<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141087
         Van:                              Info
         Verzonden:                        dinsdag  4 december 2018 13:36
         Aan:                              DIV
         Onderwerp:                        FW:  Rapportage bodemonderzoek lekkage afvoerleiding Nedmag Noorderweg
                                           Veendam
         Bijlagen:                         20181128-437283    _
                                                                briefrapport bodemonderzoek calamiteit afvoerleiding N....pdf
         Collega's,
         Zie bijgevoegde mail.
         Gr,
         Van:                    [mailto: ERP            Nedmag.nl]
         Verzonden:   dinsdag 4 december  2018 09:58
         Aan: Info
         Onderwerp: Rapportage bodemonderzoek lekkage afvoerleiding Nedmag Noorderweg          Veendam
         Geachte    heer/mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de rapportage van het uitgevoerde bodemonderzoek bij het reparatiepunt van de
         leidinglekkage (VKA) aan de Noorderweg te Veendam.
         De lekkage is gemeld bij het bevoegd gezag op 15-11-2018.
         Onder toezicht van het waterschap Hunze en Aa’s is het opperviaktewater zoveel mogelijk van het zoute
         water ontdaan. Het oppervilaktewater is op 22-11-2018 weer vrijgegeven door het waterschap.
         In de  rapportage wordt aanbevolen      om  de resultaten  van  het bodemonderzoek te    bespreken    met het
         bevoegde gezag, om te beoordelen of er       nog aanvullende     maatregelen nodig zijn.
         Graag verneem ik van u wanneer en hoe        u dit het beste schikt.
         Met   vriendelijke groet/Kind regards,
         Nedmag     B.V.
          T  +31598
          M +316
                                                                                                                             0000000227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141087
          E
              IEEE \edmag.
          W   www.nedmag.com
         This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.
                                                                                                                                                                     0000000228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                                                                       Q
                                                                                                                                                         anteagroup
                                                                                                                                                                Boekweitakker 8
                                                                                                                                                          7761 RB Schoonebeek
                                                                                                                                                                      Postbus 55
                                                                                                                                                        7760 AB SCHOONEBEEK
                                                                                                                                                               T (0524) 531190
                                                                                                                                                               F (0524) 53  18 81
         Ned mag B.V.                                                                                                                                  info.nl@anteagroup.com
                                                                                                                                                            www.anteagroup.nl
         t.a.v. De      heer
         Postbus 241
         9640 AE VEENDAM
         datum                        28 november 2018
         uw   brief  van
         uw   kenmerk
         projectnummer                0437283.00
         onderwerp                    Bodemonderzoek           lekkage afvoerleiding Nedmag          B.V.  aan  de  Noorderweg te Veendam
         Geachte heer
         In  opdracht van Nedmag                       B.V. is door Antea          Group te Heerenveen een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
         van een        ongewoon voorval                  aan   de   Noorderweg te Veendam. Het ongewone voorval betreft een breuk in de
         afvoerleiding van Nedmag B.V. waarbij calciumchloride-houdend water uit de leiding is gestroomd. De ligging
         van de onderzoekslocatie is weergegeven op tekening 437283-S1.
         Aanleiding
         De aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek is een scheur in de afvoerleiding. Deze scheur is
         geconstateerd door een gebruiker van het naastliggende mestbassin. De schade aan de leiding is onmiddellijk
         hersteld door Nedmag B.V. De betreffende leiding ligt op ca. 1,0 m diepte (bovenkant dek).
         Verwacht wordt dat de scheur op 14 november 2018 van 04.00 uur tot 09.00 uur heeft gezorgd voor de lekkage
         van het Calciumchloride-houdend water. De concentratie van het water in de afvoerleiding wordt middels EC
         indicatief gemeten en heeft uit informatie van de opdrachtgever een gemiddelde waarde van 65 mS/cm.
         Er is gelijk een eerste bereddering uitgevoerd, van de naastliggende watergangen is het water afgetruckt,
         tevens wordt dit water gemonitord door de opdrachtgever in overleg met het Waterschap. De omgevingsdienst
         Groningen heeft aan Nedmag B.V. gevraagd ook een bodemonderzoek bij het reparatiepunt uit te voeren.
         Doel
         Doel    van     het bodemonderzoek is het vaststellen                            van   de bodemkwaliteit ter          plaatse van  het reparatiepunt      om te
         beoordelen of deze ter                      plaatse  vanwege de           |lekkage van      het calciumchloride-houdende water            negatief is
         beinvioed.
         Omdat het hier gaat                 om een zogenoemd zorgplichtgeval dient conform artikel 13 van de Wet
         bodembescherming de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan te worden beperkt en                                                   zoveel  mogelijk
         ongedaan te worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
         Toetsingskader
         Voor     chloridegehalten               in    grond zijn     geen     achtergrond-        en   interventiewaarden        vastgesteld.  De resultaten    van    de
         gemeten chlorideconcentraties in grondwater zijn getoetst                                        aan    de actuele streefwaarde uit de     Regeling
         Bodemkwaliteit              en   de Circulaire          bodemsanering per 1 juli 2013. De streefwaarde                      voor chloride in grondwater         is
         100    mg/l.     Voor chloride in              grondwater is geen interventiewaarde vastgesteld.
                                                  INE
         contactpersoon:               ing.
         e-mail:                       IEEE:                  2 teasroup.com
         bijlage(n):                   als  genoemd                                                                                                                       ml
                                                                                                                                                                  SReLcy
                                                                                                                                                   goedkeuring:
         Antea Nederland B.V.  -
                                 statutaire zetel Heerenveen  -
                                                                handelsregister 29021830 BTW nr. NL0O03662317801
                                                                                        -
         vestigingen in Heerenveen,  Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den lJssel, Goes, Oosterhout en Maastricht
                                                                                                                                                                               0000000229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                           Oo
                                                                                                                 anteagroup
           0437283.00
           blad 2van 8
         Veldwerkzaamheden        en  laboratoriumonderzoek
         Om    na te gaan of de bodemkwaliteit ter    plaatse van het reparatiepunt is beinvloed, zijn twee handboringen
         uitgevoerd aan de noord- en zuidzijde van de gerepareerde leiding tot 4,0 en 3,5 m -mv. De boringen zijn
         afgewerkt als peilbuis (filterstellingen: 2,3-3,3 m -mv.) zodat ook de concentratie aan chloride in het grondwater
         kan worden bepaald. Voor het vaststellen van de lokale achtergrondwaarden aan chloride is tevens een
         referentieboring (REF) met peilbuis uitgevoerd op 175 m afstand van het reparatiepunt (het gebied dat zeker
         niet beinvloed is door de lekkage). Boring REF is uitgevoerd tot 4,0 m -mv. en de geplaatste peilbuis heeft een
         filterstelling van 1,6-2,6  m -mv.
         De locaties   van boringen/peilbuizen zijn weergegeven     op situatietekening 437283-S1.
         Voor het    bepalen  van de verspreiding en de lokale achtergrondwaarde in de grond zijn de volgende
         werkzaamheden       uitgevoerd:
         -
              Per te onderscheiden bodemlaag is minimaal per elke 0,5 m met een veldmeter de EC-waarde in grond
              bepaald;
         -
              Op basis van de gemeten EC-waarden zijn per boring 4 a 5 grondmonsters geselecteerd voor analyse op
              chloride.
         -
              Het  grondwater is geanalyseerd op chloride;
         -
              De  pH- en EC-waarden van het grondwater zijn bepaald.
         De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 22 november 2018 door de heer                           van Antea Group (zie
         bijlage 1 voor het colofon). De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (veldwerk bij
         milieuhygiénisch onderzoek en protocollen 2001 en 2002). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat
         gecertificeerd en erkend. In verband met de spoedeisendheid van het verkrijgen van de onderzoeksresultaten
         hebben de peilbuisbemonsteringen plaatsgevonden direct na plaatsing van de peilbuizen in plaats van 7 dagen
         na plaatsing van de peilbuizen. Dit is een kritische afwijking. Vanwege de peilbuisbemonsteringen binnen zeven
         dagen na plaatsing wordt het resultaat van de grondwateranalyses als indicatief beschouwd.
         Alle  voor  analyse geselecteerde grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de parameter chloride.         Het
         laboratoriumonderzoek is      uitgevoerd door het laboratorium Eurofins Analytico B.V. te Barneveld dat
         geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.
         Resultaten Veldwerk
         De  profielbeschrijvingen   van  de verrichte boringen  met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen         in
         bijlage 2.
         Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem bij boringen 001 en 002 tot 0,30 a 0,35 m -mv. uit matig fijn,
         matig siltig, zwak humeus zand bestaat. Tot de maximaal geboorde diepte is matig tot zeer fijn, zwak siltig zand
         waargenomen. In de referentieboring is van 0,35 tot 0,55 m -mv. een laag veen waargenomen. Verder komt de
         bodemopbouw van de referentieboring globaal overeen met boringen 001 en 002.
         De  EC-veldmetingen     van de  grond  en de resultaten van chlorideanalyses  in grond zijn weergegeven  in tabel 1.
                                                                                                                                0000000230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                                          @)
                                                                                                                                 anteagroup
          0437283.00
           blad    3van 8
         Tabel 1: EC-veldmetingen grond      en analyseresultaten chloride in grond.
          Boring                    trajectdiepte       EC-veldmeting grond             Monstercodering       Chloridegehalte
          (einddiepte, m-mv)      | (m -mv)             (mS/cm)                         grondmonster          (mg/kg d.s.)
          001  (4,0)                 0,00-0,35                     2,51                         001  (1)              2.200
                                     0,35-0,80                     0,71                         001  (2)                180
                                     0,80-1,30                     0,08                         001  (3)                  25
                                     1,30-1,80                     0,16                         001  (4)                  10
                                     1,80 -
                                            2,20                   0,34                         001  (5)                 37
                                     2,20 -
                                            2,50                   0,51
                                                                                                   -
                                                                                                                            .
                                                                                      |
                                     2,50-3,00                     0,39                            -                        ”
                                     3,00 -
                                            3,50                   0,31                            "                        %
                                     3,50-4,00                     0,29                            -                        -
          002   (3,5)                0,00 0,30
                                          -
                                                                   3,01                         002  (1)              3.400
                                     0,30 0,80
                                          -
                                                                   2,67                       002 (2)                 1.400
                                     0,80 -
                                            1,20                  >4,00                         002 (3)               1.900
                                     1,20- 1,80                    0,07                         002 (4)                    8,6
                                     1,80-2,20                     0,23                         002 (6)                   14
                                     2,20- 3,50                     .
                                                                                    |
                                                                                                   -                        -
          REF  (4,0)                 0,00-0,35                     0,04                         REF  (1)                  12
                                     0,35 -0,55                    0,37                            -                        -
                                     0,55-0,80                     0,10                         REF  (3)                   9,4
                                     0,80-1,30                     0,08                         REF  (4)                  10
                                     1,30-1,60                     0,11                            -                        <
                                     1,60 -
                                            2,10                   0,28                         REF  (6)                   8,4
                                     2,10 -
                                            2,50                   0,21                            -                        -
                                     2,50-2,70                     0,21                            -
                                                                                                                            -
                                     2,70 3,00
                                          -
                                                                   0,16                            :                        :
                                     3,00   4,00                                                   -
                                          -
                                                                   0,18                                                     -
         Uit de meetgegevens blijkt dat een verband is af te leiden uit de veldmetingen (EC-in-grond) en de
         geanalyseerde chloridegehalten. Een hogere EC-in-grondmeting geeft een indicatie voor een hoger gehalte                        aan
         chloride.
         Op basis      van  de meet- en analyseresultaten in de grond kan het volgende worden opgemerkt:
               e      Ter  plaatse van de referentieboring zijn vanaf het maaiveld tot 2,1 m -mv. relatief lage chloridegehalten
                       gemeten (8,4 tot 12 mg/kg d.s.);
               e      Ter plaatse van boring 001 nabij het gerepareerde leidinglek zijn vanaf het maaiveld tot 0,35 m -mv.
                       verhoogde chloridegehalten gemeten ten opzichte van de referentieboring;
               e      Ter plaatse van boring 002 nabij het gerepareerde leidinglek zijn vanaf het maaiveld tot 1,20 m -mv.
                       verhoogde chloridegehalten gemeten ten opzichte van de referentieboring;
         De   veldmetingen van         het  grondwater en     de resultaten      van     chlorideanalyses in grondwater zijn weergegeven in
         tabel 2.
         Tabel 2:   Veldmetingen grondwater en analyseresultaten chloride      in grondwater.
          Peilbuis                  Stijghoogte         Zuurgraad (pH)                  EC-veldmeting         Chloridegehalte
          (filterstelling, m -mv) | grondwater          (+)                             (mS/cm)               (mg/kg d.s.)
                                    (m -mv)
          001 (2,3-3,3)                     1,67                   6,2                           820                    140
          002  (1,6 2,6)
                     -
                                            1,64                   6,8                           940                    140
          REF  (2,3- 3,3)                   1,03                   6,0                           460                      48
         Vit de meetgegevens           blijkt dat een   verband is af te leiden uit de         veldmetingen (EC-in-grondwater) en de
         geanalyseerde        chlorideconcentraties. Een        hogere   EC in het       grondwater geeft een indicatie voor een hogere
         concentratie       aan  chloride.
                                                                                                                                             0000000231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                  anteagroup
            0437283.00
            blad 4 van 8
         Op basis     van  de meet- en  analyseresultaten in het grondwater kan het volgende worden opgemerkt:
                e    Ter  plaatse van het leidinglek wordt de streefwaarde voor chloride (100 mg/l) in lichte mate
                      overschreden.
         Conclusies      en aanbevelingen
         Naar    aanleiding van het ongewone voorval van 14 november 2018, de lekkage van calciumchloride-houdend
         water, wordt het volgende geconcludeerd:
                ¢    De grondkwaliteit nabij het leidinglek is vanaf het maaiveld tot 0,3 a 1,2 m -mv. negatief beinvioed
                      (actuele grondwaterstand is ca. 1,65 m —mv.);
                *    De grondwaterkwaliteit nabij het leidinglek is in zeer geringe mate beinvloed.
         Aanbevolen wordt        om  de resultaten  van de onderliggende rapportage te bespreken met het bevoegde     gezag
         zodat beoordeeld kan worden of         er samen  met de reeds geleverde inspanning (aftrucken water) nog
         aanvullende maatregelen nodig zijn aangaande de geconstateerde bodemkwaliteit (aanvullend
         bodemonderzoek/sanerende maatregelen).
         Hoogachtend,
         Antea     Group
         Projectmanager
         Bijlagen
         1.          Colofon   verantwoording veldwerkzaamheden
         2.          Profielbeschrijvingen
         3           Analysecertificaten
         Tekeningen
         437283-S1             Situatietekening
                                                                                                                             0000000232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141087
          0437283.00
          blad 5 van 8
         Bijlage      1: Colofon verantwoording veldwerkzaamheden
                                                                  0000000233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                                                         *,
                                                                                                                                               anteagroup
            Colofon
           Verantwoordi ng
           Project:                   BO  lekkage afvoerleiding Nedmag Noorderweg Veendam
           Projectnummer:             437283
           Bij het onderzoek zijn        de  volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):
          if     Plaatsen  van  handboringen     en peilbuizen (protocol 2001)
            i
              /
          [      Nemen   van  grondwatermonsters (protocol 2002)
          O      Milieuhygiénisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)
          [J     Maaiveldinspectie    en monsterneming     van asbest in bodem   (protocol 2018)
          Verklaring functiescheiding
          Ik verklaar dat het veldwerk           onafhankelijk van     de  opdrachtgever      is  uitgevoerd conform de eisen       van  de BRL 2000 en   het
          vermelde protocol
          Protocol                   Datum/Periode             |Naam veldwerker*                      Naam veldwerkbureau**                 Handtekeni
                    [27eh             2       [i    Zoid                            e
                                                                                                      Cert.nr.th*:
                                           /     /                                                    Bureau:
                                                                                                      Cert.nr.***;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr. ***;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr. ***;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr.t**;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Corl.nr.  rs;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr.**¥*:
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr.***;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr. ***;
                                                                                                      Bureau:
                                                                                                      Cert.nr.**+;
         *
              Naam invullen  van  de  eerstverantwoordelijke veldwerker die  op de betreffende   datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
         **
              Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.
         ***
                Het veldwerkbureau dient hier het   nummer van   het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus
                                                                                                                                                      versie 9.14
                                                                                                                                                                  0000000234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141087
          0437283.00
          blad 6 van 8
         Bijlage      2: Profielbeschrijvingen
                                               0000000235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141087
              Projectcode: 437283                                             Projectnaam:BO lekkage Nedmag Veendam
                                                                                                                                                                                            anteagroup
                   Boring:            001                                                                                 Boring:      002
         mm
                                   _
                                             0
                                                  berm                                          ey,
                                                                                                                                              0     berm
                        NE                        Zand, malig fijn,     matig sitig,    zak
                                                                                                       []                      Ri                   Zand, matig fin, zwak silig, zwak
                                                                                                                                   gn
                                                                                                                               .
                                                  humeus, donker beigebruin,                                                                        humeus, donker beigebruin,
                                =
                                             (5)   Edelmanboor,      ec 2.51 mS
                                                                                                                                              20
                                                                                                                                              ©%
                                                                                                                                                     Edelmanboor, ec 3.01 mS
                        RH|           [4                                                                                       “NHI N
                        a=
                        EN
                                =
                                                                                                                                 «
                                                                                                                                    oN        0
                                                                                                                               J
                                =            3s
                                                                                            5
                                                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak sillig,
                                qr                            -
                                                                                                                                                    neutraal beigebruin, Edelmanboor,
                                h                 Zand, matig      fin, zwak   siltig, resten                                                       ec 267 mS
                                                  plastic, neutraal bruinbeige,
                        wg
                                \                 Edelmanboor,       ec  0.71 mS
                                                                                                                                              (50
                        eal                  (45)                                                                                      2
                         NZ                A
                        vr
                              a]
                         “N                  N                                                                                                =
                                Rl                                                              dq
         MIN                                                                                               IS
                                                  Zand, matig fijn, zwak siitig,                \ WN                                                Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
         N5 N            IN
                                N                 neutraal bruinbeige, Edelmanboor,             MN \                                                plastic, neutraal beigebruin,
            N             SN                      ec 0.08 mS
                                                                                                NN BN                                                Edelmanboor,    ec  >4.00 mS
          N N
                                                                                                           \                           3    A
                                                                                                                                              wey
            \            N                   (50)
         IN                                                                                      NR
                                NI”
                                N
                                                                                                           \
         \
         N
            \
            N
                7.
                o
                N
                                N            “o
                                                                                                 \nN
                                                                                                  N        N
                                                                                                                                              120
                                                                                                                                                    Zand, malig fijn, zwak siltig,
                                                                                                  SEE                                               lichibeige, Edelmanboor, ec 0.07 mS,
                                N                             Sr                   .
         NT
          1
                            IN
                                \  1              Zand, malig fijn, zwak sillig, sporen
                                                  roest, zwak houthoudend, licht
                                                                                                PI
                                                                                                    gp
                                                                                                             |e
                                                                                                                                                    ongeroerd
                                                                                                    |      [
                            :
                                \                 geelbeige, Edelmanboor, ec 0.16 mS,                                                  4
                              N      NL
                                             (so)
                                                   Ongeroerd                                    gli                                           ten)
                        a                  A
                                                                                                                    1
                                                                                                JRE
                         we
                                fs                                                                  d               o
                                                                                                           b
                                \                                                               h                   4
                                                                                                                    7
                          N|| 2          -
                                                                                                  {8                   i
                                                                                                                                         :4
                                                                                                                                          :
                                31           180                                                    qd     b
                                                                                                                   h                          180
                                N                 Zand,  zee    fin, zwak sitig, zwak             Ry                i                               Zand, zeer fijn, zwak siflig, lichigrijs,
                          «oN                     houthoudend, ec     lichtgrijs,                 p
                                                                                                     |       |e     .
                                                                                                                                                    Edelmanboor, ec 0.23 mS
                                                  Edelmanboor,           0.34 mS                    1      F
                                \ "
                                                                                                                    .
                                             “0                                                   J          a                                “on
                                N          A                                                                    200    El              6
                            :                                                                     ERE
                        cu                   220                                                  pS be             0                         220
                                                  Zand,         fijn, zwak sillig,                                  {                               Zand,   zeer fijn, zwak  sillig, lichigrijs,
                          .
                              N
                                                         zeer
                                                                                     zwak         4 By
                          «
                              of             (30) houthoudend,ec 0.51lichigrijs, Zuigerboor                         -<*                             Zuigerboor handmatig
                                                                                                       M
                                                                                                  ,          A
                                     8     A      handmalig,                mS                                      T
                        ert
                         GN
                                                                                                    4ilb
                                                                                                  AME
                                                                                                                    1
                        NL                   250                                                  4! pe         gent     Ly
                        N                         Zand,   zeer   fijn, zwak siltig, lichtgrils,
                                                  Zuigerboor handmalig,         ec   0.39 mS
                                                                                                  kl       r        I
                                                                                                                    .
                                \                                                                 ;
                                                                                                    db
                                                                                                           %
                        PE    13             (50)                                                 2
                                                                                                    ql|e
                               N 7
                                                                                                                    "
                                                                                                  II,
                                                                                                                    ]
                            -(N                                                                                     7]
                                                                                                                                              (130)
                              N
                          .
                                                                                                    4b
                                                                                                  b     |    a
                                                                                                                    7
                               \WL           300
                                                                                                    L      p        TY
                                   =                                                              b
                                                                                                    4,P
                                                                                                        |   [-] 300      aan
                               h]                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,                         E
                                                  Zuigerboor handmatig, ec 0.31 mS
                                                                                                  |
                                                                                                        | by
                        ely
                                                                                                                    +4
                        oh                                                                        JCI
                                             (50)
                         3
                                                                                                  %
                                \
                                \
                                     3
                                                                                                  a    I:_
                                                                                                                    i]
                                                                                                                    =
                                \                                                                                   I
                                NU           350
                                                                                                                350.                          250
                                \                 Zand,   zeer   fijn, zwak sillig, lichgrijs.
                                                  Zuigerboor handmalig, ec 0.29 mS
                              IN
                         =
                                of
                         CoN
                                             (50)
                        “Ne
                                NU           “wo
                                                                                                                                                         Schaal;         25
                                                                                                                                                                        getekend volgens NEN 5104
                                                                                                                                                                                                    0000000236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141087
                    Projectcode: 437283                                               Projectnaam:BO lekkage Nedmag Veendam
                                                                                                                                                   anteagroup
                         Boring:                     REF
                                                         0       ras
                                                  A            Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
                                                               humeus, sporen baksteen,
                                   CI ISALTI
                                                         (3%)   donkergrijs, Edelmanboor,    ec 0.04 mS
                                                         »
                                                         ao
                                                               Veen, zwak zandig, donkerbiuin,
                                                               Edelmanboor, ec 0.37 mS
                                                         55
          I T SI SY
          ET
                                                         (25)
                                                               Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
                                                               roesthoudend, zwak oerhoudend,
                                                               neutraal bruinrood, Edelmanboor,       ec
         TT
          IL
               S SA                         ITS   JL
                                                         2
                                                               0.10 mS
                                                               Zand, malig fijn, zwak  sillig, matig
              ASLT                                             roesthoudend, lichlbruin,
         FIST A
           PY
                                        CIT IEL          (50)
                                                               Edelmanboor,    ec 0.08 mS
                                        PIT I            130
                                                               Zand, malig fijn, zwak siltig, licht
                                        FIT S            (30)
                                                               bruinbelge, Edelmanboor, ec 0.11        mS
                                        TIRrTEsd,        160          }
                                                               Zand, malig fijn, zwak slitig, lichl
                                                               grijsbeige, Edelmanboor, ec 0.28       mS
                                                         (50)
                                           PIT
                                            ad
                                                         210
                                                               Zand, matig fijn, zwak sillig, licht
                                                               grijsbeige, Zuigerboor handmalig,      ec
                                                               0.21 mS
                                                         (40)
                                           PETI S        250
                                                               Zand, malig fijn, zwak sillig, licht
                                        IES              @0
                                                               grijsbeige, Zuigerboor handmatig,      ec
                                                                     mS
                                       TEI               270
                                                               Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichigrijs,
                                       TITII             30)
                                                               Zuigerboor handmatig, ec 0.16 mS
                                           ETI           300
                                        IS                     Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichigrijs,
                                                               Zuigerboor handmalig, ec 0.18 mS
                                       IFII
                                        III
                                           TI
                                       TIES       JC
                                                         (100)
                                       IIITT
                                       TILT
                    apy
                        rere sisanne  . FIZ
                                                                                                                            Schaal: 25
                                                                                                                                   getekend volgens NEN 5104
                                                                                                                                                             0000000237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141087
         Legenda (conform              NEN      5104)
                           Grind, siltig                            Klei, zwak siltig    OO   geengeur
                                                                                         €    zwakke geur
                           Grind, zwak zandig                       Klei, matig siltig   4    matige geur
                                                                                         €    sterke geur
                                                       SIMN AGNOR
                                                                                         LJ    uiterste geur
                           Grind, matig zandig                      Kiei, sterk siltig
                           Grind,  sterk  zandig                    Klei, uiterst siltig {     geen olie-water reactie
                                                                                         i    zwakke olie-water reactie
                           Grind, uiterst zandig                    Klei, zwak zandig    f#    matige olie-water reactie
                                                                                         #8    sterke olie-water reactie
                                                                                         =     uiterste olie-water reactie
                                                                    Klei, matig zandig
                                                                    Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                                               >0
                           Zand, kleiig
                                                                                         IPR   >1
                                                                                               =>10
                           Zand, zwak siltig
                                                                                         CR
                                                                                               >100
                                                                                               >1000
                           Zand, matig siltig                       Leem, zwak zandig
                                                       i
                                                                                               >10000
                           Zand,  sterk  siltig                     Leem, sterk zandig   monsters
                                                                                             geroerd   monster
                           Zand, uiterst siltig
                                                       overige toevoegingen                  ongeroerd      monster
                                                                    zwak humeus
                                                                                         ©   volumering
                           Veen, mineraalarm                        matig humeus         overig
         EE                                                                               A    bijzonder bestanddeel
                           Veen,  zwak   kleiig                     sterk humeus                Gemiddeld     hoogste grondwaterstand
                       9                                                                  HA    grondwaterstand
                                                                                          *     Gemiddeld     laagste grondwaterstand
                           Veen, sterk kleiig                       zwak   grindig
                                                                                            ———-.,
                                                                                          ROROIARR
                                                                                          b
                                                                                              XS
                                                                                            SOA Pod, .
                                                                                                     4
                                                                                                    AX
                           Veen, zwak zandig                        matig grindig             Co         a!
                           Veen, sterk zandig                        sterk grindig
         peilbuis
                blinde buis
                casing
                hoogste grondwaterstand
            f   gemiddelde grondwaterstand
                laagste grondwaterstand
          [] [] zand   atdichting
          \     bentoniet/mikoliet/klei
                                            afdichting
          N
          N
          D
                grind afdichting
          diM
            I
                filter
                                                                                                                                      0000000238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141087
          0437283.00
          blad 7 van 8
         Bijlage     3: Analysecertificaten
                                            0000000239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141087
       <2 eurofins
                                                  —
                                                       analytico®
                Antea    Group
                                 5.1.2e
                T.0Q.v.
                Postbus 24
                8440 AR       HEERENVEEN
                Analysecertificaat
                Datum: 26-Nov-2018
                Hierbij ontvangt         u de resultaten      van  het  navolgende laboratoriumonderzoek.
                Certificaatnummer/Versie                          2018173742/1
               Uw   project/verslagnummer                         437283
               Uw   projectnaam                                   BO   lekkage Nedmag       Yeendam
               Uw ordernummer
               Monster(s) ontvangen                               22-Nov-2018
               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
               De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
               De   grondmonsters worden             tot 4 weken     na  datum ontvangst bewaard          en   watermonsters tot 2 weken              na
               datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
               Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar                                uiterlijk  1 werkdag voor afloop
               van   de  standaardbewaarperiode ondertekend                               te                  Voor de kosten van het           langer bewaren
                                                                               aan ons
                                                                                             retourneren.
               van   monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
               Bewaren tot:
               Datum:                                       Naam:                                    Handtekening:
               Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van                                           dit
               analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Yerkoop en Advies.
               Met   vriendelijke groet,
               Eurofins    Analytico       B.V.
                                                                                                                                       Ing.
                                                                                                                                      Technical Manager
         Eurofins Analytico  B.V,
         Gildeweg  42-46              Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.Y. is 1S0 14001: 2004  gecertificeerd door Tv
         3771 NB   Barneveld          Fax +31  (0)34 242 63 99    IBAN: NL71BNPR0227924528        en  erkend door het Vlaamse Gewest    (OVAM  en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 45%                 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest    (BIM), het Waoalse Gewest (DGRNE-0WD)
         3770 AL Barneveld NL         Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No.  09088623           en  door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                                  BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                        0000000240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141087
       <% eurofins
                                                 —
                                                      analytico’
               Analysecertificaat
               Uw   project/verslagnummer               437283                                                          Certificaatnummer/Versie                   2018173742/1
               Uw   projectnaam                         BO  lekkage Nedmag Yeendam                                     Startdatum                                  22-Nov-2018
               Uw   ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                            26-Nov-2018/12:18
                                                                                                                        Bijlage                                    A,C
               Monsternemer                                                                                             Pagina                                      1/3
               Monstermatrix                            Grond (AS3000)
               Projectcode                              3444  -
                                                                Antea    -
                                                                            Group 0il   & Gas
                                                                                                                                                                                    .
               Analyse                                                      Eenheid                      1                       2                  3                  4                5
              Voorbehandeling
               Cryogeen malen         RS3000                                           UVitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd         VUitgevoerd       Uitgevoerd
              Bodemkundige analyses
         S     Droge stof                                                  %   (m/m)             87.8                      87.8                 86.9              84.2             80.2
              Anorganische verbindingen
         S$    Chloride                                                   mg/kg    ds            2200                       180                   25                 10               37
         Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                               Datum    monstername          Monster   nr.
         1     001(1)                                                                                                                             22-Nov-2018                   10429350
         2     001(2)                                                                                                                             22-Nov-2018                   10429351
         3     001(3)                                                                                                                            22-Nov-2018                    10429352
         4     001(4)                                                                                                                             22-Nov-2018                   10429353
         5     001(5)                                                                                                                            22-Nov-2018                    10429354
                                                                                           Q: door RYA  ¢
                                                                                           A: APO4  erkende verrichting
                                                                                           S: AS SIKB erkende  verrichting
                                                                                           ¥: YLAREL erkende verrichting
         Eurofins Analytice B.V.                                                           M: MCERTS erkend
                                                                                           Dit certificaat mag vitsluitend in         zijn geheel worden gereproduceerd.
         Gildeweg
         3771 NB
                   42-44
                   Barneveld
                                 Tel, +31 (0)34 242 63 00
                                 Fax +31  (0)34 242 63 99
                                                              BNP Paribas S.A. 227 9245 25
                                                              IBAN: NL71BNPA0227924525
                                                                                                  Eurofins
                                                                                                  en
                                                                                                              Analytico
                                                                                                      erkend door
                                                                                                                           B.V. is 150 14001: 2004  gecertificeerd door TUY
                                                                                                                        het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                                                                                                            RY INN
                                                                                                                                                                                TESTEN
         P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest         (BIM),  het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
         3770 AL   Barneveld NL  Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623               en  door de overheid       van  Luxemburg (MEY).
                                                                                                                                                                                RvA L010
                                                              BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01L
                                                                                                                                                                                       0000000241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141087
       % eurofins
                                                  —
                                                        analytico’
                Analysecertificaat
                Uw    project/verslagnummer               437283                                                             Certificaatnummer/Versie                     2018173742/1
                Uw    projectnaam                         BO lekkage Nedmag Veendam                                          Startdatum                                   22-Nov-2018
                Uw    ordernummer                                                                                            Rapportagedatum                              26-Nov-2018/12:18
                                                                                                                             Bijlage                                      A.C
                Monsternemer                                                                                                 Pagina                                       2/3
                Monstermatrix                             Grond (AS3000)
                Projectcode                               3444   Antea        Group 0il      & Gas
                                                               -           -
                                          ]
                                                                              Eenheid                                                 7                    8                  9                 10
                Analyse                                                                                      5
               Voorbehandeling
                Cryogeen malen AS3000                                                      Vitgevoerd               Uitgevoerd               Uitgevoerd         Uitgevoerd        Uitgevoerd
               Bodemkundige analyses
          S     Droge stof                                                    %   (m/m)               87.1                     84.7                   83.4               85.3               79.6
               Anorganische verbindingen
          S     Chloride                                                    mg/kg     ds             3400                      1400                   19200                8.6                 14
         Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                                       Datum monstername           Monster nr.
         6     002(1)                                                                                                                                    22-Nov-2018                  10429355
         7     002(2)                                                                                                                                    22-Nov-2018                  10429356
         8     002(3)                                                                                                                                    22-Nov-2018                  10429357
         9     002(4)                                                                                                                                    22-Nov-2018                  10429358
         10    002(6)                                                                                                                                    22-Nov-2018                  10429359
                                                                                                                           i
                                                                             F
                                                                              etna,°            9: door RYR
                                                                                                A: APO4
                                                                                                             g
                                                                                                                    #
                                                                                                         arkende verrichting
                                                                                                                                 ichting
                                                                           -
                                                                                          j=}   5: AS SIKB erkende verrichting
                                                                             2            2    ¥: VIAREL  erkende verrichting
         Eurofins Analytico B.V.
                                                                              7S         a      M: MCERTS erkend
                                                                                Zbhaheet                                                                                               ;
                                                                                                Dit certificaat mag vitsluitend in
                                                                                                                                                                                  RUNS
                                                                                                                                             zijn geheel worden  gereproduceerd.
         Gildeweg   42-446       Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25            Eurofins   Analytico     B.V. is IS0 14001: 2004    gecertificeerd door TV      N
         3771 NB   Barneveld     Fax +31  (0)34  242 63 9%     IBAN: NL71BNPARD227924525                   erkend door het Vlaamse Gewest            (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                                       en
                                                                                                                                                                                      TESTEN
         P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BAPANL2A                           het Brusselse Gewest         (RIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
         3770 AL   Barneveld NL  Site       eurofins.nl
                                                                                                                                                                                      RvAvA   L 1010
                                      www,                     KvK/ColC No.   09088623                 en  door de overheid       van    Luxemburg (MEV).
                                                               BTW/VAT No. NL 80473.14.883.B01
                                                                                                                                                                                                 0000000242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141087
       % eurofins
                                                 —
                                                      analytico’
               Analysecertificaat
               Uw   project/verslagnummer               4372873                                                        Certificaatnummer/Versie                 2018173742/1
               Uw   projectnaam                         BO  lekkage Nedmag        Yeendam                              Startdatum                               22-Nov-2018
               Uw ordernummer                                                                                          Rapportagedatum                          26-Nov-2018/12:18
                                                                                                                       Bijlage                                  AC
               Monsternemer                                                                                            Pagina                                   3/3
               Monstermatrix                            Grond (AS30000)
               Projectcode                              3444  -
                                                                Antea    -
                                                                            Group 0il    & Gas
                                                                            Eenheid                   11                       12               13                14
               Analyse
              Voorbehandeling
               Cryogeen malen         AS3000                                           Uitgevoerd              Uitgevoerd          Uitgevoerd          Uitgevoerd
              Bodemkundige analyses
         S     Droge stof                                                  %   (m/m)             82.3                     83.1              84.5               82.5
              Anorganische verbindingen
         S     Chloride                                                   mg/kg ds                   12                     9.4                 10               8.4
                                                                      BN                      -
         Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername         Monster   nr.
         11    REF(1)                                                                                                                          22-Nov-2018                10429360
         12    REF(3)                                                                                                                          22-Nov-2018                10429361
         13    REF(4)                                                                                                                          22-Nov-2018                10429362
         14    REF(6)                                                                                                                          22-Nov-2018                10429363
                                                                                                                     d
                                                                            Seu,           Q: door RYA  g
                                                                                           A: APO4 erkende
                                                                                                               di
                                                                                                            verrichting
                                                                                                                           ichting
                                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                           L          °                                                                                         i.
                                                                                                                                                                           Pr.codrd.
                                                                          x           3    5: a5 SIKB erkende verrichting
                                                                          2           Lv   ¥: YLAREL erkende verrichting
         Eurofins Analytico B.V.                                           “%        &     M: MCERTS  erkend                                                                    VA
                                                                             Zbeheet
                                                                                           Dit certificaat mag uitsluitend in      zijn geheel worden  gereproduceerd.
         Gildeweg
         3771 NB
                   42-46
                   Barneveld
                                 Tel. +31 (0)34 242 63 00
                                 Fax +31  (0)34 242 63 99
                                                              BNP Paribas S.A. 227 9245 25
                                                              IBAN: NL7 1BNPRO227924525
                                                                                                  Eurofins Analytico B.V. is I50 14001: 2004 gecertificeerd door TlV
                                                                                                  en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en
                                                                                                                                                    Dep. Omgeving),
                                                                                                                                                                       WN Nn
                                                                                                                                                                         TESTEN
         P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
         3770 AL   Barneveld NL  Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                                                                                                                                          RVA L010
                                                              BTW/VAT No. NL 8043.14. 883.801
                                                                                                                                                                               0000000243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141087
       «% eurofins
                                                 —
                                                       analytico’
                Bijlage (A)       met    deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018173742/1
                                                                                                                                                                  Pagina 1/1
                Monster     nr.   Boornr            Omschrijving                          Van       Tot        Barcode               Monstername      ID/Monsteromsch.
                  10429350        001               1                                      0           35        0537093513            001(1)
                  10429351        001               2                                      35          80        0537092894            001(2)
                  10429352        001                                                      80          130       0537092898            001(3)
                  10429353        001                                                      130         180       0537092868            001(4)
                  10429354        001                                                      180         220       0537092862            001(5)
                  10429355                                                                 0           30        0537093259            002(1)
                  10429356                                                                 30          80        0537093251            002(2)
                  10429357                                                                 80          120       0537092%01            002(3)
                  10429358                                                                 120         170       0537093264            002(4)
                  10429359                                                                 180         220       0537093269            002(8)
                  10429360                                                                 0           35        0537093517            REF(1)
                  10429361                                                                 85          80         0537093523           REF(3)
                 10429362                                                                  80          130        0537093519           REF(4)
                 10429363                                                                  160         210        0537093527           REF(6)
         Eurofins Analytice B.V.
         Gildeweg   42-44        Tel. +31 (0)34 242 £3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TiiV
         3771 NB   Barneveld     Fax +31  (0)34 242 43 99    IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM    en Dep. Omgeving),
         P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest   (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
         3770 AL   Barneveld NL  Site www. eurofins.nl       KvK/CoC No.  09088423            an door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                             BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                          0000000244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141087
       <% eurofins
                                                   —
                                                        analytico’
               Bijlage (C)       met    methodeverwijzingen               behorende        bij analysecertificaat           2018173742/1
                                                                                                                                                                     Pagina 1/1
               Analyse                                               Methode          Techniek                           Methode referentie
               Cryogeen malen          AS3000                        wW0106           Voorbehandeling                    cf. AS3000
               Droge Stof                                            wo104            Gravimetrie                        cf.   pb  3010-2     en  gw. NEN-EN 15934
               Chloride     (ionchromatografie)                      W0504            Ionchromatografie                  Cf.pb    3040-2 & cf. NEN-EN-ISO 10304-1
               Nadere informatie           over   de  toegepaste onderzoeksmethoden alsmede                   een   classificatie     van   de meetonzekerheid
               staan vermeld in         ons   overzicht     "Specificaties analysemethoden",             versie   juni   2016.
         Eurofins Analytico B.V.
         Gildeweg  42-46          Tel. +31  (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25    gurofins Analytico B.V. is 1S0 14001: 2004  gecertificeerd door TUV
         3771 NB   Barneveld      Fax +31  (0)34  242 £3 99      IBAN: NL71BNPR0227 924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (0VAM     en Dep. Omgeving),
         P.O. Box 459             E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
         3770 AL Barneveld NL     Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No.   09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                                 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801
                                                                                                                                                                              0000000245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141087
          0437283.00
          blad 8 van 8
         Situatietekening
                          0000000246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141087
                                                                                                                                                                          [            1
                                                                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                       “                                                                                   Fa
                                                                                                                                                                    =] = 00STE IT    £3
                                                                                                                                                                                                   TIT
                                                                                                                                                                                                                                N-          dutlim od CJCo
                                                                                                                                                                                                                                                                                dnoibeaju
                                r :        hl
                                       ETT AEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                           oy
                                           31
                                                                                                                                                                                                                                                    PINESE
                             i    ;
                                                                                                                                                                                                                                                               AN0.BEI L
                                                                                                                                                                                      ersrapjizfoagd
                                                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                                                                                                                                                                            pr
                                     ;
                                  i       i]                                                                                                                                          WIRay                                                snes                Erman
        —                                      :
                                                                                                                                                           wog            SND
                                                                                                                                                               ——
                           ’
                             )         ENE
                                                                                                                                                           Sv
                                                                                                                                                           06
                                                                                                                                                                     sume                                                    wepuap
                                                                                                                                                               — [neziv|
                                                                                                                                                                          J
                                                                                                                                                                                                                              a1
                                                                                                                                                                            rouve
                                                                                                                                                                                                                                                   Sunmias
                                                                                                                                                           Sk
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                   ea
                                                                                                                                                                   |]
                                                                                                                                                                          Town
                                                                                                                                                                                            Sewpan FaMI3P 0 N LPRprenis JswnrudisyaTS-E8L Y
                                                                                                                    I                                                                                                                                                    ON¥DKEIONDOHIATNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                    VY
                                                                                               DIMYOHN TsRl
                                                                                                                                                                                                                                                                                    LID
                                                                                                                    III
                                                                                                                            i            Xx”        tw
                                                                                                                                                    a
                                                                                                                                             oO          wii
                                                                                                                                                ali HitZI il
                                                                                                                                                                                                               i!
                                                                                                                                                                              :
                                                                                                                                            lj                      H                                                                                              !
                                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                      i|
                                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                     lly
                                                                                                                              HiliilHli
                                                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                    i   :
                                                                                                                                                                                                     |                               |
                          I                                                                          '
        i!      i 1
                     d
                                                                                                                                                                                                                                           I
           gooo              iLy
                                                                                               gs    |
                                                                                                                                             LH]   il
                                                                                                                                                    [|   iH
                                                                                                                                                                       ]   1
                                                                                                                                                                                                 {ad   |{                                                         i!
                          ‘|
                                                                                                                  A1                      il
                                                                                                                                                                                                                                                               i
        i
                                                                it    il                                                           il
                                                                                                                                                                                                          !
                                                                                                                                                                                                           IIit                                                  iH
                                                        if It                                                                 §      I Il il yi                                               li il
                                               Hi
                                                  iifil
                                                                                                                                                      !! !     |                  i
                                                                                                                                                                                                 |
        HH             HE
                                                                                                           SE
                                                                   rons
                                                                                        singadyuJlja   Sa
                                                                                                                   od,
                                                                                                                        EA       —
                                                   a                 1
                                                                       URN
                                                                                                                                                   i
                                                                                                                                                                                                                            ‘UBAfIpagS|NU uapJom
                                                                                                                                   |   i  i  a
                                                                                                                               I! IB  1        |i bo
                                                                                                                                                   1
                                                                                                                                                                                                         ueA
                                                                                                                                                                                                        puey
                                                                                                                                                                                                                3puaxyjabul puUa}4QSp usbipa) 'uauna|sjesoabd
                                                                                                                                                                                                        ap                                34
                                                                                                                                                                                                          uee
                                                                                                                                                                                                                                          jusip
                                                                                                                                                                                                                                                           uea
                                                                                                                                                                                                                            3p
                                                                                                                                                                                                                            JOOP             us
        i} 4
             HE H [1   Hy ol kh    :
                                               {1o f
                                                        i
                                                        |
                                                              HEL
                                                                   :
                                                                           :
                                                                                                     ]                         f
                                                                                                                                   k      i]
                                                                                                                               LL ||! |i13]
                                                                                                                                          ol      Hn|]!                                                 je qoib sjagey jay
                                                                                             RR                                                                                                   SW    ufiz
                                                                                                                                                                                                                            JY3.4SJ3A                      uea
                                                                                                                                                                usbipa)
                                                                                                                                                                                                                                          ap
                                                                             Jajemy|nldo
                                                                             Yad
                                                                                          SR
                                                                                                i
                                                                                                    7
                                                                                                                        bam
                                                                                                                      oon
                                                                                                                                                                  ua
                                                                                                                                                                          JajeMm ejeq seg Bd§B4J3l1N3a  uabipay 3am
                                                                                                                                                                                                         ua
                                                                                                                                                                                                                            uUliz uea
                                                                                                                                                                                                                                          buib y Joop
                                                                                                                                                                                                                                                        ap
                                                                                                                                                                                                        siBQey sysinf
                                                                                                                                                                sjaqey —                                                        suarb pbaj sea
                                                                                                          100
                                                                                                          sinqyiag re
                                                                                                                                                                          oF
                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                        ag                                ag
                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141087
         0000000248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>