<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141735
          VOORSCHRIFTEN
           1        LUCHT
           1.1      Emissies uit    puntbronnen
           12.0.
           De emissies uit de volgende     emissiepunten mogen    de waarden uit de onderstaande tabel niet    overschrijden.
           Emissiepunt                   stof                         emissieconcentratie           emissievracht  (ton/jaar)
                                                                      (ma/Nm®)  per installatie   | gezamenlijk
          Electrofilters S3101   en      co                           2000                          950
          $3201
           Electrofilters S3101  en      stof                         30                            15
          $3201           a           .
                                                            n                 oo
          Rotatiewassers $3110           co                           6500                          625
         'enS3210
          Rotatiewassers $3110           SO,                          200                           42
          en   S3210                    a                                        IE
          Rotatiewassers S3110           stof                         50                            12,6
          en   S3210                                oo                      Co
                                                                                                   a                         oo
          DBM koelercyclonen             stof                         35                            7
          S3104 en S3204                                                                                                  _
         Sorubbers-51303,               J                            bm                            36
          S54863-en-54663
          Toelichting:
          Maximaal mag      er vanuit de electrofilters (S3101 en $3201), de rotatiewassers (S3110 en $3210), de DBM
          koelersystemen (S3104 en $3204) en de scrubbers (S1303 en S1803) gezamenlijk niet meer dan 70,5 (fijn)
          stof worden geémitteerd, waarvan maximaal 34,5 ton (fijn) stof afkomstig van de DBM (als MgO)-productie
          en maximaal 36 ton (fijn) stof afkomstig van de CaCl,-productie.
          1.4.2,
          De emissie    van  HCl  na de rotatiewassers $3110   en  $3210 mag niet  meer   bedragen    dan 30 mg/Nm°.
          1.1.3.
          In de  uitgaande gasstroom na de rotatiewassers      S3110   en $3210 wordt continu de emissie-concentratie       en
          massastroom      van NOx bepaald.
          1.2       Meten   en registreren
          1,24,
          De monsterpunten moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.
          1.2.2.
          De uitvoering van de monsterpunten        en de meetmethode moeten voldoen      aan   genormaliseerde
          meetmethoden.
         Voor stof: NEN-EN 13284-1:2001;
         Voor CO: NEN-EN 15058:2006;
         Voor SO,:NEN-ISO 7935:2001 of NEN-EN 14791:2005;
         Voor NO,: NEN-EN 14792:2003;
         Voor HCI: NEN-EN 1911:2010.
         De    kwaliteitsbewaking van de continue metingen (stofemissies vanuit de electrofilters en      de CO-  en  NOx-
         emissies vanuit de     rotatiewassers) moeten worden uitgevoerd volgens: NEN-EN 14181.
         1.2.3.
         Van de    toepassing van genormaliseerde meetmethoden kan worden afgeweken, indien wordt aangetoond
         dat de toe te passen meetmethode tot vergelijkbare resultaten leidt als de genormaliseerde meetmethode.
         De metingen moeten worden uitgevoerd onder representatieve omstandigheden. De meetresuitaten moeten
         worden uitgedrukt bij standaardcondities.
                                                            pagina 20  van 24
                                                                                                                              0000000201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>