<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141371
     Van:
     Verzonden op:
                         Size
                         maandag
                                  size        [sic [ONSNNENS
                                    20 november 2017 13:42:33
     Aan:                EXT-RUDD         EERE
                                                          EEE @ruddrenthe nl>; BE.                    <IEEERM @ od-groningen nl>
     Onderwerp:          RE:  Bednjfsbezoek      6 november 2017-11
     Heren,
     Ik constateer dat    er een  foutje   is geslopen in het NEN- nr van de vervanger   van NEN6426   (zie gele tekst)
     Dit moet   zijn: NEN-6966
     Met   vriendelijke groet,
                 5.1.2¢
     Van:
     Verzonden:     woensdag    15 november 2017 13:11
     Aan:   BEEZ @ruddrenthe.nl: IEEE @od-groningen.nl'
     Onderwerp: Bedrijfsbezoek       6 november 2017- II
     Heren,
     Hierbij  de antwoorden op de        overige gestelde  vragen tijdens het  bedrijfsbezoek van 6 november 2017
         eo
               Tijdverloop en volume monstername sampler effluent
                   o De puls voor monstername effluent wordt aangestuurd door tijdinstelling op PC-systeem (geen verloop)
                   o Het monstervolume per puls wordt bepaald door de druk in de leiding en de tijd dat het klepje open
                        gestuurd wordt. Het volume is zeker > 25 ml (eerder ca 100 ml). In de nabije toekomst wordt er een
                        automatische koppeling gemaakt tussen die druk en de openingstijd van het klepje. Er is geen “cuvet”
                        waar scaling/aangroei kan plaats vinden.
               Het KOMO nummer van de olieafscheider bij de spoelplaats, geplaatst in 2009, is K2534 (zie bijlage)
               Het laatste rapport van de controle olieafscheider van de spoelplaats in van nov 2016 (zie bijlage)
               Beoordeling waterschapanalyses effluent: In de brief met kenmerk Z2017-00011392 ( monsters vanaf 15-11-
              2016), staat niet meer vermeld dat de analyses uitgevoerd zijn mbv van standaardadditie. Dit was nog wel het
              geval in de voorlaatste brief met kenmerk 2016-54831 (monster tot 30-6-2016). Aangezien het effluent van
              Nedmag veel zouten bevat, is het, om een goed resultaat te verkrijgen, noodzakelijk de analyses via standaard
              additie uit te voeren. Graag zien we dat deze opmerking weer op de resultaten brief vermeld wordt.
         e     Het maximale verschil tussen beide on-line pH meters bedraagt 1 pH eenheid. Mocht een van de pH meters
              boven/onder de toegestane max waarden (pH 5-7) uitkomen, wordt actie uitgevoerd (controle/kalibratie pH
              meters).
         e     De inde vergunning genoemde NPR 6616 voor het meten van de pH is vervallen en vervangen door NEN-EN-ISO-
              10523. De kalibratie van de pH meter wordt uitgevoerd als bij controle (wekelijks) blijkt dat hete verschil met de
              controle buffers (pH 4 en 7) te groot is geworden (> 0.3 pH). De kalibratie wordt uitgevoerd met pH buffers 4 en
              7
         e     Hetin de    vergunning genoemde NEN voorschrift (NEN 6426) is vervallen en vervangen door NEN-EN-ISO 10523.
              De  analyses bij Nedmag worden uitgevoerd mbv ICP-AES. Om het matrix effect op te heffen wordt bij Nedmag
              alles via matrixmatching gedaan (zelfde effect als standaard additie).
     Hiermee    zijn mijn   inziens alle vragen   geantwoord.
     Mochten     er nog vragen    /opmerkingen zijn,    dan hoor ik dat graag.
     Met   vriendelijke groet/Kind regards,
                                                                                                                          0000001844
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141371
      5.1.2e        ST   d=
             118
     NEDMAG
     Nedmag        B.V.
     T +31     IEEE
     vi+31      c IEE
     E        EEN             eNedmag.nl
     W    www.nedmag.com
     This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.
     Van:                 5.1.2e
     Verzonden:         dinsdag    7 november 2017 13:35
     Aan:     JEEZ         @ruddrenthe.nl;         EEE @od-groningen.nl’
     Onderwerp: Bedrijfsbezoek                6 november 2017- I
     Heren,
     Hierbij    enkele antwoorden op                uw   vragen        van   gisteren:
           e      Het   genoemde        koolfilter is nog wel in              bedrijf met spoelwater                naar    het effluent.
           e      Bon afvoer                                      Jan    2016 zie bijlage
           e      Gebruikte nieuwe chemicalién:
                       o                                                      wordt     toegevoegd          aan     het   eindproduct magnesiumhydroxide (=Mg(OH): )
                            en  komt niet in het effluent
                       o
                           INE                            <rvangt                             en  heeft dezelfde           toepassing
                       o                                                             wordt      toegevoegd          aan    het    eindproduct Mg(OH).            en komt niet in het
                            effluent.
           eo     Grafiek borium in effluent               (zie bijlage)
     Overige      antwoorden op de             gestelde      vragen       volgen.
     Met     vriendelijke groet/Kind regards,
      5.1.2e        RL
             1
     NEDMAG
     Nedmag        B.V.
     7 +31     IEEE
     vi+31      6  IEEE
                              @Nedmag nl
     Ee
          IEEEDE
     W    www.nedmag.com
     This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system.
                                                                                                                                                                             0000001845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>