<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141295
     Elektronisch                              Milieujaarverslag                                2020                   24/03/2021 15:48:40
    Nedmag                     B.V.
    Algemene gegevens
     Algemene gegevens
     Naam   moederbedrijf/concern                                                         Nedmag B.V.
     Naam    inrichting                                                                   Nedmag B.V.
     Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)                                      Billitonweg 1
     Postcode en plaats                                                                   9641KZ Veendam
     Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer                                          02331543
     Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-code)                           08990
     Bedrijfscode (NIC-code)                                                               101408
     ETS-vergunningnummer                                                                 NL-200400291
     Omschrijving                                                                         Winning   van
                                                                                                         overige delfstoffen n.e.g.
     Inrichtingsverantwoordelijke                                                         de heer
     Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)                                        de heer
     Telefoon
     E-mail                                                                               IEEE             cdmag.nl
     Postadres                                                                            Billitonweg  1
                                                                                          9641KZ Veendam
     Elektronische    vervolgcommunicatie                                                 ja
     E-PRTR      (aanvullende gegevens)
                                  ll                                                      Topografisch                        Geografisch (noorderbreedte,
                                                                                          (Rijksdriechoekmeting)              oosterlengte)
     Coordinaten    inrichting                                                            Xx: 256.065                         N:  53,11432
                                                                                          y: 570.785                          0:  6,896657
     Stroomgebieddistrict                                                                 Eems
     Activiteiten E-PRTR        Bijlage  1
     Naam                                                                                 Hfd                                 E-PRTR    nr
                                                                                                                                                             [HPC
     Installaties voor  het  roosten  of sinteren van ertsen                              X                                   2.a                            2.1
     Chemische installaties     voor  de fabricage op industriéle schaal van
                                                                             anorganische                                     4b                             4.2(a)
     chemische    basisproducten
     Overige    informatie
     Overige    informatie
     Productievolume
        Productomschrijving                                                               MgO, Mg(OH)2, MgCl2,        CaCl2
        Hoeveelheid
        Eenheid
     Bedrijfstijd  in uren
                            per jaar
     Aantal werknemers
     Facultatief
     Aantal installaties
     Websiteadres                                                                         Nedmag.nl
     Emailadres    (algemeen)
     Overige   informatieve tekst
     Wet
           algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     Beoordelende instantie Wabo                                                          Omgevingsdienst Groningen
     Contactpersoon     Wabo                                                              Beoordelaar
     E-mail                                                                                 SFL)
                                                                                                 od-groningen.nl
     Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet            (Wtw) (indien   van toepassing)
     Beoordelende instantie      waterschap                                               Waterschap   Hunze   en Aa's
     Contactpersoon waterschap                                                            de heer ing
     E-mail
                                                                                          EEE            hunzeenaas.nl
     Beoordelende instantie      Rijkswaterstaat                                          Dienst Noord-Nederland     (RWS)
     Contactpersoon     Dienst   Rijkswaterstaat                                          Beoordelaar PRTR
     E-mail
                                                                                          ETI!
     Coordinerende instantie PRTR
     Coordinerende instantie PRTR                                                         Omgevingsdienst Groningen
                                                                                                                                                           0000001684
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141295
     |Codrdinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders                             Dienst Noord-Nederland (RWS)
    Beoordelaars per module
     [Module                                       Beoordelende instantie
    Toelichtingen aleemene                     gegevens
    Er zijn   geen   toelichtingen ingevoerd
    Oordelen algemene gegevens
    Er zijn geen oordelen ingevoerd
    Adviezen         algemene          gegevens
    Er zijn   geen adviezen       ingevoerd
    Emaissie      naar     lucht
     Verwijzingstabel    Lucht
                                                                                                                 gehele inrichting         2020)
     Gaat  u
             rapporteren  over
                               verbrandingsemissies (alle typen, per  installatie)?                                                nee
     Gaat  u
             rapporteren  over stookinstallaties (met verzameltabel)?                                                               ja
     Gaat  u
             rapporteren  over
                               procesemissies?                                                                                      ja
    Emissiepuntgegevens
     Olieheater F8201
     Type:                                                                          Puntbron
     Hoogte:                                                                        6 m
     Uitstroomopening:                                                              0,09 m?
     Codrdinaten X:                                                                 251.886 m
     Coordinaten Y:                                                                 571.526 m
     Codordinaten N:                                                                53,121747
     Coordinaten O:                                                                 6.834484
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                                              Berekenen
     Temperatuur:                                                                   227°C
     Volumestroom:                                                                  0,154 Nm3/s
     'Warmteinhoud:                                                                 0,043 MW
     Ulittreedsnelheid:                                                             1,711 m/s
     Olieheater F8203
     Type:                                                                          Puntbron
     Hoogte:                                                                        6 m
     Uitstroomopening:                                                              0,09 m?
     Coordinaten X:                                                                 251.886 m
     Coordinaten Y:                                                                 571.526 m
     Coordinaten N:                                                                 53,121747
     Coordinaten O:                                                                 6.834484
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
     Warmteinhoud berekend of opgave?:                                              Berekenen
     Temperatuur:                                                                   222°C
     Volumestroom:                                                                  0,474 Nm3/s
     'Warmteinhoud:                                                                 0,128 MW
     Ulittreedsnelheid:                                                             5,267 m/s
     Olieheater F8204
     Type:                                                                          Puntbron
     Hoogte:                                                                        6 m
     Uitstroomopening:                                                              0,09 m?
     Coobrdinaten X:                                                                251.886 m
     Codrdinaten Y:                                                                 571.526 m
     Coordinaten N:                                                                 53,121747
     Coordinaten O:                                                                 6.834484
     Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
                                                                                                                                       0000001685
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141 295
      Warmteinhoud berekend of opgave?:                           Berekenen
      Temperatuur:                                                200 °C
      Volumestroom:                                               0,463 Nm3/s
      'Warmteinhoud:                                              0.112 MW
      Uittreedsnelheid:                                           5.144 m/s
      Overige
            i
               installaties
      Type:                                                       Puntbron
      Hoogte:                                                     10m
      Uitstroomopening:                                           0 m?
      Coordinaten X:                                              256.051  m
      Coordinaten Y:                                              570.859  m
      Coordinaten N:                                              53,114988
      Coordinaten O:                                              6,896471
      Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
      Warmteinhoud berekend ofopgave?:                            Opgeven
      Temperatuur:                                                *C
      Volumestroom:                                               Nm3/s
      Warmteinhoud:                                               0,013 MW
      Uittreedsnelheid:                                           m/s
      Schoorsteen A3001     (calcineerovens)
      Type:                                                       Puntbron
      Hoogte:                                                     50m
      Uitstroomopening:                                           1 m?
      Coordinaten X:                                              256.050  m
      Coordinaten Y:                                              570.781  m
      Coordinaten N:                                              53,114287
      Codrdinaten O:                                              6.896432
      Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
      Warmteinhoud berekend ofopgave?:                            Berekenen
      Temperatuur:                                                190 °C
      Volumestroom:                                               6,4 Nm3/s
      'Warmteinhoud:                                              1,463 MW
      Uittreedsnelheid:                                           6.4 m/s
      Schoorsteen A3002     (schachtovens)
      Type:                                                       Puntbron
      Hoogte:                                                     50 m
      Uitstroomopening:                                           1 m?
      Coordinaten X:                                              256.052  m
      Coordinaten Y:                                              570.936  m
      Coordinaten N:                                              53,115679
      Coordinaten O:                                              6.89651
      Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
      Warmteinhoud berekend of opgave?:                           Berekenen
      Temperatuur:                                                70°C
      Volumestroom:                                               2,2 Nm3/s
      'Warmteinhoud:                                              0.164 MW
      Uittreedsnelheid:                                           2.2 m/s
      Schoorsteen   Calmag
      Type:                                                       Puntbron
      Hoogte:                                                     24m
      Uitstroomopening:                                           1 m?
      Coordinaten X:                                              256.086  m
      Coordinaten Y:                                              571.115  m
      Coordinaten N:                                              53,117281
      Coordinaten O:                                              6.897074
      Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)
      Warmteinhoud berekend of opgave?:                           Berekenen
      Temperatuur:                                                70 °C
      Volumestroom:                                               6,95 Nm3/s
      'Warmteinhoud:                                              0,518 MW
      Uittreedsnelheid:                                           6,95 m/s
    m missietabel stookinstallaties        (met verzameltabel)
      Stookinstallaties  van
                              installatiegroep 'Olieheater F8201'                                          2020)
      Basisgegevens
      Categorie:                                                  Andere  stookinstallaties, te weten:
                                                                  Olieheater
                                                                                                       0000001686
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141 295
       Totaal nominaal thermisch    ingangsvermogen:                                   1,75 MW
       Datum waarop de    installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                    01-06-1998
       Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):                        4.774 uren
       Emissiepunt / schoorsteen:
       Naam   emissiepunt                                                              Aandeel  emissiepunt per   installatie
       Olicheater F8201                                                                100%
    72 took  Input   Brandstof     (* bevat eventueel       vertrouwelijke informatie)
       Aardgas
                 *
       Verbruik                                                                                      5.1.2f
       Stookwaarde                                                                             0,03165 GJ/Nm3     ae
       CO?2 Factor                                                                                 56,4 kg CO2/GJ
       Zwavelgehalte                                                                                  0 gew. %
       Emissies
       Concentraties                                                                   Jaargemiddelde
                                                  *
       Gemiddelde   NO,-concentratie (als NO»)                                                          mg/m3
       Gemiddelde SO,-concentratie
       Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
       [Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken        indien  aangemerkt als             Jaarveacht                        NMVOS substof
       vertrouwelijk)
       NOx                                                                                          399kg
       SO2                                                                                            Okg
       Totaal stof                                                                                    Okg
       missietabel stookinstallaties          (met verzameltabel)
       Stookinstallaties van
                               installatiegroep 'Olieheater F8203'                                                                              2020)
       Basisgegevens
       Categorie:                                                                      Andere  stookinstallaties, te weten:
                                                                                       Olieheater
       Totaal nominaal thermisch    ingangsvermogen:                                   0,7 MW
       Datum waarop de    installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                    01-06-2000
       Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):                        522 uren
       Emissiepunt / schoorsteen:
       Naam   emissiepunt                                                              Aandeel  emissiepunt per installatie
       Olieheater F8201                                                                100%
    wn took  Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
       Aardgas
       Verbruik  *
       Stookwaarde                                                                             0,03165 GJ/Nm3     ae
       CO?2 Factor                                                                                 56,4kg   CO2/GJ
       Zwavelgehalte                                                                                  0 gew. %
       Emissies
       Concentraties                                                                   Jaargemiddelde
                                                  *
       Gemiddelde NOy-concentratie     (als NO»)
       Gemiddelde SO,-concentratie
       Gemiddelde concentratie Stof    (totaal)
       [Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken        indien  aangemerkt als             Jaarvrachi                        NMVOS substof
       vertrouwelijk)
       NOx                                                                                           16 kg
       SO2                                                                                            Okg
       Totaal stof                                                                                    Okg
    m missietabel stookinstallaties           (met verzameltabel)
       Stookinstallaties van
                               installatiegroep 'Olieheater F8204'                                                                              2020|
       Basisgegevens
       Categorie:                                                                      Andere  stookinstallaties, te weten:
                                                                                       Olieheater
       Totaal nominaal thermisch    ingangsvermogen:                                   2 MW
       Datum waarop de    installatie(groep) in bedrijf is gesteld:                    01-06-2000
       Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):                        3.352 uren
       Emissiepunt / schoorsteen:
       Naam   emissiepunt                                                              Aandeel  emissiepunt per   installatie
       Olieheater F8201                                                                100%
    wn took  Input   Brandstof     (* bevat eventueel       vertrouwelijke informatie)
       Aardgas
       Verbruik  *                                                                                   5.1.2f
       Stookwaarde                                                                             0,03165 GJ/Nm3     ae
       CO2 Factor                                                                                  56,4 kg  CO2/GJ
                                                                                                                                            0000001687
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141295
      Zwavelgehalte                                                                                 0 gew. %
      Emissies
      Concentraties                                                                    Jaargemiddelde
                                                  *
      Gemiddelde NO,-concentratie       (als NO»)
      Gemiddelde SO.-concentratie
      Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
      [Emissies  naar   lucht (CO2  en NOx ontbreken indien aangemerkt als                 Jaarvracht                            NMVOS substof
      vertrouwelijk)
      NOx                                                                                         295kg
      SO2                                                                                           Okg
      Totaal stof                                                                                   Okg
    Emissietabel stookinstallaties            (verzameltabel overige emissies)
      Stookinstallaties    overige emissiestoffen                                                                                                          2020)
      Emissies   naar   lucht                                                                  Jaarvracht              NMVOS substof
     [Kooldioxide (CO2)                                                                         2.675.784  kg
    Emissietabel        specifieke procesemissies
      Productieproces 'Calmag'
      Basisgegevens
      Proces code                                                                                        07P12
      Omschrijving     proces                                                                            Productie van
                                                                                                                       overige  chemicalien
      Naam proces                                                                                        Calmag
      Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
                              *
      Productomschrijving                                                                                Calciumchloride
                     *
      Hoeveelheid
                *
      Eenheid                                                                                           ton
      Emissiepunt / schoorsteen :
      Naam emissiepunt                                                                                  Aandeel   emissiepunt per installatie
      Schoorsteen Calmag                                                                                 100%
      [Emissies naar lucht (CO; en     NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk)                                     Jaarvracht       NMVOS substof
      Kooldioxide (CO2)                                                                                                        15.833.873  kg
      Koolmonoxide (CO)                                                                                                            26.200 kg
      NOx                                                                                                                           8.760 kg
      Totaal stof                                                                                                                   4.743 kg
      Fijn stof (<10 micrometer)                                                                                                    4.743 kg
      Fijn stof (<2,5 micrometer)                                                                                                   4.743 kg
    Input Brandstof (* bevat eventueel verirouwelijke informatie)
      Aardgas
      Verbruik
      Stookwaarde
                 *
                                                                                            sia
                                                                                              0,03165 GJ/Nm3
                                                                                                             | ae
      (CO2 Factor                                                                                56,4 kg CO2/GJ
      Zwavelgehalte                                                                                   gew. %
      Methaan
                 *
      Verbruik                                                                                752.577 Nm3
      Stookwaarde                                                                             0,03165 GJ/Nm3
      CO2 Factor                                                                                 56.4 kg CO2/GJ
      /wavelgehalte                                                                                   gew. %
    m missietabel       specifieke procesemissies
      Productieproces 'Nedmag'                                                                                                                             2020)
      Basisgegevens
      Proces code                                                                                       07P12
      Omschrijving     proces                                                                            Productie van
                                                                                                                       overige  chemicalien
      Naam proces                                                                                       Nedmag
      Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
                              *
      Productomschrijving                                                                               Magnesiumhydroxide/oxide
                     *
      Hoeveelheid
                *
      Eenheid                                                                                            ton
      Emissiepunt / schoorsteen :
      Naam emissiepunt                                                                                  Aandeel   emissiepunt per installatie
      Schoorsteen A3002 (schachtovens)                                                                   80%
      Schoorsteen A3001 (calcineerovens)                                                                20%
      [Emissies  naar   lucht (CO: en  NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk)                                     Jaarvracht       NMVOS substof
      Chloor  en  zijn anorganische verbindingen (als HCI)                                                                            476  kg
     |[Kooldioxide (CO2)                                                                                                      39.101.063 kg
                                                                                                                                                   0000001688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141295
     [Koolmonoxide (CO)                                                                                                                           357.067  kg
     NOx                                                                                                                                          211.069  kg
      SO2                                                                                                                                            6.693 kg
      Totaal stof                                                                                                                                   14.506 kg
      Fijn stof (<10   micrometer)                                                                                                                  14.506 kg
      Fijn stof (<2,5   micrometer)                                                                                                                 14.506 kg
      Cadmium                                                                                                                                            4kg
      Lood                                                                                                                                              95kg
     Nikkel                                                                                                                                             37kg
    Input Brandstof (*        bevat eventueel      vertrouwelijke informatie)
      Aardgas                                                                                      HY
      Verbruik
      Stookwaarde                                                                                       0,03165 GJ/Nm3       ae
      CO2 Factor                                                                                              56,4 kg CO2/GJ
      Zwavelgehalte                                                                                                gew. %
      Methaan
                 *
      Verbruik                                                                                        2.030.751 Nm3
      Stookwaarde                                                                                       0,03165 GJ/Nm3
      CO2 Factor                                                                                              56,4kg  CO2/GJ
      Zwavelgehalte                                                                                                gew. %
    Totalen luchtemissies           (bedrijfsniveau)
                                                                             Verbranding                Proces              Totaal             Totaal              Totaal               Totaal
                                                                                      2020                2020                2020               2019                2018                 2017
      naam   stof                                                           emissie in   kg ~~  emissie in    kg     emissie in kg      emissie in  kg     emissie in   kg       emissie in kg
      SO2                                                                                  0             6.693               6.693            10.536                8.753                1.523
      Totaal stof                                                                          0            19.249             19.249             30.098              36.539               28.095
     NOx                                                                                710           219.829             220.539            395.621             284.225          360.404,71
      Kooldioxide (CO2)                                                         2.675.784         54.934.936          57.610.720         92.563.496           96.450.223          89.063.653
      Fijn stof (<10   micrometer)                                                                      19.249             19.249             30.098              32.435               24.588
      Fijn stof (<2,5 micrometer)                                                                       19.249             19.249             30.098              26.091               19.232
     |[Koolmonoxide (CO)                                                                              383.267             383.267            548.992             647.364              470.092
      Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCI)                                                    476                476                 690                  93                 699
      Cadmium                                                                                                  4                 A
      Lood                                                                                                    95                95
     Nikkel                                                                                                   37                37
     Brandstof                                                    Eenheid                                                                                               Verbruik(tot lucht)
      Aardgas                                                     Nm3    ae                                                                                                       31.488.764
      Methaan                                                     Nm3                                                                                                               2.783.328
      Gas-/dieselolie                                             ton
      CO2   werkelijk (som    van  opgegeven  jaarvrachten)                                                                                                                       57.610.720
      CO2 verwacht      (op basis van
                                      opgegeven stookwaarden   en  emissiefactoren)                                                                                               61.177.741
    Totalen op      inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Emissies   naar   lucht  (gehele inrichting)
                                B
                                                                                                                                                                         Totaal
      Stofnaam                          ~~
                                             Methode                                   Gebruikte methode                                                          hoeveelheid        Waarvan
      So     TR  bijlage 2)
                                   ML
                                               Code                                       omschrijving
                                                                                                                                            Drempel Register
                                                                                                                                                                   (jaarvracht
                                                                                                                                                                          in
                                                                                                                                                                                   incidenteel
                                                                                                                                                                             kg)
      Cadmium     en
                     zijn
                                     M
                                             NEN-EN      Verwarmde    isokinetische monstername (instackfilter). Absorptie in 1,5%
                                                         H202 in 3,3% HNO3 via                                                                        1   NL                    4
      verbindingen (als Cd)                 14385-2004                                sidestreambemonstering. Separate analyse van
                                                                               filter en  vloeistof middels ICP
     an.                             M
                                             NNN
                                                                                               nen                                             10.000       -
                                                                                                                                                                             476             0
      verbindingen (als HCI)                HI
      Fijnstof (PM14)                C         OTH                                      via tabel                                               5.000     NL             19.249              0
                                                                                                  fijnstof
      Kaoldioside    (COZ)           C         OTH                            gas  x  calw.  x em.    fact.  x 1000                          100.000      NL         57.610.720              0
     [Forimanotide       (CO)        M
                                               oN     A
                                                                                               nen                                             10.000     NL           383.267               0
      Lood en zijn                   M
                                             NEN-EN      Verwarmde
                                                         H202
                                                                      isokinetische monstername (instackfilter). Absorptie in 1,5%                                            |
      verbindingen (als Pb)                                       3,3% HNO3                                         Separate analyse                 50   NL                  95
                                            14385:2004
                                                               in                via
                                                                               filter
                                                                                      sidestreambemonstering.
                                                                                      en  vloeistof middels ICP
                                                                                                                                       van
     Nikkel   en  zijn             M         NEN-EN       Verwarmde isokinetische monstername        (instackfilter). Absorptie    in 1,5%      50         -
                                                                                                                                                                              37
                                                                                                                                                                                0000001689
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141295
     verbindingen (als Ni)                   14385:2004      H202 in 3,3% HNO3 via        sidestreambemonstering. Separate analyse    van
                                                                                   filter en vloeistof middels ICP
      Stikstofoxiden   (NOx /
          ;
                                              NEN-EN
     INO2)                            M                                                            nen                                       10.000    EU         220.539             0
                                             14792-2005
     Tosal stof
                                      M         OTH                                 NEN 13284      +
                                                                                                     gravimetrisch                            5.000    NL           19.249            0
     Zwaveloxiden      (SOx /                 NEN-ISO
      SO2)                            M                                                            nen                                       20.000     -
                                                                                                                                                                     6.693            0
                                             7935-2001
    Emissiehandel
     [Emissies naar lucht betrokken bij        emissiehandel                                                gehele inrichting  2020                                         toelichting
      Wat is  uw
                  totaalcijfer (excl.  aan- en
                                                verkoop)    ten behoeve  van  emissiehandel?                  Jaarvracht
     CO2                                                                                                          54.604.285  kg          In ETS niet alle brandstoffen mee   te nemen
    Toelichtingen               lucht (Emissies               naar    lucht)
      'Stookinstallaties: Luchtl # 05/02/2021"
     F8203: Minder      uren gedraaid=>    minder gas    en minder NOx
      '"Procesemissies: Lucht2 # 11/02/2021"
     Methaan     =
                   groen gas  ,
                                wordt   geleverd met aardgas kwaliteit:    Calorische waarde 0,03165 GJ/Nm3        en emissiefactor 56,4
      '"Procesemissies: Lucht3 # 05/02/2021’
     Meer verbruik groengas       (methaan)   door groter aanbod.
      '"Procesemissies: Lucht4 # 11/02/2021"
      11-02-2021: Gas verbruik      en  emissies  zijn lager  door lagere productie.
      '"Procesemissies: Lucht5 # 11/02/2021’
      11-2-2021: Proces emissies      Nedmag:    Door   lagere productie  minder  gasverbruik   en
                                                                                                    lagere emissies
      'Stookinstallaties: Lucht6 # 12/02/2021"
      12-02-2021: F8203 heeft minder        uren
                                                  gedraaid   door lagere productie
      '"Procesemissies: Lucht7 # 23/02/2021"
     2021-02-23: De stoffen      Cd, Pb   en Ni  zijn door het programma ZZS      voor  het eerst gemeten in 2020
    Oordelen lucht (Emissies                         naar      lucht)
    Er  zijn   geen oordelen         ingevoerd
    Adviezen lucht (Emissies naar lucht)
    Er zijn geen adviezen ingevoerd
    Oppervlaktewater rijkswater
                                                                                                                                                                 gehele           2020
     Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater
                                                                                                                                                                furichting
     Is er
            sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot) oppervlaktewater waarvoor een Dienst van
     Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja                          ja
     te beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies (boven de drempel).
      Eems in Nederland
     Locatie   emissiepunten (x,y):                                                              (100 300000)
                                                                                                        ,
     Locatie   emissiepunten (N,O):                                                              (50.669222 3.196067)
                                                                                                               ,
     Warmte Warmteafvoer (rijkswater):                                                           M/s of MW
     Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater):                                                   m3
     Waterafvoer     Lozing  op  oppervlaktewater (rijkswater):                                  2.288.625 m3
     Bent   u in het bezit van een
                                     Wvo-vergunning?                                             ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
     Directe   Lozingen                                                                                            gehele inrichting                                              2020]
      Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)                                                        Jaarvracht                         Toelichting bij opgave  0
     Chloriden (als totaal CI)                                                                   89.596.894   kg
     Borium                                                                                       18.418  kg
     Koper                                                                                        115  kg
     Nikkel                                                                                       105  kg
     Cadmium                                                                                     31 kg
     Chroom     en
                   zijn verbindingen (als Cr)                                                     107 kg
                                                                                                                                                                         0000001690
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141295
     Sulfaten                                                                          795.040  kg
     Zink                                                                             435   kg
     Lood                                                                             459 kg
     Totalen op       inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Emissies  oppervlaktewater:      totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Stofnaam                                                       Methode     Gebruikte methode                                      Totaal hoeveelheid       Waarvan
      Se     TR bijlage 2)
                                                            Bre
                                                                       Code         omschrijving
                                                                                                             Drempell Regizer
                                                                                                                                         (jaarvracht in kg)     incidenteel
      Chloriden   (als totaal CI)                             M        OTH        Argentometrisch           2.000.000      EU                   89.596.894
      Koper  en
                zijn verbindingen (als Cu)                    M        OTH            ICP-AES                       50     EU                           115
        ikkel en zijn verbindingen (als Ni)                   M        OTH            ICP-AES                       20     EU                           105
      Cadmium en zijn verbindingen (als Cd)                   M        OTH            ICP-AES                        5     EU                            31
      Chroom en zijn verbindingen (als Cr)                    M        OTH            ICP-AES                       50     EU                           107
      Zink en zijn verbindingen (als Zn)                      M        OTH            ICP-AES                      100     EU                           435
      Lood en zijn                                            M        OTH            ICP-AES                       20     EU                           459
                     verbindingen (als Pb)
    Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater
     'Oppervlaktewater rijkswater: Oppervlaktewater rijkswaterl # 12/02/2021’
     12-02-2021: Chloride is lager door lagere productie. Cd, Pb, Ni en Zn zijn hoger door  hogere  concentraties in de grondstoffen
    Oordelen oppervlaktewater rijkswater
     'Oppervlaktewater rijkswater1’
    Adviezen oppervlaktewater rijkswater
    Er zijn geen adviezen ingevoerd
    Oppervlaktewater binnenwater
    2020
     Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater
                                                                                                                                                          Dig       -
     Is er
           sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein) oppervlaktewater waarvoor een waterschap of
     hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja              ja
     te beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies (boven de drempel).
     Wildervanckkanaal, A.G.
     Locatie  emissiepunten (X,y):                                                       (255066 602463)
                                                                                                  ,
     Locatie  emissiepunten (N,O):                                                       (53.399068 6.891624)
                                                                                                      ,
     Warmte Warmteafvoer        (binnenwater):                                           MlJ/s of MW
     Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):                                          2.388.756 m3
     Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):                               m3
     Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?                                        ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
     Directe   Lozingen                                                                                   gehele inrichting                                           2020]
     Overige emissies     naar  water (Thema Verspreiding)                                           Jaarvracht                        Toelichting bij opgave 0
     Totalen op       inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Emissies   oppervlaktewater:     totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Stofnaam                                                       Methode     Gebruikte methode                                      Totaal hoeveelheid       Waarvan
      (E J   TR bijlage 2)
                                                            MCE
                                                                       Code         omschrijving
                                                                                                             Drempel Register
                                                                                                                                         (jaarvracht in kg)     incidenteel
      Chloriden   (als totaal CI)                             M        OTH        Argentometrisch           2.000.000      EU                   89.596.894
      Koper  en
                zijn verbindingen (als Cu)                    M        OTH            ICP-AES                       50     EU                           115
        ikkel en zijn verbindingen (als Ni)                   M        OTH            ICP-AES                       20     EU                           105
      Cadmium en zijn verbindingen (als Cd)                   M        OTH            ICP-AES                        5     EU                            31
      Chroom en zijn verbindingen (als Cr)                    M        OTH            ICP-AES                       50     EU                           107
      Zink en zijn verbindingen (als Zn)                      M        OTH            ICP-AES                      100     EU                           435
      Lood en zijn verbindingen (als Pb)                      M        OTH            ICP-AES                       20     EU                           459
    Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater
                                                                                                                           Er  zijn  geen  toelichtingen ingevoerd
                                                                                                                                                             0000001691
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141295
    Oordelen         oppervlaktewater binnenwater
                                                                                                                                 Er  zijn  geen oordelen      ingevoerd
    Adviezen oppervlaktewater binnenwater
                                                                                                                                 Er  zijn  geen adviezen      ingevoerd
    Waterzuivering buiten inrichting
     Verwijzingstabel Waterzuivering      buiten  inrichting
                                                                                                                                                       Bein           2020)
     Is er
           sprake van een
                           lozing op een
                                         (gemeentelijk) riool en
                                                                 vervolgens  op een
                                                                                    rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI)  buiten de inrichting ofeen
                                                                                                                                                               J0
     [afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) van een andere inrichting?
      RWZI Veendam
     Waterafvoer   Lozing  op riool:                                                              13.400 m3
     Indirecte  Lozingen                                                                                       gehele inrichting                                      2020]
     Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)                                                       Jaarvracht                    Toelichting bij opgave 0
      Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
      Stofnaam                                      Methode           Gebruikte methode                                                Totaal hoeveelheid         Waarvan
                                       M/C/E
                                           Eg                                                       Dremnel
                                                                                                          P     Reiter
                                                                                                                   &
              R bijlage 2)                            Code               omschrijving                                                   (jaarvracht in kg)      incidenteel
     (E-PRT
    Toelichtingen waterzuivering                       buiten      inrichting
                                                                                                                           Er  zijn  geen    toelichtingen ingevoerd
    Oordelen         waterzuivering            buiten      inrichting
                                                                                                                                 Er  zijn  geen oordelen      ingevoerd
    Adviezen         waterzuivering            buiten      inrichting
                                                                                                                                 Er  zijn  geen adviezen      ingevoerd
    EPRTR Bodem
     [Toclichting                                                                         Niet van
                                                                                                   toepassing
    Toelichtingen EPRTR bodem
                                                                                                                           Er  zijn  geen    toelichtingen ingevoerd
    Oordelen EPRTR bodem
                                                                                                                                 Er  zijn  geen oordelen      ingevoerd
    Adviezen EPRTR bodem
                                                                                                                                 Er  zijn  geen adviezen      ingevoerd
    Energie
     Verwijzingstabel Energie                                                                                                  gehele inrichting                      2020|
     Heeft de  inrichting een eigen WKK-installatie?                                                                                                nee
     Maakt   u gebruik van een WKK-installatie buiten   uw
                                                            inrichting?                                                                             nee
                                                                                                                                                              0000001692
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141295
                                                                                                                                              gehele inrichting inclusief eigen
     Energiegebruik (primaire energie)                                                                                                                                      WKK
     Elektriciteit                                                                                                                                                           2020]
     Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit)                           MWh                                                                              38.375
     Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief biobrandstof)                       MWh
     Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie                            MWh
     Doorlevering elektriciteit aan derden                                                MWh
     Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet                                    MWh
     Netto verbruik elektriciteit                                                         MWh                                                                              38.375
     Aardgas   en  Overige  brandstoffen   (inclusief duurzaam)                                                                                                              2020]
                                      Ingekocht
                                      30.589.564
                                                                Doorgeleverd              Netto   gebruik
                                                                                            30.589.564
                                                                                                                graur 30.589.564
                                                                                                                                         Ingezet als grondstof
                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                     Eenheid
                                                                                                                                                                     Nm3
     Aardgas                                                                                                                                                                ae
     Gas-/dieselolie                       16                                                     16                       16                      0                    ton
     Methaan                          2.783.327                                              2.783.327                 2.783.327                   0                   Nm3
     Warmte                                                                                                                                                                  2020]
     Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte)                                                 TJ
     Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof)                                  TJ
     Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie                                       TJ
     Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte)                                             TJ
     Netto verbruik warmte                                                                    TJ]                                                                                0
    Toelichtingen energie algemeen
     'Energie: Energie algemeenl # 11/02/2021"
     11-2-2021: Er is minder   aardgas ingenomen     vanwege    lagere productie. Er is wel meer
                                                                                                   groengas (methaan) ingenomen.
     'Energie algemeen2    # 11/02/2021"
     11-2-2021: Methaan is    opgewerkt biogas ("groengas") afkomstig van       een
                                                                                    mestvergister.   Hiervoor worden geen CO2 emissies meegenomen met de CO2-
     emissichandel
    Oordelen        energie algemeen
    Er zijn  geen oordelen        ingevoerd
    Adviezen         energie algemeen
    Er zijn  geen adviezen        ingevoerd
    Afval
     Verwijzingstabel Afval                                                                                                                           gehele inrichting      2020]
     Heeft uw
               inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij       de drempelwaarde   is overschreden?                             ja
     Heeft uw
               inrichting een eigen industri€le afvalwaterzuivering (AWZI)?                                                                                      nee
     Gescheiden    afgevoerd afval
                                                                                                                                                              gehele
                                                                                                                                                              iki
                                                                                                                                                              inrichting
                                                                                                                                                                             2020
     Recycling (Nuttige toepassing)
     Afvalstroom                                                                                                                          Extern
     Code   Omschrijving                                                                                                              G*
                                                                                                                                            PR          DS%*
        03
     iY     17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende     grond  en stenen                                                                Nee      186,32
     20 12001      40 metalen                                                                                                         Nee        84,72
        01
     a      06 01 06  overige  zuren                                                                                                  Ja          0.36
     1501   1501 11 metalen    verpakking   die  een
                                                     gevaarlijke  vaste poreuze matrix   (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege  Ja          0,06
     11     drukhouders
        02
     3      16 02 14 niet onder 16 02 09 tot    en met  16 02 13 vallende   afgedankte apparatuur                                     Nee          0.4
     20 01 2001 21 tl-buizen    en ander kwikhoudend afval                                                                            Ja          0,26
                                                                                                                                                                    0000001693
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141295
           20 01 21 tl-buizen     en ander kwikhoudend afval                                                                            Ja           0,26
           20 01 36 niet onder 20 01      21,  20 01 23   en  20 01 35 vallende  afgedankte  elektrische  en elektronische apparatuur   Nee          0,07
           niet onder 17 01 06 vallende      mengsels     van  beton, stenen, tegels of keramische producten                            Nee         187,1
           ijzer en staal                                                                                                               Nee          42,1
           gemengde    metalen                                                                                                          Nee          1,48
           niet onder 17 09 01, 17 09 02       en  17 09 03 vallend   gemengd bouw-     en
                                                                                           sloopafval                                   Nee          1,34
                                                                                                                                      Totaal      504,21
     Energieterugwinning (Nuttige toepassing)
     Afvalstroom                                                                                                                             Extern             Intern
                                                                                                                                           "
                                                                                                                                                   Totaal           Tote!      peanrs
     Code  Omschrijving                                                                                                                                   DS7%*
                                                                                                                                               (ton/jaar)        (ton/jaar) bsts
     13 02
           13 02 08  overige    motor-, transmissie-     en smeerolie                                                                   Ja           6,06
     08
                                                                                                                                      Totaal         6,06
     Verbranden
     Afvalstroom                                                                                                                             Extern             Intern
                                                                                                                                                   Totaal           Toten!     ..io/a
     Code  Omschrijving                                                                                                                 G*                DS%*              Ds
                                                                                                                                               (ton/jaar)        (ton/jaar)
     20 03
     01
           20 03 01  gemengd stedelijk afval                                                                                            Nee         212.6
     17 02
           17 02 01 hout                                                                                                                Nee          37,7
     01
     20 01
           20 01 39 kunststoffen                                                                                                        Nee          0,02
     39
     20 01
           20 01 26 niet onder 20 01 25 vallende olién          en vetten                                                               Ja           0,42
     26
     08 01
           08 01 11 afval   van   verf en lak dat   organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke      stoffen bevat                   Ja           0,04
     11
     13 05
           13 05 07  met   olie  verontreinigd water uit olie/waterscheiders                                                            Ja           1,98
     07
     13 08
           13 08 99 niet elders    genoemd afval                                                                                        Ja           0,87
     99
     15 01
     10
           15 01 10  verpakking die     resten van    gevaarlijke  stoffen bevat of daarmee 1s  verontreinigd                           Ja           0,66
     15 02 15 02 02  absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken         en beschermende
                                                                                                                                        Ja           2,02
     02    kleding die  met   gevaarlijke   stoffen   zijn verontreinigd
     16 01
           16 01 07 oliefilters                                                                                                         Ja           0,18
     07
     19 13 19 13 07  waterig    vloeibaar afval    en
                                                       waterige concentraten   van
                                                                                   grondwatersanering    die gevaarlijke stoffen
                                                                                                                                        Ja           0,22
     07    bevatten
     15 01
           kunststofverpakking                                                                                                          Nee           0,8
     02
     16 05
     08    afgedankte organische chemicalién die          uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze  bevatten                             Ja           3.75
     17 06
           overig  isolatiemateriaal dat uit    gevaarlijke   stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat                               Ja            2.7
     03
     06 13
           zwartsel  (carbon black)                                                                                                     Nee         2.580
     03
                                                                                                                                      Totaal    2.843,96
     Storten
     Afvalstroom                                                                                                                             Extern             Intern
                                                                                                                                                   Totaal           Totaal  _  .,, .
     Code  Omschrijving                                                                                                                 G*                DS%*
                                                                                                                                               (ton/jaar)        (ton/jaar) bss;
     06 03
           06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden                                                                           Nee         953.7
     16
           06 03 14 niet onder 06 03 11       en  06 03 13 vallende    vaste zouten  en
                                                                                        oplossingen                                     Nee         303,7            6.895
           niet elders genoemd afval                                                                                                    Nee         33,88
           bitumineuze    mengsels    die koolteer bevatten                                                                             Ja          22,66
     17 05 grond en   stenen  die  gevaarlijke   stoffen bevatten                                                                       Ja          86,84
                                                                                                                                                                     0000001694
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141295
     03
                                                                                                                                Totaal    1.400,78           6.895
      *
        G: Gevaarlijk afval
      *
        DS%: Droge stof   %
      Overbrenging   van  niet gevaarlijk afval van het terrein   naar  elders
              Afvalbehandeling                Bepaling                 Gebruikte methode                       Hoeveelheid                         Doorlevering
                     R/D                       M/C/E                                                        (jaarvracht in ton)                  E-PRTR-gegevens
                      R                          M                           Weging                               503,53                                EU
                      D                          M                           Weging                              4.122,4                                EU
      Overbrenging   van  gevaarlijk afval van  het terrein  naar  elders in Nederland
              Afvalbehandeling                Bepaling                 Gebruikte methode                       Hoeveelheid                         Doorlevering
                     R/D                       M/C/E                                                        (jaarvracht in ton)                  E-PRTR-gegevens
                      R                          M                           Weging                                6,74                                 EU
                      D                          M                           Weging                               122,34                                EU
    Toelichtingen afval
      'Afval (EURAL): Afvall     # 11/02/2021’
      11-02-2021: 060314: Meer afval ivm schoonmaak tank 0603 16: Minder         productie-> minder afval 080111/130208: minder verfafval/minder olie ververst
      150102/150110: Kunststoffen    afgevoerd en lege emballage 150111: minder spuitbussen afgevoerd. 150202/160107: iets meer olichoudend afval en oliefilters
     lafgevoerd 160214: minder elektronica afgevoerd 160508: Periodieke afvoer. 170107:puin door bouwwerkzaamheden 170301: asfalt door wegwerkzaamheden
      170405/170407: oud metaal afvoer 170503:afvoer door schoonmaakwerkzaamheden 170504: minder verontreinigde grond afgevoerd door minder lekkages
      170603/170904:Afvoer isolatie materiaal en BSA door werkzaamheden 191307: minder analyses-> minder afvoer 200121: Minder TL afvoer 200126/200136:
     minder vet/minder beeldschermen afvoer 200139: oud folie afgevoerd 200140:0ud 1jzer 200301; minder Bedrijfsafval
      'Afval (EURAL): Afval2     # 23/02/2021"
     2021-02-23: Euralcode 060399: Door schoonmaak actie        meer  afval, 061303:  omwisseling actiekool bed
    Oordelen afval
      'Afval (EURAL): Afvall     # 24/03/2021"
     Graag correctie/toelichting  33.000 ton extra afval door schoonmaak     (EURAL 060399)
    Adviezen afval
    Er  zijn  geen adviezen       ingevoerd
    Toelichtingen lokale thema's
    Er  zijn  geen  toelichtingen ingevoerd
    Oordelen lokale thema's
    Er  zijn  geen oordelen       ingevoerd
    Adviezen lokale thema's
    Er  zijn  geen adviezen       ingevoerd
    Lokale Thema's
     Verwijzingstabel Lokale Thema's                                                                                           gehele inrichting                     2020|
     Is er sprake van rapportageverplichting  inzake  geluid(hinder)?                                                                              nee
     Is er sprake van rapportageverplichting  inzake  geur(hinder)?                                                                                nee
    Watergebruik
     Watergebruik
      Waterinname
     Grondwater   voor
                        koeling
     Grondwater   overige processen
     Oppervlaktewater(totaal)                                                                                                                                   2.388.756
                                                                                                                                                             0000001695
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141295
     Leidingwater
     Water afkomstig    uit grond/hulpstoffen
                                                                TOTAAL waterinname
     Waterafvoer
     Lozing   op  oppervlaktewater (rijkswater)
     Lozing   op  oppervlaktewater (binnenwater)
     Lozing   op riool
     Infiltratie (naar grondwater), inclusief  bodemsanering
     Water in   (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib
                                                                 TOTAAL waterafvoer
    Addendum MEE-monitoring
                                                                                    0000001696
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001697
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001698
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001699
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001700
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001701
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001702
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001703
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001704
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001705
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001706
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001707
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001708
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30141295
         0000001709
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>