<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141259
                             H JA\ U K
       BE ODEMBESCHERM                            S#                                      NUMMER:      | HA21.9641KZ.84769-1.27
                VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN
                OP BASIS VAN AS SIKB 6700 "INSPECTIE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN’
                                                           NEDMAG               B.V.
                                                                Billitonweg        1
                                                           9641 KZ Veendam
                      BESCHIKT OVER EEN VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING TER PLAATSE VAN:
                            DE     WASPLAATS, EXCLUSIEF DE                                          HIEROP
                                AANGESLOTEN                          BEDRIJFSRIOLERING
                     Deze   verklaring is gebaseerd    op  een  (her)inspectie,  waarvan de resultaten   zijn vastgelegd   in
                een   rapport   met kenmerk    3.6248/20 d.d. 10 maart 2021 dat één      geheel vormt met deze      verklaring.
                                    De  voorziening is als vioeistofdicht beoordeeld d.d. 5 maart       2021.
           VOOR DE ONDER HET ACTIVITEITENBESLUIT   (BARIM) VALLENDE VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN IS BEPAALD DAT DE VOORZIENING:
                door   (of namens) de houder      van  de  voorziening   ten minste eenmaal per   jaar  moet worden
                gecontroleerd
                door een Deskundig Inspecteur binnen           zes jaar, dus  voér 5 maart 2027 opnieuw      moet  worden
                geinspecteerd en goedgekeurd.
           Deze     bepalingen gelden     niet wanneer    in specifieke wet- en regelgeving   een  andere    frequentie is
           aangegeven of       wanneer    geen wet-   en  regelgeving van toepassing is.
           Afgegeven        door:                                                       VRIIDAG       /   05 MAART       /    2021
           ABV Haukes          Inspectiediensten        B.V.
           Dorpsstraat 112
           6544 AG Nijmegen
           024    -
                     303 00 94
                 sw
            =         apg
                         Xx
             @,         Cy
              7behee’                        ing.
               15017020
                                             Deskundig Inspecteur         DI1
                                                                                                                                   0000001611
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141259
                                                                                                                                HAF HAUKES
                                                                                                                                BEODEMBESCHERMING
         CONTROLELIIST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE
         Nedmag B.V., Billitonweg                  1 te Veendam
           Voorziening:                            De   wasplaats                                                      Einde  keuringstermijn:       5 maart 2027
            Controle    uitgevoerd    door:                                                                            Datum controle:
            Regqistratienummer       SIKB:         HA21.9641KZ.84769-1.27                                              Resultaat      Herstelmaatregelen
            Nr.    | Controlepunt                                                                                     Ja/nee!                   Actie?             | Gereed?
           |  SEO =] =) = 24V/ WAY
            1.1      Is in het  oppervlak vloeistof ingedrongen?
                     Is de omvang      van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?
            12       Zijn  in het oppervlak vervormingen aanwezig?
            13       Is het  opperviak gescheurd?
            14       Zijn  in het oppervlak    mechanische       beschadigingen aanwezig?
            1.5      Is het  opperviak    aangetast door chemische invioeden?
            16       Bevinden zich losse delen in het         oppervlak?
           2.        AFDICHTINGEN
            2.1      Ontbreken     afdichtingen     in de  vioer/verharding/wand?
            2.2        Ontbreken   afdichtingen     op verticale   aansluitingen?
            2.3      Zijn  de  afdichtingen aangetast       door chemische invioeden?
            24         Hebben de   afdichtingen losgelaten?
            2.5      Zin   de  afdichtingen    mechanisch      beschadigd?
            2.6      Is ter  plaatse  van  afdichtingen craquelé       of scheurvorming aanwezig?
           3.        AFWATERING
            3:1      Vertonen de      afwateringspunten gebreken?
            3.2        Kunnen vloeistoffen    van   de  voorziening aflopen?
           5.        ALGEMENE INDRUK
            5.1      Geeft het totaalbeeld      aanleiding     tot nader  onderzoek?
            5.2       Zijn de  gedragsvoorschriften       zichtbaar   aanwezig?
            53       Is het  gebruik of de belasting      van   de  voorziening gewijzigd?
           6.        BIJZONDERHEDEN
         Vragen?      Neem gerust contact op: 024           -
                                                              303 00 94.
         Een    digitaal exemplaar      kan op verzoek beschikbaar worden           gesteld.
         1.     Antwoord op elke vraag invullen          en   bepalen of een    nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid  van  de voorziening   te kunnen
                waarborgen (vraag        alleen beantwoorden indien dit        voor  het betreffende onderdeel van de  voorziening   van toepassing is).
         2.     Korte   omschrijving    van  uit te  voeren    herstelmaatregelen vermelden.
         3.     Datum invullen     wanneer     de actie met     betrekking  tot het uitvoeren van de  herstelmaatregelen  is afgerond.
         ABV Haukes        Inspectiediensten     B.V.
                                                                                                                                           FeV]      Projectnummer: 3.6248/20
                                                                                                                                           Controlelijst bedrijfsinterne controle
                                                                                                                                                                         0000001612
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141259
                                                                                                                 HAF HAUKES
                                                                                                                 BEODEMBESCHERMING
         INSTRUCTIE BEDRIJFSINTERNE CONTROLE
         Nedmag B.V., Billitonweg              1 te Veendam
          Voorziening:                         De   wasplaats                                        Einde    keuringstermijn:         5 maart 2027
          Controle   uitgevoerd    door:                                                             Datum controle:
          Registratienummer       SIKB:        HAZ21.9641KZ.84769-1.27                               Resultaat         Herstelmaatregelen
          Nr.
                | Controlepunt                                                                       Ja/nee!                     Actie?                | Gereed?
          LSE      ©] 24 =   = 2 AV WX 1 ¢
          1]      Is in het  oppervlak vloeistof ingedrongen?                                        Is er viekvorming aanwezig        door de     gebruikte stoffen
                  Is de omvang      van  de vlekken sinds de   vorige controle wezenlijk toegenomen? en  zijn deze viekken toegenomen t.o0.v.          de laatste
                                                                                                     inspectie of bedrijfsinterne controle
          12      Zijn  in het oppervlak vervormingen aanwezig?                                      Zijn  er  vormingen aanwezig       zoals   verzakkingen,
                                                                                                     kuilen, spoorvorming, verzakte delen/elementen
          13      Is het  opperviak gescheurd?                                                       Zijn  er  niet gerepareerde     scheuren of nieuwe
                                                                                                     scheuren      aanwezig
          14      Zijn  in het oppervlak    mechanische    beschadigingen aanwezig?                  Zijn  er  beschadigingen     zoals kuilen, gaten,
                                                                                                     afbrokkeling,    losse delen of    ruwe   delen   aanwezig
          15      Is het  opperviak    aangetast door chemische invioeden?                           Is beton    uitgewassen   of aangetast, is     er verweking
                                                                                                     van   de   kunstharsgebonden beschermlaag of
                                                                                                     asfaltconstructie aanwezig
          16      Bevinden zich losse delen in het       oppervlak?                                  Losse delen zoals beton, keramische            tegels, prefab
                                                                                                     elementen, dorpels      en  voetplaten     etc.
          2.      AFDICHTINGEN
          2.1     Ontbreken      afdichtingen   in de vioer/verharding/wand?                         Zijn (nieuwe) afdichtingen voorzien van een pakking,
                                                                                                     voegafdichting (kit) of chemische ankers
          2.2     Ontbreken      afdichtingen   op verticale aansluitingen?                          Verticale    aansluitingen zoals opsluitbanden, wanden,
                                                                                                     kolommen etc.
          2.3     Zijn  de  afdichtingen aangetast     door chemische invioeden?                     Zijn  de   afdichtingen (kit  en  pakkingen) verweekt,
                                                                                                     blaarvorming, scheurvorming          etc.
          24        Hebben de    afdichtingen losgelaten?                                            Zijn  de   pakkingen, voegafdichtingen (kit) en/of
                                                                                                     chemische ankers      losgelaten of beschadigd
          2.5     Zijn  de  afdichtingen   mechanisch    beschadigd?                                 Beschadiging      door voorwerpen zoals steen, staal,
                                                                                                     verkeersbelastingen      etc.
          2.6     Is ter  plaatse  van  afdichtingen craquelé   of scheurvorming aanwezig?           Zijn  er  in de pakkingen    en  voegafdichtingen (kit)
                                                                                                     craquelé     en of scheuren    aanwezig     waardoor lekkages
                                                                                                     kunnen ontstaan
          3]      Vertonen de      afwateringspunten gebreken?                                       Zin   de   aansluitingen op kolken, goten, putten        dicht.
                                                                                                     Zijn de kolken, goten, putten       niet verzakt,    gescheurd,
                                                                                                     beschadigd etc.
         ABV Haukes     Inspectiediensten    B.V.
                                                                                                                            AW         Projectnummer: 36248/20
                                                                                                                               Instructie  bedrijfsinterne   controle
                                                                                                                                                              0000001613
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141259
                                                                                                                                HAF HAUKES
                                                                                                                                BEODEMBESCHERMING
            3.2      Kunnen vloeistoffen    van   de voorziening aflopen?                                           Dit kan    optreden bij verzakkingen    van de  voorziening
                                                                                                                    of ander    gebruik  van  de voorziening, controle
                                                                                                                    uitvoeren met water      of een gladde ronde kogel.
           5.        ALGEMENE INDRUK
            5]       Geeft het totaalbeeld    aanleiding   tot nader onderzoek?                                     Bepalen of    de  voorziening   aanvullend  gecontroleerd
                                                                                                                    moet worden
            5.2       Zijn de  gedragsvoorschriften   zichtbaar   aanwezig?                                         Als   er voorschriften voor   het gebruik  van de
                                                                                                                    voorziening aanwezig zijn,      moeten deze voor de
                                                                                                                    gebruikers    van  de voorziening (digitaal) aanwezig
                                                                                                                    zijn.
            5.3      Is het  gebruik of de belasting   van  de  voorziening gewijzigd?                              Andere activiteiten op de      voorziening, of gebruik  van
                                                                                                                    andere stoffen op de      voorziening, of andere
                                                                                                                    mechanische en/of chemische         belastingen op   de
                                                                                                                    voorziening.
           6.        BIJZONDERHEDEN
           Voor deze       voorziening zijn de  controlepunten    xx van   toepassing.
         Vragen?      Neem gerust contact op: 024       -
                                                          303 00 94.
         Een    digitaal exemplaar     kan op verzoek beschikbaar worden        gesteld.
         1.     Antwoord op elke vraag invullen       en  bepalen   of een   nadere actie noodzakelijk is om de vloeistofdichtheid van de      voorziening  te kunnen
                waarborgen (vraag alleen beantwoorden indien            dit voor het betreffende onderdeel   van de  voorziening    van  toepassing is).
         2.     Korte   omschrijving   van uit te voeren   herstelmaatregelen    vermelden.
         3.     Datum invullen     wanneer   de actie met   betrekking   tot het uitvoeren van de  herstelmaatregelen    is afgerond.
         ABV Haukes         Inspectiediensten  B.V.
                                                                                                                                          =o V,     Projectnummer: 3.6248/20
                                                                                                                                             Instructie bedrijfsinterne controle
                                                                                                                                                                        0000001614
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>