<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141139
                                                                                                               «My
                                                           loa                                                We
                                                                                                                   20
                                                                                                                              provincie
                                                                                                                              groningen
                                                  Omgevingsdienst
                                                                   Groningen
                    B.V.                                                                                    Provincie Groningen
         Nedmag
         De directie
         Postbus 241
                                                                                                           rostaiey    ;
                                                                                                           9700 AP    Groningen
         9640 AE VEENDAM
                                                                                                           Bezoekadres
                                                                                                           Sint Jansstraat 4
                                                                                                           9712 JN   Groningen
                                                                                                           r (050) 3164911
                                                                                                           e  info@provinciegroningen.nl
         Datum   verzending:              20 maart 2024
         Behandeld door:                  mevrouw
         Telefoonnummer:                  0598- IEEE
         Uw kenmerk /    uw brief:        -
         Kenmerk   Omgevingsdienst
         Groningen:                       Z2023-012319
         Kenmerk   bevoegd  gezag:
                                          =.
         Bijlagen:
                                          -
         Onderwerp:                       Vooraankondiging last onder dwangsom         voor
                                          overschrijding norm voor stofemissie
         Geachte directie,
         Op 29 november 2023 hebben             mevrouw     IIE                                    en mevrouw
         (toezichthouder)    van   de Omgevingsdienst Groningen,            namens    de provincie Groningen       een   hercontrole
         uitgevoerd    naar luchtemissies     van uw     bedrijf  op de locatie  Billitonweg    1 te Veendam.     Op deze locatie
         vinden milieubelastende activiteiten         plaats. De provincie Groningen        is op basis  van  artikel 18.2, tweede
         lid van  de  Omgevingswet het bevoegde gezag om te handhaven.
         Tijdens dit bezoek     is een  nieuwe    overtreding geconstateerd.
         Wet-   en  regelgeving
         De ESP's betreffen    een   nageschakelde techniek         na de calcineerovens. De calcineerovens vallen onder
         categorie 3.1   en  categorie 4.2     van  bijlage  | bij de richtlijn industriéle   emissies (RIE)  en   zijn daarmee    RIE
         activiteiten in  een  IPPC installatie. Deze activiteit is aangewezen als milieubelastende activiteit (MBA) in
         het Besluit Activiteiten    Leefomgeving (BAL) in §3.3.7 (Complexe minerale industrie) en §3.3.8
         (Basischemie). De activiteit is in de artikelen 3.70 en 3.73 aangewezen als vergunningplichtig.
         Op de stofemissies      uit de ESP's   zijn de volgende besluiten       van  toepassing:
         -
                   12 februari 2008     een   revisievergunning      met nummer      2008-09213/7, MV;
         -
                   23 juni 2015    een  verandering      en ambtshalve wijziging      van  de vergunning met       nummer
                   580926.
         Geconstateerde overtreding
         Uit de informatie die     u per email op 29 november 2023 hebt             toegezonden, blijkt dat het 12-maand
         gemiddelde     van de stofconcentratie       bij ESP S3101    oploopt   tot boven de 30     mg/Nm3. De volgende tabel
         geeft  een  overzicht   van  het    12-maand gemiddelde        van  de stofconcentratie     van de ESP S3101.
         Bundelt kennis & ervaring
                                                                                                                                         0000000698
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141139
         Tabel 1: Voortschrijdend 12-maand gemiddelde stofconcentratie                                    van   de ESP $3101
                                            Gemiddelde                   .                                                          Gemiddelde
                                                           .      Gemiddelde                                                                       .
                                            concentratie                            .                                               concentratie stof
                                                                  concentratie                              LTG                     "      ;
                                            stof zonder               ne
                                                                                  :
                                                                                           Aantal                              .inclusief
                                                     :            stof inclusief                            meetonzekerhei                   ;
                                            correctie             correctie
                                                                             .
                                                                                           datapunte
                                                                                                            d volgens PKL
                                                                                                                                    correctie voor
                                                                                                                                                  )
                                            voor                                           n
                                                                                                                    a               leklucht   min
                                                                  voor     leklucht                         (mg/Nm?)                                     :
                                            leklucht                                                                                meetonzekerhei
                                                                  (mg/Nm?)
                                            (mg/Nm?3)                                                                               d  (mg/Nm?)
           O01l-apr-22   -
                            31-mrt-23       27,91                 31.77                     14787           3.31                    28,46
           01-mei-22      -
                             30-apr-23      28,07                 31,96                     14819           3.31                    28,65
           01-jun-22    -
                            31-mei-23       31,61                 36,03                     14851           3,26                    32,77
           01-jul-22 30-jun-23
                       -
                                            32,81                 37,41                     14076           3,24                    34,17
           01-aug-22 31-jul-23
                          -
                                            31,22                 35,62                     12668           3,26                    32,36
           01-sep-22 31-aug-23
                         -
                                            31,09                 35,50                     11569           3.26                    32,24
           01-okt-22     -
                            30-sep-23       31,69                 36,20                     10216           3,26                    32,94
           01-nov-22      -
                            31-0kt-23       31,64                 36,16                    9129             3,26                    32,90
           01-dec-22     -
                            20-nov-23       31,15                 35,63                    7958             3,26                    32,37
         Een   uitgebreide toelichting bij de getallen in deze tabel (de omrekening                                met een correctie voor de
         leklucht    (Bijlage B) en de meetonzekerheid (Bijlage A)) is toegevoegd.
         In de tabel is te zien dat het 12-maand                   gemiddelde            voor   de concentratie stof uit ESP S3101 sinds mei
         2023 niet      meer     voldoet   aan  de emissiegrenswaarde                    van   30 mg/Nm3. Dit betreft       een   overtreding       van
         voorschrift 3.1.2         van  het besluit     van    2008.
         Voorschrift 3.1.2         van  het besluit     van    12 februari luidt als             volgt:
         Het   voortschrijdend gemiddelde               over een      periode          van  12   aaneengesloten maanden          van   de emissie      van
         stof uit de ESP's mag niet           meer     bedragen dan 30 mg/Nm3. De maximale                          emissie  van   stof uit de ESPs
         mag    gedurende         4 uur niet meer bedragen dan 100 mg/Nm3.
         Tijdens het bezoek           op 29 november 2023 heeft                   u   aangegeven dat       er  problemen zijn geweest          met de
         derde    zone van       deze ESP: de     zone     is in mei 2023             uitgevallen    en functioneerde niet      meer.   De
         gemiddelde stofconcentratie              in de maanden mei en                  juni   was   door het uitvallen   van   de derde     zone     64
         mg/Nm?3 (inclusief          correctie  voor     leklucht). Dit heeft            een    sterk effect  gehad   op het   lange-termijn-
         gemiddelde.          U heeft  lijn 3100    na   het uitvallen         van     de derde     zone  niet direct uit  bedrijf    genomen,       maar
         door laten draaien. Pas nadat de opstartproblemen                              van   lijn 3200 opgelost     waren en    de productie op
         die  lijn kon worden voortgezet, heeft                 u  lijn 3100 stopgezet.
         Sinds 16 juni 2023 is          lijn 3100     niet    meer    in   bedrijf.      De  lijn wordt waarschijnlijk     in 2024 op een zeker
         moment pas weer            opgestart. Op       dat moment zullen de data                   van  mei  en  juni zwaar   meewegen in het
         12-maand-gemiddelde, zeker omdat                       er nu      niet  gemiddeld wordt          over   12  maanden,     maar over      veel
         minder maanden omdat de installatie                    lange tijd       stil staat. Pas als de data        van mei   en  juni 2023 niet
         meer    meetellen in       een   gemiddelde         zal de   overtreding kunnen zijn beéindigd.                 Dit betekent dat       u  de
         overtreding        op  zijn vroegst op      1  juli 2024 kunt hebben beéindigd.
                                                                                                                                               ns”
         Pagina: 2/9
                                                                                                                                                           0000000699
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141139
         Voornemen last onder         dwangsom
         Volgens     onze   handhavingsstrategie leidt de overtreding           tot een   vooraankondiging last onder
         dwangsom. Bij voortduring           van  de overtreding of het opnieuw constateren              van de overtreding zullen
         wij direct   over   gaan tot de    volgende stap    van onze     handhavingsstrategie, het opleggen van een last
         onder   dwangsom.
         Beéindigen overtreding
         U dient de    overtreding     zo  spoedig mogelijk,      maar uiterlijk 1 juli 2024 te beéindigen en beéindigd            te
         houden. U kunt dit doen door vanaf            nu  lijn 3100 alleen nog in gebruik te nemen met een goed
         werkende ESP welke zorg draagt            voor een    gemiddelde     emissie   van    stof beneden de 30 mg/Nm3.
         Wanneer     wij  constateren dat      bovengenoemde overtreding          na  1  juli 2024 voortduurt of zich opnieuw
         voordoet     en u   daarmee in strijd handelt met artikel 3.1.2         van  het besluit     van  12 februari 2008,    zijn wij
         voornemens u een         dwangsom      op te  leggen   van:
         -
                   € 10.000,-      (zegge: tienduizend euro) per maand aan Gedeputeerde Staten van Groningen;
         -
                    Het maximaal te verbeuren         bedrag is € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro).
         De   bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom                     is  geregeld   in artikel 122 Provinciewet
         en  artikel 5:32    Algemene wet bestuursrecht.
         Termijnstelling
         U moet    bovengenoemde overtreding ongedaan maken voor 1 juli 2024. Hierna volgt een hercontrole
         door   een   toezichthouder. U kunt een volgende stap in de handhaving voorkomen door de overtreding
         binnen de     gestelde termijn      te beéindigen. Wij     gaan   ervan uit dat    u  tijdig actie onderneemt.
         Belangenafweging
         De   Gedeputeerde Staten        van   Groningen heeft de Toezicht- & handhavingsstrategie WABO                   20247? in de
         provincie Groningen vastgesteld.           Deze is als   bijlage bij  deze brief     gevoegd. Volgens       deze strategie leidt
         de ernst    en  omvang     van  de  overtreding,   in combinatie met de        omstandigheden welke daaraan hebben
         bijgedragen,      tot dit voornemen tot het      opleggen     van een   last onder dwangsom.
         Zienswijze
         U heeft de    gelegenheid      om uw    zienswijze    over  dit voornemen te      geven. Dit kunt      u  binnen vier weken
         na  verzenddatum        van  deze brief doen. U kunt       uw   zienswijze mondeling of, bij voorkeur, schriftelijk
         geven. Voor                                        kunt
                               SROAUSIINGS zienswijze
                          een                                      u contact   opnemen met         mevrouw
         telefoonnummer                                schriftelijke zienswijze kunt           sturen naar de
                                       SEEEEETE
                                                   Uw                                       u                     provincie Groningen.
         Wij wijzen    u erop dat u in uw zienswijze nog geen bezwaar kunt maken.                     Dit kan pas tegen    ons
         dwangsombesluit. Wij rekenen erop dat het zover niet hoeft te komen.
         Pagina: 3/9
                                                                                                                                          0000000700
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141139
         Tot slot
         Heeft   u naar aanleiding van  deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt  u contact opnemen met
         mevrouw                van  de Omgevingsdienst Groningen    via telefoonnummer: 0598-          Bij
         correspondentie    over deze brief verzoeken wij  u het kenmerk te vermelden.
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten     van Groningen,
         namens dezen,
         De heer
         Directeur   Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 4/9
                                                                                                              0000000701
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141139
         Bijlage    A: Meetonzekerheid continue          stofmetingen.
         Tot   voor    kort werd    voor    de meetonzekerheid       van  de continue  stofmetingen gerekend      met de  vuistregel
         die stelt dat de meetonzekerheid in het langetermijngemiddelde (LTG)                     =
                                                                                                    26%  van  de
         meetonzekerheidseis. De maximale meetonzekerheidseis                     voor   stof is 30% van   de emissiegrenswaarde.
         Dit is   bij  een  emissiegrenswaarde       van   30 mg/Nm3 dus 30%        x  30 mg/Nm3     =
                                                                                                        9 mg/Nm3. Dat is de
         meetonzekerheid in de individuele waarneming. Voor het                   lange termijn gemiddelde geldt dat dit 26%
         hiervan is: dus 26%         x  9 mg/Nm3    =
                                                       2,34 mg/Nms3.
         Het   platform kwaliteit luchtmetingen (PKL) legt uit waar de 26% op is gebaseerd. In het rapport van het
         PKL! wordt       gesteld:
         EN 14181 schrijft voor dat een kalibratie (QAL2) uit tenminste 15 parallelmetingen verdeeld over drie
         dagen moet bestaan. De meetonzekerheid in het lange termijn gemiddelde wordt dan 26% (1/15) van
         die in de individuele waarneming.
         Vervolgens wordt uitgelegd dat deze vuistregel wel uitgaat van drie uitgangspunten,                     te weten:
               -
                      De helling van de kalibratielijn wijkt niet of nauwelijks af van 1
               -
                      Het aantal    metingen is veel groter dan het aantal kalibratiepunten
               -
                      Het  lange termijn gemiddelde wijkt          niet of nauwelijks af van de waarde      van het zwaartepunt
                      van  de kalibratielijn
         Wanneer niet        aan  de   genoemde    aannames      wordt voldaan zal de meetonzekerheid in het LTG groter zijn
         dan 26%       van  die in de individuele meting. In veel situaties zal dit het         geval zijn. Daarom is  gekozen om
         voor    eenvoudige      situaties 26%    van de onzekerheidseis       en niet de meetonzekerheid te      gebruiken als
         schatting      van  de meetonzekerheid in het         lange termijn gemiddelde.
         Aan de hand        van  de QAL2 kan ook de werkelijke meetonzekerheid in het lange termijn gemiddelde
         worden berekend. Dit kan             aan de hand   van   de  volgende formule:
                     a
                         U         1      1    (LTG-X,)?
            Ure=5* [m* nt so -xX,7
         Waarin
         Ute    =
                   de meetonzekerheid in het          lange termijn gemiddelde
         U   =
               de meetonzekerheid in de individuele waarneming
         B  =
               de helling     van  de kalibratielijn
         m   =
                het aantal     kalibratiemetingen
         n  =
               het aantal     (half)Juurgemiddelden     waaruit het      gemiddelde   is opgebouwd
         LTG    =
                   het lange termijngemiddelde
         Xz   =
                 het zwaartepunt        van   de kalibratiepunten (= gemiddelde        van  de SRM-waarden      van de kalibratie)
         Xi  =
                ie gekalibreerde       waarneming berekend uit de ie AMS-waarde y
         Het Platform Kwaliteit Luchtmeting (PKL) heeft een Excel-tool ontwikkeld waarmee op basis van de
         QAL2 meting de meetonzekerheid kan worden berekend in het lange termijn gemiddelde2. Wij hebben
         voor    de   berekening     van   de meetonzekerheid deze tool        gebruikt (versie 2024).    Voor ieder 12-maand-
         gemiddelde        is de meetonzekerheid apart         uitgerekend omdat het aantal        halfuurgemiddelden dat    is
         meegenomen varieert, evenals de gemiddelde concentratie die is bepaald. De berekende waarden zijn
         !
            https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten        /emissie-eisen-monitoring-milieubelastende /toepassing-
         meetonzekerheden-toetsing/
         2
           Deze tool is te vinden op de website      van  Iplo -
                                                                  gegeven in de vorige  voetnoot.
         Pagina: 5/9
                                                                                                                                     0000000702
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141139
         weergegeven in de tabel in de brief. De meetonzekerheid pakt hoger uit dan de eerder aangenomen
         2,34 mg/Nm3.
         Pagina: 6/9
                                                                                                         0000000703
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141139
         Bijlage B: Correctie voor leklucht
         De volgende tekst staat ook in het bijlage              van  de brief van 4    september 2023 (kenmerk Z2023-
         006273) waarin wij         ons voornemen voor een           last onder dwangsom       voor  de overtreding      van  de
         emissieconcentratie-eis          van zoutzuur     kenbaar hebben        gemaakt.
         Het   zuurstofpercentage direct na de calcineerovens schommelt rond de 3% omdat de ovens worden
         gestookt     op aardgas. Uit periodieke metingen is echter gebleken dat het zuurstofpercentage na de
         ESP's veel hoger is dan wat verwacht mag worden. Dit wijst er op dat er sprake is van leklucht. Dit is
         een onwenselijke situatie omdat de ESP's om deze reden grotere debieten afgassen moeten verwerken
         en  daarom slechter gaan functioneren. Daarnaast geven gemeten concentraties                         een   vertekend beeld:
         de  werkelijke    concentraties      zijn immers veel hoger als uitgegaan wordt            van  alleen het    rookgas zonder
         verdunning      met schone lucht. Het is        -
                                                           conform voorschrift 1.2.9 uit het besluit          van  23 juni 2015    -
                                                                                                                                     niet
         toegestaan      om aan     de concentratie-eisen te voldoen door het bijmengen                van  schone lucht. Dit is ook
         algemeen      zo  bepaald. InfoMil3 stelt hierover:
         De   emissiegrenswaarden gelden            voor   de emissies zonder extra        verdunning    met lucht.    Dus, de bepaling
          van  de concentraties in de        afgassen   is op basis     van  alleen de luchtstroom die      nodig   is  voor het
         reguliere proces. Luchtstromen die het bedrijf ter verdunning, koeling of anderszins met deze
         afgasstroom mengt of via hetzelfde emissiepunt afvoert, tellen niet mee. Ook het combineren                             van
         afgasstromen       op 1   gemeenschappelijke schoorsteen moet als 'verdunning' worden beschouwd. Als                          er
         sprake    is  van  verdunning,     dan vindt hiervoor       een   correctie plaats.
         De   metingen kunnen gecorrigeerd worden                voor   het  bijmengen    van  schone lucht met      behulp   van  het
         zuurstofpercentage.         In het ideale   geval   wordt de zuurstofconcentratie zowel           voor  als na   de ESP continu
         gemeten      en  kan het verschil in de zuurstofconcentratie worden gebruikt                 om  de metingen te corrigeren
         voor   de leklucht. Er vinden echter geen continue               zuurstofmetingen plaats. Wij hebben eerder gebruik
         gemaakt      van  zuurstofpercentages        uit meetrapporten        van periodieke metingen die zijn uitgevoerd door
         geaccrediteerde meetbureaus. Het laagste percentage dat wij konden vinden was 4,6%. Dit
         zuurstofgehalte is kennelijk wat de ovens produceren zonder dat er sprake is van leklucht verderop
         langs het rookgaspad.          Dit getal hebben wij vervolgens gebruikt           om  alle metingen     naar   terug te
         rekenen.
         In onze brief van 9       juni 2023 (kenmerk Z2023-000449) hebben wij bij het vaststellen                     van
         overtredingen       ten aanzien van      stofemissies uit de ESP's gebruik gemaakt            van een   zuurstofcorrectie.
         Nedmag heeft        in een   brief met zijn zienswijze op 22 juni 2023 op deze handhavingsbrief aangegeven
         het niet   eens te    zijn  met een correctie voor leklucht.          Daarbij heeft Nedmag      aangegeven dat      zij de ESP
         beschouwt als integraal onderdeel            van   de totale installatie    en  dat de ESP daarom volgens Nedmag
         onderdeel is     van   het  reguliere   proces.
         De discussie of de ESP wel of geen onderdeel is                van   het reguliere proces is niet relevant. Het gaat hier
         vooral   om    de vraag welke lucht echt        nodig    is en  welke lucht niet   nodig  is  voor  het  reguliere   proces. Dat
         zou   eventueel inclusief ESP kunnen zijn als de ESP extra lucht                nodig  zou   hebben   om te    functioneren.
         Dat is niet het     geval.   Het gaat hier   om   onnodig verdunnen         met schone lucht. Een zekere mate van
         leklucht is inderdaad        vermoedelijk onvermijdelijk          maar   de leklucht moet allereerst tot       een  minimum
         beperkt worden        en ten   tweede moet ook        voor   onvermijdelijke leklucht gecorrigeerd worden. Ook
         onopzettelijke, onvermijdelijke leklucht             is simpelweg bijmengen        van  schone lucht: mits die lucht dus
         3
           https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/digitale-ner/emissiegrenswaarden/
         Pagina: 7/9
                                                                                                                                          0000000704
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141139
           niet  nodig is voor het reguliere proces. Echter zelfs voor het bijmengen                   van   schone lucht in   een
           nageschakelde techniek moet worden gecorrigeerd.
           In de verdere tekst in de brief van 22              juni 2023 geeft Nedmag zelf al       aan  dat   goed onderhoud t.b.v. het
           zoveel    mogelijk beperken van leklucht zeker nodig is. Dit geeft al                aan  dat de leklucht niet gewenst is
         en    dus zeker niet noodzakelijk is voor het proces. In de grafieken                  met   zuurstofpercentages      voor en na
         de calciners die         toegevoegd zijn       aan   de brief van  Nedmag     is ook te zien dat het vervangen      van   de
         derde      zones     impact heeft op het gemeten zuurstofpercentage                aan  het einde    van  het proces. Er is dus
           iets te doen      aan  de leklucht      en  het is dus   onnodig hoog geweest.
         Opgemerkt           moet worden dat het          bijmengen   van  schone lucht niet verboden is, het is alleen niet
         toegestaan         om   middels      bijmengen     van  schone lucht te voldoen     aan  emissiegrenswaarden.       Dan   zou   je
           immers      een   afgasstroom kunnen verdunnen totdat je voldoet                aan  de emissie-eisen terwijl de emissie
         daadwerkelijk gereduceerd                zou moeten      worden,  om  ook een    vrachtreductie te     bewerkstelligen. Een
         correctie       voor   het bijmengen       van   schone lucht hoeft ook geen       probleem    te  zijn als de emissies in de
           luchtstroom voldoende worden gereduceerd zonder die verdunning.
           De vraag die       overblijft    is wat  nu  precies de lucht is die nodig is     voor  het  reguliere   proces. Wij hebben
         eerder      gesteld    dat wij alles     terugrekenen     naar  4,6% (de laagste zuurstofconcentratie die         ons  bekend is
           na  de ESP's) omdat wij          ervan   uitgaan dat dit   een  percentage    wat de ovens     produceren zonder dat       er
           sprake     is  van  leklucht, zoals eerder vermeld. Uit de         aangeleverde     data  van   de  zuurstofmetingen4     van
           Nedmag blijkt dat het zuurstofpercentage voor de ESP's veelal schommelt tussen de 2 en 6% met
           enkele uitschieters naar boven en beneden. Wij hebben besloten om voor de correctie voor leklucht                              een
          zuurstofpercentage          te hanteren van 6% in         plaats van 4,6%. Dit is   voor   Nedmag     iets gunstiger  en  het is
           zekerder dat       er geen onterechte correctie          plaatsvindt: de zuurstofconcentratie         na de calciners is
           immers nagenoeg          altijd onder de 6%.
            VANAF HIER IS DE TEKST NIEUW TEN OP ZICHTE VAN ONZE BRIEF VAN 4 SEPTEMBER 2023
           Dan    blijft over de vraag wat steeds het zuurstofpercentage is geweest na de ESP's op de plek van de   -
           stofmeting. Dit wordt zoals gezegd niet continu gemeten. Wel worden er regelmatig periodieke
           metingen uitgevoerd waarbij ook het zuurstofpercentage wordt vastgesteld. De volgende tabellen
         geven een overzicht van de meest recente zuurstofpercentages zoals vastgesteld door een
         geaccrediteerd meetbureau tijdens periodieke metingen bij de ESP S3101 en de ESP $3201.
           Tabel 1: Metingen         van    het  zuurstofpercentage bij ESP S310]
             Datum                            Zuurstofpercentage (%)                     Bron
                                              Gemiddelde       van 3
                                              deelmetingen
             10 november 2022            | 7,0                                           Meetrapport     ELM    —
                                                                                                                  222059 -05-03-2023
             11 november 2022            | 7,2                                           Meetrapport     ELM    —
                                                                                                                  222059 -05-03-2023
             21 december 2022            | 9,2                                           Meetrapport     ELM    —
                                                                                                                  222059 -05-03-2023
             10  januari     2023             7,9                                        Email Nedmag      22 november 2023
           Tabel 2: Metingen         van    het  zuurstofpercentage bij ESP $3201
         |   Datum                        |   Zuurstofpercentage (%)                 |   Bron
         4
             Die  zijn weergegeven     in de brief    van  22 juni 2023 van Nedmag  met daarin de     zienswijzen   van Nedmag  op  onze
           brief  van   9 juni 2023
           Pagina: 8/9
                                                                                                                                              0000000705
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141139
                                    Gemiddelde       van  3
                                    deelmetingen
           10 november 2022       | 14,7                                       Meetrapport     ELM  —
                                                                                                      222059 -05-03-2023
           19  juni  2023           8.3                                         Email  Nedmag   22 november 2023
         Wij hebben de continue meetgegevens           van  stof  van  de ESP's  omgerekend    naar maandgemiddelden.
         Deze    maandgemiddelden zijn vervolgens gecorrigeerd            voor een    zuurstofpercentage alvorens het
         (gewogen) 12-maand-gemiddelde is berekend. Op deze manier kan het zuurstofpercentage per maand
         worden aangepast in plaats van alleen per jaar. De volgende tabel geeft een overzicht van de
         meetgegevens      van de ESP S3101.
          Tabel 3:   Maandgemiddelde waarden        voor   stof (mg/Nm?3) met     en  zonder correctie voor leklucht  en de
         gebruikte zuurstofpercentages        voor  deze correctie bij ESP S310].
                       Gemiddelde        Zuurstof %         Correctiefact      Gemiddelde                  aantal
                       concentratie    voor                 or                 concentratie stof           datapunte
                       stof            correctie                               gecorrigeerd voor           nin de
                       (mg/Nm3)         leklucht                                leklucht (mg/Nm3)          maand
           apr-22      7,21             7,80%                1,14               8,19                       463
           mei-22      19,64            7,80%                1,14               22.32                      1419
           jun-22      30,35            7,80%                1,14               34,49                      1395
           jul-22      47,09            7,80%                1,14               53.52                      1408
           aug-22      32,53            7,80%                1,14               36,96                      1099
           sep-22      26,57            7,80%                1,14               30,19                      1353
           okt-22      32,13            7,80%                1,14               36,51                      1087
           hov-22      34,98            7,80%                1,14               39,75                      1171
           dec-22      21,72            7,80%                1,14               24,68                      1374
           jan-23      36,27            7,90%                1,15              41,53                       1418
           feb-23      19,55            7,90%                1,15               22,39                      1303
           mrt-23      14,25            7,90%                1,15               16,32                      1297
           apr-23      13,40            7,90%                1,15               15,34                      495
           mei-23      56,04            7,90%                1,15               64,16                      1451
           jun-23      55,96            7,90%                1,15               64,08                      620
           jul-23
           aug-23
           sep-23
           okt-23
           nov-23
         Sinds 16 juni 2023 is deze     lijn niet in  bedrijf. Er  zijn daarom geen data     voor de maanden   juli -
         november 2023. Voor de maanden           van   2022 is   gecorrigeerd    met een  zuurstofconcentratie   van 7,8%:
         dit is het  gemiddelde   van de drie metingen die zijn verricht in dit        kalenderjaar zoals weergegeven in
         tabel 1. Voor de maanden in 2023 is de          zuurstofmeting    van   10 januari 2023 gebruikt. Er is momenteel
         nog geen recentere     zuurstofmeting bij     ons  bekend.
                                                                                                                     wn
         Pagina: 9/9
                                                                                                                            0000000706
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>