<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141233
                    Schachtoven F3202                               -
                                                                        2017-2018
                    [Beveiliging     check: 1.x        /4 jar                                    tage                                                                                                                                                                                                                                              [itvoering Opmerking.
                                                                                                            trip
                                                                                                                  |    Boma              Gu                              Datum   |Func.Test|  Datum   |Paraaf
                                                                                                                                                                                                                                 Opmerking                                   Status                                                    B| ok
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOK
                    IAF te lezen in controleroom                                                                                                                                                                                                                        Startvoorw
                    IAfstellingen      stooktoestel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                TE RIRFATS                                                     f regelaars   op hand zetien     en manuel  verhouding  verstoren?
            nm ,                                                                                                           =             =                                          a                                  ——
                    [Gas lucht  verhouding                                                                     20)
                                                                                                                             atio          i
                                                                                                                                                                                      est                               as      dicht        haard   tript niet
                    PPremix           brander rij O            045 &                                  a        2
                                                                                                                    <  ——       m
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Flap T0073 secy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  on T1124
                            speed                          _(F           F044)  geen   terugslag
                    [premix speed brander rij T (F043 & F042) geen terugslag                          al       2
                                                                                                                    <  pro      m
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fie T0073 See) T1278
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  on
                                                                                                                                                                                                                Spoeltid  zie  gasunie          blad 14   -
                                                                                                                                                                                                                                                            74  sec bij                      stand                                                             ok   nog  PAO26     aanwezig      105 mbar???
        FICEA026                                                                                                      Tens
                                                                                                               gf
                   |                                                                                                                                                                                                                  7000m3/h
        FERS
                    uchtflow    sec.   ventileren      (026/1    & 02612)                             3
       FiCEAOSS                                                                                                    <  100           mam                                                                              = suis oa          bi   1-308
                                                                                                                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                         En.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             spd                                                               2.FRCEA.045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11  & 32-FRCEA045/2          Delta flow meting? PP
                    ILuchtflow  tiidens      ventileren O    (045/1   &   045/2)                      4]       30]
                                                                                                                                ui                                                                            Gasunie blad 11            235    sec min   215   sec max                      napa
       FICEA043
                                                                                                                                                                                                                                      -
                                                                                                                   <1100            m3
                    Luchtflow   tijden       ventileren T    (043/1    &  045/2)                      a        3
                                                                                                                                ki              mi
                                                                                                                                                                                                                                         300   sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                             REE
         ETA26                                                                                                                          30   mn
                     Wachttijd  na ventileren te        lang                                                   3
                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               esto patsy
         PEA029      ecundaire luchtdruk (drukschakelaar)                                             of     4
                                                                                                                     200ms    200mBar                                   11-52017
                                                                                                                                                                          lich
                                                                                                                                                                                             27109117                                                                    Tn
                                                                                                                                                                                                                                                                        me
                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 ecippel pass
         PEAG41     [Primaire luchtdruk        (Drukschakelaar)                                       3   |    15]
                                                                                                                    1350m      moar                        125011351
                                                                                                                                                                      | 1-5-2017
                                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                                                                                            0P    nieuw          fgesteld
                                                                                                                                                                                                                                               afges!                   en         8
                    IAfstellingen procesbeveiligingen                     stooktoestel
         PEAOS4                                                                                                            48:                                          182017
                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                                                         TT
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ep      Y=
                    linstrumenten luchtdruk          (druksct             )                            1]     10]              sil                                                                                                                                                 Ee         per       11m 21
         TEAOTS     Rookgas temperatuur (            H=700 HH       =
                                                                        750)                          7         8
                                                                                                                        750°C                                           115-2017
                                                                                                                                                                          ii
                                                                                                                                                                                                                  Control
                                                                                                                                                                                                                    Oriiole   foo          gee ft 20°C   Mest aan
                                                                                                                                                                                                                                                                        prnem—="
                                                                                                                                                                                                                                                                           icorwaaids            [ep    Tm 20                                                    passing maken. T stuk       met   mestnippel
        BREAGSL                                                                                           a                708                                          pe
                  koeiwater
                                                                                                                                                                            i
                                 druk                                                                 oigg
                                                                                                                                                                                                                                                                           ucoraads           [ep       TUm 21                                                 og  een  meetnippel aanbrengen.
                                                                                                                      OSmBar                                            nsay
         PRA        [Schachtoven druk niet te          hoog (drukschakelaar)                          Zig
                                                                                                                                                                                                                                                                         Saivoorieside.        Dtepd    Um 2¥                                                  p panneel zichtbaar schachtoven voorwaarden.
       PRCEA021                                                                                      Pl               0.5       mB:
                                                                                                                             mBar                                       1152017
                                                                                                                                                                          oi
                                                                                                                        Oo
                    ISchachtoven druk niet te          hoog     H & HH alarm                                    7
                                                                                                                                                                                                                                                                           Avconaads          ep        TUm TT
    LEA410/LRC007   Schacht   nivo
                                       ;
                                     niet te laa                                                      o   |     6
                                                                                                                            5%                                          115.2017                                   Wat  is  5%    en waarom          dit setpoint
                                                                                                                                                                                                                                                                         fvconaads                      TUm 21                                                    16  min te                  radioakief
                                                                                                                                                                                                                                                                                              [ep                                                              a             hoog Meting
         LEAO13                                                                                       Jd        ol
                                                                                                                       >    15min        nt
         LEAO12                                                                                       4]  I   p
                                                                                                              16]
                                                                                                                                                                                                                                                                         fvconaads            [ep       TUM 20                                                 esten   dens bectif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Nivo laten zakken
                                                                                                                                                                                                                                                                         plaivoonieade        —Stap 1 Um 21
                                                                                                                                                                                                               Controle  room       geeft     20°C    meer aan      Sp
        TREAOT2
                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                              >
                                                                                                                             2          420°C                           115.2017
                    Temp.   DBM    hoog (H=500 HH=520)                                                2]       31]                                                                                                                      Bokma?
                                                                                                             24
                                                                                                                                                                                                                                                                           uconuaaide            [Sep 1 Um 20
        PREA020
                    (Conus druk   laag
                                                                                                          |
                                                                                                          |   11|    s00mear                                            115.2017                                Waarom staat dit setpoint op 200mBar?
         —
                     luitstand                  VA1                                                   4         1
                                                                                                                                                                        mm  i
                                                                                                                                                                                             pr—       nv  ;
                                                                                                                                                                                                                                                                         rtvoowaarde
                                                                                                                                                                                                                                                                                          [1    Um 08 21 Um 23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mv.   385
                                bewaking
         I
                                                VA2                                                   4
                                                                                                                                                                        pp— -
                                                                                                                                                                                             —         nv "
                                                                                                                                                                                                                                                                         Grtvoowaarde       [TUM Um 23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       98 ZT         mv.   385
                    sluitstand bewaking                                                                         3
       32PEA250                                                                                                                                                         $11:2078                                               saiting       ie  fice) !
                  | oy
          x                                                                                                                                                              11-
                       stest VAT     -
                                         drukstiging     max    0.5  in  30  sec tav atmosfeer
       32PEA250                                                                                                                                                         Sa1201y                                                setng         te  buoy 1
                  |
          x                                                                                                                                                              11
                    istest VA2       -
                                         drukdaling     max    0,8 in 30    sec tav 9 bar
         E01
                    ansteek mag                                                                                18
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ep         TIME                                                     nsteekbrander mag niet      in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bedrif  in (weed liht control)
                                         in  bedrift
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ap      3 Um 14   (voorwaarde om  in siap                           steskbrander moet       in bedrif   met minimale  gasfiow
         UEHO1                                                                                                                                                                                                                                                                                 [5 sonar      oven)
                    lAansteek moet        in  bedriif
                                                                                                             Pp19]                                                                                                                                                                           pin
      TMO12.032-6
                    Scrubber
  30-PEA 01
                                                                                                                                                   3,1 bar              i cly
                                                                                                                                                                                                                           Niet   van       toepassing’ 2
                    Koelwater    lag     -
                                            OVERBODIG DOOR PREA031?
                                                                                                                                                                                                                                                                                               i Nadal VAT Gch             (UIEZ50)
       CA                                                                                                                                          —fos!                Tazo
                                                                                                                                                                          ~
       tli          [Gasflow  row  2    (0)   ten onrechte aanwezig          (044/1 &   044/2)        4]       33
                                                                                                                                                                                                                                                                                               in       Nadal VAZ dct      (UIEZS)
       cle                                                                                                                                         a                    Tazo
                                                                                                                                                                          ~
       ay           {Gasflow  row  3    (T) ten    onrechte aanwezig         (042/1  &  042/2)        4]       34
                    Lektest schachtoven
                    Lektest schachtoven aansteekbranders
                                                                                                                                                                                                                             7
           phd                                                                                                                                       68 id                                                                 Nisan toepassing 2
                    (Gasdruk te   laag     -
                                              DOET HET NIET                                           4
                    Noodsto
                    lAansteekbrander Eclipse
          PE251                                                                                                                                                7
                    -                                                                                 y
         PEAZSZ
                    |                                                                                 ;
          PE253
                    HD   (Op   10 mbar        afgesteld   TV_6-T12C. versie 4        )                7
                                                                                                                                                              106
                                                                                                                                                                     |  911-2018
                                                                                                                                                              215
                    DA  gasregelkit                                                                   7
                                                                                                                                                              He
                    IV  gasregelkit                                                                   7
                                                                                                                                                                        Wea                  ns
                    Lektest  elcipse      brander 2x     jaar                                         7                                                                                                                                                                 Ecipse brander ut
                    Iafstellingen procesbeveiliging                  stooktoestel Eclipse
                      ventrip
                    11.3.6.7.8.9.10.11,12,13,14.15,16.36.37,19.20.21
                                                                                                                                                                                                                            Part4904638965748927237.dat                                                                                                                                                                            9-2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000001455
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>