<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141130
                                                       Pagina 1 van 41
                         a
              Emissiemetingen Nedmag B.V.: zware metalen
         Nedmag     B.V.
         04-12-2021
         Definitief rapport
         ELM   —-
                  221191
                                                          0000000645
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                      Pagina    2 van  41
                                                                                                [m=
                                                                                                 Emissie- en
                                                                                                                    os
                                                                                                             Luchtkwaliteismetingen BV
                                                                  Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen         B.V.
                                                                                              De Noesten 23a           Adres
                                                                                          9431 TC Westerbork           Plaats
                                                                                              (0593)   3328 75         Telefoon
                                                                                        info@ elmnederland.nl          E-mail
                                                                                         www.elmnederland.nl           Internet
                                                                                         Groningen   52514501          KvK
                  Documenttitel    Emissiemetingen Nedmag   B.V.:  zware
                                   metalen
                                   Zware metalen Rotatiewassers
         Verkorte documenttitel    Nedmag     zware metalen
                          Status   Definitief rapport
                         Datum     04-12-2021
                   Projectnaam     Emissiemetingen Nedmag 2021
                Projectnummer      ELM   —
                                           221191
                Opdrachtgever      Nedmag     B.V.
                     Referentie    221191/R01/GoV
                           Auteur
                  Collegiale toets
                Vrijgegeven   door    ing.
                    Datum/paraaf
                                                                              150 9001
                                                                                VCA*®*
                                                                                                   V
                                                                                      |
                                                                                                     om
                                                                                                   C mecxusT
                                                                                   o+a             A ANNEMERS
                                                                                                                          0000000646
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                      Pagina 3 van 41
         INHOUDSOPGAVE
         1          INLEIDING                                                                                                                                      2
         2          WERKZAAMHEDEN                                                                                                                                  3
         3          MEETLOCATIES EN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN                                                                                                         .
                    3.1                       Rotatiewasser S3110                                                                                                  iN
                    32                        Rotatiewasser S3210                                                                                                  5
         4          RESULTATEN
                    4.1                       Resultaten         referentiegrootheden                                                                              oo
                    4.2                       Resultaten         emissiemetingen                                                                                   7
         BIJLAGEN
         1 —
                Omschrijving              meetmethoden
         2 —
                Meetcertificaten LMD
         3 —
                Analysecertificaten                 Al-West
         4 —
                Kwaliteitscertificaten ELM
                              Dit   rapport bestaat         uit een  totaal   van   41   pagina’s,    inclusief voorblad         en  bijlagen
           DISCLAIMER. ELM kan niet        aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade door onjuiste weergave van feiten. Dit rapport is tot stand gekomen als
           onderdeel   van een handelstransactie tussen ELM en opdrachtverlener en mag alleen in het kader van die overeenkomst gebruikt worden. ELM draagt
           enkel  aansprakelijkheid naar haar opdrachtgever t.a.v. de gesloten overeenkomst. Indien in dit rapport door klant geleverde informatie is verwerki,
           dan kan ELM niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de daaraan verbonden resultaten (zoals bijvoorbeeld een jaarvracht
           berekening, een kengetal of andere productie-afhankelijke informatie). De weergegeven resultaten zijn van toepassing op de monsters, zoals
           ontvangen en/of genomen. ELM is slechts verantwoordelijk voor monsters die de eigen luchtmeetdienst (LMD) zelf heeft genomen en geanalyseerd,
           en is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de (proces-Jomstandigheden waarop het monster verkregen is      ,
                                                                                                                                        en/of het analyseresultaat
           van derde laboratoria. Eventuele toetsing aan emissiegrenswaarden evenals eventueel opgenomen advies zijn diensten welke buiten accreditatie
           vallen; alleen de  in de  bijlage opgenomen analyseresultaten   voorzien  van  een “Q" middels de  meetcertificaten (met RvA  beeldmerk) vallen onder
           accreditatie. Elke niet toegestane wijziging, namaak of vervalsing (op welke wijze dan ook) van dit document (of delen ervan) is onwettig en kan leiden
           tot vervolaina van overtreders.
         Nedmag       zware      metalen                                             -i-                                                     221191/R01/GoV
         Definitief    rapport                                                                                                                        04-12-2021
                                                                                                                                                                         0000000647
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                             Pagina 4 van 41
         1 INLEIDING
           In Op   verzoek      van Nedmag B.V. zijn emissiemetingen verricht naar het gehalte cadmium
           en  lood in het     afgas van de op de productie locatie in werking zijnde rotatiewassers S3110
           en   S3210.      De emissiemetingen zijn hierbij uitgevoerd conform de huidige wet en
           regelgeving      :  Activiteitenbesluit. De resultaten hiervan zijn weergegeven  in onderhavige
           rapportage.
           Nedmag     zware   metalen                                                        221191/R01/GoV
           Definitief rapport                                -2-                                  04-12-2021
                                                                                                                0000000648
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                    Pagina   5 van  41
                                                                                                                                 CC
                                                                                                                                        en Luchikwaiteismelingen BV
                                                                                                                                 Emissie-
         2 WERKZAAMHEDEN
           Op    2 november 2021             zijjn door de, volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, geaccrediteerde
           luchtmeetdienst          (L-433) van Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V. (hierna: ELM),
           emissie metingen uitgevoerd aan:
           e     de afgassen van de Rotatiewasser S3110 en S3210.
           In tabel 2.1 is het gehanteerde meetprogramma weergegeven. De emissiemetingen zijn
           uitgevoerd conform de huidige wet en regelgeving : Activiteitenbesluit. Dit betekent dat
           metingen in drievoud zijn uitgevoerd, gedurende 30 minuten per meting. De
           geaccrediteerde verrichtingen zijn middels een ‘Q’ aangegeven.
           Tabel 2.1    Meetprogramma Nedmag
              Bron                        Component                                  Meetduur                          QY
                                                                                                          Monstername    | Analyse
              Rotatiewasser S3110
                                       |  Cd, Pb                                     3 x  30 minuten      Q-ELM             q
                                                                                                                               -
                                                                                                                                 Al-West
              Rotatiewasser $3210
                                       |  Cd, Pb                                     3 x  30 minuten      Q-ELM             q
                                                                                                                               -
                                                                                                                                 Al-West
              Alle bronnen                                                                                Q—-ELM            Q-ELM
                                        Afgassnelheid     en  temperatuur            3 x  30 minuten
                                                                                                       |
                                                                                     3x                   Q- ELM            Q-ELM
                                        Overige referentiegrootheden
           1)  De  geaccrediteerde verrichtingen     van de LMD    van  ELM   zijn in de tabel weergegeven middels   een   ‘Q’,  extern
           uitbestede   analyses bij het laboratorium “Al West” te Deventer, welke vallen onder hun RvA scope           (L005) zijn
           middels   een  “q" aangegeven.
           In tabel 2.2      zijn de   gehanteerde         meetmethoden weergegeven.
           Tabel 2.2 Overzicht meetmethoden
             Component           Omschrijving      meetmethode                                           Conform normeringen
                                                                                                  Monstername             Analyse
           Zware metalen        |Verwarmde isokinetische monstername          (instack filter). |[NEN-EN13284-1   Filter: Eigen   meth.
                                Absorptie  in 1,5% H,0; in 3,3% HNO; via side-stream            |NEN-EN 14385     (ontsl); meting cfrm
                                bemonstering.                                                                     NEN-EN 14385
                                Separate analyse     van filter en vioeistof middels ICP                          Vistf: NEN-EN 14385
                                                                                                                  (analysedeel)     NEN-
                                                                                                                  EN-ISO 17294-2
                                                   Referentie parameters t.b.v. debiet bepaling
             Temperatuur         Thermokoppel                                                             NEN-EN-ISO 16911-1
             Vochtgehalte        Psychrometrisch bij afgastemperatuur        <  150°C    en                  NEN-EN 14790
                                 gravimetrische bepaling bij     > 150°C
             Atm. druk           Barometer                                                                NEN-EN-ISO 16911-1
             Afgassnelheid |     Pitotbuis met micromanometer                                             NEN-EN-ISO 16911-1
             Statische druk    | Micromanometer                                                           NEN-EN-ISO 16911-1
             Debiet              Berekening    uit voorgaande parameters       en                         NEN-EN-ISO 16911-1
                                 kanaaldiameter
           Nedmag     zware    metalen                                                                                221191/R01/GoV
           Definitief  rapport                                            -3-                                                 04-12-2021
                                                                                                                                                        0000000649
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                   Pagina 6 van  41
                                                                                                                        en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                 Emissie-                     BV
         MEETLOCATIES EN BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
         Rotatiewasser S3110
         De   metingen      en   zijn uitgevoerd       in   een   verticale ronde  leiding voor de ventilator. Ter plekke
         van    het  meetpunt bedraagt             de diameter 0,8 meter. De             meetvlakbeoordeling (NEN-EN
         13284-1 / NEN-EN              15259)    is in onderstaande tabel weergegeven.
         Tabel 3.1   Meetviakbeoordeling         NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259
           Parameter                                       Aanbeveling              Beoordeling              Toetsing
           Oriéntering  kanaal                             Verticaal                Verticaal                 Voldoet
           Vorm kanaal                                     Rond                     Rond                      Voldoet
           Diameter kanaal                                 -
                                                                                    0,80                       NVT
           Verstoring  voor  het meetvliak                 .
                                                                                    Bocht                      NVT
           Verstoring  na het meetvlak                     -
                                                                                   Versmalling                 NVT
           Aantal Dh  " voor                               Minimaal 5               >8                        Voldoet
                               meetpunt
           Aantal Dh "   na meetpunt                       Minimaal 2               5                         Voldoet
           Aantal meetassen                                >=2                      >=2                       Voldoet
           Parameter                                       Criterium                Heersende conditie       Toetsing
           Gemiddelde    gassnelheid                       5-50 m/s                 8.8                       Voldoet
           Drukfluctuaties per   traversepunt              <24 Pa                   50                        Voldoet
           Verhouding gassnelheid                          Vimax/Vmin £  3          1,0                       Voldoet
           Verschil snelheid per meet-as                   < 5%                     -0,8                      Voldoet
           Hoek  gassnelheid    t.o.v. kanaal-as           <  15° t.0.v. kanaal-as  Niet vermoedelijk         Voldoet
           Richting gasstroom                              Positief                 Positief                  Voldoet
           Temperatuurvariatie per traversepunt            <5% tov     gemiddelde   0,0                       Voldoet
          Weergave    meetlocatie
                                                          "
         1)   Dh is de  hydraulische    diameter  (Dh =
                                                        (4xopperviak) / omtrek)
         Uit de   meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvilaksituering voldoet aan de aanbevelingen
         en   gestelde eisen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie ook
         voldoet aan de gestelde eisen
         Er mag worden geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter
         plaatse van de meetpunten. Desondanks zijn de bemonsteringen getraverseerd
         uitgevoerd.
         Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
         meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
         uitgevoerde metingen (o0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
         meetvlak.
         Productiegegevens gedurende                   de    metingen zijn opvraagbaar bij opdrachtgever.
         Nedmag     zware   metalen                                                                       221191/R01/GoV
         Definitief rapport                                               sll «
                                                                                                                04-12-2021
                                                                                                                                      0000000650
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                              Pagina  7 van 41
                                                                                                            [m=
                                                                                                                   en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                            Emissie-                     BV
         3.2 Rotatiewasser S3210
             De   continumetingen           en de wassingen zijn uitgevoerd in een verticale ronde leiding voor
             de ventilator.        Ter     plekke van het meetpunt bedraagt de diameter 0,8 meter. De
             meetvlakbeoordeling (conform NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259) is in onderstaande
             tabel weergegeven.
             Tabel 3.2 Meetvlakbeoordeling NEN-EN 13284-1 / NEN-EN 15259
               Parameter                                   Aanbeveling            Beoordeling          Toetsing
               Oriéntering  kanaal                         Verticaal              Verticaal             Voldoet
               Vorm kanaal                                 Rond                   Rond                  Voldoet
               Diameter kanaal                             -
                                                                                  0,80                    NVT
               Verstoring voor   het meetvlak              -
                                                                                  Bocht                   NVT
               Verstoring  na het meetviak                 -
                                                                                  Versmalling             NVT
               Aantal Dh  " voor                           Minimaal 5             >5                    Voldoet
                                  meetpunt
               Aantal Dh "   na meetpunt                   Minimaal 2             5                     Voldoet
               Aantal meetassen                            >= 2                   >=  2                 Voldoet
               Parameter                                   Criterium              Heersende conditie   Toetsing
               Gemiddelde    gassnelheid                   5-50 m/s               11,2                  Voldoet
               Drukfluctuaties per   traversepunt          < 24 Pa                11.7                  Voldoet
               Verhouding gassnelheid                      Vmax Vmin £3           1.1                   Voldoet
               Verschil snelheid per meet-as               <5%                    3.1                   Voldoet
               Hoek  gassnelheid   t.o.v. kanaal-as        < 15° t.o.v. kanaal-as Niet  vermoedelijk    Voldoet
               Richting gasstroom                          Positief               Positief              Voldoet
               Temperatuurvariatie per traversepunt        <5% tov    gemiddelde  0,1                   Voldoet
              Weergave    meetlocatie
             1)   Dh is de  hydraulische   diameter (Dh =
                                                          (4xopperviak) / omtrek)
             Uit de   meetvlakbeoordeling blijkt dat de meetvlaksituering voldoet aan de aanbevelingen
             en   gestelde eisen. Ten aanzien van de meetvlakcondities blijkt dat de meetlocatie ook
             voldoet aan de gestelde eisen
             Er mag worden geconcludeerd worden dat er sprake is van een laminaire stroming ter
             plaatse van de meetpunten. Desondanks zijn de bemonsteringen getraverseerd
             uitgevoerd.
             Op basis van bovenstaande bevindingen bevindt de meetonzekerheid zich binnen de
             meetonnauwkeurigheid zoals opgenomen in bijlage 1. De basisgegevens van de
             uitgevoerde metingen (0.a. gehanteerde apparatuur) zijn weergegeven in bijlage 2.
             meetviak.
             Productiegegevens gedurende                 de  metingen zijn opvraagbaar bij opdrachtgever.
             Nedmag     zware   metalen                                                              221191/R01/GoV
             Definitief rapport                                         -5-                                04-12-2021
                                                                                                                                 0000000651
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                   Pagina   8 van  41
                                                                                                                CC
                                                                                                                       en Luchikwaiteismelingen BV
                                                                                                                Emissie-
         4   RESULTATEN
             In dit hoofdstuk worden de resultaten            van  de  metingen weergegeven. Hiertoe worden de
             resultaten     van   de referentiegrootheden       en  vervolgens de resultaten van de concentratie-
             metingen gepresenteerd.
         4.1 Resultaten        referentiegrootheden
             De resultaten        van  de  metingen      met  betrekking     tot de   referentiegrootheden zijn     weer-
             gegeven in tabel 4.1.
             Tabel 4.1 Gemiddelde resultaten    bepalingen referentiegrootheden
               Locatie                                               Rotatiewasser                Rotatiewasser
                                                                         $3110                        $3210
               Meetdatum
             Kanaaldiameter                      [m]                       0,80                        0,80
             Afgastemperatuur                    [°C]                      70.3                        68,4
             Afgasvochtgehalte                   [vol%)]                   28,1                        25,8
             Afgasvochtgehalte                   [kg/Nm3]                 0,293                       0,260
             Absolute   leidingdruk              [kPa]                     90,7                        93,3
             Atmosferische druk                  [kPa]                    101.7                       100,3
             Afgassnelheid                       [m/s]                      8,8                        11.2
             Debiet
             -
                Bedrijfsomstandigheden           [m3/uur]                   15.979                      20.337
             -
                Normaal  omstandigheden droog" [Nm?3/uur]                    8.177                      11.112
             1)    Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, droog afgas en actueel zuurstofgehalte
             Nedmag     zware  metalen                                                                   221191/R01/GoV
             Definitief rapport                                    -6-                                         04-12-2021
                                                                                                                                       0000000652
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                          Pagina   9 van  41
                                                                                                                     [m=
                                                                                                                     Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
         4.2 Resultaten       emissiemetingen
             De resultaten      van de   emissiemetingen zijn        als   halfuurgemiddelde waarden          weergegeven.
             Tabel 4.2 Resultaten Rotatiewasser S3110 Zware metalen
               Component                                9:33 -10:03      |   10:15- 1045    |  10:54  —
                                                                                                        11:23 |  Gemiddeld
                                                                                 Emissieconcentraties
                                                1"
               Gemeten debiet       [Nm3/uur]               8.170                8.280             8.350            8.270
                                             ")
               Cadmium              [mg/Nm3]                0,044                0,046             0,027            0,039
               Lood                 [mg/Nm3]                0,928                 1.55              1,34             1,28
                                                                                      Emissievracht
               Cadmium              [g/uur]                 0,358                0,380             0,228            0,322
               Lood                 [g/uur]                 7,586               12,916            11,186           10,563
             1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en actueel   zuurstofgehalte
             Tabel 4.3 Resultaten Rotatiewasser $3210 Zware metalen
               Component                                12:20 —
                                                                12:49        13:15 -
                                                                                     13:44     13:55 -
                                                                                                        14:24    Gemiddeld
                                                                                 Emissieconcentraties
               Gemeten debiet                   1"
                                    [Nm3/uur]              11.010               10.790            11.470           11.090
               Cadmium              [mg/Nm3]                0,030                0,038             0,037            0,035
                                             "
               Lood                 [mg/Nm3]                 1,04                 1,80              1,76             1,53
                                                                                      Emissievracht
               Cadmium              [g/uur]                 0,332                0,414             0,425            0,390
               Lood                 [g/uur]                 11,46                19,42             20,17            17,02
             1)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas en actueel   zuurstofgehalte
             Nedmag     zware metalen                                                                         221191/R01/GoV
             Definitief rapport                                     -7-                                            04-12-2021
                                                                                                                                              0000000653
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                Pagina   10 van  41
                                            =|
                                            Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
                                        Bijlage           1
                                  Meetmethodes
         Nedmag     zware metalen     221191/R01/GoV
         Definitief rapport                04-12-2021
                                                                     0000000654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                     Pagina 11 van  41
                                                                                                                  Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                 BV
         Afgassnelheid
         Volgens    norm:     NEN-EN-ISO 16911:2013       (Q)
         Meetbereik:         5-50m/s,  < 5  en > 50 m/s: geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:               Tm/s
         95%betr.interval bij EGW:      n.b
         Omschrijving:
                                        Het minimale aantal traverse        bemonsteringspunten     wordt bepaald  op basis
                                        van  de  tangentiale   methode     (NEN-EN 15259):
                                        diameter 0,4  —
                                                        1,1m:            4 traversepunten per meetviak
                                        diameter 1,1  —
                                                        1,6m:            8 traversepunten per meetvlak
                                        diameter  >
                                                    1,6m:     12  traversepunten per meetvlak (4 per m?)
                                       Bij de tangentiale methode wordt geen middelpunt gemeten, daar dit
                                       meetpunt over het algemeen een maximale flow weergeeft en daardoor                 een
                                       (te) positief resultaat opleverd). Hierdoor is de tangentiale methode
                                       (voortschrijdend inzicht) beter geschikt voor het bepalen van een
                                       gemiddelde snelheid.
                                       Bij variérende processen (bijvoorbeeld verbrandingsovens, frequentie
                                       gestuurde ventilatoren) wordt een referentiesnelheids meting uitgevoerd. De
                                       profielmeting wordt vervolgens hierop gecorrigeerd.
                                       Indien slechts een meet-as aanwezig is, zal de meetonnauwkeurigheid
                                       toenemen. Eventueel zal deze toename geminimaliseerd worden door de
                                       snelheid op meerdere punten over dezelfde as te bepalen. Pitot-buis en
                                       drukverschilmeter zijn herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende
                                       meetstandaarden gekalibreerd.
         Temperatuur
         Volgens    norm:    NEN-EN-ISO 16911:2013       (Q)
         Meetbereik:         0-300 °C,  gekalibreerd,  -50-1300 °C   geéxtrapoleerd
         Rapportagegrens:               1°C
         95%betr.interval bij EGW:      1.4%
         Omschrijving:.                 De temperatuur wordt        bepaald met behulp van thermokoppel type K in
                                        combinatie met     een   digitale uitleesunit. De temperatuur wordt op de
                                        getraverseerde meetpunten bepaald. De combinatie is herleidbaar naar
                                        primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden gekalibreerd.
         Nedmag     zware metalen                                                                          221191/R01/GoV
         Definitief rapport                                                                                     04-12-2021
                                                                                                                                         0000000655
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                     Pagina 12 van  41
                                                                                                                  Emissie- en Luchikwaiteismelingen
                                                                                                                                                 BV
         Vochtgehalte
         Volgens    norm:      NEN EN 14790     (Q)
         Meetbereik:           0,001 -
                                       0,050  kg/Nm? droog, relatief
                                         0,050 0,200 kg/Nm? droog, psychrometrisch
                                                -
                                         0,029 0,250 kg/Nm? droog, gravimetrisch
                                                -
                                         0,005 16,914 kg/Nm? droog, adv verzadigings tabellen (T as
                                                -                                                      <
                                                                                                         100°C)
         Rapportagegrens: 0,001      kg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:       1.4%
         Omschrijving:                   Het vochtgehalte wordt      bepaald   door middel  van psychrometrie (droge      bol /
                                         natte bol  temperatuur),    een elektronische relatieve  vochtigheidsmeter     of
                                         door middel   van  adsorptie   aan  silicagel (conform NEN EN 14790). Hiertoe
                                         wordt een deelstroom van het afgas (circa maximaal L/min) geleid door een
                                         voorafgewogen wasfles, gevuld met droog silicagel. Na monsterneming
                                         wordt de wasfles     teruggewogen     en met  behulp van  de bemonsterde
                                         hoeveelheid    afgas   wordt het afgas-vochtgehalte bepaald. Een alternatief
                                         voor de silicamethode is de bepaling van het condensaat door middel van
                                         koeling en/of absorptie in een vioeistof. Indien het een verzadigde
                                         afgasstroom betreft, wordt de deelstroom getrokken uit een isokinetische
                                         bemonsterde hoofdstroom. Met         behulp van de gemeten fysische
                                         parameters    wordt het   vochtgehalte van het gemeten kanaal bepaald        onder
                                         bedrijfscondities  en   onder normaalcondities-droog.
         Absolute druk
         Volgens    norm:      NEN-EN-ISO 16911:2013      (Q)
         Meetbereik:           0-130000 Pa
         Rapportagegrens: 10 Pa
         95%betr.interval   bij EGW:     0,2%
         Omschrijving:                   De absolute druk in het     afgaskanaal   is de som van  de statische druk in het
                                         kanaal   en de atmosferische druk. De statische druk wordt       bepaald  door het
                                         gemiddelde    van  de statische drukken     van minimaal €én meet-as. De
                                         druksensoren    zijn  herleidbaar  naar  primaire en/of internationaal erkende
                                         meetstandaarden.
         Atmosferische druk
         Volgens    norm:      NEN-EN-ISO 16911:2013      (Q)
         Meetbereik:           1-1200mb
         Rapportagegrens: 1mb
         95%betr.interval bij EGW:       n.b.
         Omschrijving:                   De atmosferische druk wordt       bepaald door het meten van de luchtdruk ter
                                         plekke   van het  meetpunt middels een druksensor. De druksensoren zijn
                                         herleidbaar naar primaire en/of internationaal erkende meetstandaarden.
         Nedmag     zware metalen                                                                          221191/R01/GoV
         Definitief rapport                                                                                      04-12-2021
                                                                                                                                         0000000656
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                    Pagina 13 van 41
                                                                                                                           Emisse-en Luchtkwaliteismetingen BV
         Zware metalen
         Volgens    norm:    NEN EN 14385    (Q)
         Meetbereik:         1 —
                                 500 pg/Nm? droog
         Rapportagegrens: 5    pg/Nm?
         95%betr.interval bij EGW:     23,1%
         Omschrijving:                 Het  gehalte  aan zware   metalen (antimoon,    arseen,      chroom, cobalt, koper,
                                       nikkel, lood, mangaan, vanadium, cadmium         en    thallium) wordt bepaald door
                                       middel  van een   getraverseerde,  isokinetische     bemonstering volgens NEN
                                       EN 13284-1. Het bemonsterde stoffilter       (kwartsvezel, eventueel buiten de
                                       schoorsteen    geplaatst waarbij het filter tijdens de meting verwarmd wordt)
                                       wordt vervolgens ter analyse aangeboden. In geval gasvormige metalen
                                       worden verwacht wordt de stofmeting uitgebreid met een wassing. Deze
                                       kan zowel in de hoofdstroom worden gezet als in een zijstroom.Een
                                       (deel)stroom (circa 3-5L/min) van de bemonsterde hoofdstroom (verwarmde
                                       lans) geleid door een drietal in serie geplaatste en gekoelde wasflessen,
                                       gevuld met circa 40ml 1,5% H202 in 3,3% HNO3. De eerste twee
                                       wasflessen worden na bemonstering als €één monster aangeboden aan het
                                       laboratorium, ter bepaling van het gehalte. Bij elke deelmeting per meetpunt
                                       wordt gecontroleerd of er sprake is van doorslag door middel van een
                                       afzonderlijke analyse van de inhoud van de derde wasfles. Met behulp van
                                       de gemeten fysische parameters wordt het gehalte aan zware metalen in
                                       het rookgas van het gemeten afgaskanaal bepaald onder bedrijfscondities
                                       en onder normaalcondities-droog. Voor elke meting wordt een lektest
                                       uitgevoerd. Alle niet verwarmde onderdelen worden uitgespoeld en mede-
                                       geanalyseerd. De wastrein wordt indien nodig gekoeld (< 20gr C).
                                                                                         droogholom                            monstervolumerneting
                                                                                    Wl
                                                                              1]    f=
                                                                                                       Bron illustratie: Infomnil
                                                                                                       Praktijkblad  L40-9P
         Nedmag     zware metalen                                                                              221191/R01/GoV
         Definitief rapport                                                                                              04-12-2021
                                                                                                                                                        0000000657
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                      Pagina    14  van  41
                                                   =|
                                                   Emissie-en Luchtkwaliteitsmelingen BV
                                               Bijlage          2
                                  Meetcertificaten LMD
         Nedmag     zware metalen            221191/R01/GoV
         Definitief rapport                       04-12-2021
                                                                            0000000658
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                      Pagina 15 van 41
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                     5
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                     Onze referentie:                     221191-01
                                     Datum    uitvoering:               2-11-2021
                                     Datum    rapportage                4-12-2021
                Betreft:             Project:         Nedmag:     zware    metalen rotatiewasser
                                     Meetpunt:        Rotatiewasser S3110
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              221191-01        -
                                                                            Rotatiewasser S3110
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
         Certificaatversie: v7.4.0; 05-08-2021
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015      VCA™** 2008/5.1
                                                                                               en                 gecertificeerd                              A
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie     EN
                                                                                                                                                                 [ESTEN
                                                                                                                                                                 RvA| 43)
                                                                                                                                                                         51.2e
         MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser S3110                                   Page  1 of 6                                               Paraaf controle:     EEE
                                                                                                                                                                          0000000659
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                      Pagina       16 van 41
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                            en      afgasdebiet
                                                                                                                                                                                                       =|BY
                                                                                                                                                                                                      Ems  en Luchkvaltetsmetingen
         Titel                            Nedmag:        zware       metalen rotatiewasser
                                                                                                                                 Meettechnicus:              1.26
               froject:                                                                                                                                                                                   7A
         Bedrijf:                         Nedmag                                                                                 Ref.nr opdrachtgever:       -
                                                                                                                                                                                                          RY NN  [ESTEN
         Adres:                           Billitonweg         1
                                                                                                                                 Meetdatum:                  2-11-2021
                                                                                                                                                                                                                         [4]
         Postcode/plaats                  9640 AE Veendam                                                                        Type   Installatie:         -
                                                                                                                                                                                                                 ha
         Meetpunt:                        Rotatiewasser $3110                                                                    Laminaire flow:             Ja   (adv    conc.  profiel)                pp —Contr
                                                                                                                                                                                                           geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                           Raad voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald          adv debiet op basis         van    afgasparameters       of brandstofverbruik:                                     Isokinetische        bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens                                                        NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                          *
         Parameter                                        Aanbeveling                      Beoordeling                                    Toetsing                     Beoordeling
         Qrientering    kanaal                            Verticaal                        Verticaal                                        Voldoet                  meetvlaksituering
                kanaal                                    Rond                             Rond                                             Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                  -
                                                                                           0,80                                               NVT
                                                                                                                                                                           Voldoet
                                                                                                                                                                           —————
         Verstoring   voor   het meetvlak                 -
                                                                                           Bocht                                              NVT
         verstoring  na   het meetvlak                    -
                                                                                           Versmalling                                        NVT
                                                                                                                                                             Hat        Sr
                                                                                                                                                                el meelpunt      oioRt
                                                                                                                                                                               volaoe       yak aan
                                                                                                                                                                                          SieK   aa
                     1)                                       i
         Aantal Dh       voor  meetviak                   Minimaal 5                       >5                                               Voldoet
                                                                                                                                                                        HE IIRROIEn
                     "
         Aantal Dh       na  meetviak                     Minimaal 2                       5                                                Voldoet
         Aantal meetassen                                 >=    2                          >=   2                                           Voldoet
         Parameter                                        Criterium                        Heersende conditie                             Toetsing                       Beoordeling
                                                                                                                                                                   meetpuntcondities
                         gassnelheid                      5-50 m/s                         8.8                                              Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties                                      24 Pa                                                                         Voldoet
                                                                                                                                                                           Voldoet    —
                             per traversepunt             <                                5,0                                                                             TE
         Verhouding gassnelheid                           Vaid Vain      £3                1,0                                              Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                    <   5%                           -0,8                                             Voldoet
                                                                                                                                                              Ds   fysischs S1JSAS0Happsn Vai
         Hoek   gassnelheid     tov kanaal-as       (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as        [Niet  vermoedelijk                              Voldoet
            a                                                    1                               Si
                                                                                                                                                               het  afgas voldoen aan de eisen
         Richting gasstroom                               Positief                         Positief                                         Voldoet                   uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie       per   traversepunt|<5%         tov   gemiddelde         [0,0                                             Voldoet
         "Dh is Hydraulische       diameter: Dh       =(4   x  oppervlakte)     / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval         van het   bepaalde afgasdebiet    voldoet    aan  de normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                                 momentane                meting
                                                                      Meting    1                     Meting    2                         Meting    3                      Gemiddeld
         Tijdstip meting                                                 9:01                            10:05                                11:08
         Diameter                         [m]                            0,80                            0,80                                 0,80                            0,80
         Afgastemperatuur                 [°C]                           70,0                            70,8                                 70,0                            70,3
                                 ®
         Afgasvochtgehalte                 [vol%)]                       217                             28.9                                 27,7                            28.1
                                 ”
         Afgasvochtgehalte                 [kg/Nm?]"                    0,287                           0,305                                0,287                           0,293
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                         [kPa]                          90,7                            90,7                                 90,7                            90,7
         Atmosferische druk               [kPa]                         101.7                            101,7                                101,7                           101,7
         Afgassnelheid                    [m/s]                           8,8                             8,8                                  8,9                             8,8
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         mig                              (muur]                       12.222                           12.146                               12.251                          12.206
                                                                       15.987                           15.925                               16.025
         Bedrijfsomstandigheden           [m>/uur]                                                                                                                           15.979
         wn
                                                       ”                8.234                           8.045                                8.253
                                          [Nm*/uur]                                                                                                                          8.177
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,        droog afgas   en   actueel  zuurstofgehalte                   3)   Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat   afgas   en actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte   adv  vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-          en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                                 Meet   as    A                                                                                   Meet as B
              10,0                                                                 80                          10.0                                                              80
               9,0                                                                                              0.0    em
                                                                                1
                                                                                   70
                                                                                                                                                                              +
                                                                                                                                                                                 70
            0                                                                                               0   “i
                                                                                                                             ;
                                                                                                                                                                                       _
            E 8,0
                                                                                                                  ®Y
            5                                                                   ley    ©                    E
                                                                                                            zc
                                                                                                                                                                                 60    ©
                                                                                                                                                                                       GS
               7.0                                                                      5                            0
            x   7.
                                                                                       2                    zs                                                                         2
                                                                                loo                                                                                           150
                                                                                                                601
            360                                                                         5                   2                                                                          5
                                                                                                                5.0                                                              40
                                                                                   40
                                                                                                            [3
                                                                                                                       1
            ©  50                                                                      £
                   -
                                                                                                                                                                                       2
            0                                                                           -                   9                                                                          e
               4,0 +
                                                                                                                40     4
            ®                                                                   130                                                                                              30
                                                                                        8                   7%                                                                         g
               3.0 |
                                                                                        E                  f=]  3.0    1
                                                                                                                                                                                       E
            g  2,0
                                                                                   20
                                                                                   iil
                                                                                                            <
                                                                                                                20     4
                                                                                                                                                                                 20
                                                                                                                                                                                       i
                                                                                +
                                                                                   10                                                                                            10
               1.0                                                                                              1,0    1
                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                 5
               00                      :       '            .      v               0                            0.0    4
                                                                                                                                                                                            Ooms
                                                                                          m/s
                     0,12 0,68                                                                                           0,12 0,68
                                                                                          Wismp                                                                                             Btemp
                                      Traversepunt (m)                                                                                     Traversepunt (m)
                                                                                                                                                                                                                               5.1.2¢
         MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser S3110                                                                Pagina       2  van 6                                                             paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                              0000000660
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                               Pagina   17 van 41
            Meetcertificaat Luchtmeetdienst
           Discontinum etingen                                                                                                                                                     [=                   ni
                                                                                                                                                                                   Emissie- en Luchtkwaltetsmetingen BY
            Titel project:                Nedmag:      zware     metalen rotatiewasser                                 Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                           AA
          Bedrijf:                        Nedmag                                                                       Referentienr:       -
                                                                                                                                                                                         WN NN      [ESTEN
          Adres:                          Billitonweg      1                                                           Meetdatum:          2-11-2021
                                                                                                                                                                                                    RvA| 43]
          Postcode/plaats                 9640 AE Veendam                                                              Type   installatie: -
                                                                                                                                                                                       De luchtmeetdienst   van  ELM
                                                                                                                                                                                           is als testlaboratorium
          Meetpunt:                       Rotatiewasser S3110                                                          Laminaire flow:     Ja  (adv conc. profiel)                     Em i
                                                                                                                                                                                        170252018 geaccrediteerd
           Discon tin u        metingen                                                                                                                                                   Raad   ne           in
          Component                       Deelmeting     1   1)|Deelmeting     2  1)| Deelmeting      3  1)     Doorslag viuchtige            Veldblanco    [ug/Nm’] (< 10%  EGW)
          Metalen                               [ug/Nm?]              [ug/Nm?]              [ug/Nm’]          metalen in %    (eis 10%)            Waarde          meting voldoet?
              H,0,/ HNO,
                                                                                                                                           D
          In                                   9:33 10:03           10:15 10:45           10:54 11:23           1          2     1°38               ig Stofvormig
          Natrium
          Antimoon
          Arseen
          Boor
          Cadmium                                   43.8                  459                    27.3          0.1        0,0        0,5       0,0        29              Ja
          Chroom
          Kobalt
          Koper
          Lood                                      928.6                  1559,9                 1339.7       0.1        0,0        0,3       0,2         9,0            Ja
          Zink
          Mangaan
          Nikkel
          Seleen
          Tin
          Vanadium
          Thallium
          Kwik (in KCr204| HNO3)
          Cr VI (in Na2CO3/NaOH)
          Cadmium       + thallium
                                   ~
          Som zware metalen
          Anorganische comp.                        [mg/Nm"]              [ma/Nm”]               [mg/Nm”]       1          2          3    [mg/Nm’] [mg/Nm’]
                                                                                                              Doorslag   in %  (eis £5%)
          NH;     In 0,05M H2504
          Br,   In  0,M  NaOH
          Cl,   In 0,AM  NaOH
            In Demi
          HCI
          H2S04
          Formaldehyde
          In  0,1M   NaOH                                                                                          Doorslag    in %          Blanco
          HF
          In  0,3%   H202
          SO;
          H2S     (in Cd(OH)2)
         [PAK                                       [Hg/Nm’]              [ug/Nm’]               [ig/Nm’]
          Acenafteen
          Acenaftyleen
          Antraceen
          Benzo(a)antraceen
          Benzo(a)pyreen
          Benzo(b)fluoranteen
          Benzo(g,h,i)peryleen
          Benzo(k)fluoranteen
          Chryseen
          Dibenzo(a,h)antraceen
          Fenantreen
          Fluorantheen
          Fluoreen
          indeno(1,2,3-cd)pyreen
          Naftaleen
          Pyreen
          Benzo(j)fluorantheen
          PAK 16 (EPA)
          PAK     (MVP1,   ex. naftaleer|
          PAK     (MVP1)
         [Som PCB (7 Ballschmiter)
          Adsorptiebui             pling            [mg/Nm"]              [mg/Nm”]               [mg/Nm”]       1          2          3
                                                                                                              Doorslag   in %  (eis £5%)
          Benzeen
          Tolueen
          Ethylbenzeen
          m,p Xyleen
          Dioxines      (PCDD's/PCDF's)             [ng/NmY]              [ng/Nm’]               [ng/NmJ                                    Tng/Nm]
           I-TEQ (upperbound)
           I-TEQ (NATO/CCMS)
          Recovery 1S(%)       5-CDF
                               6-CDF
                               7-CDF
          "
             Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas    en actueel zuurstofpercentage
          ?
             Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en std vol% zuurstof:
          *
             De  som zware  metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chroom, cobalt,    koper, nikkel, lood, mangaan  en vanadium
          MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser $3110                                                          Pagina  3 van  6                                                         Peraat conine:
                                                                                                                                                                                                                     0000000661
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagina 18 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst                                                                                                                                                                                                                i
                                                                                                                                                                                                                                                 =
           Controle isokinetische monstername                                                              en      stoftotaal                                                                                                                  CT                 ———-
          Titel project:                              Nedmag:          zware          metalen rotatiewasser                                                                       Meettechnicus:                  HB
          Bedrijf:                                    Nedma J                                                                                                                     Referentienr:
                                                                                                                                                                                                                                                  A
                   !
                                                                                                                                                                                                                                                 RIN
                                                                                                                                                                                                                 -
          Adres:                                      Billitonweg           1                                                                                                     Meetdatum:                     2-11-2021                               [ESTEN
                                                                                                                                                                                                                                                         AvA| 47]
          Postcode/plaats                             9640 AE Veendam                                                                                                              Type installatie:             -
                                                                                                                                                                                                                                                De luchtmeetdienst van  ELM
          Meetpunt:                                   Rotatiewasser S3110                                                                                                         Laminaire flow:                Ja  (adv  conc.    profiel)     aa
                                                                                                                                                                                                                                                 17025:2018
                                                                                                                                                                                                                                                                         IC
                                                                                                                                                                                                                                                             geacerediteend
                                                                                                                                                                                                                                                           door de
                                                                                                                                                                                                                                                   RASA
          Afgasdebiet middels continumeting,                                                 isokinetische hoofd- en/of                                    deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                             Deelmeting            1                        Deelmeting 2                                  Deelmeting         3               Gemiddeld
                Tijdsperiode meting                                                           9:33          -
                                                                                                                     10:03                10:15           -
                                                                                                                                                                  10:45               10:54              -
                                                                                                                                                                                                                  11:23
          Diameter                                    [m]                                               0.80                                              -                                              -
                                                                                                                                                                                                                                      0,80
          Afgastemperatuur                            [°c                                               70,0                                           70,1                                            69.9                           70,0
                                       *
          Afgasvochtgehalte                           [vol%]                                           27.7                                            27.7                                           21.7                            27.7
                                                      [kg/Nm’]                                         0.287                                          0,287                                          0.287                           0,287
         |Statische druk                              [Pa]                                            -11033                                        -11033                                          -11033                          -11033
          Atmosferische druk                          [kPa]                                            101.7                                           101.7                                          101.7                          101.7
          Afgassnelheid                               [m/s]                                                8,8                                          8,9                                             9,0                            8,9
          Bedrijfsomstandigheden                      [mur]                                           15.870                                          16.080                                         16.200                         16.050
          Normaal       omstandigheden            ~~ [Nm*/uur]                                         8.170                                          8.280                                          8.350                           8.270
          Normaal       omstandigheden            ~~ [Nm>/uur,      std%       O.]
         |Stofi,.s metingen                           Nozzlediameter [mm]                                   8                                             7                                             7                           Totaal
                            ®
          Vracht filter                               [mg, absoluut]
          \racht      spoelvloeistof                  [mg absoluut]
          Vracht totaal                               [mg absoluut]
          Bemonsterde totaal-volume                   [Nm®, droog]                                     0,402                                          0,314                                          0,316                           1,032
          Isokinetische monstername                (95    -
                                                             115%)    ?                      103,5         ->       Ja                    104.1         ->       Ja                   103.8            -—=       Ja
          Veldblanco       (eis:   <   10%   vergunde waarde            ©)
          Stof(totaal)                                [mg/Nm* droog] Lh                                                                                                                                                                   -
                                                                                      J
          Stof(totaal)                                [mg/Nm?,      std%       O,]                                                                                                                                                        -
          \Vracht     stof(totaal)                    [kg/uur]                                                                                                                                                                            -
          1) betrokken op 273 K, 101.3 kPa,             droog afgas      en    actueel     zuurstofgehalte                          2)   Betrokken op 273 K, 101.3 kPa,               droog afgas        en std. O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte       adv         digingswaarde bepaald                                                                   4)   Snelheid     bepaald    m.b.v.     S-pitot
          5) Gebruikt filter:   -
                                                                                                                                    6) Vergunde        waarde           -
          Afgassnelheid                   en    -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                     14,00                                                                                                                                                                          70,60
                     12,00
                                                                                        |              "                )  )                                                                  +     70.40
                                                                                                                                                                                                                 —
                                                                                                                                                                                                                        Afgassnelheid (m/s)
               gore
               010,00         homed
                                Peron        LILI                          2                                                    h                                            Lf           .
                                                                                                                                                                                                   ro
                                                                                                                                                                                                            0) |        semen
               E                                                                                                                                                                                            o           Bemonsteringssnelheid-
               4                                                                                                                                              TTT
                                                                                                                                                                                                   Rll
                @     8,00                                                                                                           --                                                                     S
                                                              =                                                      -
                                                                '
                                      LAL                                                                                !
               <
                                                    |                                                                                              | [            V                                 69.80 ©
                                                                                                                                                                                                            2                          -
                                                                                                                                                                                                                        grenzen 95% 115%
                g
                                                                                                                                                                                               +
                [7;]
                &     6.00
                                                                                                                                                                                                            5           Temperatuur
               k=]
               Py                                                                                                                         |                                                   1
                                                                                                                                                                                                    69.60   &
                                                                                                                                                                                                            =
                      4,00
                                                                                                                                                                                               +
                                                                                                                                                                                                    69,40
                      2,00                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                                                    69,20
                      0,00                                                                                                                                                                          69,00
                                                                                                                                                    n                                          a
                            3532223883883                                                                              88335888¢2¢¢2Y
                            ALE LER                             LESSEE
                                                                                                                ERESE ALES ESF 23:
                                                                                                 Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                130,0
                120,0
           __110,0
           =
                           gully                                                   nSam                                                      LLL                                                                      =    Isokinetiek  (%)
           x
                100.0
           Fi                                                                                                                                                                                                              Grenzen isokinetiek
           $                                                                                                                                                                                                        —5 115%
                                                                                                                                                                                                                              -
           2
                   90,0
                   80.0
                   70.0       T  T   T  T T
                                              2 T   T   T   T   T T T    T   T   T  T    T  T  T  T T    T    T  T T     T  T T   T
                                                                                                                                      LJ   T  T  T  T   T   T  T  T   T   T   T  T  Y   T   T    T
                           BREE
                                                                         £0                RE         REARS EEEP EEE EE EEE
                                                                                                                                                                              RR £41
                                                                                        Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser $3110                                                                                                     Pagina      4 van     6                                                                            Pars conte:
                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000662
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                             Pagina 19 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                              I
                                                                                                                                                                                     [==
          Basisgegevens                                                                                                                                                              Emissie- Luchtiwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                                                                             en
          Titel project:     Nedmag:     zware      metalen rotatiewasser                                       Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                             ZN
         Bedrijf:            Nedmag
                                            1
                                                                                                                Referentienr:
                                                                                                                Meetdatum:
                                                                                                                                               -
                                                                                                                                                                                           UN      TCT
                                                                                                                                                                                                   TESTI
         Adres:              Billitonweg                                                                                                      2-11-2021                                            Lali
                                                                                                                                                                                                   RvA | 41]
         Postcode/plaats     9640 AE Veendam                                                                    Type   installatie:                                                       De luchtmeetdienst   van ELM
                                                                                                                                                                                         is als testlabomonum conform
         Meetpunt:           Rotatiewasser $3110                                                                Laminaire flow:               Ja    (adv conc.    profiel)               NEN-EN-ISOVIEC 17025:2018
                                                                                                                                                                                              geacerediteerd door de
                                                                                                                                                                                              Raad voor Accreditatie.
          Meetmethode          en onnauwkeurigheden
                                                                                                                                                                          35%
         Component           Conform Norm
                                                                                 Omschrijving                                                 Analyse Tweezijdig
                                                                                                                                                            betr. interval %
                                                                                                                                                                                  a’
                                                                                                                                              uitbestee
                                                                                                                                                              Tov       Tov
                                                                                                                                              d bi: u:
                                                                                                                                                            meting   | EGW
         Afgas-debiet        NE enaso         Berekening     op basis  van gemeten parameters                                                 -
                                                                                                                                                              6,2       10,0       Q
         Afgas-snelheid      i a              Snelheidsmeting dmv pitotbuis     met verschildruk-meter of    vieugelradanometer               -
                                                                                                                                                              57         4.3       Q
         Afgas-stat. druk
                             NN vie           Verschildruk-meter                                                                              -
                                                                                                                                                              5,0        50        Q
                             NEN-EN-1SO
         Afgas-temperatuur   16911            Thermokoppel                                                                                    -
                                                                                                                                                               1,6       1.4       Q
                                              Relatief  bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
                             NEN-EN 12790                                                                                                                     0.1        8.7       Q
         Aigas-vociiigeh.                     bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
                                    RISO
         Atm. druk
                             TY               Barometer                                                                                       -
                                                                                                                                                              0,0        0,2       Q
         Isokinelische       NENEN15284;                                                                                  b
                                              Isokinetische monstername via vezelstoffilter,                    sidest
                                                                                               gevolgd door                      nstering      |-
                                                                                                                                                              NVT       17.7       Q
                             1
         monstername
                                              Isokinetische monstername via kwartsvezelfilter    volgens NEN EN 13284-1, gevolgd
                                                                                                                                                   West
         Zware metalen       NEN-EN 14385     |door  absorptie
                                              middels ICP
                                                                 in 1,5% H202 in 3,3% HNO3 via side-stream       bemonstering, analyse
                                                                                                                                                  CE
                                                                                                                                              (1.665)
                                                                                                                                                              325       231        Q
         !
            Geaccrediteerde verrichtingen  aangegeven middels          een "Q" staan alleen   voor   de verrichting   van de LMD     van   ELM      (L433)
           Gebruikte      apparatuur / kentallen
                                        Aum
                                                               bemonsteringe                                                                                              3
         Component           Apparaat            /         Conc.
                                                                              B
                                                                                      tering             Deelmetingen                     Correktiefaktoren                  i fatle
                                                                                                                                                                                 t/m
                                       analyse             cal.gas                                                                                                      geldig
                                       Cylinder            ppm/         volume
                                                                                  3
                                                                                (Nm )       wasvist   (mL)       wasvlstf  drsig
                                                                                                                                    Appa-
                                                                                                                                              volume       |Balans
                                       nummer      gas     |vol%                                                                      raat
         Afgas-debiet        -
                                          2-11-2021
         Afgas-snelheid      DS5-S4       2-11-2021                                                                                  0,788                               24-12-21
         Afgas-stat. druk    DS4-D3       2-11-2021                                                                                  1,003                               05-01-22
         Afgas-temperatuur   |DS5-ST4     2-11-2021                                                                                  1,000                               05-01-22
         Afgas-vochtgeh.     cl           2-11-2021                                                                                                                      05-01-22
         Atm. druk           DS4-A3       2-11-2021                                                                                  1,007                               05-01-22
         iSokins izes
         monsternames
                             DS4-P3            .
                                                                      0402 03140316         -      -       -
                                                                                                               |  -     -      -
                                                                                                                                     |lo7ss|       oss          .
                                                                                                                                                                         20-12-21
         Zware metalen                    5-11-2021                                                                                                                      02-11-21
                             CASO05                                   0,077 0,078 0,077| 61,1    555     70,2194       345   39,1]0,788      |     1,000     0,998
                                                                                                                                                                                                                                   5.1.2e
         MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser $3110                                                              Pagina  5 van    6                                                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                  0000000663
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                                          Pagina  20 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties
          Titel                                                      metalen rotatiewasser                                                   Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                             =| Il
                                                                                                                                                                                                             Emissie-
                                                                                                                                                                                                                     en Luchtkwaltetsmetingen BY
                  project:             Nedmag:        zware
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                                                Referentienr:          -
         Adres:                        Billitonweg            1                                                                              Meetdatum:             2-11-2021
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                                       Type   installatie:    -
                                                                                                                                                                                                                   De luchtmeetdienst   van  ELM
                                                                                                                                                                                                                  is als testlaboratorium conform
         Meetpunt:                     Rotatiewasser $3110                                                                                   Laminaire flow:        Ja    (adv    conc.    profiel)               NEN-EN-ISO/IEC 170252018
                                                                                                                                                                                                                       geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                                       Raad  voor Accreditatie.
         Lektesten op monsternamesystemen
                                                                                                                                                Resultaat        Resultaat
                :
         Continumeting
                          3
                                       Component                 Resultaat        Resultaat     on
                                                                                               (%)
                                                                                                      Voldoet   aan
                                                                                                                         Component
                                                                                                                                                                                   Voldoet     aan
                                                                (ppm / voI%)                              Nori?                                (ppm / vol%)           %)               ROTM?
                             "
         -
           Anorganisch                       NOx                                                                               CO,
                                              co                                                                               CH,
                                             80,                                                                         Lektest Pitot-buis         Stabiel                -
                                                                                                                                                                                          Ja
                             "
         -
           Anorganisch                         0.                                                                        Stagnatie  Pitot-buis          0                  -
                                                                                                                                                                                    Ja: <10 Pa
         -
           Organisch                         CH,                                                                         Seamer                        0,7            14              Ja:  < 5%
                                                                                  Tsmperathuir                            Onderdnile    bj
           .         .
         Dis-continumeting    2                     Medium
                                                      iL
                                                             G3
                                                                                  lans/outstack        Onderdruk
                                                                                                     bemonstering             lektest
                                                                                                                                                Resultaat      Toegestaan          Voldoet     aan
                                                                                  voldoet?
                                                                                                                                                 [L / min]        [L / min]            norm?
                                                                                                           [mb]                [mb]
         -
           Stof 14a                                      Filter                                            -200                -800           <  0,00            <  0,18                  Ja
         -
           Kwik                                KCr04         /  HNO,
         -
           HCI / diversen                            Demi
         -
           NH;                                       H,SO,
         -
           HF                                        NaOH
         -
           ('Zware)    metalen                   HNO; /H,0,                                                -120                -800           <  0,00            <  0,06                  Ja
         -
           80,                                        H,0,
         -
           Adsorptiebuis                            Patroon
         -
           gravimetrisch      vocht                Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de       meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting       verricht door een vacuum te zetten op het gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen                 van     de    norm      (NVT)
         Component
          Wijzigingen            op verzoek               van- en
                                                                           gegevens aangeleverd door de klant
         Onderdeel
                                                                                                                                                               door
                                        Wijzigingen:                                                                    Productiegegevens (aangeleverd                opdrachtgever):         -
                                        NVT
                                                                                                                         Productieomstandigheden:              Ja                            Nee        []
         Interpretatie            en   produktieomstandigheden (NVT)
         Component
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                                    Colofon
                                                                                                                                                                    MC     opgesteld door:
                                                                                                                                                                    dd:              3 december 2021
                                                                                                                                                                    MC     gecontroleerd:
                                                                                                                                                                    dd:              3 december 2021
                                                                                                                                                                    MC     vrijgegeven:
                                                                                                                                                                    dd:              4 december 2021
                                                                                                                                                                     Indien in dit  meelcertificaat gebruik
                                                                                                                                                                             is gemaakt van door de
                                                                                                                                                                         opdrachtgever aangeleverde
                                                                                                                                                                     gegevens (bijv. brandstofverbruik),
                                                                                                                                                                         kan dit de geldigheid van het
                                                                                                                                                                              resultaat beinvioeden
                                                                                                                                                                     Indien in dit meetcertificaat   gebruik
                                                                                                                                                                        is  gemaakt van analyses door
                                                                                                                                                                         externe   laboratoria, zijn deze
                                                                                                                                                                           waarden gebruikt zoals ze
                                                                                                                                                                                  ontvangen zijn
                                                                                                                                                                       De resultaten welke vermeld
                                                                                                                                                                    zijn  in dit meetcertificaat hebben
                                                                                                                                                                         alleen    betrekkking op het
                                                                                                                                                                              bemonsterde      object
         MC ELM v740 221191-01 Rotatiewasser S3110                                                                        Pagina   6  van  6                                                                       Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                 0000000664
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                      Pagina 21 van 41
                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                    Emissie-  en Luchtkwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                  ELM: Luchtmeetdienst
                                                                                                                                         De Noesten 23a Adres
                                                                                                                                    9431 TC Westerbork Plaats
                                                                                                                                    +31  (0) 593 33 28 75 Telefoon
                                                                                                                                   info@elmnederland.nl      E-mail
                       BV                                                                                                          www.elmnederland.nl Internet
         Nedmag
                     5
                                                                                                                                    Groningen    52514501 KvK
         Dhr.
         Postbus 241
         9640 AE            Veendam
                                     Uw kenmerk:                        -
                                     Onze referentie:                     221191-02
                                     Datum    uitvoering:               2-11-2021
                                     Datum    rapportage                4-12-2021
                Betreft:             Project:         Nedmag:     zware    metalen rotatiewasser
                                     Meetpunt:        Rotatiewasser S3210
         Geachte heer, mevrouw,
         Hierbij ontvangt u de resultaten in navolgend meetcertificaat van het door u aangevraagde
         (emissie)onderzoek. De bepalingen zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025,
         tenzij anders vermeld in de tabel Meetmethode en onnauwkeurigheden.
         De metingen zijn uitgevoerd conform de methoden die worden benoemd in de
         meest actuele versie van onze verrichtingen-lijst van de Raad voor Accreditatie,
         te vinden onder accreditatienummer L433 via de website: www.rva.nl                          .
         Het    meetplan     met kenmerk:              221191-02        -
                                                                            Rotatiewasser S3210
         maakt onderdeel uit          van   navolgend meetcertificaat,         en is indien  gewenst,
         direct beschikbaar         en  vrij opvraagbaar.
         Het    navolgend meetcertificaat,          bestaande uit minimaal 3,        en  maximaal 7       pagina's,
         mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
         Indien u betreffende deze resultaten nog vragen heeft,                   zijn we  graag
         bereid deze te beantwoorden.
         In het vertrouwen         u  hiermee    van   dienst te   zijn geweest,
         met    vriendelijke groet,
                                         —
         Certificaatversie: v7.4.0; 05-08-2021
                                                                 ELM is NEN-EN-1SO 9001:2015      VCA™** 2008/5.1
                                                                                               en                 gecertificeerd                              A
                                       De luchtmeetdienst van ELM is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018   geaccrediteerd door de Raad  voor  Accreditatie     EN
                                                                                                                                                                 [ESTEN
                                                                                                                                                                 RvA| 43)
         MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser S3210                                   Page  1 of 6                                               Paraaf controle:
                                                                                                                                                                          0000000665
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                              Pagina       22 van 41
          Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Referentieparameters                           en      afgasdebiet
                                                                                                                                                                                              =|
                                                                                                                                                                                            Emissie-
                                                                                                                                                                                                   en Luchtwaltetsmetingen BY
         Titel   project:                 Nedmag:      zware       metalen rotatiewasser                                  Meettechnicus:              b 1 De
         Bedrijf:
                                                                                                                                                                                                 a
                                          Nedmag                                                                          Ref.nr opdrachtgever:       -
                                                                                                                                                                                                 RY NN   TESTEN
         Adres:                           Billitonweg        1                                                            Meetdatum:                  2-11-2021
                                                                                                                                                                                                                   AJ
                                                                                                                                                                                                         RVA Al L443
         Postcode/plaats                  9640 AE Veendam                                                                 Type   Installatie:         -
                                                                                                                                                                                                De luchtmeetdienst van  ELM
         Meetpunt:                        Rotatiewasser $3210                                                             Laminaire flow:             Ja  (adv   conc.   profiel)               iris ie
                                                                                                                                                                                                   geaccrediteerd door de
                                                                                                                                                                                                  Raad  voor Accreditatie.
          Vrachten bepaald            adv debiet op basis      van   afgasparameters       of brandstofverbruik:                                Isokinetische       bemonstering
          Toetsing meetviaksituering en meetpuntcondities volgens                                                   NEN-EN 13284-1/ NEN-EN 15259
                                                                                                                                                                                 *
         Parameter                                       Aanbeveling                    Beoordeling                                Toetsing                    Beoordeling
         Qrientering    kanaal                           Verticaal                      Verticaal                                    Voldoet                 meetvlaksituering
                  kanaal                                 Rond                           Rond                                         Voldoet
         Vorm
         Diameter kanaal                                 -
                                                                                        0,80                                           NVT
                                                                                                                                                                  Voldoet
                                                                                                                                                                  —————
         Verstoring    voor    het meetvlak              -
                                                                                        Bocht                                          NVT
         verstoring   na  het meetvlak                   -
                                                                                        Versmalling                                    NVT                                         )
                                                                                                                                                      ba                               22
         Aantal Dh    "
                      "
                         voor    meetvlak                Minimaal 5                     >5                                           Voldoet                BREA Ion ek
         Aantal Dh       na  meetviak                    Minimaal 2                     5                                            Voldoet
         Aantal meetassen                                >=    2                        >=   2                                       Voldoet
         Parameter                                       Criterium                      Heersende conditie                         Toetsing                      Beoordeling
                                                                                                                                                           meetpuntcondities
                         gassnelheid                     5-50 m/s                       11,2                                         Voldoet
         Cemiadeide
         Drukfluctuaties                                     24 Pa                                                                   Voldoet
                                                                                                                                                                  Voldoet  —
                             per   traversepunt          <
                                                                                        11,7                                                                      TE
         Verhouding gassnelheid                          Vaid Vain     £3               1.1                                          Voldoet
         Verschil snelheid per meet-as                   <   5%                         3.4                                          Voldoet
         Hoek     gassnelheid     tov kanaal-as    (swir|<    15° t.o.v. kanaal-as      [Niet  vermoedelijk                          Voldoet
                                                                                                                                     Voldoet
                                                                                                                                                       Be Sica sigarsiisfijen vi
         Richting gasstroom                              Positief                       Positief                                                              uit de meetnormen
         Temperatuurvariatie per traversepunt|<5% tov gemiddelde                        [0,1                                         Voldoet
         "Dh is Hydraulische diameter: Dh =(4 x oppervlakte) / omtrek
         2) Het 95% betrouwbaarheidsinterval       van  het   bepaalde afgasdebiet  voldoet    aan  de  normering
         Referentieparameters tijdens snelheidsprofielmeting,                                              momentane            meting
                                                                    Meting   1                     Meting    2                     Meting    3                    Gemiddeld
         Tijdstip meting                                              12:05                           12:55                            14:30
         Diameter                         [m]                          0,80                           0,80                             0,80                            0,80
         Afgastemperatuur                 [°C]                         68,9                           68,0                             68,3                            68,4
                                   ®
         Afgasvochtgehalte                 [vol%)]                     26,5                           25.4                             25.4                            25.8
                                   ”
         Afgasvochtgehalte                 [kg/Nm?]"                  0,271                          0,255                            0,255                           0,260
                           (in
         AbsoAle:aruk
         leidina)                         [kPa]                        93,3                           93,3                             93,3                            93,3
         Atmosferische druk               [kPa]                       100,3                           100,3                            100,3                          100,3
         Afgassnelheid                    [m/s]                        11,5                            11,0                             11,2                           11,2
         Afgasdebiet tijdens profielmeting
         mig                              (muur]                     16.384                          15.812                           16.008                         16.068
                                                                     20.767                          19.989                          20.254
         Bedrijfsomstandigheden           [m>/uur]                                                                                                                   20.337
         wi           -                   Nm/uur]                    11.217                          10.992                           11.128                         11.112
         1) betrokken op 273 K, 101,3 kPa,      droog afgas    en actueel  zuurstofgehalte                   3) Betrokken op 273 K, 101,3 kPa, nat afgas  en actueel  zuurstofgehalte
         2) Vochtgehalte   adv    vezadigingswaarde bepaald
         Snelheids-            en   temperatuurprofiel meetvlak afgaskanaal
                                               Meet   as     A                                                                             Meet as B
                12,0                                                            80                          14,0                                                         80
                      ==                                                     4
                                                                                70                       12,0
                                                                                                                  4
                                                                                                                                                                         70
            2100
             E
                                                                             19%    0)                   E100     ]
                                                                                                                                                                         0   c
            3
            D
                  8,
                                                                             1
                                                                                50
                                                                                    3                    =
                                                                                                                                                                       150
                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                              T°
            :©                                                                       i                   2   80   1
                                                                                                                                                                              .
                 6,0                                                            40  2                    2                                                               0    2
             a                                                                       g                    @ 60                                                                ju
                                                                             1%                           8                                                              08
             8
             oD  4,0                                                                 =
                                                                                     £                   D2 4.0                                                          20
                                                                                                                                                                              E
            E                                                                +20     §                   <
                                                                                    -                                                                                         3
                 20                                                                                          2,0
                                                                                                                  1
                                                                                                                                                                         10
                                                                             +
                                                                                10
                             -
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                       —_—
                 0,0                                T      T            T       0                            0.0  =
                                                                                                                                                                                   om/s
                                                                                       Bs
                      0,12 0,68                                                                                     0,12 0,68
                                                                                                                                                                                     :
                                                                                                                                                                                   Btemp
                                                                                       Wismp
                                        Traversepunt (m)                                                                            Traversepunt (m)
         MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser $3210                                                             Pagina   2  van 6                                                          paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                      0000000666
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                            Pagina   23 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
          Discontinumetingen                                                                                                                                                    [=
                                                                                                                                                                                Emissie-en
                                                                                                                                                                                                     ni
                                                                                                                                                                                            Luchtkwaltetsmetingen BY
           Titel project:               Nedmag:       zware     metalen rotatiewasser                               Meettechnicus:
                                                                                                                    Referentienr:
                                                                                                                                                                                       ZN
          Bedrijf:                      Nedmag                                                                                           -
         Adres:                         Billitonweg       1                                                         Meetdatum:          2-11-2021
                                                                                                                                                                                                RvAL 42]
          Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                             Type   installatie: -
                                                                                                                                                                                   De luchtmeetdienst    van  ELM
                                                                                                                                                                                       is als testlaboratorium
          Meetpunt:                     Rotatiewasser S3210                                                         Laminaire flow:     Ja  (adv conc. profiel)                     conform NEN-EN-ISO/IEC
                                                                                                                                                                                     170252018 geaccrediteerd
                                                                                                                                                                                                door de
          Discontinu          metingen                                                                                                                                                Raad   voor  Accreditatie.
          Component                     Deelmeting      1   1) Deelmeting     2  1) Deelmeting      3  1)     Doorslag viuchtige           Veldblanco    [ug/Nm’] (< 10%  EGW)
          Metalen                              [ug/Nm?]              [ug/Nm?]             [ug/Nm’]          metalen in %   (eis 10%)            Waarde          meting voldoet?
             H,0,/ HNO,
                                                                                                                                        D           Shem
          In                                12:20 12:49            13:15 13:44          13:55 14:24           23                                 ig
          Natrium
         Antimoon
         Arseen
          Boor
          Cadmium                                  30.2                  38,3                  37.1          <10                  0,6       0.1        25              Ja
          Chroom
          Kobalt
          Koper
          Lood                                      1041.0                1799.6                1758.1       <10                  0.4       0.2         8.3            Ja
         Zink
          Mangaan
          Nikkel
          Seleen
         Tin
         Vanadium
         Thallium
          Kwik (in KCr204| HNO3)
          Cr VI (in Na2CO3/NaOH)
          Cadmium      + thallium
                                  ”
          Som zware metalen
         Anorganische comp.                        [mg/Nm®               [ma/Nm”]              [mg/Nm”]       1         2          3    [mg/Nm’] [mg/Nm’]
                                                                                                            Doorslag  in %  (eis £5%)
          NH;    In 0,05M H2504
          Br,  In  0,1M NaOH
          Cl,  In 0,1M  NaOH
           In Demi
          HCI
          H2504
          Formaldehyde
          In 0,1M   NaOH                                                                                        Doorslag    in %          Blanco
          HF
          In 0,3%   H202
          SO,
          H2S    (in Cd(OH)2)
         [PAK                                      [Mg/Nm’]              [Hg/Nm’]              [Hg/Nm’]
         Acenafteen
         Acenaftyleen
         Antraceen
          Benzo(a)antraceen
          Benzo(a)pyreen
          Benzo(b)fluoranteen
          Benzo(g,h,i)peryleen
          Benzo(k)fluoranteen
          Chryseen
          Dibenzo(a,h)antraceen
          Fenantreen
          Fluorantheen
          Fluoreen
          indeno(1,2,3-cd)pyreen
          Naftaleen
          Pyreen
          Benzo(j)fluorantheen
          PAK 16 (EPA)
          PAK    (MVP1, ex. naftaleer|
          PAK    (MVP1)
          Som PCB (7 Ballschmiter)
         Adsorptieb               pling            [mg/Nm”°]             [mg/Nm’]              [mg/Nm?]       1         2
                                                                                                                      in %
                                                                                                                                   3
                                                                                                            Doorslag        (eis £5%)
          Benzeen
         Tolueen
          Ethylbenzeen
          m,p Xyleen
          Dioxines     (PCDD's/PCDF's)             [ng/Nm]               [ng/NmJ               [ng/Nm"]                                  [ng/Nm”]
          I-TEQ (upperbound)
          I-TEQ (NATO/CCMS)
          Recovery 1S(%)      5-CDF
                              6-CDF
                              7-CDF
         "
            Betrokken op 273 K, 101,3 kPa,  droog afgas    en actueel zuurstofpercentage
         ?
            Resultaten betrokken op 273 K, 101,3 kPa,   droog afgas   en std vol% zuurstof:
         *
            De  som zware  metalen bestaat uit: antimoon, arseen, chroom, cobalt,   koper, nikkel, lood, mangaan en vanadium
         MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser $3210                                                         Pagina 3 van  6                                                         Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                  0000000667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagina 24 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst                                                                                                                                                                                                                                             |
           Controle isokinetische monstername                                                                                    en        stof totaal                                                                                                                    Emise. en LuchwaltaimaigmBV
          Titel project:                                                  Nedmag:           zware        metalen rotatiewasser                                                                         Meettechnicus:                      HB
                                                                                                                                                                                                                                                                                  A
          Bedrijf:                                                        Nedmag                                                                                                                       Referentienr:                                                             IN
                                                                                                                                                                                                                                          -
          Adres:                                                                                 1                                                                                                                                                                                       [ESTEN
                                                                          Billitonweg                                                                                                                  Meetdatum:                         2-11-2021
          Postcode/plaats                                                 9640 AE Veendam                                                                                                              Type installatie:                  _-
                                                                                                                                                                                                                                                                               n   Boris “i
          Meetpunt:                                                       Rotatiewasser $3210                                                                                                          Laminaire flow:                    Ja  (adv    conc.     profiel)        Win,
                                                                                                                                                                                                                                                                                 17025:2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I
                                                                                                                                                                                                                                                                                             geacerediteend
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Raad voor Accreditatic.
          Afgasdebiet middels                                              continumetin g, isokinetische hoofd- en/of                                                            deelbemonsteringen, halfuurgemiddeldes
          Afgasdebiet continu-meting                                                                                    Deelmeting           1                        Deelmeting 2                                   Deelmeting           3                 Gemiddeld
                       Tijdsperiode meting                                                                        12:20            -
                                                                                                                                            12:49                 13:15          -
                                                                                                                                                                                          13:44            13:55              -
                                                                                                                                                                                                                                           14:24
          Diameter                                                        [m]                                                  0.80                                              -                                            -
                                                                                                                                                                                                                                                                  0,80
          Afgastemperatuur                                                [°c                                                  68,8                                           68,5                                          69,1                                  68,8
                                                       *
          Afgasvochtgehalte                                               [vol%]                                               26,5                                          26,5                                           26,5                                  26,5
                                                                          [kg/Nm’]                                            0.271                                         0,271                                          0,271                                 0,271
         |Statische druk                                                  [Pa]                                                -7021                                         -7021                                         -7021                                  -7021
          Atmosferische druk                                              [kPa]                                                100.3                                         100,3                                         100,3                                 100,3
          Afgassnelheid                                                   [m/s]                                                 11,3                                          11,0                                          11,7                                  113
          Bedrijfsomstandigheden                                          [mur]                                              20.370                                         19.960                                        21.250                                20.530
          Normaal                  omstandigheden                     ~~ [Nm*/uur]                                            11.010                                        10.790                                        11.470                                11.090
          Normaal                  omstandigheden                     ~~ [Nm>/uur,        std%     O.]
         |Stofiotaa metingen                                              Nozzlediameter [mm]                                     7                                             7                                            7                                 Totaal
                                          °
          Vracht filter                                                   [mg, absoluut]
          \racht                spoelvloeistof                            [mg absoluut]
          Vracht totaal                                                   [mg absoluut]
          Bemonsterde totaal-volume                                       [Nm®, droog]                                        0,398                                         0,391                                          0,408                                 1,197
          Isokinetische monstername                                     (95   -
                                                                                115%)      ?                       958           -—=>       Ja                     962         --=>      Ja                  96,1           -—>           Ja
          Veldblanco                      (eis:     <  10%     vergunde waarde
          Stof(totaal)                                                    [mg/Nm* droog] Lh                                                                                                                                                                           -
                                                                                                         J
          Stof(totaal)                                                    [mg/Nm?, std% O,]                                                                                                                                                                           -
          \Vracht               stof(totaal)                              [kg/uur]                                                                                                                                                                                    -
          1)       betrokken op 273 K, 101.3 kPa,                           droog afgas        en  actueel   zuurstofgehalte                                2)   Betrokken op 273 K, 101.3 kPa,            droog afgas        en   std.   O2-percentage (vol%
          3) Vochtgehalte                        adv          digi  1g   waarde     bepaald                                                                 4)   Snelheid   bepaald      m.b.v. S-pitot
          5)       Gebruikt filter:              -
                                                                                                                                                            6) Vergunde      waarde           -
          Afgassnelheid                                      en     -temperatuur vs bemonsteringssnelheid, continu-meting
                              16,00                                                                                                                                                                                      70,00
                              14,00                                                                                                                                                                                                       ——     Afgassnelheid (m/s)
                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                                         69.50                    f=]
                     12,00
                       M0)
                     m/
                     510,00                                                                                                                                                                                            T
                                                                                                                                                                                                                         69,00
                                                                                                                                                                                                                                 (grC)            Bemonsteringssnelheid-
                                                                                                  id                                                                                                                                             grenzen 95%
                                                                                                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                                                                     115%
                     Afgasnelhi                                                                                                                                                                                                  Tempratu
                                oe [=]=
                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                                         68,50                   Temperatuur
                                o ooo
                                              ry
                                = [an]o
                                                                                                                                                                                                                       +
                                                                                                                                                                                                                         68,00
                                Mm oo(==]
                                o [=][=]                                                                                                                                                                                 67,50
                                                                                                                                                                          §
                                           12:20 12:23 12:26 12:29 12:32 12:35 12:39 12:42 12:45 12:48 13:16 13:19 13:23 13:26 13:29 13:32 13:35 13:38 13:42 13:5 13:58 14:01 14:04 14:07 14:1 14:14 14:17 14:20 14:23
                                                                                                                        Tijd (uu:mm:ss)
          Controle isokinetische bemonstering per traversepunt
                        130,0
                        120,0
                       110,0
           (%)
                                                                                                                                                                                                                                               Bm      Isokinetiek  (%)
                       — = i= [=]
           Isokinet
                                                                                                                                                                                                                                                      Grenzen isokinetiek
                                          Lens                                                                                                                     gp EEE                                                                    —G5         -
                                                                                                                                                                                                                                                           115%
                            ©e o
                            70,0               rT                 EL
                                                                         LP. LL SUE. DOL SO EO TO,    SC.
                                                                                                             PL NO. SO SOL   IL      RL
                                                                                                                                        SE,    SL
                                                                                                                                                  SL     SE
                                                                                                                                                              : SR SSL TL I. SE AC. SL SS, A,   CL    rrr
                                                           Wn O~                                                     ™ NDI
                                                                                                                                                                                                           SEE
                                          =
                                                 NMS WHO —NMTITnO~ODIOD                                                                           El        -—
                                                                              Free                                OO SION        ON
                                                                                                                                            CON ONO         ™   SEEEEEEEENRE
                                                                                                            Traversepunt perdeelmeting
          MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser S3210                                                                                                                           Pagina      4  van    6                                                                                      Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0000000668
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                          Pagina 25 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
                                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                                                                             Ty
          Basisgegevens                                                                                                                                                           Emissie- Luchtiwaltetsmetingen BY
                                                                                                                                                                                          en
          Titel project:     Nedmag:     zware      metalen rotatiewasser                                     Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                          ZN
         Bedrijf:            Nedmag
                                            1
                                                                                                              Referentienr:
                                                                                                              Meetdatum:
                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                                        UN      TCT
                                                                                                                                                                                                TESTI
         Adres:              Billitonweg                                                                                                    2-11-2021                                           Lali
                                                                                                                                                                                                RvA | 41]
         Postcode/plaats     9640 AE Veendam                                                                  Type   installatie:           -
                                                                                                                                                                                       De luchtmeetdienst   van ELM
                                                                                                                                                                                      is als testlabomonum conform
         Meetpunt:           Rotatiewasser $3210                                                              Laminaire flow:               Ja   (adv conc.    profiel)               NEN-EN-ISOVIEC 17025:2018
                                                                                                                                                                                           geacerediteerd door de
                                                                                                                                                                                           Raad voor Accreditatie.
          Meetmethode          en onnauwkeurigheden
                                                                                                                                                                       35%
         Component           Conform Norm
                                                                               Omschrijving                                                Analyse Tweezijdig
                                                                                                                                                         betr. interval %
                                                                                                                                                                               a’
                                                                                                                                            uitbestee
                                                                                                                                                           Tov       Tov
                                                                                                                                            d bi:u:
                                                                                                                                                         meting   | EGW
         Afgas-debiet        NE enaso         Berekening    op basis van gemeten parameters                                                 -
                                                                                                                                                           5.1       10,0       Q
         Afgas-snelheid      i a              Snelheidsmeting dmv pitotbuis    met verschildruk-meter of   vieugelradanometer               -
                                                                                                                                                           4.5        4.3       Q
         Afgas-stat. druk
                             NN vie           Verschildruk-meter                                                                            -
                                                                                                                                                           5,0        50        Q
                             NEN-EN-ISO
         Afgas-temperatuur   16911            Thermokoppel                                                                                  -
                                                                                                                                                            1,7       1.4       Q
                                              Relatief bij Tafgas < 90 °C, psychrometrisch bij Tafgas < 140°C en gravimetrische
                             NEN-EN 12790                                                                                                                  0.1        8.7       Q
         Aigas-vociiigeh.                     bepaling bij Tafgas > 140°C, bij verzadigd afgas mbv verzadigingstabellen
                                   RISO
         Atm. druk
                             TY               Barometer                                                                                     -
                                                                                                                                                           0,0        0,2       Q
         Isokinelische       NENEN15284;                                                                                 b
                                              Isokinetische monstername via vezelstoffilter,                  sidest
                                                                                             gevolgd door                      nstering     |-
                                                                                                                                                           NVT       17.7       Q
                             1
         monstername
                                              Isokinetische monstername via kwartsvezelfilter   volgens NEN EN 13284-1, gevolgd
                                                                                                                                                West
         Zware metalen       NEN-EN 14385     |door absorptie
                                              middels ICP
                                                               in 1,5% H202 in 3,3% HNO3 via side-stream       bemonstering, analyse
                                                                                                                                               CE
                                                                                                                                            (1.665)
                                                                                                                                                           321       231        Q
         !
            Geaccrediteerde verrichtingen  aangegeven middels        een "Q" staan alleen   voor   de verrichting   van  de LMD    van   ELM     (L433)
           Gebruikte      apparatuur / kentallen
                                        Aum
                                                             bemonsteringe                                                                                             3
         Component           Apparaat            /        Conc.
                                                                            B
                                                                                    tering             Deelmetingen                    Correktiefaktoren                  i fatle
                                                                                                                                                                              t/m
                                       analyse            cal.gas                                                                                                    geldig
                                       Cylind                                                                                            -
                                       oa uss             pery        volume  (Nm?)   |   wasvist(mL)       |  wasvistf  drsig
                                                                                                                                  iy        volume      |Balans
         Afgas-debiet        -
                                          2-11-2021
         Afgas-snelheid      DS5-S4       2-11-2021                                                                                0,788                              24-12-21
         Afgas-stat. druk    DS4-D3       2-11-2021                                                                                1,003                              05-01-22
         Afgas-temperatuur   |DS5-ST4     2-11-2021                                                                                1,000                              05-01-22
         Afgas-vochtgeh.     cl           2-11-2021                                                                                                                   05-01-22
         Atm. druk           DS4-A3       2-11-2021                                                                                1,007                              05-01-22
         iSokins izes
         monsternames
                             DS4-P3            .
                                                                    0398 03910408]        -      -       -
                                                                                                             |  -      -     -
                                                                                                                                   |o7ss|       oss          .
                                                                                                                                                                      20-12-21
         Zware metalen       CAS05        5-11-2021                                                                                                                   02-11-21
                                                                    0,068 0,069 0,063| 68,1    76,3 135,1|28,3       19,2  495]    0,788   |    1,000     0,998
                                                                                                                                                                                                                                5.1.2e
         MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser $3210                                                            Pagina   5 van   6                                                                              Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                               0000000669
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                                                                                          Pagina    26 van 41
           Meetcertificaat Luchtmeetdienst
         Interpretatie meetgegevens / overzicht meetlocaties
          Titel                                                      metalen rotatiewasser                                                   Meettechnicus:
                                                                                                                                                                                                             =| Il
                                                                                                                                                                                                             Emissie-
                                                                                                                                                                                                                     en Luchtkwaltetsmetingen BY
                  project:             Nedmag:        zware
         Bedrijf:                      Nedmag                                                                                                Referentienr:          -
         Adres:                        Billitonweg            1                                                                              Meetdatum:             2-11-2021
         Postcode/plaats               9640 AE Veendam                                                                                       Type   installatie:    -
                                                                                                                                                                                                                   De luchtmeetdienst   van  ELM
                                                                                                                                                                                                                  is als testlaboratorium conform
         Meetpunt:                     Rotatiewasser $3210                                                                                   Laminaire flow:        Ja    (adv    conc.    profiel)               NEN-EN-ISO/IEC 170252018
                                                                                                                                                                                                                       geaccrediteerd  door de
                                                                                                                                                                                                                       Raad  voor Accreditatie.
         Lektesten op monsternamesystemen
                                                                                                                                                Resultaat        Resultaat
                :
         Continumeting
                          3
                                       Component                 Resultaat        Resultaat     on
                                                                                               (%)
                                                                                                      Voldoet   aan
                                                                                                                         Component
                                                                                                                                                                                   Voldoet     aan
                                                                (ppm / voI%)                              Nori?                                (ppm / vol%)           %)               ROTM?
                             "
         -
           Anorganisch                       NOx                                                                               CO,
                                              co                                                                               CH,
                                             80,                                                                         Lektest Pitot-buis         Stabiel                -
                                                                                                                                                                                          Ja
                             "
         -
           Anorganisch                         0.                                                                        Stagnatie  Pitot-buis          0                  -
                                                                                                                                                                                    Ja: <10 Pa
         -
           Organisch                         CH,                                                                         Seamer                        1,5            1,8             Ja:  < 5%
                                                                                  Tsmperathuir                            Onderdnile    bj
           .         .
         Dis-continumeting    2                     Medium
                                                      iL
                                                             G3
                                                                                  lans/outstack        Onderdruk
                                                                                                     bemonstering             lektest
                                                                                                                                                Resultaat      Toegestaan          Voldoet     aan
                                                                                  voldoet?
                                                                                                                                                 [L / min]        [L / min]            norm?
                                                                                                           [mb]                [mb]
         -
           Stof 14a                                      Filter                                            -200                -800           <  0,00            <  0,22                  Ja
         -
           Kwik                                KCr04         /  HNO,
         -
           HCI / diversen                            Demi
         -
           NH;                                       H,SO,
         -
           HF                                        NaOH
         -
           ('Zware)    metalen                   HNO; /H,0,                                                -120                -800           <  0,00            <  0,06                  Ja
         -
           80,                                        H,0,
         -
           Adsorptiebuis                            Patroon
         -
           gravimetrisch      vocht                Silicagel
         1) uitvoering lektest wordt voor- en achteraf de       meting  verricht door drukloze aanbieding van een testgas aan het gehele monsternamesysteem
         2) uitvoering lektest wordt vooraf elke deelmeting       verricht door een vacuum te zetten op het gehele monsternamesysteem
         Meettechnische                  afwijkingen                 van     de    norm      (NVT)
         Component
          Wijzigingen            op verzoek               van- en
                                                                           gegevens aangeleverd door de klant
         Onderdeel
                                                                                                                                                               door
                                        Wijzigingen:                                                                    Productiegegevens (aangeleverd                opdrachtgever):         -
                                        NVT
                                                                                                                         Productieomstandigheden:              Ja                            Nee        []
         Interpretatie            en   produktieomstandigheden (NVT)
         Component
         Overzicht meetlocatie
                                                                                                                                                                    Colofon
                                                                                                                                                                    MC     opgesteld door:
                                                                                                                                                                    dd:              3 december 2021
                                                                                                                                                                    MC     gecontroleerd:
                                                                                                                                                                    dd:              3 december 2021
                                                                                                                                                                    MC     vrijgegeven:
                                                                                                                                                                    dd:              4 december 2021
                                                                                                                                                                     Indien in dit  meelcertificaat gebruik
                                                                                                                                                                             is gemaakt van door de
                                                                                                                                                                         opdrachtgever aangeleverde
                                                                                                                                                                     gegevens (bijv. brandstofverbruik),
                                                                                                                                                                         kan dit de geldigheid van het
                                                                                                                                                                              resultaat beinvioeden
                                                                                                                                                                     Indien in dit meetcertificaat   gebruik
                                                                                                                                                                        is  gemaakt van analyses door
                                                                                                                                                                         externe   laboratoria, zijn deze
                                                                                                                                                                           waarden gebruikt zoals ze
                                                                                                                                                                                  ontvangen zijn
                                                                                                                                                                       De resultaten welke vermeld
                                                                                                                                                                    zijn  in dit meetcertificaat hebben
                                                                                                                                                                         alleen    betrekkking op het
                                                                                                                                                                              bemonsterde      object
         MC ELM v740 221191-02 Rotatiewasser $3210                                                                                 6       6                                                                                                      5.1.2e
                                                                                                                          Pagina      van                                                                          Paraaf controle:
                                                                                                                                                                                                                                                 0000000670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                              Pagina  27  van  41
                                                          =|
                                                          Emissie- en Luchikwaiteismelingen BV
                                                      Bijlage           3
                                  Analysecertificaten  Al-West
         Nedmag     zware metalen                   221191/R01/GoV
         Definitief rapport                              04-12-2021
                                                                                   0000000671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                 Pagina  28 van 41
                                                                                                         J
                     _
                       AL-West B.V.
                       Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                          dm AGROLAR                          5°"
          "
                       Tel. +31(0)570 788110                                                                       Your labs. Your service.
          *) e-Mail:
          "                    info@al-west.nl, www.al-west.nl
          symbo l
          het
                       ELM BV
           met
                       HOOFDSTRAAT 51
                       9514 BB GASSELTERNIJVEEN
          gemarked
          zijn
                                                                                                             Datum
                                                                                                             Relatienr
                                                                                                                                 05.11.2021
                                                                                                                                 35006283
                                                                                                             Opdrachtnr.         1096804
          parmets/uln  ANALYSERAPPORT
                       Opdracht 1096804              Gas/Lucht
          niet-gacrd
                       Opdrachtgever                       35006283 ELM BV
                       Uw referentie                       221191 Rotatiewassers   Nedmag
                       Opdrachtacceptatie                  03.11.21
                       Monsternemer                        Opdrachtgever
          Al e n       Geachte heer, mevrouw,
          17025:17.    Hierbij
                       Dit
                                zenden
                            rapport mag
                                          wij  u de resultaten
                                            alleen in
                                                                   van
                                                         zijn geheel
                                                                        het door
                                                                       worden
                                                                                 u aangevraagde
                                                                               gereproduceerd.
                                                                                                  laboratoriumonderzoek.
                                                                                                Eventuele    bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
          ISO/IEC
          EN
                       Indien   u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken
                       Klantenservice.
                                                                                                          wij u om  contact op te nemen   met
                       Wij  vertrouwen erop        u  met de    toegezonden   informatie van dienst te zijn.
          volgens      Met   vriendelijke groet,
          geacrdite
          zijn
          vermld,      AL-West B.V. Dhr.                            Tel. BEEN
                       Klantenservice
          worden
          document
          dit
          in
          die
      3
           parmetrs
          De                                                                                                                                   Blad 1  van  5
      S                Kamer van Koophandel    Directeur
      in               Nr. 08110898                1
                                                          51 2¢
                                                                                                                                                A
      3
      s}h
                       VAT/BTW-ID-Nr.:
                       NL 811132559 B01
                                                 .
                                                       EERE
                                                                                                                                               RY N   TIN
                                                                                                                                                    [ESTING
                                                                                                                                                    RvA L (05
                                                                                                                                                      0000000672
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                     Pagina  29  van 41
                                                                                                                                   Gop
               AL-West B.V.
               Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                        AGROLAR
               Tel. +31(0)570 788110                                                                     Your labs. Your  service.
         2     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
         ©
         3
          E Opdracht         1096804        Gas/Lucht
          w
         2     Monsternr.     Monster beschrijving             Monstername                 Monsternamepunt
          :    775115         ROT 3110     -
                                             ZWM 1a            02.11.2021 08:55
         2     [775116        ROT 3110 -ZWM 2a                 02.11.2021 08:55
         E     775117         ROT 3110     -
                                             ZWM 3a            02.11.2021 08:55
          5
          oD
               775118         ROT 3110     -
                                             ZWM 4             02.11.2021 08:55
         £ [775119            ROT 3110       ZWM FILTER 1      02.11.2021 08:55
                                           -
          iy
         2
         =
          2                                            Eenheid             775115          775116         775117         775118          775119
         5                                                           ROT 3110-ZWM
                                                                                  1a ROT3110-ZWM2a  ROT3110-ZWM3a
                                                                                                                           - ZWM 4
                                                                                                                    ROT 3110       ROT 3110
                                                                                                                                            -  ZWM
          S
                                                                                                                                          FILTER
                                                                                                                                                  1
                                     metalen
          ¢ Voorbehandeling                    analyse
          5 Waterstoffluoride-ontsluiting (metalen)
                                                                               —               ~~            -—             —
                                                                                                                                            ++
         ©     Metalen
               Cadmium     (Cd) (HF) (Filter)          ug/filter                                                                            17
         js
                                                                               _-              ve            -              —
         3[5]
               LLood  (Pb) (HF) (filter)               ug/filter               --              me            a              --
                                                                                                                                          360
               Cadmium     (Cd) (impinger)             ug/l                  2,0             1,8           2,1           0,13
                                                                                                                                             =
          S
         x     Lood   (Pb) (impinger)                  ug/l                   43              43            44           <1,0               wo
         Do
         <
         i
         oO
         ™N
         To}
         S
         I~
         O
         LH
         lo)
         24
         Z
         iw
          wn
          &
         2
          S
         E
          [45]
         o
         ©
          9
          Q
          3
          5
         E
         N
         k=]
          [1h]
          z
          2
         |=
         ©
          5
          =
         5
          E
          =
          8
         ©
         =
         £
         2
         ©
          w
         3S
          [eh]
          E
          [1]
      g   ©
      =  Oo
      g  8                                                                                                                         Blad 2  van   5
      &        K          Koophandel
                               ande    Direct
                                         reg =
      :
      8
               N31
               NL
                     158c5
                   811132559 B01
                                          I
                                                xp
                                                                                                                                    “AN
                                                                                                                                    WIN
      5
                                                                                                                                        [ESTING
                                                                                                                                        RvA L005
                                                                                                                                          0000000673
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                            Pagina   30 van 41
                   ".
                   *) e-Mail:
                   "
                               AL-West B.V.
                               Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                               Tel. +31(0)570 788110
                                       info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                      «= AGROLAB
                                                                                                                           Your labs. Your service.
                                                                                                                                                            °°
                   symbo l
                   het
                               Opdracht 1096804
                               Monsternr.
                                                            Gas/Lucht
                                              Monster beschrijving              Monstername                  Monsternamepunt
                    met        775120         ROT 3110     -
                                                             ZWM FILTER 2 02.11.2021 08:55
                               775121         ROT 3110     -
                                                             ZWM FILTER 3       02.11.2021 08:55
                   gemarked    775122         ROT 3110       ZWM FILTER 4       02.11.2021 08:55
                                                           -
                               775123         ROT 3210     -
                                                             ZWM 1a             02.11.2021 08:55
                               775124         ROT 3210     -
                                                             ZWM 2a             02.11.2021 08:55
                   zijn
                   parmets/uln
                                                                       Eenheid                775120          775121         775122            775123          775124
                                                                                        ROT 3110  -
                                                                                                    ZWM
                                                                                               FILTER 2
                                                                                                        ROT 3110  -
                                                                                                                    ZWM
                                                                                                               FILTER 3
                                                                                                                        ROT 3110 -ZWM
                                                                                                                               FILTER 4
                                                                                                                                        ROT 3210-ZWM 1a
                                                                                                                                                        ROT3210  - ZWM 2a
                               Voorbehandeling        metalen    analyse
                               Waterstoffluoride-ontsluiting (metalen)                           ++              ++             ++
                                                                                                                                                  oa                Ca
                               Metalen
                               Cadmium     (Cd) (HF) (Filter)           pg/filter                14           <1,0             8,0
                                                                                                                                                  a                 Se
                   niet-gacrd
                               Lood   (Pb) (HF) (filter)                pg/filter              480             3.1            410
                                                                                                                                                  —                 -
                               Cadmium     (Cd) (impinger)              ug/l
                                                                                                  ~               —              --
                                                                                                                                               0,86             0,85
                               Lood   (Pb) (impinger)                   ug/l
                                                                                                  =               ==             ==
                                                                                                                                                 10               9.9
                   Al e n
                   17025:17.
                   ISO/IEC
                   EN
                   volgens
                   geacrdite
                   zijn
                   vermld,
                   worden
                   document
                   dit
                   in
                   die
                    parmetrs
      1726450-NLP3 De
                               ome yanKsaphiandel
                                                       Directeur
                                                                                                                                                          Blad 3
                                                                                                                                                           “AN
                                                                                                                                                                  van   5
      DOC-13                   AE
                                                                                                                                                           WIN RvA L005
                                                                                                                                                                 0000000674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                    Pagina   31 van 41
                  ".
                  *) e-Mail:
                  "
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                              Tel. +31(0)570 788110
                                      info@al-west.nl, www.al-west.nl
                                                                                                                   «= AGROLAB
                                                                                                                         Your labs. Your service.
                                                                                                                                                    °°
                  symbo l
                  het
                              Opdracht 1096804
                              Monsternr.
                                                           Gas/Lucht
                                             Monster beschrijving              Monstername                 Monsternamepunt
                   met        775125         ROT 3210     -
                                                            ZWM 3a             02.11.2021 08:55
                              775126         ROT 3210     -
                                                            ZWM 4              02.11.2021 08:55
                  gemarked    775127         ROT 3210       ZWM FILTER 1       02.11.2021 08:55
                                                          -
                              775128         ROT 3210     -
                                                            ZWM FILTER 2 02.11.2021 08:55
                              775129         ROT 3210     -
                                                            ZWM FILTER 3 02.11.2021 08:55
                  zijn
                  parmets/uln
                                                                      Eenheid               775125          775126          775127        775128        775129
                                                                                     ROT 3210-ZWM 3a ROT 3210 -
                                                                                                                ZWM 4 ROT 321       ROT 321       ROT 321
                                                                                                                              i)            9nm           0.zm
                              Voorbehandeling        metalen    analyse
                              Waterstoffluoride-ontsluiting (metalen)                          —                ~~
                                                                                                                              ++            ++             ++
                              Metalen
                              Cadmium     (Cd) (HF) (Filter)           ug/filter                                              12            15          <1,0
                                                                                               —                -
                  niet-gacrd
                              Lood   (Pb) (HF) (filter)                pg/filter                                wo           410           700            3.3
                                                                                               —
                              Cadmium     (Cd) (impinger)              ug/l                  1,3            0,35
                                                                                                                               m=            =              -~
                              Lood   (Pb) (impinger)                   ug/l                   32            <1,0
                                                                                                                               =             Ns             =
                  Al e n
                  17025:17.
                  ISO/IEC
                  EN
                  volgens
                  geacrdite
                  zijn
                  vermld,
                  worden
                  document
                  dit
                  in
                  die
                   parmetrs
      1726450-NLP De
                              ome yanKsaphiandel
                                                      Directeur
                                                                                                                                                  Blad 4
                                                                                                                                                   “AN
                                                                                                                                                           van  5
      DOC-13                  AE
                                                                                                                                                   WIN RvA L005
                                                                                                                                                         0000000675
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                             Pagina  32 van 41
                                                                                                                                 J
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                                 dm AGROLAR                               5°"
                  ".
                              Tel. +31(0)570 788110                                                                                       Your labs. Your     service.
                  *) e-Mail:
                  "                    info@al-west.nl, www.al-west.nl
                  symbo l     Opdracht 1096804
                  het Monsternr.              Monster
                                                                Gas/Lucht
                                                          beschrijving                 Monstername                        Monsternamepunt
                   met        775130          ROT 3210         -
                                                                 ZWM FILTER 4 02.11.2021 08:55
                  gemarked
                  zijn
                  parmets/uln
                                                                              Eenheid                 775130
                                                                                                ROT 321
                                                                                                        9%,nm
                              Voorbehandeling          metalen       analyse
                              Waterstoffluoride-ontsluiting (metalen)                                    ++
                              Metalen
                              Cadmium      (Cd) (HF) (Filter)                  ug/filter                  14
                  niet-gacrd
                              Lood   (Pb) (HF) (filter)                        pg/filter               690
                              Cadmium      (Cd) (impinger)                     ug/l
                                                                                                           -—
                              Lood   (Pb) (impinger)
                                                                                                           -
                                                                               ug/l
                               Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                              De  parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn              op aanvraag beschikbaar, indien de
                  Al e n      gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.
                  17025:17.
                              Begin   van de  analyses:   03.11.2021
                              Einde   van de  analyses:    05.11.2021
                              De resultaten hebben uitsluitend        betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk   was
                              voor  de  bemonstering, gelden       de  gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.   .
                  ISO/IEC
                  EN
                  volgens
                  geacrdite   AL-West B.V. Dhr.
                               Klantenservice
                  zijn Toegepaste                methoden
                                                                                  Tel. IEEECE
                              eigen   methode           :        Waterstoffluoride-ontsluiting (metalen)
                  vermld,     eigen   methode
                              NEN-EN 14385
                                                 (ontsl); meting       cfrm NEN-EN14385:
                                                 (analysedeel) NEN-EN-1SO17294-2(2004):
                                                                                                  Cadmium     (Cd) (HF) (Filter)
                                                                                                         Cadmium
                                                                                                                                 Lood
                                                                                                                    (Cd) (impinger)
                                                                                                                                      (Pb) (HF) (filter)
                                                                                                                                     Lood (Pb) (impinger)
                  worden
                  document
                  dit
                  in
                  die
                   parmetrs
      1726450-NLP De
                              Kamer van Koophandel
                              Nr. 08110898
                              VAT/BTW-ID-NT.:
                                                        Directeur
                                                               EERE
                                                                   —
                                                                                                                                                                           Blad 5
                                                                                                                                                                            A
                                                                                                                                                                           RY
                                                                                                                                                                                   van  5
      DOC-13
                                                            FE
                                                                                                                                                                                 N
                              NL 811132559 B01                                                                                                                                    hee
                                                                                                                                                                                [ESTING
                                                                                                                                                                                RA (05
                                                                                                                                                                                  0000000676
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                 Pagina  33 van 41
                                                                                                         J
                     AL-West B.V.
                     Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                          dm AGROLAR                          5°"
                     Tel. +31(0)570 788110                                                                         Your labs. Your service.
                     e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
          ".
          *)
          "
          symbo l
          het
                     ELM BV
                     HOOFDSTRAAT 51
           met       9514 BB GASSELTERNIJVEEN
          gemarked
          zijn
                                                                                                             Datum
                                                                                                             Relatienr
                                                                                                             Opdrachtnr.
                                                                                                                                 12.11.2021
                                                                                                                                 35006283
                                                                                                                                 1099149
           parmetrs  ANALYSERAPPORT
          uitbes d   Opdracht 1099149              Gas/Lucht
          en/of      Opdrachtgever                       35006283 ELM BV
                     Uw referentie                       221191 Rotatiewassers     Nedmag doorslagen
                     Opdrachtacceptatie                   10.11.21
          niet-gacrd
                     Monsternemer                        Opdrachtgever
                     Geachte heer, mevrouw,
                              zenden           de resultaten            het door                  laboratoriumonderzoek.
          Al e n     Hierbij            wij  u                    van            u aangevraagde
                     Dit  rapport mag     alleen in    zijn geheel    worden   gereproduceerd.  Eventuele    bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
          17025:17.  Indien   u  nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken
                     Klantenservice.
                                                                                                          wij u om  contact op te nemen   met
          ISO/IEC
          EN
                     Wij
                     Met
                          vertrouwen erop
                           vriendelijke groet,
                                                 u  met de     toegezonden    informatie van dienst te zijn.
          volgens
          geacrdite
          zijn
                              £2
                     AL-West B.V. Dhr.
                     Klantenservice
                                                                   Tel.
          BV
          AL-West
          do r
          uitgevord
      a
      s
      3)
      5
      5
          Parmet s   Kamer van Koophandel
                     Nr. 08110898
                                             Directeur
                                                 y
                                                         51.26
                                                                                                                                               Blad 1
                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                       van  2
      3
      s}h
                     VAT/BTW-ID-Nr.:
                     NL 811132559 BO1
                                               ;
                                                     b.1.2¢
                                                                                                                                               W AN   TID
                                                                                                                                                    [ESTING
                                                                                                                                                    RA [ (0h
                                                                                                                                                      0000000677
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                     Pagina  34 van 41
                                                                                                                       J
                              AL-West B.V.
                              Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
                                                                                                                        dm AGROLAR                                5°"
                              Tel. +31(0)570 788110                                                                              Your labs. Your service.
                              e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
                   ".
                   *)
                   "
                              Opdracht 1099149               Gas/Lucht
                   symbo l
                   het
                              Monsternr. Monster beschrijving
                              789641          ROT 3110      -
                                                              ZWM 1b
                                                                                Monstername
                                                                                03.11.2021 09:28
                                                                                                                 Monsternamepunt
                              789642          ROT 3110        ZWM 2b            03.11.2021 09:28
                    met
                                                            -
                              789643          ROT 3110      -
                                                              ZWM 3b            03.11.2021 09:28
                   gemarked
                              789644          ROT 3210      -
                                                              ZWM 3b            03.11.2021 09:28
                   zijn
                                                                          Eenheid              789641            789642             789643           789644
                    parmetrs  Metalen
                              Cadmium      (Cd) (impinger)                ug/l
                                                                                        ROT 3110-ZWM 1b
                                                                                               0,60
                                                                                                          ROT 3110-ZWM 2b
                                                                                                                <0,10
                                                                                                                            ROT 3110-ZWM 3b
                                                                                                                                  <0,10
                                                                                                                                               ROT 3210
                                                                                                                                                      - ZWM 3b
                                                                                                                                                     0,81
                   uitbes d   Lood   (Pb) (impinger)                      Hg/l                  2,9               <1,0
                               Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
                                                                                                                                    <1,0               8,8
                              De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,       indien de
                   en/of      gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.
                                          de             11.11.2021
                   niet-gacrd
                              Begin   van    analyses:
                              Einde   van de analyses:    12.11.2021
                              De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was
                              voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.    .
                   Al e n
                   17025:17.  AL-West B.V. Dhr.                             Tel.
                   ISO/IEC
                   EN
                              Klantenservice
                              Toegepaste methoden
                   volgens    NEN-EN 14385      (analysedeel) NEN-EN-ISO17294-2(2004):           Cadmium   (Cd) (impinger)  Lood  (Pb) (impinger)
                   geacrdite
                   zijn
                   BV
                   AL-West
                   do r
                   uitgevord
                   Parmet s
      DOC-1370NLP2
                                                                                                                                                                   Blad 2  van  2
                              Kamer van Koophandel      Directeur
                              Nr. 08110898
                              VAT/BTW-ID-Nr.:
                              NL 811132559 BO1
                                                          :
                                                                    REE
                                                                5.1.2e
                                                                                                                                                                   “AN
                                                                                                                                                                   NING [ESTING
                                                                                                                                                                        RvA [005
                                                                                                                                                                          0000000678
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                Pagina 35 van 41
                                                        Bijlage  4
                                  Kwaliteitscertificaten ELM
         Nedmag     zware metalen       221191/R01/GoV
         Definitief rapport                  04-12-2021
                                                                    0000000679
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                        Pagina 36 van 41
                                    HARD VOUR ACCREDTIAT
                                       De    Stichting    Raad    voor   Accreditatie,
               bij  wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
                             verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:
                   Emissie          en       Luchkwaliteitsmetingen                                   B.V.
                                             Luchtmeetdienst
                                                   Westerbork
           De   instelling heeft aangetoond          in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide
                   resultaten te leveren      en   te werken    volgens      een   managen     co
              Deze accreditatie is      gebaseerd op een beoordeling tegen                  de  vereisten   zoals
                                     vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.
             De accreditatie is     van   toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd                 in de
                      gewaarmerkte bijlage dieis voorzien van het registratienummer
                      De accreditatie is      van   kracht,  onder     voorwaarde dat de        instelling
                                            blijft voldoen    aan de      vereisten.
                                     De accreditatie        voor  registratienummer:
                                                           L 433
                                              is verleend op 21 april 2005
                                              Deze     verklaring   is  geldig   to
                                                     1 mei 2025
         Het bestuur    van  de Raad     voor    Accreditatie
         namens     deze,
          De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar    van  de  European co-operation for Accreditation (EA)
                                 Multilateral Agreement    voor accreditatie in dit werkgebied.
                                                                                                                              0000000680
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                                                            Pagina 37 van 41
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope                                     van      accreditatie)
        Normatief document:                         EN ISO/IEC 17025:2017
        Registratienummer:                          L 433
        van        Emissie-           en    Luchtkwaliteitsmetingen                                B.V.
        Deze        bijlage      is   geldig      van:      16-06-2021 tot 01-05-2025                                                Vervangt bijlage           d.d.: 02-09-2020
                                    Locatie(s)           waar        activiteiten onder accreditatie worden                                         uitgevoerd
                                                                                              Hoofdkantoor
           De Noesten 23a
           9431 TC
           Westerbork
           Nederland
                                                  Locatie                                                                                    Afkorting
           De Noesten 23a                                                                                    WwW
           9431 TC
           Westerbork
           Nederland
           Mobiel lab                                                                                        M
                                                                                                                           '
          Nr.         [Materiaal of                     Verrichting / Onderzoeksmethode                                      | Intern    referentienummer                 Locatie
                      product
                                           Monsterneming (kwaliteitsborging volgens                                    NEN-EN 14181          (QAL2       en AST))
                                                              Cluster: Natchemisch en/of                         stofgebonden
          A.          Geémitteerde lucht,               Het    nemen van           monsters voor het bepalen                   |[ISW AA06     en     ISW AAQ07            W, M
                      rook-, proces-       en           van     het   gehalte aan zwaveloxyden (SOx),                          SOx: NEN-EN 14791
                      uitlaatgassen                     chloride (Cl), fluoride (F) en ammoniak
                                                                                                                               Cl: NEN-EN 1911
                                                        (NHs3); gaswassing.                                                    F: NEN-ISO 15713
                                                                                                                               NH3: NEN 2826
                                                        (de bijbehorende            test wordt structureel door
                                                        een    ander hiervoor          geaccrediteerd
                                                        laboratorium         uitgevoerd)
        !
          Indien wordt verwezen naar een codering beginnende  met  NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het   een schema opgenomen in de RvA-BRO10 lijst.
        Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
                                                                                                                  Deze     bijlage  is goedgekeurd         door het bestuur van  de
                                                                                                                                       Raad   voor     Accreditatie, namens   deze,
        Raad     voor  Accreditatie                                                                                                                                    Pagina 1 van 3
                                                                                                                                                                                0000000681
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                                       Pagina 38 van 41
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope                 van    accreditatie)
        Normatief document:              EN ISO/IEC 17025:2017
        Registratienummer:               L 433
        van    Emissie-        en  Luchtkwaliteitsmetingen                 B.V.
        Deze    bijlage    is  geldig   van:   16-06-2021 tot 01-05-2025                              Vervangt bijlage    d.d.: 02-09-2020
                                                                                             '
         Nr.     [Materiaal of               Verrichting / Onderzoeksmethode | Intern referentienummer                              Locatie
                 product
         B.      Geémitteerde     lucht,     Het  nemen van    monsters    voor  het bepalen     |ISW AA06, ISW AA07    en ISW      W, M
                 rook-, proces-   en         van  het gehalte aan    kwik  (Hg); gaswassing |AAOS
                 uitlaatgassen               en/of stofafvangst.
                                                                                                 NEN-EN 13211
                                             (de bijbehorende   test wordt structureel door
                                             een  ander hiervoor  geaccrediteerd
                                             laboratorium  uitgevoerd)
         C.      Geémitteerde lucht,      | Het nemen     van  monsters    voor  het bepalen     |ISW AA06, ISW AA07    en ISW      Ww, M
                 rook-, proces-   en         van  het gehalte  zware    metalen: As, Cd, Cr,   |AA0S
                 uitlaatgassen               Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, TL en V;
                                             gaswassing en/of stofafvangst.                      NEN-EN 14385
                                             (de bijbehorende   test wordt structureel door
                                             een  ander hiervoor  geaccrediteerd
                                             laboratorium  uitgevoerd)
                                                          Cluster:    Organisch overige
         D.      Geémitteerde      lucht, | Het   nemen van     monsters     voor  het           ISW AA12                           W, M
                 rook-, proces-    en        bepalen   van  het  gehalte    aan
                 uitlaatgassen               aromatische, alifatische      en gechloreerde
                                                                                               | NPR-CEN/TS  13649
                                             koolwaterstoffen    en   vinylchloride;
                                             adsorptiebuisjes
                                             (de bijbehorende   test wordt structureel door
                                             een  ander hiervoor  geaccrediteerd
                                             laboratorium  uitgevoerd)
                                                            Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK’s
         E.      Geémitteerde lucht,       | Het  nemen van     monsters     voor  het           ISW AAO06  en   ISW AA09           WwW, M
                 rook-, proces-    en        bepalen   van  het  gehalte aan dioxinen     en
                                             furanen   en/of polyaromatische                     NEN-EN 1948-1
                 uitlaatgassen                                                                   NEN-150 11338-1
                                             koolwaterstoffen: filter / condensor
                                             methode
                                             (de bijbehorende     test wordt structureel
                                             door  een  ander hiervoor     geaccrediteerd
                                             laboratorium    uitgevoerd)
                                Emissiemetingen (kwaliteitsborging volgens                NEN-EN 14181      (QAL2   en AST))
         1.      Geémitteerde lucht,      | Het bepalen     van de homogeniteit                  ISW AAO05                          W, M
                 rook-, proces-    en        (meetvlakbeoordeling) ten behoeve          van
                                                                                                 NEN-EN 15259
                 uitlaatgassen               alle op deze scope genoemde
                                             bemonsteringen en testen
        Raad voor Accreditatie                                                                                                   Pagina  2 van 3
                                                                                                                                           0000000682
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                                              Pagina 39 van 41
        Bijlage bij accreditatieverklaring (scope             van   accreditatie)
        Normatief document:             EN ISO/IEC 17025:2017
        Registratienummer:              L 433
        van    Emissie-        en Luchtkwaliteitsmetingen              B.V.
        Deze    bijlage    is  geldig  van:  16-06-2021 tot 01-05-2025                          Vervangt bijlage d.d.: 02-09-2020
                                                           Cluster:   Fysische parameters
         2       Geémitteerde lucht,     | Het bepalen    van de  afgaskarakteristieken | ISW   AA04                       W, M
                 rook-, proces-    en      debiet, drukverschilmeting,
                                                                                          ISO 10780
                 uitlaatgassen             thermokoppel/Pt100                                       en
                                                                                          NEN-EN-ISO 16911-1
         3       Geémitteerde lucht,     | Het bepalen    van het gehalte aan             ISW AA04                         W, M
                 rook-, proces-    en      waterdamp (in leidingen); gravimetrie
                                                                                          NEN-EN 14790
                 uitlaatgassen                                                            EPA method 4
                                                               Cluster:  Stofgebonden
         4.      Geémitteerde lucht,     | Het bepalen    van het  gehalte aan  stof;     ISW AAO6                         WwW, M
                 rook-, proces-    en      gravimetrie
                                                                                          NEN-EN 13284-1
                 uitlaatgassen                                                            NEN-1509008
                                           (inclusief bijpehorende monstername)
                                                        Cluster:  Gasvorming (an)organisch
         B.      Geémitteerde lucht,     | Het bepalen    van het  gehalte aan            ISW AAO1                         WwW, M
                 rook-, proces-    en      stikstofoxiden  (NOx)  en  zuurstof (O2);
                 uitlaatgassen             chemoluminescentie      en  paramagnetisme | NEN-ISO 10849
                                                                                          NEN-EN 14792
                                                                                          NEN-EN 14789
                                           (inclusief bijbehorende monstername)
         6.      Geémitteerde     lucht, | Het bepalen    van het  gehalte aan  CO,       ISW AAO01                        W, M
                 rook-, proces-    en      CO2; NDIR
                                                                                          ——_.:
                                                                                                       en
                 uitlaatgassen                                                            NEN-ISO 12039
                                           (inclusief bijpehorende monstername)
         7.      Geémitteerde lucht,     | Het bepalen    van het  gehalte aan            ISW AAO1                         W, M
                 rook-, proces-    en      zwaveldioxide; (SO2); IR of UV of
                                                                                          NEN-ISO 7935
                 uitlaatgassen             Fluorescentie;
                                           (inclusief bijbehorende monstername)
         8.      Geémitteerde lucht,
                                         | Het bepalen van    het  gehalte CxHy;   FID | ISW AAO1                          WwW, M
                 rook-, proces-    en
                                                                                          NEN-EN 12679
                 uitlaatgassen             (Inclusief bijpehorende monstername)
        Raad voor Accreditatie                                                                                          Pagina  3 van 3
                                                                                                                                  0000000683
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                  Pagina 40 van 41
         CERTIFICAAT
            Emissie-                   en
            Luchtkwaliteitsmetingen                                                 B.V.        /
            ELM
             heeft  aangetoond   te beschikken over een   managementsysteem dat voldoet aan de
             eisen  gesteld in:
             NEN-EN-ISO 9001: 2015
             voor  het  toepassingsgebied:
             Het uitvoeren      van   industriéle emissie-     en luchtkwaliteitsmetingen.
             Adres:                               De Noesten 23 A
                                                  9431 TC Westerbork
             EA-code:                             34
             Certificaatnummer:                   11128/2-2021
             Datum    uitgifte:                   14 juli 2021
             Geldig vanaf:                        15 december 2020
             Geldig  tot en met:                  14 december 2023
             Initieel gecertificeerd sinds:       30 november 2011
                                                                                           7
                         -~
                                                                                         EN    MGMT. §Y3.
              Directeur Control Union Certifications B.V.                                      RVA i 44]
                                                                              Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle
                                                                                038-4260 100   www.c-plus.nl
            Ce Ti fi C e 1 N 9                                            Onderdeel van
                                                                                        #2 CONTROLUNION
                                                                                                      0000000684
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>30141130
                                                                                                  Pagina 41 van 41
         CERTIFICAAT
            Emissie-                   en
            Luchtkwaliteitsmetingen                                                 B.V.        /
            ELM
             heeft  aangetoond   te beschikken over een   managementsysteem dat voldoet aan de
            eisen   gesteld in:
            VCA**               2017/6.0
            voor   het  toepassingsgebied:
             Het uitvoeren      van   industriéle emissie-     en luchtkwaliteitsmetingen.
            Adres:                                De Noesten 23 A
                                                  9431 TC Westerbork
             NACE-code(s):                        M71.20
            Certificaatnummer:                    11128/1-2021
             Datum    uitgifte:                   14 juli  2021
            Geldig vanaf:                         1 december 2020
            Geldig   tot en met:                  30 november 2023
             Initieel gecertificeerd sinds:       30 november 2011
                                                                    £)
                                                                    RIN MGMT. 5YS5.
                        i
              ireciaur Control Union Certifications B.V.                RvA ( 490       vca/
                                                                              Meeuwenlaan 4-6 8011 BZ Zwolle
                                                                                038-4260 100   www.c-plus.nl
            ce rtifi ce rl N J                                            Onderdeel van
                                                                                        [   CONTROLUNION
                                                                                                      0000000685
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>