<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                                                                                       -,
                                                                                                                                                                   anteagroup
                                                                                                                                                                                    Boekweitakker 8
                                                                                                                                                                              7761 RB Schoonebeek
                                                                                                                                                                                          Postbus 55
                                                                                                                                                                            7760 AB SCHOONEBEEK
                                                                                                                                                                                   T          EEERE
                                                                                                                                                                                     (0524)
                                                                                                                                                                                   F (0524) 53 18 81
                       NEDMAG B.V.
                                                                                                                                                                           info.nl@anteagroup.com
                       t.a.v. de heer                                                                                                                                           www.anteagroup.nl
                       Postbus 241
                       9640 AE VEENDAM
                       datum                        30  juli 2020
                       uw   brief  van              -
                       uw   kenmerk                 -
                       projectnummer                0460527.109
                       onderwerp                    Monitoring twee peilbuizen (M41              en  M42) nabij      een  VKA-leidinglek (d.d. 12-09-2018) op het terrein van  Nedmag    aan
                                                    de Bilitonweg 1 te Veendam
                       Geachte heer
                       Hierbij ontvangt u de rapportage van het in mei 2020 uitgevoerde grondwateronderzoek ter plaatse van de
                       twee     monitoringspeilbuizen (M41 en M42). Deze peilbuizen zijn in 2019 geplaatst nabij een voormalig leidinglek
                       van de VKA-leiding (d.d. 12-09-2018) op het op het terrein van Nedmag aan de Bilitonweg 1 te Veendam.
                       Aanleiding
                       De aanleiding voor het grondwateronderzoek is een lek in de VKA-leiding in september 2018. De melding is door
                       Nedmag B.V. (Nedmag) op 17 september 2018 schriftelijk gemeld (na de telefonische melding van 12
                       september) bij de Omgevingsdienst Groningen. Hierbij is door Nedmag aangegeven dat de bronnering in stand
                       wordt gehouden tot een chloridegehalte van < 1.000 mg/| en een geleidbaarheid van < 3 mS/cm bereikt is.
                       Doel
                       Doel van het grondwateronderzoek is om de kwaliteit van het grondwater vast te leggen ter plaatse van het
                       leidinglek, zodat de omgevingsdienst Groningen kan toetsen of voldoende saneringsinspanning is geleverd en
                       de bronnering met jaarlijkse monitoring kan worden stopgezet.
                       Situatie
                       Nedmag          B.V. is een        Nederlandse onderneming die magnesiumzouten wint uit de ondergrond. Deze zouten
                       vormen         de basis      voor      het bereiden van de producten magnesiumoxide, magnesiumchloride, calciumchloride                                              en
                       magnesiumhydroxide.
                       In  september 2018 was er sprake van een breuk in de VKA-leiding waarbij calciumchloride-houdend water uit de
                       leiding is gestroomd nabij de fluorloods op het bedrijfsterrein van Nedmag. Volgens informatie van de
                       opdrachtgever is tussen september 2018 en april 2020 ter plaatse van het lek grondwater onttrokken en
                       gecontroleerd door interne metingen. Ter controle van de grondwaterkwaliteit zijn vervolgens in april 2019
                       twee peilbuizen (M41 en M42) geplaatst door Antea Group. In mei 2019 is de kwaliteit van het grondwater in
                       deze peilbuizen onderzocht en vervolgens vastgelegd in het volgende briefrapport:
                       “Monitoring twee peilbuizen (M41 en M42) nabij een VKA-leidinglek (d.d. 12-09-2018) op het terrein van
                       Nedmag aan de Bilitonweg 1 te Veendam”, Anteagroup, kenmerk: 0453751.3, d.d. 11 juni 2019.
                       De resultaten           van     deze eerste        monitoringsronde zijn                  eveneens        opgenomen in de      onderhavige rapportage.
                       contactpersoon:                ing.
                       e-mail:                                           panteagroup.com
                       bijlage(n):                    als genoemd                                                                                                               goedKkeuring:
           A member of Antea Nederland B.V.  -
                                               statutaire zetel Heerenveen -
                                                                             handelsregister 29021830   -
                                                                                                          BTW  nr. NLO03662317B01
                                   in                                                            den lissel, Goes, Oosterhout    Maastricht
       XK
                       vestigingen    Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle     aan                              en
          NOGEN’
                                                                                                                                                                                            0000001384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                                          ®,
                                                                                                                          anteagroup
           0460527.109
           blad 2 van  3
         Uitgevoerde werkzaamheden
         Op   1 mei 2020 zijn de peilbuizen          M41 en M42 bemonsterd en              geanalyseerd op het elektrisch
         geleidingsvermogen en chloride.               Een tekening    met de    situering  van deze peilbuizen is opgenomen     in bijlage 6.
         Het bemonsteren van de             peilbuizen is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor
         het  SIKB-procescertificaat) voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek. Antea Group is volgens dit
         SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend.
         In bijlage    4 zijn de kwaliteitsaspecten         van  het onderzoek, de toegepaste methoden            en strategieén en
         betrouwbaarheid/garanties             opgenomen. In        het kader   van   de BRL SIKB 2000 is het colofon opgenomen in
         bijlage 5.
         De  analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie gecertificeerde laboratorium van
         Eurofins-Analytico B.V. Het analysecertificaat is toegevoegd in bijlage 1. Voorafgaand aan de bemonstering zijn
         veldmetingen uitgevoerd naar de grondwaterstand, de zuurgraad, het elektrisch geleidingsvermogen en de
         troebelheid.
         Analyseresultaten
         De resultaten zijn getoetst aan de actuele streef- en interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en
         de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De getoetste
         analyseresultaten zijn inclusief de streef- en interventiewaarden opgenomen in bijlage 2. Een toelichting op het
         toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. Opgemerkt wordt dat voor chloride geen interventiewaarde is
         opgenomen in de circulaire. Ook zijn voor het elektrisch geleidingsvermogen geen streef- en interventiewaarde
         opgenomen in de circulaire.
         In tabel 1    zijn de resultaten van de veldmetingen en de analyses van het grondwater uit de onderzochte
         peilbuizen weergegeven. Het betreft de resultaten van de huidige en de voorgaande monitoring.
          Tabel 1: Resultaten veldmetingen      en analyses grondwater
                                                              wate                                                                      }
                     y                :              :                                x             :                         ’
                                                                                                 :
                                                                       :                                          :
                    ;                :               istand(m-mv)|          (NTU)      i      ()   i   (mS/cm)    i (mS/cm) i     (mg/l)
          M41        125-35             17-05-2019                                                                                 130!
                                      1              :      1,59       ,     124       .    58      .    0810     :    0700   .
                                      i 01-05-2020   |      1,56             1,62            6,3         0,870         1,200       2301
                                                                                                                  ;
          M42        .3,0-4,0         | 17-05-2019          1,58       |     2,78      |     5,4         1,820    ;    1,700  |    4201
                                      | 01-05-2020   |      1,56             1,77            6,5         1,430         2,000  |    380!
          Toelichting
          1        :    Overschrijding streefwaarde (100 mg/l). Voor chloride is geen interventiewaarde geformuleerd
          2        :   Elektrisch geleidingsvermogen    (gecorrigeerd naar een temperatuur van 25 graden Celsius)
         Uit de tabel blijkt dat in het grondwater ter plaatse van beide peilbuizen zowel in 2019 als in 2020 een
         verhoogde concentratie aan chloride is gemeten. De streefwaarde voor chloride van 100 mg/l wordt in deze
         peilbuizen overschreden (voor chloride is geen interventiewaarde vastgesteld).
         Het elektrisch      geleidingsvermogen in peilbuis M41 ligt binnen de bandbreedte zoals die in een vergelijkbare
         natuurlijke bodem verwacht kan worden.
         Het elektrisch geleidingsvermogen in peilbuis M42 is iets hoger dan in een vergelijkbare natuurlijke bodem
         wordt verwacht. Deze verhoging kan worden gerelateerd aan de hogere concentraties aan chloride in peilbuis
         M42.
         De  gemeten concentraties            aan  chloride in    peilbuis  M42    zijn iets hoger dan de gemeten concentraties     aan
         chloride in     peilbuis   M41.
                                                                                                                                              0000001385
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                     ®,
                                                                                                        anteagroup
           0460527.109
           blad 3 van  3
         Conclusie
         Geconcludeerd wordt dat de        grondwaterkwaliteit in de onderzochte peilbuizen ter plaatse van het voormalige
         lek in de    VKA-leiding is vastgesteld. In het grondwater ter plaatse van de onderzochte peilbuizen M41 en M42
         zijn, evenals in voorgaande monitoringsronde, verhoogde elektrisch geleidingsvermogens en verhoogde
         concentraties      aan chloride gemeten.
         De  gemeten concentraties       aan chloride overschrijden de streefwaarde, een interventiewaarde voor chloride is
         niet  vastgesteld. Significante veranderingen in concentraties zijn niet vastgesteld.
         De gemeten elektrisch geleidingsvermogens zijn lager dan de waarden die vermeld staan in de
         omgevingsvergunning (8.000 uS/cm) voor de bedrijfslocatie en de waarden die in de melding zijn voorgesteld
         als waarden waarbij de bronnering kan worden beéindigd(chloride < 1.000 mg/I en een geleidbaarheid van < 3
         mS/cm).
         Voorgesteld wordt de bronnering stoppen en de jaarlijkse monitoring van de peilbuizen te beéindigen. De
         peilbuizen M41 en M42 kunnen nog wel voor toekomstige monitoringswerkzaamheden worden gebruikt.
         Wij  vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben         geinformeerd.
         Met   vriendelijke groet,
         Antea    Group
         Projectmanager
         Bijlagen
         Bijlage   1:  Analysecertificaat grondwater
         Bijlage   2:  Analyseresultaten grondwater met overschrijding normwaarden
         Bijlage   3:  Toelichting op normwaarden grondwater
         Bijlage   4:  Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden      en strategieén
                      en  betrouwbaarheid/garanties
         Bijlage   5:  Verantwoording uitvoering onderzoek     BRL 2000
         Bijlage   6:  Tekening
                                                                                                                          0000001386
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141228
                                                            a,
                                                      anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    1:  Analysecertificaat grondwater
                                                               0000001387
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141228
     o% eurofins
                                              —
                                                   analytico’
              Postbus           24
              8440 AA       HEERENVEEN
              Analvsecertificaat
              Datum:    04-May-2020
              Hierbij ontvangt       u de resultaten      van   het  navolgende      laboratoriumonderzoek.
              Certificaatnummer/Versie                         2020066977/1
              Uw  project/verslagnummer                        0460527.10°9
              Uw  projectnaam                                  Nedmag VKA-leiding lekkage (12           sep.   2018)
              Uw  ordernummer
              Monster(s) ontvangen                             01-May-2020
              Dit certificaat mag uitsluitend in           zijn geheel worden gereproduceerd.
              De  analyse    resultaten hebben alleen           betrekking op het beproefde object.
              De  grondmonsters        worden tot 4 weken         na  datum ontvangst bewaard          en  watermonsters tot 2 weken               na
              datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
              Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar                              uiterlijk  1  werkdag voor afloop
              van  de   standaardbewaarperiode ondertekend                  aan ons    te retourneren. Voor de kosten            van  het   langer bewaren
              van  monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
              Bewaren tot:
              Datum:                                    Naam:                                     Handtekening:
             Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
              analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
              Met  vriendelijke groet,
              Eurofins   Analytico     B.V.
                                                                                                                                    Ing.
                                                                                                                                    Technical Manager
        Eurofins Analytico B.V.
        Gildeweg  42-46           Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2015  gecertificeerd door TOV
        3771 NB  Barneveld        Fox +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525        en  erkend door het Yloamse Gewest (OVAM     en Dep. Omgeving),
        P.0. Box 459              E-mail          @eurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest    (BIM), het Waalse  Gewest  (DGRNE-0WD)
        3770 AL  Barneveld NL     Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en  door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                               BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                   0000001388
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141228
     o% eurofins
                                                —
                                                      analytico’
              Analysecertificaat
              Uw    project/verslagnummer               0460527.109                                                       Certificaatnummer/Versie                  2020066977/1
              Uw    projectnaam                         Nedmag VKA-leiding lekkage (12                 sep. 201&8tartdatum                                          01-May-2020
              Uw ordernummer                                                                                              Rapportagedatum                           04-May-2020/11:58
                                                                                                                          Bijlage                                   A.C
              Monsternemer                                   a
                                                                   :
                                                                                                                          Pagina                                    1/1
              Monstermatrix                            Water     (RS3000)
              Projectcode                               3444   -
                                                                  Antea   -
                                                                             Project Group       Oil & Gas
              Analyse                                                        Eenheid                     1                       2
             Fysisch-chemische analyses
              EC-temp.      corr.   factor    (mathematisch)                                    1.155                      1.152
        S     Geleidingsvermogen            25°C                                pS/cm             1200                      2000
        S     Geleidingsvermogen            25°C                                 mS/m               120                      200
        Q     Geleidingsvermogen            20°C                                 mS/m               110                      180
              EC   (Meettemperatuur)                                                SC            18.5                      18.6
             Anorganische verbindingen             & natte chemie
        S     Chloride                                                            mg/L              230                      380
        Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                                   Datum monstername        Monster nr.
        1     M41-1-2 M41        (250-350)                                                                                                          01-May-2020               11341086
        2     M42-1-2 M42        (300-400)                                                                                                          01-May-2020               11341087
                                                                                                                        d
                                                                             Je\eWa,°,
                                                                            Fg
                                                                                            Q: door RvA g
                                                                                            A: APO4 erkende
                                                                                                                 hit  :
                                                                                                              verrichting
                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                Akkoord
                                                                           -
                                                                                        r=] 5: AS SIKB erkende  verrichting                                                    Pr.coord.
                                                                            2          a    V: VLAREL erkende  verrichting
        Eurofins Analytico B.V.                                              %         S                                                                                            WV
                                                                               Zbeheet
                                                                                            Dit certificaat mag uitsluitend in          zijn geheel worden gereproduceerd.
                                                                                                                                                                           A
        Gildeweg
        3771 NB
                   42-44
                  Barneveld
                                Tel. +31 (0)34 242 63 00
                                Fax +31  (0)34 242 63 99
                                                               BNP Paribas S.A. 227 9245 25
                                                               IBAN: NL71BNPR0227924525
                                                                                                   Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
                                                                                                   en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                                                                                                           NIN
                                                                                                                                                                             TESTEN
        P.0. Box 459            E-mail    [IENEE@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest        (BIM), het Woalse    Gewest (DGRNE-0WD)
                  Barneveld NL  Site www.eurofins.nl                                                   door de overheid                                                       RvA L010
        3770 AL                                                KvK/CoC No.   09088623              en                         van   Luxemburg (MEV).
                                                               BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                               0000001389
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141228
     o% eurofins
                                                —
                                                     analytico’
              Bijlage (A)       met deelmonsterinformatie behorende                      bij analysecertificaat            2020066977/1
                                                                                                                                                                 Pagina 1/1
                                                                                                               Barcode               Monstername ID/Monsteromsch.
              Monster     nr.   Boornr             Omschrijving                           Van       Tot
               11341086         M41                1                                       250        350        0640406205            M41-1-2 M41       (250-350)
               11341086         M41                2                                       250        350        0620328803            M41-1-2 M41       (250-350)
               11341087         M42                1                                       300        400        0620328778            M42-1-2 M42       (300-400)
               11341087         M42                2                                       300        400        0640406206            M42-1-2 M42       (300-400)
        Eurofins Analytico B.V.
        Gildeweg   42-46        Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015  gecertificeerd door TUV
        3771 NB   Barneveld     Fax +31  (0)34 242 63 99    IBAN: NL71BNPR0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM     en Dep. Omgeving),
        P.0. Box 459            E-mail   JEEFE@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest   (BIM), het Waoalse Gewest  (DGRNE-OWD)
        3770 AL   Barneveld NL  Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No.  09088623            en door de overheid  van  Luxemburg (MEV).
                                                            BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                    0000001390
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141228
     o% eurofins
                                                —
                                                     analytico’
              Bijlage (C)       met    methodeverwijzingen            behorende        bij analysecertificaat            2020066977/1
                                                                                                                                                                  Pagina 1/1
              Analyse                                            Methode          Techniek                            Methode referentie
              Fysisch-chemische analyses
              Geleidingsvermogen                                 W0506            Conductometrie                       pb  3110-2     en  NEN-ISO 7888
              Anorganische verbindingen            & natte chemie
              Chloride     (ionchromatografie)                   wW0504           Ionchromatografie                    pb  3140-2     en  NEN-EN-ISO 10304-1
              Nadere informatie          over  de  toegepaste     onderzoeksmethoden alsmede               een   classificatie      van  de meetonzekerheid
              staan vermeld in         ons  overzicht    "Specificaties analysemethoden”,             versie   juni   2019.
        Eurofins Analytico B.V.
        Gildeweg   42-46        Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins  Analytico B.V. is ISO 14001: 2015  gecertificeerd door TUV
        3771 NB   Barneveld     Fax +31  (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPR0227924525        en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM      en Dep. Omgeving),
        P.0. Box 459            E-mail          Deurofins.nl BIC: BNPANL2A                   het Brusselse Gewest    (BIM),  het Waalse Gewest  (DGRNE-OWD)
        3770 AL   Barneveld NL  Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623           en door de overheid   van  Luxemburg (MEV).
                                                             BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
                                                                                                                                                                      0000001391
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                   ®,
                                                                           anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    2:  Analyseresultaten grondwater met overschrijding normwaarden
                                                                                      0000001392
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141228
       Metingen grondwater
        Watermonster |     Filterdiepte           Grondwater-stand      pH                    EC                      Troebelheid
                           (m -mv)                (m -mv)               (-)                   (uS/cm)                 (NTU)
        M41-1-1            2,50 3,50
                                -
                                                  1,59                  5,8                   810                     1,24
        M41-1-2            2,50 3,50
                                -
                                                  1,56                  6,3                   870                     1,62
        M42-1-1            3,00 -4,00             1,58                  5,4                   1820                    2,78
        M42-1-2            3,00 -4,00             1,50                  6,5                   1430                    1,77
       Gemeten concentraties in            grondwater      met  beoordeling   conform de Wet       Bodembescherming
        Watermonster                                 M41-1-1                              M41-1-2                             M42-1-1
        Datum                                        17-5-2019                            1-5-2020                             17-5-2019
        Filterdiepte (m -mv)                         2,50  -
                                                             3,50                         2,50 -
                                                                                                 3,50                         3,00 -
                                                                                                                                     4,00
        Datum van toetsing                           27-5-2019                            16-7-2020                           27-5-2019
        Monsterconclusie                             Overschrijding Streefwaarde          Overschrijding  Streefwaarde        Overschrijding Streefwaarde
        Monstermelding      1
        Monstermelding      2
        Monstermelding      3
                                                     Meetw          GSSD         Index  | Meetw            GSSD        Index  Meetw                       Index
        ANORGANISCHE
        VERBINDINGEN
        Chloride                        mg/l
        OVERIG
        Geleidbaarheid     (20°C)       mS/m            63                                  110                                  160
        Geleidbaarheid     (25°C)       pS/cm          700                                 1200                                 1700
        Geleidbaarheid (25°C)           mS/m            70                                  120                                  170
        Watermonster                                 M42-1-2
        Datum                                        1-5-2020
        Filterdiepte (m -mv)                         3,00  -
                                                             4,00
        Datum van toetsing                           16-7-2020
        Monsterconclusie                             Qverschrijding Streefwaarde
        Monstermelding 1
        Monstermelding 2
        Monstermelding 3
                                                     Meetw           GSSD        Index
        ANORGANISCHE
        VERBINDINGEN
        Chloride                        mg/l
        OVERIG
        Geleidbaarheid     (20°C)       mS/m           180
        Geleidbaarheid     (25°C)       puS/cm        2000
        Geleidbaarheid     (25°C)       mS/m           200
         <           :  kleiner dan de detectielimiet
                     . <=   Streefwaarde
                     . >  Streefwaarde
                     :  Groter dan Tussenwaarde
                     : >  Interventiewaarde
                     :  verhoogde rapportagegrens
                     :  Gestandaardiseerde meetwaarde
                     :(GSSD-S)/(1-S)
                        -
                          Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0  -
                                                                            S       S  Diep         Indicatief          I
        ANORGANISCHE VERBINDINGEN
        Chloride                                          ug/l         100000
       Projectcode:    0460527.109
                                                                                                                                                          0000001393
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                    ®,
                                                              anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    3:  Toelichting op normwaarden grondwater
                                                                       0000001394
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141228
         Toelichting       op normwaarden             grond    en  grondwater
         Hieronder wordt     uitgebreider  op de  begrippen achtergrond-, streef-  en interventiewaarden  en hun betekenis ingegaan.
         Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen          van
         de  achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de
         conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In    dit
         artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.
         De  achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de
         bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn
         vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in
         dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft
         het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder géén sprake is van een aantoonbare
         verontreiniging.
         De interventiewaarde     (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de
         functionele  eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.
         In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de gemiddelde
         concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater        in
         tenminste 100 m* bodemvolume.
         Over de hoeveelheid     grond/slib  of grondwater waarop    een eventuele  overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet
         kan in  een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare         uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de
         resultaten  van  dit eerste onderzoek dan ook geen     conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn
         van  het verontreinigingsgeval.
         Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
         Index (GSSD AW) / (I AW).
                =        -           -
         Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achtergrondwaarde.
         Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5
         betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt
         in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft
         dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een
         nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan
         worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
         Een  geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden
         overschreden. Als    een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv.
         consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige
         bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is
         dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100
         m3 bodemvolume kan       optreden,   is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
         Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum
         met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische
         stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals
         opgenomen in de voorgaande bijlage.
         Barium
         In de Circulaire  bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is
         namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien
         sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron,
         kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor
         standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer
         getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
                                                                                                                                        0000001395
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                           ®,
                                                                     anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    4:       Kwaliteitsaspecten van het onderzoek,
                             de toegepaste methoden   en strategieén
                             en betrouwbaarheid/garanties
                                                                              0000001396
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                                   -,
                                                                                                                  anteagroup
           0453751.3
         Bijlage        4:     Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek
         Betrouwbaarheid/garanties
         Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte
         bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze
         steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties        ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven
         op basis  van  de resultaten van een   bodemonderzoek.
         Het vorenstaande betekent dat Antea        Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke
         beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een
         voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.
         In dit kader kan ook worden     opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder
         fouten  en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen,
         waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
         Certificatie/accreditatie
         Antea Group is gecertificeerd volgens     NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid  van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek
         (VKB).
         Het veldwerk ten behoeve      van het milieuhygiénisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de
         BRL SIKB 2000    (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek).
         In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft
         uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedst, zijn
         volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend
         rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het
         veldwerk hebben uitgevoerd.
         De  naleving  van  de kwaliteitseisen en  procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder
         toezicht  van  de Raad  voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde
         zusterbedrijven.
         De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA
         geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde
         procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat
         deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels
         BOTOVA.
         Toepassing grond     en asbest
         Het bodemonderzoek       geeft inzicht in de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de
         bestemming     van  de onderzochte locatie. Indien echter  grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders,
         volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de
         definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de omvang van
         de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe
         toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend
         bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden
         onderzocht.
         Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek         naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van
         onderzoek dat door Antea Group       volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de rapportage is vermeld dat er onderzoek
         conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem
         asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.
                                                                                                                                        0000001397
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                           ®,
                                                                     anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    5:  Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 2000
                                                                              0000001398
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                                                           ®,
                                                                                                                                                 anteagroup
         Colofon
         Verantwoording
         Project:                   Monitoring     2 pb'n (nav VKA-leidinglek        12 sep.  2018)
         Projectnummer:             0460527.109
         Het onderzoek is        uitgevoerd volgens certificatiesschema             BRL SIKB 2000. De uitvoerende         organisatie   is hiervoor gecertifceerd
         volgens het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek'.
         Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):
         []    Plaatsen  van   handboringen    en peilbuizen (protocol 2001)
         [x]   Nemen    van  grondwatermonsters (protocol 2002)
         []    Milieuhygiénisch    onderzoek waterbodems      (protocol 2003)
         []    Maaiveldinspectie    en  monsterneming    van  asbest in bodem     (protocol 2018)
         Verklaring functiescheiding
         Ik verklaar dat het veldwerk          onafhankelijk    van   de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen               van  de BRL 2000  en   het
         vermelde      protocol
         Protocol                   Datum/Periode           Naam veldwerker*                        Naam veldwerkbureau**                   Handtekening
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.2**;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.***;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Carton. 2>%;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cerlt.nr.***;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cerl.nr 2>%;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.***;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.2*%;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Carl.nf.***%;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.>**%;
                                                                                                    Bureau:
                                                                                                    Cert.nr.***;
         *
             Naam invullen van de    eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende   datum/periode  de werkzaamheden heeft    uitgevoerd.
         **
             Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group   is uitgevoerd.
         ***
              Het veldwerkbureau dient hier het    nummer van   het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus
                                                                                                                                                       versie 10.2
                                                                                                                                                                   0000001399
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30141228
                                       a
                                 anteagroup
          0460527.109 Bijlagen
         Bijlage    6:  Tekening
                                         0000001400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30141228
                                                                                                                           -
                                                                                                                                      n—              J      Ng
                                                                                                                                                                                                                               ~S
                                                                                                 mie                                             OPSLAG    GRITS
                                                                                                                                                                                                                                /
                                                                      CHAUFFEURSKANTINE      —  ||         \   /                                                                                                                                                 >
                                                                           EXPEDITIE
                                                                                                 J
                                                                                                                         LOODS OPSLAG
                                                                                                                                                                 —   =
                                                                                                                                                                                                                          ((®]             .
                                                                                                                                                                                                                                       %
                                                                                                                                                                                                                          "
                                                                                                                                                                                                                          <             A
                                                                                                            <t
                                                                                                                                                                                                                                       ry
                                                                                                            :
                                                                                                            =                                                                                                                          /
            Ly”                                                                                                                                                                                                                        /
         Td                     C
                                                                            FLOCCULANT                                                                                                                                              ThE
            EFFLUENT BEMONSTERING                                                                              i                                                                                                                      8:
                                                                                                                  hs                                                                                                                 i
                                                                                                                  spurjt
                       V2003 V20048
                                                                                                             lie                                                                                                                         y
                                      _V2004A                  DOLIME TRANSPORTBAND                                     Mil       \phoekloods
                  v205400 O O O
                                  V2005
                                                    V8414
                                                          O Ovaoor                                        N dh
                                                                                                          a              M2
                                                                                                                                ®
                                                                                                                                                                                                                                       vg
                                                   T8412                                     HF
                                                                                                                                                                                                                                       /
            —                                                                        (CHO)   HY
                                                                                                                                  mm
                                                                                                                                                                           OPSLAG CaCl2   PRILLS
                            S2241
                                                  —
                                               S2218™\       2038                 v5103a           V51038                                                                                                                              /
                                                                                                                                                                                                                                           J
                                                                                                                                                                                                                                                                                 KANT
                                                                                                                                                                                                                                           |
                                        (Oo
                     -V2067                                                                                                                                    o
                                                                                                                                                                                                                                       |.
                                                                                                                                                                    -
                                                                                                         WF,
                                                                                                                                                                                                                                                                  a
                    }
                   JV
                               O                                                                                                                                    _—
                             yose    i               n
                                                        J
                                                                                                                                                        —
                                                                                                                                                                    fa                                                           bot
                      SPENTZUUR                                                                                                                                 _—
                                           V4 301
          ERGEBOUW
                12612
                           2000     | Of      unsos
                                                      |
                                                                                        (m) vs1108
                                                                                         =                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                 t
             OOO
           T2611    T2613
                                       DEBORONIZER||
                                                          /   \__                | (U)vs          170A
                                                                                                               "
                                                                                                               Ee
                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                       AT
                                                                                 Jo                      EB)                                                                             IEEE                                                CN
                                                   ©                                                                                                                                                    10      20        30
             0    oO                      O|
                                                  |  Ho         5     A302                                     |
                                                                                                                  h                                                                              ee                                                                          —
             BRIKETTEREN     SCRACHTOVEN
                                                V5T02A               V5102C
                                                                                          1911]
                                                                                                               )
                                                                                                                                                               J
                                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                 p=
                                                                                                                                                                                    ll                                                             elie
                                                                                                                                                                                                                                                                               ju
                                                                            }                                                                                                                 Nedmag BV.                                           ——
             OO                           LJ
                                                                                      =
                                                                                                                                                  BAVIN                          HELE     |                                                                                   Formaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                     A3
                Qvst1s
                                                                            )         =
                                                                                                                                 TRANSPORTBANDEN
                                                                                                                                                                                 ee naan
                                                                                                                                                                                     Te       J                      S—— 5120 |
                                                            Yipee
                                                                                   OLIE/VETTEN
                                                                                    Ea
                                                                                                                           DBM                                                   A                          CC
                                                                                                                                                                                              NedpglotiyBilronuetse
                                                                                                                                                                                                                               eendam
                                                                                                     a                                                                                                                                                                            rar
                []                                                                   WEG    7A        |
                                                                                                                  CT
                                                                                                                         OLIEAFSCHEIDER                                .
                                                                                                                                                                                              Situatietekening geplaatste
                                                                                                                                                                                                                                                   ro
                                                                                                                                                                                                                                                   DEFINITIEF                       DO
             s
                       aie                                                              DIESELOLIE     |                                                 |
                                                                                                                                                                      ONDERGROND
                                                                                                                                                                                               Tekeningnummer
                                                                                                                                                                                               0453751.100-3-51
                                                                                                                                                                                                                                                                  anteagroup
                                                                                                                                                                                                                                                                             100-3-51.dwg
               LAG LO 0 D S                                   0 P S LAG
                                                                                                                                                                                                             ——         153751\Tekeningen\Autocad\Vriigave\190605-D0\0453751
                                                                                                                                    wv
                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000001401
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>