<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30248548
                    PT
                  pd
            Ä
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5000
      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ze                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
                               r                                            À
                                                                                                                                                                                                                                                                              el
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2513                                                                                                                                                                                    ben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2513                                               2513   É
                                                                                                                                                                                                                                                                               {_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2200
                                                                                                                                                                                                 Wd                                                                               2300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     I                                    |                                                            |                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1100                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ii                                      |                                                            |                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                    |                                    lt                                                    ï      |
                                     2828                      3167                                       1800                                                     1800                       1029            _2421               L      1081                 2380                                                                                                                                                                                                                                                                                    88        2535                                      5500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              liÏ                  _6000                                             5500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              flÎ          2073       1550,
                                 |!                                       ‚_1029
                                                                          |
                                                                                    400, 600,
                                                                                    Í           Ì
                                                                                                                     _
                                                                                                                         ja „1450 (600,
                                                                                                                                 |
                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                       Í
                                                                                                                                                                               ‚600
                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                     „00,           |Í                            |                |                          p                                                                  En,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1034
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1726
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     820       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ù
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              €
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1034
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                zen   DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          er EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1228
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 end
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3168                  3365          88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ij
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Î
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               je                                                                     in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D
                                 [
                                 :
                                    2538                                                                                           17220                                                                                                                       2538                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2513
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2200
                                             19                     4455              70
                                                                                       pe
                                                                                           905 70        1325       70
                                                                                                                     P        1450  4150
                                                                                                                                   EN
                                                                                                                                             1450         70 1325 70905 10                                    4455
                                                                                                                                                                                                                                             A
                                                                                                                                                                                                                                               9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4440                         oro                       RE                                                 4440
                                             ie                                                                                                                                                                                                                                                                            p                                            gp          gp                                           pero                                    gp
            tek                                enE                                                                                                                                meen ed
              |                                |                                   B-B                                                                                                                                                           |
              |                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _o
                                               |             Carport                                              Berging                         Berging                                              Carport                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8     1998        1398          2388               2317
                   3                                                                                            opp:     8,2 m2                  opp:      8,2 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ì                B                           ennen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1034 153            3500            20,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Oet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1034          1926      |                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                               |                                                                                                                                                                                                 |
                                               |                                                                                                                                                                                                 |
                   8                                                                                                                                                                 U                                                       al
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :  100
                   2                                                           Camper                                                                               @©                 Camper                                                                                                                                                                                                                              ©
                   id |                                                       opp:    32,6  m2                                                                                       opp:    32,6 m?
            =      S$-                                                                      TE  er                                                                     Z
                                                                                                                                                                           er                           EE           ra  rm |                                                                              ns
            4
                                                                                                    En                                    5
                                                                                                                                                                             |
                                                                                                  |
                                                                                                                                           |
            Ee
                   8                                                                                      Berging                                          Berging
                                                                                    \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Geisoleerde            dakplaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           —
                                                                                                                 waan                                    aide”
                                                                                          et                                                                                                                                                                                                               @                                Slaapkamer                                                                                                 Slaapkamer                                                                                     /__Re= min.                3,31m? K/W
                  Bs                                                                                                                                                                                                                                                                                      hl                           opp: ak14,0  m2                                                                                                opp:  14,0 m2                                                                                           WBDBO                60 minuten
                   e                                                                                Toilet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         F4                           =
                   2
                                                                                                                                                  Badkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Á                              —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bitumineuze        dakbedekking                                                       Algemeen
                      |
                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stalen  spant                                                                                  Geisoleerde dakplaat
                   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     —
                                                                                    17
                                                                                                                           m?                                    m?
                   el                        Woonkamer          +  Keuken
                                                                                                             opp:
                                                                                                               Ee    5,/                         opp:
                                                                                                                                                  E        5,7                        Öl
                                                                                                                                                                                        \\               Woonkamer              +   Keuken                                                                                                                                                                                                                                                       Dimentionering volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ==
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RC =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3,50M?   AAN                                                         ONDERDEEL                         MATERIAAL                                        KLEUR
                                                        m2                                                                                                                                                    40,6      m m2                                                                                                                                                                                                                                                                     constructieberekening
                   a                       opp: : 40,3
                                                                                                     Dees                                                         mn                                   opp: :   40,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RER                                                                                                                  Metselwerk                        Baksteen                                         Zwart
                      |
                                                                                        |            Slaapkamer                                           Slaapkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 veri5)ssvi OdA) 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Voegwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gevelpaneel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mortel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sandwichpaneel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zwart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kozijnen                          Kunststof                                        Gebroken wit
                   8                                                                                opp:   10,7 m2                                       opp:      10,7 mè
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Houten vloer    —=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ramen                             Kunststof                                        Gebroken wit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Deuren                            Kunststof                                        Contrastkleur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7                                                                                                                              Goten                             Kunststof                                        Gebroken wit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /                                                                                                                                                                  Geisoleerde                                      Gebroken wit
                —
                   zt
                                                                                                                                                           EN                  mmm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ed
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      —}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Houten         balklaad-38x120mm                                                                              Dakplaat                                         goflplaat                                       |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gelamineerde houten    ligger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Oppervlakte berekening                                    Oppervlakte berekening
      |
                                                                                               Terras
      (en
            55
                                                                                                                                                                 Terras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  =                         Stalen  spant
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Overige gebruiksfunctie voor                 het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dimentionering volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 stallen van motorvoertuigen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    constructieberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gebruiksoppervlak min.         1.50 mi     hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gebruiksoppervlak               min. 1.50 m1      hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                u        LI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Begane grond        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  64,0 m?
                Begane grond                                                                                                                                                                                                                                                                        1e        verdieping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Verdieping          =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17,8 m?                        Garage                      s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sane
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Berging                          8,7 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Principe              detail 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal              =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  81,8 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Totaal                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  40,2 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10                                                                                                                                             Verblijfsgebied min     2.20 mi      hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Verblijfsgebied min.             2.20 mi     hoog
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Begane grond        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  51,1 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Verdieping          =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11,0 mf                        Garage                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31,5 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Berging                     ==
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  87m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Totaal              =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  62,1 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Totaal                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  40,2 m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Minimum    verblijfsgebied      moet   zijn 55% van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Keramisch /  gasbeton  binnenblad        —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       81,8 m?  =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   50,0 m?                                       Minimum       verblijfsgebied          moet   zijn 55% van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     110mm                                                                                       40,2 m?    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22,1      m?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Spouwisolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gewapend beton                                                                           Re= 4,00 m2 K/W
                        6008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dimentionering en wapening
                        5644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 volgensconstructieberekening        ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Eh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                — == Luchtspouw 40mm                                   Vrije doorgang binnendeurskozijnen 850x2100mm, m.u.v. de meterkast.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        00dst                                                                          Ventilatieopeningen onder deuren volgens ventilatieberekening.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Opbouw hellend dak bu-bi:                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Re= min. 3.31 mè K/W                                                                                                                                                                                                                                                                               JE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metselwerk 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                         WBDBO 60 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          in                                                                           Woning wordt voorzien van een ventilatie conform ventilatieberekening.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Geisoleerde dakplaat       120mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TE                                                     Garage wordt voorzien van ventilatie conform ventilatieberekening, de opening
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  voor de
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Re= min, 3.31 m2 KW
                                                                                                                                                                                                                                                                                         WBDBO 60 minuten                                                                                                                                                                                                                                                      Kek n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hi    5,   Ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hosen                                                                            ventilatie dient niet afsluitbaar te zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Staalspant
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dimentionering valgens canstructieberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vloerisolatie 100mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rce= 2.94 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ——
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AEN                                                       0    Geisoleerde  funderingsbekisting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Beglazing; Hr++,     U=1.2 W/m? K
                                                                                                                                                  Opbouw                               bi-bu                                                                                                                                                                     constructie bu-bi:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [Funderi ngsbalk
                                                                                                                                                          =      iere verdieping
                                                                                                                                                     Rc 1,05 m2 KW
                                                                                                                                                     WBDBO 30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Karle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ce  3,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Aangetrild zand  —=                                                           IWapening volgens constructieberekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gevelkozijnen;      die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm
                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                     Gipsplaat                      12.5mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enng                      f mm                                                                                                                                                                                                                  -@.k. min. 600mm onder maaiveld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           aangegeven weerstandsklasse 2.
                                                                                                ]
                                                                                                                                                     WaDeO        30 minuten
                                                                                                                                                                                                                                    arden bo-on:                                                                                                  -Gelsolerdodakplaat          {00mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Geisoleerde   funderingsbekisting Es
                                                                                                                                                                                    am                                                                                                                                                            cou baan
                                                                                                                                                                                   plaat |
                                                                                                                                                                                                                                    Winden
                                                                                                                                                   “Aegslwerk 845                                                                                                                                                                                                              120mm                                                                                                                                                                                                                                                                   Rookmelders      volgens     NEN 2555.
                                                                                                                                                   en                                                                               Underlayment vloerplaat
                                                                                                                                                                                                                                    Houten balklaag 70x220       _
                                                                                                                                                                                                                                                                   _18mm
                                                                                                                                                                                                                                                                   220mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Glpashat                   42.5mm
                        Den                                                                            Opbo   uw gevel | bi-bu
                                                                                                                          bi-bu:
                                                                                                                                                     Ro=a   1.65 FW
                                                                                                                                                                                                                                    Gipsplaat                      12.5mm                                                                  DsADDDONDDDDEADD                                  j                                          Spantbeen                                 En
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Verdiepingstrap
                                                                                                                                                                                                                                  WBDBO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ô     :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dimentionering volgens constructieberekening
                                                                                                                                                   5
                                                                                                         Rc 3.53 1? KW
                                                                                                             =
                                                                                                                                                     de                             ed                                                         30 minuten                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                     2smm                                                                                           7                                                 Tp                              |                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Principe detail                             2                                                                                                               Optrede                                      188.5mm
                                                                                                                                                   é
                        2500 5450
                              5
                                                        o                                              =
                                                                                                         WBDBO 60 minuten
                                                                                                         Sancwichpaneel              BOmm
                                                                                                                                                     pn ns                                                                                                                dd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bl             eel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aantrede                                     220mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |EAN
                                                                                                                                                                                                                             |
                        2200
                                      Ie
                                                     kl                                                  Re= 3.53 m2 UW                                                                                  ú               |E    CE                             H             ú                                                             ER
                                                                                                         WBDBO 60 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RSS                                                                                                                                                                                                                     Leuning en traphek hoogte                    900mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sd                                                          EE,                                                                                                                                                        Spijlen hekwerk; tussenruimte max. 100mm
                                                  \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sandwichpaneel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Re= 3.53 M2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ———————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ee
                                                                                                                                                                                             á
                                                                                                                                                                                                                                                                                           “                                                                                                                                                       SS                                                                                                                                                                                                  Bebouwd     oppervlakte woning;            265 m?
                                                    \
                                                                                                                                             Sherarzen begane grond
                                                                                                                                                                                    bi-bu:   |A
                                                                                                                                                                                                                                                                                              En                                                                                                               zl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ete
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aluminium   waterslag
                                                         k                                                                                    venen ma miner
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ke                                                                                                                                                                /„   Stalen voetplaat t.p.v. spant                                                                                                                                               Inhoud  woning;                            880 m?
                                                                                                                                              Sandwichpaneel                   60mm                                                                                                                     s
                                                                                                                                              Roe 2.40 m? KW                                                                           Opbouw             grondvloer bo-on:
                                                                                                                                                                                                                                                 rg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5
                                                                                                                                              WBDBO 60 minuten                                                                           Ae= 2,25
                                                             //                                                                                                                                                                          bed          sed                                             d
                                                         Pi)                                               Opbouw vloer bo-on:                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                                                                                                      150mm)                        2
                                                                                                             Re= n.v.l.                                                                                                                  voorzien  van wapening volgens                          pe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            project.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gamperstulp
                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                    #
                                                                                                           -
                                                                                                             Gewapend beton              200mm                                                                                           constructieve berekening                             Pi
                                                                                                              voorzien van wapening volgens                                                                                            -
                                                                                                                                                                                                                                         Harde  isolatieplaat         80mm                 4
                                                                                                                                                                                             7
                                                 XZ                                                          constructieve berekening                                                                                                    RC = 2.25 m? KW                               KE,                                                                  T[D2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     In
                                                                                                                                                                                                           Wi
                          0              E                                                           ERE                 Cen                                                                                          \|-Aangekid                    zand                                                                                                                                TT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TRA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            oppracHTGEVER:          ERE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WERKADRES:                              WERK NR:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ank
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‚Provincialeweg           133/A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Provincialeweg 133/A                                                           |_9863 PE Doezum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Doezum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prefab borstwering                                                  8   We
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     min. 600mm onder maaiveld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    z   En                                                                                                                                                                                                                                      _{_DATUM:            01-06-2014             BLAD:
       |                  Doorsnede B-B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ——
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              onoerDeeL      |       Bestektekening                               |   GEWIJZIGD: — B1
         ij                1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a      hs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              => Aangetrild zand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [_ GETEKEND |_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |__ARCHITECT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    jb:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09-06-2014—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MEREL  Ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |__SCHAAL                 As indicated                                   je:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           id
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>