<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30150388
                                                               N vwe-
         Onderbouwing    Aerius  berekening                 FNFADVIES
         Dankers  Vastgoed   BV
                                           Dankers          Vastgoed                       B.V
                          Onderbouwing                        AERIUS                    berekening
                                                            Definitief
                                Opgesteld    door:
                              |
                                                 |
                                    4
                                    ao
                                       pADNIEs
                                                              Adviseurs:
                                                              Drs.       BEEZ
                                                                           5.1.2e
                                                              Ing.
                                Versie  en  Datum             01,1, 3   maart 2023
                                Opdrachtgever                 Dankers     Vastgoed     B.V
                                                                      |
                                                                                 z
                                Contactpersoon                Dhr.
              VEILIGHEID
                                    ©
                                    OMGEVING
                                             &
                                                   MANAGEMENT &
                                                     SYSTEMEN
                                                                            TRAINING &
                                                                             OPLEIDING
                                                                                              DIGITALE
                                                                                               TOOLS
                                                                                                       (8)
                                                                                                       ENERGIE &
                                                                                                       BESPARING
                                          De fullservice                QHSE partner
                                                                                                                 0000000086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30150388
                                                                                                          BMDZADVIES
         Onderbouwing           Aerius                  berekening
                                                                                                                           f
         Dankers     Vastgoed          BV
            Inhoudsopgave
            AO         IG     sissncconannnnnecnnasmmnnaraemeeN                                                                                                 -             _                  LARA
                                                                                                                                                                                                             ANA RS         RENNIN  3
            BSG            SERN AUN    DOGS                                    scree            rca
                                                                                                                      tiene  nara  uiti    ata       wir  uaa           wen       la                    la             aca          5
               2) 0) 11 =| |  nn
                                                                                                                                                                                                                                    5
            PRPS      TSTIO STEELE DOG                                           oosnicscaicassnnieinnnntenanaiioniinntntanaanisinnniinbihennthasasetiasanaiisestwhdseenninnndhiccuaninensansakenkiinsnasneanducnnunnxes           13
               LE]   TG) ad ( erent
                                                                             meer   re nee
                                                                                            ee emery nee    rere
                                                                                                                   ey ee ere  neem    rrr     err erence    rere
                                                                                                                                                                  ret erry ere reer re cern tree re teeter
                                                                                                                                                                               fe                             ere err rerer rrr ee 13
            PEO Sl               PIG    eee                                  eens   eecenen nee nmomeeresnrcmemoereecpemnermnncnnmuannonenensecauesncommemenncmmLmnrmmsemnetes            p eiem
                                                                                                                                                                                                      ees nennemenanecnnenmanens   16
               RESULT SONDCIIING                                             sccwasieccscacasnnenenuascawanausiewe
                                                                                                                   ss mwapiuesinecaasss spicata           stint i a LTS                                                            17
            Conclusie.......               siitdiedtincbiawamanitdlacaannuan                               is nae wudianiaaausaendiasitenasidueusidenieddewaauusunediaua
                                                                                                                                                                           cada sulsunsaubansadseus pumensudiwansgeanuce 17
            BARONY:       cncescsasmnamncansnnnas                                          ik
                                                                                               HAS ERRNO    RADIKAL            ER RED                                                                                           18
                                                                                                                                                                                                                                      0000000087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30150388
                                                         BMDZADVIES
         Onderbouwing       Aerius  berekening
                                                                        f
         Dankers   Vastgoed     BV
            Aanleiding
            Dankers     Vastgoed B.V. (hierna: Dankers) bestaat uit Dankers Agro en uit Dankers Bio Energie BV.
            Dankers     Agro is een landbouw bedrijf en Dankers Bio Energie produceert biogas en gebruikt dit
            biogas vervolgens om groene elektriciteit op te wekken doormiddel van twee WKK installaties.
            Het  biogas    wordt  geproduceerd met biovergisters op het erf. Mest en andere organische materialen
            worden in de     biovergister verwerkt tot biogas. Dit biogas wordt vervolgens gebruikt om elektriciteit op
            te wekken en te leveren aan het openbare elektriciteitsnet. De restwarmte afkomstig van de WKK’s
            wordt in het proces gebruikt voor het indampen van mest en digestaat, wat vervolgens deels wordt
            afgevoerd en deels op eigen akkers wordt uitgereden.
            In 2005 is    een  revisievergunning aangevraagd en verkregen om de melkveehouderij om te zetten naar
            een een     inrichting voor het produceren van biogas. In 2006 is het gebruik van extra silo’s en grotere
            WKkK’s via een melding (8.19 Wm) aan de gemeente Veendam doorgegeven. In 2011 is een
            veranderingsvergunning verkregen voor de activiteiten opslag van glycerine en drogen van ingedikt
            digestaat in een droger en de opslag ervan. Ten slot is in 2012 een omgevingsvergunning met
            betrekking tot een uitbreiding verkregen voor het ombouwen van een vierde silo naar een vergister
            van dierlijke mest en co-substraten. Hierbij nam de mestaanvoer toe van 15.000m? naar 25.000m? op
           jaarbasis. In onderstaande tabel 1.1 is een overzicht van de vigerende vergunningsituatie in kader van
            de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)
                       Tabel 1.1:  vergunningensituatie        Wabo.
                Wet   algemene bepalingen omgevingsrecht
                Datum                   Activiteit                                               Bevoegd gezag       Kenmerk
                                         Veranderen     van  de    inrichting
                                         In gebruik   nemen van een        vierde vergister en                       V2012.108
                csiniuemesenine                                                                  aneenemnienenianes
                                         uitbreiden  van   de  verwerkingscapaciteit                                 (olo 401047)
                                         Veranderen     van  de    inrichting
                   .
                                         Realisatie  van een      silo voor de opsilag van co-
                31 januari 2011
                                         product en een bewerkings-installatie met een         | Gemeente Veendam |  1390
                                         droger voor digestaat
                Wet milieubeheer
                Datum                   Activiteit                                               Bevoegd gezag       Kenmerk
                   see
                                         8.19  melding
                14       2008
                   juli                  Installatie ultrafiltratie  en  omgekeerde    osmose
                                                                                               | Gemeente Veendam =| 1370
                                         8.19  melding
                27 april  2006           Twee   navergisters gebruiken        als vergister en   Gemeente Veendam    1335
                                         realisatie groter WKK
                                         Bale
                13 december 2005               meee             ;
                                                                                                 Gemeente Veendam__| 1317
                                         Plaatsen foliebassin
                                         Revisie van de inrichting
                3 oktober 2005           Agrarische inrichting met mestvergisting                Gemeente Veendam    1317
                                                                                                                               3
                                                                                                                                  0000000088
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30150388
                                                      BMD/ZADVIES
         Onderbouwing     Aerius berekening
                                                                  f
         Dankers   Vastgoed   BV
            Wet   natuurbescherming
            Voor de   bescherming van flora en fauna is de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. Als
            sprake is van significante schade aan een natura 2000-gebied als gevolg van een project dan is
            sprake van vergunningplicht in kader van de Wnb.
            Binnen deze wet wordt onder andere de depositie van stikstof op natuurgebieden geregeld. Dit houdt
            in dat de stikstofdepositie niet te hoog mag Zijn. Hiervoor wordt (momenteel) de depositie beschouwd
            op natuurgebieden die zich binnen een afstand van 25 kilometer van de inrichting bevinden.
            Voor Dankers is in 2012    een   Wabo    vergunning verleend. Op dat moment is de Wnb situatie als gevolg
            van  de activiteiten van het  bedrijf (o0.a. stikstof) niet beschouwd. Aangezien Dankers binnen 25
            kilometer van een Natura 2000 gebied is gesitueerd, en omdat de nieuwe situatie een verhoogde
            stikstof depositie op dit gebied veroorzaakt, is mogelijk een Wnb vergunning noodzakelijk.
            Voor de aanvraag van de Wnb        vergunning dient de NOx emissie van de bedrijfsactiviteiten binnen de
            inrichting van Dankers in kaart    gebracht te worden. Om de depositie als gevolg van de stikstofemissie
            te bepalen zijn eerst de beoogde situatie en vervolgens de referentiesituatie in beeld gebracht.
            Omdat de gewenste situatie in 2023 wordt veranderd ten opzichte van de vergunde situatie in 2005 is
            het verschil in de NOx depositie tussen deze situaties berekend. Hiervoor is de AERIUS 2022
            calculator gebruikt.
            Omdat de    stikstofdepositie  in 2022   hoger   is dan in 2005 zal er “extern salderen” moeten    plaatsvinden.
            Hierbij worden NOx-emissierechten         van  de locaties  van derden  aangekocht   om  de  depositie op de
            relevante  natuurgebieden te tezamen op O of minder uit te laten komen.
            Er is een  veehouderij bereidt stikstofrechten te verkopen aan Dankers. Deze          zullen worden   gebruikt
            om  extern te salderen   om  de toenemende stikstofemissie        van  de WKK eenheden te compenseren.
                                                                                                                             0000000089
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30150388
                                                      BMD/ADVIES
         Onderbouwing      Aerius  berekening
                                                                f
         Dankers   Vastgoed    BV
            Beoogde            situatie 2023
            Binnen de    inrichting / het bedrijfsterrein van Dankers is sprake van zowel een akkerbouwbedrijf als
            een  (bio)- vergistingsinstallatie. Het vergistingsproces is een continue proces wat 24 uur per dag, 7
            dagen in de week doorgaat en het akkerbouwbedrijf voornamelijk overdag, soms ’s avonds (seizoen)
            en sporadisch ‘s nachts.
            Er zijn binnen de    inrichting van Dankers verschillende werkzaamheden die tot een NOx- en NH3-
            emissie leiden. Dankers      produceert energie uit biogas door middel van vergisting. Producten die voor
            het vergistingsproces gebruikt worden zijn deels afkomstig van het eigen akkerbouwbedrijf en een
            deel is afkomstig van een externe partij. Het vrachtverkeer gekoppeld aan deze activiteiten kan zowel
            vanuit de openbare weg aan de westkant en via het land aan de oostkant de inrichting opkomen.
            Hieronder worden de verschillende onderdelen van de bedrijfsactiviteiten die tot NOx-en NH3-emissie
            leiden in kaart gebracht.
            Figuur   1: Locatie en routes verkeer Dankers.
                                        at    >
            Bronnen
            Transport bewegingen
            Mest   en  co-substraten
            In totaal wordt per jaar 25.000 ton mest aangevoerd over de weg met vrachtwagens. Gemiddeld 35
            ton mest per    keer, wat leidt tot een totaal van 715 vrachtwagens per jaar. Er wordt 15.000 ton
            cosubstraten    aangevoerd. Het gewicht per vracht kan aanzienlijk variéren aangezien er een brede
            range   aan  producten worden aangevoerd, waarvan de samenstelling kan veranderen. Er wordt
            uitgegaan    van  20 ton per keer, wat resulteert in 750 vrachten  per jaar.
                                                                                                                      0000000090
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30150388
                                                       BMDZADVIES
         Onderbouwing     Aerius   berekening
                                                                 f
         Dankers   Vastgoed    BV
            Digestaat    en  mest
            Van de 25.000 ton      aangevoerde mest wordt ca. 15.000 vergist en 10.000 ton togepast voor het
            akkerbouwbedrijf/ loonbedrijf. Deze mest kan deze desgewenst worden gedroogd. De (gedroogde)
            mest wordt evenals het digestaat gedeeltelijk afgevoerd naar het land als bemesting of naar een
            externe locatie via de weg. Gemiddeld genomen wordt 35% van het totale aangevoerde tonnage mest
            en cosubstraten weer afgevoerd als digestaat/gedroogde mest. Dit resulteert in een totaal van 14.000
            ton wat wordt afgevoerd. Het massaverschil met de ingaande tonnages mest en co-substraten
            bedraagt 26.000. Dit tonnage wordt omgezet in biogas, of verdampt door de droger.
            Van de 14.000 ton      gedroogd digestaat/mest worden circa 100 vrachten van 28 ton worden naar het
            eigen   akkerland  gevoerd. De resterende 11.200 ton wordt in vrachten van gemiddeld circa 28 ton
            vervoerd    naar een  externe   locatie, wat resulteert in 400 vrachten  over de weg.
            Landbouwproducten
            Als tweede activiteit worden      landbouwproducten verbouwd. In totaal 7.500 ton mais, 3.500 ton bieten
            en  2.000 ton   aardappelen. Deze producten worden van het land aangevoerd naar het erf, gestort en
            vervolgens overgeladen in grote vrachtwagens en afgevoerd. Voor het mais zijn 429 vrachten nodig
            om het naar het erf te brengen en 215 vrachtwagens nodig om het over de weg te vervoeren. Voor de
            bieten zijn 200 vrachten nodig om deze naar het erf te vervoeren en 100 om deze over de weg te
            vervoeren. Voor de aardappelen zijn 115 vrachten nodig om deze naar het erf te vervoeren en 58 om
            deze via de weg af te     voeren.
            Overige transporten
            Tot slot arriveren   er gemiddeld 300     zware vrachtauto’s per  jaar voor het leveren van diverse
            producten    zoals onderdelen, kunstmest      en  pootaardappelen. Verder arriveren er per jaar circa 2.500
            personen auto’s. Deze      bewegingen worden gemaakt door de werknemers en bezoekers.
            In het Aerius model worden de        transportbewegingen    als lijnbronnen ingevoerd. De beweging wordt
            beschouwd als     zijnde  een  combinatie   van een  komende    en gaande beweging. Elke invoerde lijnbron
            in dit rapport wordt   zo beschouwd.
              Soort   Transport                      Aantal  bewegingen | Tonnage per                  Tonnage totaal
                                                                              beweging
             Vergister inkomend
              Mest                                   429                      35                       15.000
              co-substraten                          750                      20                       15.000
              Totaal   vergister  inkomend           1465                                              30.000
              Droger inkomend
              Mest                                   286                      35                       10.000
             Vergister/droger uitgaand
              Digestaat/mest    naar  weg            400                      28                       11.200
              Digestaat/mest    naar  land           100                      28                       2.800
              Totaal   vergister uitgaand            540                                               14.000
             Akkerbouw
              Mais  aanvoer   via land               429                      123                      7.500
              Mais afvoer via weg                    215                      35                       7.500
              Bieten  aanvoer   via land             200                      17,5                     3.500
                                                                                                                        0000000091
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30150388
                                                     BMD/ZADVIES
         Onderbouwing     Aerius  berekening
                                                               f
         Dankers   Vastgoed   BV
             Soort   Transport                     Aantal   bewegingen | Tonnage per                Tonnage totaal
                                                                             beweging
              Bieten afvoer via weg                 100                      35                     3.500
             Aardappelen    aanvoer    vialand   |  115                      17,5                   2.000
             Aardappelen    afvoer via weg          58                       35                     2.000
             Totaal   aanvoer   via land           744                                              13.000
             Totaal afvoer via weg                 373                                              13.000
             Overige transporten
             Vrachtverkeer                         300
              landbouwbenodigdheden
              Personenauto's                       2500
            Tabel 1: Overzicht   transport bewegingen beoogde       situatie
            In totaal komt dit uit op 2.538 bewegingen van zwaar vrachtverkeer naar de weg, 844 bewegingen         van
            zwaar   vrachtverkeer naar het land en 2.500 bewegingen van personenvervoer naar de weg.
            Werktuigen
            Er zijn diverse (mobiele) werktuigen aanwezig op het terrein. Deze worden in het Aerius model
            ingevoerd als opperviakte bron. Deze emissies bestaan primair uit diesel verbruik door
            landbouwwerktuigen. In de onderstaande tabel is de actuele lijst met machines weergegeven inclusief
            de specificaties zoals het aantal draaiuren en het diesel verbruik.
            Tabel 2.2   Werktuigen.
              Soort  werktuig | Bouwjaar          Vermogen          Draaiuren       Brandstofverbruik     Brandstof
                                                  (kW)                              (per uur)             per jaar
             Tractor 1           2019             275               700             28                    19.600
             Tractor 2           2009             17s               500             22                    11.000
             Tractor 3            1999            ir                400             15                    6.000
              Shovel              nb              147               900             15                    13.500
              Mobiele kraan    | 2009             85                250             12                    3.000
              Container truck | 2001              252               15              15                    1.425
              Heftruck 1          1986            50                100             S                     500
              Heftruck 2          1990            35                100             5                     500
              Heftruck 3         2005             43                100             5                     500
              Heftruck 4         2012             50                100             5                     500
              Noodstroom          nb              250               12              20                   240
              Noodstroom          nb              55                20              7                     140
            Tabel 2
            Vergistingsintallatie    en  WKK’s
            Naast de hoeveelheid mest die in de       vergister wordt gebracht worden door Dankers meerdere soorten
            co-substraten   aan  de  vergistingsinstallatie toegevoegd. Om te bepalen welke emissiebronnen
            aanwezig zijn in   het vergistingsproces is het gehele proces beschouwd en zijn de emissie-bronnen in
            kaart gebracht.
            Hieronder is de   onderbouwing voor de te modelleren emissie-punten in AERIUS toegelicht. In
            onderstaand    procesdiagram is te zien dat het proces zich onderverdeeld in twee takken na de
                                                                                                                       0000000092
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30150388
                                                                         BMD/ZADVIES
         Onderbouwing              Aerius  berekening
                                                                                           f
         Dankers      Vastgoed         BV
            vergister;       het    gedeelte biogas           dat gebruik wordt bij de WKK installatie                                          en     hier        omgezet            wordt tot
            warmte       en     elektriciteit,   en     het  droogproces van het digestaat.
                                                                                                      SEU    EITNSS tf
                                                                                                                                                                                 onegeveer  25%)
                                                                              4                      eg                     7
                                                                               |                     “ é
                                                                                                     kd              :
                                                                                                                       =
                                                                                                                                                                                  Sc:
                                                                                                                                                                                                  45,000 m3/h
                 es
                                                           so
                                                                                 7
                                                                          installate
                                                                                                 fr a
                                                                                                 \
                                                                                                           }
                                                                                                                     =         Chacsibhve Nea                            2
                                                                                                                                                                         =
                 (               q                                                                \                                                          :
                                                                                                                                                                         P
                                                                                              Warntewisselear            Le                               (
                                                                                                                     Pp)                                   ue                              RO water  verdamping
             Aanvoer mest
                                                                                                                         ]nmaire                           Ventilator
                                                                                               Proceshal
                                                                                                                                           TAVAVAV
                                                                                                                                                                                                                   ———
                                                                                                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                                L_                                            -f
                                                                                       |
                                                                                             Patyrreer dosering  *3
                                                                                                                                                                                           | |—
                                                                                                                                                                                                                          =“
                                                                                                                                             rari
                       —S——
                                                             Digestaat
                                                                      »                                           .
                                                                                                                         Oc}
                                                                                                                         paee                   ’
                                                                                                                                                            VV         Dikke Fractie          —
                                                                                                                                                                                                              ”
                                                                                                                                                                                                                 Oo
                                                           1
                                                                                                                           Menger              Schroe pers
                                                                                      =                                                                                                   ee                   Afvoer droog product
                        Mestout               Vergister
                                                                                                                    Dunne Fractie
                                                                                            yaPe                            Waterbehandeling
                                                                                                                                 MF  en RO
                                                                                            a  Buttertank MF
                                                                                                                                (gesloten)
                                                                                                                                                               Buftertank 8O
             Procesdiagram (bio)-vergistingsinstallatie
            Emissie vanuit de mestkelder                         en     vaste        mestopslag zonder behandeling
            De aangevoerde vioeibare mest wordt tijdelijk opgeslagen in de mestkelder (mestopslag). Er wordt
            tiidens het overslaan van mest ammoniak uitgestoten. De emissies van N-verbindingen vanuit de
            mestkelder worden berekend door de in de dierlijke mest aangevoerde kg N te vermenigvuldigen met
            een emissiefactor conform de National Emission Model for Agriculture (NEMA) en tabel 2.3 en 2.4. uit
            het WOt-technical             report 203         van    de WUR.
            Naast de        opslag      van  vioeibare mest in de mestkelder zal                                      er  ook        een     continue voorraad vaste mest
            van    30 m3 in de overkapte opslagplaats aanwezig zijn. Dit kan vaste runder- of varkensmest Zijn,
            maar kan ook kippenmest zijn. Voor het worst-scenario is uitgegaan van het forfataire stikstofgehalte
            van    kippenmest.
            In onderstaande tabel              zijn     de   uitgangspunten                van       de      aangevoerde                   mest weergegeven:
                                                                                                                     Mestkelder                Mestkelder                    Opslag     vaste
                                                                                                                     Dankers      anno       | Dankersanno                 | mest in     opslaghal
                                                                                                                    2023                       2005                          (worst-case)
                                            Aangevoerde hoeveelheid drijfmest                 in   ton/jaar                        25000                          7000                           1560
                                                                         Volume mestkelder in m2                                      1200                         1200
                                                              Vulgraad     mestkelder       (gemiddeld)                                  0,9                          0,9
                                                                          Volume       headspace        in m?                           120                          120
                                                                    Volume mest          aanwezig       in m?                         1080                         1080
                                                         Volume in    overkapte opslagsleuf             in m?                                                                                      30
              kg N-tot/ton Drijfmest (zie   RVO tabel 5 forfataire       stikstofgehalten          in  mest)                               4                             4                       26,8
                                                                     kg  N  aangevoerde mest/jaar
                                                                                                                                                                                                                          0000000093
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30150388
                                                               BMD/ZADVIES
         Onderbouwing        Aerius   berekening
                                                                             f
         Dankers     Vastgoed      BV
            Een belangrijk punt hierbij is dat onbekend is welk type mest en hoe lang de mest in de mestkelder of
            buitenopslag ligt voordat deze wordt vergist. De mest wordt middels tanktransporten in de mestkelder
            onder het vloeistofniveau gepompt. Zonder afzuiging zal het totaal aangevoerde mestvolume per jaar
            de bovenstaande lucht met eenzelfde volume in de mestkelder verdrijven.
            De relevante emissiefactoren               voor   de  opslag    van   mest in    een   mestkelder  Zijn in onderstaande tabel
            weergegeven:
             Activiteit                                       NH3-N
             Varkensmest: opslag   mest -
                                           opslag digestaat |   0,01
              Rundermest:   opslag mest -
                                           opslag digestaat |   0,02
                                                Worst-case
            Over het     algemeen zal de aangevoerde mest bestaan uit varkens- of rundermest, maar                            de  verhouding
            kan   van   jaar tot jaar verschillen. Voor het berekenen van de emissie vanuit de zowel de                        vioeibare als
            de   vaste mestopslag is daarom uitgegaan van een emissiefactor van 0,02.
            Dit leidt tot de    volgende       NHs emissie:
                                                  Kg N  aangevoerde   mest | Emissiefactor | Kg NH3-N / jaar
                Emissie mestkelder  anno   2023                    100000             0,02            2067
                Emissie mestkelder  anno   2005                      28000            0,02              579
             Emissie uit overkapte opslagsleuf                       41808            0,02              864
            De NHs3 emissie        van    het  referentiejaar      2005    was   dus 579     kg NHsz per jaar.
            De emissie vanuit de mestkelder wordt nog verder behandeld en gereduceerd. Zie verder in het
            hoofdstuk “Ammoniakemissie vanuit de                     opslagen voor co-substraten en vaste mest”.
            De emissie uit de        overkapte opslag          wordt    na onderzoek zo mogelijk verder gereduceerd. (Vooralsnog
            wordt deze emissie          voor    2005    en  de   beoogde situatie als gelijk gesteld)
            Vergisters
            De   (na)vergisters zijn        silo’s die voorzien       zijn van een     gesloten    dubbelmembraan dak. De silo’s      Zijn ook
            voorzien     van   onder-    en   overdrukventielen, die worden gebruikt in geval                van  calamiteiten. Het
            dubbelmembraan-dak wordt met                   behulp van een blower op druk gehouden, dit voorkomt dat water en
            sneeuw      op het dak blijft liggen. Het dubbelmembraan is tevens ook getest op gasdichtheid en er is
            geconcludeerd dat het biogas vastgehouden wordt en dat er geen relevante stikstofemissie optreed.
            Digestaatdroger
            In het droogproces wordt een technische installatie bedreven waarin de drooglucht, met behulp van de
            rookgassen, op een hogere temperatuur wordt gebracht door deZe via een lucht/lucht
            warmtewisselaar op te warmen tot circa 250°C. Deze lucht circuleert men door het te drogen product
            (digestaat uit de vergisters), waarbij het vocht uit het product gaat opnemen. Zo ontstaat er uiteindelijk
            een circulatie stroom van oververhitte stoom. Dit principe is ook bekend als SHS drogers (Super
            Heated Steam).
            Het droogproces wordt uitgevoerd tot het digestaat minimaal 80% droge stof bevat. Tijdens het
            droogproces wordt gebruik gemaakt van een condensator en wordt een deel van het condensaat                                   door
            de RO-unit geleid. Op deze manier is de kringloop gesloten en Zijn er geen emissies naar de
            buitenlucht.
                                                                                                                                               0000000094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30150388
                                                                 BMD/ZADVIES
         Onderbouwing        Aerius     berekening
                                                                                   f
         Dankers    Vastgoed      BV
            De  droger     voor   het   digestaat       is gesloten en staat niet in directe verbinding met de buitenlucht,
            waardoor      er  ook geen emissies             plaats vinden. Om deze reden wordt de droger Zelf niet als bron
            gemodelleerd in AERIUS.
            Er is  sprake van een gesloten droger deze is echter niet geisoleerd. Ervaring heeft geleerd dat er in
            de  omgeving van de droger ammoniak (en geur) houdende lucht diffundeert. Hierom wordt de lucht
            uit de directe omgeving van de droger afgezogen en over de chemische wasser en de biologische
            wasser geleid. Middels een impingertest is de ammoniakemissie vanuit deze afzuiging in beeld
            gebracht. Zie de bijlage.
            Daarnaast wordt de            procesruimte waarin ook de overige behandelunits staan afgezogen naar de
            ingang    van   de  biologische wasser. Ook op die inlaat lucht is middels een impingertest de concentratie
            aan   ammoniak bepaald, zie de bijlage.
            Bij beide    metingen       is ook de luchtsnelheid              gemeten        en  daarmee het debiet        bepaald  waarmee   de
            chemische       wasser en         de    biologische    wasser         worden belast.
            NH3 emissie zonder wasvloeistof in de chemische     wasser
                                ug/m3      debiet m3/h     ug/h   conversiefactor      kg/h     kg NH3 /jaar
            Biol.gaswasser       692         16146      11173032      1E-09          0,0112          91
            Chem. Gaswasser | 28100           576       16185600      1E-09          0,0162         132
                                                                                     Totaal         224
            De totale    ongereinigde           emissie vanuit de          procesruimte        en    de condens-toren is 224      kg NHs per jaar
            In de   bijlagen zijn     de emissie        berekeningen           en   het emissiereducerend effecten            van de beide wassers
            opgenomen. Hier           zijn   ook korte      beschrijvingen         van     beide   wassers       toegevoegd.
            Warmtekrachtkoppeling
            Binnen de      inrichting     wordt      gebruik gemaakt           van   twee    warmtekrachtkoppelingen (WKK)            van het model
            Jenbacher 320 GS.
            De WKKs staan allebei continu                  aan   afgezien         van  onvoorspelbare werkzaamheden of problemen.               Er
            wordt vanuit gegaan dat de machines 360 dagen draaien                                   rekening houdend met 5 dagen aan
            onderhoud. Dit komt neer op 8.640 draaiuren per jaar.
            Volgens     het activiteitenbesluit is de emissie eis                   voor    deze WKK installaties maximaal 340          mg/Nm3 bij
            3% vol O2. De       bij  de   inrichting aanwezige             WKK installatie          produceert 3.990 Nm°/h       aan rookgas. De
            berekening      van   de NOx uitstoot           voor een      WKK       op jaarbasis is dan als volgt:
                                   Maximale uitstoot             *  volume        rookgas      per    uur    * aantal uur per jaar
                      340 mg Nm3            *  3.990 Nm3 per         uur     *
                                                                                (360 dagen       *  24   uur)    = 11.721 kilo NOx per jaar
            Binnen de      inrichting zijn echter twee Jenbachers aanwezig, dit wil Zeggen dat de jaarlijkse emissie
            van  de WKK’s       gezamelijk 23.442 kg NOx bedraagt bij 100% vermogen. De WKK’s worden echter bij
            80% vermogen ingezet. We gaan ervanuit dat dit leidt tot een evenredige NOx emissie van 80%. Dit
            leidt tot een NOx emissie van 18.754 kg. De NOx emissie van elke WKK is als een puntbron
            gemodelleerd in AERIUS. De kenmerken zijn ingevoerd als zijnde geforceerd, met een uittreedhoogte
            van 10,5m, een temperatuur emissie van 80°C, uittreeddiameter van 0,4m en een uittreedsnelheid
            van  4,4 m/s.
                                                                                                                                                    0000000095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30150388
                                                              BMD/ZADVIES
         Onderbouwing       Aerius    berekening
                                                                           f
         Dankers    Vastgoed      BV
            Ammoniakemissie vanuit de                 opslagen       voor   co-substraten        en vaste mest.
            Vanaf de     huidige    en  toekomstige locaties voor de opslag van co-substraten kan tijdelijk sprake zijn
            van een     bron   van   ammoniak.       Bijvoorbeeld als sprake is van een partij kippenmest of anderszins vaste
            mest. De inzet hiervan per jaar is echter zeer verschillend en afhankelijk van beschikbaarheid in de
            markt. Daarbij is deze situatie voor de beoogde situatie gelijk aan de situatie zoals deze was in het
            referentiejaar. In het opgestelde model zijn deze emissies dan ook tegen elkaar weggestreept en niet
            verder uitgewerkt.
            Ook vanwege het geuraspect wordt onderzoek                       uitgevoerd naar de mogelijkheden om de ruimtelucht
            af te  zuigen   zodra deze terreindelen           zijn afgedekt en de afgezogen lucht via de biowasser en zonodig
            over een     biofilter te leiden. Hierdoor zal de emissie vanwege deze activiteiten verder verminderen.
            De lucht vanuit de        mestverwerkingruimte en de mestkelder wordt over een 3-traps chemische wasser
            met zwavelzuur als wasvloeistof             geleid. Elke wasstap heeft een verwijderingsrendement van ca. 75%.
            Vervolgens wordt deze lucht over een biologische                     gaswasser,      eveneens met  een
            verwijderingsrendement van 75%, geleid.
            De   uiteindelijke    emissie    na  behandeling       van   de  dampen      wordt dan:
                                                      Mestverwerkingruimte    | Mestkelder
                                                      & droger  (condens-       anno 2023
                                                      toren)
                              Afzuigdebiet gemeten           576 + 16.146 =
                                                                            16.722  m3/h
                   Uitgangspunt: kg NH3   afgezogen                       224             2067
               Rendement chemische     wasser trap 1                      75%              75%
                                     Uitgaand trap 1                       56              517
               Rendement chemische     wasser trap 2                      75%              75%
                                     Uitgaand trap 2                       14              129
               Rendement chemische     wasser trap 3                      75%              75%
                                     Uitgaand trap 3                        4                32
                   Uitgangspunt: kg NH3   afgezogen
             Rendement biologische gaswasser trap
                                                   4                      75%              75%
              Uitgaand biologische gaswasser trap 4                         1                 8|
            De totale NHs-emissie          bedraagt     dan 9    kg NH3/jaar bij      een   afzuigingsdebiet tussen de 16.000    en
            20.000 m? per uur.
            Voor de Aerius       berekening      is worst-case       uitgegaan     van een    emissie van  100 kg NHs  per jaar.
            Ammoniak emissie             van   mest    uitrijden
            Een deel     van   het  digestaat    wordt   uitgereden op        de  eigen gronden. Dit uitrijden resulteert in een
            ammoniakemissie. Echter het bemesten                    van   de betrokken      gronden vindt al plaats sinds geruime tijd
            voor het aanwijzen van de Natura 2000 gebieden. Door het continue aanscherpen van de
            meststoffenwetgeving mag redelijkerwijs ervan worden uitgegaan dat de uitstoot vanwege het
            mestuitrijden in de oude situatie hoger was dan de nu beoogde emissie. Hierdoor wordt deze emissie
            verder niet uitgewerkt en niet meegenomen in de modellering.
                                                                                                                                       0000000096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30150388
                                                          BMD/ZADVIES
         Onderbouwing      Aerius   berekening
                                                                        f
         Dankers    Vastgoed    BV
            Ammoniakemissie water microfiltratie                 en   osmose-unit
            In bijlage  8 is  een analyse opgenomen           van   de ammonium-concentratie in het water dat              afkomstig     is
            van   de Microfiltratie/ reversed-osmose-unit. Ook is             een  benadering gegeven        van  de ammoniakemissie
            die uit dit water kan    vrijkomen bij het gebruik als waswater. Daarnaast wordt dit water gebruikt als
            schrobwater in de      procesruimte. Deze ruimte wordt continu afgezogen naar de biologische wasser.
            Dit water bevat     een  lage  concentratie     aan   ammoniak. Dit water wordt in de biowasser              gebruikt    als
                                                               *
            waswater     en  vanuit daar    periodiek (4-6 per jaar) afgelaten          naar   het mestbassin     (spui). Het
            vrijikomende    ammoniak wordt        afgevangen en gereduceerd in deze biowasser. Berekend is                      dat de
            ammoniakemissie        vanuit het waswater voor de biologische wasser 3,7 kg/ jaar bedraagt.
            Ook wordt een klein deel van dit water gebruikt voor de reiniging van het achterste terreindeel. Gelet
            op dit beperkte volume aan en de lage concentratie ammonium in het water wordt de emissie hiervan
            ingeschat op enkele kg per jaar.
            Dit wordt op het totaal als      een  niet relevante      bijdrage gezien    en  is hierom niet meegenomen in deze
            modellering.
            Conclusie
            Op   basis  van   bovenstaande inventarisatie wordt via Aerius             een   jaarlijkse  emissie   verkregen      van   19,7
            ton NOx   en  105,3 kg NHs.
            De  hoogste stikstofdepositie op een nabijgelegen Natura-2000-gebied (Drentse Aa) van de beoogde
            situatie  bedraagt 0,16 mol/ha/jr. Dit betekent dat zonder maatregelen geen Wnb vergunning kan
            worden verleend. De volgende stap is intern te salderen met de vergunde referentie situatie. '. Deze                              is
            op basis van een beschouwing van de vergunningen, zie tabel 1.1 vastgesteld op de situatie zoals
            beschreven in de vergunning (Wabo) van 2005.
            1
               Op basis van de provinciale beleidsregel: referentiesituatie: toestemming als bedoeld in onderdeel gq, onder 1°, 3° en 4°, of bij
            gebrek daaraan een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming als bedoeld in sub m, onder 2° en 5° waarbij de
            laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt;
                                                                                                                                                 0000000097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30150388
                                                    BMD/ZADVIES
         Onderbouwing     Aerius  berekening
                                                              f
         Dankers   Vastgoed   BV
            Referentiesituatie 2005
            De  referentiesituatie, de situatie zoals beschreven in de milieuvergunning van 2005, zie tabel 1.1 is
            wat betreft de activiteiten vergelijkbaar  met die in 2023. De verbouw van landbouwproducten is in de
            huidige situatie gelijk aan de referenties situatie. Ook waren in 2005 de mestvergisters en de WKK
            eenheden in gebruik genomen. Wel was de capaciteit van deze installaties in 2005 lager waardoor de
            stikstofemissie en de transportbewegingen lager uitvallen. E.e.a. is hieronder toegelicht.
            Bronnen
            Transportbewegingen
             Soort   Transport                     Aantal bewegingen | Tonnage     per            Tonnage totaal
                                                                          beweging
             Vergister   inkomend
             Mest                                  200                    35                      7.000
             co-substraten                         350                    20                      7.000
             Totaal   vergister  inkomend          550                                            14.000
             Vergisterd uitgaand
             Digestaat   naar  weg                 267                    28                      7.500
             Digestaat   naar  land                108                    28                      3.000
             Totaal   vergister uitgaand           375                                            10.500
             Akkerbouw
             Mais   aanvoer  via land              429                    17,5                    7.500
             Mais afvoer via weg                   215                    35                      7.500
             Bieten  aanvoer   via land            200                     17,5                   3.500
             Bieten afvoer via weg                 100                    35                      3.500
             Aardappelen    aanvoer   vialand   |  115                    1                       2.000
             Aardappelen    afvoer via weg         58                     a                       2.000
             Totaal   aanvoer   via land           744                                            13.000
             Totaal afvoer via weg                 373                                            13.000
             Overige transporten
             Zwaar   vervoer  divers               300
             Personenauto's                        2.500
                                                                                                                   0000000098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30150388
                                                     BMDZADVIES
         Onderbouwing      Aerius  berekening
                                                                f
         Dankers   Vastgoed    BV
            In de bovenstaande tabel staan de       bewegingen    zoals  ze waren  in de referentie situatie uit 2005. In
            grote lijnen is dit vergelijkbaar met de beoogde situatie, echter de hoeveelheden mest en digestaat
            zijn anders.. Er wordt 7.000 ton mest aangevoerd en 7.000 ton co-substraat. Omdat er in 2005 nog
            geen gebruik werd gemaakt van de droger blijft 75% van het tonnage over als digestaat. In deze
            situatie wordt zodoende ook geen mest       gedroogd    waardoor alle  aangevoerde     mest  verdwijnt  in de
            vergister.
            Van de 14.000 ton mest       en co-substraat blijft hierdoor 10.500 ton over als digestaat. Omdat in 2005
            de  meststoffenwetgeving      minder streng was    ging er toen 3.000 ton naar het eigen land en 7.500 werd
            afgevoerd via de weg.
            Landbouwproducten
            Het verbouwen      van  landbouwproducten    resulteert in de zelfde bewegingen als in 2023. In totaal 7.500
            ton  mais, 3.500   ton bieten  en 2.000 ton aardappelen. Deze producten worden van het land
            aangevoerd naar het erf, gestort en vervolgens overgeladen in grote vrachtwagens en afgevoerd.
            Voor het mais zijn 429 vrachten nodig om het naar het erf te brengen en 215 vrachtwagens nodig om
            het over de weg te vervoeren. Voor de bieten zijn 200 vrachten nodig om deze naar het erf te
            vervoeren en 100 om deze over de weg te vervoeren. Voor de aardappelen zijn               115 vrachten nodig
            om   deze   naar het erf te vervoeren en  58 om    deze via de weg af te  voeren.
            Totaal   vervoersbewegingen
            Opgeteld komen per jaar de bewegingen uit op 844 vrachtbewegingen naar het land en 1498
            bewegingen naar de weg. Hiernaast worden op jaarbasis 2.500 bewegingen met personenauto’s
            gemaakt
            Werktuigen
            Voor de   (mobiele) werktuigen wordt uitgegaan van de vergunde situatie zoals beschreven in de
            vergunning van 2005. In de vergunning is een aantal draaiuren vergund per type werktuig. Deze               uren
            worden als uitgangspunt genomen, om vervolgens 75% van deze uren te nemen en in Aerius te
            modeleren. Ook wordt het vermogen uit de vergunning gebruikt.
            Het brandstofverbruik en de stage klassen zijn gebaseerd op de werktuigen Zoals Ze in 2023 in
            gebruik zijn. Dit resulteert in een onderschatting van de NOx emissie zoals deze was in 2005, echter
            aangezien nieuwe emissie reducerende technieken onder deel zijn van de stikstofwetgeving is
            gekozen deze in de referentie situatie te modelleren. De onderstaande bronnen worden gemodelleerd
            als oppervlakte bronnen.
            Tabel 2.3    Werktuigen
              Soort werktuig      Bouwjaar       Vermogen (kW) |     Draaiuren per     Brandstofverbruik       Brandstof per
                                                                     dag vergund       (per uur)               jaar
              Tractor 1           2019            173                8                 22                      33.000
              Tractor 2           2009            173                8                 22                      33.000
              Tractor 3           1899           77                  8                 15                      22.500
              Shovel              2001            147                4                 15                      11.250
              Mobiele kraan       2009           85                  =                 12                      9.000
              Heftruck 1          2012           50                  1                 5                       938
              Heftruck 2          2005           43                  1                 5                       938
              Heftruck 3          1990           35                  1                 5                       938
                                                                                                                            14
                                                                                                                               0000000099
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30150388
                                                    BMD/ZADVIES
         Onderbouwing    Aerius  berekening
                                                             f
         Dankers  Vastgoed    BV
            Stikstofemissie WKK’s
            Sinds 2005   zijn twee WKK’s   van het type Jernbacher J 208GS-B.L. in bedrijf. Deze twee WKK’s
            worden 24   uur  per dag gestookt op het biogas wat in de vergisters wordt geproduceerd. Elk van de
            twee WKK’s produceert 1.296 Nm3 droog rookgas per uur. Per kuub rookgas komt 340 mg NOx
            geproduceerd (zie voor de onderbouwing de berekening bij de beoogde situatie). Uitgaande van
            continue inzet, met 5 dagen onderhoud, van beide WKK’s geeft dit een stikstofemissie van 7.614 kg
            per jaar.
            Ammoniak emissie mestput
            Op  basis van   7.000 ton mest   en de onderbouwing   zoals opgenomen    voor  de beoogde   situatie wordt
            de emissie vanuit de    mestput in 2005 ingeschat op 579 kg ammoniak       .
            De  droger  en   procesruimte.
            Deze  waren   in de situatie van  2005 niet aanwezig.
            Conclusie
            Op  basis van   bovenstaande inventarisatie wordt   een jaarlijkse emissie  verkregen van  9.704,6 kg NOx
            en 587,7 kg Ammoniak. Wanneer de vergunde referentie situatie wordt gebruikt         om  de
            stikstofdepositie van de gewenste situatie intern te salderen blijft er een stikstofdepositie bestaan   van
            0,03 mol/ha/jr. Dit is onvoldoende voor een vergunbare Wnb vergunning waardoor er extern
            gesaldeerd moet worden.
                                                                                                                        0000000100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30150388
                                                        BMDZADVIES
         Onderbouwing     Aerius     berekening
                                                                   f
         Dankers   Vastgoed     BV
            Externe          Saldering
            De  beoogde     situatie in 2023 laat   na  het intern salderen met de  vergunde referentie situatie in 2005 en
            kent hierdoor    een   significatie impact  op de  nabij gelegen  natura 2000    gebieden. Om deze emissie te
            compenseren is Dankers voornemens extern te gaan salderen. In de buurt, Borgercompagnie 156, is
            veehouderij Spanninga-Horst (act. Geling) bereid gevonden stikstof rechten te verkopen.
            Besluit Wet     Natuurbescherming
            Voor de activiteiten      van Spanninga    Horst is  vergunning  verleend in kader   van de Wet
            natuurbescherming:
            Dossier-+ doc.nr.: K4076         (2018-009703)
            d.d. 7 februari 2018
            Hieronder   zijn  de in deze    vergunning opgenomen       vee-aantallen weergegeven.
            Tabel 2.4 Ammoniak-emissie locatie           Spanninga-Horst
             Diersoort                                RAV  code                Aantal dieren           NHsz emissie in kg/jaar
             Stal 1: Rundvee; melk-     en            A1.100                   85                      1.105
              kalfkoeien ouder dan 2    jaar
             Stal 2: Rundvee;     vrouwelijk          A3.100                   35                      154
             jongvee  tot 2  jaar
             Stal 2: Rundvee; melk-     en            A1.100                   10                      130
              kalfkoeien ouder dan 2    jaar
             Stal 3: Rundvee;     vrouwelijk          A3.100                   15                      66
             jongvee  tot 2  jaar
             Totaal                                                                                    1.455
            Bovenstaand      zijn het aantal dieren weergegeven. Echter niet alle dieren zijn beschikbaar op te
            salderen want      Spanninga-Horst wil een aantal dieren houden. Dit resulteert in een totale hoeveelheid
            ammoniak beschikbaar voor het verkopen ten behoeve van het extern salderen op 1.259,6 kg. Dit is
            exclusief het afromen (30%).
            Tabel 2.5 Beschikbaar        gestelde  ammoniak emissie      Spanninga-Horst.
              Rundvee; melk-    en  kalfkoeien        A1.100                  87                        1053
             ouder dan 2   jaar
              Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2.    | A3.100                  47                        206,8
             jaar
              Totaal                                                                                    1.259,6
                                                                                                                               0000000101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30150388
                                                    BMD/ZADVIES
         Onderbouwing     Aerius  berekening
                                                             f
         Dankers   Vastgoed   BV
            Resultaat      saldering
            Om de    impact  vanwege de beoogde activiteiten van Dankers op de natura 2000 gebieden te
            compenseren bilijft er na het afromen(30% reductie) 881,72 kg ammoniak over om de stikstofuitstoot
            te compenseren.
            Het aanwenden     van  de 881,72   kg ammoniak resulteert in een toename in depositie van 0,00 van de
            nabij gelegen   natura 2000  gebieden. Op basis hiervan kan Dit heeft als resultaat dat de beoogde
            situatie een  toename kent   van 0,00 mol/ha/jaar van de stikstof depositie op de nabij gelegen natura
            2000  gebieden.
            Conclusie
            Gelet op de   toepassing  van  het extern salderen is op basis van het provinciaal beleid een vergunning
            benodigd   in kader  van de Wet   natuurbescherming. Dit rapport met bijlagen kan als bijlage bij de
            aanvraag worden     gevoegd   ter motivatie van de modellering en  het Aerius-resultaat.
                                                                                                                     0000000102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30150388
                                             BMDJADVIES
         Onderbouwing Aerius berekening
                                                     f
         Dankers Vastgoed BV
            Bijlagen:
               1. Aerius  beoogde    situatie
               2. A. Aerius   saldering berekening/   B. verschilberekening
               3.  Bedrijfsplattegrond beoogde    situatie
               4.  Kopie Wnb vergunning Spanninga        Horst
               5.  Kopie WABO vergunning Spanninga         Horst
               6.  Koopcontract   extern salderen  Spanninga    Horst
               7.  Foto’s bedrijf Spanninga   Horst
               8.  Meetrapport impinger testen
               9.  Meetrapport   water uit reversed-osmose/ microfiltratie
               10. Jenbacher gegevens
               11.Gegevens     biowasser
               12.Gegevens     chemische    wasser
               13.Modellering   emissies   en reducties
               14.Gegevens droger
                                                                            0000000103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30150388
         BMD Advies Noord Nederland
                      Lorentzpark 20
                      9351 VJ’ LEEK
             me) bmdadviesnoord.nl
                                     0000000104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>