<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC Group  BV
                                                             [    GROUP
                                                                        >
                              HDD Boorplan   EBC
                                  20m @125mm
         Auteur a Gza  9.1.2e
                                               EBC Group  BV
         Datum: 10-01-2024                     Eelde; www.ebcgroup.nl
                                                                         0000000250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC     Group    BV
                                                                                                                                                                                     GROUP
          Inhoud
         1     Inleiding............. besseeaaeeeeeeeeeeeeeees         buseusansaaacaaaeececeesceesceeesessecseensnseuuaeususceeseaeececeeceeceeeeeeeeeseeensesnseauaaeaeeeeeees                   3
         ,        «CORT            SS UI                      an ccrnecancsnneammnssiancassmmnercsromscenansannacacs          seen
                                                                                                                                   egmamse eeeaeenaese  icReR
                                                                                                                                                                   RENE  RmRCmARRRRERReRENOEE      3
              2.1       (ee    eh  GN Ge    icin ciNiA Lis. [Emenee                    eter  enre  een      ene    eee      reeset    tne  eet
                                                                                                                                                  en  tee     marr  nE tener     net   rr  tr
                                                                                                                                                                                              yer 4
              2.2       EISen   Vergunningverlenende                              INStANTIES           wiccisscanicenarenenniewimnsnemeramenninmanwnnannnnennaiunet                                4
              13        Bestaande infrastructuur                          ........  SS
                                                                                       sam                                                 sree ccracretsncea
                                                                                                                                                                   caren crarmmenscemonecccnccica
              2.4        Diepteligging       met          betrekking tot DOOrSPOELING                               ............cceccceessneeeeeeeseeeeeeesseeeeeeeseaeeessceeeeeeeses             4
              2.5       BUiBTAGIUS      Vali,        PEAGCIOINBEN             msnaiinnnnnnnemnnmna
                                                                                                                                                 ee              aeaaanmaae                        4
         3        BOOrmngterie@le     ncccecncmsnsnenasnmansmnnmenuurnseemenn
                                                                                                                                                              amen mercies 5
         Pe,    Re TOC) arr Te                                  cence     erp      comer                 emer         emo          eemaremerre   enemas            eens:                           6
              4.1       Bepaling t.b.v samenstelling DOOrSPOElING                                           .........  ce   ccceceeeeseeeeeseeseeeeeeeeees          baaananeeaeeeeeeeeseeeeees     6
              4.2       Grond mechanische parametel’s.................sscccccsssssossscessssssens                                          a     dase
                                                                                                                                                                   aan aeneumetamanbai             6
              4.3       POULIN        cc  eece      cece cre ecs sere re    ese    eum     u ere var enn eeunes caueereucnneeee  ayaa eeeueuencunmesewemauerun     eevee       cneemeaveasues      6
              AA.       Kwelproblernatiol                  sccsiiiscscccscacccnenmarernnncacnnvninannnennnnmmensnurtancanwunnmnnaannemmnnanainnunaNR                                               6
         5     — Resultaten Derekeningen                       ............ccccccccccccssssscecesseeeesseeseeeeeeseeesusseceesseeeesesaeeeecceeeeseeaeeeeeseeeeeseaaeeeeeees                       7
              5.1       Boorspoeldruk................                  be acaaanaaaaaaeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeceeeeeeceaaaeaaeeaeeeeeceeeeeeeeeeeeeteeteseeeeeeeneeeneeaeeeeeees                    ?
              S.2,      “WECGQG       6      wee           oe
                                                                                                                                   ee                                 eee 8
              5.3       Implosie    ........  sen a
                                                          ioace   encase       te
                                                                                  aan
                                                                                                                                                                                     a       vee   9
              5.4        Sterkteberekening                  van     de     leiding        in de        bedrijfsfase        ..................::ccccccsssssssensccceessssssrccseeeseseseees         9
         (CR       Oe)0100 5]  (eee                                                                                                        beneeeeeeees beueeeeeeeeeeeennaeereeseeeeaees        10
         7280 Bee        cures                                                      ee
                                                                                                                                                                                                a fa |
              FL.    WETKtO   KONING   sciiscvernivenaconnnnncereeenamennnmnmnemnannnnnaviadis                                             ss    ncaa
                                                                                                                                                                          nbn         ween      11
              J ok  AS POO ONO    PZ OG   K   csesxccanancrancas          saxacerancanvaumnenenansamacmumencsamnennrennes                  ot
                                                                                                                                                                             ast                12
         7.3    Complete Berekening                   ..............ccesseeseeeeeeceeeesneeeeceeeeeseneeeeeeseesessnueeeeeeseseeeensaaeeeeeceeeeecaaeeeeeseeeeeseneeeeeeeees                    13
                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                       0000000251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130142
          EBC             Group                    BV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             E.B.C.     GROUP
          1               Inleiding
         SGGB BV heeft                                             opdracht gekregen voor de vergunning aanvraag en uitvoering van een horizontaal
         gestuurde boring. Het doel van deze horizontaal gestuurde boring is het aanleggen van een
         Stroomkabel. De Stroomkabel komt in                                                                                                                                  een           beschermende mantelbuis, deze mantelbuis heeft de
         volgende eigenschappen: 125mm                                                                                                                    SDR-11 PE-100. De                                                     lengte                    van                  de mantelbuis is                                          ca.          20 meter.
          De horizontaal                                           gestuurde boring                                                           is        gepland                               in de         omgeving                              van              Sellingen.
                                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                         2
                                                                                                                r
                                                    =                                                                              —-                                                                                                                 a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :
                                                   Hooge             1
                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                 r|                          ne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               elt                                            |
                                                                                                            (nad? '
                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     Westoveried ingen                                   ‘,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \
         \                                                   i,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                              or
                                                               1
            i
                                                                                                                  i,                                                                                                                                                                                                                                           i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rhauterfalit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "
          t                                      {               \                         Muntendam}                                                                                                                                                                                             !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      t
         a                 -*
                                 »
                                             oe
                                              J       4
                                                                     \                                                                                                                                                                      f
                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ip                                                                                        \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                         f
                      ae                                »
            ,
             }
              |
                                      -
                                                          ‘.
                                                             ‘.          X  \
                                                                                                 Veendam
                                                                                                   Veen
                                                                                                              ab                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                   ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                         al
                                                                                                                                                                                                                                                                                          j
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‘
                              duidlaren
         if
                     %,
                        = «                                                  \                               H
                                                                                                                —
                                                                                                                            ee                                                                                                         i                                  a
                                                                                                                                                                                                                                                                           “
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,
                    a                                                     >
                                                                                                                                                                                                                                     j
                                                                                         Wilderva
                                                                                 \                    f
                                                                                                                                            i,                                                                                                                                                   vburg                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‘
                                          \                                      (eB)                                   Nieuwe
                                                                                                                                     Pekela\                                                                                               ot                                    ri
                                           \                                            Ne                                                         \
                                                                                                                                                                                                                                     |      Rhede                             ft                                                                                                                        ‘
                                            9                                              >                                                      a,                                                                               }                                      ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Esterweger
                                             .
                                                                                               ane                                                                                                                                                                     ‘le
                                                                                   -
                                                                                     P
                                                                                                                                                                ‘                           \                                        i                        \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dose                                       Sdteland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Satetla
                                             ine‘~~,                        ee
                                                                               ie
                                                                                                       *.
                                                                                                          ‘
                                                                                                                                          j
                                                                                                                                           f
                                                                                                                                                           Onstw
                                                                                                                                                                     “
                                                                                                                                                                             exide
                                                                                                                                                                                             |)
                                                                                                                                                                                             \
                                                                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                                                        iy
                                                                                                                                                                                                                                                                 wl
                                                                                                                                                                                                                                                                 {
                                                                                                                                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i
                                                                                                                                                                                 |
                                                     4           P
                                                                 ,
                                                                                                                                       /
                                                                                                                                        f
                                                                                                                                                                                                                                         }!
                                                                                                                                                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                     \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 eal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           an
                                                       wy                                                                            AA.      —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i
                                               a
                                                ae
                                                    =
                                                                                                                               4
                                                                                                                                f             1
                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                            bs
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Neutehe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sunveld"
                                      (naa              i                                                            a
                                                                                                                                               \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a                                                 SU:
                                                                                                                                                \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ae
                   =      ——J
                                     ff                      ,                         =
                                                                                                      =                   Stadskanaal
                                                                                                                                                 A,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \                                    Estefwegen  j
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hilkenbrook
                                   o
                                                              \\              jeer                                                                   \                                                                                                                                                                                                                 /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              sap       es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =
                        a                                        —                                        \                 oe                                                                                                                                                                                                                                       j
         —“"Neoitazudacht                                       ——                                          .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ]
                           .-
                            |
                                                      3            \
                                                                                                          P.4
                                                                                                             Ne
                                                                                                                                                        \                                                                                                                                        Neuborger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    erg                          |                             /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 J
                                                                     |                                              Niguw-Buines                                                                                                                                                                                                                               \
                              14
                                                                       |
                                                                                                     J                                                                                                                                                                                                                                                             ‘
                                 ‘
                                                                                               ins                      \,                                ss)                                                                                                                                                                                                          \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ?
                                                                                         a                                  a
                                                                   Bicones                                                                                                                                                                                                                                                                 Pd
                                   !
                                                                                                                                                                    \                                                                                                                                                                                                                j
                               inate                                 pus                                                      \                  Musselkafaal                                                                                                                                                                      l“    ¥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bonde
                                       \
                                         \              Fa               *%                                                      |
                                                                                                                                   \                                                                                                                                                                                             Borger                                       \                   Rastdort
                                                nS
                                                                          Nice                                                                                        |                                                                                                                                                               rer           +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TN                   reste
                                                                             *
                           foo"                                                                                                                                     A                                                                                                                                                          /                                                   \
                   (Mars)                  Ne\                                  \                                                         ‘
                                                                                                                                                            ran
                                                                                                                                                                ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \
                                                 '
                                                                                   \ '
                                                                                                 3
                                                                                                                           Valthermond
                                                                                                                             pei
                                                                                                                                               \\                      Wer Apel
                                                                                                                                                                                 AC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (                                 \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \ |
                                                                                     \
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         \
                    yf                            ~                                                                                                     +
                                                                                                                                                                        4                                                                                                                                                  \'               Spahnharrenstatte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ees
                                                                                        }                                                                                                                                                                                                                                                3
                                                                                     f                                           Nieuw-Weerdinge                      4                                                                                                                                                                Humming                                     ~~
         erbo                                                                       fOdoorn                                                                    i                                                                                                                                                         :                                                              Welltie=—_
                                                                                                                                                        en\
                :
                                                                                     7                                                                                                                                                                           r
                                                                                                                                                                                    an
            i           Oryelte
                                                                                       \                                                         z
                                                                                                                                                   Ps                                eps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           shat!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              age                     8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2-et
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          t~
                                                              '                                                                                                                                                                                                                                                                                 —                                           /
                                                                                        ‘                                                                              \
                                                                                                                                                                                                                 A        Af
                                                                                                                                                                                                                       La
                                                                                                                                                                                       Pull                          d
                                                                                                                                                                                                                                                               }
                                           =
                                                                                                                                                                                                                   i                                         |
                                                      a                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                       in
                                                                                                                                                                                                      /
                                           Aalden                         }                _—                                      |                                        |                                  |               farer           ;
                                                                                                                                                                                                                                                          ty                                               /
                                                                            ‘
                                                                                                        Emme                                                                |                                i                 ——
                                                                                                                                                                                                                                                        j
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /
                                                                                           |
                                                                                                                                 }
                                                                                                                                                                                                            ™
                                                                         Sheen               '
                                                                                                                                                                          \         =.                                                                                                                                                     \
                           F
                                                                               ‘           )                                 f                                                         er
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Klein Berfien                                 \
                                                                                          fs
         liagen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ne
                                                                                 \ ee.                                ,
                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                       5y
                                                                                                                                                                                        opografie en
                                                                                                                                                                                                         pas
                                                                                                                                                                                                     hoogte   bekijke                                                                                                                               \
                                                                                                                                                      :
                                                                                                                                                                  -                                                                                                                              i
                  ih                                                               V7,                                                               Barger-Compat
                                                                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                               A             ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f
                                                                                   ad                                                                                   i
                                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                                                                r                            ¥                                                                                                                  {
          2              Ontwerpuitgangspunten
          Het tracé van de                                                  boring wordt bepaald door de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit de
         omgeving                                en       de techniek.                                               Belangrijk daarbij is dat de invioed op de bestaande omgeving minimaal                                                                                                                                                                                                                is.
          De            belangrijkste                                       randvoorwaarden zijn:
                                          Het        gewenste intrede-                                                                en             uittredepunt
                         -
                         -
                                          Eisen             van                de          vergunningverlenende instanties
                         -
                                             Benodigde diepteligging ten opzichte van bestaande infrastructuur
                         -
                                          Grondonderzoek ter                                                                  voorkoming van blow-outs
                         -
                                          De minimaal vereiste buigradius van de te boren leiding
                         -
                                          Mogelijkheden boormateriaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000000252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC  Group   BV
                                                                                                             E.B.C.
                                                                                                               GROUP
         2.1|n-   en  uittredenpunten
         De in- en  uittredepunten zijn bepaald door de uitvoerende partij.        Er is gekeken naar  de volgende
         zaken:  Plaatsing machine     op locatie  en  bestaande kabels   en leidingen.
         2.2 Eisen   vergunningverlenende            instanties
         Bij het maken   van  het ontwerp is   rekening gehouden       met NEN-normen zoals de NEN 3650 en de NEN
         3651.
         2.3 Bestaande infrastructuur
         Een Klic-oriéntatie   melding   is gedaan om de bestaande kabel en leiding in beeld te krijgen.     Deze
         gegevens   zijn terug  te zien op de tekening. Dit is gedaan om schade te voorkomen.
         2.4  Diepteligging      met  betrekking      tot  boorspoeling
         Conform NEN 3650-1 G.4.6 dient        bij  het maken    van een ontwerp  van een   boring geanalyseerd te
         worden of sprake kan zijn van blow-outs als gevolg van te hoge boorspoeldrukken. De maximale druk
         in de boorspoeling, ter plaatse van de boorkop of ruimer in het boorgat mag voor elke doorloopfase
         van het boorproces niet uitkomen boven een vooraf op basis van onderzoek vastgestelde hoogste
         waarde. Het verschil tussen de benodigde -en maximaal toelaatbare boorspoeldruk in het boorgat
         moet minimaal 50kPa       (0.5 bar) bedragen.
         De toelaatbare en vereiste     boorspoeldrukken zijn berekend. De maximale boorspoeldruk wordt
         tijdens de  pilotfase  vaak overschreden      nabij het uittredepunt. Hoewel dit inherent is aan deze
         aanlegtechniek dient hier rekening       mee   gehouden    te worden door de uitvoerende    partij.
         2.5  Buigradius    van   PE-leidingen
         Bij horizontaal gestuurde boringen wordt         in het algemeen met minimaal twee bochten geboord.
         Soms worden ook horizontale bochten of           gecombineerde bochten toegepast. Bij het maken van het
         ontwerp is rekening gehouden        met   de minimale toelaatbare buigstraal van een PE buis.
                                                                                                                     0000000253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC   Group  BV
                                                                                                    E.B.C.
                                                                                                     aia
         3    Boormaterieel
         Bij de uitvoering van  deze  gestuurde boring wordt de volgende machine gebruikt: Ditch Witch JT30
              Technische  specificaties:
              -
                   Fabrikant                       ‘Ditch Witch
              -
                  Type                             -JT30
              -
                  Maximale trekkracht(Ton)         11
              -
                  Maximale duwkracht(Ton)          U1.
                  Lengte boormachine(m)            35,64.
              -
              -
                  Breedte boormachine(m)           2,26
                  Hoogte boormachine(m)            2,39
              -
                  Lengte boorstangen(m)            73,05
              -
              -
                  Eigen gewicht(kg)                8153
              -
                  Diameter   boorstangen(mm) — :60
              -
                  Diameter   boorkop(mm)           90
              -
                  Minimale buigstraal(m)           a
              -
                  Materiaal boorstang              ‘Staal
              Pompunit
              -
                  Fabrikant                        ‘Deutz
              -
                  Maximale   pompdruk(bar)         :103
              -
                  Maximale   flow(lpm)             189
                                                                                                            0000000254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC      Group             BV                                                                                                            c.B.C.
                                                                                                                                                    GROUP
         4        Grond(water)onderzoek
         Bij het maken                 van het ontwerp is gebruik gemaakt van de bestaande geologische gegevens uit het
         Dinoloket. Bij meerdere                 grondboringen is gebleken dat de grondslag rondom de geprojecteerde
         boring hoofdzakelijk Zand (zie bijlage) betreft.
         Boormonsterprofiel
                  Lithe:ila ian inl  mi
                                                           icheritificaties:           B18B0007
               o
                                                           Codérdinaten:               2/0640, 549090 (RD)
                                                           Maaiveld:                   8.78  m t.o.v, NAP
                                                           Beschikbare informatie:     Digitale opnamegegevens
                                                           Beschrijfmethode:           Onbekend
              8
                                                           Kwaliteit interpretatie:    Gevalideerd in    ondergrondmodel
                                                           Lithostratigrafie        Lithologie
                                                           i      a                 LE Zand fijne categorie
                                                           Ga     re                (9) Zand midden categorie
                                                           Ha     w                 ©) Zard grove categorie
          Fi                                               Be
                                                           He
                                                                  rz
                                                                  oo
          Fy  ao
          ‘
          2
          2
           =
          3  Lily
              g
             oo
         4.1      Bepaling t.b.v samenstelling boorspoeling
         Er is geen onderzoek                 gedaan  naar  de PH-waarde                     en het Cl-gehalte van het grondwater. Voor de
         aanmaak                 van  de boorvloeistof wordt         bij voorkeur leidingwater gebruikt. Indien dit niet mogelijk                       is
         wordt          opperviaktewater gebruikt.           Ter        plekke        wordt onderzocht of dit water               geschikt is, indien dit
         niet het            geval is wordt water aangevoerd.
         4.2 Grond mechanische parameters
         De    grond mechanische parameters zijn bepaald                                   aan      de hand       van   de beschikbare gegevens.   Hierbij is
         tevens          gebruikt gemaakt van tabel            B.1 van de NEN 3650.
         4.3      Zettingen
         Er worden geen                  zettingen verwacht.
         4.4      Kwelproblematiek
         Er worden geen                  problemen aangaande kwel verwacht.
                                                                                                                                                              0000000255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC   Group BV
                                                                                                                               E.B.C.
                                                                                                                                GROUP
         5     Resultaten         berekeningen
         De   gestuurde boring     is berekend met het programma Sigma 2020. Hierbij zijn de spanningen en
         trekkrachten  tijdens het intrekken van de buis berekend. Ook zijn de boorspoeldrukken berekend. Na
         voltooiing wordt de buis belast door verkeer en gronddruk, dit is ook meegenomen in de berekening.
         5.1   Boorspoeldruk
         De toelaatbare     en  mimimaal      benodigde boorspoeldrukken zijn bepaald d.m.v. Sigma 2020. Hierbij                    is
         rekening gehouden       met de toe te passen             boorstangen en ruimer. Er is geen risico op blow-outs.
                                                                                                          | Sigma 2022  1.7 ©
          11.3 Boorspoeicrukken
                              tidens pilot
               2«
                                                                  = a.
                                                              a?           ee
                                     er
                                                                           .|
                                       m          .
                                     \           7
                                                            Agstand t.o.v. inrecepunt frm)
                    M~ ©
                             90% pes(tidens  pilot en ntrexken)
                 "I—O—@—     Pai toens plot)
                                                                        -
                                                                           eis  -
                                                                                  =
                                                                                       =
                                                                                           *-.
                                                                                               ‘Sa. -
                                                                                                      *-.
               0         ‘.           ‘
                                                 +.                                  .%
                         Ls           e          J
                                                            Atstanc t.0.v. Intecepure [rm]
                 |           90%  Des(tidens phot   en Intrexken)                          Olameter   Dus: 125 mm
                                                                                           Olameter rulmer. 180 mm
                                                                                           Annulaire rulmte: 55 mm
                                                                                                          110-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                       0000000256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC  Group     BV
                                                                                                                                  E.B.C.
                                                                                                                                   GROUP
         5.2 Trekoperatie
         De maximaal       benodigde trekkracht op de buis bedraagt circa                    1275   [N]. Deze kracht treedt op      bij het
         intrekken    van    de buis.
          Wanneer geen totaaifactor worm loegepast (= 1), geiden de volgende xaraxterisilieke waarden voor de trekxrachten.
                                      Thin            To? TantN] [lmcee    iN] [Tone  IN] Trae IN] Trae               Fre IN]
                                          i)            204               -                       :            :
                                                                                                                          37
                                         Ts             is            i)          EL              -            -
                                                                                                                          aTe
                                         105            a             i)          35              -            -
                                                                                                                          v7
                                          7             6rt            0          35           73          63             165 COS
                                         0              738            0          35           3           63             1275
          De manimate karakteristiexe waarde voor de benodigde trekkracht Decraagt 1.275 N (= 0.2 ton).
          \VOIQens Net YoOrschnmt van de Drilling Contractors Assoctation (DCA Europe) wordt een Doormacnine voorgescrreven
                                                                              -
          met een trekkracht 2 tot 3 meer deze maximaie waarde.
         De maximale spanning t.g.v het intrekken bedraagt 3,82[N/mm2] en treedt op bij het eind                                van   de
         opgaande bocht. Maximaal toelaatbare spanning is 10,00[N/mm_2].
                 a
           58 Totalisatie van Ge spanningen in hetboorgat iidens ce trexoperatie   —_
          Gedogen Gale.     on”  ag: ce + or 0,65 on + on
                                              ™      >
          TostaaDare SPANNING: ne     =
                                        MRS   =
                                                 10,00 Nim
         Er worden geen         problemen verwacht bij het intrekken van de buis.
                                                                                                                                            0000000257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC    Group   BV
                                                                                                                                     E.B.C.
                                                                                                                                       GROUP
         5.3   Implosie
         Bij de boring is geen risico op imploderen als gevolg                           van  de  grondwaterstand. Ook     is er  geen risico op
         imploderen als gevolg van                   te  hoge boorspoeldrukken.
           8.
              Toetsing op implosie: berekening van de alzijdige overdruk
           Veiligheidsfactor y voor langdurige onderdruk: y 3          =
           Veiligheidsfactor y voor kortdurende onderdruk: y= 1,5
                              24 El
           pp=    —
             oy (1- v?)             Dj
           Polen
                 =
                           1
                                    _.
                                       24   -
                                               975,00
                                                   -    - 123,46
                                                             ——=     | — m2
                    75 -(1-0,42)                 113,603
           ae
                          1          __-24- 350,00    -
                                                        123,46  _
                                                                a
                                                                        aaa
                    So                          TET
           Conclusie: Kans op       implosie bij 28,07 m grondwater boven de leiding
         5.4Sterkteberekening                        van   de   leiding      in de    bedrijfsfase
         Fase 3:    Eindsituatie, mantelbuis                 is geboord      en  wordt belast door      grond  en verkeer.
         Spanning in omtreksrichting: Hoogst optredende spanning is 1,75[N/mm2]. Toelaatbaar is
         8,00[N/mm2]
           9.1 Optredende spanningen in omtreksrichting van de leiding
            Locatie                             oq iNimm]       [og (Nimm]      ors FI        aya [Nimm3]
            3                                       2,35
                                                                        z
                                                                                   0,65           1,53
            4                                       253              0,17          0.65           1,75
            5                                       2.53             0.17          0,65           1,75
            6                                       2.37
                                                                        -
                                                                                   0,65           1,54
            7                                       2,37
                                                                        -
                                                                                   0,65           1,54
           8                                        2.50                           0,65           1,63
                                                                        ;
           Rechte delen:    Gy2
                                 =
                                     Oc Ga
           Bochten: oy2 = tig (6g +
                                  -
                                              Gg)
           Toelaatbare spanning: og           =
                                                &  =
                                                      8,00 Nimm?
         Spanning     in  langsrichting: Hoogst optredende spanning                          is 3,41[N/mm2]. Toelaatbaar       is 8,00[N/mm2]
           9.2 Optredende spanningen in langsrichting              van  de leiding
            Locatie                             oa  [Nimm7]_    |osx [N/mm]    lon [Nimm*]    las F       ix [Nimm*]
            3                                       0,00            0,00
                                                                                       :             ~
                                                                                                             0,00
           4                                        0,00            0,00           525            0,65       3,41
                                                                 ~
            5                                      0,00             0,00           525            0,65       3,41
                                                    0,00            0,00               -             -
                                                                                                             0,00
            7                                       0,00            0,00
                                                                                       ;             7
                                                                                                             0,00
           8                                        0,00            0,00               :             :
                                                                                                             0,00
           Rechte delen:    Ox
                                =
                                    Oax
           Bochten: 6,   =
                            Gax+     Ga Ob
           Toelaatbare  spanning:       ag
                                              =
                                                & = 8,00 N/mm?
         Bij kunststofleidingen is het ook belangrijk                       om    de vervorming te beschouwen op de          lange termijn.
                                                                                                                                                 0000000258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC   Group      BV
                                                                                                                   E.B.C.
                                                                                                                    GROUP
          10. Berekening van de optredende en toelaatbare deflectie
           Locatie                           Q,[Nimm'] [Q,[Nimm‘] ]Q,[Nimm2]                     oy [mm]   yD, [%]
           3                                      3.68               282                  -
                                                                                                    0,49     0.43
           4                                      524                1,75             0,0055         0,59    0,52
           ©                                      524                1,75             0,0055         0,59    0,52
           6                                      4.26               2,29                 -
                                                                                                     0,52    0,46
           7                                      4,19             2.35
                                                                                          -
                                                                                                     0,51    0.45
          (8                                      2.98               3,94                 -
                                                                                                     0,47    0,42
          jy 0.089
              =
                      -Q-
                             0,095   -
                                         Qay  +
                                                0,048    -
                                                           Q,)- 8
                                        E-ly
             _
                (0,089 (Q,
                      -
                              + % -
                                       Qy)- 0,095    -
                                                       (1- sin @) (Q,
                                                                   -
                                                                           +  % -
                                                                                  Q,) +
                                                                                        0,048 Q,)
                                                                                             -    -
                                                                                                    56,80°
          or=
                                                                 -
                                                             350 123,46
          Toelaatbare defiectie    =
                                       8.00% D, -      =
                                                         0,08 113,60
                                                               -
                                                                          =
                                                                             9,09  mm
         Hoogst optredende vervorming is 0,59[mm]. Maximaal toelaatbare vervorming is 9,09[mm]
         6    Conclusie
         Uit de   sterkteberekeningen blijkt dat de leiding voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 3650 en NEN
         3651. De maximaal toelaatbare vervormingen en spanningen worden niet overschreden. Ook is er
         geen gevaar voor implosie. Tijdens het intrekken worden geen problemen verwacht.
                                                                                                                         10
                                                                                                                            0000000259
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC  Group BV
                                                                                                       EBS.
         7.  Bijlagen
         7.1  Werktekening
                                                                                       us®ulpes]
                                                                                       uo
                                                                                                         a
                                                                        O
                                                                                       sjeqey
                                                                        ESE
                                                                               OS'S                      oma
                                                                        G69
                                                                                       SpUE IS—Ag
                                                                        TERGHSLSLLreGrs“wrA-|
                                                                        PEG
                                                                        ES OLTO890/TVeAEIB UA
                                       IN SO8 LYOS1                  al
                                                                        ZAMZAM
                                                                     es 3CTUINIJOTL INOpainIn
                                                                                       Ui
                                                                                         y
                                                    3dSZ1 =~ =
                                       3JCINSYOd WHOS“Wid|YONOR
                                                 Sh
                                                                30N8
                                O0 1=|
                             Suv
                           A nd
                             ul!
                                                                      ¥. 349347,12                    Ul
                                                                                                  Bn/
                                                                                                             11
                                                                                                                0000000260
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC           Group            BV
                                                                                                            E.B.C.
                                                                                                             aos
         7.2 Grondonderzoek
         Boormonsterprofiel
                       = thestratigraf:
                               oe        er
                     o                      identificatie :             B18B0007
                                                                        270640      549090 (RD)
                                            Codrdinaten     :                     ,
                                                                        8.78             NAP
                                            Maaiveld:                         m t.o.v.
                                            Beschikbare informatie:     Digitale opnamegegevens
                                            Beschrijfimethode:          Onbekend
                    ”
                                            Kwaliteit interpretatie:    Gevalideerd in      ondergrondmodel
                                            Lithostratigrafie        Lithologie
                                                                     DY)  Zand fijne categorie
                                                                     2)   Zand midden  categorie
           meaLvud  &
                                            BLEL Sesae               ©)   Zand grove  categorie
           t.9 ¥.
           met rs
           1m
          ULepte    oo
                    =
                   too
                                                                                                                i?
                                                                                                                   0000000261
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC   Group     BV                                                                                                              E.B.C.
                                                                                                                                          GROUP
         7.3    Complete Berekening
                Sterkteberekening     van een    horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020         |   Sigma 2022 1.7 ©
                                                                        Algemene gegevens
                Naam van het    project    : Boring 1 Ter Apelerstraat Sellingen
                Projectonderdeel           :@125 mantelbuis    -
                                                                 PE 100 SDR-11
                                                                         Materiaalgegevens
                Materiaalsoort:                                                                   PE
                Kwaliteit:                                                                        PE 100 SDR 11
                Lange-duur treksterkte                                                            MRS      =
                                                                                                             10             N/mm?
                Materiaalfactor                                                                   YM       =
                                                                                                             1,25
                Toelaatbare   langeduur spanning                                                  Gt       =
                                                                                                             8,00           N/mm?
                Elasticiteitsmodulus korte duur                                                   E        = 975            N/mm?
                Elasticiteitsmodulus lange duur                                                   E        =
                                                                                                             350            N/mm?
                Lineaire uitzettingscoefficiént                                                   Og
                                                                                                           =
                                                                                                             16,0-10°       mm/(mm-K)
                Alfa Tangentieel / Alfa Axiaal                                                    Oc
                                                                                                           =
                                                                                                             0,65            -
                Soortelijk gewicht buis                                                           pL
                                                                                                           =
                                                                                                             55              kN/m?
                Toelaatbare deflectie                                                             5        =
                                                                                                             8,00           %o
                                                                          Leidinggegevens
                Uitwendige middellijn                                                             D.       =
                                                                                                             125,00         mm
                Wanddikte                                                                         d,       =
                                                                                                             11,4           mm
                                                                          Procesgegevens
                Soort leiding (Vioeistof / Gas / Drukloos)                                                 = Drukloos
                                                  Uitvoeringsaspecten, trace boring,   in- en uittredehoeken
                Totale  lengte                                                                    L        =
                                                                                                             19,90          m
                Lengte   1e rechte dee!                                                           Li       =3.15            m
                Lengte   neergaande bocht                                                         Lo       =
                                                                                                             5,84           m
                Lengte   2e rechte deel                                                           Ls       =
                                                                                                             0,03           m
                Lengte   opgaande bocht                                                           La       =
                                                                                                             5,80           m
                Lengte   3e rechte dee!                                                           Ls       =
                                                                                                             5,08           m
                Straal maaiveld/rollenbaan                                                        Ry       =
                                                                                                             50,00          m
                Straal neergaande bocht                                                           Ry       =
                                                                                                             18,19          m
                Straal opgaande bocht                                                             Re       =
                                                                                                             18,06          m
                Intrede-hoek (bij boorstelling)                                                   Ot       =
                                                                                                             18,39/33,25 °/%
                Uittrede-hoek (bij rollenbaan)                                                    a2       =
                                                                                                             18,41/33,28 °/%
                                                                                                                            =
                Belastinghoek                                                                     o        =
                                                                                                             180
                                                                                                                            =
                Ondersteuningshoek                                                                B        = 120
                                                                                                                            .
                Horizontale steundrukhoek                                                         ¥
                                                                                                           = 120
                Geen grondmechanisch onderzoek uitgevoerd                                         ¥
                                                                                                           =
                                                                                                             1,1
                                                                                                                    L
                                    O1
                                                                                                           B
                                                                                                                                      il      £
                         SS—
                                                                                              a2
                                                                                                                                              3
                                                                                                                    WU    UU    UU     Oo
                                                                                                                                              F
                                                                                        |
                                                           R1               R2
                                                 ie                                  L;
                                                           Ls      Ls       Ly
            o                                                                                                                                  >
            LO                                                                                                                                o
            &
            iS
                                                                     es                                                                        3
                                                                                                                                               $
            co                                                                                                                                ae
            3                                                                                                                                pa cox
            2                                                                                                                                 B
            Ol
            ar                                                                                                                                2
                                                                                                                                               3
            5                                                                                                                                  ®
            S                                                                                                                                 ES
            E
                                                                                                                                              z
            ’                                                                                                     | 10-01-2024 10:23:36       o
                                                                                                                                                    13
                                                                                                                                                       0000000262
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group      BV
                                                                                                                                                            E.B.C.
                                                                                                                                                              GROUP
                       Sterkteberekening      van een    horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                  |   Sigma   2022 1.7 ©
                                                                              Uitvoeringsaspecten
                       Diameter    boorstang                                                                    Dp        =53                  mm
                        Tijdens pilot
                          Diameter boorkop/boorgat                                                              Dp        =
                                                                                                                             90                mm
                          Soortelijk gewicht boorvioeistof                                                                =11,5                kKN/m?
                                                                                                                Omp
                          Zwichtspanning boorvloeistof                                                           Typ
                                                                                                                          =
                                                                                                                              13,4             Pa
                          Plastische viscositeit boorvioeistof                                                  Np
                                                                                                                          =
                                                                                                                             0,009             Pa-s
                          Debiet boorvioeistof                                                                  Qmnp      =
                                                                                                                              130              l/min
                        Tijdens intrekken
                          Gecombineerd ruimen/intrekken
                          Diameter ruimer/boorgat                                                               Dgi       =
                                                                                                                              180              mm
                          Soortelijk gewicht boorviceistof                                                      pm        =
                                                                                                                              11,5             kN/m?
                          Zwichtspanning boorviceistof                                                          Ty.
                                                                                                                          =
                                                                                                                              13.4             Pa
                          Plastische viscositeit boorvioeistof                                                  ni
                                                                                                                          =
                                                                                                                             0,009             Pa-s
                          Debiet boorvioeistof                                                                  Qni       =
                                                                                                                              150              l/min
                       Leiding   wordt niet verzwaard t.p.v. rollenbaan
                       Leiding wordt niet verzwaard t.p.v. boorgang
                                                                      Onzekerheids-      en wrijvingsfactoren
                       Totaalfactor   bij normale boring                                                        f         =1,4
                       Belastingfactor, bovengronds                                                             fk        =1,1
                       Belastingfactor, ondergronds                                                             fko       =1,4
                       Onzekerheidsfactor straal, ondergronds                                                   fro       =
                                                                                                                             0,9
                       Wrijvingscoéff. zonder rollenbaan                                                        fy        =0,3
                       Wrijving tussen leiding/boorvioeistof                                                    fo        =
                                                                                                                             0,00005           N/mm?
                       Wrijving tussen leiding/boorgangwand                                                     f3        =
                                                                                                                             0,2
                                                             Grondmechanische gegevens          en  verkeersbelasting
                              '
                       os
                                                         ——            —               —                             —
                                                                                                                       an a
                                                                                                                                     —
                                                                                                                                           ay        et ad
                                                        sE            §E)          GEO                               S5E             |S5E             (85
                                                       =
                                                       =   |
                                                                      =o
                                                                      m oO
                                                                                   “5  ,
                                                                                                     3
                                                                                                     =
                                                                                                                     2
                                                                                                                     ®
                                                                                                                       oS
                                                                                                                          ant
                                                                                                                          =
                                                                                                                                      252
                                                                                                                                      ®D   ae
                                                                                                                                           —
                                                                                                                                                     se oO
                                                        Co.           3           >                                  ao               Do
                                                                                                                                                      oe
                                                       So            ZG                              ¢               <8              <%
                                                                                   2G                -
                                                                                                                                                     =
                                                       23            oe           GE                                 ES              =               =
                                                       a             5                                                                               =
                                                           =                                                         E
                                                                                                                     o
                                                                                                                                     B
                                                                                                                                      oO
                                                                                                                     >               >
                       3                                  2.45          2,23             1,00      _|Zand              17,00             17,00          17,50
                       4                                  9,23          3,67             1,00       Zand               17,00             17,00          17,50
                       iS                                 9,25          3,67             1,00       Zand               17,00             17,00          17,60
                       6                                  15,12         Zt               1,00       Zand               17,00             17,00          17,50
                       Fl                                 16,21         2,70             1,00       Zand               17,00             17,00          17,50
                       8                                  19,03         1,59             1,00       Zand               17,00             17,00          17,50    =
                       Locatie                         $2er                        2 zmzE            2                                                           g
                                                       3 =
                                                                     33
                                                       eore
                                                             Bs c |  Lee           GB
                                                                                          o=
                                                                                                     a                                                           5
                                                                                                                                                                 a
                                                        Ero                        =7,   OT
                                                                                                     o
                                                                                                     2                                                           =
                                                        o             S            ws
                                                                                          °
                                                                                                     g                                                           S
                                                       oc            i)                              ®                                                           s
                                                             s        3                              g                                                           :
                                                             so                                      $
                                                                                                                                                                 g
                       3
                                                              :
                                                                        10,00            2,00       Grafiek   |                                                  2
                       4                                  0,0060        10,00            2,00       Grafiek   |                                                  *
                       5                                                                            Grafiek   |                                                  s
                                                          0,0060        10,00            2,00
                       6                                                10,00            2,00       _|Grafiek |
                                                                                                                                                                 @
                                                              :
            1-203/578  Fi                                               10,00                       Grafiek   |
                                                              5
                                                                                         2,00                                                                    =
                       8                                                                            Grafiek   |                                                  B
                                                              =
                                                                        10.00            2,00
                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                 E
                                                                                                                                                                 ®
                                                                                                                                                                 >
            1.70 /1                                                                                                                | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                                   14
                                                                                                                                                                      0000000263
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC    Group     BV                                                                                                        c.B.C.
                                                                                                                                     GROUP
                  Sterkteberekening van een      horizontaal      gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020 |   Sigma 2022 1.7 ©
                  Locatie
                                           Gerduc e grondbelastig
                 jco
                 lors
                 |~I
                                          G) © @ =
                 [ao
                                                                                                                                        F
                                                                                                                                        =
            :
            ui                                                                                                                          2
            S
                                                                                                                                        S
            iS®                                                                                                                         E
                                                                                                                                        3
            5                                                                                                                           a
                                                                                                                                        a
            S
            :
                                                                                                                                        §
                                                                                                                                        2
            =                                                                                                  | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                        3
                                                                                   ee
                                                                                                                                          15
                                                                                                                                             0000000264
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group   BV
                                                                                                                                          E.B.C.
                                                                                                                                           GROUP
                       Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020            |   Sigma 2022 1.7 ©
                                                                                                                          G
                                                                                                                           14]
                                                                                                                          lo
                                                                                                                           oO
                                                                                                                           on
                                                                                                                           ao
                                                                                                                           oe)
                                                                                                                          ®
                                                                                                                          z
                                                                                             .,
                                                                                                |        4
                                                                                             L(
                                                                                             Vy
                                                                                                       \
                                                                                                         4
                                                                                                           \ |
                                                                                                              |}
                                                                                                                 '
                                                                                                                   |
                                                                                                  |
                                                                                              +
                                                                                                    }
                                                                                              |      )
                                                                                                            i
                                                                                                                 i
                                                                                                a
                                                                                                ar
                                                                                                  ‘/   ¥
                                                                                                                                               >
                                                                                                                                              oo
                                                                                                                                               bd
                                                                                                                                               ©
            1-203/578
                                                                                                                                               =.
                                                                                                                                              =
                                                                                                                                              fo
                                                                                                                                              B
                                                                                                                                               3
                                                                                                                                               w
                                                                                                                                               2
                                                                                                                                               =]
                                                                                                                                              a]
                                                                                                                                               wo
                                                                                                                                               o
                                                                                                                                              >
             1.70 /1                                                                                                 | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                              2
                                                                                                                                              iS)
                                                                                                                                                  16
                                                                                                                                                     0000000265
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                   E.B.C.
                                                                                                                                                     GROUP
                       Sterkteberekening       van een  horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020           |  Sigma   2022 1.7 ©
                       2. Eigenschappen       van  de leiding
                       Inwendige middellijn                      D;=De-2-d,                    =
                                                                                                 102,20            mm
                       Gemiddelde middellijn                     Dg  =
                                                                        (De + Di2              =
                                                                                                 113,60            mm
                       Uitwendige middellijn+bekleding           Do =De+2-e                    =
                                                                                                 125,00            mm
                       Uitwendige straal                         fe=De/2                       =
                                                                                                 62,50             mm
                       Inwendige straal                          R=   O2                       =51,10              mm
                       Gemiddelde straal                         tg= (fet ni) /2               =
                                                                                                 56,80             mm
                       Traagheidsmoment buis                     lb =
                                                                       (Det D;*)
                                                                            -     -
                                                                                    2/64       =
                                                                                                 6.629.052,19      mm*
                       Weerstandsmoment buis                     Wp =Ip/Te                     =
                                                                                                 106.064,84        mm?
                       Wandtraagheidsmoment                      waded       12                =
                                                                                                 123,46            mm*/mm!
                       Wandweerstandsmoment                      Wy   =
                                                                         d,2/6                 =
                                                                                                 21,66             mm?/mm!
                       Opperviakte leiding                       A=: (D2 D?)/4  -
                                                                                               =
                                                                                                 4,068,49          mm?
                       Gewicht leiding                           g=p.-A                        =
                                                                                                 0,0389            N/mm!
                       3. Berekening     van  het  gewicht van  de  leiding tijdens   het intrekken van de leiding
                                                                 Leiding op rollenbaarymaaiveld                          Leiding in boorgat
                       Gewicht mediumleiding                     g        =
                                                                              0,0389     N/mm!                      g       =
                                                                                                                               0,0389     N/mm!
                       Gewicht vulling                           dvi      =
                                                                              Nuvt               *                  du      =
                                                                                                                               Nw                 i:
                       Totaal  gewicht                           Qt       =
                                                                              0,0389     N/mm!                      Goat    =
                                                                                                                               0,0389     N/mm!
                       4. Berekening     van  de trekkrachten   en spanningen bovengronds
                       4.1 Berekening    van de  benodigde trekkrachten op rollenbaary maaiveld
                       Trekkracht T;   tijdens verschillende         L  [m]          T; [N]
                        stadia [N]
                        Starten met trekken                              19,90          325
                        Na intrekken van Ls                              14,82          242
                        Na intrekken  van   Ls + L4                      9,02           147
                        Na intrekken  van   L5 + Ly+Ls                   8,99           147
                        Na intrekken van Ls    + Ly+ Ls+ Le              3,15           51
                       Ti1=f-L:    Gra: fy =
                                             1,4-L-0,0389-0,3
                       42  Berekening    van  de  optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten op rolienbaan/maaiveld
                        Spanningen o;tiidens     verschillende       T; [N]          ot INmm-]
                        stadia [N/mm?]                                                                                                                  6
                        Starten met trekken                              325            0,08                                                            s
                        Na intrekken  van   Ls                           242            0,06                                                            §
                        Na intrekken van Ls    + L4                      147            0,04                                                            E
                        Na intrekken  van   Ls + La+ Ls                  147            0,04
                        Na intrekken  van   Ls + L4+L3+ Le               51             0,01
                            T_T
                       oA 4.068,49                                                                                                                      :
                                                                                                                                                        |
            1-203/578
            1.70 /1                                                                                                         | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                        Fe
                                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                                        2
                                                                                          aim
                                                                                                                                                           17
                                                                                                                                                              0000000266
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group            BV
                                                                                                                                                          E.B.C.
                                                                                                                                                           GROUP
                       Sterkteberekening                   van een   horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020        | Sigma 2022   1.7 ©
                       43     Berekening             van  de  opiredende spanning t.g.v. kromming van de leiding op rollenbaan/maaiveld
                                                 |
                       My =fgy< E
                                                3
                                                     6.629.052
                       M, b=  =
                                  11
                                     1,1 -
                                            975
                                           970     -
                                                       —————=
                                                       000
                                                                    142.193.17
                                                                          ieee   N
                       Ob=
                               Mb
                                We
                                142.193,17
                             pec
                             =
                                                 Lae 1,34 Nimm 2
                                                      7
                                 06.065
                       44 Totalisatie              van   de  optredende spanningen op rollenbaan/ maaiveld
                       Spanningen                oz  tijidens verschillende       Gt [Nimm2] | Oa [N/mmé]
                        stadia [N/mm?]
                       Starten met trekken                                            0,08        0,95
                       Na intrekken              van    Ls                            0,06        0,93
                       Na intrekken              van    Ls + L4                       0,04        0,91
                       Na intrekken              van    Ls + L4+ Ls                   0,04        0,91
                       Na intrekken              van    Ls + Ly+Ls5+ Le               0,01        0,88
                       Ga= Oc" Ob ot            +      =
                                                         0,65- 1,34   + o;
                       Toelaatbare              spanning:     oka =
                                                                    MRS    =
                                                                             10,00 N/mm?
                                                                                                                                                               >
                                                                                                                                                              oo
                                                                                                                                                               bd
                                                                                                                                                               ©
            1-203/578
                                                                                                                                                               =.
                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                              fo
                                                                                                                                                              B
                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                               w
                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                               =]
                                                                                                                                                              a]
                                                                                                                                                               wo
                                                                                                                                                               o
                                                                                                                                                              >
            1.70 /1                                                                                                                  | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                              iS)
                                                                                                                                                                  18
                                                                                                                                                                     0000000267
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group         BV
                                                                                                                                                                                       E.B.C.
                                                                                                                                                                                        GROUP
                       Sterkteberekening                  van een               horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                          | Sigma 2022 1.7©
                       5.   Berekening             van   de       optredende spanningen tijdens het intrekken van de leiding in het boorgat
                       5.1    Berekening           van   de vereiste trekkracht T2                         en  T3,in verband met wrijving tussen leiding en boorvioeistot/boorgangwand
                       Tijdens      het intrekken           van      de       leiding      in het  boorgat treedt er wrijving op tussen de leiding en boorvioeistof.
                        100% van de omtrek van de                              leiding komt in aanraking met bentoniet.
                        Hieruit volgt:      Deomtrek           =
                                                                  392,70 mm!
                       Gewicht       van   de       leiding (+vulling)                 in het   boorgat goa:      =
                                                                                                                    0,0389 N/mm!
                       Gelet op het gewicht                 van      de boorvioeistof: gopw pmi: De®        =
                                                                                                                           -
                                                                                                                             w/4   =
                                                                                                                                     11,5 -
                                                                                                                                            125,00* 7/4 =0,141 N/mm!
                                                                                                                                                   -
                       Gelet hierop is ges =| Ggat Jopw | 0,102 N/mm! -
                                                                                       =
                        Trekkracht T2 en Ta, tijdens                                               L   [m]             To [N]             Ta [N]
                         verschillende stadia               [N]
                        Na intrekken van Ls                                                              5,08              285
                        Na intrekken        van        Ls + Ly                                           10,88                               611
                        Na intrekken         van       Ls  +     Ly+ Ls                             ~ 10,91                612
                                                                                                                                                 :
                        Na intrekken van Ls                +     L4+bs+Le                                16,75                               940
                        Geheel ingetrokken                                                               19,90             1.117
                                                                                                                                                 i
                       Rechte delen: To=f-L-                        (Deomr f2+ Gor: f) 1,4 L- (392,70 0,00005 + 0,102 0,2)
                                                                                     -
                                                                                                         =      -                -                   -
                       Gebogen        delen: T3, =f               -
                                                                    Lg (Demir f2 + Geir: fg) 1,4 L (892,70 0,00005 + 0,102 0,2)
                                                                            -
                                                                                                              =      -   -            -                 -
                       52 Berekening               van   de vereiste trekkracht Ts, in verband met wrijving door grondreactie in de bochten
                       5.2.2          aande bocht
                       5   =
                                 Do + Kv.gem
                         G         D.E-
                                       125,00 0,0060 -
                       ail oe
                              df;   "975
                                0,322 -22-E-Ip
                                              -
                                                  6.629.052.19
                                                                                    ees       mm
                                                                                                    -|
                       Qe=
                                     Do: fro: R
                                0.322
                                  :
                                         -
                                                i
                                                  0.00232 975-            -
                                                                              6.629.052,19    5
                                                                                                                         9
                       i      =                                                                   _
                                                                                                        atts N/ DA:
                                               125,00 0,9    -          -
                                                                            18.060
                       Tay=f-4-
                                        Qe, Do:
                                          =.               2
                       Tap= 1,44.           200222.             195             09.      —Z—. 0.2      =
                                                                                                         522,79 N
                                                                                    0,0023                                                                                                  =
                                                                                                                                                                                              wo
                           22             n                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                              @
                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                           og
                                 Do:   Ky gem                                                                                                                                                 oO
                       N   Y
                                                                                                                                                                                              oy
                                   #eEs      |,
                                       125,00        -
                                                        0.0060
                              iz
                                             u           u
                                                                                              mm -1
                                                                               = 00028
                           =                                                   =
                         .
                                      975. 6.629.052,19
                       Qn     =
                                0,322 -92-E-               I,
                                     Do: fro: R
                                0,322
                                  :
                                         -
                                                u 0,00232 975 6.629.052,19
                                                             -            -
                                                                                              :
                                                                                                                         2
                       Oe     =
                                                                            18.060
                                                                                                   —
                                                                                                        esos N.IMM                                                                         b.v.
                                               125,00 0,9    -          -
            1-203/578                                                                                                                                                                      Schrijvers
                                        Qe                 rs
                       Tap =f-4                   -Do:            fs
                                          3                n
                                            0,0055                                      ”
                       —               =.
                                                                                       A 0.2 = 522,79 N
                                                                                                       -
                                                            125,00
            1.70 /1                                                                                                                                               | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                                           Adviesbura
                                                                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                                                                                      19
                                                                                                                                                                                                         0000000268
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group      BV
                                                                                                                                                                       E.B.C.
                                                                                                                                                                        GROUP
                       Sterkteberekening            van een        horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                  |   Sigma   2022 1.7 ©
                       5.3 Berekening         van   de  wrijving door bochtkracht T 3-
                       Trekkracht Thoctt tiidens verschillende                 —   |T; [N]          To/Tsa[N]       [Tabsneer IN] [Tapop IN] | Toone [N]
                       stadia [N]                                                   (f= 1)           (f 1)
                                                                                                        =
                                                                                                                     T= 1)         (f= 1)
                       Neergaande bocht                                                105              436             0                         541
                                                                                                                                          a
                       Opgaande         bocht                                          37               671             0            373          1.082
                       Neergaande bocht: Thocht             =
                                                              Ti     +  To + Tsaneer   +
                                                                                         Tstneer max
                       Opgaande bocht: Thocht            =
                                                           T1     +  To  +
                                                                           T3aneer + Tsp, neermax + T3a,0p + T 3b pp,max
                       Trekkracht Ts, tiidens verschillende                        o[°]             Thocht [N]      Ts. [N]
                        stadia  [N]
                       Neergaande bocht                                                9,20             541             48
                       Opgaande bocht                                                  9,21             1.082           97
                       Ts-=f-Le-         Qt: fs
                                                Oo
                       Lg=2:-R-2z:
                                              360
                            as  Thocht sin(a)
                                          .
                       =
                            _— “a
                       —  Tac 2+ Tho: SIN(a)
                                   =F-                        -
                                                                  fg =
                                                                        1,4 2+ Toate: SiN(a) 0,2
                                                                            -                     -
                       54 Totalisatie        van   de trekkrachten in fase I
                       Trekkracht Tip:       tiidens                                                               | Tacneer[N] |T3b,0p [N]                   Tiot [N]
                                                                T [N]               T2/T3a[N]         |Tso.neer[N]                              Tcop [N]
                        verschillende stadia         [N]      |
                       Na intrekken         van  Ls           |       242               285                  :               :             -          -
                                                                                                                                                                  527
                       Naintrekkenvanls+Ll4                   |       147               611              0               48                                       806
                                                                                                                                           :          *
                                                              |
                       NaintrekkenvanLs+L4                            147               612              0               48                                       807
                                                                                                                                           :          -
                        +Ls5                                    |
                                                                |
                       NaintrekkenvanlLs+L4                           51                940              0               48           523          97             1.660
                        +L3+Lo
                       Geheel ingetrokken                     |       0                 1.117            0               48           523          97             1.785
                              Ty       To + Tae      T                              T sbop,max
                       Tit  =    +                +
                                                       sbneer,max T3eneer
                                                                      +          +             +
                                                                                                 Tscop
                                                                                                                                                                           schrijves.ni
                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                           info@schrjve.n!
                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                           b.v.
            1-203/578
             1.70 /1                                                                                                                         | 10-01-2024   10:23:36
                                                                                                                                                                           Schrijvers
                                                                                                                                                                           Adviesbura
                                                                                                                                                                           ©
                                                                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                                                              0000000269
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group    BV
                                                                                                                                                               E.B.C.
                                                                                                                                                                GROUP
                       Sterkteberekening      van een     horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                  |  Sigma     2022 1.7 ©
                       5.5 Karakteristieke waarden        van  de benodigde trekkrachten in fase il
                       Wanneer geen totaalfactor wordt toegepast          (f  =
                                                                                1), gelden de volgende karakterisitieke waarden     voor  de trekkrachten.
                       Trekkracht Ti tidens           11;  [N           Ta/Tsa[N]         |Tasneer[N]    |TscncerIN]  |TanopIN]         |Tacop[N]    |Trot [N]
                       verschillende stadia    [N]    |
                       Na intrekken        Ls               173              204                                                                          376
                                                                                                  =             =             =
                                     van
                                                      |
                       Naintrekken vanLs+L4,                105              436             0              35                                B:          576
                                                                                                                              =
                                                        |
                       Naintrekkenvanls+L4,                 105              437             0              35                                            577
                                                                                                                              =                3
                        +L                            |
                                                        |
                       NaintrekkenvanLs+L4y                 37               671             0              35            373              69             1.185
                        +L3+Ls
                       Geheel ingetrokken              |    0                798             0              35            373              69             1.275
                       De maximale karakteristieke waarde         voor de    benodigde trekkracht bedraagt 1.275     N (= 0,2 ton).
                       Volgens  het veorschrift   van   de Drilling Contractors Association       (DCA Europe) wordt een boormachine voorgeschreven
                                                                                                       -
                       met  een trekkracht 2 tot 3 keer deze maximale waarde.
                       5.6 Berekening   van   de  optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten in fase         ff
                       Spanningen    a: tijdens verschillende          Trot [N]         ot [N/mm?]
                        stadia (N/mm?
                       Na intrekken  van   Ls                              527              0,13
                       Na intrekken  van   Ls + Ly                          806             0,20
                       Na intrekken van Ls    +  Ly+ Ls                    807              0,20
                       Na intrekken  van   Ls + Ly+Ls+ Le                   1.660           0,41
                       Geheel ingetrokken                                   1.785           0,44
                       n=
                            Trot Tot
                         "A      4.068,49
                                                                                                                                                                   >
                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                   Kid
            1-203/578
                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                   ©
                                                                                                                                                                   3B
                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                   >
             1.70 /1                                                                           Ps 9 ai
                                                                                                                                     | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                       21
                                                                                                                                                                          0000000270
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group      BV
                                                                                                                                                E.B.C.
                                                                                                                                                 GROUP
                       Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN                3650/3651 :2020   |   Sigma 2022 1.7 ©
                       5.7 Optredende spanningen tg.v. kromming van de leiding in het boorgat
                       5.7.1 Neergaande bocht
                                            lb
                       Mb          E-
                            = fo:      fA
                                            6.629.052,19
                       My,  =
                               1,4- 975  -
                                                               ~
                                                                 552.724,.71 Nmm
                                            0.9-18.190
                           _
                       Ob=
                              W,
                              552.724,71
                              es                               2
                       Sb=
                           ig
                                                     | mm
                              796,064,840
                       Sf          aande bocht
                                            lb
                       sales       ain
                                       fro: R
                                            6.629.052,19
                       M, =1,4-975-                            =
                                                                 556.703,35 Nmm
                                            0,9 18.060
                       Ob=
                              Mb
                              Wh
                              556.703,35
                       Sb=
                           3
                                                       mm 2
                              196,064,840
                       58 Totalisatie      van  de   spanningen in het boorgat tijdens de trekoperatie
                        Spanningen      oz  tijdens verschillende            Tit [N]   ot [Nim]     Gb [N/mm]   Ga [N/mm?]
                        stadia   [N/mm?]
                        Na intrekken van Ls                                      527      0,13
                                                                                                          :
                                                                                                                   0,13
                        Na intrekken    van    Ls + L4                           806      0,20         S21         3,59
                        Na intrekken           Ls + L4+ Ls                       807      0,20
                                                                                                          =
                                        van                                                                        0,20
                        Na intrekken van Ls       +   L4+ Ls + Le                1.660    0.41         5,25        3,82
                        Geheel    ingetrokken                                    1.785    0,44                     0,44
                                                                                                          =
                                                 Trot       Trot
                       Rech         ck.
                         echte delen:    oa                            ot
                                                   A     4.068,49
                       Gebogen      delen:   Ga  =
                                                    6° Ob+ om      =
                                                                      0,65 -
                                                                              ob + oF
                       Toelaatbare     spanning:       oxa =  MRS   =
                                                                       10,00 N/mm?                                                                  -
                                                                                                                                                     >
                                                                                                                                                    oo
                                                                                                                                                     bd
                                                                                                                                                     ©
            1-203/578
                                                                                                                                                     =.
                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                    fo
                                                                                                                                                    B
                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                     w
                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                     =]
                                                                                                                                                    a]
                                                                                                                                                     wo
                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                    >
            1.70 /1                                                                                                        | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                    iS)
                                                                                                                                                        22
                                                                                                                                                           0000000271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                         E.B.C.
                                                                                                                                                          GROUP
                       Sterkteberekening         van een      horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020          |   Sigma   2022 1.7 ©
                       6. Fase Ill:  Berekening      van     de  optredende spanningen tijdens de gebruiksfase
                       6.1 Berekening      van   de spanningen op en og       tg.v.inwendige druk
                       Leiding   is drukloos:
                       Op
                           =
                             0,00 N/mm?
                       6.2 Berekening      reroundingf actor f,,
                       Leiding is drukloos:
                       fir 1,00
                          =
                       6.3  Berekening     van   de neutrale grondbelasting       Q,,
                        Locatie                           \Dekkingtov.         |G.W.S.to.v.    |Grondsoort | qdoog      nat         dn           Qn
                                                          maaiveld[m] |maaiveld [nm]
                                                          |
                                                                                                             [KN/m?]    [kKN/m?]     [kN/m?]     [N/mm']
                        3                                       223               1,00         Zand             18,70      10,70        29.40       3,68
                        4                                       3,67              1,00         Zand             18,70      23,23        41,93       5,24
                        5                                       3,67              1,00         Zand             18,70      23,23        41,93       5,24
                        6                                       2,77              1,00         Zand             18,70      15,40        34,10       4,26
                        Z                                       2,70              1,00         Zand             18,70      14,79        33,49       4,19
                        8                                       1,59              1,00         Zand             18,70      51a          23,83       2,98
                                         Ha
                              =
                                       *
                       Qdroog Y* Ya
                       Qnat= 'Y° Yn° Hy       Ww" Hw
                                           -
                       Qn  =
                             y° ya°  Ha  +
                                             y- yn- Hn -
                                                            yw?  Aw
                       Qn   = n+ Do= (1,1      -
                                                 ya: Ha  +   1,1 -
                                                                   y= Hn
                                                                         -
                                                                            Ww Hw) 125
                       6.4  Berekening van de verkeersbelasting Q,
                        Locatie                           [Dekking to.v.       |Verkeersbelasting          qu[kN/m2]  |Qy [N/mm]
                                                          | maaiveld [m]
                        3
                                                          |     223            Grafiek |                      22,57   |    2,82
                        4                                       3,67           Grafiek |                      13,97        1,75
                        5                                       3,67           Grafiek |                      13,97   |    1,75
                        6                                       2/7            Grafiek |                      18,34   |    2,29
                       F,                                       2.70           Grafiek |                      1880    |    235
                        8                                       1,59           Gratiek |                      31,52   |    3,94
                       Qy=q ‘Do =qy- 125                                                                                                                     éGo
                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                              >
                                                                                                                                                             oo
                                                                                                                                                              bd
                                                                                                                                                              ©
            1-203/578
                                                                                                                                                              =.
                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                             fo
                                                                                                                                                             B
                                                                                                                                                              3
                                                                                                                                                              w
                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                              =]
                                                                                                                                                             a]
                                                                                                                                                              wo
                                                                                                                                                              o
                                                                                                                                                             >
            1.70 /1                                                                                                              | 10-01-2024   10:23:36
                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                             iS)
                                                                                                                                                                 23
                                                                                                                                                                    0000000272
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group           BV
                                                                                                                                                                        E.B.C.
                                                                                                                                                                         GROUP
                         Sterkteberekening                      van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                   |   Sigma 2022 1.7©
                         6.5 Momenien                 en    spanningen t.g.v. bovenbelastingen
                          Locatie                                              On                       Q,              Qhoven    Mg       Gq
                                                                                 [N/mm']                [W/mm']         [N/mm']   [Nmm]    [N/mm7
                          3
                                                                               |
                                                                               |
                                                                                        3.68               2,82             6,50     50,92    2,30
                         4                                                              5,24                1,49            6,99     54,77    2,00
                         5                                                              5,24                1,75            6,99     54,77    2,03
                         6                                                              4,26               2,29             6,56     51,38    2,37
                         7                                                              4,19               2,55             6,54     51,23    2,37
                         8                                                              2,98               3,94             6,92     54.23    2,50
                         Mg   =
                                   Kp  «
                                         (Q,       +
                                                         Qy)  «
                                                                  fg
                                                                        =
                                                                           0,138       -
                                                                                         (Q,   +
                                                                                                 Q,)    -
                                                                                                          56,80
                                       M                            M
                         Ggpeg Ein 1:00
                             ee
                                                             pee:          De
                                  te y=                         or 66
                         6.6  Optredende spanning o, tgv. grondreactie in de bochten
                           6.2                   n              h
                                                                     if
                                   Kp ing Qe: Do-
                              =
                                                                   a“62,50
                                            -
                         Oar
                         Orr
                              =
                                  0,083 0,0055 -                -
                                                                   125,00 = 0,17 N/mm?
                                                                                    -
                                                                                      21,66
                         6.6.2           aande bocht
                                                                     hi
                              = Kbind            Qe Do-
                                                                   —
                                          -             +
                         Og
                                                                        ‘a            62,50
                                  0,083          0,0055 125,00
                                                                                      31.667 0,17 N/mm?
                              =                -                -                 -
                         Og
                         6.7 Berekening                  van    de spanning               oz,  tg.v. temperatuurverschil
                         Leiding is drukloos
                         Gax  =    0 N/mm?
                         7. Toetsing op minimale ringstijfheid Sj
                         Bre          att
                                                                0,0821 N/mm?                  = 82,11 kN/m?
                                         1713.67                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                               wo
                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                               @
                         Minimaal vereiste                  ringstijfheid             =
                                                                                         2 KN/m?                                                                            =
                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                            ee
                                                                                                                                                                               oO
                         8.
                       |
                            Toetsing op implosie:                             berekening van de alzijdige overdruk                                                             oy
                         Veiligheidsfactor                 y voor        langdurige onderdruk: y= 3
                         Veiligheidstactor                 y voor        kortdurende onderdruk: y 1,5              =
                                                          24-E-           ly
                         Pam
                             4
                                     le                         D3
                                                     1                  24   -
                                                                               975,00        - 123,46
                                                                                                   ‘it
                         Po,kort
                                   -
                                    =
                                                                    '
                                                                                                             1,56    N/mm 2
                                      15- (           7
                                                          0,42)                       113,60°                                                                               b.v.
                                                   1               24      -
                                                                             350,00        -
                                                                                             123,46
            1-203/578                                                                                                                                                       Schrijvers
                                                                                                                        2
                         Potena
                              ing
                                    =                           2
                                                                                 113,608
                                                                                                        a
                                                                                                             resee N mm
                                      3       (1- 0,47)
                         Conclusie: Kans op implosie bij 28,07                                   m     grondwater boven de leiding
            1.70 /1                                                                                                                                | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                            Adviesbura
                                                                                                                                                                            ©
                                                                                                                                                                                       24
                                                                                                                                                                                          0000000273
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                                     E.B.C.
                                                                                                                                                                      GROUP
                       Sterkteberekening          van een           horizontaal       gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020              |   Sigma 2022 1.7 ©
                       9. Berekening       van   het totaal           aan    optredende spanningen
                       9.1 Optredende spanningen in omtreksrichting                            van de leiding
                        Locatie                                log([N/mm7]_            jog  [Nimm*]      lots EI        oy2   [N/mm]
                       3
                                                               ,        235                                   0,65          1,53
                       4                                                Zoe                 0,17              0,65          1,75
                        5                                               2,00                0,17              0,65          1,75
                       6                                                2.07                                  0,65          1,54
                                                                                                .
                       7                                                2,37                                  0,65          1,54
                       8                                       |
                                                                        2,50
                                                                                                *
                                                                                                              0,65          1,63
                       Rechte delen: oy2        =
                                                   dic Og
                                                         *
                       Bochten: oy2      =
                                             a6: (og+ Gm)
                       Toelaatbare     spanning:       cia   =
                                                                   Gt  =
                                                                          8,00 N/mm?
                       92  Optredende spanningen in iangsrichting van de leiding
                        Locatie                                lop [Nmm?]
                                                               |
                                                                                       Joa   (N/mm?      Jou  (Nimm]    Jos          ox [N/mm]
                       3                                                0,00                0,00                                        0,00
                                                                                                                 a              .
                       4                                                0,00                0,00              5,25           0,65       3,41
                       5                                                0,00                0,00              5.25           0,65       3,41
                       6
                                                                                                                 a
                                                                        0,00                0,00                                        0,00
                       Fi                                               0,00                0,00                                        0,00
                                                                                                                 .              r
                       8                                                0,00                0,00                                        0,00
                                                                                                                 n              z
                       Rechte delen:      ox
                                               =
                                                  oax
                       Bochten:   ox   =
                                           Gax+ Oa Ob
                       Toelaatbare     spanning:       cia   =
                                                                   Gt  =
                                                                          8,00 N/mm?
                       10.  Berekening        van  de optredende en toelaatbare deflectie
                        Locatie                                (Q,[Nimm]
                                                               |
                                                                                        JQ,   [Nmm]        JQ, [Nimm?]    sy [mm]      8y/Dg [%
                       3                                                3,68                 2,82                              0,49       0,43
                                                                                                                   .
                       4                                                5,24                  1,75             0,0055          0,59       0,52
                       5                                                5,24                  1,75             0,0055          0,59       0,52
                       6                                                4,26                 2,29                              0,52       0,46
                                                                                                                   ‘
                       Fi                                               4,19                 205                               0,51       0,45
                                                                                                                   3
                       8                                                2,98                 3,94                                         0,42
                                                                                                                   e
                                                                 |
                                                                                                                               0,47
                             (0,089  -
                                        Q  -
                                             0,095 Qui-
                                                                   +  0,048 Q) -
                                                                                      «3                                                                                  @
                       éy=                                 ;                                                                                                             g
                                                        Ely                                                                                                              =
                             (0,089 (Q,
                                     -
                                              + 2.   Q,) 0,095 (1
                                                             -
                                                                           -     -
                                                                                   sin  o) (Q, + %- Q,) + 0,048 Q) 56,80°
                                                                                            -                         -     -
                                                                                                                                                                         a
                         Y=
                                                                                    350   -
                                                                                            123,46
                       Toelaatbare deflectie        =
                                                        8.00% Dg      -
                                                                             =
                                                                               0,08   -
                                                                                        113,60     =
                                                                                                     9,09  mm
                                                                                                                                                                          >
                                                                                                                                                                         oo
                                                                                                                                                                          bd
                                                                                                                                                                          ©
            1-203/578
                                                                                                                                                                          =.
                                                                                                                                                                         =
                                                                                                                                                                         fo
                                                                                                                                                                         B
                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                          w
                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                          =]
                                                                                                                                                                         a]
                                                                                                                                                                          wo
                                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                         >
             1.70 /1                                                                                                                            | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                         iS)
                                                                                                                                                                             25
                                                                                                                                                                                0000000274
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group       BV
                                                                                                                                                               E.B.C.
                                                                                                                                                                GROUP
                       Sterkteberekening               van een        horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020            |   Sigma 2022 1.7 ©
                       11.  Berekening            van   de    boorspoeldrukken
                        Locatie                                      H  [m]          Gvert              Shor           Go          Pi             E100
                                                                                      [kN/m?]           [kKN/m?]       [kKN/m?]    [kKN/m?]       [MN/m?]
                       3                                                 2,23             22,16              15,50          18,83     34,03           1,08
                       4                                                 3,67            30,02              20,99           25,50     42,71           1,30
                       5                                                 3,67            30,02              20,99           25,50     42.71           1,30
                       6                                                                                                    21        37,29
                                                                  |      aye              25,11              17,56              a3                    ir
                       7                                           |     270              24,73              17,29          21,01     36,86           1,16
                       8                                          |      1,59              18,67             13,06          15,87     30,17           0,98
                                                 =. H,
                       Over =.   x
                                       Ha+
                                                 ¥
                                                          -
                                                            yo" Hw
                       Ghor =
                                Overt
                                       *
                                         (1  a
                                                 sin{@))
                              Gvert + Ghor
                          »_
                       Go  =
                                       2
                       P= Go (14+8iN(@))
                                   -
                                                       + ¢  -
                                                              COS(@)
                       E100,norm     =
                                       E100 (q-¥100)"
                                               -
                                                                     (Zand/Leem/Grind       = m  =
                                                                                                   0,5; Veen/Klei  — m  =
                                                                                                                           0,8)
                         Locatie                                      G                Q                  u              v          Dim             90% Pin
                                                                       [MN/m?]         [-]                [N/mm?]        (-]         [N/mmz2]       [bar]
                         2                                               0,38             0,040             0,0123          0,4115    0,12            1,07
                         4                                               0,46             0,038             0.0267          0,4115    0,15            1,39
                         5                                               0,46             0,038             0.0267          0.4115    0,15            1,39
                         6                                               0,41             0,039             0.0177          0,4115    0,13            1,19
                         7                                               0,41             0,039             0.0170          0,4115    0,13            1,18
                         8                                               0,35             0,041             0,0059          0.4115    0,10            0,93
                       G  -
                              E100.n0rm
                             2-(1+)
                             Go SIN(@)
                                  :
                                               +     -
                                                       COS(g)
                       Q= ~
                                              G
                       U=   yp
                       K  = 1  -sin()
                               K
                          —                                                                                                                                        —
                       eT      ek                                                                                                                                  a
                                                              -SIp
                                                              lesin @
                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                   =.
                       Pim     (P+      C+
                                            COt(@))      -Q             -C-
                                                                             COt(@) +U
                                                                                                                                                                   =
                            =
                                                                                                                                                                   >
                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                   o
            1-203/578
                                                                                                                                                                   =.
                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                   ©
                                                                                                                                                                   3B
                                                                                                                                                                   &
                                                                                                                                                                   S
             1.70 /1                                                                                     =
                                                                                                            F4-<
                                                                                                                                          | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                      26
                                                                                                                                                                         0000000275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group         BV
                                                                                                                                                                                          E.B.C.
                                                                                                                                                                                           GROUP
                       Sterkteberekening                   van een        horizontaal           gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                         |  Sigma  2022 1.7 ©
                       11.1   Tijdens pilot
                                                                      |
                         Locatie                                          Rpmax                       Abin                   Pmax           Pmax              Pmin            Pmin
                                                                                                                                                       [21
                         3
                                                                      iw
                                                                      |
                                                                            0,07
                                                                                                       im
                                                                                                         0,77
                                                                                                                              nimma
                                                                                                                               0.06
                                                                                                                                        || teary
                                                                                                                                              0,60
                                                                                                                                                            || wma} ||
                                                                                                                                                                 0,01
                                                                                                                                                                               oar
                                                                                                                                                                                 0,10
                         4                                                  0,07                          1,92                 0,09           0,86               0,03            0,26
                         5                                                  0,07                          1,92                 0,09           0,86               0,03            0,26
                         6                                                  0,07                         0,90                  0,07           0,70               0,02            0,17
                         7                                            |     0,07                         0,56                  0,07           0,69               0,01            0,13
                         8                                             |    0,07                         0,33                  0,05           0,48               0,00            0,04
                                       H
                                                                   [RZ 2*         Egmex Of
                                                                                                  H
                       Ro    max
                                  =
                                     Py Fp,max,zand
                                                            =
                                                                    _                             >
                                D;       90
                       Ag    —
                                              =
                                                  45mm
                                 ar                                                         .
                                                                                         sin_@
                                                                           2          1+sin @
                                       ,                             Ro
                                   (Pi                                         +Q)                         cot(@)
                       Pmax=              + ¢-
                                                  cot(@)) -(5——      pmax
                                                                                                   ~C-
                                                                                                                     +U
                                  Q                        130                           130
                       Vip
                              ee                            ti           —
                                                                                         z
                                                                                                      —
                                                                                                               0,521 m/s
                                    A,        1/4-2(D,2-Dp2)_                1/4-7    (90?      -
                                                                                                  532)
                                     14580 Yip Vin.p
                                                .        &
                                                                         Ty,p
                                                                                     et ome
                                                                                                                    14580 is 0,009 is 0,521       13,4
                                                                                                                                                           Pet
                                                                                                         AMn=h                                                  Me     AM
                          —_                                                                                  —
                                                                                                                                            *
                         mo=(D-                     Dg?              (Dp-Dy                                                   age agye         @o-5ay
                       112     Tijdens intrekken
                         Locatie                                          Ro max                       AD  wit               Pinax          Pinax              Pin            Pmnin
                         8
                                                                      |
                                                                      |}
                                                                          im]
                                                                            0,14
                                                                                                       [m]
                                                                                                         0,27
                                                                                                                              [Nimm?]
                                                                                                                               0,05
                                                                                                                                            [bar]
                                                                                                                                              0,48
                                                                                                                                                      [4]      [Nimm?]
                                                                                                                                                               0,001)
                                                                                                                                                                               [bar]
                                                                                                                                                                                 0,03
                         7                                                  0,14                          1,17                 0,07           0,69             0,01)             0,13
                         6                                                  0,14                          1,51                 0,07           0,70             0,02!)            0,17
                         5                                            |
                                                                            0,15                         2,53                  0,09           0,86             0,032)        (0,26
                         4                                            |     0,15                         2,53                  0,09           0,86             0,03°)            0,26
                         3                                            |     0,14                          1,38                 0,06           0,60             0,01'2)           0,10
                                D,;        180
                       a= ol _
                                          oe          90   mm
                                   5        5
                       Vmiut=
                                    Chis                     150                               150
                                                                                                                     PO MS
                                                                                                                                                                                              é
                                                                                      ge(1802- 1254)
                                                                            De)
                                       "n= Td-ge(Dy2-                            14                                                                                                           &
                                   Oni                      150                               150                                                                                             Ei
                       Viniin   =           =                               =                                   =
                                                                                                                  0,602 mms
                                      A       14-n{Dy;?- Di?) 1/4-q-(1802                             7
                                                                                                        532)
                                         14580                                  Tyi
                                                       1° Vin    jit
                                                    -
                                      (                                                    )-(Loot- L)                Aluit
                          a                                                                                                .
                       Pminuit                                        +                              ;
                                                                                                            +
                                                                                                               pmi-
                                  =
                                               (Dui DP                   (D,;- De)
                                         14580 0.009 0,190
                                                    -            -
                                                                                      13,4                                                                                                       ;
                       Pitmut     =
                                                                                                        (19,90    -L)    +11.5-    Any             "1
                                                 eo iee                  |                -aey                                       l
                                                                                                                                                                                              Es
                                                                                                                                                                                               CG
            1-203/578
                                     14580         Ni      Vin            Ty i                                                                                                                =
                                                                                               ee
                          8
                       Pt
                                              Ae                      he                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                               w
                                                  -                                                                                                                                            g
                                     f 14580          0,009
                                                       :
                                                               -
                                                                   0,602 *          13,4
                                                                                       :
                                                                                                     tT"
                                                                                                                                                                                               3
                          in
                                 =                                                                 5
                                                                                                              1,5- AN  ,
                                                                                                                                                   )
                         min in
                                  = (“reggae                                   @e0-5a)2                                                                                                       z
                                                                                                                                                                                              =
            1.70 /1                                                                                                          sfx
                                                                                                                                                                     | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                                                              2
                                                                                                                                                                                                   ai
                                                                                                                                                                                                      0000000276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30130142
         EBC          Group          BV
                                                                                                                                                      E.B.C.
                                                                                                                                                       GROUP
                       Sterkteberekening         van een    horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020            |  Sigma  2022 1.7 ©
                       11.3       Boorspoeldrukken tijdens pilot
                                  2  —
                       [bar]
                       Borspelduk
                                  0
                                     0                                             Afstand t.o.v. intredepunt  [m]
                                       H1|--%--€- 90% Prm(tijdens pilot en intrekken)                                  Diameter boorstang: 53 mm
                                       2]—8—@=— _ pma:(tijdens pilot)                                                  Diameter boorkop: 90 mm
                                          BE Pinin      (tijidens pilot)                                               Annulaire ruimte: 37 mm
                       11.4       Boorspoeldrukken tijdens intrekken
                                  2  ail
                       Fa
                       2,
                       =                                                                                                                                  i
                         4                                                                                                                                ew
                       = ©
                                                                                                                                                          &
                                                                                                                                                          =
                         &                                                                                                                                o
                                                                                                                                                          n
                        ia)                                                                                                                               —
                        Fa}
                         o
                                                                                                                                                            =
                       a
                                                                                                                                                          >
                                                                                                                                                          5
                                                                                                                                                          #
            1-203/578
                                  0                                                                          t            '
                                                                                                                                                          2
                                     0                                             Afstand t.o.v. intredepunt [m]                                      20
                                                                                                                                                          8
                                       1-9 90% prim(tijidens pilot         en intrekken)                           Diameter buis: 125  mm                 3
                                       4) —-O6—©—_ Pma.(tijdens intrekken)                                         Diameter ruimer: 180 mm                g
                                       5] EE       Pini (tijdens intrekken)                                        Annulaire ruimte: 55 mm                8
                                                                                                                                                          >=
             1.70 /1                                                                                                             | 10-01-2024 10:23:36
                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                              28
                                                                                                                                                                 0000000277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>