<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132631
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ls
                                                                                                                                                                                                                   ~— Ia 712)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      oo?
                                                                                                                                                                                                                              az)[&be [imss
                    24.86
                                                60
                                                   PEGS SDR 376, (30002,           ry     _
                                                                                                                                                                                                                                            “ON   a G) [=]
                                                                                                                                                                                                                                                pois       oS Oo
                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                          &
                                                                                                                                                         Fj
                                                                                                                                                                                                                                                                 fee, £6               D.ég
                                                                                                                                                                                                                                                                      7 Pees               1533
                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                         &   w                                                                                                            ae —
                                                                                                                                                                                                                                                                               i726
                                                                                                                                                         Fo                                                                                                                      f   7400)
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ger
                                                                                                                                                         Li                                                                                                                              ao
                          Voor verlaten gasleidingen geldt een verwijderplicht.                                                                                                                                                                                                                 "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a a  5
                          Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tS Pe,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              53 Sop
                          De afsprakenlijst is samengesteld door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.
                          ai—>
                          Uitgangspunt      is om   de leiding   te snijden en te trekken met kopgaten om de 25meter.
                          De holle ruimte zal niet worden          opgevuld met vulmiddel i.v.m. natuurtoets.
                          De  kopgaten zijn      circa 1m   bij  1m  en gemiddeld 1m diep.
                          De  grond in lagen afgraven en          in omgekeerde volgorde terugplaatsen zodat laagopbouw                in stand blijft.
                          De werkzaamheden kunnen worden                  uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                          Op  deze   lijn zitten verdachte      dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren                   of achter laten.
                          Werkzaamheden op circa 1            meter afstand van de groene streep kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                          De  gasleiding    die duikers kruisen      blijven gedammerd       achter.
                          Het is niet   toegestaan     om  te graven onder de kruinen          van provinciale   bomen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bestnand   rss.                            Dee   (Reper
                          Het is niet toegestaan       om  binnen de 1:1      druklijn van   verhardingen    en   bermverharding (graskeien)     te graven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afblaas                      T               regelkast               Cl     Lal             isolatieflens              f                ff
                           V  Het is  mogelijk     om  de werkzaamheden uit te         voeren    conform   bijgeleverde afsprakenlijst.    In planning rekening    houden met    periodes  van   landbouw.                                                                                                           afsluiter                     |        ba    ——verloop                >      i              KB-paal                   )                 p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afsluiter+afblaas            wy                                               |             HDleKing                            -———e—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tm       ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ply   —-_Kopp-flensverbinding
                           X Het is nog niet       mogelijk  om   de werkzaamheden uit te voeren vanwege natuurtoets,               archeologie    of het ontbreken   van   vergunningen.                                                                                                                            bolle bodem                             5    overschuif mof                  —              mantelbuis          OL Sz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 buiten  bedrijf         Ste       a    Se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Be
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     eind  kap                     .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “]    materiaal overgang       /      /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 op te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        graven           St       EO
                                             ;
                                                                                        ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kraagstuk    zonder flens                a   T  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       stuk                ®      s              te verleggen            ~~.   —        i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 te
                          e Gele kader       is  het verboden      om   te graven    (zie   natuurtoets pagina        15).                                                                                                                                                                                           kraagstuk    met flens                  Ik   verbinding               *      e                 verwijderen          ft
                          Waar   (bv. perceel      met  natuurbescherming)       niet gegraven mag       worden, de gasleiding    in de bodem laten zitten      (indien technisch geen andere      mogelijkheden).                                                                                                   ——                                     XK    isolatiestuk             ?      ?              aa                      Ok katie dlimabibaes
          Enexis          «  Blauwe kader        geeft werkgebied         aan waar    maatregelen getroffen           dienen te worden     voor de   grote   bosmuis   (zie  natuurtoets   pagina 15).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        —<    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               =|     NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PJOB24
         bij                  .
                                                                     =  .                             oe            A                *
                                                                                                                                                  .                                            .
                   }___|
                          Indien  sprake    van    hogere vegetatie     in  grasland,  eerst (mogelijk) leefgebied grote      bosmuis    ongeschikt maken      door het grasland  kort te  maaien.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ter    Apelerstraat                                                                                       a N EXI S
         lig en                                                                                                         AERIUS  berekening gedaan       op basis      aangeleverde   STAGE klassen.                                                                                                                      |<]         Sellingen       gem. Westerwolde
                          In verband met werkzaamheden in              omgeving natura 2000-gebieden           is  een                                            van
                          Werkzaamheden uitvoeren met              deze werktuigen is mogelijk.                                                                                                                                                                                                                          a |2
         Auterschn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =             —
                   -———_|                                                                                                                                                                                                                                                                                                s/a                           Get.                                 Formaat    52                       Tekeningnummer   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         =
                          Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen
                                        ‘             4
                                                                                         (half  maart t/m half  juli) uitgevoerd   te worden.
                                                                                                                                                o
                                                                                                                                                 S                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cy               Gez.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opm.   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _E.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  000030190597-G-H-6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Aantal bladen 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blad nr.   6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0000000888
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>