<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130660
                                                                                   2
                                                                         |
                                                                      |
                                                                       |
                                                                        [
                                                                         |
                                                                                63973-9 745
                                                                                6
                                                                     |                95M
                                                                    |
                                                                  |
                                                                  |                         Best.  VK WWO.633340     verwijderen                                          j
                                                       4
                                                                                            Nieuwe   4-gr. VK plaatsen WWO....... (excl. OVL)
                                                               +                                 1: 4x150ALsas KC 633374         80A.                                a
                                                                                                                                                                        i
                                                                                              Ri
                                                                                            -                                 -
                                                                                                                                                                    & if
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                |
                                                                                            -
                                                                                              Ri 2: 4x150ALsas KC          -
                                                                                                                             mes
                                                               |
                                                                                                                                                                   4
                                                                                                                    ......
                                                                                                                                                                                                                                                                       Oude kabel buiten bedrijf laten liggen|
                                                      .      |
                                                                                            ~
                                                                                              Ri 3: 4x150ALsas KC 633375      -
                                                                                                                                 50A.                            EJ                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                     I
                                                           |
                                                             |
                                                                                                                                                                 [
                                                                                                                                                                   |        Gest. boring #125 PE100
                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                             Aansluitkabel 4x16CU/GPLK
                                                                                                                                                                                                                                       overzetten]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mo
                                                           |                                                                                                                (in-/uittredepunt nog bepalen)
         Monteren 2x VM 4x150ALsas op best. 4x95AL        |
                                                                                                                                                                                                                                                  4xi50ALsas KC 633375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Js amie      z
                                                         |                                                                                                                                                                                                     ——_——
                                                                                                                                                                                                                                                          ;———
                                                                                                                                                                                                                                                                         Gest. boring #125 PE100
                                                                                                                                                                                                                                                                         (in-/uittredepunt nog bepalen)
                                                                                                                                Gest. boring #125 PE100
                                                                                                                                (in-/uittredepunt nog bepalen)
                                                                                                                                                               N
                                                                              -                                                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    f                                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bestaand  —geproj.                       bestaand   geproj
                                                                           Be
                                                                           =  I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LSkabel               i                      =
                                                                             5                                                                                                                                                                                                                                        lichtmaest. 1            @        @      —  aarding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sae     mi e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OV kabel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -
                                                                             :                                                                                                                                                                                                                                        te verplaatsen mast                         iis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mantelbuis            > sy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                             oO                                                                                                                                                                                                                                                                                   T+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mof               *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  buiten bedrijf           -—8———5———5—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      werpieatate mast                            ind maf               *        i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 op te graven              ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  materiaal overgang    fa        i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 te verleggen             PER ee, |) Oona   a" eee,       | cere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  station              oO        Cl               iain          beers      sr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ep                 tee ypc
       w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LS/OV kast          Co        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  na verlegging
       g                                            E                                                                                                                                                                                                                                                                     <\s   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     VV G WWO TAP ROELAGEWEG JOB23
       5                                            e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
       7
                                                    é                                                                                                                                                                                                                                                                                Roelageweg                                                                                                          ENEXIS
       4                                            i                                                                                                                                                                                                                                                                     |e}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ter  Apel gem.       Westerwolde
       8                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                     = 5                       Get.          PE                       Fonnaat       77                      Tekeningnummer             -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a
       g                                           o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      &            Gez.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        £.15025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      000030187903-E-L-O-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aantal bladen         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    Blad nr.  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>