<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130471
                                                 ~~
                                                 a
                                                 <
                                                 0     ~~
                                                 a        “t          0 Pres
                                                 i               w        —   1
                                     17.6 (3000) *
                                                             Ino             =" (3009)
                                                                                 ie
                                                                 a
                             a
                               ee ee
                                             ee     mY       [@
                                          7k                 i
                                                             ‘aa
                                                                 La |
                                                                  ~
                                                                  om
                                                                  ra
                                                             mY
                                                                  o
                                                                  o
                                                                  S
                                                              Sc
                                                            a
                                                          ea
                         !                                                                                                                                                                                                                                               ase,
                                                                                                                                                                                                                                                                         bestaand    geproj.
                                                                                                                                                                                                                                            afblaas
                                                                                                                                                                                                                                            afsluiter
                                                                                                                                                                                                                                                                             T
                                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                                                       :
                                                                                                                                                                                                                                                                                      bh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                regelkast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                verloop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              isolatieflens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KB-paal                     )                     p
                                                                                                                                                                                                                                            afsluiter+afblaas               wy         ply      —-_Kopp-flensverbinding          |            HDleding        0                         <=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I
                                                                                       Voor verlaten
                                                                                                             —                      -      -
                                                                                                                                                                                                                                            bolle bodem
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dp)      overschuif mof                  —             mantelbuis
                                                                                                       gasleidingen geldt een  verwijderplicht.                                                                                                                                                                                               buiten  bedrijf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a       os
                                                                                                                                                                                                                                            extiian                                     5       maniatonnies             /       /
                                                                                       Uitvoering van de werkzaamheden       conform werkomschrijving        bijgeleverde afsprakenlijst.                                                                                                                                                        te                   ae
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i
                                                                                                                                                         en                                                                                                                                                                                   op     graven
                                                                                       De afsprakenlijst is samengesteld door    de rentmeester welke iedere    perceeleigenaar persoonlijk   heeft gesproken.
                                                                                                                                                                                                                                            scam
                                                                                                                                                                                                                                               Seeeine      anaacianmee
                                                                                                                                                                                                                                                            nee
                                                                                                                                                                                                                                                                     ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‘4      nips                     .      .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ped       th            Rie ae a:           oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                verbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _
                                                                                                                                                                                                                                            kraagstuk      met flens                    Ik                               *      @                NENMOESEN                 ue          -          S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bb dam                  —868 dam—    —88 dam—   —86 dam—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -           -
                                                                                       De werkzaamheden kunnen worden         uitgevoerd  in basishygiéne  behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.                           deaeand
                                                                                                                                                                                                                                                    —
                                                                                                                                                                                                                                                       ahd                             XK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;     ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                _Bdlatiestuk             4      ?             na weriegaing           on
          Enexis                                                                       Op  deze lijn zitten
                                                                                       Werkzaamheden op
                                                                                                            verdachte
                                                                                                              circa
                                                                                                                       dempingen/ oude toegangspaden waarvan
                                                                                                                    1 meter afstand van  de groene  streep  is
                                                                                                                                                                    de
                                                                                                                                                                       veiligheidsklasse
                                                                                                                                                               kunnen worden   uitgevoerd
                                                                                                                                                                                          verdacht
                                                                                                                                                                                           in
                                                                                                                                                                                                    is
                                                                                                                                                                                                       > leiding
                                                                                                                                                                                              basishygiéne.
                                                                                                                                                                                                                 lieren of BB achter laten.
                                                                                                                                                                                                                                                 «|i
                                                                                                                                                                                                                                                        -|     NU G WWOSLG TER                      APELERSTRAAT fg JOB24
         bij
                                                                                                                                                                                                                                                               Ter     Apelerstraat                                                                                               E N EXIS
         lig en    a                                                                                                                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                                                                                               Sellingen         gem. Westerwolde
                   %2                                                                                                                                                                                                                            |<}
                                                                                                                                                                                                                                                 A|2
         Auterschn   %                                                                                                                                                                                                                           % fa                             Get.     SARE                           Formaat    52                      Tekeningnummer         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Discipline
                      o                                                                                                                                                                                                                          ae
                                                                                                                                                                                                                                                               Cy
                                                                                                                                                                                                                                                 _
                      %                                                                                                                                                                                                                                                         F
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gez.     0                              Datum    18-04-2023                  000030190597-G-H-6
                        oi                                                                                                                                                                                                                              ni
                         SZ2                                                                                                                                                                                                                     o/s                              Schaal      1:500                       Opm.     £.15275                    Aantal bladen       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blad   nr.  6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000754
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>