<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132636
                                                                                                                                                                                                                                                             |
                                                                                                                                                                                                                    on                                         SA
                                                                                                                                                                            SZodNA                                   lL-
                                                                                                                                                                                                                             Voor verlaten     gasleidingen geldt  een verwijderplicht.
                                                                ye2omA
                                                                                                                                                                   ya qsogyea goneso
                                                                                                                                                                                                                             Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.
                                                                                                                                                                                                                             De afsprakenlijst is samengesteld door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk                                     heeft    gesproken.
                                                      yeajqsoie go gseo0
                                                                                                                                                                                                                             o>
         x7,                                                                                                                                                                                                                 Uitgangspunt is     om de leiding te snijden en te trekken met kopgaten om de 25meter.
                                                                                                                                                                                                                             De halle ruimte zal niet worden      opgevuld met vulmiddel i.v.m. natuurtoets.
                                                                                                                                                                                                           go 0get9
         *
                                                                                                                                                                                                                             De   kopgaten zijn circa 1m bij lm en gemiddeld 1m diep.
         yf                                                                                                                                                                                                                  De   grond in lagen afgraven en in omgekeerde volgorde terugplaatsen zodat laagopbouw                                     in stand  blijft.
                        .
                                                                                                                                                                                                                             |
         Sh                                                                                                                                                                                                                  De werkzaamheden kunnen worden
                                                                                                                                                                                                                             Op   deze  lijn zitten verdachte
                                                                                                                                                                                                                                                                       uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                                                                                                                                                                                                                                                               dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren                                        of achter laten.                         IY
                                                                                                                                                                                                                             Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep kunnen worden                                     witgevoerd in basishygiéne.
         Se
         Fe
              \
                VAX\\
                                                                                                                                                                                                                             De   gasleiding   die duikers kruisen
                                                                                                                                                                                                                             Het is niet toegestaan     om te
                                                                                                                                                                                                                                                                   blijven gedammerd
                                                                                                                                                                                                                                                               graven  onder de      kruinen van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  achter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         provinciale        bomen.
                tigi                                                                                                                                                                                                         Het is niet toegestaan om binnen de 1:1
                                                                                                                                                                                                                               Vv Het is mogelijk   om
                                                                                                                                                                                                                                                                            druklijn
                                                                                                                                                                                                                                                        de werkzaamheden uit te
                                                                                                                                                                                                                                                                                           van
                                                                                                                                                                                                                                                                                          voeren
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  verhardingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     conform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      en    bermverharding (graskeien)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bijgeleverde afsprakenlijst.           In
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   te  graven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              planning rekening      houden met        periodes  van landbouw.
                                                                                    a                                                                                                                                          X Het is nog niet    mogelijk om
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    te
                                                                                                                                                                                                                                                                 de werkzaamheden uit voeren vanwege natuurtoets,                                    archeologie    of het ontbreken van       vergunningen.
               ee
                                       :
                                              a
                                                                                     PEI
                                                                                        2 Srey
                                                                                            :
                                                                                                 :
                 5
                                     |
                                         |    :
                                                                          !   !
                                                                                                                                                                                                                             «  Gele kader is het verboden        om  te graven (zie natuurtoets pagina 15).
          a                                                        =
              Ss                                  oe oe
                   Eat]                                                                                                                                                                                                      Waar    (bv. perceel   met  natuurbescherming)      niet gegraven mag worden, de gasleiding in de bodem laten zitten                                (indien    technisch geen andere      mogelijkheden).
                             apg
                                           age                                                                                                                                                                               «   Blauwe kader      geeft werkgebied    aan waar          maatregelen getroffen                 dienen te worden            voor   de grote bosmuis        (zie   natuurtoets    pagina 15).
                                           co
                                                                                                     |
                                                                                                                        —                                                                                                    Indien   sprake   van  hagere vegetatie  in grasland,        eerst    (mogelijk) leefgebied grote              bosmuis      ongeschikt      maken door het     grasland    kort te maaien.
                          aS                       LO                                                           ff
                                 ee
                                                                                a5
                                                                                                                    (<—~iassealy
                          SSSmoe
                                                                                 ee
                                                                          [
                                                                                          “
                                                                                                                                                                                                                             In verband met werkzaamheden in          omgeving natura 2000-gebieden                      is  een   AERIUS      berekening gedaan          op basis van   aangeleverde      STAGE klassen.
                                           es                                                 se
                                                                                                                     le crc
                       7
                           :
                             —
                                   3
                                                                                                                            ¥:551339.9489
                                                                                                                                                                                          eT RSTfe                           Werkzaamheden uitvoeren met          deze werktuigen is mogelijk.
                                                eee                                                A
                                  <
                                                         —
                                                                          =
                                                                         inten
                                                                                                     eee
                                                                                                         ,
                                                                                                           oe                                Ter
                                                                                                                                                 Apelerstraat                                                                Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen                           maart           half                          te worden.
                                                                                                                  ae a See
                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (half              t/m          juli) uitgevoerd
                                 2                                                                                                         :
                                                                                                                                                                                             «:272476.5748                                                                         ss           ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ——j =|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :
                                                                                                                Oe eT oe                =
                                                                                                                                                      a                                      y:551537.7750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          =P FEES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SDR 17,6 <3000)              :
                                                                                                                                                              os»«                      a    J
                                                                                                                                                                                     d
                                                                                                                         it
                                                                                                                                         z
                                                                                                                                              ci
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bestaand                                          bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    geproj.                                      = geproj.
                                                                                                                                                                                                                                                                          sabi                          shI          k         —                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                          afsiuiter                                            verloop                      p        a
                                                                                                                                                                                                                                                                          afsluiter-tafblaas            oy           plg       —_-Kopp-flensverbinding                ll
                                                                                                                                                                                                                                                                          bolle bodem                                 2        everschuif mof                        =
                                                                                                                                                                                                                                                                          eind kap                                    ]        materiaal overgang           /         f
                                                                                                                                                                                                                                                                          kraagstuk     zonder flens                  tc       T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - stuk                              s
                                                                                                                                                                                                                                                                          kraagstuk     met flens:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ie       verbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                          muilti-joint                               KK        ibolatiestuk                a         $                na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verlegging         Sh       me    ee
       E                                                                                                                                                                                                                                                                      _[g|
                                                                                                                                                                                                                                                                                            NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              §}0B24
       5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              E N EX I S
       4
                                                                                                                                                                                                                                                                af                         Ter     Apelerstraat
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sellingen gem.              Westerwolde
                                                                                                                                                                                                                                                                a8           9|
                                                                                                                                                                                                                                                                              o|a
                                                                                                                                                                                                                                                                                    «|
                                                                                                                                                                                                                                                                  3
                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Get.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.24                                 Formaat        72                      Tekeningnummer      -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Discipline
       g                                                                                                                                                                                                                 s
                                                                                                                                                                                                                           te
                                                                                                                                                                                                                                                                 ssa
                                                                                                                                                                                                                                                                   =]         <
                                                                                                                                                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                      j
                                                                                                                                                                                                                                                                                             =)             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gez.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      000030190597-G-H-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aantal bladen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _               —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           i Blad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   or. &
            |                                                               |                                   |                                                                     |                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0000000890
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>