<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130497
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [oy      2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Me,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ey %,
                            0ST
                            \
                            in
                            E                                                                                                            46
                              lus
                              et
                              |»
                              li
                              ig                                                                                                                              32 PESO
                               Is                                                                                                         ,                           SDR 1
                               \                                                                                                        ~
                               \
                                \  :
                                           |
                                                 _              (ees     Senne aa                                 a         a TS}   529
                                                                                                                                            160_PF63
                                                                                                                                                     SNR 176,               160 PE63 SDR 17.6
                                  =
                                                      iyss
                                                                                                                                                                                               ae                          160 PE63 SDR 17.6
                                  Blijft op 3bar gasdruk E>
                                                    |
                                                                                                                               Gase
                                                                                                                               STY                                                                      a¢
                                                                                                                                                                                                              K56222-tek 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          160 PE63 SDR 17.6 (3000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        160_PE63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SDR_17.6 ¢3000)
                                                                      _{Beginpunt verwijderwerkzaamheden richting Sellingen                                                                           £934
                                                                                                f=9
                                                                                                |=
                                                                                                                               O RT                                                                  408      1 van 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                    IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     fo
                   ey
                      Pampa
                                                                                                                                                                                                mr COME)
                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          be,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           %,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         In
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ae
                                                                                                                                                                                                          2¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                             iz
                                                                                                                                                                                              l
                                                                                                                                                                                                         e9ah                                                                                                                                                                      Gq,%,                                                                                                                                 [=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         “”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            om  i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ig
                                                                                                                                                                                                       aqs
                                                                                                                                                                                                      IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 l
                                                                                                                                                                                                    0 2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bestaand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 = geproj                            bestaand géeproj.                                  bestaand                gepnoj.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             afblaas                       T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3      regelkast                —       (ill            isolatieflens                ft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             afshuiter                      l        bs      verloop                     &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                be             KB-paal                     B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             afsluiter tafblaas           oh                                                                   HDleiding           te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Il                                                  SS                   =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     plg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              me
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             —_-Kopp-flensverbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bolle bodem                              2      overschuif mof                     =             mantelbuis           I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             eind kap                       *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      material    overgang        /       f            buiten bedrijf           =
                                                                                                                                                                                                                            Voor verlaten gasleidingen geldt een verwijderplicht.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            kraagstuk zonder flens                     CT stuk                           .       &               5,1.2e                war GO                ee
                                                                                                                                                                                                                            Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.                                                                                                                                                                                   aL     ea               a
                                                                                                                                                                                                                                           cask
                                                                                                                                                                                                                                                                                          :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kraagstuk     met flens:                 Ik     verbinding                  .       e            tebb werwijderen
                                                                                                                                                                                                                            De afsprakenlijst is samengesteld door de rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk     heeft                                                                                                                                                damn:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BE die       SBE der *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gesproken.                                                                                                                                                                                 BB rer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  an                                         waleh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             muilti-joint                                    Bolatiestuk                                       na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    verlegging         =<     —    —    FF  —   ho
       Enexis                                                                                                                                                                                                               De werkzaambeden kunnen worden
                                                                                                                                                                                                                            Op  deze lijn zitten verdachte
                                                                                                                                                                                                                                                                 uitgevoerd in basishygiéne
                                                                                                                                                                                                                                                           dempingen/ oude toegangspaden
                                                                                                                                                                                                                                                                                            behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren of BB achter laten.        aia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‘<     NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT 27 JOB24
       bij
                                                                                                                                                                                                                            Werkzaamheden op circa 1 meter afstand     van de groene streep is kunnen worden   uitgevoerd   in basishygiéne.                                                  Ter     Apelerstraat                                                                                                 ENEXIS
       lig en
                                                                                                                                                              &                                                                                                                                                                                                                  3     |e]    Sellingen gem.            Westerwolde
                                                            Se,                                                                                                 Ya,                                                                                                                                                                                                              3 F3                                                                                                         Tekeningnummer Discipline
       Auterschn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Get.    MI                                Formaat      72                                           -
                                                                %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ra)              ar                                        Datum      18042023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000030190597-G-H-1
                                                                 a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              o|#                            Schaal      1:500                         Opm.       —£.15275                  Aantal bladen       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biad nr.  i
                 |                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0000000798
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>