<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132625
                                                                                                                                      fal
                                                                        Vy                                                            acme
                                                                             204                                                       f
                     “~ ME by                                              Met py. 200                                                                                                         YW D0 9
                              ey                                                                                                       peal
                                                                                               "he                                     fe             "tec yg rg
                                                  Pb
                                                          ea,                                           “enna                         a
                                                                                                                                      Ri
                                                                                                                                                                          MOO hag
                                                                                                                                                                                  Pie
                                              Z..
                                                                                                                                      “3 :                                                e
                                                                                                                                                                                               de,
                                                  "*oe                                                                                z0
                                                                                                                                       wo
                                   ee
                                                                                                                                       02
                                   693d
                                                                                         Xx
                                                                                                                                           —-
                                                                                                                                         1
                                   ads      |
                                                                                                                                            —
                                    Ht
                                                                                            :
                          X         (OoE?
                                 poeple
                                          xX
                                          q
                                                      Po
                                                                    25.92           a
                                                                                   —_—*
                                                                                       ;
                                                                                          !
                                                                                            4.     160 SDR_17,6 (3 r
                                                                                                                     jn} 20.35
                                                                                                                               _, of oe  Se   —-—s—H re
                                                                                                                                                        me ee 6 a
                                                                                                                                                                  nl  ee ee
                                                                                                                                                                                      460 PE63
                                                                                                                                                                                               SDR 17.6 (30009
                                                                                                                                                                                                            “—
                                                         "2203
                   .
                                 ee                    *599439-2955
                                                               30.39                                                                                                                                           2    | .
                                                                                                                                                                                                                           ;
                                                                                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                                                                                   ae eo oe
                                                                                                                                                                                                                                                fs 1g
                                                                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                                                                         Voor verlaten gasleidingen geldt een verwijderplicht.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            =i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1885 30
                                                                                                                                                                                           any
                                                                                                                                                                                                                                                         Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.
                                                                                                                                                                                                                                                         De    afsprakenlijst  is samengesteld door  een rentmeester    welke iedere             perceeleigenaar persooniijk    heeft   gesproken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wS06        >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «?8
                                                                                                                                                                                                                        "sient              ,
                                                                                                                                                                                                                                                         o—
                                                                                                                                                                                                                 Yi                 é                   Uitgangspunt
                                                                                                                                                                                                                                                         De
                                                                                                                                                                                                                                                        De
                                                                                                                                                                                                                                                        De
                                                                                                                                                                                                                                                               kopgaten
                                                                                                                                                                                                                                                               grond in
                                                                                                                                                                                                                                                                           is
                                                                                                                                                                                                                                                                              om de leiding te snijden en te trekken met kopgaten
                                                                                                                                                                                                                                                               holle ruimte zal niet worden opgevuld     met vulmiddel j.v.m. natuurtoets.
                                                                                                                                                                                                                                                                         zijn circa 1m bij 1m en gemiddeld 1m diep.
                                                                                                                                                                                                                                                                        lagen afgraven en in omgekeerde volgorde terugplaatsen zodat laagopbouw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 om de 25meter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          stand biijft.
                 ee                                                                                                                                                                                                                           a                       aamt
                                                                                                                                                                                                                                                        Op deze {ijn zitten verdachte   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               in
                                                                                                                                                                                                                                                                                           worden uitgevoerd basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene [ijn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht
                                                                                                                                                                                                                                                        Werkzaamheden op circa meter afstand van de groene streep kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      is > leiding lieren of achter laten.
                                                                                                                                                                                                                                                        De gasleiding die duikers kruisen      blijven gedammerd achter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
                                                                                                                                                                                                                                                        Het is niet toegestaan om te graven onder de kruinen van                                                                                                                                                                                                                                                “>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 provinciale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bomen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             peau                                           wa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Eel
                                                                                                                                                                   :                                                                                    Het is niet toegestaan om binnen de        1:1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       druklijn van verhardingen en bermverharding (graskeien) te graven.                                                            afsduiter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ee             verloop                »
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KE-paal                  a)                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ~oexi=v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afsiuiter +afblaas                 kopp-flensverbinding                          MD leiding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                     ea
                                                                                                                                                                                                                                                            ‘      :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ;
                                                                                                                                                                                                                                                          W
                                                                                                                                                                                                                                                              Het is mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren conform bijgeleverde afsprakenlijst. In planning rekening houden met periodes van landbouw.                          bells bodies                       overschull mof                                mantefbuis        aT Ea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KRnUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‘                      —"
                                                                                                                                                                                                                                                          X
                                                                                                                                                                                                                                                              Het is nog niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren vanwege natuurtoets, archeologie of het ontbreken van vergunningen.                                         _——e aioe                          7                      em                     cotegovet             SS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kraagstuk met flens                verbinding                                    iia                                   ee
                                                                                                                                                                                                                                                        «
                                                                                                                                                                                                                                                            Gele kader is het verboden om te graven (zie natuurtoets pagina 15).                                                                                                     musiti-joint                       Bolatiestuk           —~e                     na werlegging         =
       Enexis                                                                                                                                                                                                                                           Waar (bv. perceel met natuurbescherming) niet gegraven mag worden, de gasleiding in de bodem laten zitten (indien technisch geen andere mogelijkheden).                                     NU G WWO   SLG TERAPELERSTIRAAT [E0824
       bij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A     ey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I
       lig en
                                                                                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                                                                            Blauwe kader geeft werkgebiedinaan          waar maatregelen getroffen dienen te warden voor de grote bosmuis (zie natuurtoets pagina 15).                                              Te                                                                                              ENEXIS
                                                                                                                                                                                                                                                        Indien sprake
                                                                                                                                                                                                                                                                           van hogere vegetatie grasiand, eerst (mogelijk) leefgebied grote bosmuis ongeschikt maken door het grasland kort                             te maaien,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aerie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    See ee
                                                                                                                                                                                                                                                        In verband met werkzaamheden in omgeving natitura 2000-gebieden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               i
       Auterschn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gel                 nis een AERIUS IS be:berekenin gedaal         ba sis van aal-leverde ee  iT,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1-02 3 §
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     n  =                                          .                                                                                                      ;                ils
                                                                                                                                                                                                                                                        Werkzaamheden uitvoeren
                                                                                                                                                                                                                                                                                          met deze werktuigen is mogelijk.                                                                                                                                                                       Formaat       72                   Tekeningouramer      Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             an na                                                                                    -
                 |
                                                                                                                                                                                                                                                        |Werkzaamheden
                                                                                                                                                                                                                                                                              dienen buiten het
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ==
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 broedseizoen   (half maart t/m half juli) uitgevoerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   te worden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H       sailed
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Schaal    1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 cay
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tete
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             —E.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     000030190597-G-H-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aantal bladen   8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Biadnr.  3
                                                                                                                                                   ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000885
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>