<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132633
                   ~
                     ~
                       ~
                         ~
                           alll
                                mone,
                                      EQ)
                                      SS
                                         P55
                                          a
                                            ~ S2p
                                                   1%.
                                                ss     £309
                                                       “i
                                                           Shae “te
                                                                    F
                                                                      sng Se
                                                                              .
                                                                                  f
                                                                                                                              Z                                                                                                     Naf           6 .* Of fafa:                    ¢           fopats
                                                                                                                            Voor verlaten gasieidingen geldt een verwijderplicht.
                                                                                                        =
                                                                                                 =
                   Se                     is verboden  om binnen 1:1 druklijn van de weg/ graskeien te graven.
                                                   Indien verwijderen niet mogelijk is dan de leiding dammeren.         _
                                                                                                                            Uitvoering
                                                                                                                                      ing van de werkzaamheden conform
                                                                                                                           |De afsprakeniijst is samengesteld
                                                                                                                           jo
                                                                                                                                                                             werkomschrijving    en bijgeleverde afsprakeniijst.
                                                                                                                                                                   door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      r                    q
                                                                                                                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                se
                                                                                                                          |Uitgangspunt is om de leiding      te snijden en te trekken met kopgaten om de 25meter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fr;
                                                                                                                      ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                            Beholle-cuimtez Siesta     worden   opgeyuld met vulmiddel     i.v.m. natuurtoets.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LSE
                                                                                                                           De kapgaten      zijn circa 1m
                                                                                                                                                          bij Im
                                                                                                                                                                  en gemiddeld   1m  diep.
                                                                                                                            De grond in lagen afgraven en in omgekeerde volgorde terugplaatsen zodat laagopbouw in stand biijft.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mos                          7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A ET                   wen!   oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ae all
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a,
                                                                                                                            De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                                                                                                                            Op deze lijn zitten verdachte dempingen,/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is leiding lieren of achter laten.
                                                                                                                                                                                                                                         >
                                                                                                                            Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep kunnen worden uitgevoerd basishygiéne.   in
                                                                                                                            De gasleiding die duikers kruisen blijven gedammerd achter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                           |Het is niet toegestaan om te graven onder de kruinen        van
                                                                                                                                                                                              provinciale bomen.                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bestaand geproj.
                                                                                                                            Het is niet toegestaan om binnen de       1:1
                                                                                                                                                                          druklijn van verhardingen en bermverharding (graskeien) te graven.                                                                          p
                                                                                                                              V  Het is mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren conform bijgeleverde afsprakeniijst. In planning rekening houden met periodes van landbouw.                                        |        i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      &      ohsoeverschui?
                                                                                                                              X  Het is nog niet mogelijk om de werkzaambheden uit te voeren vanwege natuurtoets, archeologie of het ontbreken van vergunningen.                                                                _) so materizal                                      —f——      fi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     —V    ey   oe
                                                                                                                                Gele kader is het verboden      om   te graven (zie natuurtoets pagina 15).
                                                                                                                             «
                                                                                                                             Waar    (bv. perceel  met natuurbescherming) niet gegraven mag worden, de gasleiding in de bodem laten zitten     (indien technisch geen andere magelijkheden).                                                       ~o       er]                     —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ee ee
                                                                                                                                                                                                                    te worden voor de grote bosmuis (zie natuurtoets          15).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT             BIEJ0B24
                                                                                                                                Blauwe kader     geeft werkgebied     aan waar    maatregelen getroffen dienen                                                         pagina
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               €
                                                                                                                             =
       Enexis
       bi
                                                                                                                ah           Indien sprake van hogere vegetatie in grasland, eerst (mogelijk) leefgebied grote bosmuis ongeschikt maken door het grasiand kort te maaien.                                     Ter Apelerstraat                                                             ENEXIS
       lig en                                                                                                    “           In verband met werkzaamheden in omgeving natura 2000-gebieden is een AERIUS berekening gedaan op basis van aangeleverde STAGE klassen.                                           Sellingen gem. Westerwolde
                                                                                                                   Li        Werkzaambeden       uitvoeren met deze werktuigen is. mogelijk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1-02 3 a              Get.     mM                 Formaat      7Z         Tekeningnummer Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -
        Autorsechn                                                                                                           Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen (half maart t/m half juli) uitgevoerd            te worden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               @         l=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Schaal      1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _E.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              000030190597-G-H-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Aantal bladen 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blad nr. 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0000000889
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>