<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132621
                  091
                  593d€9
                   was
                   T
                     FZ
                    one)?                                               32 PESO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   z
                                                                                SDR 11 c3o09)      _/
                                                                                                                         /                                                                                                                                                                                                                        ge
                    remy                         17-6 000)
                                                                                             “4,
                                                                                                i
                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                                                                                                       4°
                                                                                                                                                                                                                                                                        om                                                                     :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 #
                                                                   oc   a                             ~) a.
                                                                                                            y =.) —. fe
                                                                                                                                 Y
                                                                                                                          PESE_SDR er —
                                                                                                                                        180 PEGS SDR 17.6 (30009
                                                                                                                                                                                                                                                                          ee
                                                                                                                                                                                                                                                                              BS                                                             é
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :
                                                             nie
                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                               -f—'—y;
                                                                                                                                                                        f—t— fie fe
                          rane op 3bar gasdruk F                  €93d                                                wa
                                                                                                                       >  =
                                                                                                                                                                                    Oe
                                                                                                                                                                                       fe te
                                                                                                                                                                                             fee PS
                                                                                                                                                                                                    fee me ie
                                                                                                                                                                                                              f
                                                                                                                                                                                                                                  160 PE63 SDR 17.6
                                                                                                                                                                                                                sarees eran fesse pce
                                                                                                                                                                                                                                                          ¢
                                                                                                                                                                                                                                                            p00»—T
                                                                                                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /
                                                           +—     WS
                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                  {/—'=— /=—f                         G
                                                                 S'Z1                                                                                         22
                                                                 (O 0ED                                                                                       6934
                                                                                                                                                                                                                    Voor verlaten     gasleidingen geldt een verwijderplicht.
                                                                                                                                                                30s
                                                           e                                                                                                                                                        Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakeniijst.
                                                                                                                                                           ie
                                                                                                                                                                 Ir
                                                                                                                                                                                                                    De afsprakenlijst is samengesteld door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk                 heeft   gesproken.
                                                                                                                                                              (0 0E)                                                o—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           de 25meter.
                                                                                                                                                                                                                    |Uitgangspunt    is om   de leiding te  snijden  en te trekken met    kopgaten     om
                                                                                                                                                                ze                                                  De holle ruimte zal niet worden       opgevuld    met  vulmidded   i.v.m.  natuurtoets.
                                                                                                                                                         L
                                                                                                                                                                    E93                                             De kopgaten zijn      circa 1m  bij 1m en gemiddeld im diep.
                                                                                                                                                                                                                    De
                                                                                                                                                                                                                        grond    in lagen afgraven en in omgekeerde volgorde                gp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zodat laagopb      in stand blijft.
                                                                                                                                                                   was
                                                                                                                                                                  IT
                                                                                                                                                                                                                    4 werkzaamheden          kunnen worden      uitgevoerd   in  basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met          een groene lijn.
                                                                                                                                                                                                                    Op deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veilligheidskiasse verdacht is > leiding lieren of                    achter laten.
                                                                                                                                                                (O0 E)                                               Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                                                                                                                                                                                                                    De   gasieiding  die duikers kruisen     biijven gedammerd achter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            bestaand  geproj.                       bestaand
                                                                                                                                                                                                                    Het is. niet                                                                                                                                                                                                                                             geproj                                   bestaand           gepraj.
                                                                                                                                                                                                                                  toegestaan    om te  graven onder de kruinen       van provinciale    bomen.
                                                                                                                                                                                                                    Het is niet toegestaan      om  binnen de 1:1    druklijn  van  verhardingen    en  bermverharding (graskeien)    te graven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      afblaas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      afsiuiter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               regelkast             Co _ sitll
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              isolatieflens              f                  t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afsiuiter +afbiaas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ——_verloop              >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KE-paal                   (a)
                                                                                                                                                                                                                      V Het   is mogelijk   om  de werkzaambeden uit te voeren conform            bijgeleverde afsprakenlijst. In planning rekening    houden met    periodes  van landbouw.                                   hy       ply    Kopp-flensverbinding            ll              HD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  beiding         SS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ee      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bolle bodem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        »)     overschuif mof                 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mantelbuis         eee Eee
                                                                                                                                                                                                                      X Het  is nog niet   mogelijk  om  de werkzaamheden uit te        voeren   vanwege natuurtoets, archeologie of het ontbreken        van  vergunningen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sind kep                  Py        7     matenaal overgang       /       /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bulten bedrijf         Se eee ar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ee  ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kraagetuk zonder flens              (       T-stuk                .       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pedi                   7). +e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kraagstuk met flens                 |     verbinding              :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              c—-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ba    Sees eee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     eget      ae
         Enexis                                                                                                                                                                                                     «  Gele kader      is het verboden om te graven         (zie   natuurtoets    pagina 15).                                                                                        muifti-joint                       x      isolatiestuk            z      $               na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vertegging         aeigeanema es arate
       bj                                                                                                                                                                                                            Waar                       natuurbescherming)      niet                    warden, de gasleiding   in de bodem laten zitten    (indien technisch geen andere    mogelijkheden).
                                                                                                                                                                                                                            (by. perceel   met                                gegraven   mag
         lig en                                                                                                                                                                                                     «  Blauwe kader geeft werkgebied aan waar maatregelen getroffen dienen te worden voor de grote bosmuis (zie natuurtoets pagina 15).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |s|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NU G WWO SLG TER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ter  Apelerstraat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   APELERSTRAAIERIOB24
                                                                                                                                                                                                                     Indien sprake    van hogere wegetatie in grasiand, eerst (mogelijk) leefgebied grote bosmuis ongeschikt maken door het grasland kort te maaien.                                                                                                                                                            ENEXI S
       Auterschin                                                                                                                                                                                                    In verband met werlgaamheden           in
                                                                                                                                                                                                                                                               omgeving
                                                                                                                                                                                                                     Werkzaamheden uitvoeren met deze werktuigen
                                                                                                                                                                                                                                                                           natura
                                                                                                                                                                                                                                                                               is
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2000-gebieden
                                                                                                                                                                                                                                                                                  mogelijk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      is een AERIUS   berekening gedaan     op basis van  aangeleverde STAGE klassen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sellingen gem. Westerwolde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Get.    zt                           Formaat      7Z                     Tekeningnummer Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                     Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen (half maart t/m half juli) uitgevoerd te worden.                                                                                       =t_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <|2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ra)            Gez.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _£.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              000030190597-G-H-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Aantal bladen      8     Blad  nr.   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0000000883
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>