<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130044
         Algemene Voorschriften                 met kenmerk 06022024
            Inhoudsopgave
             Begripsbepalingen             eee eee  eee  eee
                                                               eee   eee
                                                                           eee eee ee eee eee  eee
                                                                                                      eee eee eee eee ee   ee   eee
                                                                                                                                      eee eee    eee  ee    ere   ey
             Voorschriften
             Rechtsopvolging
             Verkeersmaatregelen
             Melden aanvang werkzaamheden
             Nulopname         eee eee
                                       ee eee eee
                                                   ee eee          ee  eee
                                                                               eee eee ee ee     eee   eee
                                                                                                                eee ee eee        eee       ee         re re
             Ongewoon        voorval        en    meldplicht               eee eee    eee
                                                                                              eee ee  eee   eee     eee   eee
                                                                                                                                  eee ee     eee  ee      er  ere ey
             Documenten          en    toezicht op het werk                         eee      eee   eee
                                                                                                        eee   eee    eee     ee   eee         ee   ee        re
                Maa  IGre WAN       SO1e:  BRT        scciciicen     sncsrsnnnsenasannuieninnnnasanensine
                                                                                                                            cakeusauamne cemusvouminauant
               Wate    ratvoer       0.2...   ccc         cece  ce  eeeee  cece  ceneeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeesaeaeeeeesauaeeeeeeauaeeeeeeas
                Ontgraven        en    aaNVUllen           ........      eee     eee      cee  cece  cece  ee eeeeeee    eect  ee ee ea eae eeeeeeeeeeeeanenes
               Verdichtingsgraad               na     aanvullent              susie             escncwnvnnennennnranmen
               VVIZE    VAN     GAN     OG   sncrissiesicnrcnnncwsnnnarnaanesnucnnenaucninun
                                                                                                                  nani cuieninniant uaasrmnmmnaanhiny
                Kabels    en     leidingen bij          kunstwerken                     ...............0....cccceec
                                                                                                                                  cece eeeeee eeeeeneeeeeeees
                eo   LOLS |=, Reeeeeeeet
                             1             rere
                                                   reeset rte epee                    eer        een
                                                                                                            ar tnenereer  see   arene    tert
                                                                                                                                               nr   veces
                                                                                                                                                           etter
                Horizontaal        GeSlUUrde DOTINGQGN                        swissiiviinecinscevninnnmnn
                                                                                                                            ise              wmermnninees
               PRINCI    A        SAC TT                   ccs
                                                                     ssoncesnessnnnn secret      nace
                                                                                                                   usinonntsartmes   eialaeiseniomcartnanerantin
                GIOENVOOIZICNINGEN .........                   eee    cece   eee           e eect  cece  eee     eeeee   eect  ee eeaa  eae eeeeeeeeeseeanenes
               Veer icarHirnGy VOT WICC CN               ccs                 eee         eee    cs        ee       ee    eee
               Tijdelijk    herstel       van    verwijderde verharding                                  .......................00.:seccesseseeeees
                Definitief herstel         van      hoofdrijbaanverharding                                  ....................::.:c:eeeeeeeeeee:
                Definitief herstel         van      fietspadverharding                           asfalt.....................ccecceeeeeeeees
                Definitief herstel         van      fietspadverharding                           beton           ......................c:cseeeeeeees
                Herstel   van      belijning       en    figuratie             ..................cccccceeeeeeeececceeeeeeeeeseeeeeeeeeans
               Afronding        van     het Werk        .................cccccccceeseeeceeeeeeeeeeeeeeeececeseueeeecessneeseeeeas
                ESeSTNRT   CUT   CRI                     pieces              cece      cece  caracmeetereenar
                                                                                                                            amen capacsean ruaee wees
                                                                                      Pagina             1    van        10                                          06022024
                                                                                                                                                                              0000000136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130044
                         provincie
                      % groningen
         2. Begripsbepalingen
            In deze voorschriften wordt verstaan onder:
            Toestemming                   Privaatrechtelijke toestemming.
            Toezichthouder               Toezichthouder in de zin         van  de Algemene        wet
                                         bestuursrecht, titel 5.2, artikel 5:11       tot  en  met 5:20.
            Bevoegd gezag                Gedeputeerde       Staten    van  de  provincie Groningen
            Frontoffice                   Frontoffice  van   de Provincie     Groningen, bereikbaar op
                                         telefoonnummer 050         -
                                                                       316 4911
            Werk                         Werkzaamheden die          overeenkomstig        dit Besluit
                                         mogen worden        uitgevoerd.
            Waterstaatswerk              Civieltechnische constructie, Zoals een weg, waterkering of
                                         vaarweg, inclusief kunstwerken.
            Kunstwerk                    Bijzondere constructie in een waterstaatswerk, zoals
                                         een   brug, viaduct, sluis, gemaal, duiker, grondduiker, etc.
            Weg                          Alle  rijstroken met inbegrip van fiets- en voetpaden, inclusief
                                         bermen, midden-       en  tussenbermen        en   sloten.
            Verharding                   Verhard deel     van een     weg, die kan bestaan uit asfalt, beton,
                                         klinkers, tegels, schelpen, puin e.d.
            Druklijn                      Een  naar  beneden     gerichte    en van   de   Verharding afgaande
                                         (denkbeeldige) lijn     met    een  helling  van   1:1, gerekend vanaf 0,25  m
                                         vanuit de   zij- en  bovenkant      van de   Verharding.
                                                                  0.25    m.
                                                            Ontgraving buiten de Druklijn        .
            Ongewoon    voorval           Een onvoorzien voorval waardoor            nadelige gevolgen voor    het
                                         Waterstaatswerk       zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
            Goede staat                   Een  onbeschadigde staat van het Werk.
            Nulopname                     Een  opname en vastlegging van de huidige staat van het
                                         Waterstaatswerk waarin werkzaamheden mogen worden
                                         uitgevoerd overeenkomstig dit Besluit. Met deze Nulopname zal               na
                                         uitvoering van het werk worden bepaalt of het Waterstaatswerk
                                         weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.
            Grond                         Uit het Werk vriikomende Grond, ontdaan van bodemvreemde
                                         materialen, zoals puin, hout, kunststof, e.d.
            Zand                         Zand, ontdaan van bodemvreemde materialen Zoals puin, hout,
                                         kunststof e.d.
                                         Zand dient te    zijn van natuurlijke oorsprong, inhoudende
                                         rechtstreeks gewonnen uit natuurlijke bron; hergebruik van zand
                                         van natuurlijke oorsprong is toegestaan mits deze voldoet aan de
                                         klasse ‘landbouw/natuur' conform het Besluit activiteiten
                                         leefomgeving (Bal) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Zand
                                         vrijkomend uit recycling door omvorming, scheiding en dergelijke,             is
                                         niet toegestaan.
            Mantelbuis                   Buis ter bescherming        van   door te  voeren     kabels of
                                         leidingen en/of ter bescherming          van een     Waterstaatswerk.
                                          Een Direct Burried buis wordt hieraan           gelijkgesteld.
            Bentoniet                     Een in de natuur voorkomende kleisoort.              Gemengd   met water, en
                                         soms    voorzien   van  additieven, wordt het onder andere gebruikt als
                                         boorvioeistof    bij boringen.
                                                     Pagina    2 van    10                                      06022024
                                                                                                                          0000000137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130044
          Boorslurry                        Een   restproduct   van een  boring.  Bevat  grond, water,  bentoniet   en
                                            soms   additieven.
          Dammer                            Plastisch   blijvend kleiachtig mengsel dat kan worden gebruikt voor
                                            het opvullen van holle ruimte in de grond.
          Drill-Grout                       Plastisch blijvend, niet krimpend, kleiachtig mengsel dat kan
                                            worden gebruikt om holle ruimte in de grond of (annulaire) ruimte
                                            tussen een buis en boorgatwand en tussen buizen onderling op te
                                            vullen.
          Standaard RAW                     Technisch kader      voor het toetsen  van  civieltechnische   werken,
          Bepalingen                        uitgegeven    door  kennisplatform CROW.
          NAP                               Normaal Amsterdams Peil.
          RD-coérdinaten                    Codrdinaten in het stelsel    van de Rijksdriehoeksmeting of
                                            kortweg Rijksdriehoekscoérdinaten (afkorting: RD-codrdinaten).
         Voorschriften
          a)   De meest recente Standaard RAW            Bepalingen zijn van toepassing in aanvulling
               op de  Algemene Voorschriften en maatwerkvoorschriften;
          b)   Algemene Voorschriften en maatwerkvoorschriften gaan voor Standaard RAW
               Bepalingen;
          c)   Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen maatwerkvoorschriften en
               Algemene Voorschriften dan gaan maatwerkvoorschriften voor Algemene
               Voorschriften.
         Rechtsopvolging
         a)   Het Besluit is  zaaksgebonden. Bij rechtsopvolging blijven         alle rechten en  plichten
              voortvloeiende uit het Besluit in     stand;
         b)   Rechtsopvolging      dient binnen 4 weken      na  overdracht te worden    gemeld  aan  de   provincie.
         Verkeersmaatregelen
         Het is verboden    aan   te vangen met het Werk zonder        goedkeuring    van  de provincie Groningen
         over  de in te stellen  verkeersmaatregelen.
         Melden aanvang werkzaamheden
         Minimaal 5   werkdagen      voor  aanvang    van   het Werk dient hiervan   melding gemaakt     te worden door
         een  e-mail te sturen    aan                a provinciegroningen.nl onder vermelding       van:
         a)   Zaaknummer      en  documentnummer van het Besluit;
         b)   datum   en tijdstip van  aanvang werkzaamheden;
         Cc)  naam, e-mailadres      en  telefoonnummer van het aanspreekpunt op het werk
              namens   de houd(st)er van het Besluit.
         Nulopname
         Op eerste verzoek van een Toezichthouder dient er een Nulopname te worden
         uitgevoerd. De Toezichthouder geeft hierbij aan wat er moet worden vastgelegd en                 in
         welk detail. Een afschrift van de Nulopname dient per e-mail te worden gezonden
         naar:                @provinciegroningen.nl
         Nadat de Toezichthouder de         Nulopname      heeft  goedgekeurd mag     worden
         aangevangen met het werk, mits          aan  alle overige voorwaarden is     voldaan.
         Ongewoon voorval         en  meldplicht
         a)   Wanneer zich     een   Ongewoon voorval voordoet dan dienen direct alle noodzakelijke
              maatregelen te worden getroffen die in het belang van de verkeersveiligheid en voor               de
              instandhouding van het waterstaatswerk noodzakelijk zijn;
         b)   Een ongewoon voorval dient direct te worden gemeld bij de Frontoffice onder
              vermelding van wegnummer of vaarwegnaam, kilometrering, plaats en het
              dossiernummer      van  het Besluit.
                                                        Pagina   3 van 10                                       06022024
                                                                                                                         0000000138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130044
                  Het Besluit dient op het Werk aanwezig te zijn;
                  Op eerste verzoek van een Toezichthouder dient het Besluit ter       inzage te worden
                  gegeven;
                  Alle betrokkenen    bij  de uitvoering van het Werk dienen kennis te hebben   van de inhoud
                  van  het Besluit  en  het Werk   overeenkomstig uit te voeren;
             d) Aanwijzingen gegeven          door een  Toezichthouder dienen direct te worden  opgevolgd.
         10. Maaien    van een    berm
              Nadat de   goedgekeurde verkeersmaatregelen zijn toegepast        en voordat wordt
              aangevangen met het Werk in een berm, dient de vegetatie te worden         gemaaid   en het
              maaisel te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
         11. Waterafvoer
              a)  De waterafvoer     van een   Waterstaatswerk mag niet worden belemmerd;
              b)  Als  een  opperviaktewater tijdelijk moet worden afgedamd dan dient de
                  waterafvoer te worden geborgd en voorafgaand goedkeuring van het Waterschap
                  te zijn verkregen;
              Cc) Straat- en trottoirkolken dienen vrij te worden gehouden van grond, zand, e.d.
         12. Ontgraven     en  aanvullen
             a)   Verschillende    grondsoorten moeten gescheiden worden ontgraven en opgeslagen;
             b)   Bij ontgravingen moet het talud worden aangepast aan de ontgravingsdiepte, de eventuele
                  bemaling en de grondsoort(en), zodat de ontgraving niet instort of uitzakt. Zo nodig moet de
                  ontgraving worden gestut met schotten;
             c)   Ontgravingen binnen de Druklijn van de weg zijn verboden, tenzij een Toezichthouder
                  hiervoor toestemming geeft;
             d)   Graven in bevroren grond is verboden, tenzij een Toezichthouder hiervoor toestemming
                  geeft;
                  Ontgravingen mogen niet onbeheerd open blijven, tenzij een Toezichthouder hiervoor
                  toestemming geeft;
                  Toegestane ontgravingen binnen de Druklijn van de weg moeten worden aangevuld met
                  Zand;
                  Ontgravingen buiten de Druklijn moeten worden aangevuld met Grond;
                  Aanvullingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat gescheiden ontgraven grondsoorten op
                  hun oorspronkelijke plaats terugkomen;
             i)   Ontgravingen mogen niet worden aangevuld met bevroren Grond;
             ))   Er mag geen sneeuw worden verwerkt in aanvullingen;
             k)   Aanvullingen moeten mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm;
         13. Verdichtingsgraad       na   aanvullen
              a)  Aanvullingen bestaande uit Zand moeten worden verdicht tot minimaal 95% van
                  de dichtheidsgraad van de direct omliggende ongeroerde grond. De gemiddelde
                  verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen;
              b)  Aanvullingen bestaande uit Grond moeten worden verdicht tot minimaal 95% van
                  de dichtheidsgraad van de direct omliggende ongeroerde grond;
              Cc) Op eerste verzoek van een Toezichthouder moet op de aangewezen plaatsen de
                  vereiste dichtheidsgraad van een aanvulling worden aangetoond door middel van
                  handsonderingen of gelijkwaardige technieken.
         14. Wijze   van  aanleg
             a)   Kabels   en  leidingen en bijbehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden
                  gelegd   in open  ontgraving dienen een minimale dekking te hebben van 60 cm ten opzichte
                  van  het  maaiveld;
             b)   Ter  plaatse van te kruisen bermsloten moet de dekking beneden de vaste bodem en
                  wederzijdse taluds tenminste 1,0 m bedragen;
             Cc)  Wegkruisingen, slootkruisingen en vaarwegkruisingen dienen haaks op de as van de          weg, de
                  sloot of de vaarweg te worden uitgevoerd;
                                                          Pagina 4 van 10                                  06022024
                                                                                                                    0000000139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130044
             d)  Hetis verboden      om     kabels  en  leidingen in lengterichting  onder Verhardingen   te  leggen;
             e)  Kabels die    een  Verharding      of vaarweg kruisen moeten in een mantelbuis worden gelegd.
             f)  De uiteinden     van een      mantelbuis dienen buiten de Druklijn van een weg uit te Komen en
                 blijvend gronddicht      te worden    afgesloten;
             g)  Deuiteinden      van een      mantelbuis onder   een  vaarweg dienen    blijvend waterdicht
                 te worden    afgesloten
         15. Kabels   en  leidingen bij       kunstwerken
             a)  Het is  toegestaan om kabels, leidingen en mantelbuizen over onderdoorgangen (tunnels)               en
                 duikers te leggen mits een minimale gronddekking van 60 cm realiseerbaar is tussen de
                 bovenkant van de kabels, leidingen of mantelbuizen en het maaiveld;
             b)  Gezien vanuit het bovenaanzicht dient           er minimaal 5 meter afstand te worden
                 bewaard tot     (funderingen van)      kunstwerken    en van  remming-   en geleidewerken;
             Cc) Hetis niet   toegestaan       om  kabels, leidingen of mantelbuizen onder provinciale
                 kunstwerken      aan  te   brengen of hieraan vast te maken.     Ook het leggen van
                 kabels   en  leidingen     in al aanwezige mantelbuizen in of    aan kunstwerken is niet
                 toegestaan;
             d)  In afwijking   van  lid  c  mogen duikers    onderlangs   worden   gekruist met  een
                 horizontaal    gestuurde boring      wanneer:
                      -
                           niet kan worden voldaan         aan  bovengenoemde gronddekkingseis        van  60
                           cm   en;
                      -
                           de  inwendige diameter of        de inwendige   breedte  van  de duiker kleiner of
                           gelijk is aan 200 cm en;
                      -
                         | wanneer de        bovenkant   van  de kabel/leiding/mantelbuis   op minimaal 5
                           meter beneden onderkant duiker wordt           aangebracht.
         16. Persingen
             a)  Persingen     met de    pneumatisch boortechniek (PBT) in stroomwegen Zijn
                 verboden. De      volgende provinciale wegen zijn aangemerkt als stroomweg:
                      -
                           N370 (westelijke- en noordelijke ringweg)
                      -
                           N46 (oostelijke ringweg en Eemshavenweg)
                      -
                           N366 (Veendam-Ter Apel)
             b)  Persingen met de pneumatisch boortechniek moeten zijn ontworpen en worden
                 uitgevoerd overeenkomstig de meest recente normen NEN 3650-serie en NEN
                 3651. Als uitzondering hierop geldt lid c, d en e;
             c)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een hoofdrijbaan met een
                 maximale perslengte van 10 meter en een maximale buisdiameter van 150 mm
                 dienen een dekking te hebben van minimaal 1,0 meter gerekend vanaf bovenkant
                 Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             d)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een hoofdrijbaan met een
                 perslengte tussen 10 meter en 15 meter en een maximale buisdiameter van 150
                 mm dienen een dekking te hebben van minimaal 1,50 meter gerekend vanaf
                 bovenkant Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             e)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een fietspad met een maximale
                 buisdiameter van 150 mm dienen een dekking te hebben van minimaal 0,60
                 meter gerekend vanaf bovenkant Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             f)  Persingen anders dan met de pneumatisch boortechniek, Zoals bijvoorbeeld met
                 de open- en gesloten fronttechniek, moeten worden ontworpen en uitgevoerd
                 overeenkomstig de meest recente normen NEN 3650-serie en NEN 3651;
             g)  Als een persing mislukt dan moet de ontstane holle ruimte geheel worden
                 opgevuld met Drill-Grout;
             h)  Wanneer bij de pneumatisch boortechniek gebruik wordt gemaakt van de ‘impact
                 moling' techniek (persraket voor de buis) en de persraket komt onder de
                 Verharding vast te zitten dan dient de persraket als verloren te worden
                 beschouwd. Pogingen om de persraket los te krijgen zijn niet toegestaan. De
                 ontstane holle ruimte dient te worden opgevuld met Drill-Grout.
                                                             Pagina  5 van  10                                    06022024
                                                                                                                           0000000140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30130044
         17. Horizontaal   gestuurde boringen
             a)  Horizontaal    gestuurde boringen  moeten worden     uitgevoerd overeenkomstig   de
                 meest recente     normen  NEN 3650-serie   en  NEN 3651.
             b)  Tijdens de pilotboring, tijdens het ruimen van het boorgat (indien van toepassing)
                 en tijdens het intrekken van de (mantel)bui(s)(zen) dienen in ieder geval per
                 boorstanglengte de volgende gegevens volledig en overzichtelijk te worden
                 geregistreerd en bewaard:
                      -
                           plaats in RD-codérdinaten en diepte t.o.v. NAP van de boorkop tijdens de pilotboring;
                      -
                          boorvloeistofdruk, indien mogelijk gemeten bij de boorkop, anders bij de
                          pomp,
                      -
                          boorvloeistofdebiet;
                      -
                           trekkracht aan de boorinstallatie tijdens het intrekken van de
                          (mantel)bui(s)(Zen).
                 De onder lid b geregistreerde en bewaarde gegevens dienen op eerste verzoek
                 van het Bevoegd gezag te worden overgelegd;
                 Bij horizontaal gestuurde boringen dient de veiligheidsfactor voor het evenwicht
                 tussen waterdruk en boorvloeistofdruk minimaal 1,1 Zijn;
                 Bij problemen tijdens het boren of intrekken van een buis of leiding dient te
                 worden gehandeld zoals beschreven onder het kopje 'Ongewoon voorval en
                 meldplicht'’;
                 Wanneer tijdens het boren of het intrekken van (een) (mantel)bui(s)(zen) een uitbraak van
                 boorslurry en/of bentoniet (blow-out) plaatsvindt dan dient te worden gehandeld zoals
                 beschreven onder het kopje 'Ongewoon voorval en meldplicht’. In ieder geval dient de
                 vrijgekomen boorslurry en/of bentoniet direct te worden verwijderd en te worden afgevoerd;
             9)  Mantelbuizen die zijn aangebracht onder een provinciale vaarweg dienen aan weerszijden
                 blijvend waterdicht te worden afgesloten;
             h)  Leidingen en (mantel)buizen die zijn aangebracht onder een provinciale vaarweg dienen aan
                 weerszijden te zijn voorzien van een kwelscherm overeenkomstig de meest recente norm
                 NEN    3651;
                 Wanneer     bij een horizontaal gestuurde boring onder een provinciale vaarweg twee of meer
                 leidingen of (mantel)buizen worden aangebracht in één boorgat, ook wel aangeduid als
                 bundelboring, dan dient de (annulaire) ruimte tussen de leidingen en (mantel)buizen onderling
                 en tussen de leidingen en (mantel)buizen en het boorgat te worden opgevuld met Drill-Grout;
                 Bij horizontaal gestuurde boringen gegraven gaten voor de opvang van boorslurry en/of
                 bentoniet dienen eerst te worden ontdaan van boorslurry en/of bentoniet alvorens deze gaten
                 worden aangevuld;
             kK) Als het volledig intrekken van een leiding of (mantel)buis mislukt dan moet de achtergebleven
                 leiding of (mantel)buis en de boorgang geheel worden gevuld met Drill-Grout.
         18. Vullen  van  holle ruimten
             a)  Wanneer     een  buiten gebruik gestelde kabel, leiding, buis of mantelbuis uit de grond wordt
                 getrokken    dan dient de  achtergebleven holle ruimte direct te worden gevuld met Drill-Grout;
             b)  Wanneer een buiten gebruik gestelde (mantel)buis of leiding in de grond achterblijft dan dient
                 deze te worden gevuld met Dammer of Drill-Grout;
         19. Groenvoorzieningen
             a)  Bij uitvoering van het Werk rondom bomen moeten de boombeschermingsregels worden
                 toegepast zoals vermeld op de poster “Werken rond bomen” van het Norminstituut Bomen;
             b)  Het is verboden om binnen de kruinprojectie van een boom + 1,50 meter te graven, tenzij een
                 Toezichthouder hiervoor toestemming geeft:
             c)  Een boomboring of boompersing dient een dekking te hebben van minimaal 1,50 meter ten
                 opzichte van het maaiveld;
             d)  Beschadigde grasopperviakten moeten viak worden afgewerkt en worden ingezaaid met een
                 B3 graszaadmengsel of worden hersteld met uitkomende graszoden.
                                                       Pagina  6 van  10                                  06022024
                                                                                                                   0000000141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30130044
         20. Verharding verwijderen
             a)           Het is verboden         om Verharding te bewerken of te verwijderen, tenzij hiervoor in
                          het Besluit    nadrukkelijk toestemming is verleend of dat een Toezichthouder
                          hiervoor toestemming geeft;
             b)           Voordat gesloten Verharding wordt verwijderd dient deze eerst te worden
                          gezaagd;
             c)           Fietspadverharding dient over de gehele breedte van het fietspad, haaks op de
                          as, te worden gezaagd en verwijderd;
             d)           Uitkomende Verharding moet direct worden afgevoerd naar een asfaltproductie-
                          inrichting of een erkende verwerker                      .
         21. Tijdelijk herstel              van       verwijderde verharding
             a)           De  ontgraving       zover        als   nodig    aanvullen met Zand in           lagen        van    maximaal 30       cm
                          en  telkens mechanisch verdichten;
             b)           Op de zandaanvulling een laag betongranulaat of                            hydraulisch menggranulaat aanbrengen
                          met   een   dikte   van      30     cm en    mechanisch       verdichten;
             c)           Op   het  betongranulaat of hydraulisch menggranulaat een straatlaag aanbrengen van 3,5                                       cm;
             d)           Op   de  straatlaag betonklinkers met een dikte van minimaal 10 cm aanbrengen;
             e)           De tijdelijke bestrating dient afwaterend en met een maximale overhoogte van 1
                          cm ten opzichte van de omringende Verharding te worden gelegd en gehouden.
                          Verzakkingen dienen direct te worden hersteld tot het moment dat definitief
                          herstel heeft plaatsgevonden;
             f)           Na een zettingsperiode van minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden dient
                          definitief herstel plaats te vinden;
             g)           Definitief herstel van asfaltverharding mag niet plaatsvinden tussen 1 december
                          en  31 maart:
             h)           Definitief herstel         van     betonverharding         mag niet     plaatsvinden           tussen 1         augustus
                          en  15  april;
             i)           Definitief herstel dient in             overleg       met de Toezichthouder            plaats      te vinden.
         22. Definitief herstel               van       hoofdrijbaanverharding
             a)           Betonklinkers       en      straatlaag verwijderen en het betongranulaat of hydraulisch
                          menggranulaat op de juiste hoogte afwerken;
             b)           Asfaltconstructie opbouwen volgens één van onderstaande tekeningen;
             c)           Een lasnaad van de deklaag mag niet in het rijspoor worden aangebracht.
                                       2 keer frezen   liplas
                                        0.50              0.50
                                    ‘            les           _,                              0.30         0.60      ,
                                                                                                     SMA-NL 118, 35   mm
                                                                                                     AC 16 bind 40/60 TL-B    (PR-scherp), 40 mm
                                                                                                     AC 22 base 40/60 OL-B,2      x 50 mm
                                                                                                     betongranulaat  0/31,5, indien
                                                                                                     schaars:
                                                                                                              hydr. mengranulaat
                                                                                                     0/315
                                                                   a rs
                                                                        oe ee a
                grond
                klei/sape
                in
                                                                                                                             zand voor zandbed
                0.80
                                         VERHARDINGSCONSTRUCTIE                          bij  open     ontgraving
                                         groter          als 10 m2
                                                                                  Pagina  7  van    10                                              06022024
                                                                                                                                                             0000000142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30130044
                                            2 keer frezen  liplas
                                              050
                                      |                       050.                                  030.
                                                                                                                  0.60
                                                                                                                              |
                                                                                                         SMA-NL 11B, 40    mm
                                                                                                         AC 22 base 40/60 OL-B, 2     x  65 mm
                      —
                     ©
                     -|s
                          bd
                                                                                                         betongranulaat 0/31,5, indien
                                            z             =
                                                                  EZ       EZ    ;
                                                                                                         schaars: hydr. mengranulaat
                                                                                                         0/315
                  ua
            4
            ps
                   i=)
                  rd                                                                                           4:
                                                                                                                    ¥. a ee :    zand   voor zandbed
                  o
                                               VERHARDINGSCONSTRUCTIE                        bij   open     ontgraving
                                               kleiner als 10             m2
         23. Definitief herstel                   van    fietspadverharding            asfalt
               a)      Betonklinkers              en   straatlaag verwijderen           en  het    betongranulaat             of hydraulisch menggranulaat
                       op de juiste hoogte afwerken;
               b)      Asfaltconstructie opbouwen volgens onderstaande                                  tekeningen;
                                                                  0.08. |
                                                                              0.25             0.70
                                                                  ae ast tng                   te
                                                                                             AC 16 surf 70/100 DL-A, 40          mm
                                                                                             AC 22 base 40/60        OL-A,70    mm
                                                                                            hydr. menggranulaat 0/315
                            grond
                                                                                         a | So
                                                                                                 ;    a
                            klei/sape
                                                                                                         si           zand  voor   zandbed
                            in
                            0.90
                                        VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD
                                        bij     open ontgraving
                                        dwarsdoorsnede
                                                                                   Pagina  8  van    10                                              06022024
                                                                                                                                                              0000000143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30130044
                                                                                                 AC 16 surf 70/100 DL-A, 40 mm
                                        frezen                                                   AC 22 base 40/60  OL-A,70 mm
                                               liplas
                                      \-e——0.50_,,.)
                     =
                     =]
                         |
                                                                                /                hydr. menggranulaat 0/315
                     0.30. grond
                     0
                           klei/sape
                           in
                       3   0.90
                                     VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD
                                     bij open ontgraving
                                     lengtedoorsnede
         24. Definitief herstel van               fietspadverharding beton
             a)  Betonklinkers             en   straatlaag verwijderen en het betongranulaat                  of  hydraulisch menggranulaat
                 op de juiste hoogte afwerken;
             b)  Betonconstructie als volgt opbouwen:
                 -
                       _Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag
                 -
                       Betonverharding met vellingkant aanbrengen
                 -
                       Ongewapende betonverharding
                 -
                       Laagdikte 0,18 m, bij dammen 0,21 m
                 -
                       Voegen om de 3 m'
                 -
                       Betonspecie: Milieuklasse XF4
                 -
                       Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
                 -
                       Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
                 -
                       Sterkteklasse C 30/37                 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-1)
                 -
                       Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer CEM                                      II of CEM III
                                                        0.30       4
                                                       beton  (bij dammen 0.21 m)
                                                       landbouwplastic (bij handmatig verwerken)
                                                                          zand  voor  zandbed
              VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD (BETON)
              bij ontgraving
                                                                        Pagina      9  van   10                                       06022024
                                                                                                                                               0000000144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30130044
         25. Herstel  van  belijning  en figuratie
             Na definitief herstel van een  verhardingsconstructie dient de belijning en/of figuratie, voor Zover
             deze  voor  het verwijderen  van de verharding aanwezig was, binnen 14 dagen in oorspronkelijke
             staat te worden hersteld.
         26. Afronding    van  het werk
             Direct na  voltooiing van het Werk dient het werkterrein in oorspronkelijke  staat te worden hersteld.
         27. Beheer en onderhoud
             Het Werk dient in Goede staat te worden     gehouden.
         28. Buiten   gebruik  stellen van  het werk
             Het buiten  gebruik stellen van het Werk dient binnen  een  termijn van vier weken   gemeld   te
             worden   aan het Bevoegd gezag.
                                                      Pagina 10 van  10                                    06022024
                                                                                                                    0000000145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>