<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130412
                                                                                                                                                                                                                                |
                                                                               .
                                                                                                                                       by
                                                                                                                                         *
                                                                         |
                                                                      |
                                                                       |
                                                                        [
                                                                         I
                                                                           63 73-9 740
                                                                           6
                                                                     |           SSA
                                                                    |
                                                                  |
                                                                                       Best.
                                                                  |                           VK WW0.633340     verwijderen                                                 i
                                                       a
                                                                                       Nieuwe   4-gr. VK plaatsen WWO....... (excl. OVL)
                                                               +                       -
                                                                                         Ri 1: 4x150ALsas KC 633374      -
                                                                                                                            80A.                                       a
                                                                                                                                                                          |
                                                                |                                                                                                     & ft
                                                                                       -
                                                                                         Ri 2: 4x150ALsas KC          -
                                                                                                                        mes                                          Bf
                                                               i
                                                                                                               ......
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Oude kabel buiten bedrijf laten  liggen|          2
                                                             |
                                                                                       ~
                                                                                         Ri 3: 4x150ALsas KC 633375      -
                                                                                                                            50A.                                   EJ
                                                             |                                                                                                         I                                                                                                                                                                      i £
                                                                                                                                                                                                                                    Aansluitkabel 4x16CU/GPLK
                                                                                                                                                                                                                                                              averzetten|
                                                                                                                                                                                                                                  +
                                                           |                                                                                                         |                           Gest. boring #125 PE100                                                                                                                    |   g
                                                                                                                                                                   [                                                                                                                                                     *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [16            1;   3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mlonteren VM 4x50ALsas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         op
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         op best. 4x16CU/GPLK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4x16CU/GI
                                                           |                                                                                                                                     (in-/uittredepunt nog bepalen)                                                                                                 S23375=p7
         Monteren 2x VM 4x150ALsas op best. 4x95AL        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     2
                                                                                                                                                                                                                                                                         4xi50ALsas KC 633375
                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                                 _—
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ——_——
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =    ——=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gest. boring #125 PE100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (in-/uittredepunt nog bepalen)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K51365-tek2
                                                                                                                           Gest.
                                                                                                                                 —              —
                                                                                                                                                                \fwonteren    AM best. 4x50AL op 4x150ALsas
                                                                                                                                 boring #125 PE100
                                                                                                                           (in-/uittredepunt nog bepalen)|
                                                                                                                                                           \.‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2       van         2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RS
                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                              i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20230531                                                       se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bestaand   gepraj.                                 bestaand            geproj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Slabel            a ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   = ==    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ni e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OV kabel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mantelbuis               zr             8=EStt ae
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bd             buiten bedrijf        —————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     op te graven           et     ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       materiaal overgang     é        &
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            oes |                 me | Veen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     te verleggen                   ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           it               oO                       te verwijderen         a
       w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Co        Ss               na verlegging
       :                                            S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VV G WWO TAP ROELAGEWEG JOB23
       F
       :
                                                    :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Roelageweg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ter Apel gem.  Westerwolde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ENEXIS
                                                    ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3] e|
                                                    ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         = 3             Get.     EEE                     Formiaat       72                    Tekeningnummer      -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2
       g                                           3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &        Gez.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Schaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             £.15025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      000030187903-E-L-O-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aantal bladen    2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Blad   nr.   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>