<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132624
                               SD»     Es
                                 ByYy,
                                     .
                                         2,>
                                            *
                                                                                                                                                                                                       “hyBp
                                                                                                                                                                                                          2.
                                        %,S "i7)                                                                                                                                                                %,%
                                            Spy                                                                                                                                                                     %,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &.G
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        io
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             By,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 %%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e@
                                                                                                                                                                                     8                                                                                                                                                                                                                                                  %,
                                                                                                                                                                                     z                                                                                                                                                                                                                                                      Sb,
                                                                                                                                                                                    ow                                                                                                                                                                                                                                                           Yo.“4
                                                                                                                                                                                    g                                                                   %
                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                                                                                                                    34                                                                                                                                                                                                %
             ‘6 (3000)
             i                      tO
                                                                                                                                                                                   ‘a
                                                                                                                                                                                    5
                       Pine five fa
                                        PEG3 SDRene
                                                 17.6 ¢3000>
                                                      ‘eed
                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                            —._     ,160 PE63fm
                                                                                                  SDR   17.6 ¢30009
                                                                                                        ee     Pg                                                                  a)
                                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                                                                                                       °
                                                                                                                                                                                                                                                       5
                                                                                                                              eT
                                                                                                                                    se
                                                                                                                                                           |                      Ss                                                                   rs]
                                                                                                                                          4                                        =
                                                                                                                                                                                                                                                       PF
                                                           JL
                                                                                                                                            —~,
                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                       *
                                                            {      Voor verlaten gasleidingen geldt een verwijderplicht.                                                                                                                                                                  |
                                                             is    Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.
                                                                   De afsprakenlijst is samengesteld door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.
                                                                                                                                                                                                                                             ide                                        j
                                                            |2
                                                                                                                                                                                                                                                 es
                                                                                                                                                                                                                                                    ee     ——7
                                                                                                                                                                                                                                                               aa   160 PE63 §
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                           25 PE63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         spr yy      pw
                                                            a                                                                                                                                                                                in                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                               a ee   /                           <3680)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _
                                                                   o-—                                                                                                                                                                                                              cea        ee
                                                            igw    Uitgangspunt is    om  de leiding te  snijden en te trekken met kopgaten om de 25meter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ere         ot   Mee    /—.—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /80 PE63     SDR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  722, 3000)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17.6 S300)    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       32 p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       et
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              E63    gp
                                                              =    De holle ruimte zal niet worden opgevuld met vulmiddel i.v.m. natuurtoets.                                                                                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      f
                                                              FR   De kopgaten zijn circa 1m bij 1m en gemiddeld 1m diep.
                                                                   De grond in lagen afgraven en in omgekeerde volgorde terugplaatsen zodat laagopbouw                in stand  bilijft.
                                                            EE
                                                            |
                                                           ee
                                                                   De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                                                                   Op  deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren of achter laten.
                                                                   Werkzaamheden op circa 1 meter afstand          van de groene streep kunnen worden        uitgevoerd  in  basishygiéne.
                                                                   De gasleiding die duikers kruisen blijven     gedammerd achter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    i                            a         ae                              DERI        SON:
                                                                   Het is niet toegestaan    om  te graven onder de kruinen van      provinciale bomen.                                                                                                                                                                                                                                                          bestaand                geproj.
                                                                   Het is niet toegestaan    om  binnen de 1:1 druklijn   van  verhardingen   en  bermverharding (graskeien)      te graven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         afblaas
                                                                                                                                                                                                                                                                                         afsluiter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ><
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    regelkast
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    verioop
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          ir               isolatieflens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KB-paal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                         afsluiter+afblaas         %                kopp-flensverbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .        >
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HD   leiding        es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D                 ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ee
                                                                    V  Het is mogelijk   om  de werkzaamheden uit te      voeren   conform  bijgeleverde afsprakenlijst.  In  planning rekening    houden met periodes  van  landbouw.                                                   — ee                                       iepeieit cess                       I               ‘iti                7                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ind ka
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ome                        .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    materiaal overgang        4          /              buiten  bedrijf         —B—:—B—-—B—
                                                                    X Het is nog niet   mogelijk  om  de werkzaamheden uit te voeren vanwege natuurtoets,           archeologie    of het ontbreken van   vergunningen.                                                                                                                                                                 pepe.                   i     ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :   —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ;  _
                                                                                                                                                                                                                                                                                         kraagstuk zonder flens               a     T -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        stuk                  bd        2)              te verleggen            ee                     ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                         kraagstuk   met flens               Ik     verbinding                .         e                                       —-fo— se                ys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . anes
          A                                                        « Gele kader    is  het verboden    om    te graven  (zie  natuurtoets pagina      15).                                                                                                                               multi-joint                         XC  _  isolatiestuk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7         ?               na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            veneuaie            om ee      ‘at "ee sal
                                                                   Waar   (bv. perceel  met  natuurbescherming)     niet gegraven mag     worden, de gasleiding   in de bodem laten zitten      (indien technisch geen andere mogelijkheden)
         5                                                                                                                                                                                                                                                                                        :     NUG            O SLG TER APELERST                     | FRERIOB24
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ;    a
         ES                                                        = Blauwe kader      geeft werkgebied       aan waar   maatregelen getroffen dienen        te worden voor de        grote bosmuis (zie natuurtoets pagina 15).                                                                        Ter    Apelerstraat                                                                                               ENEXIS
          =                                                        Indien sprake   van  hogere vegetatie in grasland, eerst      (mogelijk) leefgebied grote bosmuis ongeschikt maken door het grasland kort te maaien.
         2                                                                                                                                                                                                                                                                                   9
                                                                                                                                                                                                                                                                                             AN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  E    Selli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          elingen gem. West      Vvesterwoide id
         rs}
          g                                                        In verband met werkzaamheden in          omgeving natura 2000-gebieden is       een  AERIUS  berekening gedaan        op basis van aangeleverde STAGE   klassen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             a F                        Get.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ERE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Formaat        4Z
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tekeningnummer - Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   —
         5
                                                                   Werkzaamheden uitvoeren met deze werktuigen is mogelijk.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ra)
                                                                                                                                                                                                                                                                                             =
                                                                   Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen            (half  maart t/m half juli) uitgevoerd  te worden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gez.   0                               Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          — 18-04-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -04-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000030190597 G H 2            -(;-H-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -
                                                                                                                                                                                                                                   \                                                         <
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |=                    Schaal    1:500
                                                                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opm.         £.15275                     Aantal bladen     8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bladnr.      2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000884
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>