<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130473
                                                                                                                                                                  Vy,
                                                                                                                                                                      29
                                                                                                                                                                           00go.
                                                                                                                                                                                *6000,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    —_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fed
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    got
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                =
                                                                                             PEGS,
                                                                      dl
                                                                                         160
                                                                                           —
                                                                                              !
                                                                                                      R/S
                                                                                  —*
                                                                                      —_—_
                                                                           —eo—
                                                    #   ee es     —_i    i
                                                 _—
                                 a—    er — _— —
                              SS    es
                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                 bestaand   geproj.                        bestaand geproj.                                    bestaand                    geproj.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  f                           f
                                                                                                                                                                                                        afblaas
                                                                                                                                                                                                        afsluiter
                                                                                                                                                                                                                                    “)
                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                              t
                                                                                                                                                                                                                                             bed
                                                                                                                                                                                                                                                      regelkast
                                                                                                                                                                                                                                                      verloop
                                                                                                                                                                                                                                                                            L
                                                                                                                                                                                                                                                                              b
                                                                                                                                                                                                                                                                                    i
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           isolatieflens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KB-paal                     DB                         D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HD
                                                                                                                                                                                                        afsluiter+afblaas          ih        ply      kopp-flensverbinding             |                  leiding         a  a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   =                =
                                                                                                                                                                                                        bolle bodem                           2       overschuif mof                  =               mantelbuis          [                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      buiten  bedrijf         nr                Pe
                                                              Voor verlaten  gasleidingen geldt een  verwijderplicht.                                                                                   eind  kap                    .
                                                                                                                                                                                                                                              ‘|      materiaal overgang      /        /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      op te graven            —f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a   ee
                                                              Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.                                                  kraagstuk   zonder flens               a      T -
                                                                                                                                                                                                                                                          stuk                *
                                                                                                                                                                                                                                                                                       &              te verleggen            =o                    ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      te
                                                              De afsprakenlijst is samengesteld door de rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.                           kraagstuk    met flens                IK      verbinding              ®        &                 verwijderen          fe fe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bb dam                  —88 dam—      —BB dam—      —B8B dam—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -              -
                                                                                                                                                                                                        multi-joint                           Ke      isolatiestuk            ’       ?               na verlegging           on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  f}] om   eee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |) cee    cee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [\) oo
                                                              De werkzaamheden kunnen worden        uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
          Enexis
         bij
                                                              Op deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren of BB achter laten.
                                                                                                                                                                                                            Tia
                                                                                                                                                                                                                  |     NU G WWO SLG TER                  APELERSTRAAT            ig JOB24
                                                              Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep is kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                   Viy                                                                                                                                                                                                  Ter    Apelerstraat                                                                                                E N EXIS
         lig en       Dar G
                                                                                                                                                                                                            9|<¢|       Sellingen      gem. Westerwolde
                                                                                                                                                                                                            So
                                                                                                                                                                                                            a}
                                                                                                                                                                                                                  a
                            0
         Auterschn                                                                                                                                                                                          2 fa
                                                                                                                                                                    Vy,                                                                  Get.    EREZ
                                                                                                                                                                                                                                                                               Formaat      4Z                        Tekeningnummer         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Discipline
                                                                                                                                                                       20aR
                                                                                                                                                                                                                         , J
                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                             Qn                                                          Gez.    0                             Datum       18-04-2023                  000030190597-G-H-4
                                                                                                                                                                               788.
                                                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                                                                  |=                     Schaal     1:500                      Opm.        £.15275                    Aantal bladen        8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  Bladnr.         4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000756
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>