<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30132628
                                                                                                                       S
                                                                                            if             160, PE63.
                                                                                      :
                                                 :
                                                       at                                              :
                                                                                                         _             >      PA
                   Voor verlaten  gasleidingen geldt  een   verwijderplicht.
                   Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.
                   De afsprakenlijst is samengesteld door een rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk            heeft    gesproken.
                   o—
                   Uitgangspunt is  om de leiding te snijden en te trekken met kopgaten om de 25meter.
                   De holle ruimte zal niet worden opgevuld met vulmiddel i.v.m. natuurtoets.
                   De  kopgaten zijn circa 1m bij 1m en gemiddeld 1m diep.
                   De  grond in lagen afgraven en in omgekeerde voigorde terugplaatsen            zodat  laagopbouw  in stand  blijft.
                   I
                   De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
                   Op deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren of achter laten.
                   Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                   De  gasleiding die duikers kruisen blijven gedammerd      achter.
                   Het is niet toegestaan  om  te graven onder de kruinen      van provinciale bomen.
                                                                                                                                                                                                                        bestaand  geproj.                         bestaand  geproj                                    bestaand             geproj.
                                                                                                                                                                                                afblaas                    dis             regelkast               Cc)      Lal               isolatieflens              f                   f
                   Het is niet toegestaan  om  binnen de 1:1 druklijn    van verhardingen     en  bermverharding (graskeien)    te graven.
                                                                                                                                                                                                afsluiter                   |       be     verloop                    >
                                                                                                                                                                                                                                                                              fe              KB-paal                    D                   p
                                                                                                                                                                                                afsluiter+afblaas                                                              |              HDleiding        8                     -—<——<——=—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  893—-—-—-—:—
                     V Het is mogelijk om  de werkzaamheden uit te      voeren   conform    bijgeleverde afsprakenlijst. In planning rekening    houden met   periodes van landbouw.                                       My       sly    —_kopp-flensverbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           Os
                                                                                                                                                                                                bolle bodem                          2     overschuif mof
                                                                                                                                                                                                                                                                              pa              mantelbuis
                                                                                                                                                                                                                                                                                              buiten                  —B-——BsB—:—8B—
                                                                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                                eind  kap                   2        a
                                                                                                                                                                                                                                             atari
                                                                                                                                                                                                                                           materiaal overgang         M4       /                      bedrijf
                     X Het is nog niet mogelijk om  de werkzaamheden uit te       voeren   vanwege natuurtoets,    archeologie of het ontbreken     van  vergunningen.                                                                                                                        cote raven              yy                  yy
                                                                                                                                                                                                kraagstuk zonder flens                ‘    T -
                                                                                                                                                                                                                                               stuk                   .        @              te verleggen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      a
                                                                                                                                                                                                                                                inci
                                                                                                                                                                                                                                                                                              te verwijderen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          _ ——
                                                                                                                                                                                                kraagstuk   met flens                Ik    verbinding                 °
                                                                                                                                                                                                                                                                              \d              bb dim                  5d  dies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BE den     it da
                   «  Gele kader is het verboden     om te    graven (zie natuurtoets pagina 15).                                                                                               multi-joint                         »«     isolatiestuk              ?        ?               na  verlegging
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      —_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         }\ a  as
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |)  =   aoe  |) om
                   Waar (bv. perceel met natuurbescherming) niet gegraven mag worden, de gasleiding in de bodem laten zitten (indien technisch geen andere mogelijkheden).
         Enexis       Blauwe kader    geeft werkgebied                 maatregelen getroffen         dienen te worden voor de grote bosmuis          (zie natuurtoets  pagina 15).
                                                                                                                                                                                                    =
                                                                                                                                                                                                               NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT
         bij
                   =
                   Indien sprake  van  hogere vegetatie
                                                           aan waar
                                                          in grasland,  eerst  (mogelijk) leefgebied grote    bosmuis  ongeschikt maken door het grasland kort te maaien.
                                                                                                                                                                                                               Ter    Apelerstraat                                                                                             E N EX I S
         lig en    In verband met werkzaamheden in                                                                                                                                                  9).        Sellingen       gem. Westerwolde
                                                         omgeving natura 2000-gebieden          is een AERIUS   berekening gedaan      op basis van aangeleverde STAGE klassen.
                   Werkzaamheden uitvoeren met deze        werktuigen is mogelijk.                                                                                                                  3 8                         Get.    EE                              Formaat      4Z                       Tekeningnummer - Discipline
         Auterschn
                                                                                                                                                                                     Vy
                                                                                                                                                                                       202%         =
                                                                                                                                                                                                                                                                                   18-04-2023
                   Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen          (half  maart   t/m half juli) uitgevoerd te worden.                                                                07,
                                                                                                                                                                                                    <
                                                                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                                                                va)             Gez.
                                                                                                                                                                                                                                Schaal
                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                          1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                        Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                        Opm.       —_E.15275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               000030190597-G-H-4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aantal bladen    8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blad   nr.   4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000000886
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>