<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30131831
                  a                              nl]
    Ln            Juzaloket            east
                                         @provinciegroningen.nl];      Beplanting en {EEE         @ provinciegroningen.n!]; EERE,
    ERED) BEESEZINE © provinciegroningen. nl]; Inspecteurs                         @provinciegroningen.nl]
    From:         Technische advisering vergunningen
    Sent:         Tue 3/26/2024 7:36:39 AM
    subject:      RE: Ter   Apelerstraat 16 Sellingen
    Received:                    Tue 3/26/2024 7:36:53 AM
                         fag
     Goedemorgen
      Dit lijkt ons  geen   probleem.    Zou  je  ons een  aangepast boorprofiel    en aangepaste tracétekeningen willen sturen? Deze kun je     naar
      het Juzaloket mailen.
      Indien   voor ons   akkoord dan zullen wij hier per e-mail toestemming          voor geven en  het als wijziging aan het dossier toevoegen.
       Met   vriendelijke groet,
       Technisch adviseur
       Team Areaalbeheer
       Werkdagen     op:  ma   di wo dovr
       O Ey                   |    RECS
       )    Sint Jansstraat  4, 9712 JN Groningen
     @ www. provinciegroningen.nl
     0600
     Van: Ree             <Eae
                                 @ baasbv.nl>
     Verzonden:       maandag 25 maart 2024 09:18
     Aan: Technische advisering vergunningen <#g% @provinciegroningen.nl>
     CC: Juzaloket <MEREZE @ provinciegroningen.ni>; Beplantingen (EE o
                                                                                                   provinciegroningen.nl>; | 5.1.2e Fi
     <MEEREERE ©       provinciegroningen.nl>; Inspecteurs          <PERE         © provinciegroningen.nl>
     Onderwerp: Ter Apelerstraat 16 Sellingen
     Goedemorgen                     (ERR)       en
                                                            (ERE),
     Voor het     project langs    de Ter  Apelerstraat   te  Sellingen willen we graag twee  boringen  samenvoegen tot één. Betreft     boring 11
     (blad E-M-3)     en   boring   12 (blad E-M-4).
     (Zie hieronder     eerdere     mailwisseling    over dit project)
                                                                                                                                              0000000870
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30131831
                                          Luchtfote NL 2023 6am
     urgeb.)                            Ter     Borg           aes
                                                                    ©
       Hooge   Esch
                                                                          Wi
                                                                          eHnsua®
                        Ru/ten-Aa                                       &“WK'3
     Knipsels tekening:
           e
              Boring   11: vanaf        persing      tot    aan         Ter       Apelerstraat  6  (tegenover Borgerschapenweg), lengte 125m.
           e
              Daarna open           ontgraving        15m. Uitvoerder wil graag iets                    meer afstand tot boom bij uittrede. Open ontgraving          heeft dan
           geen nut meer en scheelt een extra verkeersplan (en hinder).
           ¢
              Boring 12: vanaf Ter Apelerstraat 6 tot voorbij inrit, lengte 64m.
           ¢
              Totale lengte nieuwe boring: 204 meter (blijft 1x125mm PE100 SDR11).
     Vraag:
           e
              Kunnen           we dat nog    wijzigen?
           e
              Zo ja,  wat moet         er  dan    geregeld worden                     t.a.v. de vergunning (zie bijlage)? Uiteraard dan         een  nieuw boorprofiel.
                                                         He}
                                                        j|        |
                                                      //        }     |
                Persing
                Zie:
                           DN150 St   (8m) weg volgens       eisen
                     Algemene voorschriften met kenmerk 14012023.pdf
                                                                        provincie               |Gestuurde boring 11: 1x125mm PE100 SOR11 (125m)}                               [i
                Minimale dek bij maximale lengte 10m: 100cm
                LET OP: persriool naast wegdek
                Open ontgraving      (170m)|/
                                           /        7,//
                                                                                                                                               A) SSS           oe
                                                                                                                                         Fs.
                                                                                                                                             = ————         1.——
                                                                                                                                                            CLF
                                                                                                                                               Apel erstroat
                                                                                                                                                                          0000000871
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30131831
                                                                                                          :
                                                                                    Open ontgraving (30m)
                                                                                    waar nodig boompersing
                                                                                            :
                                                                               vw
                                                                                  Ds
                                                                              a kV
                                                                             —E
                                                                                   Kx
                                                                                    —                  .
       Enews
       be)
       lig en
       UrSsechitn
        Lt                                *
     Met          vriendelijke groet,
     Engineer Infra
     Baas B.V.        |   Gebr. Wrightlaan 2C, 9615 TN Kolham | Postbus 462,  2900 AL  Capelle  aan  den Issel
     | M 06         -
                                    | ERES @baasbv.nl | www.baasbv.nl
     Disclaimer          | Voorwaarden Inkoop/Verkoop      | KvK Rotterdam 53743792
     Van: Technische               advisering vergunningen <i @          provinciegroningen.nl>
     Verzonden:              maandag 18 december 2023 11:01
     Aan:             ae
                                <add @baasbv.nl>
     CC: Juzaloket
                               <MEREEE @ provinciegroningen.nl>; Beplantingen <MERESERE © provinciegroningen.n'>; | 6.1.26 Ff 9
     <RERESRE © provinciegroningen.nl>; Inspecteurs <MRERERE © provinciegroningen.n|>
     Onderwerp: RE: T.a.v.                         | 5.1.2e Schouw Ter Apelerstraat 16 Sellingen
                                                              §
     Dag ila,
     Liikt        me    prima zo. We zien de       aanvraag t.z.t. tegemoet.
       Met         vriendelijke groet,
       Technisch adviseur
       Team Areaalbeheer
       Werkdagen             op:  ma   di wo do vr
                                                                                                                                0000000872
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30131831
      O Ey                          |    EEC
      *)  Sint Jansstraat          4, 9712 JN Groningen
     @ www. provinciegroningen.nl
     06090
               e|
                    .15.1.2¢
                             <EREM @ baasbv.ni>
     Verzonden:            maandag 18 december 2023 08:36
     Aan: Technische advisering vergunningen <@%j @provinciegroningen.nl>
     CC: Juzaloket <BR                     © provinciegroningen.nl>; Beplantingen <BRERESRE ©             p rovinciegroningen.nl>; | 5.1.2e fi 9.1.2¢
     <                          rovinciegroningen.nl>; Inspecteurs          <MRERERR ©     provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:             RE: T.a.v.            | 5.1.2e    F Schouw Ter   Apelerstraat 16 Sellingen
     Hallo 5.1.2¢         f
            e
                  Duikers 0649, 0184 met eisen vermeld op                   tekening.
            e
                  Duiker 0670           ingetekend    en  vermeld op     tekening.
            e
                  Duiker 0185:           1,86m dek,    voldoet    aan  minimale dek 60cm, zie  knipsel.
                      i Al |
              8.24     NAP berm
              8.84 NAP       wegdek | ,
                  j
                                   i
                                  Gestuurde boring 3: 1x125mm       PE100 SDR11  (20m)
                                Waar nodig buis inkorten
                                                                    Si
                              F
                                                     a
                                                         a
              Duiker province DUO185: (B=200cm, H=100cm)
              “Onderkant buis         5,65m NAP (veldmeting)
              -Bovenkant buis         6,65m NAP
              -Berm 8,51m NAP: 1,86m dek
         ie F            A
            e
                  Asfalt zagen          fietspad: Algemene voorschriften met kenmerk 14012023.pdf vermeld op tekening.
            ¢
                  Persing wegdek: Algemene voorschriften met kenmerk 14012023.pdf vermeld op tekening.
     Om   grote lappen tekst              te voorkomen       verwezen naar    de voorschriften, zal ook worden  opgenomen in de   werkomschrijving    voor
     Uitvoering.
                                                                                                                                                      0000000873
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30131831
                                             7a       —   |
                                                                                                        ]
         Persing DN15S0 St (8m) weg volgens eisen province                              |Gestuurde boril
       [ Zie: A’gemene voorschiiften met kenmerk 14012023
         Minimale dek bij maximale lengte 10m: 100cm
                                                                            pdf
         LET OP: persriool naast wegdek
                                   Sisal         zagen  fietspad   en herstel volgens eisen province
                                          Zie: Algemene voorschriften met kenmerk 14012023. pdf
                                          Mantelbuis 160mm PVC (5m)
     Met seiendaliike groet,
     Engineer Infra
     Baas B.V.   |   Gebr.        Wrightlaan 2C, 9615 TN Kolham | Postbus 462,            2900 AL  Capelle   aan den Issel
     | M 06   -
                                      | ERES @baasbv.nl | www.baasbv.nl
     Disclaimer     | Voorwaarden Inkoop/Verkoop                   | KvK Rotterdam 53743792
     Van: Technische                 advisering vergunningen               <R&    @ provinciegroningen.n|>
                                                14 december 2023 16:38
     ver.ge<EREM @baasby.
              A2e       ES
                        .i6.1.2¢
                                                         nl>
     CC: Juzaloket               <BESR          0  provinciegroningen. nl>; Beplantingen                  <     9.1.26
                                                                                                                           @ provinciegroningen.nl>; | 5.1.2 Ff
     <                              rovinciegroningen.nl>; Inspecteurs <GRERPERE © provinciegroningen.n|>
     Onderwerp: RE: T.a.v.                               | 6.1.2 Schouw Ter Apelerstraat 16 Sellingen
                                                                      F
     Hallo 5.1 2¢f
     Op verzoek van                               reageer ik op       jouw e-mail.
     Ik ben het hele tracé                  even    langs gelopen.         Hier  en  daar nog    een    paar  aandachtspunten.
     Tekening         30182960             en   30187637 E-M-1
              e
                   Bij km 36,566 kruist de boring bij de                        Ruiten AA duiker DU0184. Dit is          een betonnen duiker  van 2 m   breed   en 1 m hoog. De
              boring             moet minimaal 5            m  beneden onderkant duiker worden                 uitgevoerd (zie  onze Indieningsvereisten  en  voorwaarden).
              Diepte onderkant duiker                       is bij ons   niet  bekend, deze      moet     je zelf inmeten.
                                                                                                                                                                        0000000874
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30131831
     Tekening  30182960  en 30187637 E-M-2
          ¢
             Bij km 29,940 kom je duiker DUO670 tegen. Deze   ligt schuin in de weg, deze staat niet op jouw tekening aangegeven. Kun
          je deze nog aangeven op de  tekening zodat ze bij het graven hier   rekening mee kunnen houden?
          ¢
             Bij km 29,877 kom je duiker DU0185 tegen. Kun je hier overheen     met een minimale  dekking van  60 cm?
     Tekening  30182960  en 30187637 E-M-3
                                                                                                                               0000000875
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30131831
     Buiten  beheergebied van provincie
     Tekening 30182960 en 30187637 E-M-4
     Probeer de boring in de berm te houden en niet in de lengterichting onder de sloot.
     Tekening 30182960 en 30187637 E-M-5
     Geen opmerkingen.
     Tekening 30182960 en 30187637 E-M-6
     Geen opmerkingen.
     Tekening 30182960 en 30187637 E-M-7
     Uit jouw e-mail begrijp ik dat     je de kabel onder het fietspad moet opzoeken. Dit betekent dat
                                                                                                     je het asfalt moet uitbreken en
     herstellen. Als er geen redelijk alternatief is dan staan we dit in specifieke gevallen toe.
     Op de tekening duidelijk aangeven wat je gaat doen.
     Als bijlage onze Algemene Voorschriften die we bij onze ontheffingen en vergunningen voegen. Hierin staat beschreven op welke
     wijze je de verharding moet uitbreken (zagen en uitbreken over de volle breedte van het fietspad) en hoe je het eerst tijdelijk en
     later definitief moet herstellen.
     Tekening 30182960         en 30187637 E-M-8
     Geen opmerkingen.
     Heb je hierover nog vragen dan hoor ik het graag.
       Met vriendelijke groet,
      Technisch adviseur
      Team Areaalbeheer
       Werkdagen   op: ma   di  wo dovr
      O Es                 |    EES
      9   Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
     @    www.  provinciegroningen.nl
     0600
     Van:  Inspecteurs   <RRRERE         © provinciegroninge n.nl>
     Verzonden:    woensdag 13 december 2023 08:49
     Aan:  Technische advisering vergunningen <i @provinciegroningen.nl>
     CC: Juzaloket
                     <SERESE       @ provinciegroningen.nl>; Beplantingen (SE © provinciegroningen.nl>; | 5.1.26 Ff
     <MRERPeAM     © provinciegroningen.nl>;      Inspecteurs <MRERRZME © p rovinciegroningen.nl>
     Onderwerp:     FW: T.a.v.           | 5.1.2e Schouw Ter Apelerstraat 16 Sellingen
                                                  F
     soedemorgen ES) ERESD
     Kunnen jullie reageren richting dhr. 5.1.20
     Ik heb geen op, en aanmerkingen.
                       -
                                                                                                                                  0000000876
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30131831
       Met    vriendelijke groet,
       Inspecteur     wegen
       Team Areaalbeheer
       Werkdagen      op:  ma di  wo  do vr
      O
      \*]  Oostersluisweg 9,      9731 AV   Groningen
     @ www.provinciegroningen.nl
     06090
            §
     Van:                        @baasbv.nl>
     Verzonden:       dinsdag    12 december 2023 17:31
     Aan:   Inspecteurs <                         rovinciegroningen.nl>
     Onderwerp:        RE: T.a.v.            | 6.1.2   F Schouw Ter Apelerstraat 16 Sellingen
     Hallo |    6.1.2e Ff
     Voor het tracé       langs  de Ter  Apelerstraat in Sellingen hebben we uiteindelijk geen profielen van Glasdraad kunnen achterhalen. We
     zijn voor    dat deel   van   het tracé dus    uitgeweken naar de andere kant van de weg. We liggen hier in de provinciale berm, particulier
     terrein en bouw/weiland van Staatsbosbeheer. Met beide laatstgenoemde partijen is overeenstemming bereikt. Het betreft het
     deel vanaf de Laudermarkenweg tot aan de Borgerschapenweg.
              e
                 Hierdoor hoeven we bij de Laudermarkenweg dus niet de oversteek te maken naar de andere kant van de weg. Hier was al
              weinig   ruimte onder      meer    door de bomen.
              ¢
                 Om de oversteek       bij de Borgerschapenweg      te maken willen  we graag  een  DN150 St  persing toepassen (Blad E-M-7).
              Pijnpunt hier    is een  LS-kabel die   volgens de  KLIC net onder de rand van  het fietspad ligt. Ik zie echter geen kans om  ergens
              anders de oversteek te maken. Hieronder de uitsnede            van de tekening  en foto. Kunnen   jullie hier mee  akkoord gaan en welke
              eisen worden      er  dan  aan   gesteld?
                                                                                                                                              0000000877
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30131831
                                                 Persing DN150 St (8+5m)
                                                 Minimale dek Provincie:
                                                 -Wegdek L<10m:      100cm
     Dpen ontgraving    (10m)                 /\-Fietspad:            60cm
                                                 LET OP: persriool naast wegdek
                                                 LET OP: maatregel LS onder fietspad
                                                                 open  ontgraving greppel|
     Verder aangepast:
     Blad E-M-2: zoals           afgesproken de lus        in kabel    aan   andere kant         van   de  boring   om weg te blijven van de boomkruin.
                                                VM 3x150Al XLPE    / 3x70Al  GPLK   -
                                                                                      E9389]
                                              | Open ontgraving                                   ‘
                                             Ny RLY                =
                                                                  ee
                                                                                       Saree
                                                            rar         See
                                                           4
                                                             .Tonkao
                   ‘
     —                / j ij          en
                             en
                     / fi
     ent
          ft                  Di   es edn   Ile     be Pet
                                                           Des     AOA na          Fon      fl  -
     Blad E-M-8: de laatste             boring hebben in één keer doorgetrokken tot voorbij de Borgerweg zodat we geen boompersingen onder de
     boompjes        hoeven       te  maken.     De linkerzijde ervan is ook verplaatst i.v.m. de boom die hier in de berm stond.
     Ik hoop dat dit plan voldoet. We hopen deze week de verkeersplannen aan te vragen en met een beetje geluk de
     vergunningaanvraag               nog  voor   de kerst in te schieten.
     Met   vriendelijke groet,
     Engineer  Infra
     Baas B.V.  | Gebr.    Wrightlaan 2C, 9615 TN Kolham | Postbus 462,           2900 AL      Capelle aan  den Issel
     | M 06  -
                               |     ea
                                        @ baasbv.nl | www.baasbv.nl
                                                                                                                                                        0000000878
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30131831
     Disclaimer   | Voorwaarden Inkoop/Verkoop           | KvK Rotterdam 53743792
     Van: BGP: <6                    @ baasbv.nl>
     Verzonden:       dinsdag       24 oktober 2023 17:12
     Aan:   Inspecteurs       <                       rovinciegroningen.nl>
     Onderwerp:        RE: T.a.v.                | 5.1.2e   § Schouw Ter   Apelerstraat   16 Sellingen
     Hallo  | 5.1.2e Ff
     De  boorpartij loopt langs de Ter Apelerstraat tegen het probleem aam dat er geen boorprofielen beschikbaar zijn                       van de boringen
     van de datakabelaar (Glasdraad).
     Betreft trace vanaf Ter Apelerstraat 20 tot aan de Borgerweg, noordzijde weg.
     Hebben jullie daar op basis van de vergunningaanvraag boorprofielen van?
     Met   vriendelijke groet,
     Engineer Infra
     Baas B.V.  |  Gebr. Wrightlaan 2C, 9615 TN Kolham | Postbus 462,       2900 AL Capelle aan den Issel
     | M 06  -
                              | 5.1.20 fa baasbv.nl | www.baasbv.nl
     Disclaimer   | Voorwaarden Inkoop/Verkoop           | KvK Rotterdam 53743792
     Van:   Inspecteurs       <BRERRERE          © provinciegroningen.nl>
     Verzonden:       donderdag          12 oktober 2023 09:08
     Aan:SLA.      ei
                         <ERE @ baasbv.nl>
     CC:  Inspecteurs      <MEREAEE @ provinciegroningen.nl>
     Onderwerp:        RE: T.a.v.                  agg: SChouw Ter         Apelerstraat   16 Sellingen
     Goedemorgen          Egg
     Hierbij een aantal stukken die voor jullie van belang zijn.
     Vraag:
             ¢
                Op de website van de provincie gezocht naar het bomenbestand/kaart.                         Dit om te checken of de boom net voorbij
             huisnummer 6 bij de provincie behoort. Heb                  je hiervoor een link?
             *
                Grondverbetering             is genoemd.      Ik neem even aan   dat dit niet  voor  de  volledige open ontgraving geldt maar voor de inrit bij
             Ter    Apelerstraat 16?
     https://geoportaal.provinciegroningen.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?appid=df3aa86cb2804dc9807947                                27 24a4 54ef
     Grondverbetering alleen bij de inrit Ter Apelerstraat 16, mocht het nodig zijn, anders verdichten in lagen van 30 centimeter.
     We hebben het nog gehad over een materiaal opslag en start werkoverleg.
     Las werkzaamheden of haspel.
     Alle voorkomende werkzaamheden langs het gehele tracé, moeten uitgevoerd worden met een verkeersregel installatie
     (CROW96b.).
     m.u.v.    eventuele      proefsleuven graven.
     https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/verkeersmaatregelen-op-of-langs-de-provinciale-weg/
     Verder geen op,        -
                                en   aanmerkingen.
                                                                                                                                                     0000000879
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30131831
       Met  vriendelijke groet,
       Inspecteur   wegen
       Team Areaalbeheer
       Werkdagen   op: ma  di  wo do vr
      O        5.1.2e
      \*] Oostersluisweg 9,    9731 AV  Groningen
     @ www.provinciegroningen.nl
     06090
           Ere        <b      (oD aasbv.nl>
     Verzonden:    woensdag      11 oktober 2023 16:59
     Aan:  Inspecteurs   <                    rovinciegroningen.nl>
     Onderwerp:     RE: T.a.v.           | 5.1.2e  § Schouw Ter  Apelerstraat    16 Sellingen
     Hallo
            EES.
     Even heel kort met    steekwoorden/zinnen         wat is besproken.
     Algemeen:
            ¢
               1 meter  van   kant asfalt.
            e
              Geen    Bomenplan, werken volgens bomenposter.
               Rijplaten fietspad/berm t.b.v. booropstellingen.
            *
               Boringen niet onder asfalt fietspad.
            e
               Passeren provinciale weg: boring loodrecht + boorplan.
               Bewonersbrief.
     Tracé Ter Apelerstraat 32 tot voorbij 28        (tekening  E-L-O-1 en  2).
            ¢
               Halve  rijbaanafzetting    t.b.v. fietsers en voetgangers   + VRI.  Fietspad beschikbaar voor werkzaamheden.
            ¢
               Boring  aan  het eind  van   het  tracé, bij oversteken weg: Let op kruin.
     Tracé vanaf Laudermarkenweg tot voorbij Borgerweg              (tekening   E-L-O-3 en 7),
                                                                                                                            0000000880
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30131831
             ¢
                 Halve   rijbaanafzetting + VRI
             e
                 Driesprong Ter Apelerstraat
                                                           —
                                                             Laudermarkenweg: voorkeur linker optie             i.v.m. boomkruinen  (E-L-O-3).
          Indien niet     mogelijk       i.v.m. bestaande         boringen optie 2. Let op kruin.
             e
                 Laatste deel net         voor  de Borgerweg:         boompersingen toepassen (E-L-O-7).
     Vraag:
             ¢
               Op de website           van   de provincie     gezocht      naar  het bomenbestand/kaart.        Dit om  te checken of de boom net  voorbij
             huisnummer 6           bij de provincie behoort. Heb            je hiervoor   een  link?
             *
               Grondverbetering is genoemd. Ik neem even                        aan  dat dit niet  voor  de  volledige  open ontgraving geldt  maar voor de inrit bij
            Ter Apelerstraat 16?
     Met   vriendelijke groet,
     Engineer Infra
     Baas B.V. |   Gebr. Wrightlaan 2C,     9615 TN Kolham      |  Postbus 462, 2900 AL Capelle aan den Issel
     | M 06  -
                             | EEA       baasbv.nl |  www.baasbv.nl
     Disclaimer   | Voorwaarden Inkoop/Verkoop           | KvK Rotterdam 53743792
     Verzonden:        maandag        2 oktober 2023 15:52
     Aan:
           GESEEME © provinciegroningen.nl
     Onderwerp: T.a.v.                     | 5.1.2e § Schouw Ter Apelerstraat 16 Sellingen
     Tijd: woensdag        11   oktober      2023 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,                    Wenen.
     Locatie: Ter Apelerstraat 16 (Ter Apelerstraat 16, 9551 XK Sellingen Groningen)
     Goedemiddag,
     Hierbij zoals besproken de uitnodiging.
     Met   vriendelijke groet,
     Engineer Infra
     Baas B.V. |   Gebr. Wrightlaan 2C, 9615 TN Kolham | Postbus 462,           2900 AL Capelle aan den Issel
     | M 06  -
                             | 5.1.20 fa baasbv.nl | www.baasbv.nl
     Disclaimer   | Voorwaarden Inkoop/Verkoop           | KvK Rotterdam 53743792
     Microsoft              Teams-vergadering
     Neem deel vanaf        uw     computer, mobiele app of apparaat               voor  vergaderruimte
     Klik hier om     deel te   nemen aan       de   vergadering
     Vergadering-id:                   54)
                                        -
     Wachtwoordcot
     Teams downloaden            | Deelnemen       op het web
                                                                                                                                                           0000000881
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30131831
     Deelnemen met           een  apparaat voor videovergaderingen
     MESES          © t.picm.ve
     Videovergaderings-id inhi
     Alternatieve VTC-instructies
     Meer informatie         | Opties   voor   vergadering
     Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
     https://www.provinciegroningen.nl/servicenonen/
     Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
     https:/ www. provincie groningen.nl/servicenormen/
     Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
     https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
     Op onze website kunt u lezen welke dienstvenening      u van ons  mag verwachten.
     https ‘www _provinciegroningen nl/servicenormen/
                                                                                       0000000882
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>