<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130442
                                                      |
                                                                                                                                                                                                                    hes                                   |
                                             Graafwerkzaamheden uitvoeren
                                             in     aanwezigheid                van een         ETW voor
                                             de wortels               van    de bomen.
                                                 ||                                           |                             |
                                                 |                                                                                                                      que ?
                                                        |
                                                                                                                                                                                                                             /
                               Nieuw netstation WWO.751448                                                                                                                                                                 /                                |
                               9561 TB Ter Apel                                                                                                                         7
                               Pacto10 160kVA                                                                             |                                                                                          /                                         |
                               Siemens 8DJH-c RRT                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                                                                                                                  |
                               Invoeren       monteren      eindsluiting:                                                                                                                                                                                           |
                                          en
                                                                                                                        |
                               -
                                 Veld 1: 3x1x150Al KC.E306953                                                         |
                                                                                                                                                                                                             /
                                                                                                                                                                                                               /                                            —
                                                                                                                                                                                                                                                               |       nie
                                                                                                                                                                                                                                                                                     a
                               -
                                 Veld 2: 3x1x150Al KC.E29595
                                                )                                                                   |         rere                  a                                                   3¢959                                —
                                   i                      —
                          ————                  ———
            —$<———$        ee   =
                                  —    =
           i                                \VM    3x1x70Al   -
                                                                3x1x150Al KC.E306953
                                                                                _—
                                                                                    =
                                                                                                 oe
                                                                                                    a
                                                                                                      i
                                                                                                           pm ¢
                                                                                                                al
                                                                           fae                          ‘
                                                                                                f        :
                                                                  =
                                                          -
                                                                                                                            =
                                                                                                                                         ——
                             2                              E             \VM 3x1x150Al ; 3xLxXJOAl KC.E29595                 en
                    “<¢ os                         ms
                                                                            ——                                     —_—
                                                                                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                 bestaand  gei]AS}                                      oi 4 fal] Pe o.                   LC OD 3S.
                                                                                                                                                              aarding
                                                                                                                                                              verbinging
                                                                                                                                                                                   a8       iL
                                                                                                                                                                                             e
                                                                                                                                                                                                             MS kabel              —-—-—--—-—
                                                                                                                                                                                                             mantelbuis
                                                                                                                                                                                     ‘
                                                                                                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                                     -       °
                                                                                                                                                              Tiree                                          buiten    bedrijf
                                                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                            B   —-—
                                                                                                                                                                                                                                                              B       —-—
                                                                                                                                                                                                                                                                                B   —
                                                                                                                                                              eind mof               °       =
                                                                                                                                                                                                             op te graven
                                                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                            Koo Kee                              KR
                                                                                                                                                              materiaal overgang     i       @
                                                                                                                                                                                                             :e
                                                                                                                                                                                                                 verleggen                  6                ,                  ‘
                                                                                                                                                                                                                                       —        foe                   Foe           Fe
                                                                                                                                                                  ;
                                                                                                                                                              Station               LJ      CL)              te  verwijderen
                                                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                            por foe
                                                                                                                                                                                                             na  verlegging            —
                                                                                                                                                                                                                                            N                 N                 —_
         i                                                                                                                         |<}     Netverbetering LS/MS
                                                                                                                                   aS   |o
         =
         3                                                                                                                                                                                                                                              ENEXIS
         =
         a
                                                                                                                                   «|<!
                                                                                                                                   oO   P|
                                                                                                                                           Ter Apel gem. Westerwolde
         8                                                                                                                         era) a            Get.                              Formaat      A3                         Tekeningnummer - Discipline
         5
         g                                                                                                                         rm                Gez.                              Datum      04-05-2023                    000030183566-E-M-1
                                                                                                                                    °
                                                                                                                                        =            Schaal  1:500                    Opm.         14676                       Aantal bladen            1              Blad     nr.    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000717
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>