<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC Group  BV
                                                              [    GROUP
                                                                         >
                              HDD  Boorplan   EBC
                                  19,4m 125mm
         Auteur a Gza  9.1.2e
                                                EBC Group  BV
         Datum: 10-01-2024                      Eelde; www.ebcgroup.nl
                                                                          0000000278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC     Group    BV
                                                                                                                                                                                     GROUP
          Inhoud
         1     Inleiding............. besseeaaeeeeeeeeeeeeeees         buseusansaaacaaaeececeesceesceeesessecseensnseuuaeususceeseaeececeeceeceeeeeeeeeseeensesnseauaaeaeeeeeees                   3
         ,        «CORT            SS UI                      an ccrnecancsnneammnssiancassmmnercsromscenansannacacs          seen
                                                                                                                                   egmamse eeeaeenaese  icReR
                                                                                                                                                                   RENE  RmRCmARRRRERReRENOEE      3
              2.1       (ee    eh  GN Ge    icin ciNiA Lis. [Emenee                    eter  enre  een      ene    eee      reeset    tne  eet
                                                                                                                                                  en  tee     marr  nE tener     net   rr  tr
                                                                                                                                                                                              yer 4
              2.2       EISen   Vergunningverlenende                              INStANTIES           wiccisscanicenarenenniewimnsnemeramenninmanwnnannnnennaiunet                                4
              13        Bestaande infrastructuur                          ........  SS
                                                                                       sam                                                 sree ccracretsncea
                                                                                                                                                                   caren crarmmenscemonecccnccica
              2.4        Diepteligging       met          betrekking tot DOOrSPOELING                               ............cceccceessneeeeeeeseeeeeeesseeeeeeeseaeeessceeeeeeeses             4
              2.5       BUiBTAGIUS      Vali,        PEAGCIOINBEN             msnaiinnnnnnnemnnmna
                                                                                                                                                 ee              aeaaanmaae                        4
         3        BOOrmngterie@le     ncccecncmsnsnenasnmansmnnmenuurnseemenn
                                                                                                                                                              amen mercies 5
         Pe,    Re TOC) arr Te                                  cence     erp      comer                 emer         emo          eemaremerre   enemas            eens:                           6
              4.1       Bepaling t.b.v samenstelling DOOrSPOElING                                           .........  ce   ccceceeeeseeeeeseeseeeeeeeeees          baaananeeaeeeeeeeeseeeeees     6
              4.2       Grond mechanische parametel’s.................sscccccsssssossscessssssens                                          a     dase
                                                                                                                                                                   aan aeneumetamanbai             6
              4.3       POULIN        cc  eece      cece cre ecs sere re    ese    eum     u ere var enn eeunes caueereucnneeee  ayaa eeeueuencunmesewemauerun     eevee       cneemeaveasues      6
              AA.       Kwelproblernatiol                  sccsiiiscscccscacccnenmarernnncacnnvninannnennnnmmensnurtancanwunnmnnaannemmnnanainnunaNR                                               6
         5     — Resultaten Derekeningen                       ............ccccccccccccssssscecesseeeesseeseeeeeeseeesusseceesseeeesesaeeeecceeeeseeaeeeeeseeeeeseaaeeeeeees                       7
              5.1       Boorspoeldruk................                  be acaaanaaaaaaeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeceeeeeeceaaaeaaeeaeeeeeceeeeeeeeeeeeeteeteseeeeeeeneeeneeaeeeeeees                    ?
              S.2,      “WECGQG       6      wee           oe
                                                                                                                                   ee                                 eee 8
              5.3       Implosie    ........  sen a
                                                          ioace   encase       te
                                                                                  aan
                                                                                                                                                                                     a       vee   9
              5.4        Sterkteberekening                  van     de     leiding        in de        bedrijfsfase        ..................::ccccccsssssssensccceessssssrccseeeseseseees         9
         (CR       Oe)0100 5]  (eee                                                                                                        beneeeeeeees beueeeeeeeeeeeennaeereeseeeeaees        10
         7280 Bee        cures                                                      ee
                                                                                                                                                                                                a fa |
              FL.    WETKtO   KONING   sciiscvernivenaconnnnncereeenamennnmnmnemnannnnnaviadis                                             ss    ncaa
                                                                                                                                                                          nbn         ween      11
              J ok  AS POO ONO    PZ OG   K   csesxccanancrancas          saxacerancanvaumnenenansamacmumencsamnennrennes                  ot
                                                                                                                                                                             ast                12
         7.3    Complete Berekening                   ..............ccesseeseeeeeeceeeesneeeeceeeeeseneeeeeeseesessnueeeeeeseseeeensaaeeeeeceeeeecaaeeeeeseeeeeseneeeeeeeees                    13
                                                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                       0000000279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130143
               EBC             Group                   BV
                                                                                                                                                                                                             E.B.C.    GROUP
                1              Inleiding
           SGGB BV heeft                                    opdracht gekregen voor de vergunning aanvraag en uitvoering van een horizontaal
           gestuurde boring. Het doel van deze horizontaal gestuurde boring is het aanleggen van een
           Stroomkabel. De Stroomkabel komt in                                        een  beschermende mantelbuis, deze mantelbuis heeft de
           volgende eigenschappen: 125mm                                            SDR-11 PE-100. De   lengte van de mantelbuis is                                          ca.        19,4                  meter.
               De horizontaal                               gestuurde boring    is gepland in de  omgeving  van Sellingen.
                                                      re
                   f                                 fe,
                                            of
                                                                                                                                                     ‘
                                                                                                                                                                                                                                                     B
                                          =         rH                                                                                                 ~                 F
                                                                                                                                                                                                                |
         \
           "
            A}
                                                   \                                                                      Westoveried ingen
                                                                                                                                                                           a    "                               \
                                                                                                                                                                                                                  \
                                                                                                                                                                                                                     —
                rr                                 |
                                                                                                                                                                                    ,
                                                                                                                                                                             Rhauderfann
                                                                                                                                                                                                  —          ers
                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                    /
                |                                                                                                                 J
           >                         2
                                                oe                                                                            (7a)                                                                                     \
                 Bota)                           f                                                                            i
                                                                                                                                                                                                                         \|
                                           (ns)
                          *
             Hy                                                                                                                                                                                                            ‘
                 |                        PA                                                                                                                                                                                 X\
               f          ».   «  Zuidiaren                                                                                                                                                                                     4
                            a                                                                                             '
            |                                                                                                                                                                                                                     '
         a                          _                                                                                                                                                                                             }
                                                                                                                       [w)
                                                                                                                                                                                                                                    ;
         |                            hy
                                                                                                                            ‘apen     Fg                                                                                              "
                                                                                                                     -
             {
                                            ,
                                                                                                                                                                                                                                          \,
                                             ‘
                                               \                                                                                                                                          Esterweger                                              '
                                                                                                                                                                                                   ose                                          Sdtetland
                                                nae
                                                                                                                                                                                  FN
                                                                                                                                                                CC
                                                 =
                                                     pe                                                                                           at oa
                                                                                                                         Neulehe                                                              :
                                                                                                                                           a
                                                                                                                                                                                               Esterwegen
                                                                                                                                                       \
                                                                                                                                   _.
                        Rolde            ff
                                                                                                                        ta                                                                                }                      Hifkenbrook
                                                                                                                                                                                                        /
                                                                                                                                                                                                      i
                               a                                                                                                                                                                    )
                                 \                                                                                                Neuborger                        |                              /
                                  \                                                                                                                                                                   \,
                                   \                                                                                                                                                                     \               eo
                                   ‘are                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                           Pordp
                                                                                                                                                                                                             \
                                                                                                                                                                                                                     i
                                          \       a
                                                                                                                                                                 Borger
                                                                                                                                                                       i
                                                                                                                                                                                                                                       Rastdort
                                          P<                                                                                                                                        a                           \                            —~
                                              \     =)                                                                                                                                  \                         \
                        ‘es/
                                                 \
                                                   ‘
                                                                                                                                                         /
                                                                                                                                                         \
                                                                                                                                                                                           \
                                                                                                                                                                                               "
                                                                                                                                                                                                 x
                                                                                                                                                                                                                       \
                                                                                                                                                                                                                         '
                                                     ~~
                                                                                                                                                           \
                         }                                                                                                                                                      Spahnharrenstatte
                      5                                                                                                                                      Viner                                    mecy
                     A                                                                                                                                                   Humming        <
                                                                                                                                                                                                                  =|
           erbork ey
                                                                                                                                                              \
                                                                                                                                                                                                                     Wellen—                 “=
                i
                             =
                            Oryveite
                                                                                                                                                          pay    *
                                                                                                                                                                                             ,
                                                                                                                                                                                                            —
                                                                                                                                                                                                                              f
                                                                                                                                                                                                                                        J
                                                                                                                                                          Sagel                       ¥-
                                                                                                                                                                                          LO                             tf
                  =
                             ——
                                                                                                                                                     ae
                                                                                                                                                                                            Lahn
                                    ~~                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                         {
                                         SOL                                                                                                    _/
                                                                                                                                                                                                                           )
                                                      fe                                                                        Stavern                                     \
                                              Aalden                                                                                          J
                                                                                                                                                                              }
                                                                                                                                             /                           Buven
                                Y
                                                             S|                                                                    Klein
                                                                                                                                           {                                    \ ‘
                                                                                                                                          Berfen
             Lagen                                                                                                                Ve    Ee
                       =
                                                                                                                                                                                  /
                                                                                                                                                                                  a
               2               Ontwerpuitgangspunten
               Het tracé van de                                 boring wordt bepaald door de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit de
            omgeving                               en     de techniek.   Belangrijk daarbij is dat de invioed op de bestaande omgeving minimaal                                                                                                     is.
               De           belangrijkste                     randvoorwaarden zijn:
                                            Het          gewenste intrede-    en  uittredepunt
                              -
                              -
                                            Eisen         van    de vergunningverlenende instanties
                              -
                                               Benodigde diepteligging ten opzichte van bestaande infrastructuur
                              -
                                            Grondonderzoek ter              voorkoming van blow-outs
                              -
                                            De minimaal vereiste buigradius van de te boren leiding
                              -
                                            Mogelijkheden boormateriaal
                                                                                                                                                                                                                                                          0000000280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC  Group   BV
                                                                                                             E.B.C.
                                                                                                               GROUP
         2.1|n-   en  uittredenpunten
         De in- en  uittredepunten zijn bepaald door de uitvoerende partij.        Er is gekeken naar  de volgende
         zaken:  Plaatsing machine     op locatie  en  bestaande kabels   en leidingen.
         2.2 Eisen   vergunningverlenende            instanties
         Bij het maken   van  het ontwerp is   rekening gehouden       met NEN-normen zoals de NEN 3650 en de NEN
         3651.
         2.3 Bestaande infrastructuur
         Een Klic-oriéntatie   melding   is gedaan om de bestaande kabel en leiding in beeld te krijgen.     Deze
         gegevens   zijn terug  te zien op de tekening. Dit is gedaan om schade te voorkomen.
         2.4  Diepteligging      met  betrekking      tot  boorspoeling
         Conform NEN 3650-1 G.4.6 dient        bij  het maken    van een ontwerp  van een   boring geanalyseerd te
         worden of sprake kan zijn van blow-outs als gevolg van te hoge boorspoeldrukken. De maximale druk
         in de boorspoeling, ter plaatse van de boorkop of ruimer in het boorgat mag voor elke doorloopfase
         van het boorproces niet uitkomen boven een vooraf op basis van onderzoek vastgestelde hoogste
         waarde. Het verschil tussen de benodigde -en maximaal toelaatbare boorspoeldruk in het boorgat
         moet minimaal 50kPa       (0.5 bar) bedragen.
         De toelaatbare en vereiste     boorspoeldrukken zijn berekend. De maximale boorspoeldruk wordt
         tijdens de  pilotfase  vaak overschreden      nabij het uittredepunt. Hoewel dit inherent is aan deze
         aanlegtechniek dient hier rekening       mee   gehouden    te worden door de uitvoerende    partij.
         2.5  Buigradius    van   PE-leidingen
         Bij horizontaal gestuurde boringen wordt         in het algemeen met minimaal twee bochten geboord.
         Soms worden ook horizontale bochten of           gecombineerde bochten toegepast. Bij het maken van het
         ontwerp is rekening gehouden        met   de minimale toelaatbare buigstraal van een PE buis.
                                                                                                                     0000000281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC   Group  BV
                                                                                                    E.B.C.
                                                                                                     aia
         3    Boormaterieel
         Bij de uitvoering van  deze  gestuurde boring wordt de volgende machine gebruikt: Ditch Witch JT30
              Technische  specificaties:
              -
                   Fabrikant                       ‘Ditch Witch
              -
                  Type                             -JT30
              -
                  Maximale trekkracht(Ton)         11
              -
                  Maximale duwkracht(Ton)          U1.
                  Lengte boormachine(m)            35,64.
              -
              -
                  Breedte boormachine(m)           2,26
                  Hoogte boormachine(m)            2,39
              -
                  Lengte boorstangen(m)            73,05
              -
              -
                  Eigen gewicht(kg)                8153
              -
                  Diameter   boorstangen(mm) — :60
              -
                  Diameter   boorkop(mm)           90
              -
                  Minimale buigstraal(m)           a
              -
                  Materiaal boorstang              ‘Staal
              Pompunit
              -
                  Fabrikant                        ‘Deutz
              -
                  Maximale   pompdruk(bar)         :103
              -
                  Maximale   flow(lpm)             189
                                                                                                            0000000282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC      Group             BV                                                                                                            c.B.C.
                                                                                                                                                    GROUP
         4        Grond(water)onderzoek
         Bij het maken                 van het ontwerp is gebruik gemaakt van de bestaande geologische gegevens uit het
         Dinoloket. Bij meerdere                 grondboringen is gebleken dat de grondslag rondom de geprojecteerde
         boring hoofdzakelijk Zand (zie bijlage) betreft.
         Boormonsterprofiel
                  Lithe:ila ian inl  mi
                                                           icheritificaties:           B18B0007
               o
                                                           Codérdinaten:               2/0640, 549090 (RD)
                                                           Maaiveld:                   8.78  m t.o.v, NAP
                                                           Beschikbare informatie:     Digitale opnamegegevens
                                                           Beschrijfmethode:           Onbekend
              8
                                                           Kwaliteit interpretatie:    Gevalideerd in    ondergrondmodel
                                                           Lithostratigrafie        Lithologie
                                                           i      a                 LE Zand fijne categorie
                                                           Ga     re                (9) Zand midden categorie
                                                           Ha     w                 ©) Zard grove categorie
          Fi                                               Be
                                                           He
                                                                  rz
                                                                  oo
          Fy  ao
          ‘
          2
          2
           =
          3  Lily
              g
             oo
         4.1      Bepaling t.b.v samenstelling boorspoeling
         Er is geen onderzoek                 gedaan  naar  de PH-waarde                     en het Cl-gehalte van het grondwater. Voor de
         aanmaak                 van  de boorvloeistof wordt         bij voorkeur leidingwater gebruikt. Indien dit niet mogelijk                       is
         wordt          opperviaktewater gebruikt.           Ter        plekke        wordt onderzocht of dit water               geschikt is, indien dit
         niet het            geval is wordt water aangevoerd.
         4.2 Grond mechanische parameters
         De    grond mechanische parameters zijn bepaald                                   aan      de hand       van   de beschikbare gegevens.   Hierbij is
         tevens          gebruikt gemaakt van tabel            B.1 van de NEN 3650.
         4.3      Zettingen
         Er worden geen                  zettingen verwacht.
         4.4      Kwelproblematiek
         Er worden geen                  problemen aangaande kwel verwacht.
                                                                                                                                                              0000000283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC            Group  BV
                                                                                                                                        7
                                                                                                                                            E.B.C.
                                                                                                                                             GROUP
         5              Resultaten         berekeningen
         De            gestuurde boring     is berekend met het programma Sigma 2020. Hierbij zijn de spanningen en
         trekkrachten            tijdens het intrekken van de buis berekend. Ook zijn de boorspoeldrukken berekend. Na
         voltooiing wordt de buis belast door verkeer en gronddruk, dit is ook meegenomen in de berekening.
         5.1            Boorspoeldruk
         De toelaatbare             en  mimimaal        benodigde boorspoeldrukken zijn bepaald d.m.v. Sigma 2020. Hierbij                       is
         rekening gehouden                met de toe te passen           boorstangen en ruimer. Er is geen risico op blow-outs.
           Sterkteberekening van een Norizontaal gestuurde Doring conform NEN 3650/0651.2020                     |  Sigma 2022176
           11.3 Boorspoeiorukmen      tjcens pilot
                        a »
                                                                .
                                                                  ="
                                                          =
                                                             a?
                                                        =
                                                  .
                                                    a=
                        0          +           '            *         *           +           +          +           +         ‘          ‘
                          0                                         Atstanc L.o.v. intredepunt rn}                                     23
                            MF
                                     SO%   Oes(lidens   phot en intekken)                              Diameter boorstang: 53 mm
                            |~-O—O— PuailhOENs Rot)                                                    Diameter Doorkop: 30mnmm
                            8 Pree (hOUNS PROT)                                                        Annutaire rulmte: 37
         |
           114 Boorspoeicrukmen        tidens intreswan
                        2fT
           Pa]
           Borspektin&
                            ——-      Pree (THOEN'S Intrexken)                                      Annulaire ruimte: SS mm
                                                                                                                 | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                    0000000284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC   Group     BV
                                                                                                                                     E.B.C.
                                                                                                                                       GROUP
         5.2 Trekoperatie
         De maximaal        benodigde trekkracht op de buis bedraagt circa                         1590 [N]. Deze kracht treedt op       bij het
         intrekken     van   de buis.
          5.5 Karakteristieke waarden         van  de benodigde trekkrachten in fase II
          Wanneer geen totaalfactor wordt toegepast (f =            1), gelden de volgende karaktensitieke waarden voor de trekkrachten.
          Trekkracht Tic tiidens            Ty [N]           T2/Taa(N}]      [Tao.neerIN]   [Tacneer(N] [Tanop IN] Tacop IN]        Tre IN]
          verschillende stadia    [IN]
          Na intrekken van Ls               228                  127                 -             -           -            -
                                                                                                                                      354
          Na intrekken        Ls +
                                    L4          135             444              274           53                                      906
                                                                                                               :            *
                         van                               |
                                                           |
          Na intrekken   van  Ls + L4           126             477              274           53              =            =
                                                                                                                                       930
          +L3
          Na intrekken   van  Ls + L4           37               783             274           53           268          84            1.501
          +
             L3 + Lo
          Geheel   ingetrokken                  0               909              274           53           268         84             1.590
          De maximale karakteristieke waarde voor de benodigde trekkracht bedraagt 1.590 N (= 0,2 ton).
          Volgens het voorschrift van de Drilling Contractors Association (DCA Europe) wordt een boormachine voorgeschreven
                                                                                          -
          met een   trekkracht  2 tot 3    keer deze maximale waarde.
         De maximale spanning t.g.v het intrekken bedraagt 2,97[N/mm2] en treedt op bij het eind                                    van    de
         opgaande bocht. Maximaal toelaatbare spanning is 10,00[N/mm2].
           58 Totalisatie   van  de spanningen in het boorgat tijdens de trekoperatie
           Spanningen     ga tijdens verschillende      —    [Tix [N]        jot [NWmm-]    op  [N/mm]   oa [Nmm*]
            stadia [N/mm]
            Na intrekken       Ls                                496              0,12
                                                                                                    -
                          van                                                                               0,12
            Na intrekken  van  Ls + Ly                            1.269           0,31          3,85        2,82
            Na intrekken       Ls5 + L4+L3                        1.302           0,32                      0,32
                                                                                                    -
                          van
            Na intrekken  van  Ls  +
                                       L4 +
                                            L3+L2                2.101            0,52          3,77        2,97
           Geheel    ingetrokken                                 2.226            0,55              -
                                                                                                            0,55
                                             Trot
           aTit            oe
                                   a      aa
           Gebogen delen:         =
                              oa ag:        ob  +
                                                  ot 0,65-
                                                    =
                                                              opt    oy
           Toelaatbare spanning:        oxg
                                            =
                                               MRS  =
                                                       10,00 N/mm?
         Er worden geen         problemen verwacht bij het intrekken van de buis.
                                                                                                                                                 0000000285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC    Group     BV
                                                                                                                                        E.B.C.
                                                                                                                                          GROUP
         5.3   Implosie
         Bij de boring is geen risico op imploderen als gevolg                           van   de  grondwaterstand. Ook       is er  geen risico op
         imploderen        als   gevolg      van te       hoge boorspoeldrukken.
           8. Toetsing op implosie: berekening van de alzijdige overdruk
          Veiligheidsfactor    y voor    langdurige onderdruk: y= 3
          Veiligheidsfactor    -y voor kortdurende onderdruk: y=           1,5
               1              D4 Eby
           ery
                 aw)                 D3
           Poxon
                 =
                            1
                                       .
                                         -:24.975,00
                                                   -
                                                        - 123,46
                                                              —=
                                                                    ™ N/mm2
                  = 775 -(1-0,42)                113,603
                           1           24-350,00       - 123,46 _ 0,28
                                                                         Nimm?
                   =                                            =
           Poiana    371-042)                  113,603
           Conclusie: Kans op        implosie bij 28,07     m grondwater boven de leiding
         5.4Sterkteberekening                        van    de  leiding      in de     bedrijfsfase
         Fase 3:     Eindsituatie, mantelbuis is geboord                     en  wordt belast door         grond en  verkeer.
         Spanning in omtreksrichting: Hoogst optredende spanning is 1,67[N/mm2]. Toelaatbaar is
         8,00[N/mm2]
           9.1 Optredende spanningen in omtreksrichting van de leiding
            Locatie                            og  (Nmm4]       foo [N/mm]      las [4         oy2 [mmr]
            2                                      25a
                                                                       .
                                                                                    0,65          1,65
            8                                      245              0,12            0,65          1,67
            10                                    243               0,12           0,65          1,66
            12                                     2,36             0,12            0,65          1,61
            14                                     2,50             0,12            0,65          1,70
           Rechte delen: oy2      =
                                      ag  - oq
           Bochten: oy2    =               *
                                             om)
                                      (oq
                                   -
                              ac
           Toelaatbare   spanning:       og
                                             =
                                               &   =
                                                      8,00 N/mm?
         Spanning      in  langsrichting: Hoogst optredende spanning                          is 2,51[N/mm2]. Toelaatbaar         is 8,00[N/mm2]
          9.2  Optredende spanningen in langsrichting van de leiding
           Locatie                              op   [Wmm*]       oa  [N/mm]      lop [Nimm*]    log  FI       ox [Wmm-‘]
           2                                         0,00            0,00                -               -
                                                                                                                  0,00
           8                                         0,00            0,00             3,85           0,65         2,51
           10                                        0,00            0,00             3,77           0,65         2,45
           12                                        0,00            0,00             3,77           0,65         2,45
           14                                        0,00            0,00             3,77           0,65         2,45
           Rechte delen:     ox
                                  =
                                      cax
           Bochten:   ox
                          =
                              Ga
                                   +
                                       Ag
                                           -
                                             Od
          Toelaatbare     spanning:       og
                                             =
                                                 a   =
                                                       8,00 N/mm2
                                                                                                                                                    0000000286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC     Group     BV
                                                                                                                               E.B.C.
                                                                                                                                GROUP
         Bij kunststofleidingen             is het ook      belangrijk om de vervorming te beschouwen            op de lange termijn.
           10.   Berekening van de optredende en toelaatbare deflectie
           Locatie                            Qa  [Nimm]}      JQ) (Nimm7] JQ, [Nimm?]          Jy [mm] Sy/Dg [%] |
           2                                      2,92               407
                                                                                         -
                                                                                                   0,47    0,42
           8                                      482                 1,95            0.0041       0,56    0.49
            10                                    472                2,00             0,0040       0,55    048
            12                                    412                240              0,0040       0,51    0,45
            14                                    2,99                3,91            0,0040       0,47    042
                  (0,089 -  Q- 0,095 - Qnn + 0,048 - Qy) - 1g
           oy  =
                                          :
                                        E' -ly
           _
           ie
               _
                  (0,089 (Qn
                         -      +
                                  % -
                                       Qy)- 0,095    -
                                                       (1 -
                                                            sin  @)
                                                                    -
                                                                       (Qn  +  % -
                                                                                   Qy) 0,048 Q,) 56,80
                                                                                      +      -   -
                                                             350  -
                                                                    123,46
           Toelaatbare deflectie     =
                                       8,00% Dg -
                                                       =
                                                         0,08 113,60
                                                               -
                                                                           =
                                                                              9,09  mm
         Hoogst optredende vervorming is 0,56[mm]. Maximaal toelaatbare vervorming is 9,09[mm]
         6      Conclusie
         Uit de     sterkteberekeningen blijkt dat de leiding voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 3650 en NEN
         3651. De maximaal toelaatbare vervormingen en spanningen worden niet overschreden. Ook is er
         geen gevaar voor implosie. Tijdens het intrekken worden geen problemen verwacht.
                                                                                                                                      10
                                                                                                                                         0000000287
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC  Group BV
                                                                                                          E.B.C.
                                                                                                           GROUP
         7.  Bijlagen
         7.1  Werktekening
                                                 sydd bads                                                    ayody
                                                                                                              10,
                                                                                                              uatuyes
                                                                                                              fog
                                                                                                              CpuN seD
                                                                                                              ETOT
                                                                                                              Sh
                                                           JNISO8                                              (wReUNpTEG
                                                                          LYOSNIdZ
                                                           JOINSHOG WYHITSHAIN1¥5408
                                                                                   — =
                                                                       |
                                                                    S:1
                                                                                     T0N8
                                      —
                                      20
                                         GS)
                                  —_—
                                             THA
                                      ae
                                       -
                                             eee
                                         TA Tea
                                       =
                                         ve. Bet
                                         ar Coy
                                      4
                                   |
                                                                                    X:271636.4756 Y: 5497
                                                                                                       —
                              =
                          €207-S6
                                                                                                                          11
                                                                                                                             0000000288
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC           Group            BV
                                                                                                            E.B.C.
                                                                                                             aos
         7.2 Grondonderzoek
         Boormonsterprofiel
                       = thestratigraf:
                               oe        er
                     o                      identificatie :             B18B0007
                                                                        270640      549090 (RD)
                                            Codrdinaten     :                     ,
                                                                        8.78             NAP
                                            Maaiveld:                         m t.o.v.
                                            Beschikbare informatie:     Digitale opnamegegevens
                                            Beschrijfimethode:          Onbekend
                    ”
                                            Kwaliteit interpretatie:    Gevalideerd in      ondergrondmodel
                                            Lithostratigrafie        Lithologie
                                                                     DY)  Zand fijne categorie
                                                                     2)   Zand midden  categorie
           meaLvud  &
                                            BLEL Sesae               ©)   Zand grove  categorie
           t.9 ¥.
           met rs
           1m
          ULepte    oo
                    =
                   too
                                                                                                                i?
                                                                                                                   0000000289
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC           Group     BV
                                                                                                                                                E.B.C.
                                                                                                                                                 GROUP
         7.3            Complete Berekening
                        Sterkteberekening     van een    horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020        |   Sigma 2022 1.7 ©
                                                                               Algemene gegevens
                        Naam van het    project    : Boring 3 Ter Apelerstraat Sellingen
                        Projectonderdeel           2125 mantelbuis     -
                                                                         PE 100 SDR-11
                                                                                Materiaalgegevens
                        Materiaalsoort:                                                                  PE
                        Kwaliteit:                                                                       PE 100 SDR 11
                        Lange-duur treksterkte                                                           MRS      =
                                                                                                                    10             N/mm?
                        Materiaalfactor                                                                  YM       =
                                                                                                                    1,25
                        Toelaatbare   langeduur spanning                                                 Gt       =
                                                                                                                    8,00           N/mm?
                        Elasticiteitsmodulus korte duur                                                  E        = 975            N/mm?
                        Elasticiteitsmodulus lange duur                                                  E        =
                                                                                                                    350            N/mm?
                        Lineaire uitzettingscoefficiént                                                  Og
                                                                                                                  =
                                                                                                                    16,0-10°       mm/(mm-K)
                        Alfa Tangentieel / Alfa Axiaal                                                   Oc
                                                                                                                  =
                                                                                                                    0,65            -
                        Soortelijk gewicht buis                                                          pL
                                                                                                                  =
                                                                                                                    55              kN/m?
                        Toelaatbare deflectie                                                            5        =
                                                                                                                    8,00           %o
                                                                                 Leidinggegevens
                        Uitwendige middellijn                                                            D.       =
                                                                                                                    125,00         mm
                        Wanddikte                                                                        d,       =
                                                                                                                    11,4           mm
                                                                                 Procesgegevens
                        Soort leiding (Vioeistof / Gas / Drukloos)                                                = Drukloos
                                                          Uitvoeringsaspecten, trace boring,  in- en uittredehoeken
                        Totale  lengte                                                                   E        =
                                                                                                                    22.68          m
                        Lengte   1e rechte dee!                                                          Li       =3.15            m
                        Lengte   neergaande bocht                                                        Lo       =/.B2            m
                        Lengte   2e rechte deel                                                          Ls       =
                                                                                                                    0,83           m
                        Lengte   opgaande bocht                                                          L4       =
                                                                                                                    7,92           m
                        Lengte   3e rechte dee!                                                          Ls       =
                                                                                                                    3,16           m
                        Straal maaiveld/rollenbaan                                                       Ry       =
                                                                                                                    50,00          m
                        Straal neergaande bocht                                                          Ry       =
                                                                                                                    24,59          m
                        Straal opgaande bocht                                                            Re       =e               m
                        Intrede-hoek (bij boorstelling)                                                  Ot       =
                                                                                                                    17,76/32,03 °/%
                        Uittrede-hoek (bij rollenbaan)                                                   a2       =
                                                                                                                    18,06/32,61 °/%
                                                                                                                                   =
                        Belastinghoek                                                                    o        =
                                                                                                                    180
                                                                                                                                   =
                        Ondersteuningshoek                                                               B        = 120
                                                                                                                                   =
                        Horizontale steundrukhoek                                                        ¥
                                                                                                                  = 120
                        Geen grondmechanisch onderzoek uitgevoerd                                        ¥
                                                                                                                  =
                                                                                                                    1,1
                                                                                                                                                    schrijves.n|
                                                                                                                           L
                                      .
                                            Oi                                                                                                -
                                                                                                                  R,
                                 a  N   ——
                                                                                                     a2
                                                                                                                                                    |
                                                                                                                           UU
                                                                                                                                 U CO U UD
                                                                                                                                                    PROGSetyrs
                                                                                            Ls
                                                                                                                                                    b.v.
                                                                                                                                                    Schrijvers
            1.70/-2358                                                                                                   | 10-01-2024  11:22:28
                                                                                                                                                    Adviesbura
                                                                                                                                                    ©
                                                                                                                                                                 13
                                                                                                                                                                    0000000290
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC           Group       BV
                                                                                                                                                     E.B.C.
                                                                                                                                                       GROUP
                         Sterkteberekening      van een   horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020          |   Sigma   2022 1.7©
                                                                                Uitvoeringsaspecten
                         Diameter    boorstang                                                              Dp       =53                mm
                         Tijdens pilot
                            Diameter boorkop/boorgat                                                        Dp       =
                                                                                                                       90               mm
                            Soortelijk gewicht boorviceistof                                                           11,5             kN/m?
                                                                                                            Omp      =
                            Zwichtspanning boorvioeistof                                                     Typ
                                                                                                                     =
                                                                                                                       13,4             Pa
                            Plastische viscositeit boorvioeistof                                            Np
                                                                                                                     =
                                                                                                                       0,009            Pa-s
                            Debiet boorvioeistof                                                            Qmnp     =
                                                                                                                       120              l/min
                         Tijdens intrekken
                            Gecombineerd ruimen/intrekken
                            Diameter ruimer/boorgat                                                         Dgi      =
                                                                                                                       180              mm
                            Soortelijk gewicht boorviceistof                                                pm       =
                                                                                                                       11,5             kN/m?
                            Zwichtspanning bocrvioeistof                                                    Yi
                                                                                                                     =
                                                                                                                       13,4             Pa
                            Plastische viscositeit boorvioeistof                                            ni
                                                                                                                     =
                                                                                                                       0,009            Pa-s
                            Debiet boorvioeistof                                                            Qni      =
                                                                                                                       150              l/min
                         Leiding   wordt niet verzwaard t.p.v. rollenbaan
                         Leiding wordt niet verzwaard t.p.v. boorgang
                                                                       Onzekerheids-   en wrijvingsfactoren
                        Totaalfactor    bij normale boring                                                  f        =1,4
                         Belastingfactor, bovengronds                                                       fk       =1,1
                         Belastingfactor, ondergronds                                                       fko      =1,4
                        Onzekerheidsfactor straal, ondergronds                                              fro      =
                                                                                                                       0,9
                        Wrijvingscoéff. zonder rollenbaan                                                   fy       =0,3
                        Wrijving tussen leiding/boorvioeistof                                               fo       =
                                                                                                                       0,00005          N/mm?
                        Wrijving tussen leiding/boorgangwand                                                fs       =
                                                                                                                       0,2
                                                               Grondmechanische gegevens      en  verkeersbelasting
                         rae                              a            oo                                        S5e           (852           [85
                                                         “+            =o            “3
                                                                                                   3             52
                                                                                                                 Oo
                                                                                                                               ES   =
                                                                                                                                              £F
                                                                                                                                                 ec
                                                         Ra            2 oO         i?              2                          mo
                                                                                                                                              =
                                                         so           aes}                          2            a
                                                                                                                               =              =
                                                                                     =o            (|°
                                                         28           i328
                                                                      q
                                                                                    |gg                          #5            (2             (|
                                                                                                                                              =
                                                         <2                                                      S
                                                                                                                 o
                                                                                                                               3
                                                                                                                               oO
                                                                                                                 >             >
                        2                                   1,05          1,54         1,00      _|Zand            17,00                         17,50
                        8                                   10,36         3,28         1,00       Zand
                                                                                                                                  17,00          17,50
                                                                                                                   17,00          17,00
                         10                                 12,59         3,19         1,00       Zand             17,00          17,00          17,60
                         12                                 15,91         2,64         1,00       Zand             17,00          17,00          17,50
                         14                                 19.5          1,60         1,00       Zand             17,00          17,00          17,50
                                i
                                                          ooon         on            oor            Dm
                        vocal’                           SeeeEE       ge             |Sse          2
                                                         Det
                                                         2oceZ
                                                          5-3
                                                         So    P
                                                                      Leg
                                                                       |§=
                                                                       |e
                                                                      |9
                                                                                     Sha
                                                                                     2
                                                                                     ne
                                                                                    “8
                                                                                        o2,
                                                                                                   a
                                                                                                    o
                                                                                                   ro
                                                                                                    5
                                                                                                                                                          schrijves.n
                                                                                                                                                          |
                                                               3Oo    |s                           5
                        isa
                        8
                         10
                         12
                                                                 i
                                                            0,0060
                                                            0,0060
                                                            0,0060
                                                                      Ww
                                                                          10,00
                                                                          10,00
                                                                          10.00
                                                                          10,00
                                                                                       2,00
                                                                                       2,00
                                                                                       2,00
                                                                                       2,00
                                                                                                   >
                                                                                                  Grafiek
                                                                                                  Grafiek
                                                                                                  Grafiek
                                                                                                  Grafiek
                                                                                                          |
                                                                                                          |
                                                                                                          |
                                                                                                          |
                                                                                                                                                          info@schrjve.ni
                                                                                                                                                          |
                                                                                                                                                          b.v.
                         14                                 0,0060        10,00        2,00       Grafiek |
                                                                                                                                                          Scnrijvers
            1.70/-2358                                                                                                      | 10-01-2024    11:22:28
                                                                                                                                                          Adviesbura
                                                                                                                                                          ©
                                                                                                                                                                          14
                                                                                                                                                                             0000000291
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC    Group    BV                                                                                                       c.B.C.
                                                                                                                                   GROUP
                 Sterkteberekening van een      horizontaal      gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020 |  Sigma 2022 1.7 ©
                 Locatie
                                          Gerduc e grondbelastig
                 10                      Geen
                 14                      Geen
                                                                                                                                      =
                                                                                                                                       Aa
                                                                                                                                       D
                                                                                                                                       =.
                                                                                                                                      —
                                                                                                                                      ££
                                                                                                                                       oO
                                                                                                                                       oy
            a)                                                                                                                         >
            f
            |
                                                                                                                                      ¢go
            iScS                                                                                                                      =
                                                                                                                                      =
                                                                                                                                      3
            5                                                                                                                          a
                                                                                                                                       a
            S
            .
                                                                                                                                      E
                                                                                                                                      2
            S                                                                                                 [10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                      3
                                                                                  ee
                                                                                                                                          15
                                                                                                                                             0000000292
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC   Group   BV
                                                                                                                         E.B.C.
                                                                                                                          GROUP
                Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020 |    Sigma 2022 1.7 ©
                                                                                                      scha l
                                                                                                       op
                                                                                                      Niet
                                                                                                      *
                                                                                                                              fa)
                                                                                                                              he
                                                                                                                              oD
                                                                                                                             i
                                                                                                                             =
                                                                                                                             =
                                                                                                                              o
                                                                                                                              ts)
            oy
            bs
                                                                                                                              >
                                                                                                                             it
            Hd                                                                                                                ra
            ol                                                                                                                S
            c3                                                                                                               =
            3                                                                                                                B
            a                                                                                                                 $
            qi                                                                                                               3
            :
            S
                                                                                                                             :
                                                                                                                             @
            fe                                                                                     | 10-01-2024  11:22:28
                                                                                                                             S
                                                                       aAie
                                                                                                                                  16
                                                                                                                                     0000000293
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                   E.B.C.
                                                                                                                                                     GROUP
                       Sterkteberekening       van een  horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020           |  Sigma   2022 1.7 ©
                       2. Eigenschappen       van  de leiding
                       Inwendige middellijn                      D;=De-2-d,                    =
                                                                                                 102,20            mm
                       Gemiddelde middellijn                     Dg  =
                                                                        (De + Di2              =
                                                                                                 113,60            mm
                       Uitwendige middellijn+bekleding           Do =De+2-e                    =
                                                                                                 125,00            mm
                       Uitwendige straal                         fe=De/2                       =
                                                                                                 62,50             mm
                       Inwendige straal                          R=   O2                       =51,10              mm
                       Gemiddelde straal                         tg= (fet ni) /2               =
                                                                                                 56,80             mm
                       Traagheidsmoment buis                     lb =
                                                                       (Det D;*)
                                                                            -     -
                                                                                    2/64       =
                                                                                                 6.629.052,19      mm*
                       Weerstandsmoment buis                     Wp =Ip/Te                     =
                                                                                                 106.064,84        mm?
                       Wandtraagheidsmoment                      waded       12                =
                                                                                                 123,46            mm*/mm!
                       Wandweerstandsmoment                      Wy   =
                                                                         d,2/6                 =
                                                                                                 21,66             mm?/mm!
                       Opperviakte leiding                       A=: (D2 D?)/4  -
                                                                                               =
                                                                                                 4,068,49          mm?
                       Gewicht leiding                           g=p.-A                        =
                                                                                                 0,0389            N/mm!
                       3. Berekening     van  het  gewicht van  de  leiding tijdens   het intrekken van de leiding
                                                                 Leiding op rollenbaarymaaiveld                          Leiding in boorgat
                       Gewicht mediumleiding                     g        =
                                                                              0,0389     N/mm!                      g       =
                                                                                                                               0,0389     N/mm!
                       Gewicht vulling                           dvi      =
                                                                              Nuvt               *                  du      =
                                                                                                                               Nw                 i:
                       Totaal  gewicht                           Qt       =
                                                                              0,0389     N/mm!                      Goat    =
                                                                                                                               0,0389     N/mm!
                       4. Berekening     van  de trekkrachten   en spanningen bovengronds
                       4.1 Berekening    van de  benodigde trekkrachten op rollenbaary maaiveld
                       Trekkracht T    tijdens verschillende         L  [m]          Ty [N]
                        stadia [N]
                        Starten met trekken                              22,68          370
                        Na intrekken van Ls                              19,62          319
                        Na intrekken  van   Ls + L4                      11,60          189
                        Na intrekken  van   L5 + Ly+Ls                   10,77          176
                        Na intrekken van Ls    + Ly+ Ls+ Le              3,15           51
                       Ti1=f-L:    Gra: fy =
                                             1,4-L-0,0389-0,3
                       42  Berekening    van  de  optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten op rolienbaan/maaiveld
                        Spanningen o;tiidens     verschillende       T; [N]          ot INmm-]
                        stadia [N/mm?]                                                                                                                  6
                        Starten met trekken                              370            0,09                                                            s
                        Na intrekken  van   Ls                           319            0,08                                                            §
                        Na intrekken van Ls    + L4                      189            0,05                                                            E
                        Na intrekken  van   Ls + La+ Ls                  176            0,04
                        Na intrekken  van   Ls + L4+L3+ Le               51             0,01
                            T_T
                       oA 4.068,49                                                                                                                      :
                                                                                                                                                        |
            1-203/578
            1.70 /1                                                                                                         | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                        Fe
                                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                                        2
                                                                                          aim
                                                                                                                                                           17
                                                                                                                                                              0000000294
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group      BV
                                                                                                                                               E.B.C.
                                                                                                                                                GROUP
                       Sterkteberekening        van een    horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020       | Sigma 2022   1.7 ©
                       43  Berekening     van  de  opiredende spanning t.g.v. kromming van de leiding op rollenbaan/maaiveld
                                       |
                       My =fgy< E
                                      3
                                          6.629.052
                       Mp  =
                              1,1 -
                                    975:               7
                                                          142.193,17 Nmm
                                            50.000
                       Ob=
                             Mp.
                             We
                             142.193,17
                          pec
                          =
                                       Lae 1,34 Nimm 2
                                           7
                               06.065
                       44 Totalisatie    van  de  optredende spanningen op rollenbaan/ maaiveld
                       Spanningen      oz tijidens verschillende        Gt [Nimm2] | Oa [N/mmé]
                        stadia [N/mm?]
                       Starten met trekken                                  0,09        0,96
                       Na intrekken    van   Ls                             0,08        0,95
                       Na intrekken    van   Ls + L4                        0,05        0,92
                       Na intrekken    van   Ls + L4+ Ls                    0,04        0,91
                       Na intrekken    van   Ls + Ly+Ls5+ Le                0,01        0,88
                       Ga= Oc" Ob ot  +     =
                                              0,65- 1,34    + o;
                       Toelaatbare    spanning:    oka  =
                                                          MRS    =
                                                                   10,00 N/mm?
                                                                                                                                                    >
                                                                                                                                                   oo
                                                                                                                                                    bd
                                                                                                                                                    ©
            1-203/578
                                                                                                                                                    =.
                                                                                                                                                   =
                                                                                                                                                   fo
                                                                                                                                                   B
                                                                                                                                                    3
                                                                                                                                                    w
                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                    =]
                                                                                                                                                   a]
                                                                                                                                                    wo
                                                                                                                                                    o
                                                                                                                                                   >
            1.70 /1                                                                                                       | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                   iS)
                                                                                                                                                       18
                                                                                                                                                          0000000295
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                                       E.B.C.
                                                                                                                                                                        GROUP
                       Sterkteberekening          van een       horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                          | Sigma 2022 1.7©
                       5.  Berekening       van  de    optredende spanningen tijdens het intrekken van de leiding in het boorgat
                       5.1  Berekening      van  de vereiste trekkracht T2              en  T3,in verband met wrijving tussen leiding en boorvioeistot/boorgangwand
                       Tijdens  het intrekken      van    de   leiding   in het boorgat treedt er wrijving op tussen de leiding en boorvioeistof.
                       100% van de omtrek van de               leiding komt in aanraking met bentoniet.
                       Hieruit volgt:    Deomtrek   =
                                                       392,70 mm!
                       Gewicht   van     de  leiding (+vulling)      in het  boorgat goa:      =
                                                                                                 0,0389 N/mm!
                       Gelet op het gewicht        van    de boorvioeistof: gopw pmi: De®=
                                                                                                       -
                                                                                                          w/4    =
                                                                                                                    11,5  -
                                                                                                                            125,00* 7/4 =0,141 N/mm!
                                                                                                                                    -
                       Gelet hierop is ges =| Ggat Jopw | 0,102 N/mm!
                                                           -
                                                                     =
                       Trekkracht T2 en Ta, tijdens                             L   [m]            To [N]                Ta [N]
                        verschillende stadia       [N]
                        Na intrekken van Ls                                          3,16              177
                                                                                                                                .
                        Na intrekken           Ls + La                               11,08                                   622
                                                                                                             .
                                         van
                       Na intrekken       van  Ls +   Ly+ Ls                     11,91                 668
                                                                                                                                #
                        Na intrekken van Ls           L4+Ls5+Le                      19,53                                   1.096
                                                                                                             i
                                                  +
                       Geheel ingetrokken                                            22,68             1.273
                                                                                                                                ‘i
                       Rechte delen: To=f-L-             (Deomr f2+ Gor: f) 1,4 L- (392,70 0,00005 + 0,102 0,2)
                                                                   -
                                                                                     =       -                 -                      -
                       Gebogen      delen: T3, =f      -
                                                         Lg (Demir: f2 + Geir: fg) 1,4 -L (892,70 0,00005 + 0,102 0,2)
                                                             -
                                                                                           =         -               -                  -
                       5.2 Berekening       van  de vereiste trekkracht T            3, in verband met wrijving door grondreactie in de bochten
                        Locatie                                                 [mm]               R [m]                 Q,[N/mm2] |Tap [N]
                       8                                                             0,0023              24,59               0,0041       384
                        10                                                           0,0023              25,12               0,0040       376
                        12                                                           0,0023              25,12               0,0040       376
                        14                                                           0,0023              25,12               0,0040       376
                               Do a
                                     Ky gem
                       a  =
                          ~Y
                                4-E-
                           0.32222
                       0, al
                                Do 0,9 R
                                     "
                                           -E ly
                       Ta =f-4-
                                      Qn ‘Do:    2K
                                                         aan           Q:    125  -
                                                                                     z
                                       5         go                     2            Nias                                                                                   =
                                                                                                                                                                              wo
                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                              @
                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                           og
                                                                                                                                                                              oO
                                                                                                                                                                              oy
                                                                                                                                                                           b.v.
            1-203/578
            1.70 /1                                                                                                                               | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                           Schrijvers
                                                                                                                                                                           Adviesbura
                                                                                                                                                                           ©
                                                                                                           a
                                                                                                             Ff   «
                                                                                                                                                                                      19
                                                                                                                                                                                         0000000296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group       BV
                                                                                                                                                                     E.B.C.
                                                                                                                                                                      GROUP
                       Sterkteberekening          van een      horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                    |   Sigma    2022 1.7 ©
                       5.3  Berekening      van   de  wrijving door bochtkracht T 3-
                       Trekkracht Thoctt tiidens verschillende             | T, [N]            T2/Tsa[N]        |Tatsneer [N] | Tab,op [N]   Thocht [N]
                        stadia [N]                                             (f= 1)           (f 1)
                                                                                                   =
                                                                                                                (f =
                                                                                                                      1)         (f= 1)
                       Neergaande bocht                                           135              444              274                         854
                       Opgaande bocht                                             37               783              274            268          1.362
                       Neergaande bocht: Thocht           =
                                                            Ti  +  To + Tsaneer   +
                                                                                    Tstneer max
                       Opgaande bocht: Thocht          =
                                                         T1   + To  +
                                                                      T3aneer + Tsp, neermax + T3a,0p + T 3b pp,max
                       Trekkracht Ts, tiidens verschillende                   o[°]             Thocht [N]      Ts. [N]
                        stadia   [N]
                       Neergaande bocht                                           8,88             854             74
                       Opgaande bocht                                             9,03             1.362           118
                       Ts-=f-Le-       Qt: fs
                                              Ct
                       Ls=2-R-2n:
                                            360
                             as  Thocht sin(a)
                                        .
                       =
                            — “an
                       —   T3ac=f- 2+ Thoat: Sin(a) fg= 1,4 2+ Thoda: SIN(a) 0,2
                                                            -          -                     -
                       54 Totalisatie      van   de trekkrachten in fase Ii
                       Trekkracht Tio:     tiidens          ‘Ty [N]           T2/Tsa[N]         |Taneer[N]       |Tscneer[N]  |T3b,0p [N]     Tscap [N]      Tit [N]
                        verschillende stadia       [N]
                       Na intrekken            Ls                319               177                                                                          496
                                                                                                       ‘                 -              ‘            .
                                          van
                       Na intrekken            Ls + L4           189               622             384              74                                          1.269
                                                                                                                                        *
                                          van
                       Na intrekken van Ls           L4          176               668             384              74                                          1.302
                                                                                                                                        =            i
                                                  +
                        +L
                       Na intrekken       van  Ls + L4           51                1.096           384              74              376          118            2.101
                        +L3+Le
                       Geheel ingetrokken                        0                 1.273           384              74              376          118            2.226
                               Ty    To + Tae      T                           T sbop,max
                       Tit   =    +             +
                                                     sbneer,max T3eneer
                                                                 +          +             +
                                                                                            Tscop
                                                                                                                                                                         schrijves.ni
                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                         info@schrjve.n!
                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                         b.v.
            1-203/578
             1.70 /1                                                                                                                       | 10-01-2024    11:22:28
                                                                                                                                                                         Schrijvers
                                                                                                                                                                         Adviesbura
                                                                                                                                                                         ©
                                                                                                                                                                                         20
                                                                                                                                                                                            0000000297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group    BV
                                                                                                                                                                 E.B.C.
                                                                                                                                                                  GROUP
                       Sterkteberekening     van een     horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                    |  Sigma     2022 1.7 ©
                       5.5 Karakteristieke waarden       van  de benodigde trekkrachten in fase il
                       Wanneer geen totaalfactor wordt toegepast         (f  =
                                                                               1), gelden de volgende karakterisitieke waarden       voor  de trekkrachten.
                       Trekkracht Tix tijdens        1;   [NJ          T2/T3a     IN]   ]Tasneer  IN]   [Taaneer  IN]   [Tabop IN]      [Tacop IN]     |Tict [N]
                       verschillende stadia   [N]    |
                       Na intrekken       Ls              228               127                                                                             354
                                                                                                =               =               °
                                     van
                                                     |
                       NaintrekkenvanLs+Ly                 135              444             274             SS                                              906
                                                                                                                                =                s
                                                       |
                       NaintrekkenvanLs+L4                 126              477             274             5S                                  ‘i          930
                                                                                                                                a
                        +L                           |
                                                       |
                       NaintrekkenvanLs+L,                 37               783             274             ae              268             84              1.501
                        +L3+Le
                       Geheel ingetrokken             |    0                909             274             ai              268             84              1.590
                       De maximale karakteristieke waarde        voor de    benodigde trekkracht bedraagt 1.590       N (= 0,2 ton).
                       Volgens  het veorschrift  van   de Drilling Contractors Association     (DCA Europe) wordt een boormachine voorgeschreven
                                                                                                      -
                       met  een trekkracht 2 tot 3 keer deze maximale waarde.
                       5.6 Berekening   van  de  optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten in fase          ff
                       Spanningen    o tijidens verschillende         Thor [N]         or [N/mme]
                        stadia (N/mm?
                       Na intrekken  van  Ls                              496              0,12
                       Na intrekken  van  Ls + Lg                          1.269           0,31
                       Na intrekken van Ls   +  Ly+ Ls                     1.302           0,32
                       Na intrekken  van  Ls + Ly+Ls+ Le                   2.101           0,52
                       Geheel ingetrokken                                  2.226           0,55
                       n=
                            Trot Tot
                         "A      4.068,49
                                                                                                                                                                     >
                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                     hs
            1-203/578
                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                     Fe
                                                                                                                                                                     ©
                                                                                                                                                                     B
                                                                                                                                                                     ®
                                                                                                                                                                     >
             1.70 /1                                                                         -9-
                                                                                                                                      | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                        21
                                                                                                                                                                           0000000298
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group    BV
                                                                                                                                              E.B.C.
                                                                                                                                               GROUP
                       Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN              3650/3651 :2020   |   Sigma 2022 1.7 ©
                       5.7 Optredende spanningen tg.v. kromming van de leiding in het boorgat
                       5.7.1 Neergaande bocht
                                          lb
                       Mbp =fko- E-
                                      fA
                                          6.629.052,19
                       My, = 1,4- 975-    0.924.590
                                                             ~
                                                               408.867.93 Nmm
                          _
                       Ob=
                            W,
                            408.867,93
                          i es                       mm 2
                       Sb=
                             196,064,840
                       Sf        aande bocht
                                          lb
                       ale       aids
                                          6.629.052,19
                       My =1,4-975-                            400.241,34 Nmm
                                          0.925.120
                       Ob=
                            Mo
                            Wh
                            400.241,34
                       Sb=
                          sade                       mm 2
                             76,064,477
                       58 Totalisatie    van  de   spanningen in het boorgat tijdens de trekoperatie
                        Spanningen     oz tijdens verschillende           Tit [N]    ot [Nim]     Gb [N/mm]   Ga [N/mm?]
                        stadia [N/mm?]
                        Na intrekken van Ls                                  496        0,12
                                                                                                        ‘
                                                                                                                 0,12
                        Na intrekken   van   Ls + L4                          1.269     0,31         3,85        2,82
                        Na intrekken         Ls + L4+ Ls                      1.302     0,32
                                                                                                        ‘
                                       van                                                                       0,32
                        Na intrekken van Ls     +   L4+ Ls + Le              2.101      0,52         B77         2,97
                        Geheel  ingetrokken                                   2.226     0,55                     0,55
                                                                                                        A
                                               Trot       Trot
                       Rech       ck.
                         echte delen:   oa                           ot
                                                 A     4.068,49
                       Gebogen    delen:   os  =
                                                  Oc’ Ob+ a=        0.65:  oo+o
                       Toelaatbare    spanning:      oxa =  MRS   =
                                                                     10,00 N/mm?                                                                  -
                                                                                                                                                   >
                                                                                                                                                  oo
                                                                                                                                                   bd
                                                                                                                                                   ©
            1-203/578
                                                                                                                                                   =.
                                                                                                                                                  =
                                                                                                                                                  fo
                                                                                                                                                  B
                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                   w
                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                   =]
                                                                                                                                                  a]
                                                                                                                                                   wo
                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                  >
            1.70 /1                                                                                                      | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                  iS)
                                                                                                                                                      22
                                                                                                                                                         0000000299
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group          BV
                                                                                                                                                                           E.B.C.
                                                                                                                                                                            GROUP
                       Sterkteberekening                  van een        horizontaal    gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020               |  Sigma    2022 1.7 ©
                       6. Fase Ill:         Berekening          van      de   optredende spanningen tijdens de gebruiksfase
                       6.1 Berekening             van     de spanningen op en og            tg.v.inwendige druk
                       Leiding         is drukloos:
                       Op
                           =
                              0,00 N/mm?
                       6.2 Berekening             reroundingf actor f,,
                       Leiding is drukloos:
                       fir 1,00
                          =
                       6.3   Berekening           van     de neutrale grondbelasting            Q,,
                        Locatie                                     \Dekkingtov.             |G.W.S.to.v.    |Grondsoort  | qdoog        nat          dn           Qn
                                                                    |
                                                                     /maaiveld[m] | maaiveld [m]                            [KN/m?]      [kN/m?]      [kKN/m?]     [N/imm']
                        2                                                    1,54               1,00         Zand              18,70         4,70        23,40        2,92
                        8                                           |       3,28                1,00         Zand              18,70         19.84       38,54        4,82
                        10                                          |       3,19                1,00         Zand              18,70         19,05       Sf,70        4,72
                        12
                                                                    |       2,64                1,00         Zand              18,70         14,27       32,97        4,12
                        14                                          |        1,60               1,00         Zand              18,70         5.22        23,92        2,99
                       Qdroog= 'Y* Yd" Hq
                       Qnat= Y¥° Yn Hn yw: Hw
                                                  -
                       Qn  =
                              y° ya         Ha  +
                                                    y> yn      An -
                                                                        fw    Hw
                       Qn=qn- De= (1,1 ‘Yd Ha + 1,1 "Yn Hn
                                                      :     -                 .   .
                                                                                      -
                                                                                         yw   Hw) 125
                                                                                                   e
                       6.4   Berekening van de verkeersbelasting Qy
                        Locatie                                     ‘Dekking t.o.v.          |Verkeersbelasting          qu  [KN/m?] — |Qy [N/mm]
                                                                    |
                                                                     /maaiveld [m]
                        2                                                    1,54            Grafiek |                       32,59          4,07
                        8
                                                                    |       3,28             Grafiek |                       15,59           1,95
                        10                                                  3,19             Grafiek |                       16,02          2,00
                                                                    |
                        12                                          |
                                                                            2,64             Grafiek |                       19,21          2,40
                        14                                           |       1,60            Gratiek |                       31,31          3,91
                       Qy   =
                               qh        Do  =
                                               Qy- 125
                                     :
                       6.5 Momenten en               spanningen tg.v. bovenbelastingen                                                                                         _
                        Locatie                                     Qn                  Q              Qhoven        Mg            Gq                                          S
                                                                    | [N/mm]            [N/mm]         [N/mm!]       [Nmm]          [N/imm?]                                   =
                        2                                            |      292             4,07          7,00          54,86          2,53                                    =
                        8                                             _
                                                                            4,82            1,95          6,77          53,03          2,45
                        10                                          |
                                                                            4,72            2,00          6,72          52,68          2,43
                        12                                                  4,12            2,40          6,52          51,12          2,36
                                                                    |
                        14                                                  2,99            3,91          6,90          54,12          2,50
                                                                    |
                       Mg   =
                               Kp (Qh, -
                                               +  Qy) fg-
                                                              =
                                                                0,138      -
                                                                              (Q, +
                                                                                    Qy) -
                                                                                          56,80                                                                                z
                                       M                   M                                                                                                                   ®
            1-203/578
                                      —+= 1,0             -—-
                           =     fy»
                                                                                                                                                                               2
                       Se
                                       ye                 ee                                                                                                                   =
                                                                                                                                                                               B
                                                                                                                                                                               Fe
                                                                                                                                                                               ©
                                                                                                                                                                               B
                                                                                                                                                                               ®
                                                                                                                                                                               S
            1.70 /1                                                                                         -11
                                                                                                                                                   | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                                                  23
                                                                                                                                                                                     0000000300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group      BV
                       Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform                                  NEN 3650/3651 :2020 |   Sigma 2022 1.7©
                       6.6 Optredende spanning oj, tgv. grondreactie in de bochten
                        Locatie                                  R [m]                   Q, [N/mm]         Jog [Nimm?]_
                       8                                               24,59                0,0041             0,12
                                                                |
                        10                                             25,12                0,0040             0,12
                        12                                       |
                                                                       25,12                0,0040             0,12
                        14                                             25,12                0,0040             0,12
                       tigi   Bigg Ce Dy
                                                     Thi     0,083 Q, 125.- -             =
                       6.7 Berekening           van  de spanning           oz,   tg.v. temperatuurverschil
                       Leiding   is drukloos
                       Gax =  0 N/mm?
                       7. Toetsing op minimale ringstijfheid Sj,
                                   bw
                       Sy=E-—
                                  Dj
                                     123,46
                                                  =
                                                     0,0821 N/mm?              =
                                                                                  82,11 kN/m?
                                      113,6°
                       Minimaal vereiste          ringstijfheid      =   2   KN/m?
                       8. Toetsing op implosie: berekening                          van    de  alzijdige overdruk
                       Veiligheidsfactor -y voor langdurige onderdruk:                         y= 3
                       Veiligheidsfactor -y voor kortdurende onderdruk: y= 1,5
                       ope
                                              AE
                         ey         =?)              DB
                       Poort  =
                                            1
                                                        ,
                                                          24 .
                                                                975,00 7
                                                                              - 123,46
                                                                                     3
                                                                                          =
                                                                                             +     N eimee 9
                               = 75 (1        -
                                                0,42)                113,602
                                          1             24. 350,00         -
                                                                              123,46
                                                                                                         2
                       Polang
                               -
                               =
                                                     .
                                                                                           0,28 N/mm
                                 3.   dd  7
                                             0,42)                 1 13,603
                       Conclusie: Kans op implosie bij 28,07                       m   grondwater boven de leiding
                       9. Berekening           van  het totaal        aan     optredende spanningen
                       9.1 Optredende spanningen in omtreksrichting van de leiding
                        Locatie                                  ‘og (Nimm*]_            log [Nimm?]_      Jas FI       oy2 [N/mm]
                                                                                                                                                                  =
                                                                                                                                                                    wo
                       2                                               2.53
                                                                                                 .
                                                                                                               0,65        1,65                                     g
                                                                                                                                                                    @
                                                                                                                                                                 =
                       8                                         |     2,45                 0,12               0,65        1,67                                  =
                                                                                                                                                                 og
                                                                                                                                                                    oO
                                                                                                                                                                    oy
                        10                                       |
                                                                       2,43                 0,12               0,65        1,66
                        12                                             2,36                 0,12               0,65        1,61
                        14                                             2,50                 0,12               0,65        1,70
                       Rechte delen: oy2           =
                                                       dic - Gq
                       Bochten:     Oy2 =o"            (Gq+ Gar)
                       Toelaatbare       spanning:        oi   =
                                                                   G: =
                                                                          8,00 N/mm?
                                                                                                                                                                 b.v.
            1-203/578
            1.70 /1                                                                                                                        | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                 Schrijvers
                                                                                                                                                                 Adviesbura
                                                                                                                                                                 ©
                                                                                                                                                                            24
                                                                                                                                                                               0000000301
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group     BV
                                                                                                                                                                    E.B.C.
                                                                                                                                                                     GROUP
                       Sterkteberekening       van een            horizontaal      gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                |   Sigma 2022 1.7 ©
                       92   Optredende spanningen in langsrichting van de leiding
                       Locatie                              |
                                                             opi [Nimm?7]_[oax [Nimm?]_ jon [Nimm4]                  loo   [1]     ox [N/mm?]
                       2                                             0,00                 0,00                                        0,00
                                                                                                             “                 .
                       8                                             0,00                 0,00            3,85            0,65        2,51
                        10                                  |
                                                                     0,00                 0,00            3,77            0,65        2,45
                        12                                           0,00                 0,00            ee |            0,65        2,45
                                                             |
                                                             |
                        14                                           0,00                 0,00            3,77            0,65        2,45
                       Rechte delen:     ox  =
                                               Gax
                       Bochten:   ox
                                       =
                                         Gax+ Oo" Ob
                       Toelaatbare     spanning:     oig  =
                                                                6   =
                                                                       8,00 N/mm?
                       10.  Berekening      van  de    optredende en toelaatbare deflectie
                       Locatie                              iQ, [Nimm']
                                                            |
                                                                                      |Q,[N/mm']        |Q,[N/émm2]    [Sy [mm]      dy/Dz [%]
                       2                                             2,92                  4,07                                         0,42
                                                                                                               :
                                                                                                                              0,47
                       8                                             4,82                   1,95           0,0041             0,56      0,49
                        10                                           4,72                  2,00            0,0040             0,55      0,48
                                                             |
                        12                                                                                 0,0040
                                                            |        4,12                  2,40                               0,51      0,45
                        14                                           2,99                  3,91            0,0040             0,47      0,42
                                                            |
                             (0,089  -   Q-
                                            0,095 Q,.
                                                    -
                                                                +  0,048 Q) -      -
                                                                                      3
                       éy=                              :
                                                      E   7
                                                               lx
                         =
                           _
                             (0,089 (Q,
                                     -
                                            + ¥2 +
                                                   Qy) 0,095 (1
                                                          -             -     -
                                                                                sin   o) (Q, + % Qy) + 0,048 Q)
                                                                                          -           +            -     -
                                                                                                                            56,80°
                                                                                 350    -
                                                                                          123,46
                       Toelaatbare deflectie      =
                                                      8,00% Dy     -
                                                                          =
                                                                            0,08 113,60
                                                                                    -
                                                                                                 =
                                                                                                   9,09 mm
                                                                                                                                                                         >
                                                                                                                                                                        oo
                                                                                                                                                                         bd
                                                                                                                                                                         ©
            1-203/578
                                                                                                                                                                         =.
                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                        fo
                                                                                                                                                                        B
                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                         w
                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                         =]
                                                                                                                                                                        a]
                                                                                                                                                                         wo
                                                                                                                                                                         o
                                                                                                                                                                        >
            1.70 /1                                                                                                                            | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                                        iS)
                                                                                                                                                                            25
                                                                                                                                                                               0000000302
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group        BV
                                                                                                                                                              E.B.C.
                                                                                                                                                               GROUP
                       Sterkteberekening                van een        horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020          |  Sigma  2022 1.7 ©
                       11.  Berekening             van   de   boorspoeldrukken
                        Locatie                                     H [m]            Overi             Shor           Go          Pi             E100
                                                                                      [kN/m?]          [kKN/m?]       [kKN/m?]    [kKN/m?]       [MN/m?]
                       2
                                                                   |     1,54             18,40             12,87          15,63     29,87           0,97
                       8                                           |     3,28             27,89             19,50          23,70     40,36           1,24
                        10                                               3,19             27,40             19,16          23,28     39,82           1,23
                                                                    |
                        12                                               2,64             24,40             17,06          20,73     36,50           1,15
                        14                                          |    1,60             18,73             13,10          15,91     30,23           0,98
                                        Hat H,              Yo Hw
                              =
                                                          -
                       Oven
                       Ghor =
                                 Gvert
                                         *
                                           (1 -
                                                  sin(@))
                               Gvert + Chor
                          »_
                       Oo
                           =
                                        D
                       P= Go (1+8iN(@))
                                    «
                                                        + C -
                                                              COS(@)
                       Ej00norm       =
                                         E100 (Gr/100)™
                                                -
                                                                      (Zand/Leem/Grind     — m  =
                                                                                                  0,5; Veen/Klei  — m  =
                                                                                                                          0,8)
                         Locatie                                   |G                  Q                 u              v          Pim            90% Piim
                                                                   |
                                                                       [MN]            (-]               [N/imm?]       (4          [N/mm?]        [bar]
                         2                                          |    0,34             0,042            0,0054          0,4115    0,10            0,92
                         8                                               0,44             0,038            0,0228          0,4115    0,14            1,30
                         10                                        |     0,44             0,038            0,0219          0,4115    0,14            1,28
                         12                                              0,41             0,039            0,0164          0,4115    0,13            1,16
                                                                   |}
                         14                                        |     0,35             0,041            0,0060          0,4115    0,10            0,93
                          _
                              E100no0rm
                          ~2-(14+)
                             Go SIN(@)
                                   *
                                                + C   -
                                                        COS(Q)
                       Q-
                        a
                                               G
                       We
                            yw Hn,
                       K  = 1   -
                                  sin(g)
                          __K
                       oa K                                      ,
                                                              i+sin
                               (Ps                        -Q
                       Pim  =
                                       + C
                                              COt(@))                   -¢+
                                                                             Cot(@) +u
                                            -
                                                                                                                                                                  =
                                                                                                                                                                  >
                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                  ”
            1-203/578
                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                  Fe
                                                                                                                                                                  ©
                                                                                                                                                                  B
                                                                                                                                                                  ®
                                                                                                                                                                  S
            1.70 /1                                                                                     =
                                                                                                           P4e<
                                                                                                                                         | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                                     26
                                                                                                                                                                        0000000303
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group          BV
                                                                                                                                                                                        E.B.C.
                                                                                                                                                                                         GROUP
                       Sterkteberekening                van een        horizontaal           gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020                        |   Sigma  2022 1.7©
                        17.7  Tijdens pilot
                                                                     |
                          Locatie                                       Rpmax                     Abin                     Pmax        Pmax           Pmin                 Pmin
                                                                     |  [im]                       [m]                     [Nimm?]     [bar]     2     [Nimm?]             [bar]
                                                                     |
                          2                                                 0,07                     0,32                    0.05        0,47            0,00                0,04
                          8                                                 0,07                     2,13                    0,08        0,79            0,03                0,29
                          10                                                0,07                     2,11                    0,08        0,78            0,03                0,29
                          12                                                0,07                     1,76                    0,07        0,68            0,03                0,27
                          14                                         |
                                                                            0,07                     0,90                    0,05        0,49            0,02                0,18
                                       H
                                                                ; Ro2      2° Eg.max of
                                                                                               H
                       Rp max el ey Ro.max,zand                   eo
                                                         =
                                                                                               Py
                                Dy       90
                       Ro
                               3" a 45                mm
                            =
                                                                                         .
                                                                           2          1+sin p
                       Prax    =
                                    (Pi  +  ¢-  COt(@))-     (e              +Q)                -C-
                                                                                                       COt(@)      +  u
                                                                   p.max
                                  Q                    120                             120
                                 ne
                       Vinp
                              =
                              =                                         -                              =
                                                                                                           0,481 m/s
                                    Ay me 1/4-2-(D,?             Dy?) 1/4-7-(90? 532)
                                                             2                               7
                                     /14580-np-Vmp +                                                               14580-0,009-0.481
                       Pin —_
                              =   (                                    wp),        )-L+    Om,p*       gp
                                                                                                    ANin    _,
                                                                                                               (                       +    134)  )-L+     1 ,5+    Abin
                                           (Dp Die                 (D> Dp)                                                  (90 53)2      (90 53)
                                               é                         -                                                       -            -
                        112   Tijdens intrekken
                          Locatie                                       Rpmax                     ANuit                    Pmax        Pmax           Pmin                 Prin
                                                                     |
                                                                     |
                                                                        im]                        [m]                     [Nimm?]     [bar]           [N/mm?]             [bar]
                          14                                                0,14                     0,99                    0,05        0,49          0,01!)                0,12
                          12                                                0,14                     1,85                    0,07        0,68          0,02'1)               0,23
                          10                                                0,15                     2,20                    0.08        0,78          0,03")                0,28
                       |  8                                                 0,15                     2,21
                                                                                                                             0,08        0,79          0,03'")               0,29
                         2                                                  0,14
                                                                    |                                0,40                    0,05        0,47          0,00%)                0,05
                                          1a
                          o=   Doi2                 90  mm
                                                          150                               150
                                     Oni                                                                           0,190 m/s
                       Vimiuit   =          =                               =                                  =
                                       A      1/4-1    (Dg? D.2) x
                                                                               1/4-7-(1802 125°)
                                    Qn
                                                                                                                                                                                            schrijves.ni
                                                         150                               150
                       Viniin   =          =                               =                                =
                                                                                                               0,602 m/s
                                      A,      1/4-n-(Dgy?- Ds?) 1/4-n-(1802                       z
                                                                                                    532)
                                                                                                                                                                                            |
                                        14580     *
                                                     Ti’ Vm uit               Ty,i
                       Pminwuit   =
                                      (                             +                   )(Loot- L)     +
                                                                                                           pms       ANuit
                                              Dor D,)2                 (D,i- Da)
                       Prin,uit
                           —
                       Prnin,in  =
                                   =
                                      (
                                        14580
                                     14580
                                     (
                                                  -
                                               (180
                                                “Ti
                                                    0,009 0,190
                                             (Dp- Du?
                                                       -
                                                        Vinin
                                                              -
                                                          125)2
                                                                 ~
                                                                        Tyii
                                                                    (Dp De)
                                                                           -
                                                                            *
                                                                                7180
                                                                                     13,4
                                                                                       -
                                                                                    }-L +
                                                                                           125)
                                                                                            pmji*
                                                                                                  )-(22,68
                                                                                                     Ahin
                                                                                                         ;
                                                                                                                 -
                                                                                                                    L)  + 11,5 -
                                                                                                                                   Ant       (1)
                                                                                                                                                                                            info@schrjve.n!
                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                            b.v.
            1-203/578                  14580       0,009 0,602                     13,4
                                                                                                                                                                                            Schrijvers
                                                -          -
                                     (
                         minin                                                                                                               (2
                                                                             OO-Say ‘-L                11, 1” AN   Ahj                       ©)
                                                                          *                         *
                       Prinin=
                                                                                                               »
                                 =
                                     (399-532
            1.70 /1                                                                                                        sfx
                                                                                                                                                                 | 10-01-2024   11:22:28
                                                                                                                                                                                            Adviesbura
                                                                                                                                                                                            ©
                                                                                                                                                                                                            27
                                                                                                                                                                                                               0000000304
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>30130143
         EBC          Group          BV
                                                                                                                                                    E.B.C.
                                                                                                                                                     GROUP
                       Sterkteberekening         van een  horizontaal  gestuurde boring conform NEN 3650/3651 :2020            |   Sigma 2022 1.7 ©
                       11.3       Boorspoeldrukken tijdens pilot
                                  2  —
                       [bar]
                       Borspelduk
                                  0                                                            v
                                     0                                           Afstand t.o.v. intredepunt  [m]
                                       H1|--%--€- 90% Prm(tijdens pilot en intrekken)                                Diameter boorstang: 53 mm
                                       2]—8—@=— _ pma:(tijdens pilot)                                                Diameter boorkop: 90 mm
                                         BE Pinin     (tijidens pilot)                                               Annulaire ruimte: 37 mm
                       11.4       Boorspoeldrukken tijdens intrekken
                                  2  —
                                                                                 gent
                                                                                             rman
                       e
                       O
                                                                                                     ih
                                                                           ee                                 Oe ie
                       ae                                            ——                                                                                 al
                         =                                                                                                                              ow
                       =                                                                                                                                &
                         s)
                         &
                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                        o
                                                                                                                                                        n
                        ia)                                                                                                                             —
                        Fa}
                         9
                       mo
                                                                                                                                                        >
                                                                                                                                                        o
                                                                                                                                                        Ki
            1-203/578
                                  Of            t           t           t          |            t          t            t           |        t        |
                                                                                                                                                        S
                                     0                                           Afstand t.o.v. intredepunt [m]                                      23
                                                                                                                                                        8
                                       |=" 90% pim(tijdens pilot en         intrekken)                           Diameter buis: 125   mm                3
                                       4|—-O—©— pma.(tijdens intrekken)                                          Diameter ruimer: 180 mm                g
                                       | —-a—a- Pmin (tiidens intrekken)                                         Annulaire ruimte: 55 mm                8
                                                                                                                                                        >
             1.70 /1                                                                                                           | 10-01-2024 11:22:28
                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                           28
                                                                                                                                                              0000000305
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>