<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130502
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ae
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a
                                             K56222-tek4
                                             4van /
                                                               =
                                                                                            PEGS,
                                                                    dl
                                                                                        160
                                                                                          —
                                                                                             !
                                                                                                     R/S
                                                                                 —*
                                                                                     —_—_
                                                                         —eo—
                                                           Se    ee ——
                                               ome ee i es
                              Soa —
                                    ss ee st
                                       ee
                                             =
                                                                                                                                                                                                                                bestaand   geproj.                       bestaand geproj.                                    bestaand                   geproj.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f
                                                                                                                                                                                                       afblaas
                                                                                                                                                                                                       afsluiter
                                                                                                                                                                                                                                   “)
                                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                             t
                                                                                                                                                                                                                                            bed
                                                                                                                                                                                                                                                    regelkast
                                                                                                                                                                                                                                                    verloop
                                                                                                                                                                                                                                                                          L
                                                                                                                                                                                                                                                                            >
                                                                                                                                                                                                                                                                                  i
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           isolatieflens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KB-paal                     DB                        D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HD
                                                                                                                                                                                                                                  ih        ply                                      |                  leiding         ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ee   eee             ee
                                                                                                                                                                                                       afsluiter+afblaas                            kopp-flensverbinding
                                                                                                                                                                                                       bolle bodem                           2      overschuif mof                  —               mantelbuis          [                    ———————
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    buiten  bedrijf         =a                       ae
                                                             Voor verlaten  gasleidingen geldt een  verwijderplicht.                                                                                   eind  kap                    «
                                                                                                                                                                                                                                             ‘|     materiaal overgang      f        /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    op te graven            —f       a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ee
                                                             Uitvoering van de werkzaamheden conform werkomschrijving en bijgeleverde afsprakenlijst.                                                  kraagstuk   zonder flens               a     T -
                                                                                                                                                                                                                                                        stuk                *
                                                                                                                                                                                                                                                                                     &              te verleggen            =o                    ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       verwijder
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  me
                                                             De afsprakenlijst is samengesteld door de rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.                           kraagstuk    met flens                IK     verbinding              °        @                                              ee       fe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bb dam                  —88 dam—     —BB dam—      —B8B dam—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -             -
                                                                                                                                                                                                       multi-joint                           Ke     isolatiestuk            ’       ?               na verlegging           on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f}] om   eee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |)  cee   cee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [\) oo
                                                             De werkzaamheden kunnen worden        uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
          Enexis
         bij
                                                             Op deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren of BB achter laten.
                                                                                                                                                                                                           <=
                                                                                                                                                                                                                 -
                                                                                                                                                                                                                     | NU     G WWO SLG TER APELERSTRAAT                        4
                                                                                                                                                                                                                                                                                  JOB24
                                                             Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep is kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                   Viy                                                                                                                                                                                                 Ter    Apelerstraat                                                                                               = N EXI S
         lig en       Dar G
                                                                                                                                                                                                           9|<¢|       Sellingen      gem. Westerwolde
                                                                                                                                                                                                           So    a
                            0
                                                                                                                                                                                                           es
         Auterschn
                                                                                                                                                                                                                 A                      Get.                                 Formaat       4Z                       Tekeningnummer         -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Discipline
                                                                                                                                                                   Vy,
                                                                                                                                                                      20aR
                                                                                                                                                                                                                        , J
                                                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                           Qn                                                           Gez.    0                            Datum       18-04-2023                  000030190597-G-H-4
                                                                                                                                                                             788.
                                                                                                                                                                                                           o
                                                                                                                                                                                                                 |=                     Schaal     1:500                     Opm.        _£.15275                   Aantal bladen        8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bladnr.         4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000802
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>