<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130414
         Bijlage
         Algemene       Voorschriften met kenmerk 14012023
             Inhoudsopgave
              BEOriPS       eral NGG          scence                reer
                                                                                    eeeeueiee                    seu       eee                  ue                                 ere                        2
              NOGISCI      TTT     ascents
                                                      carnation                      ct                           i                    cc                                        i           aa               3
              RECNLSOPVOIGING              .............ccccceeeeccecesseeccecuseeeceecenseucceceseeseceeeeeuseeeecesuaseecessseseeeceauseeeeesauececessuaeececesaueees                                       3
              Acidic]     fo UES fe Lic: 8s | cg    eee ene    oe
                                                                       eget tene eeeeenntr ncreet
                                                                                 oer                                    samen   eer
                                                                                                                                        ner   ete   eel        encmtr  tee  ttre
                                                                                                                                                                                  ery meenee eer   ner rrr:   3
              Melden @anvang WerkZ                    eam Ned OM iris           i cicncccnenicoimaranaasienwrieanrnminnwtaneenaNieeretinnenEE                                                                 3
              BAMLEES  AREA NATED  itech
                                                            istic                  i       eit                      le             ii                eit                in     et       i     i   cts         3
              Ongewoon            voorval     en     meldplicht .........0...            0c                           cece cece cece  eee   eee  ee ee eee aaaeueeeeeeeeeeaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeaaaaeeeees      3
              DGGUMGEIISh           BN    TOGZICNE Op GU WINK                 a   cccce
                                                                                         ss iee      cscs            ce  cscs             center          en  erem  supe  rani ueer   ence     memeamneraay   4
                  VAST          EY BOTY       I ossnsicsssncessnersrsanensn         cess    san        naa      utp       iii             ana                  te         au    AH     ii                     a
                 AO  kU                  sessed                neno     cnn                desist                         esi     eect           seeing              ech       asi
                                                                                                                                                                                      chenaceectoisinse 4
                 Ontgraven           Cn   AaANVUllen        2.0...                      cece                  eee cece eee cece eee e eee eesaeeeeeeesaeaeeeseeeeeeeeeesaeaeeeeeeeeeeeeeeesaaeeees            4
                 Verdichtingsgraad                na    aanvulle     nt  sissies                                smcmernencierneee                              eee                                            4
                 AAW SPIE   WCRI
                                   GREAT UUI     ecccsesssscarmeetsnec
                                                                                                       ai                wee e                                           a           a                        4
                  Kabels       en   leidingen bij         kunstwerken               ......................cceecceceeeeeeeeceeeeeeeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseees                               5
                  BeSAS        |=  Pereeees     ree
                                                     eerste        rr   yee
                                                                                 eteeereenr     tee         erence       eee
                                                                                                                                 ene      errr
                                                                                                                                                  tenet    eee  ree    reer  errr     men
                                                                                                                                                                                          arene terre         Le
                  Horizoniaal         GeSIU0FdS DORTGGI                  swisieiscciecncscsennncne
                                                                                                                          nee         ncnnnnie
                                                                                                                                                                                                   ERE 6
                 ge               pe          et            ee                                                                                                                                                6
                 GIOENVOOIZIENINGEN.............2...                   2.2. ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeaeeeeeeeeeeeeeeseaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
                                                                                                                                                                                                              6
                 NWOTVCAVCHIN WS WERT          | COUN         cr                           ee           eee                ee         er            er        ee
                                                                                                                                                                    eater  tee   ou
                                                                                                                                                                                           rene      ney      rg
                 Tijdelik       herstel     van
                                                    Venn [derd’ Verma eccciscciis                                         cscs
                                                                                                                                 usecnancsnnewcennanmcunabaciameilt ibatinasinuranaboaeat                ties 7
                  Definitief herstel          van     hoofdrijbaanverharding                                .....................2..:cccssssseescesseseeecceeseecesccsseeesceanseeeeesoes                     ri
                  Definitief herstel          van     fietspadverharding                    asfalt.............                   cece      eeccccceececceeeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeaeeeeseeeeesees            8
                  Definitier herstel          van     Netspadverarding                      DeCtON              vec            eer                             ces                                            9
                  Herstel      van    belijning       en   figuratie       ......................2..cccccceeseeececceeeeeeesacanessessnsaeecesacenereesecaneneeeesecenees                                   10
                 Afronding         Varn    Net Werk       .............ccccccccccccceeececeeeeeeeueeeeeseeeceeeusecesuaeceseueeeeasseeeeseeeeeeaeseesaeeeessueeessaueees                                    10
                  BenSer       Gil  GHOGITIOU           ssiccccecsseiii   ec       cence  omer                                   nance              une  carpet
                                                                                                                                                                                              aupiaainN     10
                  Buiten      gebruik       stellen     vert   ROE Wet            sisssiccnessamensuranneni
                                                                                                                          anes amar ananawinia wisi euinwninety tule aati winmrammanii                      10
                                                                                  Pagina               1     van       10
                                                                                                                                                                                                                 OO00000666
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30130414
                         provincie
                      % groningen
         2. Begripsbepalingen
            In deze voorschriften wordt verstaan onder:
            Besluit                       Een Ontheffing of Vergunning. Een Overeenstemming of
                                         Toestemming wordt in deze Algemene Voorschriften hieraan
                                         gelijkgesteld.
            Overeenstemming              Als bedoeld in de        Telecommunicatiewet, artikel 5.3 lid b.
            Toestemming                  Privaatrechtelijke toestemming.
            Toezichthouder               Toezichthouder in de zin           van   de  Algemene          wet
                                         bestuursrecht, titel 5.2, artikel 5:11 tot en met 5:20.
            Bevoegd gezag                Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
            Frontoffice                   Frontoffice    van   de Provincie      Groningen,         bereikbaar op
                                         telefoonnummer 050           -
                                                                         316 4911
            Werk                         Werkzaamheden die            overeenkomstig           dit Besluit
                                         mogen worden uitgevoerd.
            Waterstaatswerk              Civieltechnische constructie, Zoals               een   weg,     waterkering of
                                         vaarweg, inclusief kunstwerken.
            Kunstwerk                    Bijzondere constructie in een waterstaatswerk, zoals
                                         een   brug, viaduct, sluis, gemaal, duiker, grondduiker, etc.
            Weg                          Alle rijstroken met inbegrip van fiets- en voetpaden, inclusief
                                         bermen, midden-         en  tussenbermen           en  sloten.
            Verharding                   Verhard deel      van een      weg, die kan bestaan uit asfalt, beton,
                                         klinkers, tegels,      schelpen, puin e.d.
            Druklijn                      Een naar beneden gerichte en van de Verharding afgaande
                                         (denkbeeldige) lijn met een helling van 1:1, gerekend vanaf 0,25                  m
                                         vanuit de zij- en bovenkant van de Verharding.
                                                                    0.25    m.
                                                                                    *
                                             é  «-f oe                    e    1
                                                                                                 |
                                                                                             |
                                                                               "4     ~
                                                                                        “
                                                                                          “,
                                                                                     Thy —
                                                                                          Mig “7
                                                                                                     *
                                                              Ontgraving buiten de Druklijn            \.
                                                                                                          ."
                                                                                                             ‘s
            Ongewoon    voorval           Een onvoorzien voorval waardoor                 nadelige gevolgen voor       het
                                         Waterstaatswerk         zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
            Goede staat                   Een  onbeschadigde staat van het Werk.
            Nulopname                     Een  opname en vastlegging van de huidige staat van het
                                         Waterstaatswerk waarin werkzaamheden mogen worden
                                         uitgevoerd overeenkomstig dit Besluit. Met deze Nulopname zal                     na
                                         uitvoering     van  het werk worden         bepaalt       of het Waterstaatswerk
                                         weer   in   oorspronkelijke staat is teruggebracht.
            Grond                         Uit het Werk vrijkomende Grond, ontdaan van bodemvreemde
                                         materialen, zoals puin, hout, kunststof, e.d.
            Zand                         Zand, ontdaan van bodemvreemde materialen zoals puin, hout,
                                         kunststof e.d.
                                         Zand dient te      zijn van natuurlijke oorsprong, inhoudende
                                         rechtstreeks gewonnen uit natuurlijke bron; hergebruik van zand
                                         van natuurlijke oorsprong is toegestaan mits deze voldoet aan de
                                         klasse     'achtergrondwaarde’' conform het Besluit bodemkwaliteit.
                                         Zand   vrijkomend uit recycling door omvorming, scheiding en
                                         dergelijke, is niet toegestaan.
            Mantelbuis                   Buis ter bescherming van door te voeren kabels of
                                         leidingen en/of ter bescherming van een Waterstaatswerk.
                                          Een Direct Burried buis wordt hieraan gelijkgesteld.
            Bentoniet                     Een in de natuur voorkomende kleisoort. Gemengd met water, en
                                         soms voorzien van additieven, wordt het onder andere gebruikt als
                                         boorvloeistof     bij boringen.
                                                       Pagina    2 van    10
                                                                                                                              0000000667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30130414
          Boorslurry                        Een   restproduct   van een  boring.  Bevat  grond, water,  bentoniet   en
                                            soms   additieven.
          Dammer                            Plastisch   blijvend kleiachtig mengsel dat kan worden gebruikt voor
                                            het opvullen van holle ruimte in de grond.
          Drill-Grout                       Plastisch blijvend, niet krimpend, kleiachtig mengsel dat kan
                                            worden gebruikt om holle ruimte in de grond of (annulaire) ruimte
                                            tussen een buis en boorgatwand en tussen buizen onderling op te
                                            vullen.
          Standaard RAW                     Technisch kader      voor het toetsen  van  civieltechnische   werken,
          Bepalingen                        uitgegeven    door  kennisplatform CROW.
          NAP                               Normaal Amsterdams Peil.
          RD-coérdinaten                    Codrdinaten in het stelsel    van de Rijksdriehoeksmeting of
                                            kortweg Rijksdriehoekscoérdinaten (afkorting: RD-codrdinaten).
         Voorschriften
          a)   De meest recente Standaard RAW            Bepalingen zijn van toepassing in aanvulling
               op de  Algemene Voorschriften en maatwerkvoorschriften;
          b)   Algemene Voorschriften en maatwerkvoorschriften gaan voor Standaard RAW
               Bepalingen;
          c)   Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen maatwerkvoorschriften en
               Algemene Voorschriften dan gaan maatwerkvoorschriften voor Algemene
               Voorschriften.
         Rechtsopvolging
         a)   Het Besluit is  zaaksgebonden. Bij rechtsopvolging blijven         alle rechten en  plichten
              voortvloeiende uit het Besluit in     stand;
         b)   Rechtsopvolging      dient binnen 4 weken      na  overdracht te worden    gemeld  aan  de   provincie.
         Verkeersmaatregelen
         Het is verboden    aan   te vangen met het Werk zonder        goedkeuring    van  de provincie Groningen
         over  de in te stellen  verkeersmaatregelen.
         Melden aanvang werkzaamheden
         Minimaal 5   werkdagen      voor  aanvang    van   het Werk dient hiervan   melding gemaakt     te worden door
         een  e-mail te sturen    aan                a provinciegroningen.nl onder vermelding       van:
         a)   Zaaknummer      en  documentnummer van het Besluit;
         b)   datum   en tijdstip van  aanvang werkzaamheden;
         Cc)  naam, e-mailadres      en  telefoonnummer van het aanspreekpunt op het werk
              namens   de houd(st)er van het Besluit.
         Nulopname
         Op eerste verzoek van een Toezichthouder dient er een Nulopname te worden
         uitgevoerd. De Toezichthouder geeft hierbij aan wat er moet worden vastgelegd en                 in
         welk detail. Een afschrift van de Nulopname dient per e-mail te worden gezonden
         naar:                @provinciegroningen.nl
         Nadat de Toezichthouder de         Nulopname      heeft  goedgekeurd mag     worden
         aangevangen met het werk, mits          aan  alle overige voorwaarden is     voldaan.
         Ongewoon voorval         en  meldplicht
         a)   Wanneer zich     een   Ongewoon voorval voordoet dan dienen direct alle noodzakelijke
              maatregelen te worden getroffen die in het belang van de verkeersveiligheid en voor               de
              instandhouding van het waterstaatswerk noodzakelijk zijn;
         b)   Een ongewoon voorval dient direct te worden gemeld bij de Frontoffice onder
              vermelding van wegnummer of vaarwegnaam, kilometrering, plaats en het
              dossiernummer      van  het Besluit.
                                                        Pagina 3   van 10
                                                                                                                        0000000668
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30130414
                  Het Besluit dient op het Werk aanwezig te Zijn;
                  Op eerste verzoek van een Toezichthouder dient het Besluit ter       inzage te worden
                  gegeven;
                  Alle betrokkenen    bij  de uitvoering van het Werk dienen kennis te hebben   van de inhoud
                  van  het Besluit  en  het Werk   overeenkomstig uit te voeren;
             d) Aanwijzingen gegeven          door een  Toezichthouder dienen direct te worden  opgevolgd.
         10. Maaien    van een    berm
              Nadat de   goedgekeurde verkeersmaatregelen zijn toegepast        en voordat wordt
              aangevangen met het Werk in een berm, dient de vegetatie te worden         gemaaid   en het
              maaisel te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
         11. Waterafvoer
              a)  De waterafvoer     van een   Waterstaatswerk mag niet worden belemmerd;
              b)  Als  een  opperviaktewater tijdelijk moet worden afgedamd dan dient de
                  waterafvoer te worden geborgd en voorafgaand goedkeuring van het Waterschap
                  te zijn verkregen;
              Cc) Straat- en trottoirkolken dienen vrij te worden gehouden van grond, zand, e.d.
         12. Ontgraven     en  aanvullen
             a)   Verschillende    grondsoorten moeten gescheiden worden ontgraven en opgeslagen;
             b)   Bij ontgravingen moet het talud worden aangepast aan de ontgravingsdiepte, de eventuele
                  bemaling en de grondsoort(en), zodat de ontgraving niet instort of uitzakt. Zo nodig moet de
                  ontgraving worden gestut met schotten;
             c)   Ontgravingen binnen de Druklijn van de weg zijn verboden, tenzij een Toezichthouder
                  hiervoor toestemming geeft;
             d)   Graven in bevroren grond is verboden, tenzij een Toezichthouder hiervoor toestemming
                  geeft;
                  Ontgravingen mogen niet onbeheerd open blijven, tenzij een Toezichthouder hiervoor
                  toestemming geeft;
                  Toegestane ontgravingen binnen de Druklijn van de weg moeten worden aangevuld met
                  Zand;
                  Ontgravingen buiten de Druklijn moeten worden aangevuld met Grond;
                  Aanvullingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat gescheiden ontgraven grondsoorten op
                  hun oorspronkelijke plaats terugkomen;
             i)   Ontgravingen mogen niet worden aangevuld met bevroren Grond;
             ))   Er mag geen sneeuw worden verwerkt in aanvullingen;
             k)   Aanvullingen moeten mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm;
         13. Verdichtingsgraad       na   aanvullen
              a)  Aanvullingen bestaande uit Zand moeten worden verdicht tot minimaal 95% van
                  de dichtheidsgraad van de direct omliggende ongeroerde grond. De gemiddelde
                  verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen;
              b)  Aanvullingen bestaande uit Grond moeten worden verdicht tot minimaal 95% van
                  de dichtheidsgraad van de direct omliggende ongeroerde grond;
              Cc) Op eerste verzoek van een Toezichthouder moet op de aangewezen plaatsen de
                  vereiste dichtheidsgraad van een aanvulling worden aangetoond door middel van
                  handsonderingen of gelijkwaardige technieken.
         14. Wijze   van  aanleg
             a)   Kabels   en  leidingen en bijbehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden
                  gelegd   in open  ontgraving dienen een minimale dekking te hebben van 60 cm ten opzichte
                  van  het  maaiveld;
             b)   Ter  plaatse van te kruisen bermsloten moet de dekking beneden de vaste bodem en
                  wederzijdse taluds tenminste 1,0 m bedragen;
             Cc)  Wegkruisingen, slootkruisingen en vaarwegkruisingen dienen haaks op de as van de         weg, de
                  sloot of de vaarweg te worden uitgevoerd;
                                                          Pagina 4 van 10
                                                                                                                   OO00000669
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30130414
             d)  Hetis verboden      om     kabels  en  leidingen in lengterichting  onder Verhardingen   te  leggen;
             e)  Kabels die    een  Verharding      of vaarweg kruisen moeten in een mantelbuis worden gelegd.
             f)  De uiteinden     van een      mantelbuis dienen buiten de Druklijn van een weg uit te Komen en
                 blijvend gronddicht      te worden    afgesloten;
             g)  Deuiteinden      van een      mantelbuis onder   een  vaarweg dienen    blijvend waterdicht
                 te worden    afgesloten
         15. Kabels   en  leidingen bij      kunstwerken
             a)  Het is  toegestaan om kabels, leidingen en mantelbuizen over onderdoorgangen (tunnels)               en
                 duikers te leggen mits een minimale gronddekking van 60 cm realiseerbaar is tussen de
                 bovenkant van de kabels, leidingen of mantelbuizen en het maaiveld;
             b)  Gezien vanuit het bovenaanzicht dient           er minimaal 5 meter afstand te worden
                 bewaard tot     (funderingen van)      kunstwerken   en van   remming-   en geleidewerken;
             Cc) Hetis niet   toegestaan       om  kabels, leidingen of mantelbuizen onder provinciale
                 kunstwerken      aan  te   brengen of hieraan vast te maken. Ook het leggen van
                 kabels   en  leidingen     in al aanwezige mantelbuizen in of aan kunstwerken is       niet
                 toegestaan;
             d)  In afwijking   van  lid  c  mogen duikers    onderlangs   worden   gekruist met  een
                 horizontaal    gestuurde boring      wanneer:
                      -
                           niet kan worden voldaan         aan  bovengenoemde gronddekkingseis        van  60
                           cm   en;
                      -
                           de  inwendige diameter of        de inwendige   breedte  van  de duiker kleiner of
                           gelijk is aan 200 cm en;
                      -
                         | wanneer de        bovenkant   van  de kabel/leiding/mantelbuis   op minimaal 5
                           meter beneden onderkant duiker wordt           aangebracht.
         16. Persingen
             a)  Persingen     met de    pneumatisch boortechniek (PBT) in stroomwegen Zijn
                 verboden. De      volgende provinciale wegen zijn aangemerkt als stroomweg:
                      -
                           N370 (westelijke- en noordelijke ringweg)
                      -
                           N46 (oostelijke ringweg en Eemshavenweg)
                      -
                           N366 (Veendam-Ter Apel)
             b)  Persingen met de pneumatisch boortechniek moeten zijn ontworpen en worden
                 uitgevoerd overeenkomstig de meest recente normen NEN 3650-serie en NEN
                 3651. Als uitzondering hierop geldt lid c, d en e;
             c)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een hoofdrijbaan met een
                 maximale perslengte van 10 meter en een maximale buisdiameter van 150 mm
                 dienen een dekking te hebben van minimaal 1,0 meter gerekend vanaf bovenkant
                 Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             d)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een hoofdrijbaan met een
                 perslengte tussen 10 meter en 15 meter en een maximale buisdiameter van 150
                 mm dienen een dekking te hebben van minimaal 1,50 meter gerekend vanaf
                 bovenkant Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             e)  Persingen met de pneumatisch boortechniek in een fietspad met een maximale
                 buisdiameter van 150 mm dienen een dekking te hebben van minimaal 0,60
                 meter gerekend vanaf bovenkant Verharding tot bovenkant (mantel)buis;
             f)  Persingen anders dan met de pneumatisch boortechniek, Zoals bijvoorbeeld met
                 de open- en gesloten fronttechniek, moeten worden ontworpen en uitgevoerd
                 overeenkomstig de meest recente normen NEN 3650-serie en NEN 3651;
             g)  Als een persing mislukt dan moet de ontstane holle ruimte geheel worden
                 opgevuld met Drill-Grout;
             h)  Wanneer bij de pneumatisch boortechniek gebruik wordt gemaakt van de ‘impact
                 moling' techniek (persraket voor de buis) en de persraket komt onder de
                 Verharding vast te zitten dan dient de persraket als verloren te worden
                 beschouwd. Pogingen om de persraket los te krijgen zijn niet toegestaan. De
                 ontstane holle ruimte dient te worden opgevuld met Drill-Grout.
                                                             Pagina 5  van  10
                                                                                                                         0000000670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30130414
         17. Horizontaal   gestuurde boringen
             a)  Horizontaal    gestuurde boringen  moeten worden     uitgevoerd overeenkomstig   de
                 meest recente     normen  NEN 3650-serie   en  NEN 3651.
             b)  Tijdens de pilotboring, tijdens het ruimen van het boorgat (indien van toepassing)
                 en tijdens het intrekken van de (mantel)bui(s)(Zen) dienen in ieder geval per
                 boorstanglengte de volgende gegevens volledig en overzichtelijk te worden
                 geregistreerd en bewaard:
                      -
                          plaats in RD-codérdinaten en diepte t.o.v. NAP van de boorkop tijdens de pilotboring;
                      -
                          boorvloeistofdruk, indien mogelijk gemeten bij de boorkop, anders bij de
                          pomp,
                      -
                          boorvloeistofdebiet;
                      -
                           trekkracht aan de boorinstallatie tijdens het intrekken van de
                          (mantel)bui(s)(Zen).
                 De onder lid b geregistreerde en bewaarde gegevens dienen op eerste verzoek
                 van het Bevoegd gezag te worden overgelegd;
                 Bij horizontaal gestuurde boringen dient de veiligheidsfactor voor het evenwicht
                 tussen waterdruk en boorvloeistofdruk minimaal 1,1 Zijn;
                 Bij problemen tijdens het boren of intrekken van een buis of leiding dient te
                 worden gehandeld zoals beschreven onder het kopje 'Ongewoon voorval en
                 meldplicht'’;
                 Wanneer tijdens het boren of het intrekken van (een) (mantel)bui(s)(zen) een uitbraak van
                 boorslurry en/of bentoniet (blow-out) plaatsvindt dan dient te worden gehandeld zoals
                 beschreven onder het kopje 'Ongewoon voorval en meldplicht’. In ieder geval dient de
                 vrijgekomen boorslurry en/of bentoniet direct te worden verwijderd en te worden afgevoerd;
             9)  Mantelbuizen die zijn aangebracht onder een provinciale vaarweg dienen aan weerszijden
                 blijvend waterdicht te worden afgesloten;
             h)  Leidingen en (mantel)buizen die zijn aangebracht onder een provinciale vaarweg dienen aan
                 weerszijden te zijn voorzien van een kwelscherm overeenkomstig de meest recente norm
                 NEN    3651;
                 Wanneer     bij een horizontaal gestuurde boring onder een provinciale vaarweg twee of meer
                 leidingen of (mantel)buizen worden aangebracht in één boorgat, ook wel aangeduid als
                 bundelboring, dan dient de (annulaire) ruimte tussen de leidingen en (mantel)buizen onderling
                 en tussen de leidingen en (mantel)buizen en het boorgat te worden opgevuld met Drill-Grout;
                 Bij horizontaal gestuurde boringen gegraven gaten voor de opvang van boorslurry en/of
                 bentoniet dienen eerst te worden ontdaan van boorslurry en/of bentoniet alvorens deze gaten
                 worden aangevuld;
             kK) Als het volledig intrekken van een leiding of (mantel)buis mislukt dan moet de achtergebleven
                 leiding of (mantel)buis en de boorgang geheel worden gevuld met Drill-Grout.
         18. Vullen  van  holle ruimten
             a)  Wanneer     een  buiten gebruik gestelde kabel, leiding, buis of mantelbuis uit de grond wordt
                 getrokken    dan dient de  achtergebleven holle ruimte direct te worden gevuld met Drill-Grout;
             b)  Wanneer een buiten gebruik gestelde (mantel)buis of leiding in de grond achterblijft dan dient
                 deze te worden gevuld met Dammer of Drill-Grout;
         19. Groenvoorzieningen
             a)  Bij uitvoering van het Werk rondom bomen moeten de boombeschermingsregels worden
                 toegepast zoals vermeld op de poster “Werken rond bomen” van het Norminstituut Bomen;
             b)  Het is verboden om binnen de kruinprojectie van een boom + 1,50 meter te graven, tenzij een
                 Toezichthouder hiervoor toestemming geeft:
             c)  Een boomboring of boompersing dient een dekking te hebben van minimaal 1,50 meter ten
                 opzichte van het maaiveld;
             d)  Beschadigde grasopperviakten moeten viak worden afgewerkt en worden ingezaaid met een
                 B3 graszaadmengsel of worden hersteld met uitkomende graszoden.
                                                       Pagina 6  van  10
                                                                                                                 0000000671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30130414
         20. Verharding verwijderen
             a)            Het is verboden         om Verharding te bewerken of te verwijderen, tenzij hiervoor in
                           het Besluit    nadrukkelijk toestemming is verleend of dat een Toezichthouder
                           hiervoor toestemming geeft;
             b)            Voordat gesloten Verharding wordt verwijderd dient deze eerst te worden
                           gezaagd;
             Cc)           Fietspadverharding dient over de gehele breedte van het fietspad, haaks op de
                           as, te worden gezaagd en verwijderd;
             dq)           Uitkomende Verharding moet direct worden afgevoerd naar een asfaltproductie-
                           inrichting of een erkende verwerker                .
         21. Tijdelijk herstel               van       verwijderde verharding
             a)            De  ontgraving       zover        als   nodig aanvullen met Zand in        lagen        van    maximaal 30       cm
                           en  telkens mechanisch verdichten;
             b)            Op de zandaanvulling een laag betongranulaat of                      hydraulisch menggranulaat aanbrengen
                           met   een   dikte   van      30     cm en   mechanisch  verdichten;
                           Op   het  betongranulaat of hydraulisch menggranulaat een straatlaag aanbrengen van 3,5                             cm;
                           Op   de  straatlaag betonklinkers met een dikte van minimaal 10 cm aanbrengen;
                           De tijdelijke bestrating dient afwaterend en met een maximale overhoogte van 1
                           cm ten opzichte van de omringende Verharding te worden gelegd en gehouden.
                           Verzakkingen dienen direct te worden hersteld tot het moment dat definitief
                           herstel heeft plaatsgevonden;
                           Na een zettingsperiode van minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden dient
                           definitief herstel plaats te vinden;
                           Definitief herstel van asfaltverharding mag niet plaatsvinden tussen 1 december
                           en  31 maart:
                           Definitief herstel         van     betonverharding   mag niet     plaatsvinden           tussen 1         augustus
                           en  15  april;
             l)            Definitief herstel dient in             overleg met de Toezichthouder            plaats      te vinden.
         22: Definitief herstel                van       hoofdrijbaanverharding
             a)            Betonklinkers       en      straatlaag verwijderen en het betongranulaat of hydraulisch
                           menggranulaat op de juiste hoogte afwerken;
             b)            Asfaltconstructie opbouwen volgens één van onderstaande tekeningen;
             c)            Een lasnaad van de deklaag mag niet in het rijspoor worden aangebracht.
                                        2 keer frezen   liplas
                                         0.50              0.50
                                     ‘            les           _,                        0.30         0.60      ,
                                                                                                SMA-NL 118, 35   mm
                                                                                                AC 16 bind 40/60 TL-B    (PR-scherp), 40 mm
                                                                                                AC 22 base 40/60 OL-B,2      x 50 mm
                                                                                                                        indien
                                                                                                betongranulaat  0/31,5,
                                                                                                schaars: hydr. mengranulaat
                                                                                                0/315
                 grond
                 klei/sape
                 in
                                                                                                                        zand voor zandbed
                 0.80
                                          VERHARDINGSCONSTRUCTIE                    bij  open     ontgraving
                                          groter          als 10 m2
                                                                             Pagina  7  van    10
                                                                                                                                                   0000000672
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30130414
                                             2 keer frezen liplas
                                              050
                                       |                      050.                                030.
                                                                                                                0.60
                                                                                                                              |
                                                                                                       SMA-NL 11B, 40       mm
                                                                                                       AC 22 base 40/60 OL-B, 2        x  65 mm
                                                                                                       betongranulaat 0/31,5, indien
                                                                                                       schaars: hydr. mengranulaat
                                                                                                       0/315
                   ua
            g
            ps
                    i=)
                   rd—                                                                                       4:
                                                                                                                  ¥. a  ee :      zand   voor zandbed
                                                                                                                   seas
            [—]                                                                                                         B08
                   o
                                               VERHARDINGSCONSTRUCTIE                      bij   open     ontgraving
                                               kleiner als 10             m2
         23. Definitief herstel                   van     fietspadverharding asfalt
                a)      Betonklinkers              en   straatlaag verwijderen en het betongranulaat of hydraulisch menggranulaat
                        op de juiste hoogte afwerken;
                b) Asfaltconstructie opbouwen volgens onderstaande tekeningen;
                                                                  0.08. |
                                                                             0.25            0.70
                                                                  ae ast tng                 te
                                                                                           AC 16 surf 70/100 DL-A, 40            mm
                                                                                           AC 22 base 40/60        OL-A,70      mm
                                                                                          hydr. menggranulaat 0/315
                             grond
                                                                                        a | So
                                                                                               ;    a
                             klei/sape
                                                                                                       si           zand     voor  zandbed
                             in
                             0.90
                                         VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD
                                         bij    open ontgraving
                                         dwarsdoorsnede
                                                                                  Pagina 8  van    10
                                                                                                                                                      0000000673
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30130414
                                                                                                 AC 16 surf 70/100 DL-A, 40 mm
                                        frezen                                                   AC 22 base 40/60  OL-A,70 mm
                                               liplas
                                      \-e——0.50_,,.)
                     =
                     =]
                         |
                                                                                /                hydr. menggranulaat 0/315
                     0.30. grond
                     0
                           klei/sape
                           in
                       3   0.90
                                     VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD
                                     bij open ontgraving
                                     lengtedoorsnede
         24. Definitief herstel van               fietspadverharding beton
             a)  Betonklinkers             en   straatlaag verwijderen en het betongranulaat                  of  hydraulisch menggranulaat
                 op de juiste hoogte afwerken;
             b)  Betonconstructie als volgt opbouwen:
                 -
                       _Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag
                 -
                       Betonverharding met vellingkant aanbrengen
                 -
                       Ongewapende betonverharding
                 -
                       Laagdikte 0,18 m, bij dammen 0,21 m
                 -
                       Voegen om de 3 m'
                 -
                       Betonspecie: Milieuklasse XF4
                 -
                       Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
                 -
                       Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
                 -
                       Sterkteklasse C 30/37                 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-1)
                 -
                       Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer CEM                                      II of CEM III
                                                        0.30       4
                                                       beton  (bij dammen 0.21 m)
                                                       landbouwplastic (bij handmatig verwerken)
                                                                          zand  voor zandbed
              VERHARDINGSCONSTRUCTIE FIETSPAD (BETON)
              bij ontgraving
                                                                        Pagina 9      van   10
                                                                                                                                               0000000674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30130414
         25. Herstel  van  belijning  en figuratie
             Na definitief herstel van een  verhardingsconstructie dient de belijning en/of figuratie, voor zover
             deze  voor  het verwijderen  van de verharding aanwezig was, binnen 14 dagen in oorspronkelijke
             staat te worden hersteld.
         26. Afronding    van  het werk
             Direct na  voltooiing van het Werk dient het werkterrein in oorspronkelijke  staat te worden hersteld.
         27. Beheer en onderhoud
             Het Werk dient in Goede staat te worden     gehouden.
         28. Buiten   gebruik  stellen van  het werk
             Het buiten  gebruik stellen van het Werk dient binnen  een  termijn van vier weken   gemeld   te
             worden   aan het Bevoegd gezag.
                                                      Pagina 10 van  10
                                                                                                                    0000000675
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>