<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130499
                                                                                                                                                                                                                                         K56222-tek6
                                                                                                                                                                                                                                         6 van                 7
                           17.6 ¢3000) 4a)djrauy
                                                     i=]
                                                    a
                                                   S27
                                                   og0e?
                                                 ea
                                                   oT
                         !
                       i
                                                                                                                                                                                                                                   bestaand   geproj.                                geproj.
                                                                                                                                                                                                      afblaas
                                                                                                                                                                                                      afsluiter
                                                                                                                                                                                                                                      T
                                                                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                                                                               bh
                                                                                                                                                                                                                                                       regelkast
                                                                                                                                                                                                                                                       verloop
                                                                                                                                                                                                                                                                               Cl
                                                                                                                                                                                                                                                                                b>
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lal
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      isolatieflens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KB-paal                   )                p
                                                                                                                                                                                                      afsluiter+afblaas               wy        ply    —-_Kopp-flensverbinding          |             HDleding        0                   <=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                                                                                                      bolle     bod a                                         huif    mof              —              mantelbuis                         SS
                                                         Voor verlaten   gasleidingen geldt
                                                         Uitvoering van de werkzaamheden
                                                                                            een  verwijderplicht.
                                                                                              conform werkomschrijving      bijgeleverde afsprakenlijst.
                                                                                                                                                                                                      nay
                                                                                                                                                                                                                x
                                                                                                                                                                                                                                                 :     ona            alia-     /       /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      buiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bedrijf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  os
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               eo
                                                                                                                         en
                                                                                                                                                                                                      “ Seeeine       ——       ee
                                                                                                                                                                                                                                                  ‘    +   stuk                 .
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ms             op     graven
                                                         De afsprakenlijst is samengesteld door    de rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk heeft gesproken.                                           nee                        Ik    verbinding
                                                                                                                                                                                                                                                            _
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ped th     sen          Rie ae a:     oe
                                                                                                                                                                                                      kraagstuk      met flens                                                  e       e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      seh                     TE ee  a    Ae _
                                                         De werkzaamheden kunnen worden         uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.                     deaeand    ahd                            XK     _Bdlatiestuk
                                                                                                                                                                                                                                                                                if     ?              na weriegaing           =   ee       ee       ee
          Enexis                                         Op  deze lijn zitten verdachte
                                                         Werkzaamheden op circa 1
                                                                                        dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren
                                                                                       meter afstand van de groene streep is kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                                                                                                                                                                                  of BB achter laten.
                                                                                                                                                                                                           «|i
                                                                                                                                                                                                                  -|    NU G WWOSLG TER APELERSTRAAT mRLJOB24
         bij
                                                                                                                                                                                                                        Ter      Apelerstraat                                                                                        E N EXIS
         lig en    a                                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                                                                                        Sellingen        gem. Westerwolde
                   %2                                                                                                                                                                                      |<]
                                                                                                                                                                                                           A|2
         Auterschn   %                                                                                                                                                                                     % fa                            Get.     Sa                           Formaat     52                      Tekeningnummer    -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Discipline
                      o                                                                                                                                                                                    ae
                                                                                                                                                                                                                         Cy
                                                                                                                                                                                                           _
                      %                                                                                                                                                                                                                    Gez.    0                             Datum     18-04-2023                  000030190597-G-H-6
                        os                                                                                                                                                                                        s
                         S                                                                                                                                                                                 o/s                             Schaal     1:500                      Opm.      £.15275                    Aantal bladen  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blad nr.  6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0000000800
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>