<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30130500
                                                            ‘by                                                                                  L,%
                                                       Uy     23                                                                                    *
                                                                                                                                                      >
                                                          &       Os
                                                                      0,
                                                                       Me                                                                                %                                                                           K56222-tek2
                                                                Ry,
                                                                    ®
                                                                      Be                                                ®,Se                                                                                                         2    Van           T
                                                                          re)
                                                                            %,                                             %
                                                                                                                               4
                                                                                                                                ey,(o)
                                                                                                                                     %
                                                                                                                                                                                                                                                                                   L
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‘z
                                                                                                                                                                                                                                                                                  OS
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wy ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          4s
                                                                                                                                                                                                                                                                                           &, &@)
                                                                                                                                                                                                                                                                                             %%
                                                                                                                                          Ww                                                                                                                                                   %
                                                                                                                                          ny
                                                                                                                                          U
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 %
                                                                                                                                          Mm
                                                                                                                                          La
                                                                                                                                          W
                                                                                                                                         )
                                                                                                                                         o
                                                                                                                                         70
                    6                                                                                                                    i
                         (3000)                         |
                   Leek
                              ag
                                 tases
                                                        160  PE63 SDR 17.6 ¢3000>                                                        a
                        39.07                                                    —+—            16
                                                       a  ee                                                &
                                                                   oh
                                    RET SEN RO elie he                   IS
                                                                              on          oe
                                                                                               TOD PERS SIRO OOO
                                                                                       et    a
                                                                                                         RK
                                                                                                                 112.54
                           ee
                                                                                                                             i
                                                                                                                                        8
                                                                                                                 Sa                     S
                                                                                   KAS                                     tee                                                                                                                                                                           /
                                                                                                                                                                                                                                    y
                                                                                                    es
                                                                                                                                       ea
                                                                                   >)                                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ™
                                                                                   is                                                                                                                                                                                                                    25 PE63 s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OR 2
                                                                                   Be                            nN                                      mmr                                                              ey 190
                                                                                                                                                                                                                                                      PE63 SDR  17.6(3000)                           /                           cai
                                                                                   PII                                                     TEINS                                                                                                                       Teen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        oe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ,~
                                                                                                                                                                                                                                               a                                                                                                                160 PES
                                                                                   \°                                                                                                                                                    BP:                                             OE                                                       rie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SDR. 17.6 (3000) __       32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PE63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
                                                                                   ig                                                                                                                                                                                                                                                            ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30,32                                               ¢3aQ9)
                                                                                   [=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -             aris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ~~,
                                                                                    |S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    eas
                                                                                    ‘8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           _
                                                                                    |2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               “ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~~
                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bestaand   geproj.                          bestaand geproj.                                     bestaand                geproj.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afblaas                    “)         t       regelkast              L       i     |           isolatieflens                                        ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afsluiter                   |        ed       verloop                  >       &               KB-paal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB                    D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ih         ply                                        |                  leiding        a        a     i a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lalalaliii         nes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        afsluiter+afblaas                             kopp-flensverbinding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bolle bodern                          5       overschuif mof                   —               mantelbuis         [                     a
                                                                                                                                                        Voor verlaten   gasleidingen geldt een  verwijderplicht.                                                                                        eind  kap                   *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _]   __ materiaal overgang       /        /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ee                       ah                      meer:
                                                                                                                                                        Uitvoering van de werkzaamheden      conform werkomschrijving   en bijgeleverde afsprakeniijst.                                                 kraagstuk zonder flens                 K      T- stuk                  *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        e              te verleggen             SS              See
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       t       ijd
                                                                                                                                                                           i                                                          ;
                                                                                                                                                                      Sob
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                —/—
                                                                                                                                                                                                                                                        ‘3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -_
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ee
                                                                                                                                                        De afsprakenlijst is samengesteld door    de rentmeester welke iedere perceeleigenaar persoonlijk  heeft gesproken.                             kraagstuk   met flens                 IC      __verbinding             ;        ®
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       coe                      eee aa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        multi-joint                          Ke       isolatiestuk             ’       ?               na verlegging            on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     f}] om eee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |)  cee cee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [\) oo
                                                                                                                                                        De werkzaamheden kunnen worden         uitgevoerd in basishygiéne behalve op de locaties aangegeven met een groene lijn.
          Enexis
         bij
                                                                                                                                                        Op deze lijn zitten verdachte dempingen/ oude toegangspaden waarvan de veiligheidsklasse verdacht is > leiding lieren    of BB achter laten.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            alk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NU G WWO SLG TER APELERSTRAAT
                                                                                                                                                        Werkzaamheden op circa 1 meter afstand van de groene streep is kunnen worden uitgevoerd in basishygiéne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ter    Apelerstraat                                                                                                  ENEXIS
         lig en                                                                                                                                                                                                                                                                                             9|<¢|      Sellingen      gem. Westerwolde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            So    =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            es
         Auterschn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A                     Get.                                    Formaat      4Z                      Tekeningnummer           -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Discipline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gez.     0                              Datum       18-04-2023                000030190597-G-H-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o|=                         Schaal       1:500                      Opm.    —   £.15275                  Aantal bladen          8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bladnr.       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0000000801
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>