<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30208146
          SP.
                                                                                            SF22.9979XN.89672-1.28
           VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING
                             op basis van  AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen”
                                     Hierbij  verklaart  SFA-Testsystemen         b.v. dat
                                      Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
                                          Kwelderweg 15, 9979         XN Eemshaven
                           beschikt   over een    vioeistofdichte    voorziening  ter plaatse   van:
         Werkplaats, inclusief smeerkuil            en opslag smeermiddelen (Ca 320m7’),            exclusief de hierop
                                                   aangesloten bedrijfsriolering
         Deze    verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd
         in een rapport met kenmerk 2018-11741 d.d. 4 februari 2022 dat één geheel vormt met
         deze verklaring.
         De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. 4 februari 2022.
         Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vioeistofdichte voorzieningen is
         bepaald dat de voorziening:
         e    door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet
             worden gecontroleerd;
         e    door een Deskundig Inspecteur binnen Zes jaar, dus voor 4 februari 2028 opnieuw
             moet worden geinspecteerd en goedgekeurd.
         Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere
         frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.
                  sts             Afgegeven      door:                             Handtekening,
             xe" <>
           2               °.                                                                         f
         <<>>:
           po              <      SFA-Testsystemen           b.v.
                                                                                   =m
               nybeheeF           Postbus 146
                                  5690AC Son
                ISO 17020         040     248 70 15                                                            |
                                        -
                                                                                   Deskundig Inspecteur
                                                                                                                      0000000045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30208146
         Ss=.        SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)                                                                                            Sa0
                                                                                                                                                 Z
         wr          Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                    T: +31 (0)40 -
                                   2 487 015
                                                                                                                                                 ee     Weg
                     FOR-BODEM-021     rev 03 d.d. 19-02-2021
                                                                   Inspectierapport
                                        (Her)inspectie bodembeschermende voorzieningen, AS SIKB               6700 en protocol 6704
        Opdrachtgever          Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen BV
        Naam locatie           Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.                                                        Locatiecode:  nvt
        Adres locatie          Kwelderweg 15,       9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Beoordeelde     voorzieningen
         Werkplaats, inclusief smeerkuil en
                opslag  smeermiddelen
        Inspectie- en rapportagegegevens
        Inspecteur
        Rapportcode
        Inspectiedatum
                               2018-11741
                               4-2-2022
                                                                                        |
                                                                                             size
                                                                                            t.
                                                                                               ,
        Inspectietype          Visuele  herinspectie  op basis van rapport 2018-10038 dd 24-12-2021 conform protocol 6704 v2.0
        SIKB-code              86808
        Vrijgave  door        ERE (Deskundig Inspecteur, deskundigheidsdniveau 1)
        Rapportdatum           04-02-2022                                       _-
        Vrijgave  datum        04-03-2022
        Gewijzigd rapport      Nee
        Gebruikte kritische BDO2
        middelen
        Opdrachtnummer         20223343
        Eindoordeel
                                        Is vioeistofdicht                                                          Is niet vloeistofdicht
             Werkplaats, inclusief smeerkuil       en  opslag smeermiddelen
        Verklaring Vloeistofdichte           4-2-2028                                            Uiterlijke datum
        Voorziening geldig tot                                                                   gereedmelding herstel
        Frequentie Bedrijfsinterne           Jaar
        Controle
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,    (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
                         4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                         Pagina 1 van 7
       Inspectiedatum:
                                                                                                                                                   0000000046
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30208146
          S>.        SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)                                                                                                                  vas
          wr          Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                     T: +31 (0)40    —2 487015
                                                                                                                                                                      7 Thaker
                                                                                                                                                                         Benes
                      FOR-BODEM-021       rev  03 d.d. 19-02-2021
        Herstel
        Voor   voorzieningen die niet als vioeistofdicht zijn aangemerkt, zijn én of meerdere gebreken geconstateerd. Ten behoeve van het herstel wordt in
        voorliggend rapport verwezen naar de voor het type gebrek relevante uitvoeringsmethode(n), zie Nadere Informatie en publicaties. In voorkomende
        situaties kunnen aanvullende / afwijkende technische eisen aan de herstelwerkzaamheden in dit inspectierapport zijn vastgelegd en/of suggesties
        met betrekking tot maatregelen en/of wijzigingen in de bedrijfsvoering.
        Het staat u als opdrachtgever vrij om te kiezen voor een andere, niet omschreven, methode. De keuze voor een andere methode is als zodanig geen
        reden om de voorziening bij een herinspectie niet als vloeistofdicht te kunnen aanmerken.
        Om in aanmerking te komen voor een herinspectie dient het herstel van de gebreken binnen 6 maanden na rapportagedatum van de 1e inspectie, zie
        voorblad, te zijn uitgevoerd en bij SFA-Testsystemen te zijn gereed gemeld.
        Bedrijfsinterne Controles       en  Verklaringen Viloeistofdichte Voorzieningen
        Voor   voorzieningen     die als vioeistofdicht    zijn aangemerkt is in dit rapport een Checklist Bedrijfsinterne Controle opgenomen, inclusief een toelichting
        aangaande de beoordelingsaspecten op de Checklist Bedrijfsinterne Controle. De bedrijfsinterne controle (BIC) dient overeenkomstig de eerder in dit
        rapport vermelde termijnen en frequenties te worden uitgevoerd.
        Verklaringen Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt voor alle voorzieningen die als vioeistofdicht zijn aangemerkt en waarvoor afgifte van een
        Verklaring niet strijdig is met andere eisen uit de AS SIKB 6700 en bijbehorende protocollen.
        Nadere informatie       en  publicaties
        Op de pagina Publicaties      van onze website (www.sfa-testsystemen.nl) zijn onder andere onderstaande documenten kosteloos te                     downloaden:
        -
            Toelichting inspectierapportages
            Nadere informatie omtrent de uitgevoerde inspectie, de resultaten, eventuele gebreken, herstel, herinspecties, Verklaringen
             Vloeistofdichte Voorzieningen en bedrijfsinterne controles.
        -
            Herstelmaatregelen Vioeistofdichte Voorzieningen
            Toelichting en verheldering van de technische eisen over hoe elk type gebrek en/of onvolkomenheid hersteld kan worden.
        Onafhankelijkheid
        Met ondertekening van voorliggend inspectierapport verklaart de uitvoerend inspecteur dat de in dit rapport omschreven inspectiewerkzaamheden
        onafhankelijk van de opdrachtgevers zijn uitgevoerd conform de eisen uit AS SIKB 6700 en de voor de inspectie van toepassing zijnde protocollen.
        Met ondertekening en vrijgave van voorliggend inspectierapport verklaart de verantwoordelijke DI-1 dat SFA-Testsystemen, als zijnde een type A
        inspectie-instelling, en de door haar ingezette personen en/of organisaties de in dit rapport omschreven inspectiewerkzaamheden onafhankelijk van
        de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform ISO/IEC 17020, het Nederlandse Besluit bodemkwaliteit, AS SIKB 6700 en de voor dit rapport relevante
        protocollen.
        Accreditatie   en  ministeriéle    erkenning
        De Nederlandse Raad        voor  Accreditatie (RvA) heeft SFA-Testsystemen als Type A inspectie-instelling geaccrediteerd conform ISO/IEC
        17020:2012, AS SIKB 6700 en de protocollen 6701, 6703 en 6704.
        Deze accreditatie, inclusief de bijbehorende scope, is bij de RvA geregistreerd onder nummer | 194. De huidige actuele scope wordt, op verzoek,
        kosteloos verstrekt aan opdrachtgever, dan wel is in te zien op de website van de RvA (www.rva.nl). De accreditatie is uitsluitend van toepassing op de
        opgenomen      inspectiewerkzaamheden           inclusief rapportage.
        Resultaten   van  eventueel uitbesteed werk          en/of  activiteiten die niet binnen de scope   van  accreditatie vallen zijn, indien van  toepassing, als zodanig
        gemarkeerd     in dit inspectierapport.
        SFA-Testsystemen beschikt over een Nederlandse ministeriéle erkenning in het kader van het Nederlandse Besluit bodemkwaliteit                         met betrekking tot
        het uitvoeren van inspecties conform AS SIKB 6700 en de protocollen 6701, 6703 en 6704.
        Reproductie, aansprakelijkheid          en  interpretatie resultaten      en professionele meningen
        Reproductie    van  dit  inspectierapport     is alleen  toegestaan   in gehele  en ongewijzigde   vorm.
        SFA-Testsystemen heeft bij het uitvoeren van de inspectie en het opstellen van dit inspectierapport een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht.
        Nochtans kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat fouten en onvolledigheden voorkomen in dit inspectierapport. leder gebruik van dit
        inspectierapport en gegevens eruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker.
        De in of bij dit rapport opgenomen inspectieresultaten en bijbehorende professionele meningen kunnen alleen gerelateerd worden aan de
        geinspecteerde voorziening op moment van inspectie. Het aantal en type gebreken zoals opgenomen in deze rapportage betreft een indicatieve
        weergave van de werkelijke aantallen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden een vaststelling te laten
        plaatsvinden van de werkelijke hoeveelheden op dat moment. Enige andere vorm van interpretatie is voor risico van de gebruiker.
        Toelichting afkortingen         in tabellen     inspectieresultaten
                                           >
                                                  Voor   toelichting en verheldering van de technische eisen van herstelwerkzaamheden      wordt  verwezen naar  het document
                Professionele                     "“Herstelmaatregelen Vioeistofdichte voorzieningen" op onze website
                mening (PM)                       In voorliggende inspectierapport zijn aanvullende en/of afwijkende professionele meningen       opgenomen ten   opzichte   van
                                           A
                                                  de standaard    herstelmaatregelen(S)
                                                  Herstel  van gebreken    kan op vioeistofdichtheid beoordeeld worden met    behulp van een  inspectie met een
                                            7
                                                  luchttestsysteem
              Herinspectie (H)
                                           Vv     Herstel   van gebreken kan   op vioeistofdichtheid beoordeeld worden met    behulp van een  visuele inspectie.
                                         OK   =
                                                Geen  gebreken; G    =
                                                                       Gebreken;   NVT = Niet van toepassing. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden zijn als opmerking
                    Type
                                         opgenomen      en  behoeven geen herstel.
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,           (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum: 4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                                                Pagina   2 van 7
                                                                                                                                                                         0000000047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30208146
                                                                                                                                                             eitsivg
                                                                                                                                                         os          nz
                     SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)
         Ss>.                                                                                                                                         f;
         wr          Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                    T: +31 (0)40 —-2 487015
                                                                                                                                                       Z
                                                                                                                                                        ey:
                                                                                                                                                          ts
                                                                                                                                                            Pay
                     FOR-BODEM-021     rev 03 d.d. 19-02-2021
        Dossieronderzoek
        Voorziening:            Werkplaats, inclusief smeerkuil  en  opslag smeermiddelen
       ‘Vioeistofdichte     | Beton                                                                                        Oppervlak (Ca. m?):       320
        laag / lagen:                                                                                                      Aangesloten  op riool:    Ja
        Activiteiten:           Reparatie voertuigen   en equipment                                                        Huidige VVV geldig tot: | 4-2-2022
        Resultaten   (her) inspectie
        Opmerking:            |
            Type       Omschrijving                                                 A       L       O-  | Opmerkingen                                PM*|               H*
             [-]       [-]                                                         [st] |  [m]  | [m7]  | [1                                           CL]        |
        Constructie
             OK        Bewegende scheuren      en  breuken                                                                                           NVT          |   NVT
             OK        Gebroken elementen                                            1              5     Onvolkomenheid, beschadigde                NVT          |   NVT
                                                                                                          keramische tegels vloer smeerkelder. Met
                                                                                                          behulp van de SFA-luchttest is aangetoond
                                                                                                          dat de beschadigde tegels geen afbreuk
                                                                                                          doen  aan de vloeistofdichtheid van de
                                                                                                          voorziening.
             OK       Afgesprongen randen en/of beschadigingen
             OK       Aantasting
             OK        Indringing verontreinigingen                                  1                    Onvolkomenheid, viekvorming vloer              5            NVT
                                                                                                          opslag smeermiddelen
             OK        Bewegende elementen
             OK        Overig
        Doorvoeren      en bevestigingspunten
             OK        Ontbreken   en/of aantasting afdichting tussen
                       doorvoer   en voorziening
             OK        Ontbreken   en/of aantasting afdichting tussen
                       kabel of leiding en mantelbuis
             OK        Ontbreken en/of aantasting afdichting
                       bevestigingspunten en/of voetplaten
             OK        Oude bevestigingspunten
             OK        Overig
        Afschot
             OK       Afschot
             OK        Plasvorming / verzakking
             OK        Overig
        Voegafdichtingen
             OK       Aantasting / onthechting voegvullingsmassa
             OK        Ontbreken   voegvullingsmassa
             OK        Overig
        Lassen   (stort-)naden    en  aansluitingen
             OK       Aansluiting   met vaste  bouwdelen
             OK        Onderlinge aansluiting tussen constructiedelen
             OK        Overig
        Inspecteerbaarheid en overige aspecten
             OK        Niet inspecteerbaar
             OK        Overig
        Gereedmelding uitgevoerde herstelwerkzaamheden
        Uitgevoerd door:                                                                Uitgevoerd  op:
        Opmerkingen:
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,    (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum: 4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                                Pagina       3   van  7
                                                                                                                                                             0000000048
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30208146
                                                                                                                                                           gent Sia
                      SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)
                                                                                                                                                         S
                                                                                                                                                         >         Ong
         s=.
                                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                       ~
         WK           Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                     T: +31 (0)40 —-2 487015
                                                                                                                                                        ie
                                                                                                                                                         B, Py
                                                                                                                                                           aly
                      FOR-BODEM-021      rev 03 d.d. 19-02-2021
                                                                        CHECKLIST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE
                                                                                                                                                                         |
        Locatie:               Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.                                                     Locatiecode:           nvt
        Adres:                 Kwelderweg 15,       9979 XN,    Eemshaven, Nederland
        Voorzieningen: | Werkplaats,          inclusief smeerkuil    en opslag smeermiddelen,
        Resultaten    (her)inspectie
        Datum controle                             Controle door                                                                  Paraaf controleur
          Nr.   | Controlepunt                                                                          Nee      Herstelmaatregel                       Gereed
           1      Opperviak
          1.1.  | Isin het   opperviak vioeistof ingedrongen (viekken)?
                  Is de omvang     van vlekvorming     sinds de   vorige controle
          12‘
                  wezenlijk toegenomen?
          1.3   | Zijn  in het opperviak vervormingen aanwezig?
          1.4   | Isin het   opperviak gescheurd?
          1.5   | Zijn  in het opperviak mechanische beschadigingen aanwezig?
          1.6   | Is het  opperviak aangetast      door chemische invloeden?
           2    | Voegafdichtingen,        lassen, (stort-)naden       en  aansluitingen
                  Ontbreken     afdichtingen (kitvoegen bij kolommen, dorpel,
          2.1   | doorvoeren, voetplaten, elementen, etc.) in de vloer/
                  verharding?
                  Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale
          of
                  bouwdelen?
          2.3   | Zijn  de  afdichtingen aangetast door chemische invioeden?
          2.4   | Zijn de afdichtingen onthecht?
          25‘
                  Zijn de afdichtingen en/of de voegen waarin deze zich
                  bevinden mechanisch beschadigd?
                  Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming
          26:
                  aanwezig?
           3      Afwatering
          3.1   | Vertonen     de afwateringspunten gebreken?
                  Kunnen vioeistoffen      van  de  voorziening aflopen
          32‘
                  (uitgezonderd aflopen       naar  de bedrijfsriolering)?
           5      Afdichting luchttestsysteem
                  Zitten de   afdichtingen   van   het luchttestsysteem niet meer
          4.1   | vast in de   voorziening   en  is de afdekplaat niet meer
                  verbonden met de rest van de afdichting?
          42‘
                  Zijn de rubbers en/of ringen direct onder de afdekplaat
                  uitgelopen ?
                  Zijn er chemische en/of mechanische beschadigingen
          rc,
                  aanwezig op het zichtbare oppervlak ?
          4A:
                  Zijn de afdichtingen van het luchttestsysteem verontreinigd/
                  vervuild ?
           6      Algemene indruk
          5.1   | Geeft   het totaalbeeld    aanleiding   tot nader onderzoek?
                  Ontbreken     gedragsvoorschriften      of zijn deze niet duidelijk
          52;
                  zichtbaar aanwezig?
          5.3   | Is het  gebruik  of de  belasting   van  de voorziening gewijzigd?
           7      Overige aspecten
                  Is de situatie ter  plaatse van de onvolkomenheden zoals
          6.1   | gerapporteerd     in voorliggend rapport en eventueel
                  gerelateerde (her)inspectierapporten sterk gewijzigd?
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,         (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum:    4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                              Pagina      4  van 7
                                                                                                                                                           0000000049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30208146
         S>.              SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)                                                                                                           Sas
         wr     s
                          Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                          T: +31 (0)40 —-2 487015
                                                                                                                                                                     >_> ‘£
                                                                                                                                                                      “Mbahoed
                                                                                                                                                                        Br nee
                          FOR-BODEM-021      rev 03 d.d. 19-02-2021
                                                   TOELICHTING BEOORDELINGSASPECTEN CHECKLIST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE
                                                                                                                                                                                   |
                    Lassen, (stort-)naden, aansluitingen met bouwdelen             en doorvoeren moeten vioeistofdicht    zijn afgewerkt, tenzij ter plaatse geen
                    onthechting, openingen, scheuren en/of aantastingen aanwezig zijn.
                                                                                 van voegvullingsmassa of vloeistofdichte pakking indien deze aantoonbaar zijn uitgevoerd
          Alg. | Bevestigingspunten behoeven niet te zijn voorzien
                    als chemische verankering en/of de diepte van de boorgaten maximaal 1/2 van de dikte van de voorziening bedraagt. Deze informatie is
                    aanwezig in het rapport zoals vermeld in de voettekst.
           Nr.      |Controlepunt                                                           Toelichting
            1        Opperviak
           1.1.   |  Is in het   oppervlak vioeistof ingedrongen (viekken)?                  Is er viekvorming aanwezig    op de  voorziening?
                     Is de omvang      van  viekvorming    sinds de vorige controle          Is de viekvorming   sinds de vorige controle  wezenlijk toegenomen?
           12‘
                    wezenlijk toegenomen?
                    Zijn in het opperviak vervormingen aanwezig?                             Is er plasvorming, spoorvorming, kanteling van elementen, verzakkingen
           13‘
                                                                                             aanwezig?
           1.4    |  Isin het    opperviak gescheurd?                                        Zijn er niet afgekitte scheuren zichtbaar?
           1.5.   | Zijn    in het opperviak mechanische beschadigingen aanwezig?| Zijn           er gaten, afbrokkeling of verruwing   van  het opperviak   zichtbaar?
           1.6    |  Is het   opperviak aangetast      door chemische invioeden?             Ziet het  oppervlak  er uitgewassen uit?
            2       Voegafdichtingen, lassen, (stort-)naden                 en aansluitingen
                     Ontbreken      afdichtingen (kitvoegen bij kolommen, dorpel,            Zijn alle aansluitingen  tussen onderdelen  van  de  voorziening afgedicht?
           2.1    | doorvoeren, voetplaten, elementen, etc.) in de vloer/
                    verharding?
                     Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale                     Zijn de verticale aansluitingen afgedicht? Bijvoorbeeld verticale voegen
           52
                     bouwdelen?                                                              tussen opsluitbanden.
           2.3.   | Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?                 Is er blaasvorming, blaarvorming en/of uitdroging in afdichtingen zichtbaar?
                    Zijn de afdichtingen onthecht?                                           Zijn er afdichtingen die  naast de voeg  liggen? Zijn er afdichtingen  die
           7A‘
                                                                                             zichtbaar los in de voeg liggen?
           35‘
                    Zijn de afdichtingen en/of de voegen waarin deze zich                    Is er scheurvorming in de afdichtingen zichtbaar? Is     er afbrokkeling van    de
                     bevinden mechanisch         beschadigd?                                 voorziening bij de voegen?
                     Is ter   plaatse van  afdichtingen craquelé of scheurvorming            Craquelé betreft kleine scheurtjes in toegepaste materialen. Craquelé kan in
           2.6    | aanwezig?                                                                zodanig grootte mate aanwezig zijn dat eventuele scheurvorming niet direct
                                                                                             te onderscheiden is.
            3       Afwatering
                    Vertonen de       afwateringspunten gebreken?                            Is de aansluiting met kolken/lijnafwatering goed afgedicht? Zitten er
           31
                                                                                             scheuren/gaten e.d. in de kolken/lijnafwatering?
                     Kunnen vioeistoffen       van  de voorziening   aflopen                 Bij twijfel kan eventueel water op de voorziening gebracht worden om           te
           3.2          .                                       aan      le                                                     .
                     (uitgezonderd aflopen        naar  de bedrijfsriolering)?               beoordelen of het van de voorziening loopt.
            5       Afdichting luchttestsysteem
                    Zitten de     afdichtingen   van   het luchttestsysteem niet meer        Afdichtingen   van SFA-Testsystemen (herkenbaar door de vermelding S.F.A.,
          4.1     | vast in de     voorziening   en  is de afdekplaat niet meer              het patentnummer      en een uniek identificatienummer op de afdekplaat)
                    verbonden met de rest van de afdichting?                                 dienen maandelijks te worden beoordeeld op deze aspecten.
                    Zijn de rubbers en/of ringen direct onder de afdekplaat                  Bij constatering van bijzonderheden en/of twijfels dient contact opgenomen
          4.2     | uitgelopen ?                                                             te worden met SFA-Testsystemen. Indien noodzakelijk zal SFA-Testsystemen
                                                                                             eventuele onvolkomenheden        verhelpen.
                    Zijn er chemische en/of mechanische beschadigingen                       Met   betrekking tot niet door SFA-Testsystemen geleverde afdichtingen
          4.3     | aanwezig op het zichtbare oppervlak ?                                    wordt geadviseerd om in eerste instantie contact op te nemen met de
                                                                                             leverancier-fabrikant van deze afdichtingen.
                    Zijn de afdichtingen      van   het luchttestsysteem verontreinigd/ | Verontreiniging en/of vervuiling aan het zichtbare oppervlak van
                    vervuild ?                                                               afdichtingen van SFA-Testsystemen heef in principe geen invloed op de
                                                                                             vloeistofdichte werking van de afdichting. Bij reiniging dient rekening
                                                                                             gehouden te worden me de samenstelling van de afdichting en de gebruikte
                                                                                             rubbers in de afdichting om aantasting hiervan te voorkomen. Bij twijfels
          4A a
                                                                                             omtrent bestendigheid tergen reiniging dient contact te worden opgenomen
                                                                                             met SFA-Testsystemen. Met betrekking tot niet door SFA- Testsystemen
                                                                                             geleverde afdichtingen wordt geadviseerd om in eerste instantie contact op
                                                                                             te nemen met de leverancier/fabrikant van de afdichtingen.
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,           (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum:        4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                                        Pagina   5 van 7
                                                                                                                                                                       0000000050
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30208146
                                                                                                                                                            its
                                                                                                                                                          et    bg,Dp
                     SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)
                      Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
                     T: +31 (0)40 —-2 487015
                      FOR-BODEM-021    rev 03 d.d. 19-02-2021
                  Algemene      indruk
                  Geeft het totaalbeeld    aanleiding tot nader onderzoek?           Bij twijfels aan de toestand  van de voorziening kan het een overweging zijn
                                                                                     om   deze aanvullend te laten beoordelen door    een Deskundig Inspecteur.
                  Ontbreken    gedragsvoorschriften of zijn deze niet duidelijk      Het betreft hierbij bedrijfseigen gedragsvoorschriften omtrent gebruik van
                  zichtbaar   aanwezig?                                              de voorziening.
                  Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?       Het gebruik en/of de belasting van de voorziening kan van invloed zijn op de
                                                                                     (blijvende) vloeistofdichtheid van de voorziening.
                  Overige aspecten
                  Is de situatie ter plaatse van de onvolkomenheden zoals            Controleer of de situatie ter  plaatse van genoemde onvolkomenheden in
          6.1     gerapporteerd in voorliggend rapport en eventueel                  aard  en  mate is gewijzigd. Indien ja, dan wordt geadviseerd om contact op
                  gerelateerde (her)inspectierapporten sterk gewijzigd?              te nemen met     de Deskundig Inspecteur.
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,    (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum:    4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                                                Pagina  6    van 7
                                                                                                                                                           0000000051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30208146
                     SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)                                                                             “a,
         Sc.
          wr         Esp 209, 5633 AD, Eindhoven
               PA: 431 (0)40-2 487015
                     FOR-BODEM-021    rev 03 d.d. 19-02-2021
        Tekeningen
       Bij dit rapport zijn onderstaande tekeningen toegevoegd. Tekeningen zijn            niet voorzien van paginanummering.
        —
            Werkplaats,   inclusief smeerkuil  en  opslag smeermiddelen
       Locatie: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.,   (Code: nvt), Kwelderweg 15, 9979 XN, Eemshaven, Nederland
       Inspectiedatum:   4-2-2022 Rapport: 2018-11741                                                                         Pagina 7 van 7
                                                                                                                                  0000000052
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30208146
                                                                                                                              Resultaten   inspectie vioeistofdicht/ vioeistofkerend
                                                                                                                                Type   |    Code   | Omschrijving                                                                       Markering        A         L           o
                                                                                                                                  t          Oj                                                                                              []         {st]      [m]    |   [m7]
                                                                                                                                        1            Constructie
                                                                                                                                            1.01     [Scheuren
                                                                                                                                            1.02     |Breuk, afgesprongen delen en/of randen
                                                                                                                                            1.03
                                                                                                                                                   |Beschadiging ondersabeling / fundatie
                                                                                                                                           LO4A
                                                                                                                                                   | Vergrinding opperviak
                                                                                                                                           1.048     |Lichte beschadiging opperviak     tot max   1,5 cm   diep
                                                                                                                                           1.04¢     |Ernstige beschadiging opperviak vanaf 1,6 cm diep
                                                                                                                                            1.05     |Chemische     aantasting opperviak
                                                                                                                                            1.06     |Beschadiging/ aantasting reparatieviak
                                                                                                                                            1.07
                                                                                                                                                   | Craquelé
                                                                                                                                            1.08     |Ontbrekende keramische       tegels
                                                                                                                                   oO       1.09     |Breuk, scheuren, beschadigingen keramische tegels                                                   1                   5.0
                                                                                                                                            1.10     |Hechting coating
                                                                                                                                            1.11     |Scheur, beschadiging, aantasting coating
                                                                                                                                            1.12
                                                                                                                                                    |Ontbreken coating
                                                                                                                                  fo)       1.13   |Wiekvarming
                                                                                                                                                                                   elementen
                                                                                                                                                                                                                                     _S                   1                  25.0
                                                                                                                                            1.14     |Bewegende / losliggende
                                                                                                                                            1.15     |Gaten in de    voorziening
                                                                                                                                            1.16   | Ontbrekéen vioeistofdichte / vloeistofkerende constructie
                              SMEERKELDER     OPSLAG SMEERMIDDELEN                                                                          1.17
                                                                                                                                                   | Overig
                                                                                                                                        2            Doorvoeren      en  bevestigingspunten
                                                                                                                                            2.01     |Doorvoeren
                                                                                                                                            2.02     |Bevestigingspunten
                                                                                                                                            2.03   | Oude bevestigingspunten
                                                                                                                                            2.04     |Herstelde   boorgaten
                                                                                                                                            2.05
                                                                                                                                                   | Overig
                                                                                                                                        3            Afschot
                                            Uj
                                                                                                                                            3.01     |Negatief afschat
             FA                                                                                                                             3.02
                                                                                                                                                   | Overig
         {531                                                                                                                           4            Voegafdichtingen
          \aro                                                                                                                             4.014     |Onthechting, aantasting, beschadiging       horizontale voeg      | )
                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                           4.018
                                                                                                                                                   | Onthechting, aantasting, beschadiging verticale voeg (           | )
                                                                                                                                           4.01C     |Onthechting, aantasting, beschadiging driehoeksvoeg ( *)
                                                                                                                                           4.01D   | Voegkantafbrokkeling
                                                                                                                                           4.01E     |Onthechting     in scheur
                                                                                                                                            4.02     |Ontbreken     voegvulingsmassa
                                                                                                                                            4.03     |Onthechting, aantasting, beschadiging voegen          keramisch     tegelwerk
                                                                                                                                            4.04     |Ontbreken     voegvulling keramisch tegelwerk
                                                                                                                                            4.05     |Overig
                                                                                                                                        5            Lassen, (stort-|naden        aansluitingen
                                                                                                  Fees
                                                                                                                                                                               en
                                                                                                    9531                                                             lassen, naden en/of overgangen      tussen delen van de
                                                                                                                                           5.014     Horizontale
                                                                                                   \aro/                                             voorziening,     storten en/of batches ( -)
                                                                                                                                                     Ve                          en/of overgangen
                                                                                                                                           5.018        rticale lassen, naden
                                                                                                                                                     voorziening,     storten en/of batches ( | )
                                                                                                                                                                                                      tussen delen van de
                                                                                                                                           5.024     |Horizontale    aansluiting vaste bouwdelen    /  installaties (-)
                                                                                                                                           5.028     |Verticale  aansluiting vaste  bouwdelen     / installaties( | )
            FAN                      |
                               POMPPUT                                                                                                      5.03
                                                                                                                                                   | Overig
           9522                                                                                                                         6            Overig
            AFD.                                                                                                                            6.01   | Niet inspecteerbaar t.g.v. vervuiling
                                                                                                                                            6.02   | Niet inspecteerbaar t.g.v. werkzaamheden derden
                                                                                                                                            6.03   | Niet inspecteerbaar Lg.v. steigers, equipment e.d
                                                                                                                                            6.04   | Niet inspecteerbaar t.g.v. ontbreken sleutels
                                                                                                                                            6.05     |Overig
                                                                                                                              Opmerkingen
                                                                                                                              De  gebreken en/of onvolkomenheden op            deze tekening   is een  indicatieve weergave      van  de  geconstateerde gebreken op      locatie.
                                                                                                                              De  inspectie betreft een    moment      opname. Het aantal   en  type gebreken zoals opgenomen in deze rapportage betreft een
                                                                                                                              indicatieve weergave     van   de werkelijke   aantallen.
                                                                                                                              Ons advies is  voorafgaand aan       het uitvoeren  van  herstelwerkzaamheden        een    vaststelling te laten  plaatsvinden van de  werkelijke
                                                                                                                              hoeveelheden op dat moment.
                                                                                                    / SFR
                                                                                                   wee FD
                                                                                                                               Se.                \J
                                                                                                                              Opdrachtnemer:
                                                                                                                              SFA-Testsystemen (KvK: 17133833)
                                                                                                                                                                  5633   AD, Eindhoven                                                Postbus   146, 5690 AC, Son
                                                                                                                              Bezoek:                  Esp 209,                                             Post:                                                  en  Breugel
                                                                                                                              Tel:                     +31  (0)}40-2    487015
                                                                                                                                                                                                            E-mail:                   info@sfa-testsystemen.nl
                                                                                                                              Locatie en  voorzieningen
                                                                                                                              Locatie:                 Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen by                  Adres:                    Kwelderweg 15, 9979 XN,     Eemshaven
         ERPS
         CoO)
                SSE SSPE SSE PEO ESS      SSE  Se See SPS        ees Eee SSeS 2 See SSeS SSSE ESSE SSE    Ss PSS PRESSES SER:
         SS ee                                                                     |
                                                                                                                              Code:                    os                                                   Type:                     Vloeistofdicht
                                                                                                                                                                      srmeerkelder                                                    Circa 320m?
                                                                                                                              Naam:                    Werkplaats                                           Opp:
                                                                                                                              Informatie uitvoering en rapportage
                                                                                                                              inspecteurs:                                                              | |Ordernummer:               |20223343
                                                                                                                              Inspectiedatum:         04-02-2022                                           | Verwerki ngsdatum: {04-02-2022
                                                                                                                              Papier:
                                                                                                                              Formaat:                |A3                                               | |Schaal:                   |1:80
                                                                                                                                                                                                                                                                              0000000053
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>