<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    ARCHIEF    E) =“    4 I, —_ eN rovincie  SART P    cAEtSN GELDERLAND    °         BESCHIKKING D.D. 30 AUGUSTUS 2010 - ZAAKNR. MPM17394/2009-008712 VAN GEDE-  PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND    FEITEN    Onderwerp aanvraag  Op 29 april 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder:    Wm) van SCA Packaging Benelux B.V., voor de inrichting SCA Packaging De Hoop (verder te  noemen SCA), om een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 eerste lid, sub b, van de  Wm voor het wijzigen van een aantal hulpinstallaties en bijbehorende doseerinstallaties voor  optimalisatie van het papierproductieproces. Het betreft een inrichting voor de productie van  420.000 ton basispapieren per jaar voor de golfkartonindustrie.    Locatie inrichting  De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein Eerbeek Zuid in de gemeente    Brummen. De inrichting ligt aan de Harderwijkerweg 41, kadastraal bekend gemeente Hall,  sectie E de nummers | (gedeeltelijk), sectie C de nummer (ce  deeltelijk) crm Het terrein heeft de bestemming handel en nijverheid klasse C. De afstand  tot de meest nabijgelegen woning is 50 meter.    Bestemmingsplan  Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Eerbeek Zuid van toepassing, en het    terrein heeft daarin de bestemming industrie.    Vergunningsituatie  Op 24 oktober 2008 (zaak)nr. MPM521/2006-020054 is er een revisievergunning verleend in    gevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor het veranderen en het in werking hebben na  die verandering van de gehele inrichting.    Aanvullende gegevens  In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 juli 2009    in de gelegenheid gesteld om tot 8 januari 2010 de aanvraag aan te vullen. Het betreft hier on-  der andere gegevens met betrekking tot het wel of niet indienen van een MER-rapportage. De-  ze gegevens hebben wij op 3 juli 2009, 14 januari 2010 en op 20 april 2010 ontvangen.    De termijn voor het nemen van het besluit wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is  aangevuld of de door ons gestelde termijn voor aanvulling ongebruikt is verstreken (artikel 4:15  van de Awb). In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 9 maan-  den en 21 dagen.    Toezending  De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn toegezonden aan Rijkswaterstaat Oost Nederland    en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen.    Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft aan ons op 10 juli 2009 een advies verzonden. In dit ad-  vies geven zij aan dat de wijziging van hulpstoffen en daarmee de lozing op het oppervlaktewa-  ter past binnen de huidige lozingsnorm. De WVO-vergunning hoeft daarmee niet te worden  aangepast.    code: 00956606.doc    00000001 76</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    PROCEDUREEL    Bevoegd gezag   Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb)} behorende bij Vm,  valt de inrichting onder meer onder de categorieën 16.1b (Inrichtingen voor de vervaardiging  van papier; karton en papier- en kartonwaren) uit het lvb. Door de capaciteitsgrens genoemd in  16.3.b van het Ivb zijn wij bevoegd gezag.    GPBV-installatie   De fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag  wordt genoemd in categorie 6.1.b van bijlage 1 van de Europese richtlijn geïntegreerde preven-  tie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG). Deze activiteit(en) worden aangevraagd,  waardoor wij, overeenkomstig artikel 8.1 Wm, de gehele inrichting aanmerken als een inrichting  waartoe een gpbv-installatie behoort.    Voorbereidingsprocedure  Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afde-    ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.    M.e.r.- (beoordelings)plicht    Ingevolge het bepaaide in categorie D, activiteit 20.2 van het Besluit milieueffectrapportage  1994 moet het bevoegd gezag beslissen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het be-  trokken besluit voor de activiteit, vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze acti-  viteit wordt ondernomen, een MER moet worden gemaakt. Op 14 februari 2007 heeft SCA een  zogenaamde aanmeldingsnotitie ingediend. Op 2 mei 2007 hebben wij daarover het besluit  (nr. MPM521) genomen dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die het opstellen  van een MER rechtvaardigen (artikel 7.8b, eerste lid Wm).    Door de aangevraagde wijziging is opnieuw beoordeeld of een M.e.r. noodzakelijk is. De ge-  vraagde wijziging is het vervangen van een aantal hulpstoffen met de daarbij behorende do-  seerinstallaties. Het betreft daarmee installaties die gelden als vervanging van in gebruik zijnde  hulpstoffen en doseerinstallaties, waardoor geen wijziging in het proces optreedt en daarmee  geen m.e.r. noodzakelijk wordt geacht.    Terinzagelegging   Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag  met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 1 juli 2010 tot en  met 11 augustus 2010 op het provinciehuis en op het gemeentehuis van Brummen. Binnen de  termijn zijn wel zienswijzen naar voren gebracht.    Inwerkingtreding  Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende de    beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit  niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft  op het oprichten of veranderen van een inrichting die ook is aan te merken als bouwen in de zin  van de Woningwet, treedt deze vergunning niet in werking zolang de bouwvergunning voor (een  onderdeel van) het initiatief niet is verleend (artikel 20.8 van de Vm).    0000000177</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    BELEIDSKADER    Algemeen  De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de be-    slissing op de aanvraag.   Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken  ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van  invloed kunnen zijn.    BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)    Algemeen  In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten    aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die  de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zo  veel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.   Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking  komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.   Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen-  en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend  met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventie-  beginsel.   In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de Regeling aanwij-  zing BBT-documenten.    Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en  bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1  van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen.    Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet  rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activitei-  ten binnen de inrichting.    Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve  BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten  immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare  processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.    Conclusies BBT   De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage | van de IPPC-richtlijn en wel in cate-  gorie 6.1.b. In de onderliggende revisievergunning is getoetst of de gpbv-installatie voldoet aan  BBT. Doordat er geen wijzigingen in het proces optreden en daarmee ook niet bij de gbpv-  installatie kunnen wij ervan uitgaan dat de inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit  besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van  emissies de bodem, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieu-  thema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.    EXTERNE VEILIGHEID    PGS voor opslag gevaarlijke stoffen  Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatie-    reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens  en milieu wordt gerealiseerd.    00000001 78</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    Bij SCA zijn de hierna genoemde opslagen aanwezig    zijnde    bovengrondse tank  bovengrondse tank  IBC container PGS 15         Bij SCA is een aantal opslagvoorzieningen voor emballage aanwezig waar minder dan 10.000  kg aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen. Voor deze opslagen is de richtlijn “Opslag van  verpakte gevaarlijke stoffen” (PGS 15) van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen van VROM  van toepassing.    In de chemicaliëntanks worden met name bijtende/corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen  opgeslagen. Aan deze tanks stellen wij onder andere de eis dat de tanks bestand moeten zijn  tegen de inwerking van de betreffende stoffen.    BODEM    Het kader voor de bescherming van de bodem  Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn    Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.    Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstel-  lingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te  uniformeren en te harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende  maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming  met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd.    De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembe-  scherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele ca-  lamiteitenopvang echter wel.    Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige com-  binatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt  gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden  volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.    De potentieel bodembedreigende activiteiten   Als gevolg van de verandering vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten  plaats.   - Opslag van zout   - Opslag bacterieremmer   - Opslag Antiscaling   - Opslag papierverbeteraar A   - Opslag papierverbeteraar B   - Opslag viltwasmiddel basisch   - Opslag viltwasmiddel zuur         0000000179</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van deze bodem-  bedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de  NRB-systematiek.    De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem  In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemveront-  reiniging te voorkomen:   - dubbelwandige tank;   - kerende voorziening met toezicht en incidentenmanagement.         In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen  ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven.    Beoordeling en conclusie  Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in    met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodem-  bedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.    INGEKOMEN REACTIES    Zienswijzen  Naar aanleiding van de ontwerpvergunning op de aanvraag is binnen de wettelijke termijn één    zienswijze naar voren gebracht. Tevens is op 14 juli 2010 een pro-formazienswijze via e-mail  door ons ontvangen. Hieronder zijn de zienswijzen samengevat en is onze reactie hierop weer-  gegeven.    Er is een zienswijze ontvangen van SCA Packaging de Hoop, te Eerbeek d.d. 5 juli 2010, ont-  vangen d.d. 7 juli 2010. De zienswijze heeft betrekking op voorschrift 2.2.5, waarin wordt voor-  geschreven dat een horizontale tank in een lekbak moet zijn geplaatst en moet voldoen aan de  voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.5 van de PGS 30. Door SCA wordt aangegeven dat de richt-  lijn van toepassing is op opslag tot 150 m? brandbare vloeistoffen (aardolieproducten) met een  vlampunt van 55 tot 100°C. Voorts geven zij aan dat deze richtlijn ook mag worden gebruikt  voor vloeistoffen met vergelijkbare eigenschappen. De vloeistoffen waar het bij SCA Packaging  de Hoop om gaat hebben niet de vergelijkbare eigenschappen, waardoor de PGS 30 niet van  toepassing kan zijn.    Reactie:   Na heroverweging zijn wij van mening dat de PGS 30 inderdaad van toepassing is op vloeibare  aardolieproducten. Ook zijn wij het eens met het feit dat de door SCA Packaging de Hoop ge-  bruikte chemicaliën niet de in de PGS 30 genoemde eigenschappen hebben. Bovendien heeft  SCA Packaging de Hoop in zijn aanvraag aangegeven dat de gebruikte tanks dubbelwandig zijn  uitgevoerd. Hierdoor is een lekbakconstructie niet noodzakelijk.   Voor wat betreft het gebruik van de opslagvoorziening hebben wij nu aangesloten bij de PGS  15, welke gaat over opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Niet alle opgeslagen chemicaliën  zijn gevaarlijke stoffen in de zin van REACH (Europese stoffenregelgeving), maar wij zijn toch  van mening dat het gebruik van de opslagvoorziening zorgvuldig moet plaatsvinden. Hierdoor  zijn wij van mening dat wij in algemene zin wel kunnen aansluiten bij de PGS 15    Er is per e-mail een pro-formazienswijze ontvangen van de heer Van Dusschoten te Eerbeek,  d.d. 14 juli 2010. De zienswijze heeft betrekking op het geproduceerde geluid door SCA Packa-  ging de Hoop.    0000000180</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    Reactie:   Wij hebben het indienen van zienswijzen via e-mail nog niet opengesteld en kan daarom niet  als zodanig worden behandeld. De heer Van Dusschoten is echter wel geïnformeerd over de  procedure en het effect van de aangevraagde verandering op het aspect geluid. Wij hebben  aangegeven dat de voorgenomen verandering niet resulteert in meer geluidproductie, omdat de  wijziging binnen SCA de Hoop daar geen effect op heeft. De verandering houdt in dat de opslag  van chemicaliën wordt aangepast en dat er een machine wordt vervangen.   De heer Van Dusschoten heeft naar aanleiding van de verkregen informatie besloten geen for-  mele zienswijze in te dienen.    Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning   Ten opzichte van de ontwerpvergunning hebben wij voorschrift 2.2.5 aangepast aan de inge-  diende zienswijze. De wijziging houdt in dat de chemicaliëntank dubbelwandig dient te zijn uit-  gevoerd en dat onverenigbare combinaties dusdanig moeten worden opgeslagen dat er geen  reactie kan optreden. Als laatste hebben wij in het besluit opgenomen hoe moet worden omge-  gaan met lekkages.    BESLUIT    Algemeen  Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en op het-    geen hiervoor is overwogen, besluiten wij:    I de door SCA Packaging Benelux B.V. aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in arti-  kel 8.1 eerste lid, sub b van de Wet milieubeheer voor onbepaalde termijn te verlenen;    I aan deze Wm-vergunning de voorschriften te verbinden, zoals die in de bijlage bij dit be-  sluit zijn opgenomen;    Ill De voorschriften van de onderliggende revisievergunning (MPM512/2006-020054, d.d.  24 oktober 2008) zijn van overeenkomstige toepassing op de verandering, tenzij de aard  of strekking van die voorschriften zich daartegen verzetten.    Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,                     ir. B.K. Riemeijër    teammanager Vergunningverlening Milieu 1    0000000181</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    Beroepsmogelijkheid    Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld  bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra-  venhage. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art. 7:1 van de Awb  worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar  voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben ge-  bracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich  niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn  hiervoor verschuldigd.   Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden  gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-  ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.    0000000182</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    INHOUDSOPGAVE   1 BODEM cccccccccccccccceseunceceuseuseuseccseneuseceseveuseusesesaseusesesaeeeseuesdueeseeaseetsuseasseseuseassnsees 9  1.1 Doelvoorschriften … … … … nennen veer vereneneenenenenenveneneenenenen vene venen vennnne rn enwenservenensennen 9  1.2 Vloeistofdichte vloeren … …… … ccc cceeeececccccecucaeeueeeceesecesuussseueceuceuseuecuenseeuesuseaneaeetesseeneenens 9   2 EXTERNE VEILIGHEID i cccccccccecccecereespesseneeeeeeseneneeseseestnevereeseeereg ss 10  2.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (Antiscaling) … nnen eener eenen 10  2.2 Chemicaliëntanks … …… … … nonnen oerenerersennerenverveensennenrrreervenvenssnvensenvervsenenenrveerense 10   BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST. ……eennenenernerssrrersenvsernevenrssrnere sven rsn verversen. 11    0000000183</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    VOORSCHRIFTEN    1 BODEM  1.1 Doelvoorschriften    1.1.1 Het bodemrisico van de opslag van zout, bacterieremmer, antiscaling, papierverbeteraar  A en B, viltwasmiddel zuur en basisch moet door het treffen van doelmatige maatregelen  en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.    1.2 Vloeistofdichte vloeren    1.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet  plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel  van vloeistofdichte verhardingen van beton).    1.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdich-  te vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodem-  kwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instel-  ling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.    1.2.3 Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoor-  deeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 1.2.1.    1.24 In afwijking van voorschrift 1.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een  vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij  is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krach-  tens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een inrichting dat  daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.    1.2.5 De voorschriften 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte  vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44.  Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd over-  eenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.    1.2.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistof-  dichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.    1.2.7 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer  overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.    1.28 Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd over-  eenkomstig voorschrift 1.2.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de contro-  le, als bedoeld in de voorschriften 1.2.6 en 1.2.7 niet of niet overeenkomstig deze voor-  schriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is ge-  repareerd.    0000000184</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    2 EXTERNE VEILIGHEID    2.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (Antiscaling)    2.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën  zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvin-  den en dient, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te vol-  doen aan de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3,  3.2.4.4, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15.    2.1.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen  overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van de-  ze vergunning.    2.2 Chemicaliëntanks   22.1 Een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn  geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle on-  derdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke  hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.    222 Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt  moet zijn voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium.    223 Eentank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De  tank mag slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken  en morsen geschieden    224 Indien de tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo  dicht mogelijk bij de tank een afsluiter zijn geplaatst.    2.2.5 Een horizontale tank moet dubbelwandig zijn uitgevoerd. Tevens dient voldaan te wor-  den aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.16.2 en 3.17.1    10    0000000185</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    BIJLAGE BEGRIPPENLIJST    Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voor-  schrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,  toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend,  laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of cor-  rectiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.    Begrip    Bedrijfsriolering    Bodembedreigende  stoffen    Omschrijving    Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrich-  ting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de  inzameling en het transport van afvalwater.   Stoffen, stofgroepen of preparaten die ingevolge de Nederlandse  Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten zijn aange-  duid als (potentieel) bodembedreigend, waaronder:   vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen en preparaten die volgens de  Wet milieugevaarlijke stoffen als zodanig moeten worden geken-  merkt, evenals waterige oplossingen daarvan;   gevaarlijke afvalstoffen;   organische vloeistoffen en waterige oplossingen of emulsies van  organische stoffen.    Bodembeschermende voor-Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies re-    ziening  Brandbare stof    Brandveiligheidsopslag-  kast  Brandwerendheid    Brandwerendheid van  deur-, luik- en raamcon-  structies   BRL    Bijzondere regeling    CUR/PBV    CUR/PBV-aanbeveling 44    EEG-kaderrichtlijn  76/767/EEG    duceert.   Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuur-  verschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt  weggenomen.   Een zelfstandige niet betreedbare opslagvoorziening voor de opslag  van gevaarlijke stoffen.    De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig  onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raam-  constructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhit-  ting, bepaald volgens NEN 3884.   Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of  raamconstructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam-  dicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 3885.    Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie  erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor  de afgifte en instandhouding van certificaten.   Een afwijking ten opzichte van de algemene, brongerichte eisen  voor een bepaald(e) productieproces, proceshandeling of branche,  zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de NeR.   Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regel-  geving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.  Aanbeveling van de CUR/PBV-voorschriftencommissie 80, Be-  oordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen, vier-  de herziene uitgave.   Richtlijn van de EEG 76/7617 (27 juli 1976), alsmede de daarop be-  rustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/ EEG  inzake de keuring van gasflessen.    11    0000000186</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Begrip    Eigen verklaring    Emballage    __ provincie    GELDERLAND    Omschrijving    Verklaring van de (interne) keuringsdienst houdende dat een instal-  latieonderdeel beoordeeld en goedgekeurd is conform de criteria en  eisen, zoals deze in overleg tussen de Dienst voor het Stoomwezen  en vergunninghoudster zijn vastgesteld.   Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en  kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren  en kunststof zakken, houten kisten, big-bags.    Energiebesparingplan (EBP) Vertrouwelijk plan waarin gedetailleerd wordt aangegeven met wel-    Gedeputeerde Staten  Gevaarlijke stof    Hemelwater  Installaties of proces-  installaties    K1-vloeistoffen (licht ont-  vlambaar)  K2-vloeistoffen  (ontvlambaar)  K3-vloeistoffen    Keuringsdienst    Lekbak    Maximale geluids-  niveau (LAmax)  NEN-EN    NEN-normen    ke maatregelen en in welke fasering een bedrijf in de komende jaren  het energieverbruik zal terugdringen.   Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.  Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR (Ac-  cord européen relatif aux transport internationaux de marchandises  dangereuses par route) is verboden of slechts onder daarin opge-  nomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en  voorwerpen aangeduid in de IMDG (International Dangerous Goods  Code)-code.   Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.   Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd  voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder  objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen,  appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en be-  veiligingsapparatuur.   Brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 273 K (0°C) of hoger  tot 294 K (21°C).   Brandbare vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294 K  (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C).   Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55°C) en  ten hoogste 373 K (100°C).   Een door het bedrijf gekozen externe keuringsinstantie of eigen  keuringsdienst die de installatieonderdelen keurt en na goedkeuring  een zogenaamde eigen verklaring af kan geven.   een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels  en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecre-  eerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof;   een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage op-  tredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de  opgeslagen vloeistoffen;   een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten min-  ste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen  indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen en een inhoud van de  grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud  van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overi-  ge vloeistoffen.   Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de  meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.   Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en  door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft als Neder-  landse norm aanvaarde en uitgegeven norm.   Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven  en te verkrijgen normbladen.    12    0000000187</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Begrip    NRB    Onbrandbaar  Openbaar riool  PBV-verklaring vloeistof-    dichte voorziening  PGS    PGS 15    Potentieel bodembe-  dreigende activiteit    Riolering    Vlampunt    Vloeistofdicht    Vloeistofdichte vloer  of voorziening    Vloeistofkerende  voorziening    Warenwetbesluit drukappa-    ratuur  WBDBO  Werkvoorraad    __ provincie    GELDERLAND    Omschrijving    Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten  uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te Den  Haag.   Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepa-  ling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.   Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater  buiten de inrichting.   Verklaring op basis van het KIWA/PBV-document 99-02 Model Ver-  klaring vloeistofdichte voorziening.   Een door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen in de Publicatiereeks  Gevaarlijke Stoffen (PGS) uitgebrachte richtlijn. Verkrijgbaar via de  internetsite van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke  Ordening en Milieubeheer, www.vrom.nl, dossier Externe Veiligheid.  Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15; opslag van verpakte gevaar-  lijke stoffen; richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en mili-  euveiligheid, Ministerie van VROM, uitgave 28 juni 2005.   Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met  zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als ge-  volg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen  waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een  activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatre-  gelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activi-  teit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.   Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting  naar een openbaar riool.   Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven  de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan wor-  den gevormd. Het vlampunt tot 55°C wordt bepaald volgens de me-  thode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55°C  wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschre-  ven in NEN- ISO 2719.   Een situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistofbelaste zijde  van een materiaal niet bereikt.   Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd over-  eenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.    Een niet-vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stof-  fen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd  voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.   Besluit drukapparatuur, Stb. 1999, 311, laatstelijk gewijzigd bij Be-  sluit van 5 juli 2001, Stb. 339.   Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.   De voorraad welke ten behoeve van de bedrijfsvoering, productie in  een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of  afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzake-  lijk zijn. De grootte ervan moet in principe zijn afgestemd op het  verbruik van één dag of één batch. Stoffen die in afwachting zijn van  opslag of afvoer vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad.    13    0000000188</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    __ provincie    GELDERLAND    kopie:    VV/M1,  VV/M1,  HH/M2,    0000000189</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>