<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nummer: *463047*
De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en
volmachtregeling waterschap Brabantse Delta’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur
waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 augustus 2021, ingekomen op 3 augustus 2021
geregistreerd onder zaaknummer 0652450204 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 27
september 2021.
 Van:
 Namens:
 Gelet op:     - de Waterwet;
               - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
               - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
OVERWEGINGEN:
Aanvraag
1.      Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk kruisend met en parallel
        aan de de primaire waterkering P23, de regionale waterkering S53 en S110 en de
        compartimenteringskering S54 en S55 in het gebied Moerdijk.
2.      De kabels worden aangebracht door middel van een open ontgraving, met uitzondering van de
        specifieke locaties aangegeven op de tekeningen, waar een persing dan wel een gestuurde boring
        wordt toegepast.
3.      Het netwerk wordt aangelegd om de bewoners te kunnen voorzien van glasvezelverbindingen.
Wetgeving
4.      Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder
        vergunning:
        •      gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of
               ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
               handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten
               staan, liggen of drijven;
        •      een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
        •      in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
5.      Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder
        vergunning:
        •      gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende
               beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop,
               daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste
               substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
        •      in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6.      Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder
        vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A
        en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
        a.     bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
        b.     beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond
               te verwijderen;
        c.     ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
        d.     te boren of te sonderen;
        e.     kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.
                                                    Waterschap Brabantse Delta
                                                    Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11
                                                    E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584
                                                    IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Algemene regels
7.     De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
       •    het aanbrengen van kabels in en nabij a-wateren en b-wateren;
       •    het aanbrengen van huisaansluitingen op het glasvezelkabelnetwerk binnen de zonering van de
            waterkeringen;
       •    het aanbrengen van kabels in de schil van compartimenteringskeringen;
       en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
8.     Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze
       vergunning zijn gevoegd.
9.     Van de voorwaarden in de algemene regels wordt afgeweken bij persingen en boringen bij de
       compartimenteringskering. Hier geldt de onderliggende vergunning.
Algemene toetsingskaders van het waterbeheer
10.    In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij
       de uitvoering van het waterbeheer:
       •      voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
              samenhang met;
       •      bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
       •      vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
11.    Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
12.    Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het
       waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
       voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
13.    De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid,
       waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14.    De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur
       waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur
       waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de
       Waterwet.
15.    De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde
       handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.
Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater
16.    Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering,
       waterkwantiteit en grondwater.
17.    Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen
       om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als
       ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige
       grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken.
       Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld
       als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het
       oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van
       het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst
       worden.
18.    Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie
       van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van
       kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het
       voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en
       leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de
       waterkering.
Kabels bij waterkeringen
19.    Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het
       ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en
       andere "vreemde" objecten.
20.    Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en
       stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
21.    De werkzaamheden vinden plaats in de primaire waterkering P23, de regionale waterkering S53 en
       S110 en de compartimenteringskering S54 en S55 en bijbehorende beschermingszones.
22.    Het kabelnetwerk is noodzakelijk om de woningen binnen het gebied te kunnen voorzien van
       glasvezel.
23.    Nieuwe kabels moeten zo veel als mogelijk buiten de waterkering en de beschermingszone A worden
       gelegd.
24.    Er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van het tracé.
25.    De kabels worden zowel kruisend met als parallel aan de primaire en regionale waterkeringen
       aangelegd.
                                                    -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    26.     De kabels parallel aan de waterkering worden zowel binnendijks als buitendijks aangelegd.
    27.     De aanleg wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van open ontgravingen.
    28.     Op een aantal locaties is vanwege infrastructurele werken een open ontgraving niet mogelijk. Op
            deze locaties wordt gebruik gemaakt van een persing dan wel gestuurde boring.
    29.     De persingen onder de wegen ter hoogte van de waterkeringen kruisen de waterkering boven het
            dijkleggerprofiel. Mitigerende maatregelen in de vorm van een kwelscherm zijn hier niet noodzakelijk.
    30.     In en uittredepunt van de boringen bevinden zich buiten de kernzone van de waterkeringen.
    31.     Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan
            aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
    32.     De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer
            en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de
            vergunning.
    33.     Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende
            voorschriften geen bezwaar.
    B E S L U I T:
    Aan                                                                       en zijn rechtverkrijgenden, hierna te
    noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur
    waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:
           aanleggen, hebben en onderhouden van een glasvezelnetwerk kruisend met en parallel aan de de
            primaire waterkering P23, de regionale waterkering S53 en S110 en de compartimenteringskering
            S54 en S55
    in het gebied Moerdijk in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en
    bepalingen.
    I       Algemene voorschriften
    1.      Algemeen
    1.1.    De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
    1.2.    De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./.
            tekeningen met nummers 20_20905-01-KW21-HD-P en 20_20905-01-B03_p en tekeningen met
            projectnummer 2020165000: A1, A2, B1, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E1 en “Overzicht”.
    2.      Melding aanvang en einde werkzaamheden
./. 2.1.    Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het
            waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het
            webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
    2.2.    De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
            werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in
            deze vergunning.
    2.3.    Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de
            hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via
            www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
    3.      Aanleg en uitvoering keringen
    3.1.    In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en
            bijbehorende beschermingszone A van de primaire en regionale waterkeringen plaatsvinden.
    3.2.    De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden
            worden gegarandeerd.
    3.3.    Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
    3.4.    Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd
            op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit
            onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt
            vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
    3.5.    De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle
            nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering
            van de werkzaamheden.
    3.6.    De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de
            oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw
            inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
                                                           -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3.7.    Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen
        meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen)
        onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten
        van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
4.      Toezicht
4.1.    Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
        van het werk/de activiteit aanwezig.
5.      Onderhoud
5.1.    De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
        onderhouden.
6.      Wijzigingen
6.1.    Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven
        werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten,
        overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd
        na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
7.      Calamiteiten
7.1.    Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
        vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
II      Bijzondere voorschriften
8.      Kabelkruising d.m.v. open ontgraving, persing of boring
8.1.    Voor zover de kabel binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-
        normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
8.2.    De kabel moet het dijkprofiel volgen met boven de kabel een gronddekking van 1,00 meter of minder.
8.3.    De kabel moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
8.4.    Een kabel die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd
        worden.
8.5.    Sleufontgravingen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin wordt doorgraven.
8.6.    Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en de hoeveelheid hersteld in de
        oorspronkelijke situatie.
8.7.     Bij het aanleggen van de kabel wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of
        kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te
        worden hersteld.
8.8.    Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de
        kabel noodzakelijk is.
8.9.    Na beëindiging van het gebruik van een kabel moet deze direct door en op kosten van de
        vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte
        watervergunning aangevraagd te worden.
Aanvullend kruisingen d.m.v. persingen of boringen:
8.10. Het is niet toegestaan om de "rakettechniek" toe te passen in waterstaatswerk en beschermingszones.
8.11. Indien er sprake is van opbarsten dient de persing onmiddellijk te worden gestaakt en dient dit direct te
        worden gemeld bij het waterschap.
8.1.    Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van boorspoeling naar het boortracé,
        moet de boring onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is
        verholpen.
8.2.    De uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende kabel(s), moet over een lengte van tenminste
        0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal (zoals
        flexibel synthetisch rubber).
9.      Kabels parallel aan de kering d.m.v. open ontgraving, persing of boring
9.1.    Voor zover de kabel/leiding/mantelbuis binnen de waterkering of beschermingszone ligt, wordt voldaan
        aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is
        verleend.
9.2.    De kabel moet het dijkprofiel volgen met boven de kabel een gronddekking van 1,00 meter of minder.
9.3.    Een kabel dient binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk te gelegd te worden.
9.4.    Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De
        lengte van deze segmenten bedraagt maximaal 25 meter.
9.5.    Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van een
        kabel, leiding of mantelbuis noodzakelijk is en moeten aan het eind van elke werkdag worden gedicht.
                                                       -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>9.6.    Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en de hoeveelheid hersteld in de
        oorspronkelijke situatie.
9.7.    De grond wordt in lagen van 20 cm verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het
        oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
9.8.    Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en
        gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorgewortelde grond moet bij het dichten en
        afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt.
9.9.    Bij het aanleggen van de kabels wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of
        kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te
        worden hersteld.
9.10. Na definitieve beëindiging van het gebruik van een kabel, leiding, mantelbuis moet deze direct door en
        op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient
        een aparte watervergunning aangevraagd te worden.
Aanvullend parallel aan kering d.m.v. persing of boring:
9.11. De uiteinden van een mantelbuis met de daarin liggende kabel, moet over een lengte van tenminste
        0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal (zoals
        flexibel synthetisch rubber).
9.12. Indien er sprake is van opbarsten dient de boring/persing onmiddellijk te worden gestaakt en dient dit
        direct te worden gemeld bij het waterschap.
9.13. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van boorspoeling naar het boortracé,
        moet de boring onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is
        verholpen.
Breda, 30 september 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen
                                                      -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Mededelingenblad
Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u
daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid
bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op
het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele
andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere
regelingen).
Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van
de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een
rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden
schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).
Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk
intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de
vergunning.
Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de
dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks
bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord
‘bezwaarschrift’ te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en
e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
    naam en adres indiener;
    dagtekening;
    het nummer van de vergunning;
    de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
    handtekening indiener.
Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die
belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet
worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend
kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek
moet de volgende inhoud hebben:
    naam en adres indiener;
    dagtekening;
    omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
    een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
    zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
    handtekening verzoeker.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met
het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten,
kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
    Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
    Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte
     aan toelichting?
    Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
    Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo
     ja, wat wilt u hiermee doen?
    Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
    Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
    Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
                                                       -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?
Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een
bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of
het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.
KLIC
Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de
grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de
exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat
betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er
mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.
                                                     -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Algemene regel 16. Kabels en leidingen in en nabij a-wateren en b-
               wateren
1.     Criteria
1.     Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het
       aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen onder, boven of langs b-wateren.
2.     Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het
       aanleggen en behouden van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende
       beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
       a. niet worden aangelegd of behouden in het profiel van vrije ruimte;
       b. haaks op de watergang worden gelegd, dient de afstand te zijn:
             - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
             - minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, of
             - minimaal 2,5 meter onder de waterbodem van een vaarweg, en
             - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
             - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
             - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk;
       c. parallel aan de watergang op ten minste 1 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de
             insteek worden gelegd.
3.     Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het
       verwijderen van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende
       beschermingszone, indien de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd blijft.
4.     Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het
       aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen over a-wateren en de daarbij behorende
       beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
       a. bevestigd zijn aan, dan wel samenvallen met bestaande bruggen of stuwen over het
             oppervlaktewaterlichaam, of
       b. bij andere ondersteunende kunstwerken dan bedoeld in vorig lid, worden aangelegd met een
             minimale afstand van 0,30 meter tussen ondersteunend kunstwerk en kabel of leiding en er bij
             een kabel een overlengte is van minimaal 1 meter, in de vorm van een lus.
2.     Voorschriften
a.     Degene die een kabel of leiding aanlegt als bedoeld in het tweede lid onder b, voert de kruising uit
       door middel van een gestuurde persing of boring.
b.     De kabel of leiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van
       machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
c.     Degene die een kabel of leiding aanlegt of verwijdert als bedoeld in het eerste, tweede, derde of vierde
       lid van de criteria herstelt na uitvoering van de werkzaamheden de beschermingszone, talud en
       waterbodem, zodanig dat de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt
       gegarandeerd en het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
3.     Toelichting
Begripsbepaling
Leidingen: Mediumvoerende buisconstructies, die geen lozingswerk zijn en niet in open verbinding staan met
oppervlaktewater.
Gestuurde persing of boring: een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewater diep onder
het maaiveld kunnen worden gepasseerd.
Kabel: Onder kabels vallen voorzieningen voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere
elektriciteits-, signaal en telecommunicatievoorzieningen.
In algemene regel 22 is het plaatsen van zinkerborden bij kabels en leidingen opgenomen.
Motivering
Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun
beschermingszone komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van
nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast.
Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap,
moet hier toestemming voor worden verkregen.
                                                        -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Algemene regel 31. Kabels en leidingen
1.     Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het
leggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van:
1.     kabels en leidingen in een overige kering, met uitzondering van leidingen die vallen onder het
       toepassingsgebied van de NEN3650-1;
2.     kabels en leidingen in de schil van een compartimenteringskering en bijbehorende beschermingszone A
       met uitzondering van de leidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN3650-1;
3.     huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de primaire en regionale waterkering,
       bijbehorende beschermingszones A en B en profiel van vrije ruimte.
2.     Voorschriften
Degene die kabels of leidingen of huisaansluitingen legt, heeft, onderhoudt, vervangt of verwijdert als
bedoeld in artikel 1:
a.     voert de werkzaamheden in het buitentalud van primaire en regionale keringen, exclusief de
       compartimenteringskeringen uit tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar;
       werkzaamheden op andere locaties mogen ook tussen 1 oktober en 1 april uitgevoerd worden;
b.     kruist de waterkering of waterkerende constructies (zoals bijvoorbeeld damwanden en coupures) niet;
c.     staakt de werkzaamheden bij hoge rivierwaterstanden op last van het waterschap, waarbij voor de
       waterkering beschermende maatregelen kunnen worden opgelegd;
d.     graaft eventueel noodzakelijke proefsleuven ter vaststelling van de juiste ligging van bestaande kabels
       en/of leidingen met de hand;
e.     voert het ontwerp, de aanleg en het beheer van leidingen in en nabij waterkeringen uit zoals in de
       meest recente en vastgestelde NEN 3650-serie is gesteld;
f.     legt kabels en/of leidingen in de waterkering en in de beschermingszones alleen aan door middel van
       een open ontgraving;
g.     moet de kabel en/of leiding binnen de waterkering en binnen de beschermingszones van de
       waterkering uit één stuk uitvoeren en trekvast verbinden;
h.     voert kunststof leidingen uit in HDPE (PE80 of PE100) SDR11;
i.     past leidingen toe met een diameter kleiner dan of gelijk aan 125 mm;
j.     koppelt de toe te passen HDPE-leidingen door middel van spiegellassen of electrolasmoffen
       (flensstukken, huisaansluitingsmoffen en andere appendages);
k.     past bij verruiming van de diameter verlooplasmoffen toe;
l.     graaft een sleuf niet dieper en breder uit dan noodzakelijk is, met een maximum van 1 meter diep en
       0,5 meter breed;
m.     voert ontgravingen laagsgewijs uit, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden moeten worden.
       Deze grondsoorten dienen bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht te worden, zodanig dat de
       opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden;
n.     moet zowel voor het einde van de dagelijkse werktijd als na de voltooiing van het werk de sleuf
       afdichten met de uitkomende grond;
o.     moet huisaansluitingen voor binnendijkse nieuwbouw bij de primaire waterkering vanaf het achterland
       aanleggen en binnenvoeren;
p.     zaait beschadigde grasmatgedeelten vóór 1 september in met graszaad “Natuurdijk II” of vergelijkbaar
       of brengt geschikte graszoden aan.
3.     Maatwerk
Het waterschap kan conform artikel 1.4, vierde lid van de Keur, maatwerkvoorschriften stellen en ruimere
maatvoeringen of andere uitvoeringswijzen toestaan dan in de voorschriften uit vorige lid, indien het geen
belemmering vormt voor het beheer, onderhoud en instandhouden van de kering.
4.     Melding
Degene die een kabel of leiding danwel huisaansluiting aanlegt als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste
4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap.
5.     Toelichting
Begripsbepaling
Buitentalud: het buitentalud is de helling van de buitenkant van de dijk, oftewel de kant van de dijk waar de
rivier stroomt.
Huisaansluiting: Een huisaansluiting is het deel van een kabel of leiding dat een directe verbinding vormt
tussen één specifiek pand (gebouw met een BAG-adres) en het distributienet van de netbeheerder.
Motivering
Aan het aanleggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van huisaansluitingen op het kabel- en
leidingnetwerk bij waterkeringen kunnen risico’s zijn verbonden, welke worden afgewogen in het kader van
de beoordeling van vergunningsaanvragen. Met het vaststellen van een algemene regel, waarmee een
                                                       -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>vrijstelling van de vergunningsplicht wordt bereikt, moet er vooral zekerheid bestaan over de omvang van
die risico’s die het aanleggen van huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk bij waterkeringen
kunnen veroorzaken. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door of namens nutsbedrijven.
Trafo- en elektrakastjes e.d. vallen niet onder deze algemene regel.
Het is van belang dat werkzaamheden bij waterkeringen goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het
noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden
is een verplichte melding in deze algemene regel opgenomen. Deze melding geeft het waterschap tevens de
mogelijkheid eventuele extra voorschriften aan de melder mee te geven (maatwerkvoorschrift).
                                                     - 10 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>