<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     Res ultaat van de check gedaan op 21-10-2021


     Digitale watertoets in
     De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
     aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
     geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .




     VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
     GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

   1.   Normale procedure

   2.   Advies hoofdwater




     OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




21-10-2021, 07:34                         P agina 1 van 6                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK


   1.   Gaat het plan uits luitend over de functiewijziging van bes taande bebouwing zonder
        fys ieke aanpas s ing van bebouwing en ruimte?

           nee


   2.   Verwacht je een toename van verharding in het plan?

           nee


   3.   Is er s prake van een toename van lozing van verontreinigd water op het
        oppervlaktewater?

           nee


   4.   Wordt het oppervlaktewaterpeil in het plangebied ook gewijzigd?

           nee


   5.   Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt?

           nee


   6.   Ga je tijdelijk of permanent op de ingetekende locatie grondwater onttrekken?

           nee


   7.   Raak je de laag primaire waterkeringen?

           nee


   8.   Raak je de laag regionale en/of lokale waterkeringen?

           nee


   9.   Raak je de laag hoofdwateren?

           ja


  10.   Raak je de laag rioolwaterpers leidingen?

           nee


  11.   Raak je de laag Grondwaterbes chermings gebied?

           nee

21-10-2021, 07:34                         P agina 2 van 6                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

  12.   Raak je de laag Kaderichtlijn water?

           nee


  13.   Raak je de laag vrij voor de boezem?

           nee


  14.   Raak je de laag waterzuiverings object?

           nee




21-10-2021, 07:34                         P agina 3 van 6   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   1.   Normale procedure

        Voor je plan moet je de normale procedure met advies volgen. We verzoeken je het
        plan kenbaar te maken bij Wetters kip Frys lân via de knop ‘Direct aanvragen’.



        Wat moet ik doen?
        Wij vragen je om het plan bij ons in te dienen. Dit kun je doen via de knop ‘Direct
        aanvragen’ in het overzicht, in te loggen en hiermee de procedure af te ronden.
        Uit de door jou ingevulde gegevens blijkt dat je plan grote invloed heeft op het water
        of de wateras pecten (zoals dijken, gemalen, s tuwen of pers leidingen) in de
        omgeving.
        Onder ‘details ’ van de s amenvatting aanvraag s taat aangegeven waar je per
        onderdeel rekening mee moet houden. Dit moet je verwerken in je ruimtelijk plan of
        bes luit. We nemen contact met je op wanneer er nog een aanvulling nodig is op dit
        wateradvies .
        Daarnaas t moet je in je plan een onderdeel opnemen over de ‘toename
        verharding’. Kijk bij ‘Achtergrondinformatie’ wat wij van je verwachten.



        Waar moet ik op letten?
        Voor s ommige werkzaamheden heb je een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als
        je een s loot wilt dempen, afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater
        wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Via Omgevings loket
        online www.omgevings loket.nl kun je nagaan of je een watervergunning nodig hebt
        of een melding moet doen (vergunningcheck). Je kunt hier ook meteen de
        vergunning aanvragen of de melding doen.



        Achtergrondinformatie
        Watertoets
        De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt bes teed
        aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
        ruimtelijke plannen werken we met de Leidraad Watertoets . Hierin s taat voor alle
        wateras pecten uitgangs punten oms chreven waar je rekening mee moet houden.
        Ook is er informatie te vinden over de te nemen maatregelen. Je kunt de leidraad
        vinden via deze link: www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-en-
        regels /online-watertoets -voor-nieuwe-plannen

        Toename verharding
        Wij willen je verzoeken om in de waterparagraaf de volgende pas s age op te nemen
        over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de
        hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een vers nelde afvoer van
        hemelwater. Het is nodig om deze vers nelde afvoer te compens eren om de
        waterberging in een gebied in s tand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van

21-10-2021, 07:34                           P agina 4 van 6                       https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        oppervlakteverharding die wel pas t binnen het bes temmings plan, maar waarvan de
        grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor
        gecompens eerd is .
        Het is niet toeges taan zonder watervergunning neers lag vers neld tot afvoer te laten
        komen indien daarbij meer dan 200 m2 onverharde grond in s tedelijk gebied en
        1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijs telling van
        de vergunnings plicht wanneer wordt voldaan aan de compens atieregels genoemd in
        dit wateradvies . De mees t voorkomende manier van compens eren is het graven
        van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater hanteren wij
        de volgende compens atienorm:
           Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Fries e boezem;
           Polder 10%,
           Vrij afs tromend, alternatieve maatregelen.
        Uiteraard is het toepas s en van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk.
        Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Z ie
        de ‘Leidraad watertoets ’ voor meer informatie over compens erende maatregelen of
        neem contact op met ons . Indien er niet wordt gecompens eerd door extra
        oppervlaktewater te graven waarbij bovens taande percentages worden gehanteerd
        of indien er geen overeens temming plaats vindt in de watertoets procedure over
        alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het waters chap te
        worden gevraagd.
        Bekijk ook de ‘Leidraad Watertoets ’ voor meer informatie over maatregelen die je
        kunt treffen om te compens eren. Als je niet compens eert dan moet je een
        watervergunning aanvragen voor het s nel afvoeren van regenwater.

        Klimaat
        Om ook in de toekoms t prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten
        s teden en dorpen ingericht worden met het oog op de toekoms t. Z o is het mogelijk
        om het bebouwd gebied beter bes tand te maken tegen hevige regenbuien, periodes
        van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overs troming. Meer
        informatie hierover kun je vinden op ‘De Fries e klimaatatlas ’:
        www.fries eklimaatatlas .nl

        Privacyverklaring
        Nadere informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten vind je op
        https ://www.wetters kipfrys lan.nl/over-de-s ite/privacyverklaring




21-10-2021, 07:34                          P agina 5 van 6                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   2.   Advies hoofdwater

        Je raakt een hoofdwater.



        Wat moet ik doen?
        We verzoeken je om het plan bij ons aan te vragen, via de blauwe knop ‘Direct
        aanvragen’ in het overzicht op de vorige pagina



        Waar moet ik op letten?
        Onze hoofdwateren hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie en we
        verzoeken je hier rekening mee te houden zie:
        https ://www.wetters kipfrys lan.nl/kaarten/leggerkaart. Aan weers zijden van een
        hoofdwatergang ligt een bes chermings zone 5 meter. De bes chermings zone is nodig
        voor de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud aan de hoofdwatergang.
        Werkzaamheden binnen de bes chermings zone van hoofdwatergangen betreffen een
        vergunnings plichtige activiteit https ://www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-
        en-regels /vergunning-check-meteen-of-maak-een-afs praak.



        Achtergrondinformatie
        Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere
        paragraaf 4.3.1) https ://www.wetters kipfrys lan.nl/documenten/vergunningen-wetten-
        en-regels /leidraad-watertoets _2013.pdf




21-10-2021, 07:34                           P agina 6 van 6                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>