<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Samenvatting beheerplan bruggen en duikers 2025-2040
Inleiding
Adviesbureau ADONIN heeft van de gemeente Harlingen de opdracht ontvangen het nu aanwezige
beheerplan voor de bruggen uit 2020 te actualiseren en te laten doorlopen tot 2040.
Onderdeel van de opdracht is om bij deze versie ook de kosten voor regulier onderhoud mee te
nemen in het kostenoverzicht.
Basisinformatie
Deze versie is gebaseerd op het beheerplan uit 2015 en 2020, de uitgevoerde inspecties en
informatie verstrekt door o.a. de beheerder, bevindingen vanuit historisch onderhoud en
onderhoudskundige adviezen.
Toelichting
Bij de samenstelling van dit rapport is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in het verleden opgedane
kennis, en de aanbevelingen van de desbetreffende onderhoudsbedrijven zoals ‘provinsje Fryslân’,
‘de onderhoudsploeg van de Boer en de Groot civiele werken’ en ‘technisch adviesbureau Cnossen’.
De bedragen zoals genoemd in het kostenoverzicht zijn allen gebaseerd op het huidige prijspeil en
deels op kosten gemaakt in het verleden.
De onzekerheid van de juistheid van de geschatte bedragen zal elk jaar groter worden, aangezien de
inschatting van te verwachten kosten over 10 – 15 jaar moeilijk is. Om deze reden is er voor de jaren
vanaf 2029 een groter bedrag meegenomen voor onvoorziene kosten. De bedragen behorend bij
grote investeringen voor restauratie of vervangen zijn meegenomen in het kostenoverzicht.
Beleid
Het beleid voor de bruggen en duikers in Harlingen is het kwaliteitsniveau ‘Basis’. Dit kwaliteitsniveau
kenmerkt zich door de termen HEEL, BETROUWBAAR, VEILIG en FUNCTIONEEL.
Op basis van dit kwaliteitsniveau zijn de visuele inspecties uitgevoerd. De onderhoudsmaatregelen
zijn op basis van risico’s ingepland. Voor de aanwezige objecten en constructies in de gemeente
Harlingen is de theoretische levensduur aangehouden tenzij dit wordt tegengesproken door de
inspectieresultaten. Het doel van de onderhoudsmaatregelen is om tegen zo laag mogelijke kosten
de levensduur van de constructie zo hoog mogelijk te maken, dus SOBER en DOELMATIG
Circulariteit
Bij aanpassingen wordt in het kader van circulariteit eerst gekeken naar verbetering (versterking) en
behoud (van materialen) alvorens tot vervanging wordt overgegaan. Bij vervanging genieten
duurzame en herbruikbare materialen de voorkeur.
Duurzaam materiaalgebruik is de nieuwe norm, oa. hergebruik van materialen, losmaakbaar
ontwerpen en ook het toepassen van accoya (verduurzaamd hout) bij leuningwerk is een duurzaam
toegepast alternatief, waarbij conservering achterwege kan worden gelaten.
Constructieve veiligheid
De risico-inventarisatie in 2015 heeft vooralsnog geleidt tot een economische opwaardering van deel
van het bruggenareaal. In de afgelopen beheerperiode heeft een en ander geleidt tot oa. de
vervanging van brug Reatille.
Hoewel bij vervanging het kunstwerk naar eigen invulling gewijzigd kan worden, kan bij versterking
een levensduurverlenging worden bereikt, met daarbij (naast oa. financiële) met name een
aanzienlijke besparing op de milieu-impact tov nieuwbouw.
Bij de Achlumervaartbrug en Stationsbrug worden levensduur verlengende maatregelen najaar 2024
opgestart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vanuit de risico-inventarisatie volgens de CUR 124 is voor onderzoeken alsmede constructieve
verbetering de komende jaren budget meegenomen voor
Areaal
Areaal gemeentelijke bruggen en duikers
Rijksmonumentale brug               1
Beweegbare bruggen                  10
Vaste Bruggen                       44
Duikers                             10
Financiën
Voor de jaarlijks fluctuerende kosten in de beheerplannen worden voorzieningen aangehouden.
Door middel van een jaarlijks gelijkblijvende dotatie aan deze voorzieningen worden deze
fluctuerende kosten geëgaliseerd. De jaarlijkse dotatie dient van een dusdanig niveau te zijn dat de
voorziening altijd positief blijft.
Beheerplan       Jaarlijkse dotatie t/m 2024    Jaarlijkse dotatie vanaf 2025  Verschil
Bruggen          € 340.100                                       € 375.100     € 35.000
De toename wordt veroorzaakt door de noodzakelijke investeringen in de periode 2025-2040:
constructief onderzoek en levensduur verlengend onderhoud van diverse oudere bruggen
De totale kosten voor vernieuwen besturing- en bewegingsmechanisme van 2 bruggen, de
Industriebrug (2027) en de Trambrug (2030), worden geraamd op 2 miljoen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>