<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              Rapport
                                              Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                                              Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag




Opdrachtgever:     Gemeente Heerenveen

Projectnummer:          Datum:                            Status:


BO224249/JDG             29 augustus 2022               Definitief
Opgesteld door:   Paraaf:                Gecontroleerd door:       Paraaf:


Ing. G. Sytema                           Ing. J.J. de Groot
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
                                                                                                                                                       Pagina:
1     INLEIDING ................................................................................................................................................ 3
    1.1    Aanleiding en doelstelling ......................................................................................................................... 3
    1.2    Opbouw rapport ....................................................................................................................................... 3
    1.3    Verantwoording ........................................................................................................................................ 3
2     VOORONDERZOEK ................................................................................................................................... 5
    2.1    Locatie specifieke gegevens ...................................................................................................................... 5
3     ONDERZOEKSPROGRAMMA .................................................................................................................... 6
    3.1    Onderzoeksstrategie ................................................................................................................................. 6
    3.2    Veldwerk ................................................................................................................................................... 7
    3.3    Geselecteerde monsters en analyses ....................................................................................................... 7
4     RESULTATEN BODEMONDERZOEK ........................................................................................................... 9
    4.1    Lokale bodemopbouw .............................................................................................................................. 9
    4.2    Zintuiglijke waarnemingen ....................................................................................................................... 9
    4.3    Veldmetingen grondwater ........................................................................................................................ 9
    4.4    Analyseresultaten ................................................................................................................................... 10
      4.4.1       Terminologie toetsing Wet Bodembescherming ............................................................................. 10
      4.4.2       Uitwerking resultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) .................................................. 10
5     SAMENVATTING EN CONCLUSIES ........................................................................................................... 12
    5.1    Samenvatting .......................................................................................................................................... 12
      5.1.1       Aanleiding en doelstelling ............................................................................................................... 12
      5.1.2       Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) ................................... 12
    5.2    Conclusie ................................................................................................................................................. 13


TABELLEN
Tabel 3.1 Overzicht veldwerkzaamheden en analyses NEN 5740 ........................................................................... 6
Tabel 3.2 Geselecteerde monsters & analyses grond en grondwater .................................................................... 7
Tabel 4.1 Overzicht veldmetingen tijdens bemonstering grondwater ................................................................... 9
Tabel 4.2 Toetsing analyses grond en grondwater aan de Wet bodembescherming ........................................... 10

BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzichtstekening onderzoekslocatie
Bijlage 2: Boorprofielen
Bijlage 3: Analysecertificaten
Bijlage 4: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden
Bijlage 5: Toelichting toetsingskader
Bijlage 6: Foto’s onderzoekslocatie




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

1.1     Aanleiding en doelstelling
In opdracht van Gemeente Heerenveen heeft Mateboer Milieutechniek BV in juli en augustus 2022
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Aise Bruggenswei achter 4 te
Hoornsterzwaag.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek betreft de voorgenomen bouw van
een multifunctioneel gebouw en van het gebruik van het veld.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

1.2     Opbouw rapport
In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek en komen
de volgende aspecten aan de orde:
  vooronderzoek (hoofdstuk 2);
  onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3);
  resultaten bodemonderzoek (hoofdstuk 4);
  samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5).

1.3     Verantwoording
Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De conclusies in dit
rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd en het rapport
is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan de
opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke referentie en schriftelijke toestemming
van Mateboer Milieutechniek BV (MMT), doet dit op eigen risico.

De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en derden zijn
verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door verzuiming in
informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor MMT of die MMT niet heeft
kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.

Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een
beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het
mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het
bodemonderzoek niet geconstateerd zijn.

Verder geeft een bodemonderzoek geen uitsluitsel over niet onderzochte stoffen en is een
bodemonderzoek een momentopname. In de loop der tijd kan een eventuele
verontreinigingssituatie zich wijzigen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of gevolgen
stelt MMT zich niet verantwoordelijk.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000
en conform protocollen 2001 en 2002. Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van
Mateboer Milieutechniek BV is van toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en
monsters.

Mateboer Milieutechniek BV is geen eigenaar van het onderzochte terrein en heeft buiten de
opdracht juridisch, financieel, personeel of op andere wijze geen verbintenis met de opdrachtgever.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2       VOORONDERZOEK

2.1     Locatie specifieke gegevens
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725 (oktober 2017) aanleiding A: Opstellen
hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek

(Bron: informatie offerteaanvraag de heer P. Krikke (gemeente Heerenveen) d.d. 28 juni 2022, informatie
website topotijdreis.nl d.d. 30 juni 2022, informatie interactieve bodematlas FUMO d.d. 30 juni 2022,
locatiebezoek MMT, d.d. 6 juli 2022)
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Aise Bruggenswei te Hoornsterzwaag. De onderzoekslocatie
heeft een oppervlakte van circa 6.485 m2 en is momenteel in gebruik als sportveld (grasveld). Tevens
is ter plaatse van de onderzoekslocatie een speeltuin aanwezig. De onderzoekslocatie is omringd met
bomen en struiken.

De onderzoekslocatie bestaat uit twee kadastrale percelen, welke bekend zijn als; gemeente Mildam,
sectie K en nummers 3819 en 3820.

Op basis van de interactieve bodematlas van de FUMO blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie
geen eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekend zijn. Wel is op het perceel Aise Bruggenswei 4,
dat aangrenzend ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is gelegen, een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het verkennend bodemonderzoek (Oranjewoud, kenmerk: 16546-
79902, d.d. 27 juni 1996) blijkt dat in de bovengrond een achtergrondwaarde overschrijding aan PAK
is aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten
aangetoond. Ter plaatse van peilbuis 9 (filter: 1,2 - 2,2 m -mv.) is een interventiewaarde
overschrijding aan koper en een streefwaarde overschrijding aan zink aangetoond.

Op basis van de website topotijdreis.nl blijkt dat de onderzoekslocatie, voordat er een sportveld is
gerealiseerd (in de jaren 80), in gebruik was als landbouwgrond. Uit de historische kaarten blijkt dat
tijdens de realisatie van het sportveld er een sloot is gedempt (omstreeks 1981) die de gehele
onderzoekslocatie doorkruist.

Tijdens het locatiebezoek zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bijzonderheden
waargenomen. In bijlage 6 zijn enkele foto’s van de locatie gemaakt tijdens het locatiebezoek
weergegeven.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3         ONDERZOEKSPROGRAMMA

3.1       Onderzoeksstrategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de hierboven vermelde gegevens
alsmede de normen:
      Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
         (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5725, januari 2017);
      Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
         Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands
         Normalisatie Instituut, NEN 5740, januari 2009);
      Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
         Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands
         Normalisatie Instituut, NEN 5740/A1, februari 2016).

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Voor de gehele onderzoekslocatie is een onderzoeksstrategie op basis van de NEN 5740/A1 voor een
“onverdachte niet-lijnvormige locatie” (paragraaf 5.1 (ONV-NL)) als doelmatig beschouwd voor het
bepalen van de actuele bodemkwaliteit.

Op basis van het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van het perceel Aise Bruggenswei 4 in 1996 een
interventiewaarde overschrijding aan koper in het grondwater is aangetoond. Ter hoogte van het
perceel is een peilbuis geplaatst voor het bepalen van de kwaliteit van het grondwater binnen
onderhavige onderzoekslocatie.

Tevens is ter plaatse van de onderzoekslocatie een voormalige sloot gedempt (met onbekend
dempingsmateriaal). Ter plaatse van de voormalige sloot zijn middels een aantal boringen (in 3
raaien haaks op de sloot) onderzocht met wat voor dempingsmateriaal de sloot in het verleden is
gedempt.

De verrichte werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Overzicht veldwerkzaamheden en analyses NEN 5740
 Veldwerk (boringen)                                               Chemische analyses NEN 5740

                                         boring tot   boring
 onderzoekslocatie          boring tot
                                         2,0 m –      met          bovengrond            ondergrond             grondwater
 (oppervlakte)              0,5 m –mv
                                         mv**         peilbuis*

 Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 Gehele onderzoekslocatie                                               2 x Standaardpakket 2 x Standaardpakket 2 x Standaardpakket
                                     12           9             2
 (ca. 6.485 m²)                                                                 grond                 grond                 grondwater
Standaardpakket grond:             □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM
Standaardpakket grondwater: □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn
                                   □ vluch ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie
Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (°C) □ troebelheid (NTU).
*) Er is een peilbuis geplaatst ter hoogte van het perceel Aise Bruggenswei 4 naar aanleiding van een eerder aangetoonde
interventiewaarde overschrijding met koper in het grondwater (Oranjewoud, 1996). Tevens is een peilbuis geplaatst ter plaatse van de
locatie van het te bouwen multifunctioneel gebouw.
**) Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden een sloot gedempt (omstreeks 1981) met onbekend dempingsmateriaal. Er is op
drie locaties een raai van 3 boringen tot 2,0 m -mv. geplaatst, om te onderzoeken wat voor dempingsmateriaal is gebruikt.


Van de grond(meng)monsters van de grond zijn tevens het humus- en lutumgehalte bepaald in het
laboratorium. Het grondwater is conform protocol minimaal 1 week na plaatsing van de peilbuizen
bemonsterd.

Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.2      Veldwerk
Het veldwerk is op 18 juli 2022 uitgevoerd conform de SIKB BRL 2000 en protocol 2001 door
gecertificeerd monsternemer de heer P.S. Rinsma van Mateboer Milieutechniek BV.

De peilbuis is direct na plaatsing goed afgepompt en vervolgens op 26 juli 2021 conform de SIKB BRL
2000 en protocol 2002 bemonsterd door gecertificeerd monsternemer de heer P.S. Rinsma van
Mateboer Milieutechniek BV.

In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op verontreinigingskenmerken zoals kleur,
olie op water reactie en bodemvreemde bijmengingen (zoals bijv. asbest). De grond is maximaal per
halve meter en per zintuiglijk afwijkende bodemlaag bemonsterd.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in paragraaf 4.1. In bijlage 1
is een situatietekening opgenomen met daarop de ligging van de boringen en peilbuizen
weergegeven. In bijlage 2 zijn de boorprofielen van de afzonderlijke boringen opgenomen.

3.3      Geselecteerde monsters en analyses
Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het veld, een
aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch analytisch onderzoek in het milieulaboratorium.
In tabel 3.2 zijn de geselecteerde (meng)monsters en analyses van grond en grondwater
weergegeven.

Tabel 3.2 Geselecteerde monsters & analyses grond en grondwater
          Interval
 Code                   Monsters            Grondsoort   Zintuiglijke waarneming   Analyse
          (m –mv.)
 Grond
                        01 (0,00 - 0,50)
                        02 (0,00 - 0,50)
                        03 (0,00 - 0,50)
                        04 (0,00 - 0,50)
 MM01     0,00 - 0,50                       Zand         -                         Standaardpakket grond incl. LUOS
                        06 (0,00 - 0,50)
                        07 (0,00 - 0,50)
                        09 (0,00 - 0,50)
                        10 (0,00 - 0,50)
                        05 (0,00 - 0,50)
                        08 (0,00 - 0,50)
                        11 (0,00 - 0,50)
                        12 (0,00 - 0,50)
                        13 (0,00 - 0,20)
 MM02     0,00 - 0,50                       Zand         -                         Standaardpakket grond incl. LUOS
                        13 (0,20 - 0,50)
                        14 (0,00 - 0,50)
                        15 (0,20 - 0,50)
                        16 (0,00 - 0,50)
                        17 (0,00 - 0,50)
                        01 (0,50 - 1,00)
                        01 (1,30 - 1,60)
                        02 (1,00 - 1,20)
                        02 (1,20 - 1,70)
                        03 (0,50 - 0,70)
 MM03     0,50 - 1,70                       Zand         -                         Standaardpakket grond incl. LUOS
                        03 (0,70 - 1,00)
                        03A (0,50 - 1,00)
                        04 (0,60 - 1,00)
                        05 (0,50 - 1,00)
                        05 (1,00 - 1,50)




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>           Interval
 Code                    Monsters            Grondsoort     Zintuiglijke waarneming     Analyse
           (m –mv.)
                         01 (1,60 - 2,00)
                         01 (2,00 - 2,50)
                         01 (2,50 - 3,00)
                         02 (1,70 - 2,00)
                         02 (2,00 - 2,50)
 MM04      1,00 - 3,00                       Zand           -                           Standaardpakket grond incl. LUOS
                         03 (1,00 - 1,50)
                         03 (1,50 - 2,00)
                         04 (1,00 - 1,50)
                         04 (1,50 - 2,00)
                         05 (1,50 - 2,00)
  Grondwater
           2,0 - 3,0
  01-1-1                 01.1.1             Grondwater       -                           Standaardpakket grondwater
           (peilfilter)
           2,0 – 3,0
  02-1-1                 02.1.1             Grondwater       -                           Standaardpakket grondwater
           (peilfilter)
Standaardpakket grond:         □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ PCB’s □ minerale olie (GC) □ PAK -VROM
Standaardpakket grondwater : □ zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn) □ btexn
                               □ vluch ge organische halogeenverbindingen □ vinylchloride □ minerale olie
Veldmetingen in het grondwater: □ zuurgraad (pH) □ elektrisch geleidingsvermogen (EC); □ temperatuur (°C) □ troebelheid (NTU).


De liggingen van de boorpunten en peilbuizen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 1.

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het conform NEN-EN-ISO 14001: 2015-TÜV
gecertificeerd en RvA-Testen geaccrediteerde laboratorium van Analytico te Barneveld.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4              RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1            Lokale bodemopbouw
Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie is vanaf het maaiveld tot 3,0 m -mv. zeer tot matig
fijn, zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus zand aanwezig.

De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de afzonderlijke boringen
zijn weergegeven in bijlage 2.

4.2            Zintuiglijke waarnemingen
Ter plaatse van de locatie van de voormalige sloot (die is gedempt met onbekend
dempingsmateriaal) zijn ter plaatse van de geplaatste boringen 03, 03A, 03B, 04, 04A, 04B, 05, 05A,
05B tot de maximale boordiepte van 2,0 m -mv. in het opgeboorde bodemmateriaal geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse.

Ter plaatse van het overige deel van de onderzoekslocatie zijn tijdens de veldwerkzaamheden op het
maaiveld in het opgeboorde bodemmateriaal geen waarnemingen gedaan (inclusief asbest) die
kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse.

4.3            Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater (uitgevoerd op 26
juli 2022) zijn verwerkt in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Overzicht veldmetingen tijdens bemonstering grondwater
                                         Grondwaterstand
    Peilbuis      Filterdiepte (m -mv)                       pH (-)       EC (µS/cm)   Troebelheid (NTU)   Temperatuur (oC)
                                         (m -mv)
    01-1-1        2,0 – 3,0              1,50                5,6          250          19,7                15

    02-1-1        2,0 – 3,0              1,50                6,0          300          35,7                16
Grondwaterstand = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld)
pH = zuurgraad (eenheidloos)
Ec = elektrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter)
Troebelheid in NTU
Temperatuur in graden Celsius


De norm voor het bemonsteren van grondwater geeft aan dat bij een troebelheid tussen 0 en 10 NTU
aangenomen kan worden dat er geen probleem is met gronddeeltjes in het grondwater die de
analyseresultaten kunnen verstoren. Een duidelijk hogere troebelheid kan reden zijn voor
herbemonstering. Gezien het feit dat er op het van nature verhoogde gehalte zink in peilbuis 01 na,
geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten zijn aangetoond in het grondwater, wordt
het niet zinvol geacht het grondwater met betrekking tot de NTU-waarden opnieuw te bemonsteren.

De overige gemeten waarden hoeven niet als afwijkend te worden beschouwd voor het plaatselijke
bodemtype.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.4      Analyseresultaten
4.4.1 Terminologie toetsing Wet Bodembescherming
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675). In bijlage
3 zijn de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 4 zijn de getoetste analyseresultaten
weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel gehanteerde toetsingskader wordt verwezen
naar bijlage 5.

Bij het interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 4) is de volgende terminologie
gehanteerd:
Index ≤ 0        het gestandaardiseerde gemeten gehalte is niet verhoogd ten opzichte van de
                 achtergrondwaarde/streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de
                 achtergrondwaarde/streefwaarde;
0 > Index ≤ 1 er is sprake van een overschrijding van de achtergrondwaarde/streefwaarde (of de
                 detectiegrens, indien deze hoger is). Het gestandaardiseerde gemeten gehalte is
                 kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde;
Index > 1        er is sprake van een overschrijding van de interventiewaarde.

4.4.2 Uitwerking resultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij chemische analyse van mengmonsters de
gehalten bij de afzonderlijke analyse van de individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen
uitvallen. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Toetsing analyses grond en grondwater aan de Wet bodembescherming
          Interval                          Zintuiglijke                      >AW/S
 Code                   Monsters                           Analyse                      > I (index)
          (m –mv.)                          waarneming                        (index)
 Grond
                        01 (0,00 - 0,50)
                        02 (0,00 - 0,50)
                        03 (0,00 - 0,50)
                        04 (0,00 - 0,50)                   Standaardpakket
 MM01     0,00 - 0,50                       -                                 -         -
                        06 (0,00 - 0,50)                   grond incl. LUOS
                        07 (0,00 - 0,50)
                        09 (0,00 - 0,50)
                        10 (0,00 - 0,50)
                        05 (0,00 - 0,50)
                        08 (0,00 - 0,50)
                        11 (0,00 - 0,50)
                        12 (0,00 - 0,50)
                        13 (0,00 - 0,20)                   Standaardpakket
 MM02     0,00 - 0,50                       -                                 -         -
                        13 (0,20 - 0,50)                   grond incl. LUOS
                        14 (0,00 - 0,50)
                        15 (0,20 - 0,50)
                        16 (0,00 - 0,50)
                        17 (0,00 - 0,50)
                        01 (0,50 - 1,00)
                        01 (1,30 - 1,60)
                        02 (1,00 - 1,20)
                        02 (1,20 - 1,70)
                        03 (0,50 - 0,70)                   Standaardpakket
 MM03     0,50 - 1,70                       -                                 -         -
                        03 (0,70 - 1,00)                   grond incl. LUOS
                        03A (0,50 - 1,00)
                        04 (0,60 - 1,00)
                        05 (0,50 - 1,00)
                        05 (1,00 - 1,50)




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>           Interval                         Zintuiglijke                         >AW/S
 Code                    Monsters                          Analyse                         > I (index)
           (m –mv.)                         waarneming                           (index)
                         01 (1,60 - 2,00)
                         01 (2,00 - 2,50)
                         01 (2,50 - 3,00)
                         02 (1,70 - 2,00)
                         02 (2,00 - 2,50)                  Standaardpakket
 MM04      1,00 - 3,00                      -                                    -         -
                         03 (1,00 - 1,50)                  grond incl. LUOS
                         03 (1,50 - 2,00)
                         04 (1,00 - 1,50)
                         04 (1,50 - 2,00)
                         05 (1,50 - 2,00)
 Grondwater
          2,00 - 3,00
 01-1-1                  01.1.1             -              NEN 5740-grondwater   -         Zink (1,68)
          (peilfilter)
          2,00 - 3,00
 02-1-1                  02.1.1             -              NEN 5740-grondwater   -         -
          (peilfilter)




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5       SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1     Samenvatting
5.1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van Gemeente Heerenveen heeft Mateboer Milieutechniek BV in juli en augustus 2022
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Aise Bruggenswei achter 4 te
Hoornsterzwaag.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek betreft de voorgenomen bouw van
een multifunctioneel gebouw en van het gebruik van het veld.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

5.1.2 Interpretatie analyseresultaten en veldwaarnemingen
Grond
Ter plaatse van de onderzoekslocatie op het maaiveld en in de opgeboorde grond visueel geen
waarnemingen gedaan die duiden op een bodemverontreiniging ter plaatse.

In de onderzochte mengmonsters MM01, MM02, MM03 en MM04 van de boven- en ondergrond
(traject: 0,0 – 3,0 m -mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.

Grondwater
In het grondwater van peilbuis 01 (peilfilter: 2,0 – 3,0 m –mv.) is een gehalte aan zink (1.300 µg/l)
aangetoond, dat de interventiewaarde overschrijdt. De overige onderzochte componenten in het
grondwater van peilbuis 01 (peilfilter: 2,0 – 3,0 m –mv.) zijn niet verhoogd aangetoond.
In het grondwater van peilbuis 02 (peilfilter: 2,0 – 3,0 m –mv.) zijn geen verhoogde gehalten aan
onderzochte componenten aangetoond.

Tijdens voorgaand onderzoek (Oranjewoud, 1996) is ter plaatse van het perceel Aise Bruggenswei 4
in het grondwater een interventiewaarde overschrijding aan koper aangetoond. Tijdens onderhavig
uitgevoerd bodemonderzoek is nabij het perceel een interventiewaarde overschrijding aan zink
aangetoond in het grondwater. Na overleg met de bodemadviseur van de gemeente Heerenveen
(dhr. P. Krikke) blijkt dat er in de omgeving van onderhavige onderzoekslocatie vaker van nature
verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater zijn aangetoond. De interventiewaarde
overschrijding aan zink in het grondwater betreft hierdoor vermoedelijk een van nature verhoogd
gehalte.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5.2    Conclusie
De kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Aise Bruggenswei achter 4 te
Hoornsterzwaag is met behulp van het verkennend bodemonderzoek voldoende vastgesteld.

In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.
In het grondwater van peilbuis 01 is een interventiewaarde overschrijding aan zink aangetoond. De
interventiewaarde overschrijding aan zink in het grondwater betreft vermoedelijk een van nature
verhoogd gehalte.

Op basis van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek zijn er, ten aanzien van de kwaliteit van
de grond en het grondwater, op basis van de Wet Bodembescherming geen aanvullende
maatregelen noodzakelijk.


                                                                       Mateboer Milieutechniek BV
                                                                                29 augustus 2022




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                   Bijlage 1: Overzichtstekening onderzoekslocatie




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Overzichtstekening met peilbuizen en boringen                                            Aise Bruggenswei 4 te Hoornsterzwaag




                                                                                                     Legenda
                                                                                                         Onderzoekslocatie

                                                                                                     Boorpunten
                                                                                                         boring 0,5 m -mv.

                                                                                                         boring 2,0 m -mv.

                                                                                                         peilbuis
                                                foto 3



                                                                     foto 2




                                                                                     Foto 1




                                                                                                    Projectnummer:   BO224249
                                                                                                    Projectleider:   Jacob de Groot
                                                                                                    Product:         VO
                                                                                                    Tekenaar:        EL
                                                                                                    Datum:           11 augustus 2022
                                                                                                    Schaal (A3):     1:500
                                                                                                    Opdrachtgever:   Gemeente Heerenveen




                                                                                                                      Zwolle - Kampen - Almere - Joure


                                                         Verkennend bodemonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                  Bijlage 2: Boorprofielen




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:           01                                             Boring:              02
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester          P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:               18-7-2022
   GWS (cm -mv):
   X:                 150
                      205834.50                                     GWS (cm -mv):
                                                                    X:                   150
                                                                                         205837.92
   Y                  555881.86                                     Y                    555927.77

                                        0     groenstrook                                                         0     gras
    0                                                                0
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, matig                                                        zwak siltig, zwak
                                              humeus, zwak                                                              humeus, licht
                      1 - 05395157899         wortelhoudend,                             1 - 0539515606/                grijsbruin,
                                              licht grijsbruin,                                                         Edelmanboor
                                              Edelmanboor
                                        50                                                                        50
   50                                                               50
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, matig                                                        zwak siltig,
                                              humeus,                                                                   lichtbruin,
                      2 - 05395157800         donkerbruin,                               2 - 05395157798                Edelmanboor
                                              Edelmanboor

   100                                                              100
                                                                                         3 - 0539515605$
                      3 - 05395157811                                                                             120

                                        130                                                                             Zand, matig fijn,
                                                                                                                        matig siltig, licht
                                              Zand, matig fijn,
                                                                                                                        geelgrijs,
                      4 - 05395157822         matig siltig, licht                        4 - 05395157372                Edelmanboor
   150                                        geelbruin,            150
                                        160   Edelmanboor
                                              Zand, matig fijn,
                                              matig siltig, licht
                      5 - 05395157855         grijsbruin,
                                                                                         5 - 05395157361
                                              Edelmanboor
                                        200                                                                       200
   200                                                              200
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, zeer fijn,
                                              matig siltig, licht                                                       matig siltig,
                                              grijsbruin,                                                               laagjes leem,
                      6 - 05395157877         Zuigerboor                                 6 - 0539515730                 licht geelgrijs,
                                              handmatig                                                                 Edelmanboor

   250                                                              250



                      7 - 0539515613                                                     7 - 0539515732/


                                        300                                                                       300
   300                                                              300




     Getekend volgens NEN 5104                                                                               Schaal boorprofiel:              1: 30

                                                                          Projectcode:               BO224249

                                                                          Projectnaam:               Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                                                     Pagina:          1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:           03                                             Boring:              03A
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester          P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:               18-7-2022
   GWS (cm -mv):
   X:                 150
                      205828.07                                     GWS (cm -mv):        150
   Y                  555901.86

                                        0     gras                                                                0     gras
    0                                                                0
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, zwak                                                         zwak siltig, zwak
                                              humeus, neutraal                                                          humeus, neutraal
                      1 - 0539515523          grijsbruin,                                1 - 0539515517+                grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                               Edelmanboor

                                        50                                                                        50
   50                                                               50
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, matig fijn,
                      2 - 0539515509%         zwak siltig, matig                                                        zwak siltig, matig
                                        70
                                              humeus,                                                                   humeus, resten
                                              neutraalbruin,                             2 - 0539515512-                veen, resten
                      3 - 0539515520Z         Edelmanboor                                                               wortels, donker
                                                                                                                        grijsbruin,
                                              Zand, matig fijn,
   100
                                        100
                                                                    100
                                                                                                                  100   Edelmanboor
                                              zwak siltig, licht
                                              geelbruin,                                                                Zand, matig fijn,
                                              Edelmanboor                                                               matig siltig,
                      4 - 0539515514                                                                                    neutraal
                                              Zand, matig fijn,
                                                                                                                        geelbruin,
                                              matig siltig,
                                                                                                                        Edelmanboor
                                              neutraal
   150
                                        150   geelbruin,            150
                                                                                                                  150
                                              Edelmanboor                                                               Zand, matig fijn,
                                                                                                                        matig siltig, licht
                                              Zand, matig fijn,
                                                                                                                        grijsgeel,
                      5 - 0539515525/         matig siltig, licht
                                                                                                                        Edelmanboor
                                              grijsgeel,
                                              Edelmanboor
                                        200                                                                       200
   200                                                              200




   Boring:           03B                                            Boring:              04
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester          P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:               18-7-2022
   GWS (cm -mv):      150                                           X:                   205855.78
                                                                    Y                    555917.63

                                        0     gras                                                                0     gras
    0                                                                0
                                              Zand, matig fijn,                                                         Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, zwak                                                         zwak siltig, matig
                                              humeus, neutraal                                                          humeus,
                                              grijsbruin,                                1 - 0539515516/                neutraalbruin,
                                              Edelmanboor                                                               Edelmanboor

                                        50
   50                                                               50
                                              Zand, matig fijn,                          2 - 05395157350          60
                                              zwak siltig, matig
                                        70                                                                              Zand, matig fijn,
                                              humeus,
                                                                                                                        zwak siltig, licht
                                              neutraalbruin,
                                                                                         3 - 0539515521-                geelbruin,
                                              Edelmanboor
                                                                                                                        Edelmanboor
                                        100
                                              Zand, matig fijn,                                                   100
   100                                        zwak siltig, licht    100
                                                                                                                        Zand, matig fijn,
                                              geelbruin,
                                                                                                                        matig siltig, licht
                                              Edelmanboor
                                                                                                                        geelbruin,
                                              Zand, matig fijn,                          4 - 05395155190                Edelmanboor
                                              matig siltig,
                                              neutraal
   150
                                        150   geelbruin,            150
                                                                                                                  150
                                              Edelmanboor                                                               Zand, zeer fijn,
                                                                                                                        matig siltig,
                                              Zand, matig fijn,
                                                                                                                        resten leem, licht
                                              matig siltig, licht                        5 - 0539515511Z                geelgrijs,
                                              grijsgeel,
                                                                                                                        Edelmanboor
                                              Edelmanboor
                                        200                                                                       200
   200                                                              200




     Getekend volgens NEN 5104                                                                               Schaal boorprofiel:              1: 30

                                                                          Projectcode:               BO224249

                                                                          Projectnaam:               Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                                                     Pagina:          2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:           04A                                            Boring:              04B
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester          P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:               18-7-2022




                                        0     gras                                                            0     gras
    0                                                                0
                                              Zand, matig fijn,                                                     Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, matig                                                    zwak siltig, matig
                                              humeus,                                                               humeus,
                                              neutraalbruin,                                                        neutraalbruin,
                                              Edelmanboor                                                           Edelmanboor

   50                                                               50
                                                                                                              60

                                                                                                                    Zand, matig fijn,
                                                                                                                    zwak siltig, licht
                                        80
                                                                                                                    geelbruin,
                                              Zand, matig fijn,                                                     Edelmanboor
                                              zwak siltig, licht
                                        100                                                                   100
   100                                        geelbruin,            100
                                              Edelmanboor                                                           Zand, matig fijn,
                                                                                                                    matig siltig, licht
                                              Zand, matig fijn,                                                     geelbruin,
                                              matig siltig, licht                                                   Edelmanboor
                                              geelbruin,
                                              Edelmanboor
                                        150                                                                   150
   150                                                              150
                                              Zand, zeer fijn,                                                      Zand, zeer fijn,
                                              matig siltig,                                                         matig siltig,
                                              resten leem, licht                                                    resten leem, licht
                                              geelgrijs,                                                            geelgrijs,
                                              Edelmanboor                                                           Edelmanboor

                                        200                                                                   200
   200                                                              200




   Boring:           05                                             Boring:              05A
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester          P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:               18-7-2022
   X:                 205894.01
   Y                  555942.28

                                        0     gras                                                            0     gras
    0                                                                0
                                              Zand, matig fijn,                                                     Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, licht                                                    zwak siltig, licht
                                              grijsbruin,                                                           grijsbruin,
                      1 - 0539515524$         Edelmanboor                                                           Edelmanboor


                                        50                                                                    50
   50                                                               50
                                              Zand, matig fijn,                                                     Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, licht                                                    zwak siltig, licht
                                              grijsgeel,                                                            grijsgeel,
                      2 - 0539515510Y         Edelmanboor                                                           Edelmanboor


                                        100                                                                   100
   100                                                              100
                                              Zand, matig fijn,                                                     Zand, matig fijn,
                                              matig siltig, licht                                                   matig siltig, licht
                                              grijsgeel,                                                            grijsgeel,
                      3 - 0539515522.         Edelmanboor                                                           Edelmanboor


                                        150                                                                   150
   150                                                              150
                                              Zand, matig fijn,                                                     Zand, matig fijn,
                                              matig siltig,                                                         matig siltig,
                                              resten leem,                                                          resten leem,
                      4 - 05395158463         lichtgrijs,                                                           lichtgrijs,
                                              Edelmanboor                                                           Edelmanboor

                                        200                                                                   200
   200                                                              200




     Getekend volgens NEN 5104                                                                           Schaal boorprofiel:              1: 30

                                                                          Projectcode:           BO224249

                                                                          Projectnaam:           Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                                                 Pagina:          3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:           05B                                            Boring:             06
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:              18-7-2022
                                                                    X:                  205828.15
                                                                    Y                   555890.14

                                        0     gras                                                               0     gras
    0                                                               0
                                              Zand, matig fijn,                                                        Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, licht                                                       zwak siltig, matig
                                              grijsbruin,                                                              humeus,
                                              Edelmanboor                               1 - 05395158597                neutraalbruin,
                                                                                                                       Edelmanboor

                                        50                                                                       50
   50                                                               50
                                              Zand, matig fijn,
                                              zwak siltig, licht
                                              grijsgeel,
                                              Edelmanboor


                                        100
   100
                                              Zand, matig fijn,
                                              matig siltig, licht
                                              grijsgeel,
                                              Edelmanboor


                                        150
   150
                                              Zand, matig fijn,
                                              matig siltig,
                                              resten leem,
                                              lichtgrijs,
                                              Edelmanboor

                                        200
   200




   Boring:           07                                             Boring:             08
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:              18-7-2022
   X:                 205849.46                                     X:                  205897.88
   Y                  555899.18                                     Y                   555910.11

                                        0     gras                                                               0     gras
    0                                                               0
                                              Zand, zeer fijn,                                                         Zand, zeer fijn,
                                              zwak siltig, zwak                                                        zwak siltig, zwak
                                              humeus, licht                                                            humeus, licht
                      1 - 05395158643         grijsbruin,                               1 - 0539515733+                grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                              Edelmanboor

                                        50                                                                       50
   50                                                               50




   Boring:           09                                             Boring:             10
   Boormeester        P.S. Rinsma                                   Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:             18-7-2022                                     Datum:              18-7-2022
   X:                 205835.22                                     X:                  205821.31
   Y                  555919.29                                     Y                   555917.39

                                        0     gras                                                               0     gras
    0                                                               0
                                              Zand, matig fijn,                                                        Zand, zeer fijn,
                                              zwak siltig, zwak                                                        zwak siltig, zwak
                                              humeus,                                                                  humeus, licht
                      1 - 0539515851%         neutraalbruin,                            1 - 05395158452                grijsbruin,
                                              Edelmanboor                                                              Edelmanboor

                                        50                                                                       50
   50                                                               50




     Getekend volgens NEN 5104                                                                              Schaal boorprofiel:             1: 30

                                                                         Projectcode:               BO224249

                                                                         Projectnaam:               Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                                                   Pagina:          4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:          11                                           Boring:             12
   Boormeester       P.S. Rinsma                                 Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:            18-7-2022                                   Datum:              18-7-2022
   X:                205872.91                                   X:                  205861.74
   Y                 555911.60                                   Y                   555937.94

                                       0    gras                                                              0     gras
    0                                                            0
                                            Zand, matig fijn,                                                       Zand, zeer fijn,
                                            zwak siltig, matig                                                      zwak siltig, zwak
                                            humeus, licht                                                           humeus, licht
                     1 - 0539515741/        grijsbruin,                              1 - 05395158496                grijsbruin,
                                            Edelmanboor                                                             Edelmanboor

                                       50                                                                     50
   50                                                            50




   Boring:          13                                           Boring:             14
   Boormeester       P.S. Rinsma                                 Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:            18-7-2022                                   Datum:              18-7-2022
   X:                205886.89                                   X:                  205902.07
   Y                 555932.69                                   Y                   555956.87

                                       0    gras                                                              0     gras
    0                                                            0
                                            Zand, zeer fijn,                                                        Zand, zeer fijn,
                     1 - 0539515734%
                                            zwak siltig, zwak                                                       zwak siltig, zwak
                                       20
                                            humeus, licht                                                           humeus, licht
                                            grijsbruin,                              1 - 05395157282                grijsbruin,
                     2 - 0539515716%        Edelmanboor                                                             Edelmanboor

                                       50   Zand, matig fijn,                                                 50
   50                                       zwak siltig, licht   50
                                            geelbruin,
                                            Edelmanboor




   Boring:          15                                           Boring:             16
   Boormeester       P.S. Rinsma                                 Boormeester         P.S. Rinsma
   Datum:            18-7-2022                                   Datum:              18-7-2022
   X:                205908.05                                   X:                  205912.23
   Y                 555936.27                                   Y                   555916.37

                                       0    gras                                                              0     gras
    0                                                            0
                                            Zand, matig fijn,                                                       Zand, zeer fijn,
                     1 - 05395157394
                                            zwak siltig, zwak                                                       zwak siltig, zwak
                                       20
                                            humeus, licht                                                           humeus, licht
                                            grijsbruin,                              1 - 05395157293                grijsbruin,
                     2 - 0539515724+        Edelmanboor                                                             Edelmanboor

                                       50   Zand, matig fijn,                                                 50
   50                                       zwak siltig, licht   50
                                            geelbruin,
                                            Edelmanboor




    Getekend volgens NEN 5104                                                                            Schaal boorprofiel:            1: 30

                                                                      Projectcode:               BO224249

                                                                      Projectnaam:               Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                                                Pagina:         5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Boorprofielen



   Boring:          17
   Boormeester       P.S. Rinsma
   Datum:            18-7-2022
   X:                205922.96
   Y                 555906.42

                                       0    gras
    0
                                            Zand, zeer fijn,
                                            zwak siltig, zwak
                                            humeus, licht
                     1 - 0539515731$        grijsbruin,
                                            Edelmanboor

                                       50
   50




    Getekend volgens NEN 5104                                                          Schaal boorprofiel:       1: 30

                                                                Projectcode:   BO224249

                                                                Projectnaam:   Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4


                                                                                                             Pagina:     6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie
                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
                                                                               volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                               Bijlage 3: Analysecertificaten




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Mateboer Milieutechniek B.V
     T.a.v. Jacob de Groot
     Ambachtsstraat 27
     8260 AB KAMPEN




     Analysecertificaat
     Datum: 23-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022115560/1
     Uw project/verslagnummer                      BO224249
     Uw projectnaam                                Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
     Uw ordernummer                                BO224249.31
     Uw datum aanlevering monster(s)               20-Jul-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                BO224249                                                      Certificaatnummer/Versie                 2022115560/1
     Uw   projectnaam                          Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4                            Startdatum analyse                       20-Jul-2022
     Uw   ordernummer                          BO224249.31                                                   Datum einde analyse                      23-Jul-2022
     Uw   monsternemer                                                                                       Rapportagedatum                          23-Jul-2022/05:11
                                                                                                             Bijlage                                  A,B,C
                                                                                                             Pagina                                   1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3            4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd       Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 89.3                       87.1                  85.8        79.7
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    5.0                       3.5                   1.6        <0.7
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      95                       96                   98           99
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  <2.0                       <2.0                  <2.0        <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       <20                   <20          <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                    <0.20                    <0.20       <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0        <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0        <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds               0.066                  <0.050                    <0.050      <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                 <4.0                       <4.0                  <4.0        <4.0
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     12                     <10                   <10          <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                  <20                       <20                   <20          <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     12                     <11                   <11          <11
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                     17                      9.9                   8.5        <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0                       <6.0                  <6.0        <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                   <35          <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010       <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 Grond
                                                                                   (0-50)(AS3000)                                                              12885033
2    MM02 05 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-20) 13 (20-50) 14 (0-50) 15 (20-50)
                                                                                  Grond     16 (0-50) 17
                                                                                        (AS3000)                                                               12885034
3                                                                              Grond
     MM03 01 (50-100) 01 (130-160) 02 (100-120) 02 (120-170) 03 (50-70) 03 (70-100)   (AS3000)
                                                                                    03A (50-100) 04 (60-1                                                      12885035
4                                                                               Grond (AS3000)
     MM04 01 (160-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 02 (170-200) 02 (200-250) 03 (100-150)  03 (150-200) 04 (                                                     12885036

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                               RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                BO224249                                                    Certificaatnummer/Versie                   2022115560/1
     Uw   projectnaam                          Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4                          Startdatum analyse                         20-Jul-2022
     Uw   ordernummer                          BO224249.31                                                 Datum einde analyse                        23-Jul-2022
     Uw   monsternemer                                                                                     Rapportagedatum                            23-Jul-2022/05:11
                                                                                                           Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                           Pagina                                     2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                  3              4

S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010
                                                                                                 1)                        1)                 1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds             0.056                  <0.050                    <0.050         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds             0.052                  <0.050                    <0.050         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050
                                                                                                                           1)                 1)             1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.39                       0.35                  0.35           0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 Grond
                                                                                   (0-50)(AS3000)                                                                 12885033
2    MM02 05 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-20) 13 (20-50) 14 (0-50) 15 (20-50)
                                                                                  Grond     16 (0-50) 17
                                                                                        (AS3000)                                                                  12885034
3                                                                              Grond
     MM03 01 (50-100) 01 (130-160) 02 (100-120) 02 (120-170) 03 (50-70) 03 (70-100)   (AS3000)
                                                                                    03A (50-100) 04 (60-1                                                         12885035
4                                                                               Grond (AS3000)
     MM04 01 (160-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 02 (170-200) 02 (200-250) 03 (100-150)  03 (150-200) 04 (                                                        12885036

                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                    Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                                  Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                                    VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022115560/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/2
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12885033                      MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 06 (0 -50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
       0539515789               01                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515606               02                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515523               03                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515516               04                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515859               06                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515845               10                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515851               09                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515864               07                 0         50         18-Jul-2022                         1


       12885034                      MM02 05 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0 -20) 13 (20-50) 14 (0-50) 15 (20-50) 16 (0-50) 17
       0539515741               11                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515849               12                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515734               13                 0         20         18-Jul-2022                         1

       0539515716               13                 20        50         18-Jul-2022                         2

       0539515728               14                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515724               15                 20        50         18-Jul-2022                         2

       0539515729               16                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515731               17                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515733               08                 0         50         18-Jul-2022                         1

       0539515524               05                 0         50         18-Jul-2022                         1


       12885035                      MM03 01 (50-100) 01 (130-160) 02 (100-120) 02 (120 -170) 03 (50-70) 03 (70-100) 03A (50-100) 04 (60-1
       0539515780               01                 50        100        18-Jul-2022                         2

       0539515782               01                 130       160        18-Jul-2022                         4

       0539515605               02                 100       120        18-Jul-2022                         3

       0539515737               02                 120       170        18-Jul-2022                         4

       0539515509               03                 50        70         18-Jul-2022                         2

       0539515520               03                 70        100        18-Jul-2022                         3

       0539515521               04                 60        100        18-Jul-2022                         3

       0539515510               05                 50        100        18-Jul-2022                         2

       0539515522               05                 100       150        18-Jul-2022                         3

       0539515512               03A                50        100        18-Jul-2022                         2


       12885036                      MM04 01 (160-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 02 (17 0-200) 02 (200-250) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (
       0539515785               01                 160       200        18-Jul-2022                         5

       0539515787               01                 200       250        18-Jul-2022                         6

       0539515613               01                 250       300        18-Jul-2022                         7

       0539515736               02                 170       200        18-Jul-2022                         5

       0539515730               02                 200       250        18-Jul-2022                         6

       0539515514               03                 100       150        18-Jul-2022                         4

       0539515525               03                 150       200        18-Jul-2022                         5

Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022115560/1
                                                                                                                                                             Pagina 2/2
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       0539515519               04                 100       150        18-Jul-2022                         4

       0539515511               04                 150       200        18-Jul-2022                         5

       0539515846               05                 150       200        18-Jul-2022                         4




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022115560/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022115560/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Mateboer Milieutechniek B.V
     T.a.v. Jacob de Groot
     Ambachtsstraat 27
     8260 AB KAMPEN




     Analysecertificaat
     Datum: 29-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022118474/1
     Uw project/verslagnummer                      BO224249
     Uw projectnaam                                Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
     Uw ordernummer                                BO224249.31
     Uw datum aanlevering monster(s)               27-Jul-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                BO224249                                                      Certificaatnummer/Versie             2022118474/1
     Uw   projectnaam                          Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4                            Startdatum analyse                   27-Jul-2022
     Uw   ordernummer                          BO224249.31                                                   Datum einde analyse                  29-Jul-2022
     Uw   monsternemer                         P.S. Rinsma                                                   Rapportagedatum                      29-Jul-2022/10:25
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                <20                         22
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L               0.27                   <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L               <2.0                        2.2
S    Koper (Cu)                                                      µg/L               <2.0                       <2.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0                       <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L               <3.0                        4.2
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0                       <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L              1300                          23

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20                    <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20                    <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20                    <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10                    <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20                    <0.20
                                                                                                   1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21                       0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90                    <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020                    <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20                    <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20                    <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20                    <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10                    <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20                    <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20                    <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10                    <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10                    <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10                    <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1 01 (200-300)                                                                                                     Water (AS3000)                  12893965
2    02-1-1 02 (200-300)                                                                                                     Water (AS3000)                  12893966




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                BO224249                                                    Certificaatnummer/Versie             2022118474/1
     Uw   projectnaam                          Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4                          Startdatum analyse                   27-Jul-2022
     Uw   ordernummer                          BO224249.31                                                 Datum einde analyse                  29-Jul-2022
     Uw   monsternemer                         P.S. Rinsma                                                 Rapportagedatum                      29-Jul-2022/10:25
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10                    <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6                       <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10                    <0.10
                                                                                                 1)                        1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14                       0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42                       0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15                       <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10                       <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50                       <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    01-1-1 01 (200-300)                                                                                                   Water (AS3000)                  12893965
2    02-1-1 02 (200-300)                                                                                                   Water (AS3000)                  12893966




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022118474/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12893965                      01-1-1 01 (200-300)
       0680599125               01                 200       300        26-Jul-2022                         1

       0680537487               01                 200       300        26-Jul-2022                         2

       0801083687               01                 200       300        26-Jul-2022                         3


       12893966                      02-1-1 02 (200-300)
       0680599119               02                 200       300        26-Jul-2022                         1

       0680599126               02                 200       300        26-Jul-2022                         2

       0801081898               02                 200       300        26-Jul-2022                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022118474/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022118474/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>            Bijlage 4: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                               MM01                                     MM02                                           MM03
Grondsoort                                 Zand                                     Zand                                           Zand
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                            2022115560                               2022115560                                     2022115560
Boringnummer(s)                            01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10           05, 08, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17         01, 01, 02, 02, 03, 03, 03A, 04, 05, 05
Traject (m -mv)                            0,00 - 0,50                              0,00 - 0,50                                    0,50 - 1,70
Humus                         % ds         5,00                                     3,50                                           1,60
Lutum                         % ds         2,00                                     2,00                                           2,00
Datum van toetsing                         29-7-2022                                29-7-2022                                      29-7-2022
Monsterconclusie                           Voldoet aan Achtergrondwaarde            Voldoet aan Achtergrondwaarde                  Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                           Meetw                   GSSD     Index   Meetw                   GSSD           Index   Meetw                   GSSD            Index

METALEN
Barium                        mg/kg ds        <20               <54 (6)                <20                 <54 (6)                    <20                  <54 (6)
Cadmium                       mg/kg ds         <0,2              <0,2       -0,03       <0,2                <0,2          -0,03        <0,2                 <0,2          -0,03
Kobalt                        mg/kg ds         <3                <7         -0,04       <3                  <7            -0,04        <3                   <7            -0,04
Koper                         mg/kg ds         <5                <7         -0,22       <5                  <7            -0,22        <5                   <7            -0,22
Kwik                          mg/kg ds          0,066             0,093        -0       <0,05               <0,05            -0        <0,05                <0,05            -0
Lood                          mg/kg ds         12                18         -0,07      <10                 <11            -0,08       <10                  <11            -0,08
Molybdeen                     mg/kg ds         <1,5              <1,1          -0       <1,5                <1,1             -0        <1,5                 <1,1             -0
Nikkel                        mg/kg ds         <4                <8         -0,41       <4                  <8            -0,41        <4                   <8            -0,41
Zink                          mg/kg ds        <20               <31         -0,19      <20                 <32            -0,19       <20                  <33            -0,18

PAK
Anthraceen                    mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Benzo(a)anthraceen            mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Benzo(a)pyreen                mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen          mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Benzo(k)fluorantheen          mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Chryseen                      mg/kg ds          0,052             0,052                  <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Fenanthreen                   mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Fluorantheen                  mg/kg ds          0,056             0,056                  <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen      mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
Naftaleen                     mg/kg ds         <0,05             <0,04                   <0,05               <0,04                      <0,05               <0,04
PAK 10 VROM                   mg/kg ds                            0,39      -0,03                            <0,35        -0,03                             <0,35         -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                    mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 52                    mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 101                   mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 118                   mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 138                   mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 153                   mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB 180                   mg/kg ds             <0,001            <0,001                  <0,001              <0,002                     <0,001              <0,004
PCB (som 7)               mg/kg ds                               <0,0098    -0,01                            <0,014       -0,01                             <0,025            0

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12      mg/kg ds          <3                 4 (6)                 <3                   6 (6)                     <3                   11 (6)
Minerale olie C12 - C16      mg/kg ds          <5                 7 (6)                 <5                  10 (6)                     <5                   18 (6)
Minerale olie C16 - C21      mg/kg ds          <5                 7 (6)                 <5                  10 (6)                     <5                   18 (6)
Minerale olie C21 - C30      mg/kg ds          12                24 (6)                <11                  22 (6)                    <11                   39 (6)
Minerale olie C30 - C35      mg/kg ds          17                34 (6)                  9,9                28,3 (6)                    8,5                 42,5 (6)
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds          <6                 8 (6)                 <6                  12 (6)                     <6                   21 (6)
Minerale olie C10 - C40      mg/kg ds         <35               <49         -0,03      <35                 <70            -0,02       <35                 <123            -0,01

OVERIG
Droge stof                    % m/m            89,3                                     87,1                                            85,8
Lutum                         %                <2                                       <2                                              <2
Organische stof (humus)       %                 5                                        3,5                                             1,6
Gloeirest                     % (m/m) ds       95                                       96                                              98




Projectcode: Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
Projectcode: BO224249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                                       MM04
Grondsoort                                         Zand
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode                                    2022115560
Boringnummer(s)                                    01, 01, 01, 02, 02, 03, 03, 04, 04, 05
Traject (m -mv)                                    1,00 - 3,00
Humus                              % ds            0,70
Lutum                              % ds            2,00
Datum van toetsing                                 29-7-2022
Monsterconclusie                                   Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                                   Meetw                   GSSD           Index

METALEN
Barium                             mg/kg ds            <20                <54 (6)
Cadmium                            mg/kg ds             <0,2               <0,2          -0,03
Kobalt                             mg/kg ds             <3                 <7            -0,04
Koper                              mg/kg ds             <5                 <7            -0,22
Kwik                               mg/kg ds             <0,05              <0,05            -0
Lood                               mg/kg ds            <10                <11            -0,08
Molybdeen                          mg/kg ds             <1,5               <1,1             -0
Nikkel                             mg/kg ds             <4                 <8            -0,41
Zink                               mg/kg ds            <20                <33            -0,18

PAK
Anthraceen                         mg/kg ds             <0,05               <0,04
Benzo(a)anthraceen                 mg/kg ds             <0,05               <0,04
Benzo(a)pyreen                     mg/kg ds             <0,05               <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen               mg/kg ds             <0,05               <0,04
Benzo(k)fluorantheen               mg/kg ds             <0,05               <0,04
Chryseen                           mg/kg ds             <0,05               <0,04
Fenanthreen                        mg/kg ds             <0,05               <0,04
Fluorantheen                       mg/kg ds             <0,05               <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen           mg/kg ds             <0,05               <0,04
Naftaleen                          mg/kg ds             <0,05               <0,04
PAK 10 VROM                        mg/kg ds                                 <0,35        -0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28                     mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 52                     mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 101                    mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 118                    mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 138                    mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 153                    mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB 180                    mg/kg ds                     <0,001              <0,004
PCB (som 7)                mg/kg ds                                         <0,025           0

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12      mg/kg ds                   <3                 11 (6)
Minerale olie C12 - C16      mg/kg ds                   <5                 18 (6)
Minerale olie C16 - C21      mg/kg ds                   <5                 18 (6)
Minerale olie C21 - C30      mg/kg ds                  <11                 39 (6)
Minerale olie C30 - C35      mg/kg ds                   <5                 18 (6)
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds                   <6                 21 (6)
Minerale olie C10 - C40      mg/kg ds                  <35               <123            -0,01

OVERIG
Droge stof                         % m/m                79,7
Lutum                              %                    <2
Organische stof (humus)            %                    <0,7
Gloeirest                          % (m/m) ds           99


 ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <D           : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Achtergrondwaarde
 >AW          : > Achtergrondwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - AW) / (I - AW)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Projectcode: Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
Projectcode: BO224249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                         AW       WO       IND        I

METALEN
Cadmium                                       mg/kg ds     0,6      1,2      4,3    13
Kobalt                                        mg/kg ds    15       35      190     190
Koper                                         mg/kg ds    40       54      190     190
Kwik                                          mg/kg ds     0,15     0,83     4,8    36
Lood                                          mg/kg ds    50      210      530     530
Molybdeen                                     mg/kg ds     1,5     88      190     190
Nikkel                                        mg/kg ds    35       39      100     100
Zink                                          mg/kg ds   140      200      720     720

PAK
PAK 10 VROM                                   mg/kg ds     1,5      6,8     40       40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                   mg/kg ds     0,02     0,04     0,5     1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                       mg/kg ds   190      190      500     5000




Projectcode: Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
Projectcode: BO224249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                              01-1-1                                        02-1-1
Datum                                     26-7-2022                                     26-7-2022
Filterdiepte (m -mv)                      2,00 - 3,00                                   2,00 - 3,00
Datum van toetsing                        29-7-2022                                     29-7-2022
Monsterconclusie                          Overschrijding Interventiewaarde              Voldoet aan Streefwaarde
                                          Meetw                 GSSD            Index   Meetw               GSSD            Index

METALEN
Barium                           µg/l        <20                <14             -0,06       22               22             -0,05
Cadmium                          µg/l          0,27               0,27          -0,02       <0,2             <0,1           -0,05
Kobalt                           µg/l         <2                 <1             -0,23        2,2              2,2           -0,22
Koper                            µg/l         <2                 <1             -0,23       <2               <1             -0,23
Kwik                             µg/l         <0,05              <0,04          -0,06       <0,05            <0,04          -0,06
Lood                             µg/l         <2                 <1             -0,23       <2               <1             -0,23
Molybdeen                        µg/l         <2                 <1             -0,01       <2               <1             -0,01
Nikkel                           µg/l         <3                 <2             -0,22        4,2              4,2           -0,18
Zink                             µg/l       1300               1300              1,68       23               23             -0,06

PAK
Naftaleen                        µg/l         <0,02              <0,01             0        <0,02            <0,01             0
PAK 10 VROM                      -                               <0,00020(11)                                <0,00020(11)

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                          µg/l         <0,2               <0,1              -0       <0,2             <0,1              -0
Ethylbenzeen                     µg/l         <0,2               <0,1           -0,03       <0,2             <0,1           -0,03
Tolueen                          µg/l         <0,2               <0,1           -0,01       <0,2             <0,1           -0,01
Xylenen (som)                    µg/l                            <0,21              0                        <0,21              0
meta-/para-Xyleen (som)          µg/l         <0,2               <0,1                       <0,2             <0,1
ortho-Xyleen                     µg/l         <0,1               <0,1                       <0,1             <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)           µg/l         <0,2               <0,1           -0,02       <0,2             <0,1           -0,02
BTEX (som)                       µg/l         <0,9                                          <0,9
Som 16 Aromatische
                                 µg/l                            <0,77(2,14)                                 <0,77(2,14)
oplosmiddelen

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
cis + trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l                            <0,14           0,01                        <0,14           0,01
1,1-Dichlooretheen               µg/l         <0,1               <0,1            0,01       <0,1             <0,1            0,01
cis-1,2-Dichlooretheen           µg/l         <0,1               <0,1                       <0,1             <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen         µg/l         <0,1               <0,1                       <0,1             <0,1
Dichloormethaan                  µg/l         <0,2               <0,1               0       <0,2             <0,1               0
Trichloormethaan (Chloroform)    µg/l         <0,2               <0,1           -0,01       <0,2             <0,1           -0,01
Tribroommethaan (bromoform)      µg/l         <0,2               <0,1(14)                   <0,2             <0,1(14)
Tetrachloormethaan (Tetra)       µg/l         <0,1               <0,1            0,01       <0,1             <0,1            0,01
1,1-Dichloorethaan               µg/l         <0,2               <0,1           -0,01       <0,2             <0,1           -0,01
1,2-Dichloorethaan               µg/l         <0,2               <0,1           -0,02       <0,2             <0,1           -0,02
1,2-Dichloorpropaan              µg/l         <0,2               <0,1                       <0,2             <0,1
1,1,1-Trichloorethaan            µg/l         <0,1               <0,1               0       <0,1             <0,1               0
1,1,2-Trichloorethaan            µg/l         <0,1               <0,1               0       <0,1             <0,1               0
Trichlooretheen (Tri)            µg/l         <0,2               <0,1           -0,05       <0,2             <0,1           -0,05
Tetrachlooretheen (Per)          µg/l         <0,1               <0,1               0       <0,1             <0,1               0
Vinylchloride                    µg/l         <0,1               <0,1            0,01       <0,1             <0,1            0,01
Dichloorpropanen (0,7 som,
                                 µg/l             0,42                                       0,42
1,1+1,2+1,3)
Dichloorpropaan                  µg/l                            <0,42             -0                        <0,42             -0
1,3-Dichloorpropaan              µg/l         <0,2               <0,1                       <0,2             <0,1
CKW (som)                        µg/l         <1,6                                          <1,6
1,1-Dichloorpropaan              µg/l         <0,2               <0,1                       <0,2             <0,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12          µg/l        <10                  7(6)                     <10                7(6)
Minerale olie C12 - C16          µg/l        <10                  7(6)                     <10                7(6)
Minerale olie C16 - C21          µg/l        <10                  7(6)                     <10                7(6)
Minerale olie C21 - C30          µg/l        <15                 11(6)                     <15               11(6)
Minerale olie C30 - C35          µg/l        <10                  7(6)                     <10                7(6)
Minerale olie C35 - C40          µg/l        <10                  7(6)                     <10                7(6)
Minerale olie C10 - C40          µg/l        <50                <35             -0,03      <50              <35             -0,03




Projectcode: Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
Projectcode: BO224249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> ----------   : Geen toetsnorm aanwezig
 <D           : kleiner dan de detectielimiet
 8,88         : <= Streefwaarde
 8,88         : > Streefwaarde
 8,88         : > Interventiewaarde
 >T           : Groter dan Tussenwaarde
 11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2            : Enkele parameters ontbreken in de som
 6            : Heeft geen normwaarde
 #            : verhoogde rapportagegrens
 GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index        : (GSSD - S) / (I - S)

               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -



Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                             S      S Diep     Indicatief      I

METALEN
Barium                                                  µg/l                50        200                   625
Cadmium                                                 µg/l                 0,4        0,06                  6
Kobalt                                                  µg/l                20          0,7                 100
Koper                                                   µg/l                15          1,3                  75
Kwik                                                    µg/l                 0,05       0,01                  0,3
Lood                                                    µg/l                15          1,7                  75
Molybdeen                                               µg/l                 5          3,6                 300
Nikkel                                                  µg/l                15          2,1                  75
Zink                                                    µg/l                65         24                   800

PAK
Naftaleen                                               µg/l                 0,01                             70

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                                 µg/l                 0,2                              30
Ethylbenzeen                                            µg/l                 4                               150
Tolueen                                                 µg/l                 7                              1000
Xylenen (som)                                           µg/l                 0,2                              70
Styreen (Vinylbenzeen)                                  µg/l                 6                               300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                        µg/l                                         150

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
cis + trans-1,2-Dichlooretheen                          µg/l                 0,01                             20
1,1-Dichlooretheen                                      µg/l                 0,01                             10
Dichloormethaan                                         µg/l                 0,01                           1000
Trichloormethaan (Chloroform)                           µg/l                 6                               400
Tribroommethaan (bromoform)                             µg/l                                                 630
Tetrachloormethaan (Tetra)                              µg/l                 0,01                             10
1,1-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                               900
1,2-Dichloorethaan                                      µg/l                 7                               400
1,1,1-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                            300
1,1,2-Trichloorethaan                                   µg/l                 0,01                            130
Trichlooretheen (Tri)                                   µg/l                24                               500
Tetrachlooretheen (Per)                                 µg/l                 0,01                             40
Vinylchloride                                           µg/l                 0,01                              5
Dichloorpropaan                                         µg/l                 0,8                              80

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                                 µg/l                50                              600




Projectcode: Hoornsterzwaag, Aise Bruggenswei 4
Projectcode: BO224249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                           Bijlage 5: Toelichting toetsingskader




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM (Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, jaargang 2013, nummer 16675).

Hierin worden achtergrondwaarden, streefwaarden- en interventiewaarden onderscheiden. Deze
hebben de volgende betekenis:

   De streefwaarde/achtergrondwaarde (S/AW) geeft het concentratieniveau in grond of
    grondwater aan, waarboven sprake is van een aantoonbare verontreiniging. In de bodem kan
    door natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden.
   De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, waarboven
    de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
    kunnen zijn verminderd.

Er is sprake van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” (volgens de Wet Bodembescherming)
indien voor tenminste één stof de interventiewaarde wordt overschreden voor een volume in
tenminste 25 m³ grond of in tenminste 100 m³ grondwater. Bij een geval van ernstige
bodemverontreiniging of bij de aanwezigheid van actuele risico’s is er in principe een
saneringsnoodzaak.

Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie kan over de ruimtelijke schaal waarop
een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet meestal nog geen betrouwbare
uitspraak worden gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele saneringsnoodzaak kunnen
daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie worden getrokken.

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader
onderzoek dient plaats te vinden indien er een vermoeden bestaat van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                            Bijlage 6: Foto’s onderzoekslocatie
Foto 1




Foto 2




Foto 3




Verkennend bodemonderzoek, Aise Bruggenswei achter 4 te Hoornsterzwaag, BO224249/JDG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>