<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          Aanvraagformulier

    Aanvraag ingediend op 12-01-2023 11:41


    Normale procedure met advies in Wetterskip
    Fryslan

    ALGEMENE INFORMATIE

       e-mail: korian.thoma@leeuwarden.nl
       aanvraagnummer: 00009800
       naam aanvraag: Normale procedure met advies
       bevoegd gezag: Wetters kip Frys lan




    OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




12-01-2023                            P agina 1 van 8   Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                             Aanvraagformulier

    VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE AANVRAAG


   1.   Wat is uw naam?
          Korian Thoma


   2.   Wat is uw emailadres ?
          korian.thoma@leeuwarden.nl


   3.   Wat is uw telefoonnummer?
          058 751 2190


   4.   Doet u een aanvraag namens uzelf?
          Nee


   5.   Namens wie vraagt u een watertoets aan?
          E J Tabak


   6.   Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?
          info@ejvis uals .eu


   7.   Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?
          0612606866


   8.   In welke gemeente ligt het plan?
           Leeuwarden


   9.   Is er contact gewees t met de gemeente?
           Ja


  10.   Geef hier de naam van de contactpers oon van de gemeente.
          Korian Thoma


  11.   Wat is het emailadres van de contactpers oon?
          korian.thoma@leeuwarden.nl


  12.   Neemt het verhard oppervlak in het s tedelijk gebied toe?
          Nee


  13.   Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
          Nee


  14.   Wat voor compens erende maatregelen worden er in het plan genomen bij een
        toename verharding en/of demping oppervlaktewater?

12-01-2023                                 P agina 2 van 8                  Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                               Aanvraagformulier

             geen s prake van toename verharding.


  15.   Geef aan wat er wordt uitgevoerd in het oppervlaktewater
          keuzes : Graven


  16.   Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken?
          Nee


  17.   Voeg een overzichts tekening toe van het plan
          bes tands naam: Situatietekening nieuw_11-01-2023.pdf


  18.   Oms chrijving van het plan
         Bouw van een twee-onder-kap-woning met een gezamenlijke oppervlakte van 460
         m2 (incl. overdekt terras aan de achterzijde). Een bes taande paardens chuur van
         650 m2 wordt ges loopt. Oppervlakte erfverharding op het perceel neemt beperkt
         af. Wordt 288 m2 oppervlaktewater gerealis eerd t.b.v. aanlegplaats voor boten.
         Hiervoor is een melding ingediend bij het Wetters kip, welke is goedgekeurd (WF-
         266872)


  19.   Straat en nummer van het plan
          Houns dyk 6


  20.   Pos tcode en plaats van het plan
          9084BV


  21.   Kadas traal adres
          Houns dyk 7


  22.   Oppervlak van het plangebied in m2
          6000


  23.   Tekening met de nieuwe s ituatie en/of compens erende maatregelen toename
        verharding/demping oppervlaktewater. Maximale bes tands grootte te uploaden is 20
        MB.
          bes tands naam: Situatietekening nieuw_11-01-2023.pdf


  24.   Heeft u aanvullende opmerkingen?
          Nee




12-01-2023                                 P agina 3 van 8                     Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              Aanvraagformulier

    OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN IN DE CHECK IS ONDERSTAANDE NODIG:


   1.   Normale procedure

   2.   Advies Vrij voor de boezem

   3.   Advies dempen en graven van oppervlaktewater

    DETAILS


   1.   Normale procedure

        Voor je plan moet je de normale procedure met advies volgen. We verzoeken je het
        plan kenbaar te maken bij Wetters kip Frys lân via de knop ‘Direct aanvragen’.



        Wat moet ik doen?
        Wij vragen je om het plan bij ons in te dienen. Dit kun je doen via de knop ‘Direct
        aanvragen’ in het overzicht, in te loggen en hiermee de procedure af te ronden.
        Uit de door jou ingevulde gegevens blijkt dat je plan grote invloed heeft op het water
        of de wateras pecten (zoals dijken, gemalen, s tuwen of pers leidingen) in de
        omgeving.
        Onder ‘details ’ van de s amenvatting aanvraag s taat aangegeven waar je per
        onderdeel rekening mee moet houden. Dit moet je verwerken in je ruimtelijk plan of
        bes luit. We nemen contact met je op wanneer er nog een aanvulling nodig is op dit
        wateradvies .
        Daarnaas t moet je in je plan een onderdeel opnemen over de ‘toename
        verharding’. Kijk bij ‘Achtergrondinformatie’ wat wij van je verwachten.



        Waar moet ik op letten?
        Voor s ommige werkzaamheden heb je een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als
        je een s loot wilt dempen, afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater of grondwater
        wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Via Omgevings loket
        online www.omgevings loket.nl kun je nagaan of je een watervergunning nodig hebt
        of een melding moet doen (vergunningcheck). Je kunt hier ook meteen de
        vergunning aanvragen of de melding doen.



        Achtergrondinformatie

12-01-2023                                 P agina 4 van 8                         Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                             Aanvraagformulier

       Watertoets
       De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt bes teed
       aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
       ruimtelijke plannen werken we met de Leidraad Watertoets . Hierin s taat voor alle
       wateras pecten uitgangs punten oms chreven waar je rekening mee moet houden.
       Ook is er informatie te vinden over de te nemen maatregelen. Je kunt de leidraad
       vinden via deze link: www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-en-
       regels /online-watertoets -voor-nieuwe-plannen



       Toename verharding
       Wij willen je verzoeken om in de waterparagraaf de volgende pas s age op te nemen
       over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de
       hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een vers nelde afvoer van
       hemelwater. Het is nodig om deze vers nelde afvoer te compens eren om de
       waterberging in een gebied in s tand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van
       oppervlakteverharding die wel pas t binnen het bes temmings plan, maar waarvan de
       grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het verleden niet voor
       gecompens eerd is .
       Het is niet toeges taan zonder watervergunning neers lag vers neld tot afvoer te laten
       komen indien daarbij meer dan 200 m2 onverharde grond in s tedelijk gebied en
       1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijs telling van
       de vergunnings plicht wanneer wordt voldaan aan de compens atieregels genoemd in
       dit wateradvies . De mees t voorkomende manier van compens eren is het graven
       van extra oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater hanteren wij
       de volgende compens atienorm:
          Boezem 5%, dit heeft alleen betrekking op de Fries e boezem;
          Polder 10%,
          Vrij afs tromend, alternatieve maatregelen.
       Uiteraard is het toepas s en van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk.
       Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan hier vermeld. Z ie
       de ‘Leidraad watertoets ’ voor meer informatie over compens erende maatregelen of
       neem contact op met ons . Indien er niet wordt gecompens eerd door extra
       oppervlaktewater te graven waarbij bovens taande percentages worden gehanteerd
       of indien er geen overeens temming plaats vindt in de watertoets procedure over
       alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het waters chap te
       worden gevraagd.
       Bekijk ook de ‘Leidraad Watertoets ’ voor meer informatie over maatregelen die je
       kunt treffen om te compens eren. Als je niet compens eert dan moet je een
       watervergunning aanvragen voor het s nel afvoeren van regenwater.



       Klimaat
       Om ook in de toekoms t prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten
       s teden en dorpen ingericht worden met het oog op de toekoms t. Z o is het mogelijk
       om het bebouwd gebied beter bes tand te maken tegen hevige regenbuien, periodes
       van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overs troming. Meer
       informatie hierover kun je vinden op de Fries e klimaatatlas


12-01-2023                                 P agina 5 van 8                          Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                            Aanvraagformulier

       Privacyverklaring
       Nadere informatie over de verwerking van je gegevens en je rechten vind je op
       https ://www.wetters kipfrys lan.nl/over-de-s ite/privacyverklaring




12-01-2023                              P agina 6 van 8                       Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                             Aanvraagformulier


   2.   Advies Vrij voor de boezem

        Het plangebied ligt vrij voor boezem.



        Wat moet ik doen?
        Wij advis eren je om toekoms tige wateroverlas t tegen te gaan door voldoende hoog
        te bouwen.



        Waar moet ik op letten?
        Je ingetekende locatie ligt vrij voor de boezem. (s treefpeil: -0,52 m NAP). Dit
        betekent dat het plangebied niet door een boezemkade is bes chermd tegen hoge
        waters tanden in de Fries e boezem. Je moet daarom rekening houden met
        hoogwater in het kader van regionale wateroverlas t. Het is van belang om rekening
        te houden met de droogleggings norm (Leidraad watertoets , paragraaf 4.3.7) of het
        maatgevend boezempeil (MBP) (op te vragen bij Wetters kip Frys lân). Het MBP,
        behorend bij een s ituatie met een kans van voorkomen van 1/100 per jaar, mag tot
        1 meter voor de gevel voorkomen. Wij advis eren de nieuwe
        bebouwing/infras tructuur voldoende hoog aan te leggen. De hoogte van het
        plangebied kun je ins chatten op https ://www.ahn.nl/. We advis eren u echter om dit
        in te laten meten omdat hoogtemetingen een moment opname betreffen en er kans
        is dat dit niet helemaal accuraat is .
        Let op: wij zijn niet de bevoegde ins tantie voor de aanleghoogte, maar advis eren je
        hierin.



        Achtergrondinformatie
        Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere
        paragraaf 4.2.4) https ://www.wetters kipfrys lan.nl/documenten/vergunningen-wetten-
        en-regels /leidraad-watertoets _2013.pdf




12-01-2023                                P agina 7 van 8                         Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                             Aanvraagformulier


   3.   Advies dempen en graven van oppervlaktewater

        Je gaat oppervlakte dempen of graven.



        Wat moet ik doen?
        We verzoeken je om na te gaan via de vergunningchecker of je een vergunning moet
        aanvragen, een melding moet doen of zo aan de s lag mag. Daarnaas t kunt je
        checken welke gemeentelijke regels gelden



        Waar moet ik op letten?
        Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetters kip Frys lân dat dit
        voor 100% gecompens eerd moet worden in hetzelfde peilgebied.



        Achtergrondinformatie
        Meer informatie hierover kun je vinden in de Leidraad Watertoets (onder andere
        paragraaf 4.3.5) https ://www.wetters kipfrys lan.nl/documenten/vergunningen-wetten-
        en-regels /leidraad-watertoets _2013.pdf en op onze s ite:
        https ://www.wetters kipfrys lan.nl/vergunningen-wetten-en-regels /vergunning-check-
        meteen-of-maak-een-afs praak




12-01-2023                                P agina 8 van 8                         Aanvraagformulier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>