<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                        2018-16576




Zienswijzennota
Zonnepark aan de Skieppeleane in Ureterp
Inleiding
Door Groenleven B.V. is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark aan de
Skieppeleane bij Ureterp. De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen hebben van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2008 ter inzage gelegen. Een ieder heeft
de gelegenheid gehad tegen het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen een zienswijze in
te dienen. Zienswijzen die gericht zijn op een ruimtelijke aspecten moeten ook gezien worden als
zienswijze gericht tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad. Ook de raad dient
daarom akkoord te geven aan deze zienswijzennota.

Waarom een zonnepark aan de Skieppeleane in Ureterp
Op 15 november 2016 is door de gemeente Opsterland een ambitie document zonne-energie
vastgesteld. Dit document is een uitwerking van de omgevingsvisie van Opsterland. Het benutten van
zonne-energie is in opkomst. In een geschatte verdeling van stroom opgewekt door bedrijven en
particulieren is de verwachting dat we een maximum in 2020 van 15 MW kunnen halen mist er ook
zonnevelden worden gerealiseerd. In het coalitieakkoord “Brêge nei de takomst’ is de ambitie gesteld
om in 2035 energieneutraal te zijn in Opsterland. De komende vier jaar wordt maximaal ingezet om
100 hectare aan zonneparken (gelijk aan 100.000 MWh) te kunnen realiseren. Het zonnepark aan de
Skieppeleane past binnen deze ambitie.

Ingediende zienswijzen en beantwoording
Tegen de uitvoerwijze van het plan Zonnepark Skieppeleane te Ureterp teken ik hierbij bezwaar aan.
De geplande hoogte van meer dan 2.30 meter geeft dermate verstoring van zicht en landschap dat
het voor mijn (uit)zicht en omgeving niet acceptabel is, ook de kans op reflecties van de zon is met
deze hoogte groter. Rondom in onze provincie worden zonneparken geplaatst die zijn in veel situaties
minder hoog. Het deels open landschap rond Ureterp wordt met de voorgenomen hoogte meer
verstoort. Ondergetekende verzoekt u de maximale toegestane hoogte aan te passen naar ca 1,5
meter.

Beantwoording gemeente:
Er is gekozen door Groenleven in overleg met de gemeente, voor een landschappelijke inpassing met
singelbeplanting waardoor het park aan het zicht onttrokken wordt.

Het licht dat wordt omgezet in energie en reflectie zorgt voor verlies aan opbrengst. Daarom worden
de zonnepanelen zo gerealiseerd dat ze nagenoeg niet reflecteren.

Voor zover het zicht niet wordt onderbroken door singelbeplanting en er toch sprake is van reflectie,
dan zal dit niet waarneembaar zijn voor de bewoners aan de zuidzijde. Vanwege de lage hellingshoek
van 15º van de panelen, moet de zon namelijk laag op het noorden staan om gereflecteerd te kunnen
worden in de richting van de bewoners aan de zuidzijde. Dit komt niet voor in Nederland.

Ten aanzien van de gekozen hoogte van de panelen:
De keuze voor de hoogte van de panelen heeft te maken met de gehanteerde onderhoogte en de
opstelling.

De onderhoogte van 80 cm is gekozen om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken en de kosten
voor onderhoud te beperken. In het plan is opgenomen dat schapen zullen grazen onder de panelen.
Hiervoor is 80 cm een minimale onderhoogte. De opstelling is gekozen omdat deze efficiënt gebruik
maakt van de beschikbare ruimte. Hiermee kan relatief veel duurzame energie worden opgewekt bij
de beschikbare ruimte. Bovendien zijn er met deze opstelling minder stellages nodig dan bij een
lagere opstelling waardoor dit minder milieubelastend is.




                                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>