<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          - MEMO
Memo




DATUM       2 maart 2023                            PROJECT            Terschelling – ’t Land 1
KENMERK     20202041                                OPDRACHTGEVER      Dhr. Boekeloo
VAN         R. Koster & Y. Meerstra                 BIJLAGE(N)




STIKSTOFEMISSIE EN DEPOSITIE

INLEIDING
In opdracht van de heer Boekeloo is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en exploitatiefase van de
voorgenomen ontwikkeling op het perceel ’t Land 1 op West-Terschelling. De bestaande woning op het perceel 't Land
1 te West-Terschelling zal worden gesloopt en in plaats daarvan komt een nieuwe woning met acht logiesverblijven.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal). De
gemeente wil medewerking verlenen aan het project. Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) kan dit door het verlenen van een Omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van de Omgevingsvergunning is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd. In deze berekening is rekening
gehouden met verkeersbewegingen als emissiebron.

WETTELIJK KADER

Algemeen
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking
tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-
van op Natura 2000-gebieden.

De vervallen Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)
Op 2 november 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de bouwvrijstelling in relatie met stikstofdepositie
die per 1 juli 2022 via de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbete-
ring (Bsn) in werking is getreden. De Wsn en de Bsn regelden een vrijstelling voor de vergunningsplicht van artikel 2.7 lid 2
Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. Met de uitspraak van 2 november 2022 komt deze bouwvrijstelling (zgn.
aanlegfase) te vervallen. Voor ruimtelijke plannen en projecten dient daarom de aanleg- en exploitatiefase meegenomen te
worden om te bepalen of er een stikstofdepositie is. In het voorliggende onderzoek zijn de aanleg- en exploitatiefase mee-
genomen in de berekening.

AERIUS CALCULATOR EN UITGANGSPUNTEN

Exploitatiefase
In figuur 1 is een overzicht gegeven van de nieuwe situatie. Er is sprake van nieuwbouw, welke gasloos wordt aangelegd en
opgeleverd; er is derhalve geen emissie vanwege het verstoken van aardgas. Wel is er in de exploitatiefase NOx-emissie ten
gevolge van de verkeersaantrekkende werking/verkeersgeneratie. Op basis van één woning en 8 logiesverblijven bedraagt
de verkeersgeneratie in de nieuwe situatie ten hoogste 30 mvt/etmaal op een weekdag, berekend op basis van CROW-ken-
tallen (lichte motorvoertuigen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het verkeer ontsluit via ’t Land naar de Burgemeester van Heusdenweg. Er is een rijroute gerekend tot aan de Burgemeester
van Heusdenweg omdat de verkeersgeneratie van 30 mvt/etmaal daar opgaat in het heersend verkeersbeeld en niet meer
bedraagt dan 1-2 % van de huidige intensiteit op de Burgemeester van Heusdenweg.




Figuur 1: voorgenomen indeling van het plangebied


Aanlegfase
In de bouw- en aanlegfase wordt materieel aangevoerd met vrachtwagens en personeel met licht verkeer/busjes. In de be-
rekeningen is uitgegaan van gemiddeld 4 bewegingen met vrachtwagens per etmaal en 10 met lichte motorvoertuigen (waar-
onder busjes). Dit aantal is een jaargemiddelde per weekdag (worst-case derhalve).




2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In verband met de inzet van elektrisch aangedreven materieel in plaats van diesel aangedreven materieel wordt geen stik-
stofemissie verwacht ten gevolge van het materieel dat wordt ingezet tijdens de sloop-en de aanlegfase. De emissie vanwege
dieselaangedreven materieel is daarom niet opgenomen in de berekening.

RESULTATEN EN CONCLUSIE

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat
de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is (zowel bouwfase
als exploitatiefase). Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. Voor dit plan
geldt geen vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb).




3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1   AERIUS-BEREKENING AANLEGFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           Rho Adviseurs
                   Inrichtingslocatie                      't Land 1,
                                                           8881 GA Terschelling
                   Activiteit
                   Omschrijving                            West-Terschelling - 't Land 1
                   Toelichting                             Aanlegfase
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RRpDpvCGH94J
                   Datum berekening                        21 februari 2023, 16:58
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                   Situatie 1 - Beoogd                     2023                      10,0 g/j      0,4 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon          Gebied
                   Situatie 1 - Beoogd                     -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename van depositie          -
                   Grootste afname van depositie           -




RRpDpvCGH94J (21 februari 2023)                                                                                   2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                       Projectberekening



                   Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                        Emissie NH₃          Emissie NOₓ
                    Verkeersnetwerk                       10,0 g/j             0,4 kg/j




RRpDpvCGH94J (21 februari 2023)                                                             3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening



                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                      Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RRpDpvCGH94J (21 februari 2023)                                                                             4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening



                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.
                   saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                    -             -              -               -              -              -




RRpDpvCGH94J (21 februari 2023)                                                                                             5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening



                   Situatie 1, Rekenjaar 2023
                     1    Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Rijroute aanlegfase                                           Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j
                   Locatie              X:144589,38 Y:597971,37                    Type scherm        - -          NO₂ 0,1 kg/j
                   Lengte               59,27 m                                    Hoogte             - -          NH₃ 10,0 g/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)         Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                               Max. snelheid                      Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren            10 p/etmaal                 0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                  0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren            4 p/etmaal                  0,0 %
                   Busverkeer                            Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                  0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                   Database versie                   2022_290cbff6e8
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RRpDpvCGH94J (21 februari 2023)                                                                                                   6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2   AERIUS-BEREKENING EXPLOITATIEFASE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           Rho Adviseurs
                    Inrichtingslocatie                      't Land 1,
                                                            8881 GA Terschelling
                    Activiteit
                    Omschrijving                            West-Terschelling - 't Land 1
                    Toelichting                             Exploitatiefase
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          RUEpBfB4TCXH
                    Datum berekening                        21 februari 2023, 17:11
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    Situatie 1 - Beoogd                     2023                      10,7 g/j      0,2 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage       Hexagon          Gebied
                    Situatie 1 - Beoogd                     -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename van depositie          -
                    Grootste afname van depositie           -




RUEpBfB4TCXH (21 februari 2023)                                                                                    2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                        Projectberekening



                    Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

                    Emissiebronnen                        Emissie NH₃          Emissie NOₓ
                     Verkeersnetwerk                       10,7 g/j             0,2 kg/j




RUEpBfB4TCXH (21 februari 2023)                                                              3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening



                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                               Grootste afname van depositie
                        Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                   Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RUEpBfB4TCXH (21 februari 2023)                                                                              4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening



                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.
                    saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                   -             -              -               -              -              -




RUEpBfB4TCXH (21 februari 2023)                                                                                             5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Projectberekening



                    Situatie 1, Rekenjaar 2023
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Rijroute exploitatiefase                                      Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j
                    Locatie              X:144589,38 Y:597971,37                    Type scherm        - -          NO₂ 33,7 g/j
                    Lengte               59,27 m                                    Hoogte             - -          NH₃ 10,7 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)         Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                               Max. snelheid                      Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren            30 p/etmaal                 0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                  0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                  0,0 %
                    Busverkeer                            Voorgeschreven factoren            0 p/etmaal                  0,0 %
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                    Database versie                   2022_290cbff6e8
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RUEpBfB4TCXH (21 februari 2023)                                                                                                    6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>