<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
            REGELS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                          Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                               vastgesteld
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleidende regels                                         3
Artikel 1      Begrippen                                                 3
Artikel 2      Wijze van meten                                           7
Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels                                         8
Artikel 3      Groen                                                     8
Artikel 4      Maatschappelijk                                           9
Artikel 5      Verkeer - Verblijfsgebied                               10
Artikel 6      Water                                                   11
Artikel 7      Wonen - 1                                               12
Artikel 8      Wonen - 2                                               15
Artikel 9      Wonen - 3                                               18
Artikel 10     Wonen - Woongebouw                                      21
Artikel 11     Woongebied                                              23
Hoofdstuk 3    Algemene regels                                         26
Artikel 12     Anti-dubbeltelregel                                     26
Artikel 13     Algemene bouwregels                                     27
Artikel 14     Algemene gebruiksregels                                 28
Artikel 15     Algemene aanduidingsregels                              29
Artikel 16     Algemene afwijkingsregels                               30
Hoofdstuk 4    Overgangs- en slotregels                                 31
Artikel 17     Overgangsrecht                                           31
Artikel 18     Slotregel                                                32
BJZ.nu                                                                   2
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                 vastgesteld
Hoofdstuk 1                Inleidende regels
Artikel 1         Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1      plan:
het bestemmingsplan 'Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1' met identificatienummer
NL.IMRO.0098.BPWVGLINDEWIJK-ON01 van de gemeente Weststellingwerf.
1.2      bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.
1.3      aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding
staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.4      aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.5      aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6      aan huis verbonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende
mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.7      achtererf:
gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is gelegen;
1.8      achterperceelgrens:
de grens van een bouwperceel die is gelegen langs het achterwege;
1.9      bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.10     bebouwingspercentage:
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal
mag worden bebouwd;
1.11     bestaand:
het op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaande dan wel vergunde situatie;
1.12     bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
BJZ.nu                                                                                                      3
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
1.13      bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.14      bijgebouw:
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat zowel in functionele opzichts als in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw, niet zijnde een aanbouw;
1.15      bijzondere woonvorm/wooneenheid:
een voorziening voor de huisvesting van personen die bij hun normale, dagelijkse functioneren, huishoudelijke,
sociale, sociaal-medische en/of medische begeleiding en/of verzorging behoeven, zoals bejaarden of
gehandicapten
1.16      bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.17      bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.18      bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.19      bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.20      bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.21      bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.22      bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.23      dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.24      dienstverlening:
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.25      erker:
kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de gevel van een gebouw, meestal uitgevoerd in
metselwerk, hout en/of glas;
BJZ.nu                                                                                                           4
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                   vastgesteld
1.26      gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.27      geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
1.28      geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in de
Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.29      hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden
vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.30      hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden
aangemerkt;
1.31      kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:
het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van
handwerk, waarvan de omvang in een woning met bijbehorende gebouwen past en de woonfunctie in
ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate behouden blijft;
1.32      maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten
behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen;
1.33      nutsvoorzieningen:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
1.34      peil:
a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, de hoogte van de weg ter plaatse
     van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de hoogte van het terrein
     ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd, het ter plaatse geldende peil;
d. het peil zoals door of namens burgemeester en wethouders is bepaald;
1.35      platte dakafdekking:
een horizontale dakafdekking of een dakafdekking onder een hoek van maximaal 5° met het horizontale vlak;
1.36      uitbouw:
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw
door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
BJZ.nu                                                                                                       5
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                   vastgesteld
1.37     verbeelding:
de digitale, dan wel analoge, verbeelding van het bestemmingsplan met bijbehorende verklaring waarop de
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen;
1.38     voorgevel:
de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg
grenst, de door of namens burgemeester en wethouders aangewezen gevel(s);
1.39     voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
1.40     woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.41     woongebouw:
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en
qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;
1.42     zijdelingse perceelgrens:
grens van een bouwperceel die is gelegen langs het zijerf;
1.43     zij-erf:
gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen.
1.44     zorginstelling:
een specifieke woonvorm, waarbij een aantal zorgbehoevende afzonderlijke huishoudens in één gebouw is
ondergebracht.
Voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere regelingen (wetten, verordeningen), dienen deze
regelingen te worden gelezen zoals deze luiden ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan.
BJZ.nu                                                                                                        6
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                               Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                       vastgesteld
Artikel 2           Wijze van meten
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
2.1        de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, liftkokers, antennes en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.2        de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.3        de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
voor zover in de regels een dakhelling is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op de horizontale
gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansarde kappen en op dakvlakken welke niet
evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen;
2.4        de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.5        de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.6        de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens:
tussen de (zijdelingse) grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend gebouw,
waar die afstand het kortst is.
Meetverschillen:
Bij de toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten beschouwing gelaten, mits
dat meetverschil, mede gelet op de aard en omvang van hierdoor toegelaten of toe te laten (bouw)werken of
werkzaamheden, als van zeer beperkte betekenis moet worden aangemerkt.
Uitzonderingsregel:
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels,
erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.
BJZ.nu                                                                                                             7
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                         Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                              vastgesteld
Hoofdstuk 2                  Bestemmingsregels
Artikel 3           Groen
3.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Artikel 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   groenvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
b.   wegen, voet- en fietspaden;
c.   parkeervoorzieningen;
d.   speelvoorzieningen;
e.   waterlopen en waterpartijen;
f.   openbare nutsvoorzieningen;
g.   in- en uitritten ten behoeve van naastgelegen bestemmingen;
met de daarbij behorende:
h.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen.
3.2       Bouwregels
3.2.1     Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.   op of in deze gronden mogen enkel gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen worden
     gebouwd;
b.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
c.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
3.2.2     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
a.   de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
BJZ.nu                                                                                                  8
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                 Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                      vastgesteld
Artikel 4          Maatschappelijk
4.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;
b.   ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' een zorginstelling of bijzondere
     woonvormen/wooneenheden;
met daaraan ondergeschikt:
c.   een dienstwoning behorende bij de maatschappelijke functie;
d.   wegen, voet- en fietspaden;
e.   tuinen, erven en binnenterreinen;
f.   groenvoorzieningen;
g.   parkeervoorzieningen;
h.   speelvoorzieningen;
i.   waterlopen;
j.   openbare nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:
k.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2       Bouwregels
4.2.1     Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.   hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   bijgebouwen mogen uitsluitend op niet minder dan 2 m achter de voorgevel(s) van het hoofdgebouw of
     het verlengde daarvan worden gebouwd;
c.   de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is
     aangegeven;
d.   de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 5,5 m;
e.   de totale oppervlakte van bijgebouwen buiten het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen
     dan 100 m2.
4.2.2     Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen (binnen en buiten het
bouwvlak) gelden de volgende regels:
a.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m3 bedragen;
b.   de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
4.2.3     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
BJZ.nu                                                                                                          9
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                          Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                               vastgesteld
Artikel 5          Verkeer - Verblijfsgebied
5.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   wegen en straten;
met daaraan ondergeschikt:
b.   voet- en rijwielpaden;
c.   parkeervoorzieningen;
d.   groenvoorzieningen;
e.   nutsvoorzieningen;
f.   speelvoorzieningen;
g.   waterlopen;
met daarbij behorende:
h.   bouwwerken, geen gebouw zijnde.
5.2       Bouwregels
5.2.1     Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.   als gebouw mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd;
b.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
c.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
5.2.2     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
BJZ.nu                                                                                                  10
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                         Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                              vastgesteld
Artikel 6          Water
6.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   water en waterlopen;
b.   waterberging;
c.   waterhuishoudkundige voorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
d.   openbare nutsvoorzieningen;
e.   groenvoorzieningen;
f.   voet- en rijwielpaden;
g.   speelvoorzieningen;
met daarbij behorende:
h.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2       Bouwregels
6.2.1     Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.   als gebouw mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd;
b.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
c.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
6.2.2     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
a.    de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 10 m bedragen.
BJZ.nu                                                                                                 11
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                 vastgesteld
Artikel 7          Wonen - 1
7.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
b.   tuinen, erven en binnenterreinen;
c.   voet- en fietspaden en op- en inritten;
d.   parkeervoorzieningen;
e.   groenvoorzieningen;
f.   speelvoorzieningen;
g.   water;
h.   gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen
met daarbij behorende:
i.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
7.2       Bouwregels
7.2.1     Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.   een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   hoofdgebouwen dienen vrijstaand te worden gebouwd;
c.   een hoofdgebouw dient in, of ten hoogste 6 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden
     gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -
     lintbebouwing' hoofdgebouwen in of ten hoogste 2 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens dienen
     te worden gebouwd;
d.   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lintbebouwing' mag de breedte van de
     voorgevel maximaal 7 m bedragen;
e.   voor zover gelegen op meer dan 1,5 m achter de voorgevel mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
     bouwaanduiding - lintbebouwing' de breedte van een hoofdgebouw meer dan 7 m bedragen;
f.   de maximale horizontale diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m, met dien
     verstande dat bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
g.   de afstand tussen het hoofdgebouw en de (niet aangebouwde) zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten
     minste 3 m, met dien verstande dat:
     1. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregels' de afstand ten
          minste 5 m moet bedragen;
     2. bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
h.   ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en
     bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, dan wel de
     bestaande hoogte, indien deze hoger is;
i.   de dakhelling bedraagt minimaal 40 graden en maximaal 55 graden, met dien verstande dat:
     1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lintbebouwing' de dakhelling minimaal 50
          en maximaal 60 graden bedraagt;
     2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregels' de dakhelling
          minimaal 30 en maximaal 50 graden bedraagt.
BJZ.nu                                                                                                    12
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                               Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
7.2.2     Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden
     gebouwd, met dien verstande dat bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
b.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen dienen ten minste 3 m achter het verlengde van, de
     voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, dan wel tenminste de bestaande afstand indien deze
     korter is;
c.   in afwijking van het bepaalde onder b dienen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding
     - afwijkende bouwregels' en 'specifieke bouwaanduiding - lintbebouwing' losstaande bijgebouwen ten
     minste 1 m achter de achtergevel van het bijbehorende hoofdgebouw te worden gebouwd;
d.   de afstand van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag
     niet minder dan 1 m bedragen, tenzij op de perceelsgrens wordt gebouwd;
e.   de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen bedraagt niet meer
     dan 75 m², met dien verstande dat de maximale bebouwingsoppervlakte van alle gebouwen op het
     perceel niet meer dan 50% mag bedragen;
f.   de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer
     bedragen dan 3 m;
g.   de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw met een afdekking met een kap mag
     niet meer bedragen dan 7 m, met dien verstande dat:
     1. de maximale bouwhoogte minimaal 2 m lager dient te zijn dan de nokhoogte van het bijbehorende
          hoofdgebouw;
     2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregels' onder dezelfde
          kap dient te worden gebouwd als het bijbehorende hoofdgebouw;
     3. bestaande afwijkingen tevens zijn toegestaan;
h.   de bouwhoogte van een losstaand bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer bedragen
     dan 5,5 m dan wel de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat de bouwhoogte op de zijdelingse
     perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een aaneen te bouwen aan- en
     uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
i.   de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een platte afdekking en overkappingen mag
     niet meer dan 3 m bedragen.
7.2.3     Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
b.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
7.2.4     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
7.3       Afwijken van de bouwregels
7.3.1     Afwijkingsbevoegdheden
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a.   het bepaalde in 7.2.1 sub g en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot
     niet minder dan 1 m en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ter plaatse van de aanduiding
     'specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouwregels' wordt verkleind tot niet minder dan 3 meter;
b.   het bepaalde in 7.2.1 sub h en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt
     vergroot tot ten hoogste 6 m respectievelijk 11 m;
BJZ.nu                                                                                                        13
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                  vastgesteld
c.   het bepaalde in 7.2.2 sub b en toestaan dat aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen ten
     minste 1 m achter het verlengde van, de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
d.   het bepaalde in 7.2.2 sub a en b en toestaan dat een aanbouw buiten het bouwvlak en/of voor of op
     minder dan 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw wordt
     gebouwd, mits:
     1. de horizontale diepte voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
          hoofdgebouw niet meer dan 1 m bedraagt, en;
     2. de bouwhoogte van deze aanbouw niet meer dan 3 m bedraagt, en;
     3. sprake is van een platte afdekking;
e.   het bepaalde in 7.2.2 sub e en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de
     bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot maximaal 100 m², met dien verstande dat het
     bebouwingspercentage van het als zij- en achtererf aan te duiden deel van een bouwperceel niet meer
     dan 50 % mag bedragen.
7.3.2     Beoordelingscriteria
De in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
a.   het straat- en bebouwingsbeeld, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
b.   de woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de milieusituatie;
f.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
7.4       Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval het volgende gerekend:
a.   het gebruik van een hoofdgebouw ten behoeve van meer dan één woning;
b.   het gebruik van gebouwen die vrijstaan van het hoofdgebouw, als zelfstandige woning;
c.   het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten,
     anders dan een aan huis verbonden beroep;
BJZ.nu                                                                                                     14
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                 vastgesteld
Artikel 8          Wonen - 2
8.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
b.   tuinen, erven en binnenterreinen;
c.   voet- en fietspaden en op- en inritten;
d.   parkeervoorzieningen;
e.   groenvoorzieningen;
f.   speelvoorzieningen;
g.   water;
h.   gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:
i.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2       Bouwregels
8.2.1     Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.   een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   hoofdgebouwen mogen met ten hoogste twee aaneen worden gebouwd;
c.   een hoofdgebouw dient in de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
d.   de maximale horizontale diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;
e.   de afstand tussen het hoofdgebouw en de (niet aangebouwde) zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten
     minste 3 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
f.   ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en
     bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, dan wel de
     bestaande hoogte, indien deze hoger is;
g.   de dakhelling bedraagt minimaal 40 graden en maximaal 55 graden.
8.2.2     Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden
     gebouwd, met dien verstande dat bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
b.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen dienen ten minste 3 m achter het verlengde van, de
     voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, dan wel tenminste de bestaande afstand indien deze
     korter is;
c.   de afstand van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag
     niet minder dan 1 m bedragen, tenzij op de perceelsgrens wordt gebouwd;
d.   de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen bedraagt niet meer
     dan 75 m², met dien verstande dat de maximale bebouwingsoppervlakte van alle gebouwen op het
     perceel niet meer dan 50% mag bedragen;
e.   de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer
     bedragen dan 3 m;
f.   de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw met een afdekking met een kap mag
     niet meer bedragen dan 7 m, met dien verstande dat:
g.   de maximale bouwhoogte minimaal 2 m lager dient te zijn dan de nokhoogte van het bijbehorende
BJZ.nu                                                                                                    15
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                               Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
     hoofdgebouw;
h.   de bouwhoogte op de zijdelingse perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een
     aaneen te bouwen aan- en uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
i.   bestaande afwijkingen tevens zijn toegestaan;
j.   de bouwhoogte van een losstaand bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer bedragen
     dan 5,5 m dan wel de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat de bouwhoogte op de zijdelingse
     perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een aaneen te bouwen aan- en
     uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
k.   de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een platte afdekking en overkappingen mag
     niet meer dan 3 m bedragen.
8.2.3     Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
b.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
8.2.4     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
8.3       Afwijken van de bouwregels
8.3.1     Afwijkingsbevoegdheden
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a.   het bepaalde in 8.2.1 sub e en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot
     niet minder dan 1 m;
b.   het bepaalde in 8.2.1 sub f en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt
     vergroot tot ten hoogste 6 m respectievelijk 11 m;
c.   het bepaalde in 8.2.2 sub a en b en toestaan dat een aanbouw buiten het bouwvlak en/of voor of op
     minder dan 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw wordt
     gebouwd, mits:
     1. de horizontale diepte voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
          hoofdgebouw niet meer dan 1 m bedraagt, en;
     2. de bouwhoogte van deze aanbouw niet meer dan 3 m bedraagt, en;
     3. sprake is van een platte afdekking;
d.   het bepaalde in 8.2.2 sub b en toestaan dat aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen ten
     minste 1 m achter het verlengde van, de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
e.   het bepaalde in 8.2.2 sub d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de
     bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot maximaal 100 m², met dien verstande dat het
     bebouwingspercentage van het als zij- en achtererf aan te duiden deel van een bouwperceel niet meer
     dan 50 % mag bedragen.
8.3.2     Beoordelingscriteria
De in 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
a.   het straat- en bebouwingsbeeld, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
b.   de woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
BJZ.nu                                                                                                        16
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                  vastgesteld
e.  de milieusituatie;
f.  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
8.4      Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval het volgende gerekend:
a.  het gebruik van een hoofdgebouw ten behoeve van meer dan één woning;
b.  het gebruik van gebouwen die vrijstaan van het hoofdgebouw, als zelfstandige woning;
c.  het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten,
    anders dan een aan huis verbonden beroep.
BJZ.nu                                                                                                     17
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                 vastgesteld
Artikel 9          Wonen - 3
9.1       Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
b.   tuinen, erven en binnenterreinen;
c.   voet- en fietspaden en op- en inritten;
d.   parkeervoorzieningen;
e.   groenvoorzieningen;
f.   speelvoorzieningen;
g.   water;
h.   gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen
met daarbij behorende:
i.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
9.2       Bouwregels
9.2.1     Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.   een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   hoofdgebouwen mogen zowel vrijstaand als aaneen worden gebouwd, waarbij geldt dat niet meer dan 8
     woningen aaneen mogen worden gebouwd;
c.   een hoofdgebouw mag uitsluitend in de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
d.   de maximale horizontale diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;
e.   de afstand tussen het hoofdgebouw en de (niet aangebouwde) zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten
     minste 3 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
f.   ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en
     bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, dan wel de
     bestaande hoogte, indien deze hoger is;
g.   de dakhelling bedraagt minimaal 40 graden en maximaal 55 graden;
9.2.2     Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden
     gebouwd, met dien verstande dat bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
b.   aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen dienen ten minste 3 m achter het verlengde van, de
     voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, dan wel tenminste de bestaande afstand indien deze
     korter is;
c.   de afstand van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen tot een zijdelingse perceelsgrens mag
     niet minder dan 1 m bedragen, tenzij op de perceelsgrens wordt gebouwd;
d.   de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen bedraagt niet meer
     dan 75 m², met dien verstande dat de maximale bebouwingsoppervlakte van alle gebouwen op het
     perceel niet meer dan 50% mag bedragen;
e.   de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer
     bedragen dan 3 m;
f.   de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw met een afdekking met een kap mag
     niet meer bedragen dan 7 m, met dien verstande dat:
BJZ.nu                                                                                                    18
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                               Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
g.   de maximale bouwhoogte minimaal 2 m lager dient te zijn dan de nokhoogte van het bijbehorende
     hoofdgebouw;
h.   de bouwhoogte op de zijdelingse perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een
     aaneen te bouwen aan- en uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
i.   bestaande afwijkingen tevens zijn toegestaan;
j.   de bouwhoogte van een losstaand bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer bedragen
     dan 5,5 m dan wel de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat de bouwhoogte op de zijdelingse
     perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een aaneen te bouwen aan- en
     uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
k.   de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een platte afdekking en overkappingen mag
     niet meer dan 3 m bedragen.
9.2.3     Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a.   de inhoud van een gebouw mag niet meer dan 75 m³ bedragen;
b.   de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.
9.2.4     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
9.3       Afwijking van de bouwregels
9.3.1     Afwijkingsbevoegdheden
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in:
a.   het bepaalde in 9.2.1 sub e en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot
     niet minder dan 1 m;
b.   het bepaalde in 9.2.1 sub f en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt
     vergroot tot ten hoogste 6 m respectievelijk 11 m;
c.   het bepaalde in 9.2.2 sub a en b en toestaan dat een aanbouw buiten het bouwvlak en/of voor of op
     minder dan 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw wordt
     gebouwd, mits:
     1. de horizontale diepte voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
          hoofdgebouw niet meer dan 1 m bedraagt, en;
     2. de bouwhoogte van deze aanbouw niet meer dan 3 m bedraagt, en;
     3. sprake is van een platte afdekking;
d.   het bepaalde in 9.2.2 sub b en toestaan dat aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen ten
     minste 1 m achter het verlengde van, de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
e.   het bepaalde in 9.2.2 sub d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de
     bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot maximaal 100 m², met dien verstande dat het
     bebouwingspercentage van het als zij- en achtererf aan te duiden deel van een bouwperceel niet meer
     dan 50 % mag bedragen.
BJZ.nu                                                                                                        19
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                  vastgesteld
9.3.2     Beoordelingscriteria
De in 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
a.   het straat- en bebouwingsbeeld, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
b.   de woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de milieusituatie;
f.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
9.4       Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval het volgende gerekend:
a.   het gebruik van een hoofdgebouw ten behoeve van meer dan één woning;
b.   het gebruik van gebouwen die vrijstaan van het hoofdgebouw, als zelfstandige woning;
c.   het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten,
     anders dan een aan huis verbonden beroep.
BJZ.nu                                                                                                     20
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                            Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                  vastgesteld
Artikel 10         Wonen - Woongebouw
10.1      Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
b.   bijgebouwen;
met daaraan ondergeschikt:
c.   tuinen erven en binnenterreinen;
d.   woonstraten, voet- en fietspaden en op- en inritten;
e.   groenvoorzieningen;
f.   parkeervoorzieningen;
g.   speelvoorzieningen;
h.   water;
i.   gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:
j.   bouwwerken geen gebouw zijnde.
10.2      Bouwregels
10.2.1    Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:
a.   als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
b.   gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c.   de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2 m bedragen;
d.   ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw
     niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven.
10.2.2    Voor het bouwen van bijgebouwen, niet zijnde parkeergarages, gelden de volgende regels:
a.   bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   bijgebouwen mogen uitsluitend op niet minder dan 2 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
     woongebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
c.   de bouwhoogte van een bijgebouw met een platte afdekking mag niet meer bedragen dan 3 m bedragen.
10.2.3    Voor het bouwen van parkeergarages, gelden de volgende regels:
a.   parkeergarages mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat
     ondergrondse parkeergarages buiten het bouwvlak mogen worden opgericht;
b.   parkeergarages mogen uitsluitend op niet minder dan 2 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van
     het woongebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat dit niet geldt voor
     ondergrondse parkeergarages.
10.2.4    Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a.   de inhoud niet meer dan 75 m³ mag bedragen;
b.   de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
BJZ.nu                                                                                                     21
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                   vastgesteld
10.2.5    Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
c.   in afwijking van het bepaalde onder sub b, mag ter plaatse van de aanduiding 'kap' een constructie in de
     vorm van een overkapping met een grotere bouwhoogte worden opgericht, met dien verstande dat deze
     constructie uitsluitend is toegestaan tussen twee gebouwen;
d.   de dakhelling van de in sub c bedoelde overkapping dient tussen de 40 en 50 graden te bedragen, waarbij
     geldt dat de maximale bouwhoogte minimaal 1 m lager dient te zijn dan de bouwhoogte van de gebouwen
     waartussen de overkapping wordt opgericht.
10.3      Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval het volgende gerekend:
a.   het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten,
     anders dan een aan huis verbonden beroep;
b.   het gebruik van bijgebouwen voor bewoning.
BJZ.nu                                                                                                        22
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                           Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                  vastgesteld
Artikel 11         Woongebied
11.1      Bestemmingsomschrijving
De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.   woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
     1. een aan huis verbonden beroep;
     2. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voor zover bestaand;
b.   aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen;
met daaraan ondergeschikt:
c.   tuinen erven en binnenterreinen;
d.   woonstraten, voet- en fietspaden en op- en inritten;
e.   groenvoorzieningen;
f.   parkeervoorzieningen;
g.   speelvoorzieningen;
h.   water;
i.   gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
met daarbij behorende:
j.   bouwwerken geen gebouw zijnde.
11.2      Bouwregels
11.2.1    Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.   als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
b.   het bestaande aantal woningen per bouwvlak mag niet worden vergroot;
c.   gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
d.   een hoofdgebouw mag uitsluitend in of maximaal 2 m achter de naar de weg gekeerde bouwgrens
     worden gebouwd, dan wel ten hoogste de afstand achter de naar de weg gekeerde bouwgrens van het
     bestaande hoofdgebouw indien deze groter is;
e.   de horizontale diepte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 15 m bedragen, dan wel de bestaande
     horizontale diepte;
f.   de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2 m bedragen, met
     dien verstande dat:
     1. bestaande afwijkingen zijn toegestaan;
     2. deze regel niet van toepassing is op de aangebouwde zijden van halfvrijstaande of rijwoningen;
g.   ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en
     bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, dan wel de
     bestaande hoogte, indien deze hoger is.
11.2.2    Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a.   aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b.   aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend op niet minder dan 5 m achter de naar de weg
     gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
c.   de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag niet
     meer dan 75 m² bedragen, met dien verstande dat het bebouwingspercentage van het als zij- en achtererf
     aan te duiden deel van een bouwperceel niet meer dan 50 % mag bedragen;
d.   de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een platte afdekking mag niet meer
BJZ.nu                                                                                                     23
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
     bedragen dan de goothoogte van het hoofdgebouw, met een maximum van 4 m;
e.   de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet meer
     bedragen dan de goothoogte van het hoofdgebouw, met een maximum van 4 m;
f.   de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw met een afdekking met een kap mag niet
     meer bedragen dan 5,5 m dan wel de bestaande bouwhoogte, met dien verstande dat de bouwhoogte op
     de zijdelingse perceelgrens niet meer mag bedragen dan 3 m, tenzij sprake is van een aaneen te bouwen
     aan- en uitbouw of een bijgebouw met een afdekking met een kap;
g.   de afstand van een aan- en uitbouw en een bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder
     dan 1 m bedragen, behoudens bij plaatsing op deze perceelgrens.
11.2.3    Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
a.   de inhoud niet meer dan 75 m³ mag bedragen;
b.   de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
11.2.4    Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande
     dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
     niet meer mag bedragen dan 1 m;
b.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
11.3      Afwijken van de bouwregels
11.3.1    Afwijkingsbevoegdheden
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a.   het bepaalde in 11.2.1 sub e en toestaan dat de horizontale diepte van een hoofdgebouw wordt vergroot,
     met dien verstande dat het verlenen van de omgevingsvergunning niet mag leiden tot een, in relatie tot
     de afstand ten opzichte van het hoofdgebouw op het achterliggende perceel, onevenredige verdichting
     van het binnenterrein ter plaatse;
b.   het bepaalde in 11.2.1 sub f en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind tot
     niet minder dan 1 m;
c.   het bepaalde in 11.2.2 sub b en toestaan dat een aanbouw voor of op minder dan 5 m achter (het
     verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw wordt gebouwd, mits:
     1. de horizontale diepte voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
          hoofdgebouw niet meer dan 2 m bedraagt;
     2. deze aanbouwen, in afwijking van het bepaalde in 11.2.2 sub d, e en f, geen grotere bouw- en
          goothoogte hebben dan 4 m, en;
     3. het bepaalde in 11.2.2 sub a (bouwen binnen bouwvlak) in acht wordt genomen;
d.   het bepaalde in 11.2.2 sub c en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de
     bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot maximaal 100 m², met dien verstande dat het in
     11.2.2 sub c genoemde bebouwingspercentage in acht wordt genomen;
e.   het bepaalde in 11.2.2 sub g en toestaan dat de bouwhoogte aan een aan- of uitbouw of een bijgebouw
     met een afdekking met een kap wordt vergroot tot maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw, met
     dien verstande dat de dakhelling niet meer bedraagt dan de dakhelling van het hoofdgebouw.
11.3.2    Beoordelingscriteria
De in 11.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van:
a.   de stedenbouwkundige situatie, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
BJZ.nu                                                                                                        24
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                             Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                   vastgesteld
b.   de woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de milieusituatie;
f.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
11.4      Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval het volgende gerekend:
g.   het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten,
     anders dan een aan huis verbonden beroep, tenzij het betreft bestaande kleinschalige bedrijfsmatige
     activiteiten;
h.   het gebruik van een hoofdgebouw ten behoeve van meer dan één woning;
i.   het gebruik van bijgebouwen voor bewoning.
11.5      Afwijking van de gebruiksregels
11.5.1    Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in 11.4 sub a en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van de
uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
11.5.2    Beoordelingscriteria
De in 11.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van:
a.   de stedenbouwkundige situatie, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
b.   de woonsituatie;
c.   de verkeersveiligheid;
d.   de sociale veiligheid;
e.   de milieusituatie;
f.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
BJZ.nu                                                                                                      25
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                           Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                vastgesteld
Hoofdstuk 3             Algemene regels
Artikel 12      Anti-dubbeltelregel
Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
BJZ.nu                                                                                                   26
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                 Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                        vastgesteld
Artikel 13         Algemene bouwregels
13.1     Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:
a.   de plaats en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van parkeergelegenheid en laad- en
     losmogelijkheden bij of in gebouwen, met inachtneming van de volgende regels:
     1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve
         van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het
         gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag
         niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet
         worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer;
     2. De in sub 1. bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn
         afgestemd op gangbare personenauto’s. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
          indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m en ten hoogste
              3,25 m bij 6,00 m bedragen;
          indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voor zover
              die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m
              bedragen.
     3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte
         voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in
         of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
b.   de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, met het oog op het voorkomen van een
     onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het bebouwingsbeeld
     en/of verkeersveiligheid.
BJZ.nu                                                                                                           27
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                               Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                       vastgesteld
Artikel 14          Algemene gebruiksregels
14.1      Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a.   het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten
     behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en
     werkzaamheden;
b.   het storten van puin en afvalstoffen;
c.   de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
d.   het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e.   het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
14.2      Toegestaan gebruik
Tot een strijdig gebruik wordt niet gerekend:
a.   het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele
     evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk
     voorschrift vergunning, ontheffing of ontheffing vereist en deze is verleend.
BJZ.nu                                                                                                          28
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                              Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
Artikel 15         Algemene aanduidingsregels
15.1     geluidzone - weg
a.   De ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor het
     tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege weglawaai op geluidsgevoelige gebouwen.
b.   Voor het bouwen van gebouwen geldt dat een op grond van de basisbestemming toelaatbaar
     geluidsgevoelig gebouw of een uitbreiding van een geluidsgevoelig gebouw niet mag worden gebouwd,
     tenzij uit onafhankelijk akoestisch onderzoek is gebleken dat de gevelwaarde niet hoger is dan:
     1. de wettelijke voorkeursgrenswaarde danwel;
     2. een verkregen hogere waarde.
BJZ.nu                                                                                                        29
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                              Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                    vastgesteld
Artikel 16          Algemene afwijkingsregels
16.1      Afwijkingsbevoegdheden
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a.   de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
     afmetingen en percentages;
b.   de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen
     onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe
     aanleiding geven;
c.   de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil
     daartoe aanleiding geeft;
d.   de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan
     dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m,
     met dien verstande dat ten aanzien van de hoogte van antennes van geringe horizontale afmetingen de
     hoogte kan worden vergroot tot maximaal 15 m voor antennes voor prive-gebruik en maximaal 30 m voor
     gemeenschappelijk gebruik;
e.   het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte
     van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
     lichtkappen, mits:
     1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 6 m² bedraagt;
     2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw
          bedraagt.
16.2      Beoordelingscriteria
De in 16.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan:
a.   de stedenbouwkundige situatie, onder meer gevormd door het straat- en bebouwingsbeeld;
b.   de woonsituatie;
c.   de milieusituatie;
d.   de verkeersveiligheid;
e.   de sociale en/of externe veiligheid;
f.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
BJZ.nu                                                                                                       30
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                                     vastgesteld
Hoofdstuk 4                 Overgangs- en slotregels
Artikel 17          Overgangsrecht
17.1      Overgangsrecht bouwwerken
a.   Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
     uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
     afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
     1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
     2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
          aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
          waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen is teniet gegaan.
b.   Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het
     vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
c.   Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
     inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
     geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
10.2    Overgangsrecht gebruik
a.   Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
     bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b.   Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te
     laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar
     aard en omvang wordt verkleind.
c.   Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een
     jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d.   Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
     bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
BJZ.nu                                                                                                        31
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                          Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1
                                                                                               vastgesteld
Artikel 18       Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1" van de gemeente Weststellingwerf.
BJZ.nu                                                                                                  32
Bestemmingsplannen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>