<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  718008
18,5,2018 BI  AGE 1 – T E ICHTI G      P
          DE AA VRAAG
             GEVI GSVERGU        I G 14
          WI DTURBI ES
          E ERGIEPAR P TTE DI
          E ergiepar! P"tte di%! B&V&
          Defi itief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                              Duurzame oplossingen in
                              energie, klimaat en milieu
                              Postbus 579
                              7550 AN Hengelo
                              Telefoon (074) 248 99 40
Documenttitel  Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag
               Omgevingsvergunning 14 Windturbines
               Energiepark Pottendijk
Soort document Definitief v1
Datum          18-5-2018
Projectnummer  718008
Opdrachtgever  Energiepark Pottendijk B.V.
Auteur         Jan-Willem Broersma, Pondera Consult
Vrijgave       Florentine van der Wind, Pondera Consult
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
    INHOUDSOPGAVE
    Toelichting op de aanvraag                                                                            1
    Inleiding                                                                                             1
    Onderdelen van de aanvraag                                                                            1
    Flexibiliteit in de vergunning                                                                        2
    Gegevens initiatiefnemer                                                                              3
    Overige vergunningen                                                                                  4
    Leeswijzer                                                                                            4
    Locatie                                                                                               5
    Inleiding                                                                                             5
    Adres en omschrijving locatie                                                                         5
    Kadastrale informatie                                                                                 6
    Eigendomssituatie                                                                                     6
    Aan te vragen omgevingsvergunning                                                                     7
    Deeltoestemming bouw                                                                                  7
    Deeltoestemming milieu                                                                              13
    Deeltoestemming uitvoeren van een werk                                                              23
    Deeltoestemming afwijken bestemmingsplan                                                            23
    Bijlagen                                                                                            24
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                          1
    TOELICHTING OP DE AANVRAAG
    Inleiding
    Energiepark Pottendijk B.V. is voornemens een windpark te realiseren. Het windpark bestaat uit
    14 windturbines, bijbehorende kraanopstelplaatsen en een inkoopstation gelegen in de
    gemeente Emmen. In onderstaand Figuur 1.1 zijn de turbineposities van het windpark
    weergegeven.
    Figuur 1.1 Windturbineposities Energiepark Pottendijk
    Onderdelen van de aanvraag
    Onderhavige aanvraag voorziet in de bouw en exploitatie van de windturbines en bijbehorende
    kraanopstelplaatsen en een inkoopstation. Overige bijbehorende voorzieningen, zoals
    (toegangs)wegen en elektrische infrastructuur (kabels), worden nog nader uitgewerkt. Hiervoor
    zal, indien benodigd, op een later tijdstip een afzonderlijke vergunningaanvraag worden
    gedaan.
    Ten behoeve van het bovenstaande vraagt Energiepark Pottendijk B.V. een
    omgevingsvergunning in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
    16 jaar aan voor:
    •     het bouwen van een bouwwerk zijnde een windpark bestaande uit 14 nieuw te bouwen
          windturbines, bijbehorende kraanopstelplaatsen, een hekwerk en een inkoopstation (artikel
          2.1, lid 1 onder a Wabo);
    •     het oprichten en in werking hebben van een inrichting, te weten een windpark, bestaande
          uit 14 windturbines (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo);
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
2
                     •    het afwijken van het bestemmingsplan/voorbereidingsbesluit (art 2.12, lid 1 onder d Wabo).
                     •    Uitvoeren van een werk in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (artikel
                          2.1, lid 1 onder b Wabo)
                     De inrichting is vergunningplichtig voor het onderdeel milieu onder artikel 2.1 onder e Wabo
                     vanwege het opstellen van een MER voor de aanvraag. Er is derhalve geen sprake van een
                     vergunningplicht onder artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wabo omgevingsrecht. In plaats daarvan
                     dient de hiervoor genoemde omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van
                     een inrichting worden verkregen.
                     De aanvraag omgevingsvergunning is door Energiepark Pottendijk B.V. ingediend via het
                     Omgevingsloket Online (OLO). Voorliggend document vormt een toelichting op de via het OLO
                     ingediende aanvraag. In een aanvraagformulier wordt op verschillende plekken naar
                     onderhavige document verwezen (bijlage 1). Daar waar in het OLO een 0 is opgegeven, kan dit
                     op twee manieren geïnterpreteerd worden:
                     1. Het betreft daadwerkelijk een hoeveelheid van 0 of het komt 0 keer voor
                     2. In dit document is een toelichting op de gevraagde informatie opgenomen, omdat deze
                     informatie niet met enkel een getal is te beschrijven
                     De voor het OLO benodigde tabellen zijn zoveel mogelijk in dit document opgenomen, of als
                     bijlage aan het OLO toegevoegd.
                     Deze aanvraag betreft tegelijkertijd een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.
                     Flexibiliteit in de vergunning
                     Energiepark Pottendijk BV wil komen tot een omgevingsvergunning, waarin enige mate van
                     flexibiliteit is opgenomen. De aanbesteding en daarmee definitieve keuze van de windturbines
                     vindt op een later moment plaats. Er zal nog een keuze worden gemaakt tussen 3
                     windturbinetypes:
                     •    Siemens 4.2 MW
                     •    Siemens 3.6 MW
                     •    Nordex 3.6 MW
                     Dit betekent dat voor het onderdeel bouwen een vergunning wordt aangevraagd op basis van
                     de maximale en minimale afmetingen voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte en de
                     maximale dimensionering van de funderingen. Voor de aanvraag voor het onderdeel milieu is in
                     onderhavige aanvraag per relevant milieuaspect gekeken naar de maximale impact van deze
                     bandbreedte op de omgeving. Daarmee wordt aangetoond dat, ongeacht de uitkomst van de
                     selectie van een windturbinetype, aan de normen (o.a. uit het Activiteitenbesluit) kan worden
                     voldaan.
                     Voor het plangebied Pottendijk is een opgave vastgesteld van 50,5 Megawatt (MW) aan
                     opgesteld vermogen aan windturbines. Drie maanden voor start bouw zal aan het bevoegd
                     gezag worden aangegeven welke windturbinetype wordt gerealiseerd. Indien dit de Siemens
                     4.2 MW zal zijn, zal hierbij tevens worden aangegeven welke twee turbineposities komen te
                     vervallen, om uit te komen op 50,4 MW.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                          3
    Gegevens initiatiefnemer
    In onderstaande tabel worden de gegevens van de initiatiefnemer weergegeven. De
    initiatiefnemer is gelijk aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.
    Tabel 1.1 Gegevens initiatiefnemer
         Bedrijf
         KvK nummer + vestigingsnummer        70339538/ 000038619946
         Statutaire naam                      Energiepark Pottendijk b.v.
         Handelsnaam                          Energiepark Pottendijk
         Contactpersoon
         Voorletters                          Jeroen ( J.H.J.) Deddens
         Achternaam                           Deddens
         Functie                              directeur / eigenaar
         Geslacht                             man
         Vestigingsadres bedrijf
         Postcode                             7885 AT
         Huisnummer                           47
         Straatnaam                           Herenstreek
         Woonplaats                           Nieuw Dordrecht
         Contactgegevens
         Telefoonnummer                       06 20649784 of 06-11310708
         E-mailadres                          w.stapel@energiepark-pottendijk.nl
    De initiatiefnemer wordt bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven contactpersoon van
    het adviesbureau in onderstaande tabel is tevens de gemachtigde voor het indienen van de
    omgevingsvergunning. De machtiging is bij de aanvraag gevoegd (bijlage 3).
    Tabel 1.2 Gegevens adviseur
        Bedrijf                                      Pondera Consult b.v.
        Contactpersoon
        Voorletters                                  J.F.W.
        Achternaam                                   Rijntalder
        Functie                                      Directeur
        Geslacht                                     Man
        Vestigingsadres bedrijf
        Postcode                                     7556 PE
        Huisnummer                                   49
        Straatnaam                                   Welbergweg
        Woonplaats                                   Hengelo
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
4
                         Contactgegevens
                         Telefoonnummer                             0629733909
                         E-mailadres                                f.vanderwind@ponderaconsult.com
                     Overige vergunningen
                     Voor de gevolgen van de bouw en exploitatie van het windpark op flora en fauna en Natura
                     2000 gebieden is separaat een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming
                     (Natuurvergunning) aangevraagd op 19 april 2018. Hiermee is de aanhaakplicht komen te
                     vervallen.
                     Leeswijzer
                     Dit document volgt de opbouw van het formulier van het Omgevingsloket. In deze ‘Toelichting
                     op de aanvraag’, waarnaar in het formulier wordt verwezen, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op
                     het algemene deel van de aanvraag en bevat de informatie over aanvrager en indiener.
                     Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de locatie van het windpark beschreven. In het derde
                     hoofdstuk wordt de aanvraag voor de verschillende deeltoestemmingen, bouwen, oprichten
                     inrichting en afwijken van bestemmingsplan toegelicht. In het laatste hoofdstuk wordt
                     aangegeven welke informatie in de bijlagen is opgenomen.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                          5
    LOCATIE
    Inleiding
    Dit hoofdstuk beschrijft de exacte locatie van het windpark en de posities van de turbines.
    Adres en omschrijving locatie
    De 14 voorgenomen windturbines zijn gelegen ten zuidoosten van de provinciale weg N391, ter
    hoogte van het Motodrome Emmen. In tabel 2.1 zijn de coördinaten van de turbineposities
    opgenomen. In bijlage 2 is een situatietekening opgenomen, waar de te realiseren windturbines
    zijn ingetekend.
    Tabel 2.1 Coördinaten turbineposities (in RD new).
        Nr:        X                                        Y
        1          261186                                   537630
        2          261686                                   537733
        3          261338                                   538471
        4          261908                                   538603
        5          262328                                   538686
        6          261998                                   538145
        7          262437                                   538231
        8          262827                                   537848
        9          262930                                   538377
        10         262834                                   538829
        11         262545                                   539134
        12         262992                                   539268
        13         263289                                   538912
        14         263446                                   538465
    De op te richten inrichting wordt gevormd door de 14 windturbines, 14 kraanopstelplaatsen en
    een inkoopstation. Deze onderdelen van de inrichting zijn aangegeven op de tekeningen van
    bijlage 2. Op deze tekeningen is tevens per windturbine de inrichtingsgrens aangegeven.
    Windturbine 8 is gepositioneerd op het terrein van Motodrome. Motodrome zal haar
    inrichtingsgrenzen hierop aanpassen middels een milieuneutrale wijziging (vergunning).
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
6
                     Kadastrale informatie
                     In de volgende tabel zijn de kadastrale secties en nummers weergegeven waar de kern van het
                     bouwwerk wordt gerealiseerd. Alle percelen liggen in de kadastrale gemeente Emmen.
                     Tabel 2.2 Perceelinformatie per windturbine
                        Windturbine                     Kadastrale aanduiding
                        1                               EMN00 - AC - 910
                        2                               EMN00 - AC - 910
                        3                               EMN00 - AC - 901
                        4                               EMN00 - AC - 895
                        5                               EMN00 - AC - 895
                        6                               EMN00 - AC - 898
                        7                               EMN00 - AC - 898
                        8                               EMN00 - AC - 877
                        9                               EMN00 - AC – 855 en EMN00 - AC – 856
                        10                              EMN00 - AC - 804
                        11                              EMN00 - AC - 808
                        12                              EMN00 - AC - 808
                        13                              EMN00 - AC - 855
                        14                              EMN00 - AC - 874
                     Eigendomssituatie
                     Alle gronden zijn in eigendom van de initiatiefnemer, dan wel is met de eigenaar
                     overeenstemming bereikt over het gebruik van de gronden ten behoeve van de bouw en
                     exploitatie van een windpark zoals in deze aanvraag is beschreven.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                          7
    AAN TE VRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
    Deeltoestemming bouw
    Deze paragraaf bevat de informatie ten behoeve van de aanvraag voor het bouwen van 14
    windturbines (omgevingsvergunning bouw, artikel 2.1 onder a Wabo) en bijbehorende
    kraanopstelplaatsen, die gezamenlijk het windpark vormen.
    Als onderdeel van het windpark wordt eveneens een inkoopstation gerealiseerd.
    Een inkoopstation is een klein gebouw waar de elektriciteitskabels afkomstig van het windpark
    worden gekoppeld aan het netwerk van de netbeheerder (Enexis). In de bijlage zijn tekeningen
    opgenomen van een inkoopstation. Het inkoopstation heeft geen significante milieueffecten op
    de omgeving. Het inkoopstation wordt derhalve niet verder in onderhavig hoofdstuk behandeld.
    Ook wordt er een hekwerk gerealiseerd nabij windturbine 8 van circa 2 meter hoog.
    Type bouwwerk
    Een windturbine is een serieproduct. Het ontwerp en de fabricage zijn gecertificeerd conform de
    internationale ontwerpnorm voor windturbines, de IEC 61400-1. De belangrijkste onderdelen
    van een windturbine zijn, ongeacht het type;
    •    de rotorbladen;
    •    de gondel waarin de generator zich bevindt, en;
    •    de mast;
    •    het fundament.
    Deze onderdelen zijn in Figuur 3.1 weergegeven.
    Figuur 3.1 Algemeen aanzicht windturbine
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
8
                     De hoofdonderdelen van de windturbine worden hieronder toegelicht:
                     •    Drie rotorbladen die met de klok mee draaien;
                     •    De gondel met generator die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt;
                     •    De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit;
                     •    De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn;
                     •    De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau. De
                          elektriciteitskabel leidt de opgewekte stroom naar een transformatorstation;
                     •    Bladadaptors, verbinden de rotorbladen met de hub (de ‘neus’ van de windturbine)
                          waarmee de hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de heersende
                          windomstandigheden;
                     •    Het fundatieblok bestaat uit gewapend beton en wordt onderheid;
                     •    De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch gevormd zijn.
                     De windturbines zullen lichtgrijs van kleur worden uitgevoerd.
                     Windturbinetype
                     Er wordt een vergunning aangevraagd voor de bouw van 14 identieke windturbines. De 14
                     windturbines zullen allen van hetzelfde merk en type zijn en hebben dezelfde draairichting. Op
                     dit moment is nog niet duidelijk welk windturbinetype zal worden gerealiseerd. Voorliggende
                     vergunning wordt aangevraagd voor onderstaande drie windturbinetypes, met bijbehorende
                     vermogens:
                     •    Siemens 4.2 MW
                     •    Siemens 3.6 MW
                     •    Nordex 3.6 MW
                     In onderstaande Tabel 3.1 zijn de afmetingen, materialen en kleuren van de windturbines
                     opgenomen. In bijlage 8 zijn technische specificaties van de te realiseren windturbinetypes
                     opgenomen. In bijlage 2 zijn aanzichttekeningen van de te realiseren windturbine opgenomen.
                     Deze tekeningen zijn een vertaling van onderstaande specificaties en informatie afkomstig van
                     de turbinefabrikanten. De te realiseren turbines zullen passen binnen de afmetingen zoals
                     aangegeven op de aanzichttekeningen van bijlage 2.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Pondera Consult
                                                                                                                  9
    Tabel 3.1 Bouwgerelateerde eigenschappen windturbines
                                  Afmeting en              Afmeting en
                                                                                      Afmeting en materialen
       Eigenschap                 materialen Siemens       materialen Siemens
                                                                                      Nordex 3,6MW
                                  4,2MW                    3,6MW
       Ashoogte (boven
                                  85 meter                 85 meter                   84 meter
       maaiveld)
       Afmeting mast
                                  4,5 meter                4,5 meter                  4,24 meter
       (diameter bij voet)
       Rotordiameter              130 meter                130 meter                  131 meter
       Tiphoogte (ashoogte +
                                  Maximaal 149,99
       halve rotordiameter;                                Maximaal 149,99 meter2     149,5 meter
                                  meter1
       boven maaiveld)
       Materiaal mast             Staal                    Staal                      Staal
       Aantal rotorbladen         3                        3                          3
       Kleurstelling mast         Lichtgrijs               Lichtgrijs                 Lichtgrijs
       Kleurstelling bladen       Lichtgrijs               Lichtgrijs                 Lichtgrijs
       Kleurstelling gondel       Lichtgrijs               Lichtgrijs                 Lichtgrijs
    In de onderstaande Tabel 3.2 is aangegeven welke bescheiden en gegevens later, doch voor
    de start van de bouw zullen worden aangeboden aan het bevoegd gezag, conform paragraaf
    2.2 van de Regeling omgevingsrecht (2017).
    Tabel 3.2 In te leveren bescheiden en gegevens in de periode voorafgaand aan start bouw
          Gegevens/bescheiden                                         Aanlevertermijn uiterlijk
          Definitieve keuze windturbinetype                           3 maanden voor start bouw
          Ontwerpcertificaat IEC 61400-1                              3 weken voor start bouw
          Definitieve ontwerp fundatie windturbine (incl.             3 maanden voor start bouw
          sterkte- en constructieberekeningen onderbouwd
          met sonderingen)
          Overige gegevens en bescheiden ten behoeve van              3 maanden voor start bouw
          toetsing aan overige voorschriften van het
          Bouwbesluit. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op
          het bouwveiligheidsplan en detaillering van een
          eventueel hekwerk en trappen.
          Nulsituatiebodemonderzoek                                   3 weken voor start bouw
    Fundatie
    De windturbines worden bevestigd op een fundament. Dit fundament wordt onderheid met
    palen. Ter voorbereiding op de bouw vindt detailengineering van de fundatie plaats, op basis
  1
    Fabrikant Siemens Gamesa Renewable Energy B.V. heeft verklaard dat de windturbine een tiphoogte heeft
  die onder de 150 meter reikt.
  2
    Fabrikant Siemens Gamesa Renewable Energy B.V. heeft verklaard dat de windturbine een tiphoogte heeft
  die onder de 150 meter reikt.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                          18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
10
                     van sonderingen. Deze wordt specifiek afgestemd op de locatie van elke individuele
                     windturbine. De vereiste constructie- en sterkteberekeningen zullen dan ook – gezamenlijk met
                     de exacte dimensies en detaillering van het fundament – uiterlijk drie maanden voor de start
                     van de bouw ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
                     Voor de onderhavige aanvraag wordt gebruik gemaakt van een standaardfundament, waarin de
                     maximale afmetingen en de hoogte ten opzichte van maaiveld worden gehanteerd. Een
                     principetekening van het fundament is in Figuur 3.2 weergegeven. In bijlage 2 zijn deze en
                     andere technische tekeningen met maximale afmetingen van het fundament opgenomen. De
                     fundamenten voor alle 14 windturbines blijven binnen deze afmetingen.
                     Figuur 3.2 Principetekening fundament
                     Vloeroppervlak en inhoud
                     Bruto vloeroppervlak
                     De bruto oppervlakte van de vloer in de mastvoet van de turbine en de gondel wordt in Tabel
                     3.3 weergegeven.
                     Bruto inhoud
                     De bruto inhoud van het bouwwerk is hier geïnterpreteerd als de bruto inhoud van de gondel.
                     Deze ruimte is nagenoeg volledig gevuld met de generator en regelsystemen van de turbine.
                     Met uitzondering van periodiek bezoek van onderhoudspersoneel is geen sprake van
                     aanwezigheid van personen in deze ruimte. De bruto inhoud van de gondel is tevens in Tabel
                     3.3 opgenomen.
                     Tabel 3.3 Bruto oppervlak en bruto inhoud3
                                                                            Bruto oppervlakte
                                                   Bruto oppervlakte vloer                         Bruto inhoud gondel
                        Turbinetype                                         gondel (Nacelle) (in
                                                   bij mastvoet (in m2)                            (in m3)
                                                                            m2)
                        Siemens (4,2 en 3,6 MW)
                        Obv max. diameter          314                      25                     105
                        fundament van 20 m
                        Nordex (3,6 MW)
                        Obv max. diameter          346                      55                     220
                        fundament van 21 m
                   3
                     Afgerond op hele meters
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                           Pondera Consult
                                                                                                          11
    Gebruik
    Het nieuwe bouwwerk betreft 14 windturbine, welke gebruikt wordt voor het opwekken van
    elektriciteit uit wind en is 24 uur per dag in bedrijf. De windturbines zijn niet bestemd voor het
    verblijf van personen, het betreft hier dan ook een onbemande machine installatie. Uiteraard is
    het bouwwerk wel toegankelijk voor inspectie, onderhoud en reparatie. Het betreft een
    bouwwerk met overige gebruiksfunctie.
    Archeologie
    Ter plekke van enkele windturbines geldt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 uit het
    bestemmingsplan Buitengebied 2011 (vastgesteld op 30-10-2014). Op grond van dit
    bestemmingsplan dient de aanvrager van omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw, die
    betrekking heeft op gronden, die op de plankaart zijn aangewezen als Waarde - Archeologie 4,
    een archeologisch onderzoek te overleggen (art. 72.2). In dit archeologisch onderzoek moet de
    archeologische waarde, van het terrein dat mogelijk zal worden verstoord, in voldoende mate
    zijn vastgesteld. De omgevingsvergunning wordt verleend indien het bevoegd gezag van
    mening is dat uit het archeologisch onderzoek blijkt dat:
    •     er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; of
    •     schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen- of zoveel mogelijk kan worden
          beperkt door het in acht nemen van aan de vergunning verbonden voorschriften.
    Ten behoeve van voorliggende aanvraag is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
    (bijlage 7). In dit rapport wordt voor een deel van het plangebied verkennend archeologisch
    booronderzoek aanbevolen. Dit vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd en spoedig bij
    voorliggende aanvraag gevoegd worden.
    Hekwerk
    Ten behoeve van terreinafscheiding (zie 3.2.14) zal een hekwerk van circa 2 meter hoog
    worden gerealiseerd nabij windturbine 8. Het hekwerk zal in vriendelijke kleurstelling worden
    uitgevoerd. In Figuur 3.3 is een voorbeeld weergegeven van het te realiseren hekwerk. In
    bijlage 10 is een brochure opgenomen van een hekwerk dat kan worden gerealiseerd.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                     18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
12
                     Figuur 3.3: Uiterlijk voorgenomen hekwerk
                     Kosten
                     De bouwkosten zijn nog niet in detail te geven daar dit zal afhangen het moment waarop de
                     turbines worden aangekocht en gebouwd. In overleg met het bevoegd gezag zal de hoogte van
                     het legesbedrag worden afgestemd.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                              Pondera Consult
                                                                                                             13
    Deeltoestemming milieu
    Inleiding
    In dit hoofdstuk wordt de aanvraag voor een vergunning op basis van de wet algemene
    bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1 lid 1 onder e toegelicht. Dit betreft het oprichten en in
    werking hebben van een inrichting, zijnde het windpark.
    Nadere omschrijving van de inrichting
    De aanvraag betreft een vergunning van 16 jaar voor een inrichting bestaande uit 14
    windturbines en kraanopstelplaatsen en een inkoopstation. De bijbehorende (elektrische)
    voorzieningen zoals de kabels en wegen maken geen onderdeel uit van onderhavige aanvraag.
    In dit onderdeel wordt een nadere omschrijving gegeven van de werking van de inrichting.
    Windturbine
    Een windturbine zet de energie uit wind door de draaiing van de rotorbladen via een generator
    om in elektriciteit. Voor dit proces worden geen grond- of hulpstoffen gebruikt. De belangrijkste
    onderdelen van de windturbine, ongeacht het type, zijn:
    •    het fundament
    •    de mast
    •    de gondel waarin de generator zich bevindt
    •    de rotorbladen
    Een overzicht van de kenmerken van de te plaatsen turbines is weergegeven in Tabel 3.4. De
    weergegeven ashoogte betreft de lengte van de mast en het fundament gemeten vanaf het
    maaiveld.
    Tabel 3.4 Overzicht maximale tiphoogte, rotordiameter en ashoogte te realiseren windturbines
       Kenmerken windturbines                                           In meters4
       Tiphoogte                                                        Maximaal 150 m
       rotordiameter                                                    Maximaal 131 m
       ashoogte                                                         Maximaal 85 m
    Onderdelen van de turbine
    De opwekking van elektriciteit vindt plaats in de gondel bovenin de windturbine. De
    belangrijkste onderdelen van de windturbine zijn hier nogmaals opgenomen:
    •    Drie rotorbladen die met de klok mee draaien;
    •    De gondel met generator die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt;
    •    De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit;
    •    De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn;
    •    De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau. De
         elektriciteitskabel leidt de opgewekte stroom naar een transformatorstation;
  4
    Afgerond op hele meters. Tiphoogte zal in werkelijkheid net onder de 150 meter zijn.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                        18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
14
                     •     Bladadaptors, verbinden de rotorbladen met de hub (de ‘neus’ van de windturbine)
                           waarmee de hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de heersende
                           windomstandigheden;
                     •     Het fundatieblok bestaat uit gewapend beton en wordt onderheid;
                     •     De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch gevormd zijn.
                     Opgesteld vermogen
                     Afhankelijk van de keuze voor het windturbinetype heeft elke windturbine een nominaal
                     vermogen van 4,2 megawatt (MW) of 3,6 MW. Het opgesteld vermogen van het totale windpark
                     bedraagt – ongeacht de keuze voor een turbinetype- 50,4 MW. Indien wordt gekozen voor een
                     4,2MW turbine worden 12 turbines gerealiseerd, gaat het om een 3,6 MW turbine dan worden
                     alle 14 posities benut.
                     Bedrijfstijden
                     Elk windturbinetype gaat in en uit bedrijf bij bepaalde windsnelheden. De windsnelheid ter
                     hoogte van de rotoras is hierbij bepalend. Aangezien de omstandigheden niet afhankelijk zijn
                     van dag of nacht is de windturbine in principe, bij voldoende wind, 24 uur per dag en 7 dagen
                     per week in bedrijf. Ter informatie zijn indicatief de cut-in en cut-out windsnelheden, dat zijn de
                     windsnelheden waarbij de windturbine begint te draaien respectievelijk waarbij de windturbine
                     om veiligheidsredenen wordt gestopt, opgenomen in Tabel 3.5. Deze windsnelheden variëren
                     tussen windturbinetypes.
                     Tabel 3.5 Indicatie cut-in en cut-out windsnelheden (in m/s)
                       Eigenschap                                                           Windsnelheid
                       Cut-in windsnelheid (in m/s)                                             3 m/s
                       Cut-out windsnelheid (in m/s)                                           28 m/s
                     Op 29 mei 2013 is het Luchthavenbesluit (LHB) van Heli Holland te Emmer-Compascuum
                     vastgesteld. Het LHB is de vergunning voor Heli Holland om door middel van het vliegen van en
                     naar de helihaven met helikopters hun bedrijfsvoering uit te voeren. Door de aanwijzing van
                     locatie Pottendijk voor windenergie is om vliegveiligheid te garanderen een nieuwe afbakening
                     van de in- en uitvliegruimte voor Heli Holland gewenst. Mede hierom wordt het
                     Luchthavenbesluit voor Heli Holland herzien. Definitieve besluitvorming over het
                     Luchthavenbesluit vindt naar verwachting 2e helft van 2018 plaats. Uit het LHB volgt een zone
                     waar onder specifieke weersomstandigheden, en alleen binnen de daglichtperiode, een
                     stilstandregeling voor windturbines van kracht is. Windturbine nummer 1, 2, 3 en 4 staan in
                     deze zone, en zullen aan de betreffende stilstandregeling voldoen.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                          Pondera Consult
                                                                                                         15
    Wijze van vaststellen milieubelasting
    Milieubelasting is de fysieke belasting (in de vorm van schade, hinder of verontreiniging) van
    het milieu. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de mogelijke milieubelasting van het
    windpark.
    Er zijn drie relevante typen milieubelasting op de omgeving als gevolg het in gebruik zijn van
    het windpark:
    1.    Geluid
    2.    Slagschaduw
    3.    Externe veiligheid
    1)          Voor wat betreft geluid zal jaarlijks de geluidemissieterm Le worden bepaald op basis
                van het werkelijk gebruik van de turbines (zoals ook voorgeschreven in de
                Activiteitenregeling artikel 3.14 e).
    2)          De potentiele slagschaduwhinder zal worden berekend op basis van de afmetingen
                van de te plaatsen turbine. Voor woningen waar de norm uit het Activiteitenbesluit
                wordt overschreden zal een stilstand kalender worden bepaald welke de dagen en
                tijden aangeeft waarop een turbine stil zal moeten worden gezet (indien de zon
                schijnt). Deze kalender zal worden gebruikt om de turbines te programmeren zodat
                aan de norm wordt voldaan en zal aan bevoegd gezag op aanvraag ter inzage
                worden gegeven.
    3)          Voor wat betreft externe veiligheid zullen eventuele incidenten worden geregistreerd.
    Bodem
    Benodigde (afval)stoffen worden aan- en afgevoerd bij onderhoud en reparatie. De installaties
    in de turbine bevatten echter wel vloeistoffen zoals smeeroliën en –vetten en olie ten behoeve
    van hydraulische installaties. Deze oliën en vetten zijn milieugevaarlijke stoffen, derhalve is
    sprake van een bodembedreigende activiteit.
    De mogelijk aanwezige soorten en de locatie waar de stoffen aanwezig zijn in Tabel 3.6
    opgenomen.
    Tabel 3.6 Indicatie van mogelijke soorten aanwezige milieugevaarlijke en bodembedreigende stoffen
                            Soort stof                                         Locatie
                                                            Koelsysteem generator, dempers, power
      Antivries (b.v. water met glycerol)
                                                            unit
      Koelvloeistof (olie / ester)                          Transformator (indien aanwezig)
      Hydraulische olie                                     Hydraulisch systeem
      Vet                                                   Lubricatie van diverse onderdelen
      Olie                                                  Smering overbrengingssysteem
      Stikstof                                              Hydraulische accumulatoren
    Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem
    terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen om zodoende een
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                    18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
16
                     verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Volgens de Nederlandse Richtlijn
                     Bodembescherming (NRB 2012, paragraaf 4.1) is hier sprake van een ‘gesloten proces of
                     bewerking’. Het uitgangspunt bij een gesloten proces is dat tijdens gangbare bedrijfsvoering de
                     stof niet buiten de procesomhulling treedt.
                     Het NRB 2012 schrijft voor verschillende bodembedreigende activiteiten specifieke combinaties
                     van voorzieningen en maatregelen (‘cvm’) voor welke leiden tot een verwaarloosbaar
                     bodemrisico. In het huidige geval van een gesloten proces kan met de volgende cvm worden
                     volstaan:
                     Voorzieningen
                     •    geen voorzieningen noodzakelijk
                     •    aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten.
                     Maatregelen
                     •    een onderhoudsprogramma, en;
                     •    systeem inspectie, en
                     •    algemene zorg.
                     De installaties bevinden zich in de gondel van de windturbine. In het geval dat olie/smeermiddel
                     in de installaties in de gondel onverhoopt vrij mocht komen, wordt deze in de gondel
                     opgevangen. Deze heeft voldoende capaciteit voor de totale hoeveelheid olie/smeermiddel. De
                     systemen die smeerolie bevatten worden jaarlijks geïnspecteerd en/of vervangen. Afgewerkte
                     olie wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. Het optreden van lekkage kan worden
                     gesignaleerd omdat lekkage leidt tot storingen in het functioneren van de turbine. Het
                     functioneren van de turbine wordt op afstand gemonitord.
                     Voor de turbines zal een algemeen onderhoudsprogramma worden opgesteld, waarbij ook zal
                     worden gecontroleerd op lekkages.
                     De genoemde voorzieningen, de opvangvoorziening door de gondel en, afhankelijk van het te
                     kiezen turbinetype, de betonnen plaat in de torenvoet waar eventueel een transformator op
                     staat zijn oliedicht. Onder deze voorzieningen bevindt zich overigens ook nog het betonnen
                     fundament van enkele meters dikte. Incidenteel zullen delen van de installatie worden
                     schoongemaakt met schoonmaakmiddelen.
                     Geconcludeerd kan worden dat voor emissie van bodembedreigende stoffen naar de bodem of
                     het grondwater een verwaarloosbaar risico bestaat.
                     Voorafgaand aan de bouw van de turbines wordt een bodemonderzoek uitgevoerd naar de
                     nulsituatie. De resultaten van dit onderzoek worden aan het bevoegd gezag verstrekt.
                     Brandveiligheid
                     In elke gondel is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens onderhouds- en
                     reparatiewerkzaamheden. Deze wordt door het dienstdoende personeel meegenomen. Ook is
                     onderin de turbinevoet een brandblusser aanwezig.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                       17
    De turbine is voor het grootste gedeelte gefabriceerd van niet-brandbare materialen.
    Afvalwater en –stoffen
    Er wordt geen afvalwater geloosd. De afvalstoffen die binnen de inrichting worden
    geproduceerd zijn zeer gering. Enkel het restafval dat ten tijde van onderhoud en reparatie kan
    ontstaan zal worden afgevoerd door de dienstdoende monteur. Er is derhalve geen sprake van
    afvalstoffen voor deze inrichting.
    Hemelwater
    Van de turbine afstromend hemelwater loopt weg naar de bodem. Er zijn geen bedrijfsmatige
    activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen. Dit zal in de omringende
    bodem infiltreren.
    Energie
    Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie, zoals pompen besturingssystemen en
    dergelijke bedraagt een fractie van de energie die wordt geproduceerd door de windturbines.
    Netto vindt geen gebruik van energie plaats.
    Verkeer
    De exploitatie van een windmolenpark heeft geen verkeer aantrekkende werking. Een monteur
    zal het windpark bezoeken voor regulier onderhoud en voor incidentele reparaties. Het aantal
    verkeersbewegingen betreft minder dan 1 per dag.
    De aanleg van het windpark heeft een beperkte verkeersaantrekkende functie.
    Er zijn geen rijkstransportroutes nabij het plangebied aanwezig. Voor alle overige wegen zijn
    geen algemene externe veiligheidsnormen van toepassing. De N391 bevindt zich op meer dan
    400 meter afstand. De veiligheidsrisico’s voor grotere wegen zijn daarmee verwaarloosbaar
    klein. Wel is er sprake van rotoroverslag bij lokale wegen.
    Bij 500 passages per jaar is het maximale individueel passanten risico 2,7 x 10-8 voor een
    gehele auto. De normwaarde die Rijkswaterstaat hanteert voor rijkswegen is maximaal 1x10-6.
    Het IPR op deze locatie is slechts 2,7% van deze norm. De norm van 1x10-6 wordt dus niet
    wordt bereikt, ook niet rekening houdend met cumulatieve effecten.
    De norm van Rijkswaterstaat voor het maatschappelijk risico bij rijkswegen bedraagt maximaal
    2x10-3. Dit betekent dat er sprake zou moeten zijn van 37,5 miljoen autopassages voordat deze
    waarde wordt overschreden bij de lokale wegen. Deze hoeveelheid zal op de lokale wegen niet
    gehaald worden.
    Voor meer informatie over deze berekeningen wordt verwezen naar hoofdstuk 12 van het MER.
    Het MER maakt als bijlage onderdeel uit van deze aanvraag.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
18
                     Geluid en trillingen
                     Als de windturbines in bedrijf zijn veroorzaken deze een geluidsemissie. Een windturbine (of
                     meerdere windturbines) (de inrichting) valt onder paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit5.
                     Om de geluidsbelasting ter plaatse van woningen in beeld te brengen is een akoestisch
                     onderzoek opgesteld dat als bijlage 6 bij deze aanvraag is gevoegd.
                     Wettelijke normen windturbines
                     Als de windturbines in bedrijf zijn veroorzaken deze een geluidsemissie. Een windturbine (of
                     meerdere windturbines) (de inrichting) valt onder paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit. De
                     hierin opgenomen geluidnormen zijn daarmee rechtstreeks van toepassing.
                     Volgens artikel 3.14a eerste lid van het Activiteitenbesluit dient het geluidniveau vanwege
                     windturbines dat optreedt bij woningen van derden te voldoen aan de waarden Lden=47 dB en
                     Lnight=41 dB.
                     In de Activiteitenregeling milieubeheer artikel 3.14e wordt voorgeschreven dat de initiatiefnemer
                     de geluidsemissie registreert volgens de emissieterm (LE) zoals wordt voorgeschreven in
                     bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Rarim). Hieraan
                     wordt, door middel van het bijhouden van de jaarlijkse energieproductie op basis waarvan de
                     emissieterm kan worden geschat, voldaan.
                     Geluidsbelasting Windpark Pottendijk
                     Uit akoestisch onderzoek (bijlage 6) blijkt dat zonder toepassing van mitigerende maatregelen
                     voldaan kan worden aan de normen zoals gesteld in het activiteitenbesluit bij het in werking
                     hebben van de voorgenomen windturbines. De voor het aspect geluid relevante kenmerken van
                     de windturbines worden weergegeven in onderstaande tabellen.
                     Tabel 3.7 Turbinegegevens Siemens
                       kenmerk
                       merk en type                                           Siemens Gamesa SWT-DD-130, 4,2 MW6
                       ashoogte                                               85 meter
                       rotordiameter                                          130 meter
                       geluidsvermogen                                        107dB
                     Tabel 3.8 Turbinegegevens Nordex
                       kenmerk
                       merk en type                                           Nordex N131, 3,6 MW
                       ashoogte                                               84 meter
                       rotordiameter                                          131 meter
                       geluidsvermogen                                        105dB
                   5
                     Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr.07.00113, Staatsblad
                   2007/415.
                   6
                     Het is mogelijk deze turbine in een gereduceerde modus (3,6 MW) te laten draaien. Hierbij neemt de
                   energieopbrengst af, alsmede de (jaargemiddelde) geluidproductie. In het akoestisch onderzoek is enkel de
                   4,2 MW turbine van Siemens doorgerekend aangezien deze luider is. Wanneer de configuratie met 4,2MW
                   turbines voldoet, zal een gereduceerde modus (zoals de in overweging zijnde 3,6MW variant) ook voldoen.
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                            Pondera Consult
                                                                                                           19
    De geluid emissie (het bronvermogen) van de windturbines verschilt per windsnelheid op
    ashoogte. De emissiegegevens zijn gebaseerd op gegevens van de leveranciers. De informatie
    met betrekking tot de lokale windverdeling is beschikbaar gesteld door het KNMI en deze
    gegevens worden per positie rechtstreeks geïmporteerd in het rekenmodel Geomilieu7. Dit leidt
    tot de in onderstaande tabel opgenomen bronvermogens.
    Tabel 3.9 jaargemiddelde bronsterkten Siemens SWT4,2MW in dB
      windturbine                 Lwr dagperiode          Lwr avondperiode           Lwr nachtperiode
      Siemens SWT4.2MW-
                                  103,2                   103,3                      103,6
      130
      Nordex N131, 3,6 MW         101,0                   101,2                      101,4
    In Tabel 3.10 zijn per referentie(toets)punt de jaargemiddelde geluidsniveaus Lnight en Lden
    gegeven die optreden op +5 m hoogte voor de opstelling met de 14 windturbines
    Tabel 3.10 Rekenresultaten akoestisch onderzoek
       Nr      Adres                                               SWT-DD-130                N131/3600
                                                                   Lnight        Lden        Lnight     Lden
       1       Weerdinger-Erfscheidenveen 15                       35            42          34         41
       2       Siepelveenwijk ZZ 48                                31            37          30         37
       3       Siepelveenwijk ZZ 72                                33            39          32         38
       4       Siepelveenwijk ZZ 104                               34            40          33         40
       5       Verbindingskanaal NZ 13                             33            40          33         39
       6       Nieuwe Schuttingkanaal WZ 10                        36            43          35         42
       7       Nieuwe Schuttingkanaal OZ 36                        38            45          37         44
       8       Nieuwe Schuttingkanaal WZ 60                        34            40          33         39
       9       Kanaal B NZ 77                                      29            35          28         35
       10      Kanaal B NZ 71                                      29            36          29         35
       11      Kanaal B NZ 48                                      32            38          31         38
       12      Kanaal B NZ 30                                      31            38          31         37
       13      Kanaal B NZ 14                                      30            37          30         36
    Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat er bij alle gevoelige bestemmingen, zonder
    mitigatie, wordt voldaan aan de geluidnorm Lden=47 dB en Lnight=41 dB.
    Verkeer
    Het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de inrichting is zeer beperkt. Alleen voor
    controle, onderhoud of reparatie treden verkeersbewegingen op. Preventief onderhoud vindt
    circa 2 maal per jaar plaats. Gezien het beperkte aantal verkeersbewegingen zijn deze als
 7
    Met het softwarepakket Geomilieu (module Windturbines) worden de overdrachtsberekeningen uitgevoerd
    conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines, zoals opgenomen in bijlage 4 van de Regeling
    algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                      18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
20
                     incidenteel te beschouwen en veroorzaken deze een verwaarloosbare geluidbelasting op
                     woningen.
                     De verkeersbewegingen voor onderhoudswerkzaamheden en geplande reparatieactiviteiten
                     vinden alleen in de dagperiode plaats. Verkeersbewegingen ten gevolge van storingen vinden
                     ongepland plaats en kunnen zowel in de dag-, de avond- als de nachtperiode plaatsvinden. Dit
                     zijn echter incidentele verkeersbewegingen en veroorzaken een verwaarloosbare
                     geluidbelasting op woningen.
                     Slagschaduw
                     Wettelijke normen windturbines
                     Als gevolg van de hoogte en de bewegende delen van de windturbine ontstaat slagschaduw.
                     Deze slagschaduw kan als hinderlijk worden ervaren. In artikel 3.14 onder lid 4. van het
                     Activiteitenbesluit wordt ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw
                     verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze Activiteitenregeling
                     is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische
                     stilstandsvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van
                     gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan
                     twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar een totale periode aan
                     slagschaduw kan optreden van meer dan 20 minuten. Om aan te tonen dat aan deze norm uit
                     het Activiteitenbesluit kan worden voldaan, wordt onderzocht of er op toetspunten in een jaar
                     tijd in totaal meer of minder dan 6 uur slagschaduw kan optreden. Dit is een strengere eis dan
                     de norm uit het Activiteitenbesluit.
                     Onderzoek naar slagschaduw
                     Wanneer zich binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter vanaf de locatie van een
                     windturbine objecten bevinden, wordt een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Dit is
                     het geval voor het onderhavige windpark en het uitgevoerde onderzoek is in bijlage 6 van deze
                     aanvraag opgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de in deze aanvraag opgenomen
                     windturbines van Siemens en Nordex.
                     In Tabel 3.11 zijn de resultaten van het onderzoek naar slagschaduw opgenomen. Hierin is voor
                     elke rekenpunt (woning nabij windpark) de verwachte hinderduur per jaar gegeven.
                     Tabel 3.11: Slagschaduwhinder windturbines Energiepark Pottendijk op referentiepunten
                         Nr      Adres                                           Siemens                  Nordex
                                                                                 SWT-DD-130               N131/3600
                         1       Weerdinger-Erfscheidenveen 15                   12:37                    12:40
                         2       Siepelveenwijk ZZ 48                            1:55                     1:56
                         3       Siepelveenwijk ZZ 72                            1:26                     1:26
                         4       Siepelveenwijk ZZ 104                           1:33                     1:33
                         5       Verbindingskanaal NZ 13                         --                       --
                         6       Nieuwe Schuttingkanaal WZ 10                    4:54                     4:54
                         7       Nieuwe Schuttingkanaal OZ 36                    16:30                    16:35
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                        Pondera Consult
                                                                                                       21
        8       Nieuwe Schuttingkanaal WZ 60                     4:16                    4:16
        9       Kanaal B NZ 77                                   --                      --
        10      Kanaal B NZ 71                                   --                      --
        11      Kanaal B NZ 48                                   --                      --
        12      Kanaal B NZ 30                                   --                      --
        13      Kanaal B NZ 14                                   --                      --
      --:   geen slagschaduw van toepassing
    In bovenstaande Tabel 3.11 is met vetgedrukte waarden aangegeven waar mogelijk
    overschrijding van de norm kan optreden. Op woningen rondom het windpark is overschrijding
    van de norm dus mogelijk. De windturbines zullen worden uitgerust met een
    stilstandsvoorziening om te voldoen aan de wettelijke norm, zowel op de referentiewoningen als
    op andere woningen waarop de norm wordt overschreden. Een stilstandvoorziening schakelt de
    windturbine(s) af indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten
    Wanneer de definitieve keuze van het turbinetype bekend is zal er een stilstandskalender
    worden bepaald waarmee de stilstandsvoorziening van de turbines kan worden
    geprogrammeerd. Met deze stilstandvoorziening zal worden voldaan aan de wettelijke norm.
    Lichthinder
    Lichthinder vanwege lichtschittering zal niet optreden, aangezien het windturbinetype dat
    gerealiseerd zal worden in alle gevallen voorzien zal worden van een anti-reflecterende coating.
    Voor luchtvaartveiligheid hoeft het windpark geen verlichting te voeren, aangezien de tiphoogte
    van de windturbines lager zal zijn dan 150 meter.
    Externe veiligheid
    In het MER (bijlage 9) wordt in hoofdstuk 12 het onderwerp externe veiligheid beschreven in
    relatie tot de te realiseren windturbines.
    De 10-5 contour (gelijk aan overdraai rotorbladen) van windturbine 8 is gelegen over gronden
    van het Motodrome. Deze gronden zijn in het geldende bestemmingsplan bestemd voor
    recreatieve/sportieve doeleinden. Met Motodrome is afgesproken dat betreffende gronden niet
    langer worden gebruikt voor sport of langdurig verblijf van personen. Het terrein binnen de in
    Figuur 3.4 aangeven grens (gele arcering) zal zodanig worden ingericht dat dit verenigbaar is
    met de 10-5 risicocontour van de windturbine, bijvoorbeeld agrarisch gebruik of parkeren. Hiertoe
    zal en een hek van circa 2 meter worden geplaatst op de grens die wordt gevormd PR10-5 zoals
    indicatief aangegeven in Figuur 3.4. Met het hekwerk wordt ervoor gezorgd dat het bezoekend
    publiek geen toegang heeft binnen de PR10-5 van de windturbine.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                  18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
22
                     Figuur 3.4 Te realiseren hekwerk rondom 10-5 contour windturbine op terrein Motodrome
                     Flora en Fauna
                     Vanwege de mogelijke negatieve effecten op natuur is een vergunning en ontheffing op grond
                     van de Wet natuurbescherming nodig voor de inrichting. De aanvraag voor deze vergunning en
                     ontheffing is op 19 april 2018 bij de Provincie Drenthe ingediend.
                     Lucht
                     Er treden geen emissies naar de lucht op ten gevolge van het in werking hebben van de
                     inrichting.
                     Vermeden emissies
                     Het windpark heeft ten gevolge dat de emissie van verschillende stoffen wordt vermeden, zoals
                     de emissie van CO2, NOx, SO2 en PM10.
                     Geur
                     Er treedt geen geuremissie op ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting.
                     Waterkeringsveiligheid
                     De beïnvloedingsafstand van de turbines reikt niet tot waterkeringen. Er is derhalve geen
                     sprake van een mogelijke impact op dijken. Ook is er geen sprake van een risico voor de
                     waterkeringsveiligheid tijdens de aanleg van de turbines. Zie voor nadere informatie aangaande
                     waterkeringsveiligheid ook het MER en bijbehorende bijlage.
                     Elektromagnetische straling
                     Er bevinden zich geen gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone van de
                     windturbines.8 Daarmee voldoen de windturbines aan de richtwaarde van 0,4 micro Tesla voor
                     kwetsbare objecten.
                  8
                    In Nederland wordt een magneetveldzone aangehouden van maximaal 0,4 micro Tesla bij (bovengrondse)
                     hoogspanningslijnen, waarin zich geen gevoelige bestemmingen mogen bevinden, zoals woningen en
                     scholen op grond van het advies van het ministerie van VROM (2005/2008).
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                         Pondera Consult
                                                                                                        23
    Deeltoestemming uitvoeren van een werk
    Zoals aangegeven in voorgaande hoofdstukken voorziet voorliggende aanvraag ook voor 14
    kraanopstelplaatsen van 30x50 meter. Op grond van het geldende bestemmingsplan
    (Buitengebied) is het verboden zonder omgevingsvergunning overige oppervlakteverhardingen
    aan te brengen, met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter.
    Voorliggende aanvraag voorziet in de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
    oppervlakteverhardingen, zijnde 14 kraanopstelplaatsen van maximaal 30x50 meter.
    Deeltoestemming afwijken bestemmingsplan
    Inleiding
    Omdat het planvoornemen niet past in de geldende ruimtelijk kader is een planologische
    procedure benodigd om het plan mogelijk te maken. De initiatiefnemer vraagt om die reden een
    bouwplan aan in afwijking van het ruimtelijk kader (omgevingsvergunning voor de activiteit het
    gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het ruimtelijk plan, artikel 2.1 lid 1 aanhef en
    onder c Wabo). Via deze procedure (ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo) is het mogelijk
    om af te wijken van het geldende planologisch regime. Voorwaarde voor verlening van de
    vergunning is dat de activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Bijlage
    3 betreft een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ die voorziet in de onderbouwing daar van.
    Huidige bestemming
    In bijlage 5 is een beschrijving opgenomen van het geldende bestemmingsplan ter plekke van
    de te realiseren windturbines. Het realiseren van de windturbines is op grond van het geldende
    bestemmingsplan niet toegestaan.
    Toekomstige bestemming
    In de toekomstige situatie zijn de locaties bestemd voor ‘windturbine en bijbehorende
    voorzieningen’. Op deze locaties wordt het toegestaan een windturbine te bouwen en te
    bedrijven met de maximale afmetingen zoals in voorliggende aanvraag opgenomen.
    Ruimtelijke onderbouwing
    Voorwaarde voor het verlenen van een vergunning in afwijking van het ruimtelijk plan is dat het
    project niet in strijd mag zijn met de goede ruimtelijke ordening. In bijlage 5 is een ruimtelijke
    onderbouwing opgenomen.
Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk | 718008
                                                                                   18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Pondera Consult
24
                     BIJLAGEN
                     Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning. Het
                     aanvraagformulier zelf is het document waarop de aanvraag gebaseerd is. Op een aantal
                     plaatsen wordt in dit formulier verwezen naar bijlage 1. Dit betreft de toelichting op de aanvraag,
                     het onderhavige document. Aan de aanvraag zijn tevens andere bijlagen gevoegd. Ten
                     behoeve van het overzicht worden de bijlagen bij de aanvraag onderstaand opgesomd.
                     Bijlage 1: Toelichting op de aanvraag (onderhavig document)
                     Bijlage 2: Situatie- inrichtings- en aanzichttekeningen
                     Bijlage 3: Machtigingsformulier
                     Bijlage 4: Tekeningen inkoopstation
                     Bijlage 5: Ruimtelijke onderbouwing
                     Bijlage 6: Onderzoek geluid en slagschaduw
                     Bijlage 7: Archeologisch onderzoek
                     Bijlage 8: Specificaties windturbines
                     Bijlage 9a: MER
                     Bijlage 9b: Bijlagen bij MER
                     Bijlage 9c: oplegnotitie extra posities en turbinetype
                     Bijlage 10: Brochure voorbeeld hekwerk
718008 | Bijlage 1 – Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 14 Windturbines Energiepark Pottendijk
18-5-2018 | Definitief v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>