<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Contactpersoon ir. Barry Meddeler
Datum 24 september 2014
Kenmerk N005-1218230DDE-V01



Onderhoud zwembad ’t Wooldrik 2014-2018
Overzicht


In 2008, 2011 en 2014 zijn updates van de meerjaren onderhoudsplannen gemaakt voor het
zwembad. In de onderstaande tabel zijn de bedragen ( excl. btw) weergegeven die in de
verschillende MOPs voor 2014 tot 2018 zijn gereserveerd voor groot onderhoud en
vervangingsonderhoud.

                                    MOP 2008            MOP 2011               MOP 2014 (concept) Werkelijke kosten
   Groot onderhoud      2011-2013 €       53.362,81       €        50.987,60 nvt                     €    100.690,00
                             2014 €       31.549,59       €         9.390,91     €       73.140,50 nvt
                             2015 €        4.942,98       €        10.804,96     €       14.049,59 nvt
                             2016 €        1.275,21       €        11.376,86     €        3.422,31 nvt
                             2017 €       26.832,23       €        11.971,07     €         989,26 nvt
                             2018 €       26.832,23       €        11.971,07     €         989,26 nvt
 Vervangingsonderhoud 2011-2013 €         17.235,54       €        57.677,69 nvt                     €     32.786,00
                             2014 €       87.712,40      €     343.630,58        €       66.115,70 nvt
                             2015 €            734,71     €         4.584,30     €       33.057,85 nvt
                             2016 €        3.017,36       €         7.866,94     €       17.709,92 nvt
                             2017 €       10.068,60       €        17.072,73     €       23.630,58 nvt
                             2018 €       10.068,60       €        17.072,73     €       17.709,92 nvt


In de eerste rij van groot onderhoud en vervangingsonderhoud is het verschil te zien tussen de
geraamde kosten volgens de MOP’s van 2008 en 2011 en de werkelijk gemaakte kosten (laatste
kolom). In de jaren 2011 tot 2013 is wat betreft groot onderhoud meer uitgevoerd dan voorzien in
de MOP van 2011, dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal vervangingsinvesteringen niet nodig
zijn geweest. Per saldo is het totale bedrag dat is voorzien in de MOP van 2011 voor groot- en
vervangingsonderhoud gelijk aan de werkelijke kosten.


Wat verder opvalt, is de verschuiving van de voorziene kosten voor vervangingsonderhoud naar
grootonderhoud. In het MOP van 2011 is voor vervangingsonderhoud in 2014 ca. 415 kEuro
voorzien. Een groot deel van dit bedrag is gereserveerd voor de luchtbehandelingkasten (ca 250
kEuro). Uit de schouw van 2014 blijkt echter dat de luchtbehandelingkasten (lbk’s) nog niet aan
vervanging toe zijn. Wel is er groot onderhoud voorzien aan de lbk’s, waardoor voor groot
onderhoud meer geld wordt gereserveerd voor 2014/2015 dan eerder is voorzien. Voor




                                                                                      Onderhoud zwembad Wooldrik       1\3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      Concept

      Kenmerk N005-1218230DDE-V01



      2014/2015 zijn vooral vervangingen voorzien van de stoomcabines, (onderwater)verlichting,
      glijbaan en brandmeldinstallatie.



      Het zwembad na 2018
      In het jaar 2019 kan een keuze worden gemaakt in het verdere verloop van het zwembad;
      verduurzamen of verder gaan op het huidige niveau. Hieronder een toelichting op beide keuzes.

      1. Zwembad op het huidige niveau aanhouden.
      Het onderhoud van het zwembad is gericht op het veilig en het voldoen aan de binnen redelijke
      grenzen de van toepassing zijnde normen en voorschriften. In 2019 is het zwembad 20 jaar oud,
      om het zwembad in de huidige staat te houden zijn enkele grotere vervangingsinvesteringen
      ingepland, waaronder de luchtbehandelingkasten. Veel installatieonderdelen van het zwembad
      zijn in 2019 aan het eind van de technische levensduur en zullen moeten worden in de
      opvolgende jaren. De kosten voor vervangingen zullen in die jaren oplopen, waarbij geschat
      wordt dat de kosten voor vervangingsonderhoud in 2019 voor o.a. de luchtbehandelingkasten
      ongeveer 400.000 euro is. Het zwembad wordt daarbij verwarmd door een conventioneel
      systeem (HR gasketels) die in 2014 zijn aangeschaft.


      2. Verduurzamen van het zwembad
      De luchtbehandelingkasten zijn bepalend voor het energieverbruik in het zwembad, het moment
      dat deze aan vervanging toe zijn is een geschikt moment om over te gaan op een duurzaam
      systeem met lagere energiekosten. Verduurzamen betekent voor het zwembad dat zoveel
      mogelijk energie bespaard wordt door uitstroom van vooral warmte tegen te gaan (isolatie en
      luchtbehandelingskasten) en het duurzaam opwekken van energie door middel van duurzame
      energietechnologieën. Dit betekent een ingrijpende vernieuwing van het installatiedeel van het
      zwembad. De investeringskosten zijn veel hoger, de energie en onderhoudskosten zijn de daarop
      volgende jaren lager dan bij keuze 1.

      In de onderstaande figuur een voorbeeld van de investeringskosten, onderhoudskosten en
      energiekosten van een conventioneel systeem en een duurzaam systeem. Investeringskosten
      zijn hoog van een duurzaam systeem, maar door de lagere energiekosten binnen 10 tot 14 jaar
      terug te verdienen.




2\3   Onderhoud zwembad Wooldrik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kenmerk N005-1218230DDE-V01




                    Investering, onderhoud en energiekosten conventioneel systeem en
                                             duurzaam systeem
    Kosten




                                                                              Conventioneel
                                                                              Duurzaam



             0
             2019      2021   2023    2025     2027   2029   2031   2033   2035    2037     2039




De bedragen zijn indicatief maar ander soortgelijke zwembaden laten vaak dit soort trends zien in
investeringen, onderhoud- en energiekosten.


In de komende tijd zal een korte studie de economische en technische haalbaarheid van het
verduurzamen van het zwembad inzichtelijk maken en wat hiervan de gevolgen zijn voor
gemeente en beheerder in Borne.




                                                                            Onderhoud zwembad Wooldrik   3\3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>