<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                  TOTAALVISIE SPOORSEDOORSNIJDING BORNE

                                                                                                                Stapstenen 1 - 6

                                                                                Oonksweg                                          Bornebroeksestraat                   Azelosestraat   Stationsgebied -Deldensestraat
              Verbindingsweg




                                                                                                                         knip in N743
                                                                                                                         t.p.v. Bornsche Maten, in
                                                                                                                         samenhang met keuze
                                                                                                                         gemeentelijke verbindingsweg          4




                                                                                                                                                                   4
                                                                                                                                                                                                  5
                                 1                                                                                                                                                                                          6

                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                                                                                        3

                                                                                       1



                                                                                                                  6


trace 5B variant




   80




                   Stapsteen 1: Verbindingsweg (70 km/uur) met spooronderdoorgang incl. het opheffen overweg in de Oonksweg

                   Stapsteen 2: spooronderdoorgang voor langzaam verkeer (incl. tracé F35) en hulpdiensten bij calamiteiten (politie + ambulance) t.p.v. overweg Bornerbroeksestraat

                   Stapsteen 3: maatregelen overweg Deldensestraat t.b.v. de oversteekbaarheid en veiligheid

                   Stapsteen 4: spooronderdoorgang t.p.v. overweg Azelosestraat

                   Stapsteen 5: maatregelen in het stationsgebied tussen Azelosestraat en Deldensestraat, incl. aanleg onderdoorgang voor treinreizigers en overig langzaam verkeer

                   Stapsteen 6: realisatie fietssnelweg F35 (gedeeltelijk al gefaseerd meegenomen in de eerste 5 stappen)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>