<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Inspraaknotitie Beeldvormende commissievergadering 15 oktober 2024
Vragen betreffende het “Concept Koersdocument Regionaal Warmtebedrijf”
In de inleiding van dit document wordt het volgende gesteld:
“De conclusie hiervan is dat de realisatie van een regionaal warmtenet in Twente technisch haalbaar
lijkt; er is sprake van een duurzaam en economisch uitvoerbaar alternatief”

Inzake duurzaamheid:
Het verbranden van 1 m3 aardgas levert 0.036 gigajoule warmte op en daarbij komt 1,78 kg
CO2 vrij.
Een gemiddelde gasgestookte woning gebruikt ca 1275 m3 aardgas per jaar Dit levert 50
gigajoule warmte op. Bij de verbranding wordt dan 2136 kg CO2 uitgestoten.
   1. Als deze woning aangesloten wordt op het warmtenet van Twence, hoeveel CO2
      wordt er dan totaal uitgestoten om dezelfde hoeveelheid warmte te verkrijgen?
      (Totale uitstoot, dus alles meetellen)
      Hoe wordt dit berekend?
      Op het moment dat in Borne een eerste aansluiting op het warmtenet zou
      plaatsvinden dan zijn de CO2-afvanginstallaties bij Twence gerealiseerd. Dan is de
      CO2 uitstoot van de afvalverbranding 0.
      Op basis van de voorbeeldgetallen zou dit een reductie betekenen van 2136 kg CO2
      uitstoot per aardgas gestookte woning.
      Voor de wijk Wensink-Zuid zou dat een bruto reductie betekenen van naar schatting
      1.5 miljoen kg CO2 (rekening houdend dat sommige woningen al een warmtepomp
      hebben).
      Netto zou dit nog iets lager kunnen worden omdat er mogelijk tussen de bron en het
      wijknet een warmtepomp booster geplaatst moet worden.
      Onder de streep gaat een warmtenet substantieel bijdragen aan de CO2 reductie
      opgave.
   2. Welke andere schadelijke stoffen worden uitgestoten bij de ovens van Twence?
      Bij het vastgestelde warmteprogramma is een bijlage “Emissies Afvalcentrales
      Twence” toegevoegd. Deze voegen we nogmaals bij.
   3. Waaruit bestaat de huidige brandstoffenmix?
      Uit restafval en biomassa. Er is alleen een beetje aardgas nodig om na stilstand van
      de ovens het verbrandingsproces weer te starten. Als restafval en biomassa eenmaal
      branden dan is alleen luchttoevoer nodig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inzake economische uitvoerbaarheid (betaalbaarheid):
Of het warmtenet van Twence een betaalbaar alternatief is hangt natuurlijk ook af van de
portemonnee van de consument en dat verschilt aanmerkelijk per huishouding.
   4. Hoeveel gaat de consument betalen voor de aansluiting, het warmteverbruik en de
      vaste kosten?
      Is nog niet exact aan te geven. In het Warmteprogramma zijn kostenbenaderingen
      voor de aansluiting, de vaste kosten en het warmteverbruik opgenomen. Deze
      benaderingen zijn gebaseerd op een voorlopige business case voor aansluitingen in
      Hengelo. Waarbij de warmtetarieven nog gekoppeld zijn aan de aardgastarieven. De
      benadering levert in elk geval op dat over een periode van 30 jaar de kosten voor
      warmte via een warmtenet en via een warmtepomp dicht bij elkaar liggen.

       Met de nieuwe eisen die in de Wet collectieve warmte opgenomen zijn zullen de
       kosten voor het warmtenet, in relatie tot de kostenbenadering zoals in het
       warmteprogramma gebruikt, naar verwachting dalen en daarmee zal het warmtenet
       een financieel aantrekkelijke optie zijn.

   5. Welke maatregelen zijn er om het ook betaalbaar te maken voor de minder draag-
      krachtigen.
      Het warmtenet vraagt vooraf minder isolatiemaatregelen en kent lagere eenmalige
      installatiekosten (warmte aflever set versus zonnepanelen en warmtepomp). En is
      daarmee kostentechnisch al veel laagdrempeliger voor minder draagkrachtigen.

       Door het publieke meerderheidsaandeel inclusief rijksdeelneming in
       warmtebedrijven, rijks subsidies, een waarborgfonds krijgen we instrumenten om
       qua warmtetarieven tot een betaalbare warmteofferte voor minder draagkrachtigen
       te komen.

   6. Wat gebeurt er als de afvalstromen afnemen en het beoogde hergebruik van
      materialen flink toeneemt? Afval uit andere landen aanvoeren?

       De ontwikkelingen richting een circulaire economie zijn meegenomen in de
       prognoses van het toekomstige aanbod van restwarmte. Tegelijk wordt ingezet op
       een multibronnen strategie van duurzame warmte om niet afhankelijk te zijn van
       alleen de Twence bron.

   7. Als je eenmaal een contract hebt, kun je er dan nog van af? Wat zijn daarvan de
      consequenties? Kosten?

       Het warmtebedrijf krijgt het leverrecht voor de warmte over een periode van 30
       jaar. Daarom is het van belang dat huishoudens een betaalbaar perspectief krijgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       En dat de beschermingsconstructies die de Wcw biedt huishoudens ook op de lange
       termijn de zekerheid geven op betaalbare warmte.
       Hoe dit contractueel vorm krijgt zal uit de verdere verkenning naar voren moeten
       komen.

   8. Wat gebeurt er als geleidelijk aan heel veel aangesloten huishoudens hun woning
      zodanig gaan verduurzamen dat ze het collectieve warmtenet niet meer nodig
      hebben en het contract opzeggen? Prijsverhoging voor de aangeslotenen?

       Door verduurzaming van de woning zal de warmtevraag verminderen. Maar zal nooit
       0 worden. Warm tapwater blijft nodig en gebouwverwarming blijft ook nodig. In uit
       te werken business cases voor aanleg en exploitatie van wijknetten zal rekening
       worden gehouden met de toekomstige warmtevraag van wijken op basis van
       verwachte verdere isolatiemaatregelen. Hoe dit er binnen het op te richten
       warmtebedrijf contractueel uit komt te zien zal uit de verdere verkenning naar voren
       moeten komen.

   9. Hoe heeft de gemeente blijvende en beslissende invloed op de prijsstelling nu en in
      de toekomst?

       De Wet collectieve warmte komt met een tariefregulering.
       Het waarborgfonds zal bijdragen aan wijknetten die qua aanleg en exploitatie
       feitelijk boven de gereguleerde tarieven uit zouden komen.



Inzake technische haalbaarheid:
In het document staat dat het technisch haalbaar lijkt. Verwacht u toch nog problemen?
Er is een schetsontwerp gemaakt van het regionale warmtenet. Op basis van dat ontwerp
lijkt aanleg technisch haalbaar. In de verkenning zal dit ontwerp verder verfijnd worden.
Daarin is het nooit helemaal uitgesloten dat er geen technische uitdagingen naar voren
komen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>