<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Infosheet bebouwing
natuurbegraafplaats
op Aust
Vertrekpunt:
Op een natuurbegraafplaats worden mensen
begraven in volle harmonie met de natuur. Een
pand om deze gebeurtenis te faciliteren dient
daar dan ook op aangesloten te worden. In deze
infosheet staan een aantal uitgangspunten en
sfeerbeelden beschreven om een idee te vormen
bij een pand in harmonie met de natuur.
Uitgangspunten:
Geen verdieping met verblijfsruimte - dit houdt
het pand laag tussen de bomen en onder de
boomkronen.
Zadeldak met flauwe dakhelling - Een zadeldak
met flauwe helling oogt bescheiden door de
gesloten sfeer.
Hout als basis - Door het gehele pand op te
trekken uit hout wordt de relatie met natuur
tastbaar. Door de houten afwerkingen toe te
passen in horizontaal verband oogt het gebouw
bescheiden en ondergeschikt aan de verticale
statige bomen. De gevelbekleding is thermisch
verduurzaamd en is daarmee vrij van chemische
processen. De gevel oogt onbehandeld.
Donkere dakbedekking - Dit komt in twee vormen,
afhankelijk van de te gebruiken constructie wordt
een sedum- of pannendak toegepast. Bij een
pannendak zal altijd gebruik gemaakt worden
van een gebakken matte donkere pan. Deze
is duurzaam en voorkomt schitteringen en/of
opvallende kleuren in de natuur.
Donkere kozijnen - Door donkere kozijnen toe te
passen worden de vensters minimaal aangezet,
dit draagt bij aan de ondergeschiktheid van het
pand ten opzichte van de natuur. De vensters
vormen op hun plaats een spiegeling van de
natuur.
Verlichting - Verlichting wordt in sobere mate
toegepast. De entree wordt minimaal aangelicht
om deze te duiden in de donkere winterdagen.
Van gevelverlichting is verder geen sprake.
Verlichting is enkel ingeschakeld tijdens
kantooruren.
                                                  A.J. Calkhoven | 18-03-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>