<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Rapportage bodemkwaliteitskaart



Regio Twente

23 maart 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project                     Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
Opdrachtgever               Regio Twente



Document                    Rapportage bodemkwaliteitskaart
Status                      Definitief
Datum                       23 maart 2018
Referentie                  ES349-1/18-004.422



Projectcode                 ES349-1
Projectleider               drs. J. Lackin
Projectdirecteur            ing. M. Kraneveld



Auteur(s)                   drs. J. Lackin
Gecontroleerd door          C. Koot MSc
Goedgekeurd door            drs. J. Lackin

Paraaf




Adres                       Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
                            Van Twickelostraat 2
                            Postbus 233
                            7400 AE Deventer
                            +31 (0)570 69 79 11
                            www.witteveenbos.com
                            KvK 38020751




Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos


Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is
vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit
uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1     INLEIDING                                              5

1.1   Aanleiding                                             5

1.2   Doelstelling                                           5

1.3   Totstandkoming, vaststelling en geldigheid             6

1.4   Leeswijzer                                             6



2     WETTELIJK KADER EN UITGANGSPUNTEN                      7

2.1   Wettelijk kader                                        7

2.2   Twentse bodemkwaliteit                                 7

2.3   Programma van eisen                                    8



3     WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART              10

3.1   Richtlijn bodemkwaliteitskaart                        10

3.2   Deelgebieden op basis van onderscheidende kenmerken   11

3.3   Gegevensverzameling en gegevensbewerking              11

3.4   Controle van de indeling in regionale deelgebieden    12

3.5   Bodemkwaliteitszones                                  13



4     BODEMKWALITEITSKAART REGIO TWENTE                     16

4.1   Bodemfunctiekaart                                     16

4.2   Ontgravingskaart                                      16

4.3   Toepassingskaart                                      17

4.4   Risicotoolbox                                         19

4.5   Wegbermen in het buitengebied                         19



5     REFERENTIES                                           21


      Laatste pagina                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       Bijlage(n)                                   Aantal pagina's


I      Beheergebied bodemkwaliteitskaart                         1

II     Clustering van deelgebieden naar zones                   10

III    Uitbijteranalyse                                          1

IV     Analyse betrouwbaarheid oudere onderzoeken                1

V      Kengetallen                                               7

VI     Toetsing 95 percentielwaarden                             1

VII    Indicatieve functiekaart                                  4

VIII   Ontgravingskaart                                          2

IX     Toepassingskaart                                          2

X      Risicotoolbox                                            78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
INLEIDING


1.1      Aanleiding

De regio Twente heeft gezamenlijk een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Deze bodemkwaliteitskaart legt de
gebiedseigen bodemkwaliteit vast van de landbodem en de waterbodem van diverse zandvangers binnen
Twente. De deelnemende gemeenten en het deelnemende waterschap zijn:
- Almelo
- Borne
- Dinkelland
- Enschede
- Haaksbergen
- Hellendoorn
- Hengelo
- Hof van Twente
- Losser
- Oldenzaal
- Rijssen-Holten
- Tubbergen
- Twenterand
- Vechtstromen
- Wierden.

Ter uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 [ref. 1] hebben de gemeenten binnen Twente in het
verleden gekozen om elk een eigen bodemkwaliteitskaart op te stellen voor het eigen grondgebied. Gelet
op de geldigheid van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer is er nu een natuurlijk moment
aangebroken voor veel gemeenten om het beleid en de kaart te evalueren en actualiseren. In het kader van
de bestaande samenwerking en om grondverzet binnen de regio verder te optimaliseren is gekozen om de
evaluatie en actualisatie gezamenlijk op te pakken. Deze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot het opstellen
van één gezamenlijke bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van Twente.



1.2      Doelstelling

Doel van de bodemkwaliteitskaart is een actueel en dekkend beeld te geven van de gebiedseigen
bodemkwaliteit van het beheergebied. Dit betreft de bodemkwaliteit van gebieden die niet zijn belast met
een bodemverontreiniging als gevolg van een duidelijke puntbron. Het beschrijft daarmee de diffuse
bodemkwaliteit die is ontstaan als gevolg van de historische menselijke activiteiten en natuurlijke
bodemvormende processen. Volgens het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit [ref. 2] is
een bodemkwaliteitskaart een geldig bewijsmiddel op basis waarvan, onder voorwaarden, vrijkomende
grond elders kan worden hergebruikt.




5 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toepassingskaart en ontgravingskaart
De bodemkwaliteitskaart bestaat uit een toepassingskaart en een ontgravingkaart. In de toepassingskaart
worden de kwaliteitseisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en baggerspecie. Hierbij
wordt rekening gehouden met de huidige bodemkwaliteit, functie van het gebied en eventuele ambities op
gebied van duurzaam grondverzet. De ontgravingkaart legt de gebiedseigen bodemkwaliteit vast van
vrijkomende grond en baggerspecie ter plaatse van onverdachte locaties. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen boven- en ondergrond. Doorgaans is de bovengrond meer historische belast als gevolg van
menselijke activiteiten.

De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de landbodem binnen het grondgebied van de gemeenten
aangevuld met de zandvangers vormen samen één bodembeheergebied. De bodemkwaliteitskaart vormt
daarmee de basis voor de regionale invulling van het beleid voor het toepassen van grond en baggerspecie,
dat in de Nota bodembeheer is vastgelegd. Dit beleid samen met het Besluit bodemkwaliteit [ref. 1 ]en de
Regeling bodemkwaliteit [ref. 2] vormen de kaders en regels voor toepassen van grond- en baggerspecie in
Twente.

Erkend bewijsmiddel
De bodemkwaliteitskaart is een erkend bewijsmiddel (milieuhygiënische verklaring) voor de vrijkomende
grond en baggerspecie binnen het beheergebied. Dit geldt enkel ter plaatse van onverdachte terreindelen.
Ook is de bodemkwaliteitskaart een erkend bewijsmiddel voor het vaststellen van de bodemkwaliteit van de
ontvangende bodem. Dit betekent dat op onverdachte terreindelen voorafgaand aan grondverzet
(ontgraven of ophogen) geen bodemonderzoek uitgevoerd hoeft te worden om de milieuhygiënische
kwaliteit vast te leggen.



1.3      Totstandkoming, vaststelling en geldigheid

Totstandkoming
De werkwijze voor de totstandkoming van een bodemkwaliteitskaart staat in de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten [ref. 3]. De stappen uit de richtlijn zijn gevolgd voor het opstellen van de regionale
bodemkwaliteitskaart Twente. In diverse werksessies hebben de deelnemende gemeenten en het waterschap
de beleidskeuzes gemaakt. Deze beleidskeuzes zijn vervolgens in de bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer verwerkt. Aanvullend zijn de lokaal maximale waarden afgestemd met de GGD voor de
beoordeling van eventuele gezondheidsrisico.

Vaststelling en geldigheid
Deze bodemkwaliteitskaart wordt samen met de regionale Nota bodembeheer vastgesteld door de
gemeenteraden van de diverse gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Beide treden
vervolgens direct in werking waarbij het vigerend beleid komt te vervallen.

Een bodemkwaliteitskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar na vaststelling. Na vijf jaar dient te worden
bepaald of de bodemkwaliteitskaart nog voldoende representatief is voor de actuele situatie. Hierbij gaat het
om de gebiedseigen bodemkwaliteit, nieuwe (wetenschappelijke) inzichten over risico’s van specifieke
stoffen of wijziging in wet en regelgeving.



1.4      Leeswijzer

Gestart wordt, in hoofdstuk 2, met het beknopt weergeven van de wettelijke kader en de uitgangspunten. In
hoofdstuk 3 is de werkwijze van de totstandkoming van de bodemkwaliteitskaart beschreven. Hierbij zijn de
stappen van de richtlijn gevolgd. Hoofstuk 4 beschrijft de verschillende kaarten die onderdeel uitmaken van
de bodemkwaliteitskaart.




6 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
WETTELIJK KADER EN UITGANGSPUNTEN

De regio Twente heeft gekozen om gebiedspecifiek beleid op te stellen. Dit sluit aan het beste aan om
enerzijds de goede bodemkwaliteit te bewaken en anderzijds en het verruimen van de mogelijkheden voor
grondverzet binnen en tussen de gemeenten. Vanwege deze keuze voor gebiedspecifiek beleid is het
opstellen van een bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer noodzakelijk.



2.1      Wettelijk kader

Het Besluit bodemkwaliteit maakt onderscheid tussen generiek en gebiedspecifiek beleid. In het generieke
beleid bepalen de bodemfunctie en de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem welke kwaliteit
toegepast mag worden. Het gebiedspecifiek beleid biedt ruimte om op de volgende onderdelen af te wijken
van het generiek beleid:
1 vaststellen lokaal maximale waarden (LMW) voor het toepassen van grond welke de generieke
    bodemkwaliteitsklasse vervangen;
2 bepalen welk kengetal maatgevend is voor de gebiedseigen bodemkwaliteit, generiek is dit het
    gemiddelde;
3 het naar beneden bijstellen van het percentage bodemvreemd materiaal.

Naast het formuleren van gebiedspecifiek beleid heeft de regio gekozen voor verdere optimalisatie van het
regionale bodembeheer om, waar mogelijk, aan te sluiten bij het generieke landelijke kader. Dit vergroot de
herkenbaarheid en vereenvoudigd de implementatie. Ook kan aangesloten worden bij landelijk ontwikkelde
handvatten zoals BoToVa, een toetsmodule voor bodemnormen.



2.2      Twentse bodemkwaliteit

De grondslag, het (historische) gebruik en de ontstaansgeschiedenis heeft geleid tot een gebiedseigen
bodemkwaliteit die karakteristiek is voor de regio Twente. Deze kenmerkt zich als eerste doordat grote delen
van Twente een goede bodemkwaliteit bezit. De kwaliteit voldoet aan de landelijke achtergrondwaarden
(AW2000) waardoor vrijkomende grond overal hergebruikt kan worden. Als tweede zijn voornamelijk
historische stadskernen als gevolg van de verschillende bedrijfsmatige activiteiten in het verleden historisch
diffuus verontreinigd. Vooral kernen met een rijke historie hebben een slechtere bodemkwaliteit. De
mogelijkheden voor grondverzet uit deze kernen is beperkt en afhankelijk van de kwaliteit aan aanvullende
regels en voorwaarden gebonden.

Binnen de regio zijn, in het verleden, door verschillende gemeenten en het waterschap
(water)bodemkwaliteitskaarten opgesteld. Elk heeft gebruik gemaakt van de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten waarbij de invulling op onderdelen soms verschillen. In werksessies is gezamenlijk
invulling gegeven aan de verschillende stappen. De bestaande bodemkwaliteitskaarten vormden het
vertrekpunt. Onderstaand overzicht geeft de beschikbare bodemkwaliteitskaarten binnen de regio weer.




7 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 2.1 Overzicht beschikbare bodemkwaliteitskaart binnen de regio


Gemeente/                    Bodemkwaliteitskaart                                                      Kenmerk
Waterschap

Almelo                       bodemkwaliteitskaart gemeente Almelo (Oranjewoud, 2010)                   196449

Borne                        bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne (CSO, 2011)                    10J023

Dinkelland                   bodemkwaliteitskaart gemeente Dinkelland (Witteveen+Bos 2011)             DKL1-1

Enschede                     bodemkwaliteitskaart gemeente Enschede (Royal Haskoning, 2008)            9T2418

Haaksbergen                  bodemkwaliteitskaart gemeente Haaksbergen (MWH, 2009)                     B08B0315

Hellendoorn                  beschikt niet over een gemeente dekkende bodemkwaliteitskaart             -

Hengelo                      bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo (Witteveen+Bos 2011)                HGL166-1
                  1
Hof van Twente               bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (Witteveen+Bos, 2012)        HTW7-1

Losser                       bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Losser (CSO, 2014)                  12J105

Oldenzaal                    bodemkwaliteitskaart gemeente Oldenzaal(Witteveen+Bos, 2011)              ODZ51-1

Rijssen-Holten               bodemkwaliteitskaart gemeente Rijssen-Holten (CSO, 2012)                  11J069

Tubbergen                    bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen (CSO, 2010)               09J136

Twenterand                   bodemkwaliteitskaart gemeente Twenterand (MWH, 2010)                      B06B0380

Vechtstromen                 bodemkwaliteitskaart zandvangers en waterlopen Regge en Dinkel (CSO,      10J108
                             2011)

Wierden2                     bodemkwaliteitskaart wegbermen en buitengebied gemeente Wierden           WDN70-1
                             (Witteveen+Bos, 2012)

Gemeentelijke                bodemkwaliteitskaart wegbermen Twentse gemeenten (Anteagroup, 2014)       269879
wegbermen                    Borne, Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand

Provinciale                  bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen, provincie Overijssel    R003-4718597DEM-
wegbermen3                   (Tauw, 2014)                                                              mfv-V01-NL

Groenstroken en              Bodemkwaliteit groenstroken en wegbermen Gemeente Almelo                  AML180-1/18-001.736
wegbermen Almelo             (Witteveen+Bos, 2018)

Vliegbasis Twenthe4          bodemkwaliteitskaart Vliegbasis Twente (TTE, 2011)                        C10069

Combiplan                    bodemverwachtingswaardekaart (Adveco de Bondt, 2009)                      091572
Hellendoorn4

1     Betreft tevens de gemeentelijke wegbermen
2     Het bebouwd stedelijk gebied maakt geen onderdeel uit van deze bodemkwaliteitskaart
3     De provinciale wegbermen maken geen onderdeel uit van de regionale bodemkwaliteitskaart Twente
4     Deze gebieden maken geen onderdeel uit van de regionale bodemkwaliteitskaart Twente




2.3         Programma van eisen

Beheergebied
De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de landbodem binnen Twente en de zandvangers en delen van
waterlopen van de Regge en de Dinkel. Dit vormt samen één beheergebied waarop de bodemkwaliteitskaart
en de Nota bodembeheer van toepassing zijn. Dit is op kaart weergegeven in bijlage I. Ter verduidelijking
vallen binnen dit beheergebied:
- het buitengebied van de gemeente inclusief agrarische percelen, camping/bungalowpark,
    natuurgebieden, herontwikkelde zandwinning, etc.;
- de bebouwd kom (Wegenverkeerswet 1994): inclusief woningbouwlocaties, parken, bedrijfsterreinen
    (onverdacht deel) en groenstroken;
- wegbermen in het buitengebied voor een deel van de gemeenten.




8 | 21      Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De bodemkwaliteitskaart is niet van toepassing voor locaties die verdacht zijn van de aanwezigheid van een
sterke bodemverontreiniging of locaties waar de kwaliteit afwijkt van het omliggend gebied. Deze afwijking
kan worden geconstateerd bij het uitvoeren van historische toets (zie nota bodembeheer), een
vooronderzoek bodem (NEN5725) of tijdens graafwerkzaamheden als gevolg van zintuiglijke afwijkingen.
Voorbeelden, niet limitatief, van uitgesloten locaties betreffen:
- deellocaties op een bedrijfsterrein of agrarische perceel waar een bodembedreigende activiteit heeft
    plaatsgevonden;
- NS-emplacement en spoorwegen;
- Rijkswegen inclusief wegbermen;
- boerenerf;
- grond onder een asfaltweg;
- grond met een sterke bodemvreemde bijmenging zoals kolenas, gruis of puin.

Diepte
De bodemkwaliteitskaart voor de landbodem maakt onderscheid tussen boven- en ondergrond. De
bovengrond betreft het traject van 0 tot 0,5 m-mv en onder ondergrond wordt het traject 0,5-2,0 m-mv
verstaan. Voor de gemeentelijke wegbermen geldt een afwijkend dieptetraject. Hierbij is enkel de
bovengrond apart gezoneerd voor een traject van 0 tot 0,3 m-mv. Voor waterbodem geldt dat de
bodemkwaliteitskaart van toepassing is op de laag tot de oorspronkelijke (vaste) waterbodem.

Stoffenpakket
Voor bodemonderzoek geldt dat gebruik gemaakt wordt van het ‘standaard stoffenpakket’. Dit zijn veel
voorkomende stoffen die vaker verhoogd voorkomen als gevolg van historische activiteiten. Dit standaard
stoffenpakket is gebruik voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Met de inwerkingtreding van het
Besluit bodemkwaliteit is ook kritisch gekeken naar het stoffenpakket. Naast enkele nieuwe toevoegingen
zijn ook diverse stoffen afgevallen en maken niet meer onderdeel uit van het stoffenpakket. Om een goed
beeld te krijgen is gekozen om naast het standaard stoffenpakket ook de bodemkwaliteit op basis van de
oudere stoffen mee te wegen. Hierdoor bestaat het stoffenpakket waarvoor de bodemkwaliteitskaart is
opgesteld uit: arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, minerale olie, molybdeen, nikkel
som-PAK, PCB en zink.




9 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3
WERKWIJZE OPSTELLEN BODEMKWALITEITSKAART


3.1       Richtlijn bodemkwaliteitskaart

De regionale bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [ref. 3] en het
wijzigingsblad [ref. 4]. Hierin worden in totaal 8 stappen onderscheiden die hieronder nader zijn toegelicht:
1 opstellen programma van eisen;
2 vast stellen onderscheidende kenmerken;
3 gegevens verzameling en gegevensbewerking;
4 indeling in beheergebieden;
5 controle indeling van het beheergebied;
6 verzamelen aanvullende informatie;
7 vaststellen kwaliteitszones;
8 gebiedspecifiek: opstellen ontgravings- en toepassingskaart.

Ad 1.
Dit betreft de beleidsmatige en technisch-inhoudelijke keuzes die uitgangspunt zijn voor het opstellen van
de bodemkwaliteitskaart. De beleidsmatige afweging is opgenomen in de nota bodembeheer en in het
programma van eisen, paragraaf 2.3, zijn de technische uitgangspunten opgenomen.

Ad 2.
In deze stap wordt gekeken welke kenmerken bepalend zijn voor de gebiedseigen bodemkwaliteit. Voor de
voorlopige verdeling in deelgebieden zijn de bestaande bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten leidend.

Ad 3.
Uit de verschillende gemeentelijke bodeminformatiesystemen, bodemarchieven en bodemonderzoeken is
beschikbare informatie verzameld en samengevoegd om te komen tot verdere verwerking. Op basis van de
richtlijn vinden ook diverse voorbewerkingen in deze stap plaatst.

Ad 4.
Het beheergebied wordt ingedeeld in verschillende deelgebieden op basis van de onderscheiden kenmerken
uit stap 2. Hierbij wordt de eerste indicatieve bodemkwaliteit per deelgebied bepaald.

Ad 5.
Op basis van de resultaten van stap 4 wordt bepaald of de indeling in deelgebieden juist is.

Ad 6.
Indien noodzakelijk wordt aanvullende informatie verzameld. Dit kan als gevolg van aanvullend dossier
onderzoek dan wel het uitvoeren van bodemonderzoek. Na deze stap dient de informatie voldoende te zijn
om bodemkwaliteitszones te kunnen vaststellen.

Ad 7.
In deze stap worden de verschillende kengetallen bepaald van de bodemkwaliteitzones die leidend zijn voor
de beleidskeuzes voor het verdere grondverzet.




10 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ad 8.
In deze laatste stap wordt op basis van de gebiedseigen bodemkwaliteit, de functiekaart en het regionale
beleid, de toepassingskaart en ontgravingskaart (boven- en ondergrond) opgesteld.



3.2       Deelgebieden op basis van onderscheidende kenmerken

Het beheergebied wordt onderverdeeld in deelgebieden waarbij de verwachte bodemkwaliteit binnen dit
deelgebied vergelijkbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kenmerken die mogelijk
onderscheidend zijn voor bodemkwaliteit. De richtlijn onderscheidt de volgende kenmerken:
- bodemopbouw;
- gebruikshistorie;
- ontwikkeling wijken of gebieden;
- geomorfologie;
- het huidig bodemgebruik.

Binnen de regio zijn diverse bodemkwaliteitskaarten beschikbaar waaruit blijkt dat gebruikshistorie en
ontstaansgeschiedenis leidend zijn voor kwaliteitsverschillen. Bij het bepalen van de deelgebieden is enkel
gebruik gemaakt deze twee kenmerken (gebruikshistorie respectievelijk ontstaansgeschiedenis). Hierbij zijn
de volgende categorieën onderscheiden per kenmerk (gebaseerd op de bestaande bodemkwaliteitskaarten).



Tabel 3.1 Categorieën binnen de onderscheidende kenmerken


Gebruikshistorie                                            Ontstaansgeschiedenis

wonen                                                       19de eeuw (< 1900)

industrie/bedrijfsterrein                                   vooroorlogs (1900-1945)

buitengebied (landbouw/natuur)                              naoorlogs (1900-1980/1990)

                                                            nieuwbouw (>1980/1990)


Van deelgebieden per gemeente naar deelgebieden in de regio
Per gemeente zijn deelgebieden bepaald. Vertrekpunt voor veel gemeente was de bestaande
bodemkwaliteitskaart. De deelgebieden zijn opgesteld en/of aangescherpt op basis van historische kaarten
[ref 5] en op basis van gebiedskennis die aanwezig is binnen de deelnemende gemeenten. Hierbij is
gezamenlijk gezocht naar de balans tussen versnippering van te kleine deelgebieden en homogene
deelgebieden waarbij de kwaliteit vergelijkbaar is.

Op basis van de bekende of de te verwachte bodemkwaliteit zijn de deelgebieden per gemeente met
vergelijkbare bodemkwaliteit geclusterd naar deelgebieden. Bij het bepalen van kengetallen in de
vervolgstappen is gebruik gemaakt van de deelgebieden per gemeente en de deelgebieden in de regio. In
de bijlage II is een tabel opgenomen van de voorlopige clustering van de gemeentelijke deelgebieden naar
de regionale deelgebieden. Ook zijn de kaarten met deelgebieden gemeenten opgenomen



3.3       Gegevensverzameling en gegevensbewerking

Per gemeente en het waterschap is de benodigde informatie voor de bepaling van de gebiedseigen
bodemkwaliteit verzameld en verwerkt. De meeste gemeenten en het waterschap beschikken over een
bodeminformatiesysteem waarin bodemonderzoeken zijn ontsloten. Op basis van een export uit het
bodeminformatiesysteem zijn de onderzoeksgegevens beschikbaar gesteld. Uitzondering hierop zijn de
gemeenten Enschede en Wierden. Voor de gemeente Enschede geldt dat de onderzoeksgegevens wel
digitaal zijn ontsloten maar niet eenvoudig geëxporteerd kunnen worden.




11 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Daarom heeft Enschede een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de bodemkwaliteit geverifieerd
is met reeds uitgevoerde bodemonderzoeken uit het archief. De gemeente Wierden beschikt niet over een
bodeminformatiesysteem. Op basis van een voorselectie van bodemonderzoeken, onverdachte locaties, zijn
de relevante gegevens verzameld uit de archieven en vervolgens aangeleverd.

Vervolgens zijn de beschikbare informatie voorbewerkt voor verdere statische analyse. Hierbij zijn de
volgende deelstappen uitgevoerd:
- selectie van de relevante bodemonderzoeken die gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de
    gebiedseigen bodemkwaliteit. Onderzoeken ter plaatse van verdachte locaties, oude bodemonderzoeken
    (ouder als 10 jaar) of onderzoeken zonder geografische ligging worden verwijderd uit de selectie;
- gehalten geschikt maken voor statistische bewerking:
    · gehalten waarbij de gehalten voor een stof onder de rapportagegrens ligt wordt de rapportagegrens
        vermenigvuldigd met 0,7;
    · de gehalten worden gecorrigeerd voor standaard bodem [ref 2]. Hierdoor zijn de
        onderzoeksgegevens eenvoudig onderling te vergelijken en te toetsen aan de normstelling;
    · onderscheid maken tussen boven- en ondergrond;
- geografische koppelen aan deelgebieden op gemeentelijk en regionaalniveau;
- samenvoegen van de verschillende gemeentelijke bestanden tot één totaal bestand voor verdere
    statische bewerking.



3.4       Controle van de indeling in regionale deelgebieden

Om te komen tot regionale deelgebieden zijn de gemeente deelgebieden vooraf geclusterd. Deze clustering
heeft plaatsgevonden op basis van de bestaande bodemkwaliteitskaart of de onderscheidende kenmerken
van het deelgebied. Om te bepalen of deze clustering juist is heeft een herbeoordeling plaatsgevonden op
het niveau van het gemeentelijk deelgebied.

Voor de verschillende deelgebieden per gemeente is de gemiddelde bodemkwaliteit bepaald voor het
standaard stoffenpakket. Op basis van de kwaliteitsklasse bepalende parameters (PAK, lood en minerale olie)
is beoordeeld of het deelgebied juist is ingedeeld in de regionale indeling van deelgebieden. Gemeentelijke
deelgebieden met een afwijkende kwaliteitsklasse (hoge of lagere bodemkwaliteitsklasse) zijn in meer detail
beoordeeld. Deze herbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de beschikbare bodemonderzoeken
die gebruikt zijn voor het bepalen van de gemiddelde bodemkwaliteit, oudere onderzoeken in dit
deelgebied en de gebiedskennis die aanwezig is binnen de gemeenten. Enkele gemeentelijke deelgebieden
zijn op basis van deze herbeoordeling in een andere regionaal deelgebied ingedeeld.

Uitbijters
Een uitbijter is een waarneming met zeer hoge waarden voor één of meerdere stoffen. Deze uitbijter kan
duiden op een waarneming die mogelijk niet representatief is voor de gebiedseigen bodemkwaliteit maar
afkomstig is van een puntbron. Voor het bepalen van potentiële uitbijters is gebruik gemaakt van een
statistische toets. Deze toetsing is uitgevoerd op regionale deelgebieden (o.a. AW2000 en Wonen).

Normaliter mag een potentiële uitbijter pas definitief worden verwijderd als is vastgesteld dat deze
waarneming niet representatief is. Regionaal is gekozen om de 80-percentielwaarde leidend te laten zijn
voor de gebiedseigen bodemkwaliteit. Op basis van een nadere analyse van tussentijdse resultaten blijkt dat
het effect van het verwijderden vooral gevolgen heeft op het gemiddelde en de standaarddeviatie, tussen de
2-90 %. Het effect op de percentielwaarden is zeer beperkt, tussen de 0-7 % afwijking. In bijlage III zijn de
resultaten van de analyse opgenomen.

Controle betrouwbaarheid oudere onderzoeken
Voor het gebruik van oudere onderzoeken dan 5 jaar is een tussentijdse analyse uitgevoerd op regionale
zone niveau. Hierbij zijn de kengetallen van de onderzoeken in de periode 2012-2017 vergeleken met die
van 2005-2011. In bijlage IV zijn de resultaten van deze analyse opgenomen.




12 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uit de resultaten blijkt dat de afwijkingen tussen de verschillende periode voor het gemiddelde en de 80-
percentielwaarde van de bepalende parameters (overwegend PAK) beperkt is. Ook is de bemonsterings- en
analysemethode gelijk. Het gebruik van oudere onderzoeken is daarmee rechtvaardig.



3.5       Bodemkwaliteitszones

De voorgaande stappen hebben geleid tot het bepalen van de definitieve kengetallen per regionaal
deelgebied. Dit bestaat uit de volgende kengetallen welke in bijlage V zijn opgenomen:
- aantal;
- gemiddelde;
- standaard deviatie;
- 50 percentielwaarde;
- 80 percentielwaarde;
- 90 percentielwaarde;
- 95 percentielwaarde.

Van regionaal deelgebied naar bodemkwaliteitszones
De regio Twente heeft gekozen om de 80 percentielwaarde leidend te laten zijn voor de bepaling van de
bodemkwaliteit. De 80 percentielwaarde betreft het gehalte waarbij 80 % van de gemeten gehalten onder
deze waarde valt. Deze onderbouwing van deze keuze is nader beschreven in de nota bodembeheer.

Door de 80 percentielwaarde te toetsen aan de generieke normstelling uit het Besluit bodemkwaliteit wordt
de kwaliteit van de bodemkwaliteitszone inzichtelijk. Het overgrote deel van de regio voldoet aan de
kwaliteit AW2000 of Wonen. Hiermee is de kwaliteit gelijk of beter dan de bodemfunctie. Voor enkele
bodemkwaliteitszones is de kwaliteit slechter dan de bodemfunctie. Beleidsmatig worden voor deze zones
gebiedspecifieke eisen gesteld aan het hergebruik. In de regio Twente wordt deze categorie Gebiedsgericht
genoemd. De toelichting van de gehanteerde klasse zijn beschreven in de nota bodembeheer.

Op de volgende pagina in tabel 3.2 zijn de 80 percentiel waarde opgenomen voor de verschillende zones
binnen Regio Twente.




13 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2 Bodemkwaliteit op basis van 80-percentielwaarde gecorrigeerd naar standaard bodem, 25 % lutum 10 % organisch stof


Bodemkwaliteitszone                                     BG-OG3      Arseen       Barium       Cadmium         Chroom          Kobalt   Koper   Kwik   Lood   Minerale olie   Molybdeen   Nikkel   Som PAK   PCB (som 7)   Zink

AW2000                                                  BG            10.5           109             0.5            28           11       21   0.20     35             91          1.5      15        1.3          0.02    91

AW2000                                                  OG              9.2           81             0.5            24           11       14   0.20     20            149          1.5      15        0.4          0.02    47

Wonen                                                   BG            10.2           190             0.6            21           11       34   0.20     94            124          1.5      15        5.1          0.03   185

Wonen                                                   OG              9.6          120             0.5            19           11       20   0.20     37            127          1.5      15        1.0          0.02    81

Vechtstromen - vrij toepasbaar                          WB              6.9          155             0.6            25           12       15   0.07     20            147          1.5      22        0.6          0.03   146

Gebiedgericht -Enschede Centrum voor 1900               BG              8.2          237             0.7            28           13       46   0.28    125            199          1.5      19        8.1          0.04   254

Gebiedgericht -Enschede Centrum voor 1900               OG              7.4          165             0.6            28           12       27   0.27     79            190          1.5      17        6.2          0.03   140

Gebiedgericht - Hengelo Tuindorp                        BG            14.5           188             0.5            35           19      104   0.25     92            202          1.5      29        8.2          0.02   203

Gebiedgericht - Hengelo Tuindorp                        OG            17.5           215             0.3            46           22       42   0.07     38            175          1.5      45        1.0          0.02    97

Gebiedgericht - Hengelo Hart van Zuid                   BG            10.2           159             0.3            20           12       50   0.16    115            226          1.5      18        3.6          0.02   218

Gebiedgericht - Hengelo Hart van Zuid                   OG              8.7          138             0.3            20           11       39   0.11     50            231          1.5      18        3.3          0.02   110

Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring              BG              9.3          388             0.6            30           13       54   0.26    152            143          1.1      26       12.9          0.04   348

Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring              OG            10.5           238             0.5            40           27       45   0.20    103            168          2.0      32        2.9          0.02   186

Vechtstromen - niet vrij toepasbaar                     WB              6.6          136             1.1            32           14       27   0.13     20            560          1.5      27        2.0          0.02   247
                1
Norm - AW2000                                           -               20           190             0.6            55           15       40   0.15     50            190          1.5      35        1.5          0.02   140

Norm - Wonen1                                           -               27           550             1.2            62           35       54   0.83    210            190           88      39        6.8          0.04   200
                 1
Norm - Industrie                                        -               76           920             4.3          180           190      190   4.80    530            500          190     100       40.0          0.50   720

Norm - Interventiewaarde2                               -               76             -            13.0       78/180           190      190   4.00    530           5000          190     100       40.0          1.00   720

1.   Normen van bodemkwaliteitsklasse uit het Besluit bodemkwaliteit, bepalend voor hergebruik
2.   Norm uit de circulaire bodemsanering als maat voor een ernstige bodemverontreiniging
3.   BG = bovengrond, OG = ondergrond, WB = waterbodem




14 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toetsing 95-percentielwaarde
In het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd dat geen grond mag worden toegepast dat in het kader van de
Wet bodembescherming spoedig gesaneerd moet worden. Daarom is de voorwaarde gesteld dat voor
bodemkwaliteitszones waar de 95-percentielwaarde de interventiewaarde overschrijdt getoetst moet worden
of deze grond spoedig moet worden gesaneerd. Het saneringscriterium, de grens waarboven spoedig
gesaneerd moet worden, is nader uitgewerkt in de Circulaire bodemsanering 2013 [ref. 7]. Met behulp van
Sanscrit1 kan worden bepaald of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium. In bijlage VI is
de toetsing van de 95-percentielwaarde aan de interventiewaarde opgenomen. Hieruit blijkt dat voor enkele
zones een overschrijding plaatsvindt, zie hiervoor de onderstaande tabel.



Tabel 3.3 Toetsing 95-percentielwaarde aan de interventiewaarde


Gemeente                   Zone                                Diepte traject   Stof                Concentratie (norm)

Hengelo                    gebiedsgericht - tuindorp           BG               koper                          319 (190)

Hengelo                    gebiedsgericht - tuindorp           OG               koper                          419 (190)

Oldenzaal                  gebiedsgericht - historische ring   BG               PAK                              58 (40)

Oldenzaal                  gebiedsgericht - historische ring   OG               PAK                              53 (40)




Gelet som PAK een somparameter betreft en geen afzonderlijke parameters is dit niet te toetsen in Sanscrit.
Voor koper kan worden gesteld dat de gehalte de ecologische risiconorm overschrijdt maar niet de humane
risicogrens2. Voor beide zones geldt gebiedsgericht beleid waarbij voorafgaand aan grondverzet een
bodemonderzoek noodzakelijk is. Indien de bodemkwaliteit afwijkt, o.a. aantreffen van overschrijding van de
interventiewaarde, is de bodemkwaliteitskaart geen geldig bewijsmiddel. Dit is vastgelegd in de Nota
bodembeheer. Grondverzet met sterk verontreinigde grond wordt hiermee uitgesloten, mede omdat de P95
van de individuele stoffen voor de zones AW2000, wonen en Vechtstromen - vrij toepasbaar onder de
interventiewaarde liggen. Om deze reden is een beoordeling met Sanscrit achterwege gelaten.




1
    https://www.risicotoolboxbodem.nl/sanscrit/
2
    NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005,
    2006 en 2007.




15 | 21     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4
BODEMKWALITEITSKAART REGIO TWENTE

De bodemkwaliteitskaart, voor gebiedspecifiek beleid, bestaat uit een ontgravingskaart voor de boven- en
ondergrond en een toepassingskaart. De bodemfunctiekaart wordt overwegend gebruikt voor generiek
beleid.



4.1         Bodemfunctiekaart

Het Besluit bodemkwaliteit verplicht gemeenten een bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. Deze kaart
geeft de bodemfuncties binnen de gemeente aan. Binnen de regio is gekozen om de eigen stadsplattegrond
vast te stellen als bodemfunctieklassenkaart. Deze stadsplattegrond geeft namelijk een goed en recent
overzicht geeft van de bestaande functies binnen een gemeente. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
kunnen in de stadsplattegrond eenvoudig worden opgenomen. Zo is altijd sprake van een actuele kaart. Een
indicatieve kaart is opgenomen in bijlage VII.



4.2         Ontgravingskaart

In de regionale bodemkwaliteitskaart wordt de gebiedseigen bodemkwaliteit bepaald op basis van 80 per-
centielwaarde. De 80 percentielwaarde uit tabel 3.2 is getoetst aan de landelijke normstelling en toetsingsre-
gels. De normstelling, grenswaarde per stof, van de verschillende bodemkwaliteitsklasse zijn opgenomen in
tabel 4.1.



Tabel 4.1 Grenswaarde per stof voor de landelijke bodemkwaliteitsklasse


Stof                                                          AW2000        Wonen                     Industrie

Arseen [As]                                                       20            27                          76

Barium [Ba]                                                      190           550                         920

Cadmium [Cd]                                                      0.6           1.2                         4.3

Chroom [Cr]                                                       55            62                         180

Cobalt [Co]                                                       15            35                         190

Koper [Cu]                                                        40            54                         190

Kwik [Hg]                                                        0.15          0.83                       4.80

Lood [Pb]                                                         50           210                         530

Minerale olie                                                    190           190                         500

Molybdeen [Mo]                                                    1.5          88.0                      190.0

Nikkel [Ni]                                                       35            39                         100

PAK 10 VROM                                                       1.5           6.8                       40.0




16 | 21     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Stof                                                          AW2000                          Wonen                 Industrie

PCB (som 7)                                                      0.02                           0.04                       0.50

Zink [Zn]                                                        140                            200                        720




Gebiedsgericht beleid
Gelet op de goede bodemkwaliteit in Twente is gekozen om voor de zones die niet voldoen aan de bodem-
kwaliteitsklasse AW2000 of wonen, gebiedspecifiek beleid op te stellen. Ook voor deze gebiedsgerichte zo-
nes is de 80-percentielwaarde leidend voor het ontgraven van een partij grond. Aanvullend geldt, zie nota
bodembeheer, dat voorafgaand aan grondverzet vanuit een gebiedsgerichte zone een verkennend bodem-
onderzoek (NEN5740) noodzakelijk is. Het resultaat voor de ontgravingskaart is weergegeven in tabel 4.2.


Tabel 4.2 Overzicht van ontgravingskwaliteit per bodemkwaliteitszone


Bodemkwaliteitszone                                                     Ontgraven kwaliteit            Ontvangende bodem

AW2000 (BG)                                                             AW2000                         AW2000

AW2000 (OG)                                                             AW2000                         AW2000

Wonen (BG)                                                              Wonen                          Wonen

Wonen (OG)                                                              AW2000                         AW2000

Waterbodem vrij toepasbaar                                              AW2000                         n.v.t.

Gebiedgericht - Enschede Centrum voor 1900 (BG)                         P80                            P80

Gebiedgericht - Enschede Centrum voor 1900 (OG)                         wonen                          wonen

Gebiedgericht - Tuindorp (BG)                                           P80                            P80

Gebiedgericht - Tuindorp (OG)                                           P80                            P80

Gebiedgericht - Hart van Zuid (BG)                                      P80                            P80

Gebiedgericht - Hart van Zuid (OG)                                      P80                            P80

Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring (BG)                         P80                            P80

Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring (OG)                         wonen                          wonen

Waterbodem - niet vrij toepasbaar                                       Niet toepasbaar                n.v.t.




Op basis van de bodemkwaliteit 'Ontgraven kwaliteit' in bovenstaande tabel is de regionale ontgravingskaart
opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen boven- en ondergrond voor landbodem. De kaart van
de bovengrond heeft betrekking op 0,0-0,5 m-mv en die van de ondergrond op 0,5-2,0 m-mv. Voor water-
bodem gaat het om de kwaliteit van het slib en niet de vaste bodem. Voor de zones waarbij de kwaliteit indi-
catief is vastgesteld is een arcering aangebracht. De ontgravingskaarten zijn opgenomen in bijlage V.



4.3         Toepassingskaart

In de toepassingskaart zijn de eisen vastgelegd die gelden voor het toepassen van grond en bagger op de
bodem. Binnen regio Twente is zoveel mogelijk aangesloten bij de goede bodemkwaliteit binnen Twente, en
daarmee de gebiedseigen bodemkwaliteit leidend is voor de toepassingseis. Voor een klein deel van het be-
heergebied geldt gebiedsgericht beleid en zijn lokaal maximale waarden afgeleid voor het toepassen van
grond. Bij deze lokaal maximale waarden wordt ruimte gecreëerd voor grondverzet binnen de eigen zone
mogelijk maar geldt voor grond van buiten de zone een strenger regime. Hiermee wordt een stand-still en
step-forward principe gehanteerd.




17 | 21     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Concreet voor het toepassen van grond binnen een gebiedsgerichte zone geldt het volgende:
- voor een partij grond welke afkomstig is uit de eigen zone geldt de 80-percentielwaarde (P80) als lokaal
   maximale waarden. De lokaal maximale waarde is de 80 - percentielwaarde;
- voor een partij grond welke afkomstig is van buiten de eigen zone, geldt een lokaal maximale waarden
   van wonen. Dit is ongeacht of deze partij grond afkomstig is van binnen of buiten het beheergebied van
   de bodemkwaliteitskaart. De lokaal maximale waarde is bodemkwaliteitsklasse wonen.

Voor de waterbodem is geen toepassingseis vastgelegd. Het doel van de bodemkwaliteitskaart is niet om
grond of baggerspecie hier toe te passen maar vooral periodiek baggerspecie te kunnen verspreiden of toe-
passen op de landbodem.

In tabel 4.3 is de overzicht weergegeven van de toepassingseis per zone. De regionale toepassingskaart is
opgenomen in bijlage V.


Tabel 4.3 Overzicht van de toepassingseis


Bodemkwaliteitszone                                         partij grond afkomstig van   partij grond afkomstig van
                                                            binnen de eigen zone         buiten de eigen zone


AW2000 (BG)                                                 AW2000                       AW2000

AW2000 (OG)                                                 AW2000                       AW2000

Wonen (BG)                                                  Wonen                        Wonen

Wonen (OG)                                                  AW2000                       AW2000

Waterbodem vrij toepasbaar                                  n.v.t.                       n.v.t.

Gebiedgericht - Enschede Centrum voor 1900 (BG)             P80                          wonen


Gebiedgericht - Enschede Centrum voor 1900 (OG)             wonen                        wonen


Gebiedgericht -                                             P80                          wonen
Tuindorp (BG)

Gebiedgericht -                                             P80                          wonen
Tuindorp (OG)

Gebiedgericht -                                             P80                          wonen
Hart van Zuid (BG)

Gebiedgericht -                                             P80                          wonen
Hart van Zuid (OG)

Gebiedgericht -                                             P80                          wonen
Oldenzaal historische ring (BG)


Gebiedgericht -                                             wonen                        wonen
Oldenzaal historische ring (OG)


Waterbodem - niet vrij toepasbaar                           n.v.t.                       n.v.t.




18 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.4       Risicotoolbox

Bij het vaststellen van gebiedspecifiek beleid is het voorgeschreven om de lokaal maximale waarden te
beoordelen met behulp van de risicotoolbox te toetsen. Hierbij worden de concentraties getoetst aan de
wetenschappelijke risicowaarden op basis waarvan de landelijke normstelling, bodemkwaliteitsklasse, zijn
bepaald1. In de toetsing wordt onderscheidt gemaakt tussen ecologische en humane risico’s. Een risico-index
kleiner dan 1 betekent geen risico’s voor de huidige functie. Indien de risico-index groter is dan 1 dient
beargumenteerd te worden of er risico’s zijn voor de huidige functie.

Toetsing
De resultaten van de toetsing zijn opgenomen in bijlage IX. De zones AW2000 en wonen sluiten aan bij de
landelijke normstelling waarvoor toetsing feitelijk niet noodzakelijk is. Voor deze zones is gekozen voor de
toetsing ‘risico’s actuele bodemkwaliteit’. De gebiedsgerichte zones zijn getoetst als ‘lokaal maximale
waarden’ (LMW). Voor de invoer is gebruik gemaakt van de 80 percentielwaarde van de zone. Verder wordt
opgemerkt dat voor som-parameters (minerale olie, PAK en PCB) de LMW toetsing niet plaatsvindt.



Bijzonderheden op basis van de toetsing:
- de humane risico’s van kobalt betreft een overschatting. In de landelijke normstelling is deze
    blootstellingroute (door gewasconsumptie) niet meegenomen bij de bepaling van de AW2000. Hierbij
    wordt ook geen rekening gehouden in de lokale beoordeling met behulp van de Risicotoolbox;
- In de gebiedspecifieke zones wordt de risico index van de ecologische risico voor zink en in Tuindorp
    koper overschreden. Gelet dit sterk verstedelijkte gebieden betreft zijn de humane risico’s leidend voor
    LMW.

Geconcludeerd wordt dat de LMW acceptabel zijn gelet op de risico´s. Gelet dat een bodemonderzoek, voor-
afgaand aan grondverzet, in deze zones noodzakelijk is worden risico´s uitgesloten.



4.5       Wegbermen in het buitengebied

Binnen de regio zijn er verschillende bodemkwaliteitskaarten van de wegbermen in het buitengebied
beschikbaar. Deze bodemkwaliteitskaarten worden vooral ingezet bij beheer en onderhoud van wegbermen.
Bij het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart is gekozen om geen aanvullend regionaal
bodemonderzoek uit te voeren en voor zover nodig de bestaande bodemkwaliteitskaarten opnieuw vast te
stellen. Dit gaat om de bodemkwaliteitskaarten:
1 bodemkwaliteitskaart wegbermen Twentse gemeenten: Borne, Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen en
     Twenterand;
2 bodemkwaliteitskaart wegbermen en buitengebied gemeente Wierden;
3 bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente;
4 bodemkwaliteit groenstroken en wegbermen Gemeente Almelo.

Op basis van deze bodemkwaliteitskaarten kan ten aanzien van de wegbermen het volgende worden
geconcludeerd:
- de bodemkwaliteit langs asfalt verharde wegen, mede als gevolg van het toepassen van teerhoudend
   asfalt in het verleden, is heterogeen van kwaliteit. De kwaliteit van de vrijkomende grond is op basis van
   de toetsing klasse industrie;
- de bodemkwaliteit langs puinverharde wegen betreft eveneens de kwaliteit industrie;
- de bodemkwaliteit langs overig verharde wegen (bijvoorbeeld elementenverharding) is van betere
   kwaliteit. Dit varieert tussen klasse AW2000 en wonen;
- onverharde wegen doorgaans niet gezoneerd zijn en samenvallen met de zone waarin deze is gelegen.




1
    NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005,
    2006 en 2007.




19 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Regionaal is gekozen om de geldigheid van de bestaande kaarten beleidsmatig te verlengen. Vooralsnog is
er geen aanleiding om aan te nemen dat de bodemkwaliteit afwijkt van de eerder vastgestelde kwaliteit.
Door de beleidsmatige verlening van de geldigheid is vrij grondverzet, zonder partijkeuring, mogelijk tussen
wegbermen. Bij toepassingen van een partij vrijkomende grond buiten deze wegberm is onderzoek
noodzakelijk om te komen tot een geldig bewijsmiddel. Hiermee wordt voldaan aan de het stand-still
principe van het Besluit bodemkwaliteit.


Afbakening wegbermen in het buitengebied
De bodemkwaliteit richt zich op de wegbermen in het buitengebied, buiten de bebouwde kom
(Wegenverkeerswet 1994). Binnen de bebouwde kom is de eigen zone leidend voor de kwaliteit. Daarnaast is
de kwaliteit in de verschillende bodemkwaliteitskaarten vastgesteld voor de eerste 30 cm. Dieper liggende
bodemlagen zijn gelijk gesteld aan die van de bodemkwaliteitskaart.

De volgende definitie van wegbermen wordt gehanteerd: de strook van maximaal 10 meter aan beide zijden
van de weg (asfaltrand), tenzij de berm langs de weg eerder wordt doorsneden door een sloot dan wel de
grens van het desbetreffende perceel. Dit is visueel weergegeven in onderstaande afbeelding. Het kan ook
voorkomen dat er een middenberm aanwezig is. Ook voor de middenberm, groen tussen de twee
wegconstructies, geldt hetzelfde beleid.

Afbeelding Begrenzing wegbermen




Bron: brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, kenmerk RWS/DVS-
2009/2932, 19 november 2009.




20 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5
REFERENTIES

1   Besluit bodemkwaliteit (wetten.nl).
2   Regeling bodemkwaliteit (wetten.nl).
3   Richtlijnen bodemkwaliteitskaarten, VROM, 3 september 2007.
4   Wijzigingsblad d.d., 1 januari 2014 bij de “Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3 september 2007”,
    VROM, 1 januari 2014.
5   www.topotijdreis.nl.
6   Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart); Witteveen+Bos, HTW7-1,
    29 juni 2019.
7   Circulaire bodemsanering 2013, Staatscourant Jaargang 2013 Nr. 16675, 27 juni 2013




21 | 21   Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage(n)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>I
BIJLAGE: BEHEERGEBIED BODEMKWALITEITSKAART




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage I | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 Zandvangers Vechtstromen
                                                                                                                                                                                 Gemeentegrens




                                                                                                           Twenterand




                                                                                                                               Tubbergen



                                                               Hellendoorn                                                                          Dinkelland


                                                                                               Wierden              Almelo




                                                                                                                             Borne
                                                                                                                                                   Oldenzaal
                                                      Rijssen-Holten
                                                                                                                                                                 Losser


                                                                                                                                     Hengelo



                                                                                                                                               Enschede
                                                                                                   Hof van Twente




                                                                                                                                                                          Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                                                                                          Beheergebieden

                                                                                                                                                                              getekend:    S.M.J. Arts MSc            versie:   definitief 1
                                                                                                                                                                                           ing. C.D. Kraan                      21-03-2018
                                                                                                                              Haaksbergen
                                                                                                                                                                          gecontroleerd:                             datum:
                                                                                                                                                                           goedgekeurd:    drs. J. Lackin        tekeningnr:    2
                                                                                                                                                                          opdrachtgever:   Regio Twente
                                                                                                                                                                            projectnaam:   Regionale BKK
                                                                                                                                                                            projectcode:   ES349
                                                                                                                                                                                formaat:   A3 liggend   0    3                  6              9 km
                                                                                                                                                                                 schaal:   1:180000
Witteveen+Bos




          D:\PROJECTS\ES349-1-P\Twente_Kaarten_Beheergebieden_180321.mxd 21/03/2018 14:46:56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>II
BIJLAGE: CLUSTERING VAN DEELGEBIEDEN NAAR ZONES




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         249




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10




                                                                                                                                                                                                                                     255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           228
                                                                                                                                                                                                                              226                                                                                                                                                                               240
                                                                                                                                                                                                            234                                                                                                      239

                                                                                                                                                                                                                        224                                                                   236
                                                                                                                                                                                                                                                 235

                                                                                                                                                                                                                                    225                                                                                     238



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          227
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 233
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  237                                                                                             222
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                229


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                254




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            349




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   223
                                                                                                                                                                                                                                                                         348




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      245



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    232

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     242
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                230
                                                                                                                                                                                            316
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   248
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              246



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             247



                                                                                                                                                                                                                                                                                             210

                                                                                                                                                                                                                                                                                            211


                                                                                                                                                                       345


                                                                                                                                                               344


                                                                                                                                                                       343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 83                                                                                         11

                                                                                                                                                                             341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       45        9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14
                                                                                                                                                                 342
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             46


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      87                                                                                     44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         91
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           90


                                                                                                                                                                                                            338                                                                                                                                                          209
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                 337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     208                                                                                           96
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         92
                                                                                                                                                                             336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         206
                                                                                                                                                                                          314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      200

                                                                                                                                                                                   333                                                                                                                                                     204
                                                                                                                                                                                                      334
                                                                                                                                                                                                                   326               315                                                                                                                                                   198                             99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      201
                                                                                                                     346                                                                                    317                                                                                                                                                                                                                                                       98
                                                                                                                                                                                                331                                                                                                                                      203
                                                                                                                                                                                                                                             319

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     97
                                                                                                                                                                                                                  325
                                                                                                                                                                                    328


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              93

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           94
                                                                                                                                                                                                                                                                                     197                                                                                                                                                    101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      136




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        138
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        105                     100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                102                                                                                                                                                                                         168

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  162




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           113
                                                                                                                                                                                                                                                       290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       122
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      104

                                                                                                                                                                                                                                                 298


                                                                                                                                                                                                                                                             295
                                                                                                                                                                                                                                                                          301

                                                                                                                                                                                                                                                                    303



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86                                                                                                                                                                                                                    352
                                                                                                                                                                                                                                           299
                                                                                                                                                                                                                                                             300




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               128
                                                                                                                                             291
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            136
                                                                                                                                                                                                                                                                   296
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    212


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            354
                                                                                                                                                                                                                                                                                      297
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           126
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              368
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            354
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   221

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           213

                                                                                                                                                                                                                                                                                             219
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           214                                                                                                                                                                                                                                                     109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        218


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             355                                                                    365
                                                                                                                                                   311
                                                                                                                                 312                     294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    362
                                                                                                                                       309                                                                                                                                      48
                                                                                                                                 308 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 358
                                                                                                                           293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        362

            Deelgebieden regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       getekend:      S.M.J. Arts MSc
                                AW2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gecontroleerd:       ing. C.D. Kraan                       Deelgebieden regio
                                Wonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            goedgekeurd:         drs. J. Lackin                        1 van 4
                                Niet gezoneerd, eigen BKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            versie:   definitief 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum:    21-03-2018                            opdrachtgever:              Regio Twente
                                Gemeentegrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NR  Gebiedsgericht                                                                                        tekeningnr:     2                                          projectnaam:           Regionale BKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            180 Oldenzaal historische ring                                                                                                                                       projectcode:           ES349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            356 Hengelo Tuindorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            363 Hengelo Hart van Zuid                                                                                      formaat:   A0 liggend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            405 Enschede Centrum voor 1900                                                                                  schaal:   1:32500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Niet gezoneerde locaties met eigen BKK
Wittev een+Bos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            314 Combiplan                                                                                         0        400        800   1200     1600    2000 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            417 Vliegveld Twenthe
          D: \ PRO JE CTS \ ES 349-1-P \Twen te_K aarte n_Deelgebi eden_regio_180 321.m x d 21/ 03/201 8 15:32 :42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  249




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10




                                                                                                                                                                                                                       228

                                                                                                                                                                                                                                                240
                                                                                                                                              239
                                                                                                                       236


                                                                                                                                                     238
                                                                                                                                                                                                                                                                      254


                                                                                                                                                                      227
                                                                                                                                                                                                                                   241
                                                                                                                                                          233
                                                                                                                           237
                                                                                                                                                                                                                                  222
                                                                                                                                                                                                                            229


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15




                                                                                                                                                     349


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 223
                                   348
                                                                                                          316

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            158




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2


                                                                                                                                                                                                                                                                      245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  145

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 147                 142
                                                                                                                                                                                                                              243
                                                                                                                                                                                                                                                    232                                                                                                                                                                                                                                                                                    146
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12
                                                                                                                                                                                                                 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   165                                                                                157
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              35                                                                                                                                   148
                                                                                                                                                                                                                                                                230

                                                                                                                                                                                               248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        173
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13                                                                                                                                        174
                                                                                                                                                                                                                                              246


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                159
                                                                                                                                                                                         247




                                                                                                                      210

                                                                                                                     211


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            143

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              155                 172
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            149
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        144
                                                                                                                                                                                                                                                                 83                                                                               11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             45                                                                                                       14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            135
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   136                                                                                              154

                                                                                                                                                                                                                                                      87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               91                  44
                                                                                                                                                                                                                       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         151                                     171

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       152
                                                                                                                                                                                                     209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8

                                                                                                                                                                                                 208                                                                                             96
                                                                                                                                                                                                                                                                89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               92
                                                                                                                                                                  206

                                                                                                                                                                            205
                                                                                                                                                                                  200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  275

                                                                                                                                                                       204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            276
                                                                                                                                                                                                                       198                                 99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               141
                                                                                                                                                                                                           199
                                                                                                                                                                                  201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     98
                                                                                                                                                                  203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          163                                                                156
                                                                                                                                                                                                                                                                                     97




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   140
                                                                                                                                                                                   202
                                                                                                                                                                                                                                  85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    93                                                                                                                                                                                                   139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          94
                                                                                                                                                                                                                                                                             101




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              88                                                                                                                                   161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 138
                                                                                                                                                                                                                                        105                     100
                                                                                                                                                                                                                                                                                               102                                                                                                                                                   168

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           162



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       256

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 108
                                                                                                                                                                                                                                                                               103                                                                          111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           110                                                                                                                                                                                                                   178
                                                                                                                                                    197
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               84                                                                                                                                                                                                                                                                                    192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  113
                 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              122
                                                                                                                                                                                                                                                                       104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  269
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 193
                     295
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     194                                                       185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       179                 181                                                    270

                                       301
                          303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             195                              180                                    176
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     177
                                                                                                                                                                                                                                                                                          86                                                                                                                                                                           352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         190
                 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   189
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    137

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       128                                                                                                                                                                                                                               188
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             160                                                                                             183
                                                                                                                                                                212
                              296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      166                                                                                 187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   167
                                                                       297                                                                            220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    48                                                                                      126


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           196
                                                                                                                                                            221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             368                   354                                                                                                      182
                                                              291                                                                                                      213

                                                                                                                      219
                                                                                                                                                    214                                                                                                                                                                                                                                 109                                                    353
                                                                                                                                        215                                                                                                                                                                                                                                                                       367                                                                                                                                                                          186


                                                                                                                                                                  216
                                                                                                                                 218

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              355                                                                                                                                                      417                                                   375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             365
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         362
                                                                                                        48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   358

            Deelgebieden regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         getekend:    S.M.J. Arts MSc
                                AW2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gecontroleerd:      ing. C.D. Kraan                           Deelgebieden regio
                                Wonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             goedgekeurd:        drs. J. Lackin                            2 van 4
                                Gebiedsgericht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            versie:   definitief 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            datum:    21-03-2018                                 opdrachtgever:      Regio Twente
                                Niet gezoneerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NR  Gebiedsgericht                                                                              tekeningnr:   2                                               projectnaam:   Regionale BKK
                                Niet gezoneerd, eigen BKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        180 Oldenzaal historische ring                                                                                                                                projectcode:   ES349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        356 Hengelo Tuindorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        363 Hengelo Hart van Zuid                                                                         formaat:    A0 liggend
                                Gemeentegrens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        405 Enschede Centrum voor 1900                                                                      schaal:   1:32500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Niet gezoneerde locaties met eigen BKK
Wittev een+Bos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        314 Combiplan                                                                              0       400        800    1200    1600     2000 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        417 Vliegveld Twenthe
          D: \ PRO JE CTS \ ES 349-1-P \Twen te_K aarte n_Deelgebi eden_regio_180 321.m x d 21/ 03/201 8 15:32 :51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              84                                           1
                                                                                                                                                                                                                                                                           85                                                                                                                                                                                                             162
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             102
                                                                                                                                                                                                                                                                                105   100

                                                                                                                                 316                                                                                                                                                              103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 113
                                                                                                                                                                              290                                                                                                                                                                                                                                122
                                                                                                                                                                                                                                                                                            104

                                                                                                                                                                       298


                                                                                                                                                                                    295                                                                   197

                                                                                                                                                                                                      301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   84                                         108
                                                                                                                                                                                                303
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   136

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        86
                                                                                                                                                                 299
                                                                                                                                                                                    300

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    137

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         128                                                                                                                                                                            177

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            160
                                                                                                                                                                                               296
                                                                                                                                                                                                                                                        212
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   167
                                                                                                                                                                                                            297                                  220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              126



                                                                                                                                                                                                                                                       221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   354
                                                                                                                                                                                                                                                                213
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   368
                                                                                                                                                                                                                        219
                                                                                                                                                                                                                                               214                                                                                                                                                         109

                                                                                                                                                          291                                                                            215

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          367
                                                                                                                                                                                                                                                             216
                                                                                                                                                                                                                                   218


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  365
                                                                                                                                                    311
                                                                                                                                       312
                                                                                                                                              309
                                                                                                                                       308          294
                                                                                                                     292


                                                                                                                           293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   362
                                                                                                                                        306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              358
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         361




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  369
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        363




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        60                                     78                                                                                                                   357
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           356


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        359                                                                     360




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    364

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      407


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         366

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          353

                                                                                                                                                                                                                                                     54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 407
                                                                                                                                                                         74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           412               375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   355                                                                                                                                                            388

                                                                                                                                                                80                                                                                                    81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              380

                                                                                                                                                                                                                            48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                392                     413


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             52



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        413


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             419

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        398



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      418

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    394


                                                                                                                                                                                          51


                                                                                                                                                                                                                       72
                                                                                                                                                                                                                                                                                       50
                                                                                                                                                                                                                  79
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      375                                                                               398
                                                                                                                                                                                                                              69


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            383         398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        398




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        280

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         281




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           285

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             289




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       288




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   287
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 282


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 279




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             283




            Deelgebieden regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          getekend:       S.M.J. Arts MSc
                                AW2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gecontroleerd:        ing. C.D. Kraan                             Deelgebieden regio
                                Wonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               goedgekeurd:          drs. J. Lackin                              3 van 4
                                Gebiedsgericht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                versie:   definitief 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                datum:    21-03-2018                                  opdrachtgever:       Regio Twente
                                Niet gezoneerd                                                                                                                                                                                                                                                                               NR  Gebiedsgericht                                                                                          tekeningnr:      2                                             projectnaam:       Regionale BKK
                                Gemeentegrens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             180 Oldenzaal historische ring                                                                                                                                                 projectcode:   ES349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             356 Hengelo Tuindorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             363 Hengelo Hart van Zuid                                                                                         formaat:   A0 liggend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             405 Enschede Centrum voor 1900                                                                                     schaal:   1:32500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Niet gezoneerde locaties met eigen BKK
Wittev een+Bos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             314 Combiplan                                                                                           0         400        800    1200    1600       2000 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             417 Vliegveld Twenthe
          D: \ PRO JE CTS \ ES 349-1-P \Twen te_K aarte n_Deelgebi eden_regio_180 321.m x d 21/ 03/201 8 15:33 :02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                     88                                                                                                                                                                                                                                                                                               136
                                                                                                                                                             85                                                                                                                      1                                                       162
                                                                                                                                                                                                    102
                                                                                                                                                                  105
                                                                                                                                                                        100

                                                                                                                                                                                         103
                                                                                                                                                                                                                                          111
                                                                                                                                                                                                                                                110                                                                                                                                                                                                                                           178
                                                                                                                                                                                                                                                                   108                                                                                                                                                                                                                                                192
                                                                                                                                                                                                                                                 113
                                                                                                                                                                                                                                                                                         122
                                                                                                                                                                                                          84
                                                                                                                                                                                   104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        269
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              193

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            194                                                                 185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            136                                                                                                     179                     181                                                                                          270
                                                                                                                           197
          301

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     195                                    180
                 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  176
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 177
                                                                                                                                                                                               86                                                                                                                                                            352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   189
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              137

                                                                                                                                                                                                                                                                               128                                                                                                                                                                                                                                                        188
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      160                                                                                                                  183
                                                                                                                                           212
                 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             167                                                                                  187
                                      297                                                                                           220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      126


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            196
                                                                                                                                          221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             354                                                                                                                             182
                                         291                                                                                                      213
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   368
                                                                                                   219
                                                                                                                                  214                                                                                                                                            109
                                                                                                                            215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 186

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             367
                                                                                                                                                216
                                                                                                                     218


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   365




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       417


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   362
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          358
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            361                                                                                                                                                                                       416
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  258



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                257

                                                                                                                                                                                                                                                                                          369
                                                                                                                                                                                                                                     82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         363

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        260

                                                                                                                                                                                                           60                   78                                                                                                   357
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   356


                                                                                                                                                                                                                                                                                                359                                              360                                                                                                                                     401
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         406
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               414


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           266
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  407                                                                   389


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            366

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                382                                                                                                                                                                                                                                                                                                            265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 267
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       400
                                                                                                                                        54
                                                                                                                                                                         48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                412
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      381                                                                                                                                                                                                                                                   261
                                                                                                                                                                                                                                                                         355                                                                                                                                388

                                                                                                                                                        81                                                                                                                                                                                                                                                                     379                                                                        399
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               413
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               380                                                                                       421

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     404                                                                                                                          422
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         387

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            391                       386         411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          392
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               425
                                                                                                                                                                                                                52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                410
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                397                415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          396
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                423
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            409
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            403
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    385
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    420                                                                                                                                                                               408

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         419

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       402



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       418

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     394




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           426
                                                                                                72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   398
                                                                                                                                                                              50
                                                                                   79

                                                                                                             69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       393
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        383




                                                                                                                                                                                                                          280

                                                                                                                                                                                                                                                                               281




                                                                                                                                                                                                                                                                                 285

                                                                                                                                                                                                                                                             289




                                                                                                                                                                                                                                                       288




                                                                                                                                                                                                                                                                         287
                                                                                                                                                                                                                                                 282




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       279                             283




            Deelgebieden regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           getekend:      S.M.J. Arts MSc
                                AW2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gecontroleerd:        ing. C.D. Kraan                     Deelgebieden regio
                                Wonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               goedgekeurd:          drs. J. Lackin                      4 van 4
                                Gebiedsgericht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                versie:   definitief 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                datum:    21-03-2018                          opdrachtgever:   Regio Twente
                                Niet gezoneerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NR   Gebiedsgericht                                                                                                                    tekeningnr:      2                                    projectnaam:    Regionale BKK
                                Niet gezoneerd, eigen BKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  180  Oldenzaal historische ring                                                                                                                                                               projectcode:   ES349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  356  Hengelo Tuindorp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  363  Hengelo Hart van Zuid                                                                                                                   formaat:   A0 liggend
                                Gemeentegrens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  405  Enschede Centrum voor 1900                                                                                                               schaal:   1:32500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Niet gezoneerde locaties met eigen BKK
Wittev een+Bos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   314 Combiplan                                                                                                                     0         400        800     1200        1600   2000 m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   417 Vliegveld Twenthe
          D: \ PRO JE CTS \ ES 349-1-P \Twen te_K aarte n_Deelgebi eden_regio_180 321.m x d 21/ 03/201 8 15:33 :20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Gem_Naam               Functie                 Bouwjaar         Deelg_gem                           Zone_Gem   Zone_regio

Almelo                 Natuur/Landbouw         -                83_Almelo_Natuur/Landbouw_          AW2000     AW2000

Almelo                 Natuur/Landbouw         -                84_Almelo_Natuur/Landbouw_          AW2000     AW2000

Almelo                 Natuur/Landbouw         -                85_Almelo_Natuur/Landbouw_          AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Na 1980/90       86_Almelo_Wonen_Na 1980/90          AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Na 1980/90       87_Almelo_Wonen_Na 1980/90          AW2000     AW2000

Almelo                 Industrie               1945-1980/90     88_Almelo_Industrie_1945-1980/90    AW2000     AW2000

Almelo                 Industrie               1945-1980/90     89_Almelo_Industrie_1945-1980/90    AW2000     AW2000

Almelo                 Industrie               Na 1980/90       90_Almelo_Industrie_Na 1980/90      AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     91_Almelo_Wonen_1945-1980/90        Wonen      Wonen

Almelo                 Wonen                   1900-1945        92_Almelo_Wonen_1900-1945           Wonen      Wonen

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     93_Almelo_Wonen_1945-1980/90        AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   1900-1945        94_Almelo_Wonen_1900-1945           AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Na 1980/90       95_Almelo_Wonen_Na 1980/90          AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     96_Almelo_Wonen_1945-1980/90        AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Voor 1900        97_Almelo_Wonen_Voor 1900           Wonen      Wonen

Almelo                 Wonen                   Voor 1900        98_Almelo_Wonen_Voor 1900           Wonen      Wonen

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     99_Almelo_Wonen_1945-1980/90        AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     100_Almelo_Wonen_1945-1980/90       AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   1945-1980/90     101_Almelo_Wonen_1945-1980/90       AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Na 1980/90       102_Almelo_Wonen_Na 1980/90         AW2000     AW2000

Almelo                 Industrie               Na 1980/90       103_Almelo_Industrie_Na 1980/90     AW2000     AW2000

Almelo                 Industrie               Na 1980/90       104_Almelo_Industrie_Na 1980/90     AW2000     AW2000

Almelo                 Wonen                   Na 1980/90       105_Almelo_Wonen_Na 1980/90         AW2000     AW2000

Borne                  Natuur/Landbouw         -                108_Borne_Natuur/Landbouw_          AW2000     AW2000

Borne                  Industrie               Na 1980/90       109_Borne_Industrie_Na 1980/90      AW2000     AW2000

Borne                  Wonen                   Voor 1900        110_Borne_Wonen_Voor 1900           Wonen      Wonen

Borne                  Wonen                   1900-1945        111_Borne_Wonen_1900-1945           AW2000     AW2000

Borne                  Wonen                   Na 1980/90       113_Borne_Wonen_Na 1980/90          AW2000     AW2000

Borne                  Wonen                   1945-1980/90     122_Hermte                          AW2000     AW2000

Borne                  Wonen                   Na 1980/90       126_Borne_Wonen_Na 1980/90          AW2000     AW2000

Borne                  Wonen                   1945-1980/90     128_Centrum_Borne                   Wonen      Wonen

Dinkelland             Natuur/Landbouw         -                135_Dinkelland_Natuur/Landbouw_     AW2000     AW2000

Dinkelland             Natuur/Landbouw         -                136_Dinkelland_Natuur/Landbouw_     AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                137_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                138_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                139_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                140_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                141_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                142_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                143_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Industrie               -                144_Dinkelland_Industrie_           AW2000     AW2000

Dinkelland             Wonen                   1900-1945        145_Dinkelland_Wonen_1900-1945      Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       146_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       147_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       148_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   1945-1980/90     149_Dinkelland_Wonen_1945-1980/90   Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   1945-1980/90     150_Dinkelland_Wonen_1945-1980/90   Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       151_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       152_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     AW2000     AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       153_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       154_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     AW2000     AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       155_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90     Wonen      Wonen




             Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Dinkelland             Wonen                   -                156_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                157_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                158_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                159_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                160_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                161_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                162_Dinkelland_Wonen_                 AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   -                163_Dinkelland_Wonen_                 Wonen            Wonen

Dinkelland             Wonen                   Voor 1900        164_Dinkelland_Wonen_Voor 1900        Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Dinkelland             Wonen                   1900-1945        165_Dinkelland_Wonen_1900-1945        Wonen            Wonen

Dinkelland             Industrie               Na 1980/90       166_Dinkelland_Industrie_Na 1980/90   AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       167_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       168_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Dinkelland             Industrie               Na 1980/90       169_Dinkelland_Industrie_Na 1980/90   AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       170_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       171_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Dinkelland             Industrie               Na 1980/90       172_Dinkelland_Industrie_Na 1980/90   AW2000           AW2000

Dinkelland             Industrie               Na 1980/90       173_Dinkelland_Industrie_Na 1980/90   AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       174_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Dinkelland             Wonen                   Na 1980/90       175_Dinkelland_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Natuur/Landbouw         -                375_Enschede_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Enschede               Natuur/Landbouw         -                376_Enschede_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               Na 1980/90       378_Enschede_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               Na 1980/90       379_Enschede_Industrie_Na 1980/90     Wonen            Wonen

Enschede               Industrie               Na 1980/90       380_Enschede_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               Na 1980/90       381_Enschede_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               Na 1980/90       382_Enschede_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       383_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       385_Enschede_Wonen_Na 1980/90         Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       386_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       387_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       388_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       389_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   Na 1980/90       390_Enschede_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               1945-1980/90     391_Enschede_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               1945-1980/90     392_Enschede_Industrie_1945-1980/90   Wonen            Wonen

Enschede               Industrie               1945-1980/90     393_Enschede_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     394_Enschede_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     396_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     397_Enschede_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     398_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     399_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     400_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     401_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Industrie               1945-1980/90     402_Enschede_Industrie_1945-1980/90   Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   Voor 1900        403_Enschede_Wonen_Voor 1900          Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   Voor 1900        404_Enschede_Wonen_Voor 1900          Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   Voor 1900        405_Enschede_Wonen_Voor 1900          Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Enschede               Wonen                   Voor 1900        406_Enschede_Wonen_Voor 1900          Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   1945-1980/90     407_Enschede_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Enschede               Wonen                   1900-1945        408_Enschede_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   1900-1945        409_Enschede_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen

Enschede               Wonen                   1900-1945        410_Enschede_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen




             Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Enschede             Wonen                   1900-1945        411_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Wonen                   1900-1945        412_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Wonen                   1900-1945        413_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Wonen                   1900-1945        414_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Industrie               1900-1945        415_Enschede_Industrie_1900-1945         Wonen            Wonen

Enschede             Wonen                   1900-1945        416_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Wonen                   -                417_Enschede_Niet gezoneerd_             Niet gezoneerd   Niet gezoneerd

Enschede             Industrie               1945-1980/90     418_Enschede_Industrie_1945-1980/90      AW2000           AW2000

Enschede             Industrie               Na 1980/90       419_Enschede_Industrie_Na 1980/90        AW2000           AW2000

Enschede             Industrie               Na 1980/90       420_Enschede_Industrie_Na 1980/90        AW2000           AW2000

Enschede             Wonen                   1945-1980/90     421_Enschede_Wonen_1945-1980/90          AW2000           AW2000

Enschede             Industrie               Na 1980/90       422_Enschede_Industrie_Na 1980/90        AW2000           AW2000

Enschede             Wonen                   1900-1945        423_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Enschede             Industrie               1945-1980/90     425_Enschede_Industrie_1945-1980/90      AW2000           AW2000

Enschede             Wonen                   1900-1945        426_Enschede_Wonen_1900-1945             Wonen            Wonen

Haaksbergen          Natuur/Landbouw         -                279_Haaksbergen_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Haaksbergen          Wonen                   1945-1980/90     280_Sint_Isodorushoeve                   AW2000           AW2000

Haaksbergen          Industrie               Na 1980/90       281_Haaksbergen_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Haaksbergen          Industrie               1945-1980/90     282_Haaksbergen_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Haaksbergen          Wonen                   1945-1980/90     283_Haaksbergen_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Haaksbergen          Wonen                   Na 1980/90       285_Haaksbergen_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Haaksbergen          Wonen                   1900-1945        287_Haaksbergen_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen

Haaksbergen          Wonen                   1945-1980/90     288_Haaksbergen_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Haaksbergen          Wonen                   Na 1980/90       289_Haaksbergen_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   -                314_Combiplan                            Niet gezoneerd   Niet gezoneerd

Hellendoorn          Natuur/Landbouw         -                315_Hellendoorn_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hellendoorn          Natuur/Landbouw         -                316_Hellendoorn_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hellendoorn          Industrie               -                317_Industrieterrein_KTC                 AW2000           AW2000

Hellendoorn          Industrie               Na 1980/90       319_Industrieterrein_t_Lochter           AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     325_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     326_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     328_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     331_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1900-1945        333_Hellendoorn_Wonen_1900-1945          AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     334_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1900-1945        336_Hellendoorn_Wonen_1900-1945          AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     337_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     338_Kruidenwijk_Hulsen                   AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     341_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     342_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     343_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     344_Hellendoorn_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   Na 1980/90       345_Hellendoorn_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   1945-1980/90     346_Dorp_Haarle                          Wonen            Wonen

Hellendoorn          Wonen                   Na 1980/90       348_Hellendoorn_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Hellendoorn          Wonen                   Na 1980/90       349_Daarlerveen                          AW2000           AW2000

Hengelo (O)          Natuur/Landbouw         -                352_Hengelo (O)_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hengelo (O)          Natuur/Landbouw         -                353_Hengelo (O)_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hengelo (O)          Natuur/Landbouw         -                354_Hengelo (O)_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hengelo (O)          Natuur/Landbouw         -                355_Hengelo (O)_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Hengelo (O)          Wonen                   1900-1945        356_Hengelo (O)_Wonen_1900-1945          Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Hengelo (O)          Wonen                   1900-1945        357_Hengelo (O)_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen

Hengelo (O)          Wonen                   1900-1945        358_Hengelo (O)_Wonen_1900-1945          Wonen            Wonen




           Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Hengelo (O)           Wonen                   1945-1980/90     359_Hengelo (O)_Wonen_1945-1980/90       Wonen            Wonen

Hengelo (O)           Wonen                   1945-1980/90     360_Hengelo (O)_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Wonen                   1945-1980/90     361_Hengelo (O)_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Wonen                   1945-1980/90     362_Hengelo (O)_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Industrie               1900-1945        363_Hengelo (O)_Industrie_1900-1945      Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Hengelo (O)           Industrie               1900-1945        364_Hengelo (O)_Industrie_1900-1945      Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Hengelo (O)           Industrie               1945-1980/90     365_Hengelo (O)_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Industrie               1945-1980/90     366_Hengelo (O)_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Industrie               1945-1980/90     367_Hengelo (O)_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Wonen                   Na 1980/90       368_Hengelo (O)_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Hengelo (O)           Wonen                   Na 1980/90       369_Hengelo (O)_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Hof van Twente        Natuur/Landbouw         -                48_Hof van Twente_Natuur/Landbouw_       AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   Na 1980/90       50_Hengevelde                            AW2000           AW2000

Hof van Twente        Industrie               Na 1980/90       51_Hof van Twente_Industrie_Na 1980/90   AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     52_Bentelo                               AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     54_Goor_1945-1980/90                     AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     60_Oonkved                               AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     69_Hof van Twente_Wonen_1945-1980/90     AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   Na 1980/90       72_Hof van Twente_Wonen_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     74_Hof van Twente_Wonen_1945-1980/90     AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   1945-1980/90     78_Delden_1945-1980/90                   AW2000           AW2000

Hof van Twente        Wonen                   Voor 1900        79_Hof van Twente_Wonen_Voor 1900        Wonen            Wonen

Hof van Twente        Wonen                   Voor 1900        80_Hof van Twente_Wonen_Voor 1900        Wonen            Wonen

Hof van Twente        Wonen                   Voor 1900        81_Hof van Twente_Wonen_Voor 1900        Wonen            Wonen

Hof van Twente        Wonen                   Voor 1900        82_Hof van Twente_Wonen_Voor 1900        Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Losser                Natuur/Landbouw         -                256_Losser_Natuur/Landbouw_              AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Historisch       257_Losser_Wonen_Historisch              Wonen            Wonen

Losser                Wonen                   Uitbreiding      258_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Industrie               -                259_Losser_Industrie_                    AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Uitbreiding      260_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Historisch       261_Glane                                AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Historisch       263_Losser_Wonen_Historisch              Wonen            Wonen

Losser                Wonen                   Historisch       264_Losser_Wonen_Historisch              Wonen            Wonen

Losser                Wonen                   Uitbreiding      265_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Uitbreiding      266_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Uitbreiding      267_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Historisch       269_Losser_Wonen_Historisch              Wonen            Wonen

Losser                Wonen                   Uitbreiding      270_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Losser                Wonen                   Historisch       275_Losser_Wonen_Historisch              Wonen            Wonen

Losser                Wonen                   Uitbreiding      276_Losser_Wonen_Uitbreiding             AW2000           AW2000

Oldenzaal             Natuur/Landbouw         -                176_Oldenzaal_Natuur/Landbouw_           AW2000           AW2000

Oldenzaal             Natuur/Landbouw         -                177_Oldenzaal_Natuur/Landbouw_           AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   Na 1980/90       178_Oldenzaal_Wonen_Na 1980/90           AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   1945-1980/90     179_Oldenzaal_Wonen_1945-1980/90         AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   1900-1945        180_Oldenzaal_Wonen_1900-1945            Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Oldenzaal             Wonen                   Voor 1900        181_Oldenzaal_Wonen_Voor 1900            Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Oldenzaal             Industrie               1945-1980/90     182_Oldenzaal_Industrie_1945-1980/90     AW2000           AW2000

Oldenzaal             Industrie               1945-1980/90     183_Oldenzaal_Industrie_1945-1980/90     AW2000           AW2000

Oldenzaal             Industrie               1900-1945        184_Oldenzaal_Industrie_1900-1945        Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Oldenzaal             Wonen                   1945-1980/90     185_Oldenzaal_Wonen_1945-1980/90         AW2000           AW2000

Oldenzaal             Industrie               Na 1980/90       186_Oldenzaal_Industrie_Na 1980/90       Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Oldenzaal             Industrie               Na 1980/90       187_Oldenzaal_Industrie_Na 1980/90       AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   Na 1980/90       188_Oldenzaal_Wonen_Na 1980/90           AW2000           AW2000




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Oldenzaal             Wonen                   1900-1945        189_Oldenzaal_Wonen_1900-1945               Wonen            Wonen

Oldenzaal             Industrie               1900-1945        190_Oldenzaal_Industrie_1900-1945           Gebiedsgericht   Gebiedsgericht

Oldenzaal             Industrie               Na 1980/90       192_Oldenzaal_Industrie_Na 1980/90          AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   Na 1980/90       193_Oldenzaal_Wonen_Na 1980/90              AW2000           AW2000

Oldenzaal             Wonen                   1945-1980/90     194_Oldenzaal_Wonen_1945-1980/90            Wonen            Wonen

Oldenzaal             Wonen                   Na 1980/90       195_Oldenzaal_Wonen_Na 1980/90              Wonen            Wonen

Oldenzaal             Industrie               Na 1980/90       196_Oldenzaal_Industrie_Na 1980/90          AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Natuur/Landbouw         -                290_Rijssen-Holten_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Natuur/Landbouw         -                291_Rijssen-Holten_Natuur/Landbouw_         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1945-1980/90     292_Rijssen-Holten_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Industrie               Na 1980/90       293_Rijssen-Holten_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1945-1980/90     294_Rijssen-Holten_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Industrie               1945-1980/90     295_Rijssen-Holten_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1945-1980/90     296_Rijssen-Holten_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Industrie               1945-1980/90     297_Rijssen-Holten_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Industrie               Na 1980/90       298_Rijssen-Holten_Industrie_Na 1980/90     AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   Na 1980/90       299_Rijssen-Holten_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1900-1945        300_Historische_Kern_Rijssen                Wonen            Wonen

Rijssen-Holten        Wonen                   Na 1980/90       301_Rijssen-Holten_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1945-1980/90     303_Rijssen-Holten_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   Na 1980/90       306_Rijssen-Holten_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   Na 1980/90       308_Rijssen-Holten_Wonen_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1900-1945        309_Historische_Kern_Holten                 Wonen            Wonen

Rijssen-Holten        Industrie               1945-1980/90     311_Rijssen-Holten_Industrie_1945-1980/90   AW2000           AW2000

Rijssen-Holten        Wonen                   1945-1980/90     312_Rijssen-Holten_Wonen_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   Na 1980/90       2_Tubbergen_Wonen_Na 1980/90                AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     4_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90              AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     5_Vasse                                     AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     6_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90              Wonen            Wonen

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     8_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90              AW2000           AW2000

Tubbergen             Industrie               Na 1980/90       9_Tubbergen_Industrie_Na 1980/90            AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     10_Langeveen                                AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     11_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90             AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     12_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90             AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     13_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90             AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     14_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90             AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     15_Maanderveen                              AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1900-1945        30_Tubbergen_Wonen_1900-1945                Wonen            Wonen

Tubbergen             Wonen                   1900-1945        35_Tubbergen_Wonen_1900-1945                Wonen            Wonen

Tubbergen             Wonen                   1900-1945        44_Tubbergen_Wonen_1900-1945                AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   Na 1980/90       46_Tubbergen_Wonen_Na 1980/90               AW2000           AW2000

Tubbergen             Natuur/Landbouw         -                1_Tubbergen_Natuur/Landbouw_                AW2000           AW2000

Tubbergen             Wonen                   1945-1980/90     45_Tubbergen_Wonen_1945-1980/90             Wonen            Wonen

Twenterand            Natuur/Landbouw         -                222_Twenterand_Natuur/Landbouw_             AW2000           AW2000

Twenterand            Wonen                   1900-1945        223_Twenterand_Wonen_1900-1945              AW2000           AW2000

Twenterand            Wonen                   Na 1980/90       224_Twenterand_Wonen_Na 1980/90             Wonen            Wonen

Twenterand            Industrie               Na 1980/90       225_Twenterand_Industrie_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Twenterand            Wonen                   1900-1945        226_Twenterand_Wonen_1900-1945              Wonen            Wonen

Twenterand            Industrie               Na 1980/90       227_Twenterand_Industrie_Na 1980/90         AW2000           AW2000

Twenterand            Wonen                   Na 1980/90       228_Twenterand_Wonen_Na 1980/90             AW2000           AW2000

Twenterand            Industrie               1945-1980/90     229_Twenterand_Industrie_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Twenterand            Industrie               1945-1980/90     230_Twenterand_Industrie_1945-1980/90       AW2000           AW2000

Twenterand            Wonen                   Voor 1900        232_Twenterand_Wonen_Voor 1900              Wonen            Wonen




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Twenterand          Industrie               Na 1980/90       233_Twenterand_Industrie_Na 1980/90     AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        234_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Industrie               1900-1945        235_Twenterand_Industrie_1900-1945      AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        236_Twenterand_Wonen_1900-1945          AW2000   AW2000

Twenterand          Industrie               1945-1980/90     237_Twenterand_Industrie_1945-1980/90   AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   Na 1980/90       238_Twenterand_Wonen_Na 1980/90         AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        239_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Industrie               1945-1980/90     240_Twenterand_Industrie_1945-1980/90   AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        241_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Wonen                   1900-1945        242_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Wonen                   Na 1980/90       243_Twenterand_Wonen_Na 1980/90         AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        245_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Wonen                   1900-1945        246_Twenterand_Wonen_1900-1945          AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        247_Twenterand_Wonen_1900-1945          AW2000   AW2000

Twenterand          Industrie               1900-1945        248_Twenterand_Industrie_1900-1945      AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        249_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Twenterand          Natuur/Landbouw         -                254_Twenterand_Natuur/Landbouw_         AW2000   AW2000

Twenterand          Wonen                   1900-1945        255_Twenterand_Wonen_1900-1945          Wonen    Wonen

Wierden             Natuur/Landbouw         -                197_Wierden_Natuur/Landbouw_            AW2000   AW2000

Wierden             Natuur/Landbouw         -                198_Wierden_Natuur/Landbouw_            AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     199_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Industrie               1945-1980/90     200_Wierden_Industrie_1945-1980/90      AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1900-1945        201_Wierden_Wonen_1900-1945             Wonen    Wonen

Wierden             Wonen                   Na 1980/90       202_Wierden_Wonen_Na 1980/90            AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     203_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Industrie               1945-1980/90     204_Wierden_Industrie_1945-1980/90      AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1900-1945        205_Wierden_Wonen_1900-1945             Wonen    Wonen

Wierden             Wonen                   Na 1980/90       206_Wierden_Wonen_Na 1980/90            AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   Na 1980/90       208_Wierden_Wonen_Na 1980/90            AW2000   AW2000

Wierden             Industrie               Na 1980/90       209_Wierden_Industrie_Na 1980/90        AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     210_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   Na 1980/90       211_Wierden_Wonen_Na 1980/90            AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   Na 1980/90       212_Wierden_Wonen_Na 1980/90            AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     213_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     214_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Industrie               Na 1980/90       215_Wierden_Industrie_Na 1980/90        AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1900-1945        216_Wierden_Wonen_1900-1945             Wonen    Wonen

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     218_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Industrie               Na 1980/90       219_Wierden_Industrie_Na 1980/90        AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1945-1980/90     220_Wierden_Wonen_1945-1980/90          AW2000   AW2000

Wierden             Wonen                   1900-1945        221_Wierden_Wonen_1900-1945             Wonen    Wonen




          Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage II | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>III
BIJLAGE: UITBIJTERANALYSE




      Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage III | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Tabel III.1 Effect van de verwijdering uitbijters op de kengetallen uitgedrukt in percentage voor de zone AW2000


Kengetal                         As              Ba               Cd          Cr    Co           Cu           Hg        Pb    Min. olie    Mo      Ni   som PAK   PCB     Zn

Aantal uitbijters                 1              13                1          1      3            7                8     11          6      17     7          8     11     19

gemiddelde                    22 %              5%              2%          9%     19 %        11 %          26 %      12 %       25 %    10 %   6%        43 %   32 %   9%

standaard                     93 %            38 %             46 %         87 %   91 %        72 %          89 %      75 %       75 %    73 %   71 %      88 %   84 %   56 %
deviatie

50-percentiel                  0%               0%              0%          0%     0%           0%            0%       0%          0%     0%     0%         0%    0%     0%

80-percentiel                  0%               0%              0%          0%     0%           0%            0%       4%          0%     0%     0%         0%    3%     0%

90- percentiel                 0%               0%              0%          0%     2%           0%            0%       2%          0%     21 %   0%         0%    0%     3%

95-percentiel                  0%               4%              0%          0%     0%           0%            0%       2%          1%     0%     1%         5%    11 %   6%




Tabel III.2 Effect van de verwijdering uitbijters op de kengetallen uitgedrukt in percentage voor de zone Wonen


Kengetal                         As              Ba               Cd          Cr    Co           Cu           Hg        Pb    Min. olie    Mo      Ni   som PAK   PCB     Zn

Aantal uitbijters                 3                6               6          0      6            4                8     2           0      0      10         6     7      2

gemiddelde                     6%               9%              5%          0%     7%           8%           15 %      6%          0%     0%     8%        22 %   12 %   4%

standaard                     48 %            32 %             38 %         0%     44 %        49 %          62 %      29 %        0%     0%     49 %      59 %   52 %   22 %
deviatie

50-percentiel                  0%               0%              0%          0%     0%           0%            0%       0%          0%     0%     0%         0%    0%     1%

80-percentiel                  0%               4%              0%          0%     0%           0%            7%       4%          0%     0%     3%         2%    0%     1%

90- percentiel                 0%               5%              0%          0%     5%           2%            0%       0%          0%     0%     6%         8%    0%     0%

95-percentiel                  2%             10 %              0%          0%     15 %         3%           19 %      7%          0%     0%     13 %       9%    7%     0%




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage III | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>IV
BIJLAGE: ANALYSE BETROUWBAARHEID OUDERE ONDERZOEKEN




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage IV | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tabel IV.3 Absoluut verschil in kengetallen tussen onderzoeken uit de periode van 2012-2017 en die van 2005-2011


Kengetal                 As                      Ba              Cd        Cr         Co      Cu           Hg            Pb    Min. olie    Mo       Ni   som PAK    PCB       Zn

gemiddelde               n.v.t.             -13.53             0.17        n.v.t.    1.40   -1.91         0.04         -8.17       8.80    0.81    1.08      -0.06   0.01     4.41

standaard                n.v.t.             -35.16            -0.02        n.v.t.    1.26   -4.70        -0.04        -23.17     111.35    0.59    0.60      -0.20   0.00   32.01
deviatie

50-percentiel            n.v.t.                0.00            0.11        n.v.t.    2.46    0.81         0.10         -1.10       5.42    0.75    0.00      -0.20   0.00    -2.16

80-percentiel            n.v.t.               -0.39            0.31        n.v.t.    0.00   -8.40         0.04        -18.16     -20.14    1.95   -0.06      -0.05   0.02   -13.44

90- percentiel           n.v.t.             -34.10             0.14        n.v.t.    6.47   -6.52        -0.02         -6.77      12.51    1.50   -2.51      1.25    0.01   12.47

95-percentiel            n.v.t.             -63.55            -0.02        n.v.t.   10.44   -3.77         0.00          2.16      22.27    1.50   -3.09      -1.20   0.00   65.33




Tabel IV.4 Percentueel verschil in kengetallen tussen onderzoeken uit de periode van 2012-2017 en die van 2005-2011


Kengetal                 As                      Ba              Cd        Cr         Co      Cu           Hg            Pb    Min. olie    Mo       Ni   som PAK    PCB       Zn

gemiddelde               n.v.t.              -10 %            30 %         n.v.t.   13 %     -8 %         25 %        -15 %         7%     42 %    8%        -2 %    25 %     4%

standaard                n.v.t.              -39 %            -9 %         n.v.t.   23 %    -28 %        -48 %        -50 %        48 %    68 %   10 %       -4 %    23 %    26 %
deviatie

50-percentiel            n.v.t.                0%             24 %         n.v.t.   25 %     4%           50 %         -3 %         6%     42 %    0%       -14 %    20 %    -2 %

80-percentiel            n.v.t.                0%             39 %         n.v.t.    0%     -30 %         20 %        -27 %       -17 %    65 %    0%        -1 %    47 %    -8 %

90- percentiel           n.v.t.              -14 %            17 %         n.v.t.   35 %    -18 %         -6 %         -6 %         6%     50 %   -14 %      14 %    20 %     5%

95-percentiel            n.v.t.              -21 %            -2 %         n.v.t.   40 %     -7 %          0%           1%          8%     50 %   -14 %     -10 %    1%      18 %




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage IV | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>V
BIJLAGE: KENGETALLEN




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Tabel V.1 Kengetallen zone AW2000 (eigen humus en lutum)


Gemeente                             Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As     Ba     Cd      Cr    Co     Cu     Hg     Pb    Min. olie    Mo      Ni   som PAK    PCB     Zn    humus   lutum

n.v.t.                               AW2000                            BG       N          1552   2334   3728   1393   2303   3748   3716   3735       3788    2334   3722      3682   2312    3736    3637   3474

n.v.t.                               AW2000                            BG       gem         4.9     22   0.27     11    2.6     9    0.10   19.1         40     1.2    4.1       1.4   0.007     32     3.8     3.7

n.v.t.                               AW2000                            BG       std         4.0     14   0.25     5     1.7     9    0.12   20.9         87     0.5    2.4       3.9   0.008     30     6.0     4.4

n.v.t.                               AW2000                            BG       P50         3.5     19   0.25     11    2.1     7    0.07   13.0         27     1.1    3.5       0.4   0.005     23     3.0     2.6

n.v.t.                               AW2000                            BG       P80         6.3     28   0.30     15    3.0     11   0.14   23.0         35     1.5    5.0       1.3   0.006     40     4.8     4.4

n.v.t.                               AW2000                            BG       P90         7.0     37   0.40     15    3.2     15   0.14   36.0         50     1.5    5.9       2.6   0.010     59     6.2     6.1

n.v.t.                               AW2000                            BG       P95        10.0     49   0.50     16    4.5     21   0.20   51.8         76     2.1    8.0       5.2   0.016     82     8.0     8.7

n.v.t.                               AW2000                            OG       N          1222   1603   2674   1072   1581   2676   2670   2696       2772    1613   2664      2588   1596    2680    2523   2386

n.v.t.                               AW2000                            OG       gem         4.7     18   0.27     10    2.7     6    0.09   11.7         34     1.3    4.2       0.8   0.006     19     2.3     3.9

n.v.t.                               AW2000                            OG       std         3.2     12   0.24     7     2.1     8    0.07   15.8         63     0.6    2.6       3.6   0.010     25     6.2     5.3

n.v.t.                               AW2000                            OG       P50         3.5     14   0.28     10    2.1     4    0.07    9.1         27     1.1    3.5       0.3   0.005     14     1.2     2.4

n.v.t.                               AW2000                            OG       P80         5.3     21   0.30     13    3.0     7    0.14   13.0         35     1.5    5.0       0.4   0.005     20     2.5     4.3

n.v.t.                               AW2000                            OG       P90         7.0     31   0.40     15    3.5     10   0.14   20.0         39     2.1    6.0       1.0   0.010     34     4.0     6.4

n.v.t.                               AW2000                            OG       P95        10.0     40   0.50     15    5.2     11   0.15   27.0         50     2.1    8.4       1.9   0.014     49     5.8    12.0




Tabel V.2 Kengetallen zone AW2000 (standaard bodem)


Gemeente                             Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As     Ba     Cd      Cr    Co     Cu     Hg     Pb    Min. olie    Mo      Ni   som PAK    PCB     Zn    humus   lutum

n.v.t.                               AW2000                            BG       N          1552   2334   3728   1393   2303   3748   3716   3735       3788    2334   3722      3682   2312    3736    3637   3474

n.v.t.                               AW2000                            BG       gem         8.3     84   0.44     19    9.1     17   0.14   29.1        103     1.2   12.0       1.4   0.017     72     3.8     3.7

n.v.t.                               AW2000                            BG       std         6.7     54   0.39     10    6.0     18   0.17   31.9        227     0.5    7.1       3.9   0.022     68     6.0     4.4

n.v.t.                               AW2000                            BG       P50         5.9     74   0.39     19    7.4     14   0.10   19.8         69     1.1   10.2       0.4   0.013     52     3.0     2.6

n.v.t.                               AW2000                            BG       P80        10.5    109   0.48     28   10.5     21   0.20   35.0         91     1.5   14.6       1.3   0.016     91     4.8     4.4

n.v.t.                               AW2000                            BG       P90        11.7    143   0.63     28   11.3     29   0.20   54.8        130     1.5   17.2       2.6   0.026    134     6.2     6.1

n.v.t.                               AW2000                            BG       P95        16.7    189   0.79     30   15.8     41   0.28   78.8        198     2.1   23.3       5.2   0.042    186     8.0     8.7

n.v.t.                               AW2000                            OG       N          1222   1603   2674   1072   1581   2676   2670   2696       2772    1613   2664      2588   1596    2680    2523   2386

n.v.t.                               AW2000                            OG       gem         8.1     70   0.46     18    9.6     12   0.12   18.3        147     1.3   12.2       0.8   0.027     46     2.3     3.9

n.v.t.                               AW2000                            OG       std         5.5     47   0.40     12    7.5     17   0.10   24.6        266     0.6    7.4       3.6   0.042     59     6.2     5.3

n.v.t.                               AW2000                            OG       P50         6.1     54   0.47     18    7.4     7    0.10   14.2        113     1.1   10.2       0.3   0.021     33     1.2     2.4

n.v.t.                               AW2000                            OG       P80         9.2     81   0.51     24   10.5     14   0.20   20.3        149     1.5   14.6       0.4   0.021     47     2.5     4.3

n.v.t.                               AW2000                            OG       P90        12.1    120   0.68     28   12.3     20   0.20   31.3        166     2.1   17.5       1.0   0.042     80     4.0     6.4

n.v.t.                               AW2000                            OG       P95        17.3    155   0.85     28   18.3     22   0.21   42.2        213     2.1   24.6       1.9   0.060    115     5.8    12.0




         Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Tabel V.3 Kengetallen zone Wonen (eigen humus en lutum)


Gemeente                             Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd     Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

n.v.t.                               Wonen                             BG       N          266    429   616    185   428    620   612     632         613    436   610        634    421    620     623    613

n.v.t.                               Wonen                             BG       gem         4.7    35   0.29    9     2.8    12   0.11    46.2         45    1.4    4.5       3.7   0.007    58     3.3     3.0

n.v.t.                               Wonen                             BG       std         1.9    28   0.13    4     1.2    10   0.09    57.2         86    0.6    2.0       6.0   0.004    58     2.3     1.5

n.v.t.                               Wonen                             BG       P50         4.0    27   0.28    9     2.8    10   0.10    30.0         35    1.1    4.0       1.6   0.005    42     2.9     2.6

n.v.t.                               Wonen                             BG       P80         6.0    49   0.40    12    3.0    17   0.14    61.1         41    1.5    5.2       5.1   0.010    81     4.4     4.0

n.v.t.                               Wonen                             BG       P90         7.0    68   0.50    15    3.7    24   0.20    95.0         60    2.1    6.7       9.1   0.014   110     5.2     5.3

n.v.t.                               Wonen                             BG       P95         9.8    83   0.50    15    5.1    32   0.24   140.0         85    3.0    7.9      15.0   0.015   160     6.9     6.1

n.v.t.                               Wonen                             OG       N          212    344   473    128   344    472   473     478         521    347   472        464    339    477     472    451

n.v.t.                               Wonen                             OG       gem         4.7    25   0.25    8     3.0    8    0.10    18.4         45    1.4    4.5       1.2   0.006    30     2.8     3.6

n.v.t.                               Wonen                             OG       std         2.3    22   0.10    4     1.6    9    0.07    25.4        144    0.6    2.5       3.2   0.003    43     6.9     3.4

n.v.t.                               Wonen                             OG       P50         4.0    20   0.25    7     3.0    5    0.07    10.0         35    1.5    3.5       0.4   0.005    20     1.4     2.5

n.v.t.                               Wonen                             OG       P80         5.6    31   0.30    11    3.0    10   0.14    23.9         35    1.5    5.0       1.0   0.005    35     2.6     4.2

n.v.t.                               Wonen                             OG       P90         7.0    46   0.40    15    4.8    12   0.15    37.0         47    2.1    6.8       2.1   0.010    57     3.6     6.1

n.v.t.                               Wonen                             OG       P95        10.0    57   0.48    15    7.2    19   0.20    60.0         66    3.0   10.0       4.7   0.013    76     6.3     9.8




Tabel V.4 Kengetallen zone Wonen (standaard bodem)


Gemeente                             Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd     Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

n.v.t.                               Wonen                             BG       N          266    429   616    185   428    620   612     632         613    436   610        634    421    620     623    613

n.v.t.                               Wonen                             BG       gem         8.0   136   0.47    18    9.7    24   0.16    70.9        136    1.4   13.1       3.7   0.021   133     3.3     3.0

n.v.t.                               Wonen                             BG       std         3.2   107   0.21    7     4.2    20   0.13    87.9        261    0.6    5.7       6.0   0.012   133     2.3     1.5

n.v.t.                               Wonen                             BG       P50         6.8   105   0.45    17    9.8    20   0.14    46.1        106    1.1   11.7       1.6   0.015    95     2.9     2.6

n.v.t.                               Wonen                             BG       P80        10.2   190   0.65    21   10.5    34   0.20    93.9        124    1.5   15.0       5.1   0.030   185     4.4     4.0

n.v.t.                               Wonen                             BG       P90        11.9   262   0.81    28   13.0    47   0.28   146.0        182    2.1   19.4       9.1   0.042   253     5.2     5.3

n.v.t.                               Wonen                             BG       P95        16.5   322   0.81    28   18.0    63   0.34   215.1        256    3.0   23.0      15.0   0.045   367     6.9     6.1

n.v.t.                               Wonen                             OG       N          212    344   473    128   344    472   473     478         521    347   472        464    339    477     472    451

n.v.t.                               Wonen                             OG       gem         8.1    97   0.41    15   10.6    15   0.14    28.6        164    1.4   13.2       1.2   0.021    69     2.8     3.6

n.v.t.                               Wonen                             OG       std         3.9    86   0.16    7     5.5    17   0.10    39.5        522    0.6    7.3       3.2   0.010    99     6.9     3.4

n.v.t.                               Wonen                             OG       P50         6.9    78   0.41    14   10.5    10   0.10    15.5        127    1.5   10.2       0.4   0.018    47     1.4     2.5

n.v.t.                               Wonen                             OG       P80         9.6   120   0.50    19   10.6    20   0.20    37.1        127    1.5   14.6       1.0   0.018    81     2.6     4.2

n.v.t.                               Wonen                             OG       P90        12.0   179   0.67    28   16.9    24   0.21    57.4        172    2.1   19.8       2.1   0.035   133     3.6     6.1

n.v.t.                               Wonen                             OG       P95        17.2   221   0.79    28   25.2    38   0.29    93.1        241    3.0   29.2       4.7   0.047   177     6.3     9.8




         Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel V.5 Kengetallen zone waterbodem zandvangers (eigen humus en lutum)


Gemeente                             Zone_regio                            Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg     Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       N           61    114   169    54   114    169   169    169         167    115   168        143     71    169     114    117

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       gem         4.6    29   0.27   10    2.9    6    0.05    8.1         29    1.4    5.6       0.5   0.007    45     2.7     2.7

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       std         7.2    16   0.23   8     2.2    7    0.05    5.0         25    0.4    3.3       0.8   0.006    32     2.5     2.0

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P50         3.6    22   0.20   8     2.2    5    0.03    6.4         30    1.5    4.8       0.2   0.005    37     2.0     2.1

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P80         4.0    40   0.35   13    3.5    8    0.05   13.0         40    1.5    7.5       0.6   0.007    63     3.9     3.7

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P90         6.5    56   0.50   21    4.4    14   0.10   13.0         57    1.5    9.2       1.0   0.011    87     5.0     6.5

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P95        14.0    70   0.66   26    7.2    16   0.21   14.2         83    1.5   13.0       1.6   0.024   120     7.1     7.2

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       N           84     98   119    19   101    118   125    126         120    107   122        113     85    120     103    109

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       gem         3.9    32   0.45   11    5.1    15   0.15   12.8        161    1.3    6.3       0.9   0.010    82     4.3     3.2

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       std         0.9    30   0.32   6    15.9    25   0.32    4.3        217    0.4    3.4       0.9   0.013   101     6.2     3.4

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P50         4.0    25   0.30   10    2.7    7    0.05   13.0         67    1.5    5.7       0.6   0.004    61     2.5     2.0

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P80         4.0    35   0.71   18    3.9    14   0.09   13.0        240    1.5    9.3       2.0   0.011   110     4.4     3.7

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P90         4.0    51   1.00   22    5.2    32   0.46   16.9        490    1.5   10.3       2.0   0.028   130     8.0    10.3

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P95         4.3    79   1.00   24    6.8    83   0.79   20.0        690    1.5   12.0       3.0   0.032   180    18.2    11.9




Tabel V.6 Kengetallen zone waterbodem zandvangers (standaard bodem)


Gemeente                             Zone_regio                            Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg     Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       N           61    114   169    54   114    169   169    169         167    115   168        143     71    169     114    117

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       gem         7.8   114   0.45   18   10.1    13   0.07   12.6        106    1.4   16.5       0.5   0.026   104     2.7     2.7

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       std        12.4    62   0.38   14    7.9    13   0.08    7.7         91    0.4    9.6       0.8   0.023    74     2.5     2.0

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P50         6.2    85   0.33   14    7.7    10   0.04    9.9        110    1.5   14.0       0.2   0.018    86     2.0     2.1

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P80         6.9   155   0.58   25   12.2    15   0.07   20.2        147    1.5   21.9       0.6   0.026   146     3.9     3.7

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P90        11.2   217   0.84   39   15.5    28   0.15   20.2        209    1.5   26.8       1.0   0.040   203     5.0     6.5

Vechtstromen                         vrij toepasbaar                       WB       P95        24.0   272   1.10   49   25.2    32   0.30   22.1        305    1.5   37.9       1.6   0.088   280     7.1     7.2

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       N           84     98   119    19   101    118   125    126         120    107   122        113     85    120     103    109

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       gem         6.5   123   0.70   21   18.0    29   0.21   19.3        376    1.3   18.5       0.9   0.023   183     4.3     3.2

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       std         1.5   117   0.50   11   55.9    49   0.45    6.4        507    0.4    9.9       0.9   0.030   227     6.2     3.4

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P50         6.6    97   0.47   18    9.5    13   0.07   19.6        156    1.5   16.6       0.6   0.010   136     2.5     2.0

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P80         6.6   136   1.11   32   13.7    27   0.13   19.6        560    1.5   27.1       2.0   0.025   247     4.4     3.7

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P90         6.6   199   1.56   40   18.3    61   0.65   25.5       1143    1.5   30.0       2.0   0.065   292     8.0    10.3

Vechtstromen                         niet vrij toepasbaar                  WB       P95         7.1   307   1.56   44   23.8   159   1.11   30.2       1610    1.5   35.0       3.0   0.075   404    18.2    11.9




         Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Tabel V.7 Kengetallen zone Gebiedsgericht Enschede < 1900 (eigen humus en lutum)


Gemeente                               Zone_regio                             Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu    Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       N           28     49    51    1     50    51    50      50          50    51     51         50     49     51      46     46

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       gem         4.6    45   0.32   15    3.2   17   0.15    54.7         50    1.7    5.6       6.3   0.011    87     3.0     3.9

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       std         1.2    22   0.12   0     0.5   11   0.11    42.1         26    0.5    1.7       8.5   0.013    75     1.4     2.0

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       P50         4.0    42   0.30   15    3.0   15   0.10    47.0         38    1.5    5.0       3.4   0.005    61     3.1     3.4

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       P80         4.8    61   0.40   15    3.8   23   0.20    81.0         61    1.5    6.5       8.1   0.011   110     4.1     4.8

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       P90         5.8    73   0.49   15    4.0   31   0.30    92.0         85    3.0    7.0      19.5   0.025   182     5.2     7.6

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         BG       P95         8.1    85   0.55   15    4.4   36   0.38   130.0        110    3.0    9.8      23.0   0.046   305     5.5     8.4

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       N           27     45    44    1     45    44    45      45          45    45     44         45     44     44      43     43

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       gem         4.3    37   0.27   15    3.4   11   0.12    39.6         40    1.6    5.1       3.4   0.007    45     1.8     4.3

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       std         0.9    25   0.13   0     0.8   11   0.08    52.5         19    0.5    1.9       4.7   0.006    46     1.5     3.1

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       P50         4.0    30   0.20   15    3.0    8   0.10    20.0         35    1.5    4.0       1.0   0.005    25     1.5     3.5

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       P80         4.2    43   0.36   15    3.5   13   0.19    50.0         38    1.5    5.9       6.2   0.007    59     2.2     5.9

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       P90         4.9    76   0.40   15    4.7   22   0.20    86.0         50    3.0    7.7       8.6   0.010    82     2.8     7.8

Enschede                               Gebiedsgericht Enschede < 1900         OG       P95         6.7    91   0.43   15    5.9   32   0.33   182.5         80    3.0   10.3      15.3   0.012   154     6.1     9.5




Tabel V.8 Kengetallen zone Gebiedsgericht Enschede < 1900 (standaard bodem)


Gemeente                                    Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu    Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       N           28     49    51    1     50    51    50      50          50    51     51         50     49     51      46     46

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       gem         7.8   174   0.52   28   11.4   34   0.21    84.5        165    1.7   16.2       6.3   0.035   200     3.0     3.9

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       std         2.0    87   0.19   0     1.9   22   0.15    65.0         84    0.5    4.8       8.5   0.042   174     1.4     2.0

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       P50         6.8   163   0.49   28   10.5   30   0.14    72.6        125    1.5   14.6       3.4   0.017   141     3.1     3.4

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       P80         8.2   237   0.66   28   13.4   46   0.28   125.1        199    1.5   19.0       8.1   0.037   254     4.1     4.8

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       P90         9.8   282   0.80   28   14.1   62   0.42   142.1        277    3.0   20.4      19.5   0.083   421     5.2     7.6

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    BG       P95        13.7   328   0.90   28   15.5   72   0.54   200.7        361    3.0   28.5      23.0   0.150   704     5.5     8.4

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       N           27     45    44    1     45    44    45      45          45    45     44         45     44     44      43     43

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       gem         7.5   144   0.47   28   11.8   24   0.17    62.3        199    1.6   14.8       3.4   0.033   106     1.8     4.3

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       std         1.6    96   0.22   0     3.0   24   0.12    82.7         96    0.5    5.7       4.7   0.031   110     1.5     3.1

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       P50         7.0   116   0.34   28   10.5   16   0.14    31.5        175    1.5   11.7       1.0   0.025    59     1.5     3.5

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       P80         7.4   165   0.63   28   12.3   27   0.27    78.7        190    1.5   17.2       6.2   0.033   140     2.2     5.9

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       P90         8.6   295   0.69   28   16.5   45   0.29   135.4        250    3.0   22.5       8.6   0.049   195     2.8     7.8

Enschede                                    Gebiedsgericht Enschede < 1900    OG       P95        11.6   354   0.74   28   20.6   66   0.47   287.3        400    3.0   30.0      15.3   0.061   365     6.1     9.5




           Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Tabel V.9 Kengetallen zone gebiedsgericht Tuindorp Hengelo (eigen humus en lutum)


Gemeente                              Zone_regio                             Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Hengelo                               Tuindorp                               BG       N           25     25    25    24    25     24    25      25          25    25     25         25     24     24      25     25

Hengelo                               Tuindorp                               BG       gem         7.0    41   0.27   14    4.5    39   0.12    48.4         55    1.5    8.1       5.2   0.006    70     3.9     5.0

Hengelo                               Tuindorp                               BG       std         4.3    14   0.10   5     1.7    59   0.09    35.0         37    0.0    3.7       5.8   0.002    39     1.4     2.9

Hengelo                               Tuindorp                               BG       P50         5.0    40   0.22   11    3.7    16   0.08    39.0         35    1.5    7.7       2.5   0.005    65     3.8     4.6

Hengelo                               Tuindorp                               BG       P80         8.7    49   0.33   19    5.4    54   0.18    60.5         79    1.5   10.0       8.2   0.007    90     4.7     7.1

Hengelo                               Tuindorp                               BG       P90        13.0    63   0.36   20    6.0    70   0.24   100.0        100    1.5   13.0      18.0   0.008   112     5.6     8.4

Hengelo                               Tuindorp                               BG       P95        16.8    68   0.53   24    8.8   164   0.34   125.0        130    1.5   14.5      18.3   0.012   154     6.5    10.6

Hengelo                               Tuindorp                               OG       N           25     25    25    25    25     25    25      24          25    25     25         25     25     25      25     25

Hengelo                               Tuindorp                               OG       gem         7.3    41   0.21   19    5.2    40   0.05    18.9         45    1.5   11.3       1.5   0.005    38     1.5    11.3

Hengelo                               Tuindorp                               OG       std         5.0    15   0.05   7     1.5   112   0.01    14.5         34    0.0    4.6       3.7   0.000    32     0.9     8.1

Hengelo                               Tuindorp                               OG       P50         4.6    39   0.20   17    4.7    8    0.05    13.0         35    1.5   10.0       0.4   0.005    29     1.5     8.4

Hengelo                               Tuindorp                               OG       P80        10.0    56   0.20   25    6.3    21   0.05    24.2         35    1.5   15.5       1.0   0.005    41     2.2    18.5

Hengelo                               Tuindorp                               OG       P90        14.0    63   0.22   32    7.2    93   0.05    41.6         56    1.5   18.0       1.8   0.005    48     2.5    24.0

Hengelo                               Tuindorp                               OG       P95        16.8    65   0.33   32    8.4   238   0.07    53.6        148    1.5   19.3       9.5   0.005    97     3.2    28.0




Tabel V.10 Kengetallen zone gebiedsgericht Tuindorp Hengelo (standaard bodem)


Gemeente                                   Zone_regio                        Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       N           25     25    25    24    25     24    25      25          25    25     25         25     24     24      25     25

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       gem        11.7   157   0.43   26   15.7    75   0.17    73.6        142    1.5   23.7       5.2   0.016   159     3.9     5.0

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       std         7.1    53   0.15   9     6.0   114   0.12    53.3         94    0.0   10.8       5.8   0.006    89     1.4     2.9

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       P50         8.4   155   0.35   20   13.0    31   0.11    59.3         90    1.5   22.5       2.5   0.013   146     3.8     4.6

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       P80        14.5   188   0.52   35   19.0   104   0.25    92.0        202    1.5   29.2       8.2   0.019   203     4.7     7.1

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       P90        21.7   244   0.57   38   21.1   135   0.34   152.1        257    1.5   37.9      18.0   0.022   254     5.6     8.4

Hengelo                                    Tuindorp                          BG       P95        28.0   264   0.84   45   30.8   319   0.48   190.1        334    1.5   42.3      18.3   0.030   349     6.5    10.6

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       N           25     25    25    25    25     25    25      24          25    25     25         25     25     25      25     25

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       gem        12.7   160   0.37   35   18.2    84   0.07    29.7        227    1.5   32.9       1.5   0.025    91     1.5    11.3

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       std         8.8    57   0.08   14    5.4   232   0.01    22.9        168    0.0   13.4       3.7   0.001    75     0.9     8.1

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       P50         8.0   151   0.34   31   16.5    16   0.07    20.5        175    1.5   29.2       0.4   0.025    69     1.5     8.4

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       P80        17.5   215   0.34   46   22.1    42   0.07    38.1        175    1.5   45.2       1.0   0.025    97     2.2    18.5

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       P90        24.5   244   0.38   59   25.3   192   0.07    65.5        280    1.5   52.5       1.8   0.025   114     2.5    24.0

Hengelo                                    Tuindorp                          OG       P95        29.3   252   0.57   60   29.4   491   0.10    84.4        738    1.5   56.1       9.5   0.026   230     3.2    28.0




          Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel V.11 Kengetallen zone gebiedsgericht Hart van Zuid Hengelo (eigen humus en lutum)


Gemeente                              Zone_regio                             Diepte       Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           N           25     25    24    24    25     25    24      25          25    24     25         25     24     25      25     25

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           gem         5.2    34   0.23   13    3.2    20   0.09    43.2         59    1.5    5.3       4.6   0.006    66     2.9     3.5

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           std         2.3    15   0.06   9     0.5    17   0.08    35.9         49    0.0    1.6      10.5   0.002    48     1.4     1.9

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           P50         4.0    31   0.20   10    3.0    14   0.05    28.0         35    1.5    4.7       1.6   0.005    50     2.8     2.9

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           P80         6.0    41   0.21   11    3.3    25   0.11    74.5         66    1.5    6.3       3.6   0.006    94     3.9     5.9

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           P90         8.6    47   0.34   16    3.5    50   0.19    94.0        150    1.5    7.5       8.4   0.008   140     4.8     6.7

Hengelo                               Hart van Zuid                          BG           P95        10.3    75   0.37   29    4.2    65   0.26   120.0        195    1.5    9.6      23.8   0.013   175     5.5     7.2

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           N           24     25    25    24    24     25    25      24          24    25     25         24     25     25      25     25

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           gem         4.6    29   0.22   11    3.1    16   0.08    27.8         59    1.5    5.1       6.5   0.005    38     1.6     2.6

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           std         1.9    13   0.05   5     0.3    22   0.08    38.1         72    0.0    1.8      16.4   0.000    33     1.0     1.7

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           P50         4.0    25   0.20   10    3.0    8    0.05    11.0         35    1.5    4.1       0.9   0.005    29     1.0     2.0

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           P80         5.0    36   0.20   11    3.0    19   0.08    31.9         46    1.5    6.1       3.3   0.005    47     2.4     4.2

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           P90         5.5    49   0.23   11    3.1    39   0.12    69.5         86    1.5    7.3      15.6   0.005    81     3.5     5.3

Hengelo                               Hart van Zuid                          OG           P95         7.9    64   0.38   20    3.8    77   0.25   128.0        286    1.5    9.1      58.2   0.005   133     3.6     6.2




Tabel V.12 Kengetallen zone gebiedsgericht Hart van Zuid Hengelo (standaard bodem)


Gemeente                                   Zone_regio                        Diepte       Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           N           25     25    24    24    25     25    24      25          25    24     25         25     24     25      25     25

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           gem         8.9   133   0.37   24   11.3    40   0.13    66.9        203    1.5   15.6       4.6   0.020   154     2.9     3.5

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           std         4.0    59   0.09   17    1.8    34   0.12    55.5        169    0.0    4.7      10.5   0.008   112     1.4     1.9

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           P50         6.8   120   0.33   19   10.5    28   0.07    43.3        120    1.5   13.7       1.6   0.017   116     2.8     2.9

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           P80        10.2   159   0.35   20   11.6    50   0.16   115.3        226    1.5   18.4       3.6   0.020   218     3.9     5.9

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           P90        14.7   182   0.56   30   12.3   100   0.27   145.5        514    1.5   21.9       8.4   0.026   325     4.8     6.7

Hengelo                                    Hart van Zuid                     BG           P95        17.6   290   0.60   53   14.8   131   0.37   185.7        669    1.5   27.9      23.8   0.046   406     5.5     7.2

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           N           24     25    25    24    24     25    25      24          24    25     25         24     25     25      25     25

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           gem         8.1   112   0.37   21   10.8    34   0.11    43.7        294    1.5   15.0       6.5   0.025    91     1.6     2.6

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           std         3.2    51   0.09   9     0.9    46   0.11    59.9        358    0.0    5.4      16.4   0.000    77     1.0     1.7

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           P50         7.0    97   0.34   19   10.5    16   0.07    17.3        175    1.5   12.0       0.9   0.025    69     1.0     2.0

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           P80         8.7   138   0.34   20   10.5    39   0.11    50.2        231    1.5   17.8       3.3   0.025   110     2.4     4.2

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           P90         9.6   190   0.40   21   10.8    81   0.17   109.4        428    1.5   21.3      15.6   0.025   192     3.5     5.3

Hengelo                                    Hart van Zuid                     OG           P95        13.8   249   0.65   36   13.2   159   0.36   201.5       1430    1.5   26.5      58.2   0.025   314     3.6     6.2




          Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Tabel V.13 Kengetallen zone gebiedsgericht Oude ring Oldenzaal (eigen humus en lutum)


Gemeente                                Zone_regio                                Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       N           49     40    85    49    19     88    85      85          62    35     85        128     39    102     115    108

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       gem         4.4    79   0.31   13    3.4    22   0.14    66.5         71    1.1    6.7      10.7   0.009   113     3.2     4.9

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       std         2.2    55   0.15   4     2.8    15   0.07    45.3        166    0.5    4.4      20.3   0.007   141     1.9     2.6

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       P50         3.5    72   0.28   11    2.1    20   0.14    55.0         27    1.1    5.7       3.0   0.005    66     2.5     4.1

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       P80         5.5   100   0.35   16    3.7    27   0.18    98.5         46    1.1    8.8      12.9   0.012   151     4.0     5.4

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       P90         7.6   135   0.50   18    7.4    35   0.20   120.0        103    2.1   12.0      36.0   0.018   210     5.1     8.0

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        BG       P95        10.1   170   0.60   20   10.6    56   0.26   150.0        308    2.1   18.5      53.1   0.025   276     7.1    11.3

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       N           52     29    81    50    20     83    81      81          61    28     81         75     27     81      77     59

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       gem         4.6    51   0.51   15    4.9    16   0.14    45.0         55    1.2    7.4       2.8   0.005    95     2.2     8.6

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       std         2.1    52   1.86   10    5.2    16   0.12    78.1        140    0.5    5.2       6.2   0.001   228     1.6     8.7

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       P50         3.5    41   0.28   12    2.1    12   0.14    23.0         27    1.1    5.5       0.4   0.005    42     1.8     5.6

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       P80         6.0    61   0.30   22    7.8    22   0.14    65.5         37    2.0   11.0       2.9   0.005    79     3.1    13.6

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       P90         7.5    84   0.50   30   12.3    30   0.20    94.6         69    2.1   13.0       8.2   0.005   148     4.5    23.0

Oldenzaal                               Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring        OG       P95         9.5   129   0.75   43   18.5    42   0.30   138.0        119    2.1   20.5      16.5   0.007   251     5.8    29.6




Tabel V.14 Kengetallen zone gebiedsgericht Oude ring Oldenzaal (standaard bodem)


Gemeente                                     Zone_regio                           Diepte   Kengetal    As    Ba     Cd    Cr    Co    Cu     Hg      Pb    Min. olie   Mo     Ni    som PAK    PCB    Zn    humus   lutum

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       N           49     40    85    49    19     88    85      85          62    35     85        128     39    102     115    108

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       gem         7.6   305   0.51   23   12.0    43   0.20   102.4        222    1.1   19.6      10.7   0.027   261     3.2     4.9

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       std         3.8   211   0.25   8    10.0    30   0.10    69.8        519    0.5   12.8      20.3   0.022   325     1.9     2.6

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       P50         5.9   277   0.46   20    7.4    40   0.20    84.7         83    1.1   16.6       3.0   0.016   152     2.5     4.1

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       P80         9.3   388   0.57   30   12.8    54   0.26   151.7        143    1.1   25.5      12.9   0.038   348     4.0     5.4

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       P90        12.9   523   0.82   34   25.9    70   0.28   184.8        321    2.1   35.0      36.0   0.055   484     5.1     8.0

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   BG       P95        17.1   659   0.98   37   37.2   112   0.37   231.0        961    2.1   54.0      53.1   0.077   635     7.1    11.3

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       N           52     29    81    50    20     83    81      81          61    28     81         75     27     81      77     59

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       gem         8.0   196   0.87   29   17.1    32   0.21    70.5        251    1.2   21.4       2.8   0.023   223     2.2     8.6

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       std         3.6   202   3.18   19   18.3    32   0.17   122.6        641    0.5   15.1       6.2   0.004   537     1.6     8.7

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       P50         6.1   159   0.48   22    7.4    25   0.20    36.1        121    1.1   16.0       0.4   0.023    99     1.8     5.6

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       P80        10.5   238   0.51   40   27.2    45   0.20   102.7        168    2.0   32.1       2.9   0.023   186     3.1    13.6

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       P90        13.1   326   0.85   56   43.2    62   0.29   148.4        315    2.1   37.9       8.2   0.025   349     4.5    23.0

Oldenzaal                                    Gebiedsgericht Oldenzaal oude ring   OG       P95        16.6   498   1.27   80   65.0    87   0.43   216.5        543    2.1   59.6      16.5   0.033   592     5.8    29.6




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage V | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>VI
BIJLAGE: TOETSING 95 PERCENTIELWAARDEN




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage VI | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Tabel VI.1 Toetsing 95 percentiel aan de interventiewaarde


Gemeente                     Zone_regio                        Diepte      Kengetal        As    Ba     Cd        Cr   Co    Cu     Hg    Pb    Min. olie   Mo     Ni   som PAK   PCB    Zn

n.v.t.                       AW2000                            BG          P95            16.7   189    0.8       30    16    41   0.28    79        198    2.1    23       5.2   0.04   186

n.v.t.                       AW2000                            OG          P95            17.3   155    0.8       28    18    22   0.21    42        213    2.1    25       1.9   0.06   115

n.v.t.                       Wonen                             BG          P95            16.5   322    0.8       28    18    63   0.34   215        256    3.0    23      15.0   0.05   367

n.v.t.                       Wonen                             OG          P95            17.2   221    0.8       28    25    38   0.29    93        241    3.0    29       4.7   0.05   177

Enschede                     vrij toepasbaar                   WB          P95            24.0   272    1.1       49    25    32   0.30    22        305    1.5    38       1.6   0.09   280

Enschede                     Gebiedsgericht                    BG          P95            13.7   328    0.9       28    15    72   0.54   201        361    3.0    28      23.0   0.15   704
                             Enschede < 1900

Hengelo                      Gebiedsgericht                    OG          P95            11.6   354    0.7       28    21    66   0.47   287        400    3.0    30      15.3   0.06   365
                             Enschede < 1900

Hengelo                      Gebiedsgericht -                  BG          P95            28.0   264    0.8       45    31   319   0.48   190        334    1.5    42      18.3   0.03   349
                             Tuindorp

Hengelo                      Gebiedsgericht -                  OG          P95            29.3   252    0.6       60    29   491   0.10    84        738    1.5    56       9.5   0.03   230
                             Tuindorp

Hengelo                      Gebiedsgericht - Hart             BG          P95            17.6   290    0.6       53    15   131   0.37   186        669    1.5    28      23.8   0.05   406
                             van Zuid

Oldenzaal                    Gebiedsgericht - Hart             OG          P95            13.8   249    0.7       36    13   159   0.36   201       1430    1.5    26      58.2   0.02   314
                             van Zuid

Oldenzaal                    Gebiedspecifiek,                  BG          P95            17.1   659    1.0       37    37   112   0.37   231        961    2.1    54      53.1   0.08   635
                             Oldenzaal oude ring

Vechtstromen                 Gebiedspecifiek,                  OG          P95            16.6   498    1.3       80    65    87   0.43   216        543    2.1    60      16.5   0.03   592
                             Oldenzaal oude ring

Vechtstromen                 niet vrij toepasbaar              WB          P95             7.1   307    1.6       44    24   159   1.11    30       1610    1.5    35       3.0   0.07   404

                                                                           Interventie-    76      -   13.0   78/180   190   190   4.00   530      5000     190   100      40.0   1.00   720
                                                                           waarde




            Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage VI | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>VII
BIJLAGE: INDICATIEVE FUNCTIEKAART




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage VII | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>           Functie                                                                                                                  Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                              getekend:    S.M.J. Arts MSc
                         Natuur/Landbouw                                                gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Functiekaart
                         Wonen                                                          goedgekeurd:       drs. J. Lackin           1 van 4
                                                                                                 versie:   definitief 1
                         Industrie                                                               datum:    22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                                                                                             tekeningnr:   2                          projectnaam:   Regionale BKK
                         Gemeentegrens                                                                                                projectcode:   ES349
                                                                                               formaat:    A3 liggend
Witteveen+Bos




                                                                                                 schaal:   1:115000
                                                                                         0        1        2     3      4    5 km

          D:\PROJECTS\ES349-1-P\Twente_Kaarten_Functie_180322.mxd 22/03/2018 10:59:19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>           Functie                                                                                                                  Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                              getekend:    S.M.J. Arts MSc
                         Natuur/Landbouw                                                gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Functiekaart
                         Wonen                                                          goedgekeurd:       drs. J. Lackin           2 van 4
                                                                                                 versie:   definitief 1
                         Industrie                                                               datum:    22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                                                                                             tekeningnr:   2                          projectnaam:   Regionale BKK
                         Gemeentegrens                                                                                                projectcode:   ES349
                                                                                               formaat:    A3 liggend
Witteveen+Bos




                                                                                                 schaal:   1:115000
                                                                                         0        1        2     3      4    5 km

          D:\PROJECTS\ES349-1-P\Twente_Kaarten_Functie_180322.mxd 22/03/2018 10:59:23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>           Functie                                                                                                                  Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                              getekend:    S.M.J. Arts MSc
                         Natuur/Landbouw                                                gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Functiekaart
                         Wonen                                                          goedgekeurd:       drs. J. Lackin           3 van 4
                                                                                                 versie:   definitief 1
                         Industrie                                                               datum:    22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                                                                                             tekeningnr:   2                          projectnaam:   Regionale BKK
                         Gemeentegrens                                                                                                projectcode:   ES349
                                                                                               formaat:    A3 liggend
Witteveen+Bos




                                                                                                 schaal:   1:115000
                                                                                         0        1        2     3      4    5 km

          D:\PROJECTS\ES349-1-P\Twente_Kaarten_Functie_180322.mxd 22/03/2018 10:59:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>           Functie                                                                                                                  Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                              getekend:    S.M.J. Arts MSc
                         Natuur/Landbouw                                                gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Functiekaart
                         Wonen                                                          goedgekeurd:       drs. J. Lackin           4 van 4
                                                                                                 versie:   definitief 1
                         Industrie                                                               datum:    22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                                                                                             tekeningnr:   2                          projectnaam:   Regionale BKK
                         Gemeentegrens                                                                                                projectcode:   ES349
                                                                                               formaat:    A3 liggend
Witteveen+Bos




                                                                                                 schaal:   1:115000
                                                                                         0        1        2     3      4    5 km

          D:\PROJECTS\ES349-1-P\Twente_Kaarten_Functie_180322.mxd 22/03/2018 10:59:29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>VIII
BIJLAGE: ONTGRAVINGSKAART




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage VIII | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              Esri Nederland, Community Map Contributors

            Zandvanger
                                                                                                                                                             Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                                                                                                 Gemeentegrens

                               AW2000                                                                                 getekend:     S.M.J. Arts MSc
                                                                                                                 gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Ontgravingskaart bovengrond
                               Niet toepasbaar
                                                                                                                 goedgekeurd:       drs. J. Lackin
            Ontgravingskaart bovengrond                                                                                   versie:   definitief 1
                                                                                                                         datum:     22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                               AW2000
                                                                                                                     tekeningnr:    2                         projectnaam:    Regionale BKK
                               Wonen                                                                                                                           projectcode:   ES349
                               Industrie                                                                               formaat:     A0 liggend
                               Niet toepasbaar                                                                           schaal:    1:60000
Witteve en+Bos




                                                                                                                 0          1           2        3    4 km
                               Niet gezoneerd
          D: \PROJEC TS\ES349-1- P\Twen te_ Kaarten _Ont_B G_ 180321.m xd 22/ 03/2018 10:53:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              Esri Nederland, Community Map Contributors

            Ontgravingskaart ondergrond
                                                                                                                    S.M.J. Arts MSc
                                                                                                                                             Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                               AW2000                                                                 getekend:
                                                                                                 gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Ontgravingskaart ondergrond
                               Wonen
                                                                                                 goedgekeurd:       drs. J. Lackin
                               Industrie                                                                  versie:   definitief 1
                                                                                                         datum:     22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                               Niet gezoneerd
                                                                                                     tekeningnr:    2                         projectnaam:    Regionale BKK
                               Gemeentegrens                                                                                                   projectcode:   ES349
                                                                                                       formaat:     A0 liggend
                                                                                                         schaal:    1:60000
Witteve en+Bos




                                                                                                 0          1           2        3    4 km

          D: \PROJEC TS\ES349-1- P\Twen te_ Kaarten _Ont_O G_ 180321.m xd 22/ 03/2018 10:48:49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>IX
BIJLAGE: TOEPASSINGSKAART




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage IX | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                Esri Nederland, Community Map Contributors

            Toepassingskaart bovengrond
                                                                                                                      S.M.J. Arts MSc
                                                                                                                                               Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                               AW2000                                                                   getekend:
                                                                                                   gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Toepassingskaart bovengrond
                               Wonen
                                                                                                   goedgekeurd:       drs. J. Lackin
                               Gebiedsgericht                                                               versie:   definitief 1
                                                                                                           datum:     22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                               Niet gezoneerd
                                                                                                       tekeningnr:    2                         projectnaam:    Regionale BKK
                               Gemeentegrens                                                                                                     projectcode:   ES349
                                                                                                         formaat:     A0 liggend
                                                                                                           schaal:    1:60000
Witteve en+Bos




                                                                                                   0          1           2        3    4 km

          D: \PROJEC TS\ES349-1- P\Twen te_ Kaarten _Toep _BG _180321.m x d 22/03/2018 10: 54:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                Esri Nederland, Community Map Contributors

            Toepassingskaart ondergrond
                                                                                                                      S.M.J. Arts MSc
                                                                                                                                               Regionale bodemkwaliteitskaart Twente
                               AW2000                                                                   getekend:
                                                                                                   gecontroleerd:     ing. C.D. Kraan          Toepassingskaart ondergrond
                               Wonen
                                                                                                   goedgekeurd:       drs. J. Lackin
                               Gebiedsgericht                                                               versie:   definitief 1
                                                                                                           datum:     22-03-2018               opdrachtgever:   Regio Twente
                               Niet gezoneerd
                                                                                                       tekeningnr:    2                         projectnaam:    Regionale BKK
                               Gemeentegrens                                                                                                     projectcode:   ES349
                                                                                                         formaat:     A0 liggend
                                                                                                           schaal:    1:60000
Witteve en+Bos




                                                                                                   0          1           2        3    4 km

          D: \PROJEC TS\ES349-1- P\Twen te_ Kaarten _Toep _OG _180322.m x d 22/03/2018 10: 57:08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>X
BIJLAGE: RISICOTOOLBOX




     Witteveen+Bos | ES349-1/18-004.422 | Bijlage X | Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/AW2000, bovengrond
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:                 Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Minerale olie                                                 91,00                        190,00                 0,48
 Som-PAK (VROM 10)                                             1,30                           6,80                 0,19
 Arseen                                                        10,50                         27,00                 0,39
 Barium                                                       109,00                        550,00                 0,20
 Cadmium                                                       0,50                           3,70                 0,14
 Chroom (III)                                                  28,00                         62,00                 0,45
 Koper                                                         21,00                         54,00                 0,39
 Lood                                                          35,00                        210,00                 0,17
 Kwik                                                          0,20                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        15,00                         39,00                 0,38
 Zink                                                          91,00                        200,00                 0,46
 Kobalt                                                        11,00                         35,00                 0,31
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                     1,7E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000255                            0,011                 0,02
Cadmium                                                   9,04E-06                          0,00028                 0,03
Chroom (III)                                              5,08E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000335                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000236                           0,0018                 0,13
Kwik                                                      2,98E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000474                            0,046                 0,01
Zink                                                      0,000892                             0,25                 0,00
Kobalt                                                    0,000663                           0,0011                 0,60
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       So
                                                                                                                                         m
                                     Stof                                                                                   Stof       -P
                                          C                                                                             C                MAK
               M                           hr C                                            M                            h    C        1 0) ine(rVR
                oly                          oo a                                              oly                       ro a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                         bd Ko      N             o   d
                                                                                                                        K m m a rB   A          aleO
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                         ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see          oMl
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                  n lt k el ik d er I I) m m n                    ie




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                                  Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                                           Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                       91,00                    91,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    1,30                     1,30           P80
Arseen                              10,50                    10,50           P80
Barium                             109,00                   109,00           P80
Cadmium                              0,50                     0,50           P80
Chroom (III)                        28,00                    28,00           P80
Koper                               21,00                    21,00           P80
Lood                                35,00                    35,00           P80
Kwik                                 0,20                     0,20           P80
Nikkel                              15,00                    15,00           P80
Zink                                91,00                    91,00           P80
Kobalt                              11,00                    11,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                   Ecologische risico's

                                                           1,33             1,00
          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                       0,73
          1,4                                                       0,65                                                   1,4
          1,2                                          0,70                                                               1,2
                                                                0,43                                                     1
             1                           0,83
                                                    0,53                           0,460,31
            0,8                                 0,51                                                                    0,8
                                      0,57                                     0,38       0,02                          0,6
            0,6                0,53                                        0,24
             0,4                                               0,450,390,17                                            0,4
                                                           0,42                                       0,060,01
                                                                                                   0,13               0,2
              0,2                                                                               0,15
                0                                                                                                     0
                                                  0,39 0,20                                 0,04
                                                                                        0,07
                                                                                0,160,11
                                                                            0,12                                    Molybdeen
                                                                                                                  Kobalt
                          Hoog                                         0,12                                    Zink
                                                                   0,14                                    Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                      Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                                                        9,83               10
           10
              8                                                                                                         8
                                                                   0,00
              6                                             0,000,00          0,00
                                                                                                                       6
                                                        0,01               0,01
                                                    0,00               0,00                                           4
               4                               0,02                0,01                0,600,00
                                           0,00                 0,00
                2                      0,00                0,10                    0,00               0,03           2
                                   0,00                0,00                     0,01
                               0,00                0,01                     0,00                0,05                0
                 0         0,00               0,00                      0,13
                                                                    0,00                     0,02
                                          0,01                  0,01                 0,500,02
                                     0,02                  0,03
                                                       0,02                      0,03                         Molybdeen
                     Natuur                      0,02                    0,380,05                           Kobalt
                                                                                                         Zink
                                                                    0,18                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,11                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/AW2000, ondergrond
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:                 Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Minerale olie                                                149,00                        190,00                 0,78
 Som-PAK (VROM 10)                                             0,40                           6,80                 0,06
 Arseen                                                        9,20                          27,00                 0,34
 Barium                                                        81,00                        550,00                 0,15
 Cadmium                                                       0,50                           3,70                 0,14
 Chroom (III)                                                  24,00                         62,00                 0,39
 Koper                                                         14,00                         54,00                 0,26
 Lood                                                          20,00                        210,00                 0,10
 Kwik                                                          0,20                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        15,00                         39,00                 0,38
 Zink                                                          47,00                        200,00                 0,24
 Kobalt                                                        11,00                         35,00                 0,31
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,49E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                     0,00019                            0,011                 0,02
Cadmium                                                   9,04E-06                          0,00028                 0,03
Chroom (III)                                              4,35E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000223                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000135                           0,0018                 0,07
Kwik                                                      2,98E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000474                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00046                             0,25                 0,00
Kobalt                                                    0,000663                           0,0011                 0,60
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       So
                                                                                                                                         m
                                     Stof                                                                                   Stof       -P
                                          C                                                                             C                MAK
               M                           hr C                                            M                            h    C        1 0) ine(rVR
                oly                          oo a                                              oly                       ro a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                         bd Ko      N             o   d
                                                                                                                        K m m a rB   A          aleO
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                         ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see          oMl
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                  n lt k el ik d er I I) m m n                    ie




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                                  Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                                           Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                      149,00                   149,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    0,40                     0,40           P80
Arseen                               9,20                     9,20           P80
Barium                              81,00                    81,00           P80
Cadmium                              0,50                     0,50           P80
Chroom (III)                        24,00                    24,00           P80
Koper                               14,00                    14,00           P80
Lood                                20,00                    20,00           P80
Kwik                                 0,20                     0,20           P80
Nikkel                              15,00                    15,00           P80
Zink                                47,00                    47,00           P80
Kobalt                              11,00                    11,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                             1,33           1,00
          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                        0,73
          1,4                                                                                                              1,4
          1,2                                                                                                             1,2
                                                                0,430,34                                                 1
             1                          0,83
                                                       0,40
            0,8                                                                      0,31                               0,8
                                               0,440,35                       0,380,23 0,02                             0,6
            0,6
             0,4               0,46 0,43                                  0,24                                         0,4
                                                          0,420,390,260,10                            0,060,01        0,2
              0,2                                                                              0,150,07
                0                                                                                                     0
                                                 0,34 0,15                                 0,04
                                                                                    0,070,04
                                                                                0,13
                                                                            0,12                                    Molybdeen
                                                                                                                  Kobalt
                          Hoog                                      0,12
                                                                        0,09                                   Zink
                                                                                                           Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                               Matig                   Barium                       Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                                                        9,83               10
           10
              8                                                                                                         8
                                                                   0,00
              6                                             0,000,00          0,00
                                                                                                                       6
                                                        0,01               0,01
                                                    0,00               0,00                                           4
               4                               0,01                0,01                0,600,00
                                           0,00                 0,00
                2                      0,00                0,05                    0,00               0,03           2
                                   0,00                0,00                     0,01
                               0,00                0,01                     0,00                0,03                0
                 0         0,00               0,00                      0,07
                                                                    0,00                     0,02
                                          0,01                  0,01                     0,02
                                     0,02                  0,03                      0,29
                                                       0,02                      0,02                         Molybdeen
                     Natuur                      0,02                    0,380,04                           Kobalt
                                                                                                         Zink
                                                                    0,14                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,09                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                     Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Wonen, bovengrond
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:                 Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Minerale olie                                                124,00                        190,00                 0,65
 Som-PAK (VROM 10)                                             5,10                           6,80                 0,75
 Arseen                                                        10,20                         27,00                 0,38
 Barium                                                       190,00                        550,00                 0,35
 Cadmium                                                       0,60                           3,70                 0,16
 Chroom (III)                                                  21,00                         62,00                 0,34
 Koper                                                         34,00                         54,00                 0,63
 Lood                                                          94,00                        210,00                 0,45
 Kwik                                                          0,20                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        15,00                         39,00                 0,38
 Zink                                                         185,00                        200,00                 0,93
 Kobalt                                                        11,00                         35,00                 0,31
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,65E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000445                            0,011                 0,04
Cadmium                                                   9,99E-06                          0,00028                 0,04
Chroom (III)                                              3,81E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000542                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000633                           0,0018                 0,35
Kwik                                                      2,98E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000474                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00181                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000663                           0,0011                 0,60
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,14
 PAF Zink                                 0,24
 msPAF (mengsel)                          0,39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       So
                                                                                                                                         m
                                     Stof                                                                                   Stof       -P
                                          C                                                                             C                MAK
               M                           hr C                                            M                            h    C        1 0) ine(rVR
                oly                          oo a                                              oly                       ro a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                         bd Ko      N             o   d
                                                                                                                        K m m a rB   A          aleO
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                         ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see          oMl
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                  n lt k el ik d er I I) m m n                    ie




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                                  Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                                           Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,03                     0,03           P80
Minerale olie                      124,00                   124,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    5,10                     5,10           P80
Arseen                              10,20                    10,20           P80
Barium                             190,00                   190,00           P80
Cadmium                              0,60                     0,60           P80
Chroom (III)                        21,00                    21,00           P80
Koper                               34,00                    34,00           P80
Lood                                94,00                    94,00           P80
Kwik                                 0,20                     0,20           P80
Nikkel                              15,00                    15,00           P80
Zink                               185,00                   185,00           P80
Kobalt                              11,00                    11,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's


          Risico-index                                  1,88                                                   Risico-index
                                                                    1,32   1,00
            2                                               1,33                                                         2
                                                                        0,73
           1,6                                                                        0,93
                                                                                                                        1,6
                                                  0,85          0,43
            1,2                     1,00
                                        1,00                                                                           1,2
                                                                                        0,31
                                                                                           0,02
             0,8                               0,38                            0,38                                   0,8
                                                                    0,630,450,24
              0,4               0,51                                                                0,060,01
                                                                                                 0,26                0,4
                                                            0,500,34                          0,15                  0
                 0                                      0,35
                                                 0,38                                  0,180,04
                                                                                   0,18
                                                                               0,12                               Molybdeen
                                                                       0,210,14                                 Kobalt
                                                                                                             Zink
                          Hoog                                     0,13                                  Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                               Matig                   Barium                     Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                         Humane risico's


          Risico-index                                                                                         Risico-index
                                                                                                        9,83             10
           10
              8                                                                                                        8
                                                                  0,00
              6                                            0,000,00          0,00
                                                                                                                      6
                                                       0,01               0,01
               4                               0,050,00           0,01
                                                                      0,00           0,600,00
                                                                                                                     4
                                           0,00                0,00
                2                      0,00                0,26                   0,01               0,03           2
                                   0,00                0,00                    0,01
                               0,00                0,01                    0,00                0,10                0
                 0         0,00               0,00                     0,35
                                          0,02                     0,00             1,340,020,02
                                     0,02                      0,01
                                                          0,04                  0,04
                                                      0,04                                                   Molybdeen
                     Natuur                      0,02                   0,420,04                           Kobalt
                                                                                                        Zink
                                                                   0,32                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                         0,10                              Kwik
                                                                                              Lood
                                                                                          Koper
                                              Tuin                                   Chroom (III)
                                                                                  Cadmium
                                                      Moestuin               Barium
                  Functie                                                Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Wonen, ondergrond
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:                 Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Minerale olie                                                127,00                        190,00                 0,67
 Som-PAK (VROM 10)                                             1,00                           6,80                 0,15
 Arseen                                                        9,60                          27,00                 0,36
 Barium                                                       120,00                        550,00                 0,22
 Cadmium                                                       0,50                           3,70                 0,14
 Chroom (III)                                                  19,00                         62,00                 0,31
 Koper                                                         20,00                         54,00                 0,37
 Lood                                                          37,00                        210,00                 0,18
 Kwik                                                          0,20                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        15,00                         39,00                 0,38
 Zink                                                          81,00                        200,00                 0,41
 Kobalt                                                        11,00                         35,00                 0,31
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,55E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000281                            0,011                 0,03
Cadmium                                                   9,04E-06                          0,00028                 0,03
Chroom (III)                                              3,45E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000319                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000249                           0,0018                 0,14
Kwik                                                      2,98E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000474                            0,046                 0,01
Zink                                                      0,000794                             0,25                 0,00
Kobalt                                                    0,000663                           0,0011                 0,60
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       So
                                                                                                                                         m
                                     Stof                                                                                   Stof       -P
                                          C                                                                             C                MAK
               M                           hr C                                            M                            h    C        1 0) ine(rVR
                oly                          oo a                                              oly                       ro a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                         bd Ko      N             o   d
                                                                                                                        K m m a rB   A          aleO
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                         ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see          oMl
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                  n lt k el ik d er I I) m m n                    ie




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                                  Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                                           Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                      127,00                   127,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    1,00                     1,00           P80
Arseen                               9,60                     9,60           P80
Barium                             120,00                   120,00           P80
Cadmium                              0,50                     0,50           P80
Chroom (III)                        19,00                    19,00           P80
Koper                               20,00                    20,00           P80
Lood                                37,00                    37,00           P80
Kwik                                 0,20                     0,20           P80
Nikkel                              15,00                    15,00           P80
Zink                                81,00                    81,00           P80
Kobalt                              11,00                    11,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                           1,33             1,00
          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                      0,73
          1,4                                                                                                              1,4
                                                                   0,58                                                   1,2
          1,2                                          0,74
                                                                0,43
             1                          0,83                                                                             1
                                                   0,50                           0,410,31                              0,8
            0,8                    0,63                                       0,38       0,02
            0,6                                0,35                                                                     0,6
                               0,48                                       0,24                                         0,4
             0,4                                                  0,370,18
                                                                                                      0,060,01
                                                          0,420,31                                                    0,2
              0,2                                                                              0,150,11               0
                0                                0,36 0,22                             0,070,04
                                                                                   0,11
                                                                               0,11                                 Molybdeen
                                                                           0,12                                   Kobalt
                                                                      0,13                                     Zink
                          Hoog                                    0,13                                     Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                      Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                          Risico-index
                                                                                                        9,83               10
           10
              8                                                                                                         8
                                                                   0,00
              6                                             0,000,00          0,00
                                                                                                                       6
                                                        0,01               0,01
                                                    0,00               0,00                                           4
               4                               0,02                0,01                0,600,00
                                           0,00                 0,00
                2                      0,00                0,10                    0,00               0,03           2
                                   0,00                0,00                     0,01
                               0,00                0,01                     0,00                0,04                0
                 0         0,00               0,00                      0,14
                                                                    0,00                     0,02
                                          0,01                  0,01                 0,530,02
                                     0,02                  0,03
                                                       0,03                      0,03                         Molybdeen
                     Natuur                      0,02                    0,380,03                           Kobalt
                                                                                                         Zink
                                                                    0,20                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,10                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Vechtstromen - vrij toepasbaar, waterbodem
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        6,90                          27,00                 0,26
 Barium                                                       155,00                        550,00                 0,28
 Cadmium                                                       0,60                           3,70                 0,16
 Chroom (III)                                                  25,00                         62,00                 0,40
 Koper                                                         15,00                         54,00                 0,28
 Lood                                                          20,00                        210,00                 0,10
 Kwik                                                          0,07                           8,40                 0,01
 Nikkel                                                        22,00                         39,00                 0,56
 Zink                                                         146,00                        200,00                 0,73
 Kobalt                                                        12,00                         35,00                 0,34
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,12E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000363                            0,011                 0,03
Cadmium                                                   9,99E-06                          0,00028                 0,04
Chroom (III)                                              4,53E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000239                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000135                           0,0018                 0,07
Kwik                                                      1,04E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000695                            0,046                 0,02
Zink                                                       0,00143                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000723                           0,0011                 0,66
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,03                     0,03           P80
Minerale olie                      147,00                   147,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    0,60                     0,60           P80
Arseen                               6,90                     6,90           P80
Barium                             155,00                   155,00           P80
Cadmium                              0,60                     0,60           P80
Chroom (III)                        25,00                    25,00           P80
Koper                               15,00                    15,00           P80
Lood                                20,00                    20,00           P80
Kwik                                 0,07                     0,07           P80
Nikkel                              22,00                    22,00           P80
Zink                               146,00                   146,00           P80
Kobalt                              12,00                    12,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                   Ecologische risico's

                                                                           1,00
                                                                    1,04
          Risico-index                                                 0,80                                           Risico-index

          1,2                                                   0,63                                                             1,2
                                        1,00                                           0,73
             1                                             0,47
                                                                                                                                1
                                   0,82                0,40                         0,56                                       0,8
           0,8                                 0,450,38
                                                                                           0,34
            0,6                                                                               0,02                            0,6
             0,4                                                                                                             0,4
                               0,34                      0,500,400,28 0,08                              0,20 0,01
              0,2                                                    0,10                            0,22 0,06              0,2
                0                                    0,28                                                                  0
                                                 0,26                                    0,01
                                                                                      0,04
                                                                               0,140,08
                                                                       0,17
                                                                           0,14                                   Molybdeen
                                                                                                                Kobalt
                          Hoog                                                                               Zink
                                                                   0,09                                   Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                                Risico-index
           12                                                                                                 10,72              12
            10                                                                                                                  10
                                                                   0,00                                                        8
              8                                             0,000,00
                                                        0,01                  0,00                                            6
               6                                    0,00                   0,01
                                               0,01                    0,00
                4                          0,00                    0,01                0,660,00                              4
                                       0,00                     0,00               0,01
                 2                 0,00                    0,05                 0,02                  0,03                  2
                               0,00                    0,00                 0,00
                  0        0,00                    0,01                 0,07                    0,08                       0
                                              0,00                  0,00                     0,03
                                          0,02                  0,01                     0,01
                                     0,01                  0,04                      0,29
                                                       0,03                      0,02                         Molybdeen
                                                 0,02                        0,04                           Kobalt
                     Natuur                                              0,42                            Zink
                                                                    0,26                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,07                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                     Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht -Enschede Centrum voor 190
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        8,20                          27,00                 0,30
 Barium                                                       237,00                        550,00                 0,43
 Cadmium                                                       0,70                           3,70                 0,19
 Chroom (III)                                                  28,00                         62,00                 0,45
 Koper                                                         46,00                         54,00                 0,85
 Lood                                                         125,00                        210,00                 0,60
 Kwik                                                          0,28                           8,40                 0,03
 Nikkel                                                        19,00                         39,00                 0,49
 Zink                                                         254,00                        200,00                 1,27
 Kobalt                                                        13,00                         35,00                 0,37
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,33E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000555                            0,011                 0,05
Cadmium                                                   1,09E-05                          0,00028                 0,04
Chroom (III)                                              5,08E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000733                             0,11                 0,01
Lood                                                      0,000842                           0,0018                 0,47
Kwik                                                      4,17E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                      0,0006                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00249                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000784                           0,0011                 0,71
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,48
 PAF Kwik                                 0,01
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,42
 PAF Zink                                 1,66
 msPAF (mengsel)                          2,56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




                                                                                               0,2




               0,2
                                                                                               0,4




               0,4
                                                                                               0,6




Risico-index
                                                                                Risico-index
                                                                                               0,8




               0,6
                                                              Humane risico's
                                                                                               1
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               1,2




               1,0
                                                                                               1,4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,04                     0,04           P80
Minerale olie                      199,00                   199,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    8,10                     8,10           P80
Arseen                               8,20                     8,20           P80
Barium                             237,00                   237,00           P80
Cadmium                              0,70                     0,70           P80
Chroom (III)                        28,00                    28,00           P80
Koper                               46,00                    46,00           P80
Lood                               125,00                   125,00           P80
Kwik                                 0,28                     0,28           P80
Nikkel                              19,00                    19,00           P80
Zink                               254,00                   254,00           P80
Kobalt                              13,00                    13,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                   Ecologische risico's


          Risico-index                                 2,50                                                    Risico-index
                                                                    1,81
          2,8                                              1,87            1,00                                          2,8
          2,4                                                           0,87                                            2,4
             2                                     1,15         0,54
                                                                                      1,27                             2
            1,6                                                                                                       1,6
                                    1,25 1,17                                           0,370,02
                                                                                                                      1,2
            1,2                                 0,51                           0,49
             0,8                                                    0,850,600,34                                     0,8
              0,4               0,41                                                                0,070,01
                                                                                                 0,35               0,4
                                                          0,580,45                            0,19                  0
                0                                     0,43                             0,240,06
                                                  0,30                             0,24
                                                                               0,16                               Molybdeen
                                                                       0,26
                                                                           0,16                                 Kobalt
                          Hoog                                                                               Zink
                                                                   0,11                                  Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                     Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                         Risico-index
                                                                                                       11,62              12
           12
            10                                                                                                           10
                                                                  0,00                                                  8
              8                                            0,000,00
                                                       0,01                  0,00                                      6
               6                                                          0,02
                                               0,070,00           0,01
                                                                      0,00           0,710,00                         4
                4                          0,00                0,00
                                       0,00                0,34                   0,01               0,03            2
                 2                 0,00                0,00                    0,01
                               0,01                0,01                0,470,00                0,14                 0
                  0        0,00               0,00
                                          0,03                     0,01             1,780,030,02
                                     0,01                      0,01
                                                          0,04                  0,06
                                                      0,05                                                   Molybdeen
                     Natuur                      0,02                   0,460,05                           Kobalt
                                                                                                        Zink
                                                                   0,40                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                         0,08                              Kwik
                                                                                              Lood
                                                                                          Koper
                                              Tuin                                   Chroom (III)
                                                                                  Cadmium
                                                      Moestuin               Barium
                  Functie                                                Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht -Enschede Centrum voor 190
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        7,40                          27,00                 0,27
 Barium                                                       165,00                        550,00                 0,30
 Cadmium                                                       0,60                           3,70                 0,16
 Chroom (III)                                                  28,00                         62,00                 0,45
 Koper                                                         27,00                         54,00                 0,50
 Lood                                                          79,00                        210,00                 0,38
 Kwik                                                          0,27                           8,40                 0,03
 Nikkel                                                        17,00                         39,00                 0,44
 Zink                                                         140,00                        200,00                 0,70
 Kobalt                                                        12,00                         35,00                 0,34
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                     1,2E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000387                            0,011                 0,04
Cadmium                                                   9,99E-06                          0,00028                 0,04
Chroom (III)                                              5,08E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                      0,00043                             0,11                 0,00
Lood                                                      0,000532                           0,0018                 0,30
Kwik                                                      4,03E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000537                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00137                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000723                           0,0011                 0,66
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,01
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,06
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,07
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,03                     0,03           P80
Minerale olie                      190,00                   190,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    6,20                     6,20           P80
Arseen                               7,40                     7,40           P80
Barium                             165,00                   165,00           P80
Cadmium                              0,60                     0,60           P80
Chroom (III)                        28,00                    28,00           P80
Koper                               27,00                    27,00           P80
Lood                                79,00                    79,00           P80
Kwik                                 0,27                     0,27           P80
Nikkel                              17,00                    17,00           P80
Zink                               140,00                   140,00           P80
Kobalt                              12,00                    12,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                          1,80                                                 Risico-index
          Risico-index
                                                      1,58                 1,00
            2                                                       1,000,80                                              2
           1,6                                                                                                           1,6
                                                                0,49
                                        1,00     0,68                            0,70                                   1,2
            1,2                                                                     0,34
                                    0,87     0,51                            0,44      0,02                            0,8
             0,8                                                          0,33
                                                                  0,500,38                                            0,4
              0,4               0,37                          0,45                                   0,060,01
                                                                                                  0,19
                                                          0,50                                 0,17                  0
                 0
                                                     0,30                              0,150,06
                                                 0,27                              0,14
                                                                               0,16                                Molybdeen
                                                                           0,14                                  Kobalt
                          Hoog                                         0,18                                   Zink
                                                                   0,10                                   Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                      Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                         Risico-index
           12                                                                                          10,72               12
            10                                                                                                            10
                                                                   0,00                                                  8
              8                                             0,000,00
                                                        0,01                  0,00                                      6
               6                                    0,00                   0,01
                                               0,04                    0,00
                4                          0,00                    0,01                0,660,00                        4
                                       0,00                0,22 0,00               0,01
                 2                 0,00                                         0,01                  0,03            2
                               0,00                    0,00                 0,00
                  0        0,00                    0,01                 0,30                    0,08                 0
                                              0,00                  0,00                     0,02
                                          0,02                  0,01                 1,130,03
                                     0,01                  0,04
                                                       0,04                      0,03                         Molybdeen
                                                 0,02                        0,05                           Kobalt
                     Natuur                                              0,42                            Zink
                                                                    0,28                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,08                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Hengelo Hart van Zuid, bove
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        10,20                         27,00                 0,38
 Barium                                                       159,00                        550,00                 0,29
 Cadmium                                                       0,30                           3,70                 0,08
 Chroom (III)                                                  20,00                         62,00                 0,32
 Koper                                                         50,00                         54,00                 0,93
 Lood                                                         115,00                        210,00                 0,55
 Kwik                                                          0,16                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        18,00                         39,00                 0,46
 Zink                                                         218,00                        200,00                 1,09
 Kobalt                                                        12,00                         35,00                 0,34
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,65E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000373                            0,011                 0,03
Cadmium                                                   6,78E-06                          0,00028                 0,02
Chroom (III)                                              3,63E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000797                             0,11                 0,01
Lood                                                      0,000775                           0,0018                 0,43
Kwik                                                      2,39E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000569                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00214                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000723                           0,0011                 0,66
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                1,38
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,32
 PAF Zink                                 0,77
 msPAF (mengsel)                          2,46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




                                                                                               0,2




               0,2
                                                                                               0,4




               0,4
                                                                                               0,6




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,8




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               1




               1,0
                                                                                               1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                      0,02          P80
Minerale olie                      226,00                   226,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    3,60                      3,60          P80
Arseen                              10,20                     10,20          P80
Barium                             159,00                   159,00           P80
Cadmium                              0,30                      0,30          P80
Chroom (III)                        20,00                     20,00          P80
Koper                               50,00                     50,00          P80
Lood                               115,00                    115,00          P80
Kwik                                 0,16                      0,16          P80
Nikkel                              18,00                     18,00          P80
Zink                               218,00                   218,00           P80
Kobalt                              12,00                     12,00          P80
Molybdeen                            1,50                      1,50          P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                      2,30                                                       Risico-index
          Risico-index                                              1,56
                                                                           1,00                                             2,4
          2,4                                                           0,80
             2                                               1,07                                                          2
                                                  1,25                                1,09
           1,6                                                   0,51                                                     1,6
            1,2                                                                    0,34
                                                                                      0,02                               1,2
                                    0,84 0,500,36                0,93       0,46
             0,8                                                     0,550,19                                           0,8
              0,4               0,51                                                              0,060,01
                                                                                               0,30                    0,4
                                                             0,32                           0,18                      0
                0                                        0,25
                                                     0,29                            0,220,03
                                                 0,38                            0,26
                                                                               0,11                               Molybdeen
                                                                                                                Kobalt
                          Hoog                                         0,170,07                              Zink
                                                                   0,13                                   Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                         Humane risico's


          Risico-index                                                                                           Risico-index
           12                                                                                            10,72              12
            10                                                                                                             10
                                                                  0,00                                                    8
              8                                            0,000,00
                                                       0,01                  0,00                                        6
               6                                                          0,01
                                               0,060,00           0,01
                                                                      0,00
                                                                                     0,660,00                           4
                4                          0,00                0,00
                                       0,00                0,32                   0,01               0,03              2
                 2                 0,00                0,00                    0,01
                               0,00                0,01                    0,00                0,12                   0
                  0        0,00               0,00                     0,43
                                          0,02                     0,01             1,640,020,02
                                     0,02                      0,01
                                                          0,02                  0,06                         Molybdeen
                                                      0,03                  0,04                           Kobalt
                     Natuur                      0,02                   0,28                            Zink
                                                                   0,27                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                         0,10                              Kwik
                                                                                              Lood
                                                                                          Koper
                                              Tuin                                   Chroom (III)
                                                                                  Cadmium
                                                      Moestuin               Barium
                  Functie                                                Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Hengelo Hart van Zuid, onde
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        8,70                          27,00                 0,32
 Barium                                                       138,00                        550,00                 0,25
 Cadmium                                                       0,30                           3,70                 0,08
 Chroom (III)                                                  20,00                         62,00                 0,32
 Koper                                                         39,00                         54,00                 0,72
 Lood                                                          50,00                        210,00                 0,24
 Kwik                                                           0,11                          8,40                 0,01
 Nikkel                                                        18,00                         39,00                 0,46
 Zink                                                         110,00                        200,00                 0,55
 Kobalt                                                        11,00                         35,00                 0,31
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,41E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000323                            0,011                 0,03
Cadmium                                                   6,78E-06                          0,00028                 0,02
Chroom (III)                                              3,63E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000622                             0,11                 0,01
Lood                                                      0,000337                           0,0018                 0,19
Kwik                                                      1,64E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000569                            0,046                 0,01
Zink                                                       0,00108                             0,25                 0,00
Kobalt                                                    0,000663                           0,0011                 0,60
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,00
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,6
                                                                                               0,6




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               0,8
                                                                                               0,8
                                                                                               1




               1,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                      0,02          P80
Minerale olie                      231,00                   231,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    3,30                      3,30          P80
Arseen                               8,70                      8,70          P80
Barium                             138,00                   138,00           P80
Cadmium                              0,30                      0,30          P80
Chroom (III)                        20,00                     20,00          P80
Koper                               39,00                     39,00          P80
Lood                                50,00                     50,00          P80
Kwik                                 0,11                      0,11          P80
Nikkel                              18,00                     18,00          P80
Zink                               110,00                    110,00          P80
Kobalt                              11,00                     11,00          P80
Molybdeen                            1,50                      1,50          P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's
                                                                            1,00

                                                     1,00       0,790,73
          Risico-index                           0,97                                                               Risico-index
                                                         0,73
            1                                                0,51
                                                                                                                              1
           0,8                     0,73
                                                                                        0,55                                 0,8
                                                                    0,72            0,46 0,31
            0,6                           0,50 0,36                                                                         0,6
                                                                                           0,02                            0,4
             0,4               0,43
                                                                        0,240,13
                                                             0,32                                           0,01          0,2
              0,2
                                                         0,25                                     0,180,15
                                                                                                         0,06
                 0                              0,32 0,25                                                                0
                                                                                   0,210,090,02
                                                                               0,11
                                                                       0,150,07
                                                                                                                  Molybdeen
                                                                                                                Kobalt
                          Hoog                                     0,11                                      Zink
                                                                                                          Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                       Humane risico's


          Risico-index                                                                                              Risico-index
                                                                                                             9,83            10
           10
              8                                                                                                         8
                                                                   0,00
              6                                             0,000,00          0,00
                                                                                                                       6
                                                        0,01               0,01
                                                    0,00               0,00                                           4
               4                               0,03                0,01                0,600,00
                                           0,00                 0,00
                2                      0,00                0,14                    0,00               0,03           2
                                   0,00                0,00                     0,01
                               0,00                0,01                     0,00                0,06                0
                 0         0,00               0,00                      0,19
                                                                    0,01                     0,02
                                          0,02                  0,01                 0,710,01
                                     0,02                  0,02
                                                       0,03                      0,05                         Molybdeen
                                                 0,02                        0,04                           Kobalt
                     Natuur                                              0,28                            Zink
                                                                    0,23                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,09                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Hengelo Tuindorp, bovengro
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                                Concentratie [mg/kg] (*)      Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        14,50                         27,00                 0,54
 Barium                                                       188,00                        550,00                 0,34
 Cadmium                                                       0,50                           3,70                 0,14
 Chroom (III)                                                  35,00                         62,00                 0,56
 Koper                                                        104,00                         54,00                 1,93
 Lood                                                          92,00                        210,00                 0,44
 Kwik                                                          0,25                           8,40                 0,03
 Nikkel                                                        29,00                         39,00                 0,74
 Zink                                                         203,00                        200,00                 1,02
 Kobalt                                                        19,00                         35,00                 0,54
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                              Blootstelling [mg/kg lg/dag]    Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                     2,35E-05                          0,0007                 0,03
Barium                                                     0,000441                           0,011                 0,04
Cadmium                                                    9,04E-06                         0,00028                 0,03
Chroom (III)                                               6,35E-05                           0,004                 0,02
Koper                                                       0,00166                            0,11                 0,02
Lood                                                        0,00062                          0,0018                 0,34
Kwik                                                       3,73E-06                          0,0019                 0,00
Nikkel                                                     0,000916                           0,046                 0,02
Zink                                                        0,00199                            0,25                 0,01
Kobalt                                                      0,00115                          0,0011                 1,04
Molybdeen                                                  1,21E-05                           0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                33,80
 PAF Kwik                                 0,01
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,13
 PAF Zink                                 0,50
 msPAF (mengsel)                          34,30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,4




               0,4
                                                                                               0,8




               0,6
Risico-index
                                                                                Risico-index
                                                                                               1,2




               0,8
                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




                                                                                               1,6




               1,0
                                                                                               2




               1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                      202,00                   202,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    8,20                     8,20           P80
Arseen                              14,50                    14,50           P80
Barium                             188,00                   188,00           P80
Cadmium                              0,50                     0,50           P80
Chroom (III)                        35,00                    35,00           P80
Koper                              104,00                   104,00           P80
Lood                                92,00                    92,00           P80
Kwik                                 0,25                     0,25           P80
Nikkel                              29,00                    29,00           P80
Zink                               203,00                   203,00           P80
Kobalt                              19,00                    19,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's


          Risico-index                           2,60
                                                                                                                       Risico-index

          2,8                                           1,841,67    1,451,271,00                                                 2,8
          2,4                                                                                                                   2,4
                                                                0,83                                                           2
             2                                                     1,93                1,01
            1,6                                                                           0,54                                1,6
                                                                                    0,74     0,02                             1,2
            1,2                     0,99 0,830,64
             0,8                                                        0,440,30                                             0,8
                                0,72                                                                      0,100,01
                                                                                                       0,28                 0,4
              0,4                                             0,56                                  0,29
                0                                         0,42                                                              0
                                                 0,54 0,34                              0,550,170,05
                                                                               0,19                               Molybdeen
                                                                       0,200,12                                 Kobalt
                          Hoog                                                                               Zink
                                                                   0,19                                   Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                        Humane risico's


          Risico-index                                                                                                 Risico-index
           18                                                                                                  16,98             18
           16                                                                                                                    16
            14                                                                                                                  14
                                                                   0,00                                                         12
            12                                              0,000,01
             10                                         0,02                  0,00                                             10
                                                    0,00                   0,02                                               8
               8                               0,05                    0,00            1,040,00                               6
               6                           0,00                    0,02
                                       0,00                0,25 0,00               0,01                                      4
                4                  0,00                                         0,02                  0,03                  2
                 2             0,00                    0,00                 0,00
                 0         0,01                    0,01                 0,34                    0,11                        0
                                              0,00                  0,02                     0,03
                                          0,02                  0,02                 1,310,03
                                     0,03                  0,03
                                                       0,04                      0,13                         Molybdeen
                                                 0,03                        0,06                           Kobalt
                     Natuur                                              0,38                            Zink
                                                                    0,31                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,15                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Hengelo Tuindorp, ondergro
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        17,50                         27,00                 0,65
 Barium                                                       215,00                        550,00                 0,39
 Cadmium                                                       0,30                           3,70                 0,08
 Chroom (III)                                                  46,00                         62,00                 0,74
 Koper                                                         42,00                         54,00                 0,78
 Lood                                                          38,00                        210,00                 0,18
 Kwik                                                          0,07                           8,40                 0,01
 Nikkel                                                        45,00                         39,00                 1,15
 Zink                                                          97,00                        200,00                 0,49
 Kobalt                                                        22,00                         35,00                 0,63
 Molybdeen                                                     1,50                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    2,83E-05                           0,0007                 0,04
Barium                                                    0,000504                            0,011                 0,05
Cadmium                                                   6,78E-06                          0,00028                 0,02
Chroom (III)                                              8,34E-05                            0,004                 0,02
Koper                                                     0,000669                             0,11                 0,01
Lood                                                      0,000256                           0,0018                 0,14
Kwik                                                      1,04E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                     0,00142                            0,046                 0,03
Zink                                                       0,00095                             0,25                 0,00
Kobalt                                                     0,00133                           0,0011                 1,21
Molybdeen                                                 1,21E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,04
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,01
 PAF Lood                                 0,00
 PAF Zink                                 0,00
 msPAF (mengsel)                          0,05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
                                                                                               0,4




               0,6
                                                                                               0,6




Risico-index
                                                                                Risico-index




               0,8
                                                                                               0,8




                                                              Humane risico's




               1,0
                                                                                                                                             Ecologische risico's




                                                                                               1




               1,2
               1,4
                                                                                               1,2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                      175,00                   175,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    1,00                     1,00           P80
Arseen                              17,50                    17,50           P80
Barium                             215,00                   215,00           P80
Cadmium                              0,30                     0,30           P80
Chroom (III)                        46,00                    46,00           P80
Koper                               42,00                    42,00           P80
Lood                                38,00                    38,00           P80
Kwik                                 0,07                     0,07           P80
Nikkel                              45,00                    45,00           P80
Zink                                97,00                    97,00           P80
Kobalt                              22,00                    22,00           P80
Molybdeen                            1,50                     1,50           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                                        1,47

          Risico-index                                         1,29         1,00                                     Risico-index

          1,6                                                                                                                  1,6
                                                  1,05              0,69            1,15                                      1,4
          1,4                                         0,76
           1,2                     1,13       0,84                                        0,63                               1,2
                                                          0,47                                                               1
              1                                                                        0,48
            0,8               0,88                                 0,78                      0,02                           0,8
                                          0,50                 0,74                                                         0,6
            0,6                                                                                                            0,4
             0,4                                                       0,180,08                     0,45 0,12
                                                                                                            0,01
              0,2                                                                                      0,13               0,2
                                                 0,65                                                                     0
                0                                       0,390,25
                                                                                        0,220,070,01
                                                                                    0,26
                                                                       0,230,07
                                                                                                                  Molybdeen
                                                                                                                Kobalt
                          Hoog                                     0,23                                      Zink
                                                                                                          Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                     Gemiddeld                                                    Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                         Humane risico's


          Risico-index                                                                                               Risico-index
                                                                                                             19,66            20
           20
            16                                                                                                          16
                                                                   0,00
             12                                             0,000,01          0,00
                                                                                                                       12
                                                        0,03               0,03
                                                    0,00               0,00                                           8
               8                               0,02                0,03                1,210,00
                                           0,00                 0,00
                4                      0,00                0,10                    0,00               0,03           4
                                   0,00                0,00                     0,03
                               0,00                0,01                     0,00                0,05                0
                 0         0,01               0,00                      0,14
                                                                    0,01                     0,05
                                          0,02                  0,02                     0,01
                                     0,03                                            0,54
                                                           0,02                  0,05                         Molybdeen
                                                       0,05                  0,08                           Kobalt
                     Natuur                      0,04                    0,28                            Zink
                                                                    0,36                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,18                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                     Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring, b
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        9,30                          27,00                 0,34
 Barium                                                       388,00                        550,00                 0,71
 Cadmium                                                       0,60                           3,70                 0,16
 Chroom (III)                                                  30,00                         62,00                 0,48
 Koper                                                         54,00                         54,00                 1,00
 Lood                                                         152,00                        210,00                 0,72
 Kwik                                                          0,26                           8,40                 0,03
 Nikkel                                                        26,00                         39,00                 0,67
 Zink                                                         348,00                        200,00                 1,74
 Kobalt                                                        13,00                         35,00                 0,37
 Molybdeen                                                     1,10                          88,00                 0,01
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                    1,51E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000909                            0,011                 0,08
Cadmium                                                   9,99E-06                          0,00028                 0,04
Chroom (III)                                              5,44E-05                            0,004                 0,01
Koper                                                     0,000861                             0,11                 0,01
Lood                                                       0,00102                           0,0018                 0,57
Kwik                                                      3,88E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                    0,000821                            0,046                 0,02
Zink                                                       0,00341                             0,25                 0,01
Kobalt                                                    0,000784                           0,0011                 0,71
Molybdeen                                                 8,85E-06                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                2,69
 PAF Kwik                                 0,01
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,77
 PAF Zink                                 5,05
 msPAF (mengsel)                          8,32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




                                                                                               0,2




               0,2
                                                                                               0,4
                                                                                               0,6




               0,4
                                                                                               0,8




Risico-index
                                                                                Risico-index
                                                                                               1




               0,6
                                                                                               1,2




                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




                                                                                               1,4




               0,8
                                                                                               1,6




               1,0
                                                                                               1,8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,04                     0,04           P80
Minerale olie                      143,00                   143,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                   12,90                    12,90           P80
Arseen                               9,30                     9,30           P80
Barium                             388,00                   388,00           P80
Cadmium                              0,60                     0,60           P80
Chroom (III)                        30,00                    30,00           P80
Koper                               54,00                    54,00           P80
Lood                               152,00                   152,00           P80
Kwik                                 0,26                     0,26           P80
Nikkel                              26,00                    26,00           P80
Zink                               348,00                   348,00           P80
Kobalt                              13,00                    13,00           P80
Molybdeen                            1,10                     1,10           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                        3,04          2,49                                          Risico-index
          Risico-index
          3,2                                                                                                                 3,2
                                                               1,73                                                          2,8
          2,8                                                            0,870,73     1,74
           2,4                                                    0,74                                                      2,4
                                   2,04           1,35                                                                      2
              2
            1,6                                                              0,67        0,370,01                          1,6
                                          1,00 0,55                                                                        1,2
            1,2                                                   1,000,720,31                                            0,8
             0,8                                                                                       0,070,01
                                                                                                    0,48                 0,4
              0,4               0,47                          0,48                              0,26                     0
                0                                     0,710,50
                                                                                         0,290,05
                                                 0,34                                0,28
                                                                                 0,17                             Molybdeen
                                                                         0,420,14                               Kobalt
                          Hoog                                                                               Zink
                                                                      0,12                                Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                                Matig                  Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                        Humane risico's


          Risico-index                                                                                              Risico-index
                                                                                                            11,62              12
           12
            10                                                                                                                10
                                                                  0,00                                                       8
              8                                            0,000,00
                                                       0,02                  0,00                                           6
               6                                                          0,02
                                               0,080,00           0,02
                                                                      0,00           0,710,00                              4
                4                          0,00                0,00
                                       0,00                0,42                   0,01              0,02                  2
                 2                 0,00                0,00                    0,02
                               0,01                0,01                0,570,00               0,19                       0
                  0        0,00               0,00                                  2,17 0,03
                                          0,04                     0,01                0,03
                                     0,02                      0,01
                                                          0,04                  0,07                        Molybdeen
                                                      0,08                  0,05                          Kobalt
                     Natuur                      0,02                   0,42                           Zink
                                                                   0,65                            Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                         0,10                             Kwik
                                                                                             Lood
                                                                                         Koper
                                              Tuin                                   Chroom (III)
                                                                                  Cadmium
                                                      Moestuin               Barium
                  Functie                                                Arseen                              Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                                                                                           V. RTB:     1.1.3.5
Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
                                                                                                           V. rapport: 1.14
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie


Algemeen

Naam berekening:                <Nieuw>
Modus:                          berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden
Monstergroep:                   /Regionale bodemkwaliteitskaart Twente/Gebiedgericht - Oldenzaal historische ring, o
Bodemgebruiksfunctie:           Wonen met tuin
Bijzonderheden:



Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :

    1)   Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
    2)   Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit


Deze berekening is het resultaat van functie 1.

Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden
In het Besluit bodemkwaliteit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van het
toepassen van grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In
deze modus werkt de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het Besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die
worden aangemerkt als voorgestelde Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status
en worden permanent opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van deze bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op www.risicotoolboxbodem.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Resultaten

Ecologische risico's
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging ( Wonen met tuin)


 Stof                                               Concentratie [mg/kg] (*)       Concentratiegrens [mg/kg]   Risico-index
 Arseen                                                        10,50                         27,00                 0,39
 Barium                                                       238,00                        550,00                 0,43
 Cadmium                                                       0,50                           3,70                 0,14
 Chroom (III)                                                  40,00                         62,00                 0,65
 Koper                                                         45,00                         54,00                 0,83
 Lood                                                         103,00                        210,00                 0,49
 Kwik                                                          0,20                           8,40                 0,02
 Nikkel                                                        32,00                         39,00                 0,82
 Zink                                                         186,00                        200,00                 0,93
 Kobalt                                                        27,00                         35,00                 0,77
 Molybdeen                                                     2,00                          88,00                 0,02
   (*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's


Stof                                             Blootstelling [mg/kg lg/dag]     Risicogrens [mg/kg lg/dag]    Risico-index
Arseen                                                     1,7E-05                           0,0007                 0,02
Barium                                                    0,000558                            0,011                 0,05
Cadmium                                                   9,04E-06                          0,00028                 0,03
Chroom (III)                                              7,25E-05                            0,004                 0,02
Koper                                                     0,000717                             0,11                 0,01
Lood                                                      0,000694                           0,0018                 0,39
Kwik                                                      2,98E-06                           0,0019                 0,00
Nikkel                                                     0,00101                            0,046                 0,02
Zink                                                       0,00182                             0,25                 0,01
Kobalt                                                     0,00163                           0,0011                 1,48
Molybdeen                                                 1,61E-05                            0,006                 0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)


 Parameter                               Waarde
 PAF Arseen                               0,00
 PAF Cadmium                              0,00
 PAF Chroom (III)                         0,00
 PAF Koper                                0,33
 PAF Kwik                                 0,00
 PAF Nikkel                               0,00
 PAF Lood                                 0,21
 PAF Zink                                 0,25
 msPAF (mengsel)                          0,79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre> Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's
De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's
In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico's
De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend . Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                     Stof                                                                            Stof
               M                          C                                                    M                         C
                oly                        hr C                                                 oly                        hr C
                                             oo a                                                                            oo a
                    bd Ko      N          K    m dm Ba Ar                                          bd Ko      N          K     m dm Ba Ar
                      ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see                                          ee ba Zin ikk Kw Loo op (I iu riu see
                        n lt k el ik d er I I) m m n                                                   n lt k el ik d er I I) m m n




                                                                                               0




               0,0
                                                                                                                                                                    Resultaten - grafisch




               0,2
                                                                                               0,2




               0,4
               0,6
                                                                                               0,4




               0,8
Risico-index
                                                                                Risico-index
                                                                                               0,6




               1,0
                                                              Humane risico's
                                                                                                                                             Ecologische risico's




               1,2
                                                                                               0,8




               1,4
                                                                                               1




               1,6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Invoergegevens


                                                        Concentratie in
Stof                         Concentratie [mg/kg]   standaardbodem [mg/kg]   Type
som-PCB                              0,02                     0,02           P80
Minerale olie                      168,00                   168,00           P80
Som-PAK (VROM 10)                    2,90                     2,90           P80
Arseen                              10,50                    10,50           P80
Barium                             238,00                   238,00           P80
Cadmium                              0,50                     0,50           P80
Chroom (III)                        40,00                    40,00           P80
Koper                               45,00                    45,00           P80
Lood                               103,00                   103,00           P80
Kwik                                 0,20                     0,20           P80
Nikkel                              32,00                    32,00           P80
Zink                               186,00                   186,00           P80
Kobalt                              27,00                    27,00           P80
Molybdeen                            2,00                     2,00           P80

    Bodemeigenschappen:
    Organisch stof:   10 %
    Lutum:            25 %
    pH (CaCl2):       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.


                                                  Ecologische risico's

                                                                        1,80                                           Risico-index
          Risico-index                                2,06                 1,33
                                                                    1,33                                                          2,4
          2,4                                              1,33
             2                                                 0,91                                                              2
                                                  1,13                                 0,930,77                                 1,6
           1,6                                                                      0,82
                                    1,25                                                                                       1,2
            1,2                            0,830,73                                           0,02
             0,8                                                 0,830,49                                                     0,8
                                                                         0,24                                  0,01
              0,4               0,53                         0,65                                           0,14             0,4
                                                                                                     0,320,26
                0                                        0,42                                                               0
                                                     0,43                              0,190,04
                                                 0,39                              0,24
                                                                               0,22
                                                                                                                  Molybdeen
                                                                                                                Kobalt
                                                                       0,260,12                              Zink
                          Hoog                                     0,14                                   Nikkel
                                                                                                     Kwik
                                    Gemiddeld                                                     Lood
                                                                                               Koper
                                                                                             Chroom (III)
                                                                                          Cadmium
                                                              Matig                    Barium                        Stof
Beschermingsniveau                                                                  Arseen
   Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)




                                                         Humane risico's


          Risico-index                                                                                                 Risico-index
           28                                                                                                                      28
                                                                                                               24,12
            24                                                                                                                    24
             20                                                    0,00                                                          20
              16                                            0,000,01          0,00                                              16
                                                        0,02               0,03
               12                                   0,00               0,00                                                    12
                                               0,06                0,02                1,480,00
                 8                         0,00                 0,00                                                          8
                                       0,00                0,28                    0,01               0,04                   4
                  4                0,00                0,00                     0,02
                               0,01                0,01                     0,00                0,10                        0
                  0        0,00               0,00                      0,39
                                                                    0,01                     0,04
                                          0,03                  0,02                 1,470,02
                                     0,02                  0,03
                                                       0,05                      0,06                         Molybdeen
                                                 0,02                        0,07                           Kobalt
                     Natuur                                              0,38                            Zink
                                                                    0,40                             Nikkel
         Plaatsen waar kinderen spelen                          0,11                              Kwik
                                                                                               Lood
                                                                                           Koper
                                              Tuin                                    Chroom (III)
                                                                                   Cadmium
                                                       Moestuin               Barium
                  Functie                                                 Arseen                               Stof
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>www.witteveenbos.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>