<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    MEMO

    Onderwerp:
    Effecten parkeerdruk Beverveld


    Kampen,                                      Projectomschrijving:
    31 januari 2017                              17.0008


    Van:                                         Aan:
    Jarno Brouwer                                Gijs van der Kolk
    BonoTraffics bv                              Gemeente Zwolle




1   Inleiding en vraagstelling
    Aan het Beverveld in Zwolle wordt een extra woning gerealiseerd. Door de aanleg van de
    inrit voor de nieuwe woning vervalt 1 parkeerplaats aan het Beverveld. Zie schematische
    weergave in afbeelding 1. De gemeente Zwolle wil weten of na realisatie van de woning en
    het vervallen de parkeerplaats, binnen 50 meter loopafstand van deze woning 2 vrije
    openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Indien binnen 50 meter loopafstand van de
    nieuwe woning deze 2 vrije parkeerplaatsen niet aanwezig zijn, wil de gemeente weten
    binnen welke afstand deze 2 vrije parkeerplaatsen wel aanwezig zijn.




    Afbeelding 1; schematische weergave realisatie woning en vervallen parkeerplaats




                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2     Parkeeronderzoek

2.1   Maatgevende meetmomenten

      De beschikbare openbare parkeergelegenheid in de omgeving van de te realiseren woning
      wordt gebruikt ten behoeve van de woningen (bewoners en bezoekers). Op basis van CROW
      aanwezigheidspercentages voor ‘woningen bewoners’ en ‘woningen bezoekers’ blijken de
      werkdagavond en werkdagnacht de maatgevende (drukste) momenten van de week.


2.2   Parkeerdrukmetingen per wegvak

      Op maandag 12 december 2016 is op beide momenten (werkdagavond en werkdagnacht)
      een parkeerdrukmeting in de omgeving van de nieuw te realiseren woning uitgevoerd. De
      resultaten zijn weergegeven in afbeelding 2.2 en tabel 2.2.




      Afbeelding 2.2; onderzoeksgebied met sectienummering


      sectienummer            openbare               bezetting werkdagavond          bezetting werkdagnacht
                          parkeerplaatsen                   12-12-2016                      12-12-2016
                             12-12-2016            bezette pp            vrije pp   bezette pp           vrije pp
             1                    6                  0 (0%)            6 (100%)      0 (0%)         6 (100%)
             2                    7                  0 (0%)            7 (100%)      0 (0%)         7 (100%)
             3                    0                     0                 0             0                 0
             4                    2                  0 (0%)            2 (100%)      0 (0%)         2 (100%)
             5                    0                     0                 0             0                 0
             6                    7                 3 (43%)            4 (57%)       2 (29%)        5 (71%)
             7                    12                7 (58%)            5 (42%)       8 (67%)        4 (33%)
             8                    10               10 (100%)            0 (0%)       5 (50%)        5 (50%)
             9                    9                 5 (56%)            4 (44%)       2 (22%)        7 (78%)
      Totaal                      53               25 (47%)            28 (53%)     17 (32%)       36 (68%)
      Tabel 2.2; bezette en vrije parkeerplaatsen per sectie/ wegvak




                                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2.3   Parkeerdrukmetingen per parkeerplaats

      Om meer inzicht in de bezetting per individuele parkeerplaats te krijgen is voor het
      onderzoeksgebied aanvullend onderzoek verricht. Op woensdag 25 januari 2017 is op beide
      momenten (werkdagavond en werkdagnacht) een parkeerdrukmeting in de omgeving van de
      nieuw te realiseren woning uitgevoerd. Tevens is op zaterdagavond 28 januari 2017 een
      parkeerdrukmeting uitgevoerd. Tijdens deze drie meetmomenten is de bezetting per
      individuele parkeerplaats inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze ontstaat meer inzicht in de
      vrije parkeerplaatsen binnen de loopafstand ten opzicht van de woning.


2.4   Beschikbare openbare parkeerplaatsen binnen 50 meter

      Binnen een loopafstand van 50 meter van de nieuwe woning zijn in de huidige situatie 4
      openbare parkeerplaatsen aanwezig. Zie schematische weergave in afbeelding 2.4. Na het
      vervallen van 1 parkeerplaats blijven er nog 3 openbare parkeerplaatsen over binnen 50
      meter loopafstand van de woning.




      Afbeelding 2.4; Huidig aantal en locatie openbare parkeerplaatsen binnen 50 meter loopafstand van nieuwe woning



2.5   Beschikbare openbare parkeerplaatsen binnen 70 meter

      Binnen een loopafstand van 70 meter van de nieuwe woning zijn in de huidige situatie 17
      openbare parkeerplaatsen aanwezig. Zie schematische weergave in afbeelding 2.5. Na het
      vervallen van 1 parkeerplaats blijven er nog 16 openbare parkeerplaatsen over binnen 70
      meter loopafstand van de woning.




      Afbeelding 2.5; Huidig aantal en locatie openbare parkeerplaatsen binnen 70 meter loopafstand van nieuwe woning




                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.6   Parkeerdruk werkdagavond

      Binnen 50 meter
      Binnen de aangegeven 50 meter van de nieuwe woning stonden op de werkdagavond 2
      auto’s in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.6. Het aantal vrije openbare
      parkeerplaatsen binnen 50 meter van de woning was op dat moment 2 parkeerplaatsen. Na
      het vervallen van 1 parkeerplaats blijft er op dat moment nog 1 vrije openbare parkeerplaats
      over binnen 50 meter loopafstand van de woning.


      Binnen 70 meter
      Binnen de aangegeven 70 meter van de nieuwe woning stonden op de werkdagavond 8
      auto’s in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.6. Het aantal vrije openbare
      parkeerplaatsen binnen 70 meter van de woning was op dat moment 9 parkeerplaatsen. Na
      het vervallen van 1 parkeerplaats blijven er op dat moment nog 8 vrije openbare
      parkeerplaatsen over binnen 70 meter loopafstand van de woning.




      Afbeelding 2.6; bezette en vrije parkeerplaatsen werkdagavond (25-01-2017)




                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.7   Parkeerdruk werkdagnacht

      Binnen 50 meter
      Binnen de aangegeven 50 meter van de nieuwe woning stonden in de werkdagnacht 2 auto’s
      in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.7. Het aantal vrije openbare
      parkeerplaatsen binnen 50 meter van de woning was op dat moment 2 parkeerplaatsen. Na
      het vervallen van 1 parkeerplaats blijft er op dat moment nog 1 vrije openbare parkeerplaats
      over binnen 50 meter loopafstand van de woning.


      Binnen 70 meter
      Binnen de aangegeven 70 meter van de nieuwe woning stonden in de werkdagnacht 8 auto’s
      in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.7. Het aantal vrije openbare
      parkeerplaatsen binnen 70 meter van de woning was op dat moment 9 parkeerplaatsen. Na
      het vervallen van 1 parkeerplaats blijven er op dat moment nog 8 vrije openbare
      parkeerplaatsen over binnen 70 meter loopafstand van de woning.




      Afbeelding 2.7; bezette en vrije parkeerplaatsen werkdagnacht (25-01-2017)




                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.8   Parkeerdruk zaterdagavond

      Binnen 50 meter
      Binnen de aangegeven 50 meter van de nieuwe woning stonden op de zaterdagavond 4
      auto’s in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.8. Opgemerkt moet worden dat er
      bij de woning op de hoek (zie pijl in afbeelding 2.8) op dat moment een verjaardag/ feest
      aan de gang was. Er stonden in ieder geval veel fietsen voor de woning geparkeerd. Mogelijk
      stonden er hierdoor ook meer auto’s geparkeerd in de openbare ruimte. Het aantal vrije
      openbare parkeerplaatsen binnen 50 meter van de woning was op dat moment 0
      parkeerplaatsen. Na het vervallen van 1 parkeerplaats is er op dat moment een tekort van 1
      vrije openbare parkeerplaats binnen 50 meter loopafstand van de woning.


      Binnen 70 meter
      Binnen de aangegeven 70 meter van de nieuwe woning stonden op de zaterdagavond 10
      auto’s in de openbare ruimte geparkeerd. Zie afbeelding 2.8. Het aantal vrije openbare
      parkeerplaatsen binnen 70 meter van de woning was op dat moment 7 parkeerplaatsen. Na
      het vervallen van 1 parkeerplaats blijven er op dat moment nog 6 vrije openbare
      parkeerplaatsen over binnen 70 meter loopafstand van de woning.




      Afbeelding 2.8; bezette en vrije parkeerplaatsen zaterdagavond (28-01-2017)




                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3   Conclusie
    Binnen 50 meter
    Op basis van de parkeerdrukmetingen, tijdens de maatgevende meetmomenten van de
    week, zijn de 2 benodigde extra vrije openbare parkeerplaatsen in de toekomstige situatie
    binnen 50 meter vanaf de nieuwe woning niet beschikbaar. Op de werkdagavond en in de
    werkdagnacht is er na het vallen van 1 parkeerplaats namelijk nog maar 1 vrije openbare
    parkeerplaats beschikbaar en op de zaterdagavond is er dan al een tekort van 1 vrije
    openbare parkeerplaats.


    Binnen 70 meter
    Op basis van de parkeerdrukmetingen, tijdens de maatgevende meetmomenten van de
    week, zijn de 2 benodigde extra vrije openbare parkeerplaatsen in de toekomstige situatie
    binnen 70 meter vanaf de nieuwe woning wel beschikbaar. Op de werkdagavond en in de
    werkdagnacht zijn er binnen deze afstand namelijk na het vervallen van 1 parkeerplaats nog
    8 vrije openbare parkeerplaatsen beschikbaar en op de zaterdagavond nog 6 vrije openbare
    parkeerplaatsen.




                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>