<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bezonningsstudie
Lichtenvoordsestraatweg 91 en 93
Aalten
iTX.2019.0288
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Onderwerp
                              Lichtenvoordsestraatweg
                      Bezonningsstudie


                      91 en 93 te Aalten
            Datum     18 februari 2020


     Opdrachtgever    Van Westreenen

                      Dhr. B. Wopereis


            Project   iTX.2019.0288


    Dossiernummer


            Versie    1.0


            Auteur    ir. R.A. Albers
                      Ing. H.J. Rozendom




        Rapport Bezonningsstudie                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                   iTX BouwConsult is gevraagd om de zon-schaduweffecten uit te zoeken op de
   Inleiding
                       Lichtenvoordsestraatweg 91 en
                   locatie


                   93 te Aalten.
                   Doel is om in beeld te brengen wat het effect op de bezonning van
                   Lichtenvoordsestraatweg 93 is van, de nieuw te bouwen loods, maar ook het
                   verwijderen van twee hoge bomen op het erf van Lichtenvoordsestraatweg 91.




        Rapport Bezonningsstudie                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                   Uit het onderzoek naar de lichte en de strenge TNO-norm blijkt dat de nieuw te
      Samen        bouwen loods geen enkel effect heeft op de bezonning in de meetperiode
      vatting      opgegeven door de TNO-norm.

                   Uit de vierseizoenen zon- en schaduwstudie komt naar voren dat de nieuw te
                   bouwen hal op geen enkel moment een schaduw gaat werpen op de woning of
                   de omgeving direct eromheen, van Lichtenvoordsestraatweg 93. Er zal in de
                   wintermaanden enige extra schaduw in de tuin te merken zijn, maar deze
                   schaduw bevindt zich voornamelijk op de oprit en voortuin.

                   De kap van de twee bomen zal ertoe leiden dat er op momenten zelfs meer zon
                   in de tuin van Lichtenvoordsestraatweg 93 aanwezig zal zijn.

                   Uit het onderzoek naar de vrije hemelbeleving komt eveneens naar voren dat
                   de kap van de twee grote bomen tot een verbetering van het zicht op de vrije
                   hemel zal leiden.




                   Op grond van de door iTX BouwConsult verrichte zon- en schaduwonderzoeken
 Conclusie         is niet komen vast te staand dat de voorgenomen bouw van een loods op het
                   terrein van Lichtenvoordsestraatweg 91 zal leiden tot onrechtmatige hinder voor
                   Lichtenvoordsestraatweg 93.




        Rapport Bezonningsstudie                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                                Er zijn in Nederland geen wettelijke eisen gesteld aan de hoeveelheid zon dat op
Richtlijnen                     of in een gebouw minimaal dient toe te treden. Voor woningen is door TNO een
                                richtlijn opgesteld. Sommige gemeenten waaronder Den Haag hebben in
                                aanvulling op deze TNO-richtlijn een eigen richtlijn opgesteld.

                                De gemeente Aalten hanteert geen specifieke bezonningsnorm.




     Richtlijn             Kenmerk/auteur                                Toelichting richtlijn


           TNO ‘licht’ 2005-BBE-R036            Voor voldoende bezonning in de woonkamer:
                       Daglichttoetreding
                       en bezonning in de       •   Ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag
                       woonomgeving. 19         •   In de periode van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden)
                       april 2005. Drs. L.      •   Ter plaatse van het midden van de vensterbank, binnenkant raam
                       Zonneveldt, dr.ir.           voor bestaande situaties.
                       E.H. de Groot            •   En op 0,75 meter hoogte op het midden van de gevel voor nieuwe
                                                    situaties.
                                                •   Bij een minimale zonnestand van 10 graden.


         TNO ‘streng’     2005-BBE-R036         Voor goede bezonning in de woonkamer:
                          Daglichttoetreding
                          en bezonning in de    •   Ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van
                          woonomgeving. 19          21 januari tot 22 november (gedurende 10 maanden)
                          april 2005. Drs. L.   •   Ter plaatse van het midden van de vensterbank, binnenkant raam
                          Zonneveldt, dr.ir.        voor bestaande situaties.
                          E.H. de Groot         •   En op 0,75 meter hoogte op het midden van de gevel voor nieuwe
                                                    situaties.
                                                •   Bij een minimale zonnestand van 10 graden.

                 Tabel:   Actuele bezonningsnormen in Nederland




         Rapport Bezonningsstudie                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                           Bij de uitgevoerde zon- schaduw berekening is uitgegaan van de navolgende
 Uitgangs-                 gegevens:
    punten                     •   Tekeningen huidige situatie
                               •   Tekeningen voorgestelde situatie
                               •   Algemene Hoogte Kaart Nederland (AHN)
                               •   Google Maps/ Street View
                               •   Fotomateriaal Client


         Gebruikte programmatuur

                           De Bezonningsstudie is uitgevoerd met het programma Trimble SketchUp 2019
                           Pro. Aan de hand van de exacte locatie (door middel van lengte- en
                           breedtegraad coördinaten) worden de zon- en schaduweffecten doorgerekend.


                  Erf afscheidingen

                           Voor zover van toepassing worden erfafscheidingen, zoals schuttingen, in de
                           3D modellen altijd op een hoogte van 2.00 m boven maaiveld verbeeld. Deze
                           2.00 m vertegenwoordigd de wettelijk toegestane hoogte, ook al is er in de
                           praktijk sprake van een lagere hoogte.


            Zomer en/of wintertijd

                           In de zon- en schaduwberekening wordt rekening gehouden met de zomer- en
                           wintertijden. Eveneens wordt rekening gehouden met het verschil tussen zonne-
                           en klokkentijd. Vanuit een praktisch motief is gekozen om in de zon- en
                           schaduwberekening te werken met de klokkentijd. Dit sluit het best aan bij de
                           werkelijk beleving van tijd en bezonning.


       Onderzoeks gebieden

                           Om meer beeld te krijgen van de impact van de voorgenomen bouw zijn de
                           volgende onderzoeken doorgevoerd.

                               •   Toets TNO ’licht’
                               •   Toets TNO ’Streng’
                               •   4 seizoenen bezonningsstudie
                               •   Onderzoek naar de vrije hemelbeleving




        Rapport Bezonningsstudie                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                           De te onderzoeken locatie is verbeeld in onderstaande afbeeldingen.
      Locatie


             Locatie in google maps (kaart is noord gericht)




      Het belaste erf
     Lichtenvoordse
        straatweg 93



 Het last gevende erf
      Lichtenvoordse
         straatweg 91




         Rapport Bezonningsstudie                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




          3D model bestaand

      Het belaste erf
     Lichtenvoordse
        straatweg 93



         Te kappen
            bomen



            Erfgrens



             Het last
         gevende erf
            bestaand
     Lichtenvoordse
        straatweg 91



          3D model nieuw




         Nieuwbouw
     Lichtenvoordse
        straatweg 91




        Rapport Bezonningsstudie   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                        Voor dit zon- en schaduwonderzoek is een toets verricht naar de algemeen
Toets TNO               aanvaarde en toegepaste TNO-richtlijn ‘licht’, waarbij geëist wordt dat er op een
      ‘licht’           gegeven punt minimaal 2 uur zon aanwezig dient te zijn.

                        De periode waarop het onderzoek heeft plaats gevonden loopt van 19 februari
                        tot en met 21 oktober (gedurende 8 maanden). De meting zelf heeft plaats
                        gevonden op 19 februari. Een meeting op deze peildatum weerspiegelt de
                        minimale bezonning gedurende de boven genoemde periode.

                        In de TNO-richtlijn wordt uitgegaan van een minimale zonhoogte van 10 graden,
                        daarmee worden de effecten van begroeiing, schuurtjes en andere kleine
                        belemmeringen, die wel aanwezig zijn in de realiteit maar niet meegenomen in
                        de zon- en schaduwberekening, gecompenseerd. Dit houdt voor 19 februari in
                        dat de meting loopt van 9:15 tot en met 16:45 uur. Gedurende deze periode is
                        bezonning mogelijk.


                        Voor dit zon- en schaduwonderzoek is een toets verricht naar de TNO-richtlijn
Toets TNO               ‘streng’, waarbij geëist wordt dat er op een gegeven punt minimaal 3 uur zon
   ‘streng’             aanwezig dient te zijn.

                        De periode waarop het onderzoek heeft plaats gevonden loopt van 21 januari
                        tot en met 22 november (gedurende 10 maanden). De meting zelf heeft plaats
                        gevonden op 21 januari. Een meeting op deze peildatum weerspiegelt de
                        minimale bezonning gedurende de boven genoemde periode.

                        In de TNO-richtlijn wordt uitgegaan van een minimale zonhoogte van 10 graden,
                        daarmee worden de effecten van begroeiing, schuurtjes en andere kleine
                        belemmeringen, die wel aanwezig zijn in de realiteit maar niet meegenomen in
                        de zon- en schaduwberekening, gecompenseerd. Dit houdt voor 21 januari in
                        dat de meting loopt van 10:15 tot en met 15:30 uur. Gedurende deze periode is
                        bezonning mogelijk.


   Zonafname op de gevel conform TNO

                        Uit de door iTX BouwConsult doorgevoerde bezonningsstudie blijkt dat de
                        voorgenomen nieuwbouw geen enkel effect heeft op de bezonning van
                        Lichtenvoordsestraatweg 93 tijdens de door de norm opgegeven meetperiode.

                        Dit geld zowel voor de lichte als ook voor de strenge TNO-Norm




        Rapport Bezonningsstudie                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                              Er is nader onderzoek gedaan naar de zon- en schaduwvorming gedurende 4
    Zon- en                   seizoenen. De tijdstippen voor deze zon- en schaduw studie zijn genomen voor
   schaduw                    elk seizoen een dag en 4 relevante momenten op die dag. In onderstaande tabel
                              zijn de gehanteerde meettijdstippen vermeld.
      studie

     Datum              Meet tijdstippen


             21 maart   9:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur

               21 juni 9:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur

       21 september     9:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur

        21 december 9:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur

               Tabel:   Meettijdstippen gedurende 4 seizoenen elk een dag en 4 relevante tijdstippen


                              Door de studie uit te voeren op deze dagen en tijdstippen wordt inzicht verschaft
                              in de zon- en schaduwwerking gedurende een heel jaar.

                              De zon- en schaduwstudie gedurende 4 seizoenen is verbeeld op de
                              navolgende pagina’s waarbij de bestaande situatie steeds aan de bovenzijde
                              van de pagina staat en de situatie na de geplande nieuwbouw en het
                              verwijderen van de hoge bomen onderaan.

                              Uit de vierseizoenen zon en schaduwstudie komt naar voren dat de nieuw te
                              bouwen hal op geen enkel moment een schaduw gaat werpen op de woning van
                              Lichtenvoordsestraatweg 93. Er zal in de wintermaanden enige extra schaduw in
                              de tuin te merken zijn, maar deze extra schaduw bevindt zich voornamelijk op de
                              oprit en voortuin.

                              Door het kappen van de bomen zal er op momenten zelfs meer zon in de tuin
                              van Lichtenvoordsestraatweg 93 aanwezig zijn.




        Rapport Bezonningsstudie                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




        Rapport Bezonningsstudie   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




                   De gegeven situatie is aanleiding om aanvullend onderzoek te verrichten naar
Afname vrij        de belemmering van het uitzicht op de vrije hemel.
zicht op de        De mens kijkt van nature licht naar beneden. Bij vrij zicht hoeven de ogen
    hemel,         slechts iets naar boven gericht te zijn om de vrije hemel gewaar te worden.
                   Belemmeringen in het zichtveld dwingt de beschouwer om het hoofd meer naar
Kokereffect        achteren te hellen om de vrije hemel te zien. Naarmate dit naar achteroverhellen
                   sterker wordt ontstaat er een kokereffect. Gelijktijdig wordt de beschouwer met
                   dit achteroverhellen een gevoel van claustrofobie gewaar.

                   Door de geplande nieuw/bouw lijkt dit effect niet op te treden, als vanuit de
                   woning uitgekeken wordt op de tuin in de richting waar de loods van
                   Lichtenvoordsestraatweg 91 wordt gebouwd. Het blijkt zelfs dat door het kappen
                   van de twee grote bomen, er een groter deel van de hemel zichtbaar wordt.

                   Dit effect is op de volgende pagina in beeld gebracht.




        Rapport Bezonningsstudie                                               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>iTX BouwConsult




 Vrije hemelbeleving bestaand




 Vrije hemelbeleving nieuw




        Rapport Bezonningsstudie   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>           iTX BouwConsult heeft als specialisme advies en dienstverlening rondom bouw
Ter info   en gebouwen. Van planontwikkeling naar schetsontwerpen tot en met de
           uitvoering van projecten. iTX BouwConsult werkt met een enthousiast team van
           ervaren ingenieurs, bouwkundigen en architecten aan projecten. Het team van
           iTX BouwConsult komt samen met u tot haalbare oplossingen.

           Binnen ons adviesbureau heerst een ongedwongen en creatieve sfeer. Hier
           ontstaan nieuwe ideeën en werken we aan interessante concepten. Van
           ogenschijnlijk simpele schetsen tot gecompliceerde berekeningen.
           Berekeningen die de haalbaarheid van het creatieve idee ondersteunen.

           Ook geven wij cursussen, zoals de cursus ‘bouwkosten onder controle’ en de
           workshop ‘ontwerp je eigen huis’. Meer informatie is te vinden op onze site
           www.itx-bouwconsult.nl.




            iTX BouwConsult bv

            Postbus 133

            7460 AC Rijssen

            0548 530 825

            info@itx-bouwconsult.nl

            www.itx-bouwconsult.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>